해양수산부 제0000-000호

위성항법보정시스템운영규정 일부개정 합니다.

0000년 00월 00일

해양수산부장관

해양수산부 훈령 제200호

위성항법보정시스템운영규정 일부개정안

위성항법보정시스템운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “항로표지법 제2조 및 동법시행규칙 제2조제1항”을 “「항로표지법」제6조 및 같은 법 시행령 제3조제2항”으로 한다.

제2조제1호를 다음과 같이 한다.

1. “정확도”라 함은 95% 신뢰수준의 수평 위치정확도(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Square)를 말한다.

제2조제3호 중 ““인테그리티(Integrity) 정보””를 ““무결성(Integrity) 정보””로 하고, 같은 조 제5호 중 ““DGPS 정보””를 ““위성항법보정정보””로, “인테그리티 정보”를 “무결성정보”로 하며, 같은 조 제6호 및 제7호를 각각 다음과 같이 한다.

6. “기준국”이라 함은 이미 알고 있는 위치를 기반으로 위치보정정보를 생성하는 RS(Reference Station)와 위치보정정보를 수신하여 무결성 검사를 수행하는 IM(Integrity Monitor) 그리고 보정송신국이 설치되어 있는 곳을 말하며, 해양기준국과 내륙기준국으로 구분한다.

7. “감시국”이라 함은 원거리에서 기준국의 운용상황 및 정확도의 감시를 수행하는 곳을 말하며, 해양감시국과 내륙감시국으로 구분한다.

제5조 각 호 외의 부분 중 “중앙사무소 운영요원(이하 “운영요원”이라 한다)은”을 “DGPS 운영자(이하 “운영자”라 한다)는”으로, “정도 및 인테그리티를”을 “정확도 및 무결성을”로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. DGPS 방송 기술특성은 국제전기통신연합 무선통신 분야(ITU-R) 및 해상무선기술위원회 특별위원회(RTCM SC-104) 권고를 준용한다.

2. 운영 매개변수(Parameter)는 국제항로표지협회(IALA) 권고(R-121)를 준용하여 별표 1에 정한 것과 같다.

제5조제3호 중 “정도 : 측위정도는 인테그리티”를 “측위 정확도는 무결성”으로, “정도”를 각각 “정확도”로, “10m"를 각각 ”5m"로 하고, 같은 조 제4호 중 “인테그리티 : 경보파라메터값은”을 “경보 매개변수(Parameter)는”으로 한다.

제6조제1항 중 “DGPS 정보”를 각각 “위성항법보정정보”로 하고, 같은 조 제2항 중 “운영요원은”을 “운영자는”으로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “운영요원은”을 “운영자는”으로, “장해”를 “장애”로 하고, 같은 항 제1호 중 “정도초과”를 각각 “정확도 초과”로 하며, 같은 항 제2호 중 “위성장해”를 “위성장애”로 하고, 같은 항 제3호 중 “경보파라메터값”을 “경보 매개변수”로, “경보파라메터값이”를 “경보 매개변수가”로 하며, 같은 항 제4호 중 “장해”를 “장애”로, “기능장해”를 “기능장애”로 하고, 같은 항 제5호 중 “장해”를 각각 “장애”로 하며, 같은 항 제6호 중 “장해”를 각각 “장애”로 하고, 같은 항 제7호 중 “장해”를 각각 “장애”로 한다.

제8조제4항 중 “관할지방해양항만청장”을 “관할 지방해양항만청장”으로, “협조”를 “협조를”로, “DGPS 시스템에 안정적인 전원이 공급될”을 “협조요청 사항이 신속하게 조치될”로, “최선을 다하여야”를 “적극 협조하여야”로 한다.

제12조제3호 중 “DGPS 정보”를 “위성항법보정정보”로 한다.

제13조제1항 중 “항로표지법 제7조”를 “「항로표지법」제11조”로 한다.

제14조제1항과 제2항 중 “운영요원”을 각각 “운영자”로 한다.

제15조 중 “운영요원과”를 “운영자와”로, “표지관리소”를 “항로표지관리소”로 한다.

제16조제1항 중 “감시국의 DGPS 정보와 자료 등에 대하여”를 “감시국에서 생성한 RSIM 메시지, GPS 수신 자료를”로 하고, 같은 조 제2항 중 ““DGPS 데이터 정보”는 디스크(CD)”를 “데이터는 저장매체”로 하며, 같은 조 제3항 중 “상황”을 “상황(영상, 기상, 전원)”으로, “120일 이상”을 “120일간”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “정보”를 “데이터”로 한다.

제17조의 제목 “(유효기간)”을 “(재검토 기한)”으로 하고, 같은 조 중 “2015년 8월 19일”을 “2017년 12월 00일”로 한다.

별표 1을 별표 1과 같이 한다.

별표 2를 별표 2와 같이 한다.

별지 제1호서식을 별지 제1호서식과 같이 한다.

별지 제2호서식을 별지 제2호서식과 같이 한다.

별지 제3호서식을 별지 제3호서식과 같이 한다.

별지 제4호서식을 별지 제4호서식과 같이 한다.

부      칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 항로표지법 제2조 및 동법시행규칙 제2조제1항의 규정에 의하여 설치ㆍ관리하고 있는 위성항법보정시스템(Differential Global Positioning System 이하 “DGPS”라 한다)의 운영에 관한 필요한 사항을 정하여 정밀한 위치보정정보의 제공 및 DGPS 기능향상에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ------- 「항로표지법」제6조 및 같은 법 시행령 제3조제2항-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) --------------------------------------.
1. “정도”라 함은 수평면상에 있어서 오차거리 제곱 평균의 제곱근(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Squared)을 말한다.	1. “정확도”라 함은 95% 신뢰수준의 수평 위치정확도(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Square)를 말한다.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. “인테그리티(Integrity) 정보”라 함은 GPS위성 및 DGPS의 동작상태를 DGPS이용자에게 제공하는 정보를 말한다.	3. “무결성(Integrity) 정보”-----------------------------------------------------------------.
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. “DGPS 정보”라 함은 위치보정정보, 인테그리티 정보 및 특별정보를 말한다.	5. “위성항법보정정보”---------- 무결성정보---- ----------------.
6. “기준국”이라 함은 DGPS 위치보정정보 및 GPS위성의 건강상태를 얻기 위한 GPS 위성신호 및 DGPS 신호 수신설비와 보정송신국을 말한다.	6. “기준국”이라 함은 이미 알고 있는 위치를 기반으로 위치보정정보를 생성하는 RS(Reference Station)와 위치보정정보를 수신하여 무결성 검사를 수행하는 IM(Integrity Monitor) 그리고 보정송신국이 설치되어 있는 곳을 말하며, 해양기준국과 내륙기준국으로 구분한다.
7. “감시국”이라 함은 기준국의 운용상황 및 정도의 감시를 수행하기 위한 DGPS 신호의 수신설비를 말한다.	7. “감시국”이라 함은 원거리에서 기준국의 운용상황 및 정확도의 감시를 수행하는 곳을 말하며, 해양감시국과 내륙감시국으로 구분한다.
8. ∼ 10. (생 략)	8. ∼ 10. (현행과 같음)
제5조(운영기준) 중앙사무소 운영요원(이하 “운영요원”이라 한다)은 다음 각 호의 운영기준에 의하여 정도 및 인테그리티를 확보하여야 한다.	제5조(운영기준) DGPS 운영자(이하 “운영자”라 한다)는---------- ---------------------------- 정확도 및 무결성을---------------.
1. 데이터 포맷 및 메시지 타입 : DGPS의 데이터 포맷 및 메시지 타입은 국제전기통신연합(ITU-R) 권고 기준을 준용한다.	1. DGPS 방송 기술특성은 국제전기통신연합 무선통신 분야(ITU-R) 및 해상무선기술위원회 특별위원회(RTCM SC-104) 권고를 준용한다.
2. 운영파라메터 : 운영파라메터 (RTCM-104 : The Radio Technical Commission for Maritime Service-104에 의한 포맷)는 별표1에 정한 것과 같다.	2. 운영 매개변수(Parameter)는 국제항로표지협회(IALA) 권고(R-121)를 준용하여 별표 1에 정한 것과 같다.
3. 정도 : 측위정도는 인테그리티 감시에 있어서 위치보정정보 오차가 10m이하 유지시 정상(Normal)이고, 10m이상의 값으로 30초이상 지속될 경우 정도 초과라고 하며 이 경우 정도 초과에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.	3. 측위 정확도는 무결성------- -----------------------------5m--------------------------5m-------------------------------------정확도-------------------정확도---------------------------------.
4. 인테그리티 : 경보파라메터값은 별표2에 정한 것과 같이 설정 운영하여야 하며, 각 기준국과 감시국 및 GPS 위성 특성상 변경이 불가피할 경우 중앙사무소장(이하 “소장”이라 한다)이 변경 운영할 수 있다.	4. 경보 매개변수(Parameter)는--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제6조(운영) ① 소장은 DGPS 정보를 지속적으로 실시간(Real time) 방송하여야 하며, DGPS 정보가 부정확하거나 이용이 불가능한 때에는 즉시 기능고장 정보를 방송하여야 한다.	제6조(운영) ① ----- 위성항법보정정보--------------------------------- 위성항법보정정보--------------------------------------------------------.
② 운영요원은 제6조의 규정에 의하여 DGPS의 감시ㆍ제어를 수행하며 각 기준국 및 감시국의 정상운영에 만전을 기하여야 한다.	② 운영자는-- ---------------------------------------------------------------------------------------.
③ 운영요원은 다음 각호와 같이 DGPS의 장해가 발생한 경우 즉시 소장에게 보고하고 신속히 필요한 조치를 하여야 한다.	③ 운영자는-- ------------------- 장애-----------------------------------------------------------.
1. 정도초과 : DGPS 기준국의 주ㆍ예비장비에 정도초과가 발생한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 “No Information” 또는 “Do Not Use”로 설정한다.	1. 정확도 초과 ---------------------- 정확도 초과---------------------------------------------------------------------------------.
2. GPS 위성장해 : 각각의 GPS 위성중 이상이 발생한 위성의 경우에는 RTCM메시지 #5를 “Unhealthy”로 설정한다.	2. --- 위성장애 --------------------------------------------------------------------------.
3. 경보파라메터값 초과 : 경보파라메터값이 한계치를 지속기간 동안 초과할 경우 해당 경보에 대하여 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.	3. 경보 매개변수- ----- 경보 매개변수가- --------------------------------------------------------------------------------.
4. 중앙사무소의 장해 : 중앙사무소의 기능장해로 인하여 기준국의 감시ㆍ제어가 불가능한 경우 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 “Unmonitored”로 설정하고, 항로표지관리소 (이하 “표지관리소”라 한다)에 감시를 의뢰함과 동시 장해의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.	4. ------ 장애 --------------- 기능장애--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
5. 기준국의 장해 : 중앙사무소에서 기준국의 장해를 확인한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 “No Information” 또는 “Do Not Use”로 설정하고, DGPS 신호의 조기복구에 필요한 조치를 취함과 동시에 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.	5. ------- 장애 --------------------- 장애-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
6. 감시국의 장해 : 중앙사무소에서 감시국의 장해를 확인한 경우는 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 하며, 장해의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.	6. ------- 장애 --------------------- 장애----------------------------------------------------------- 장애---------------------------------.
7. 통신망의 장해 : 기준국과 감시국의 감시ㆍ제어 및 정보전송을 위한 통신망에 장해가 발생하거나 예고된 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 “Unmonitored”로 설정하고 해당 표지관리소에 감시를 의뢰함과 동시에 장해의 조기복구에 필요한 조치를 하여야 한다.	7. ---- 장애 -------------------------------------------------------장애------------------------------------------------------------------------------------------------------------------장애-------------------------------.
제8조(정비ㆍ점검 종류와 방법 등) ① ∼ ③ (생 략)	제8조(정비ㆍ점검 종류와 방법 등) ① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 소장은 DGPS 기능향상을 위하여 필요한 경우 기준국 및 감시국 소재 관할지방해양항만청장(이하 “지방청장”이라 한다)에게 협조 요청하여야 하며, 지방청장은 DGPS 시스템에 안정적인 전원이 공급될 수 있도록 최선을 다하여야 한다.	④ ----------------------------------------------------- 관할 지방해양항만청장 ------------------------ 협조를 ---------------------- 협조요청 사항이 신속하게 조치될--------------- 적극 협조하여야 ---.
제12조(보안대책) 소장은 DGPS의 파괴 또는 기능마비와 안전사고 등을 방지하기 위하여 기준국 및 감시국 소재 관할 지방청장과 협의하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 마련하여야 한다.	제12조(보안대책) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
3. DGPS 정보 및 신호의 교란행위 등에 관한 방지대책 수립ㆍ시행	3. 위성항법보정정보 ---------------------------------
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
제13조(보고 및 통보) ① 소장은 DGPS에 사고가 발생하거나 현황변경이 있은 때에는 항로표지법 제7조의 규정에 의하여 즉시 고시하여야 한다.	제13조(보고 및 통보) ① -------------------------------------------「항로표지법」제11조----------------------------.
②ㆍ③ (생 략)	②ㆍ③ (현행과 같음)
제14조(근무체계) ① 운영요원의 근무는 24시간 교대근무체제를 원칙으로 한다.	제14조(근무체계) ① 운영자-------------------------------------.
② 소장은 매월 운영요원의 월간 근무편성계획을 수립․시행하여야 한다.	② ---------운영자--------------------------------------------.
제15조(교육훈련) 소장은 운영요원과 기준국 및 감시국 소재 표지관리소 직원의 직무 수행능력을 제고하기 위하여 매년 교육훈련 계획을 수립하여 실시할 수 있다.	제15조(교육훈련) -------운영자와------------------- 항로표지관리소 -----------------------------------------------------------------.
제16조(DGPS 데이터관리) ① 소장은 각 기준국 및 감시국의 DGPS 정보와 자료 등에 대하여 분석하고 보존 관리하여야 한다.	제16조(DGPS 데이터관리) ① ---------------- 감시국에서 생성한 RSIM 메시지와 GPS 수신 자료를 ----------------.
② 제1항의 규정에 의하여 보존된 “DGPS 데이터 정보”는 디스크(CD)에 기록하여 5년간 보관하여야 한다.	② ----------------------- 데이터는 저장매체----------------------------------------.
③ 기준국 및 감시국 상황 등의 데이터정보는 최소 120일 이상 보관하여야 한다.	③ ------------- 상황(영상, 기상, 전원) ------- 120일간----------------.
④ 소장은 이용자로부터 DGPS 정보의 요청이 있을 경우 제2항의 규정에 의하여 보관된 데이터를 제공하여야 한다.	④ -------------------- 데이터-----------------------------------------------------------.
제17조(유효기한) 이 훈령은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 훈령을 발령한 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2015년 8월 19일까지 효력을 가진다.	제17조(재검토 기한) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2017년 12월 7일--------------.

현        행

개   정   안

[별표 1]

운영 파라미터

1. 기준국 운영 파라미터

(1) 메시지 타입의 종류와 내용

메시지타입	내 용	비 고
3	DGPS국의 위치정보
5	위성의 상태
7	DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)
9	디퍼렌셜 위치보정정보	Groups of 3
16	특별정보

(2) 메시지 송신 스케쥴

메시지타입	송 신 스 케 쥴	비 고
3	매 정시 15분 및 45분
5	매 정시 5분 및 15분
7	매 정시 7분 및 그 후 15분
9	가능한 한 자주 송신
16	특별정보 발생시

(3) 해양 기준국 파라미터

가. 팔미도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°21.5000773′	37°21.4931297′	37°21.500043′	37°21.4911757′
경 도(E)	126°30.6757783′	126°30.6922483′	126°30.6787155′	126°30.6925660′
고 도(m)	85.7352	82.1275	85.715	82.1203
식별번호(ID)	722	723	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 어청도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°7.4939097′	36°7.5065418′	36°7.4954685′	36°7.506040′
경 도(E)	125°58.1142373′	125°58.0866588′	125°58.1127173′	125°58.086598′
고 도(m)	91.3633	80.2179	91.3478	80.2196
식별번호(ID)	728	729	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
주파수 기준	Internal	Internal	Internal	Internal
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 거문도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	34°0.458221′	34°0.4296398′	34°0.4565165′	34°0.4291405′
경 도(E)	127°19.3379518′	127°19.3379518′	127°19.3391638′	127°19.3307548′
고 도(m)	95.377	95.377	95.2881	93.8502
식별번호(ID)	724	725	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 영  도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°3.7313383′	35°3.7613436′	35°3.7304600′	35°3.7607540′
경 도(E)	129°4.2436383′	129°4.2519033′	129°4.2413883′	129°4.25114166′
고 도(m)	192.201	191.079	192.194	191.0876
식별번호(ID)	720	721	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

마. 호미곶 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°04.6826766′	36°04.6612513′	36°04.6806437′	36°04.6607923′
경 도(E)	129°33.9997178′	129°34.0178177′	129°34.0011098′	129°34.0179425′
고 도(m)	42.1583	41.5479	42.1825	41.5545
식별번호(ID)	732	733	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

바. 주문진 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°53.857775′	37°53.851140′	37°53.8564730′	37°53.851547′
경 도(E)	128°50.0459052′	128°50.019618′	128°50.0446911′	128°50.019957′
고 도(m)	65.804	64.897	65.822	60.866
식별번호(ID)	726	727	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

사. 마라도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	33°7.0158888′	33°7.0238335′	33°7.0160937′	33°7.024185′
경 도(E)	126°16.1486175′	126°16.1699806′	126°16.1462518′	126°16.169629′
고 도(m)	68.7682	70.0425	68.7641	70.0551
식별번호(ID)	730	731	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

아. 울릉도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°31.1047610′	37°31.0938395′	37°31.102419′	37°31.093344′
경 도(E)	130°47.8622630′	130°47.8912582′	130°47.8622788′	130°47.8910205′
고 도(m)	201.2929	198.9306	201.2715	198.9346
식별번호(ID)	734	735	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

자. 소청도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°45.621332′	37°45.6233537′	37°45.6223842′	37°45.623205′
경 도(E)	124°43.7260298′	124°43.7263093′	124°43.724198′	124°43.7277713′
고 도(m)	96.2187	96.1824	96.0898	97.1359
식별번호(ID)	736	737	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

차. 소흑산도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	34°05.693752′	34°05.6721704′	34°05.6916342′	34°05.671963′
경 도(E)	125°05.9350018′	125°05.9724051′	125°05.933733′	125°05.971887′
고 도(m)	99.6779	101.437	99.5944	101.421
식별번호(ID)	738	739	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

카. 저진 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	38°33.1246193′	38°33.1273802′	38°33.1263837′	38°33.1270062′
경 도(E)	128°23.9246291′	128°23.9376848′	128°23.9233077′	128°23.9370983′
고 도(m)	106.9892	102.2433	106.8811	102.2788
식별번호(ID)	740	741	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

(4) 내륙 기준국 파라미터

가. 무  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°54.207748′	35°54.182177′	35°54.209985′	35°54.182213′
경 도(E)	127°35.04222′	127°34.989087′	127°34.982037′	127°34.988125′
고 도(m)	447.147	435.136	447.146	435.153
식별번호(ID)	747	748	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 영  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°51.942269′	36°51.965883′	36°51.942388′	36°51.966687′
경 도(E)	128°32.692657′	128°32.682748′	128°32.690126′	128°32.682669′
고 도(m)	236.433	235.985	236.414	235.980
식별번호(ID)	749	750	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 평  창 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°20.977861′	37°20.963476′	37°20.97596′	37°20.963205′
경 도(E)	128°29.259619′	128°29.264537′	128°29.25865′	128°29.26374′
고 도(m)	421.274	421.274	421.269	93.8502
식별번호(ID)	751	752	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 충  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°58.928244′	36°58.97098′	36°58.9286068′	36°58.921027′
경 도(E)	127°45.277133′	127°45.292445′	127°45.2800611′	127°45.2932085′
고 도(m)	151.146	149.991	151.150	150.018
식별번호(ID)	753	754	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

마. 성  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°56.287693′	35°56.277196′	35°56.28878′	35°56.277138′
경 도(E)	128°10.99904′	128°10.997672′	128°10.996895′	128°10.996967′
고 도(m)	365.2551	362.3848	365.2871	362.4226
식별번호(ID)	755	756	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

2. 보정송신국 파라미터

가. 팔미도, 어청도, 거문도, 영도

구 분	팔미도	어청도	거문도	영 도
위 도(N)	37° 21′29.6811″	36° 07′29.2314″	34° 00′29.9185″	35° 03′45.0842″
경 도(E)	126° 29′39.6946″	125° 58′7.1362″	127° 19′19.8933″	129° 4′14.6716″
식별번호(ID)	661	664	662	660
무선표지부호	PM	EC	KM	YD
전파형식/ 주파수	500HG1D/313	500HG1D/295	500HG1D/287	500HG1D/300
송신출력	300W
전송속도	200bps
이용범위	100NM
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 호미곶, 주문진, 마라도, 울릉도

구 분	호미곶	주문진	마라도	울릉도
위 도(N)	36° 04′41.6415″	37° 53′51.9122″	33° 07′02.8379″	37° 31′04.1120″
경 도(E)	129° 34′01.3234″	128° 50′01.6166″	126° 16′09.7290″	130° 47′56.0216″
식별번호(ID)	666	663	665	667
무선표지부호	HM	CM	MR	UL
전파형식/ 주파수	500HG1D/310	500HG1D/295	500HG1D/290	500HG1D/319
송신출력	300W
전송속도	200bps
이용범위	100NM
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 소청도, 소흑산도, 저진, 무주

구 분	소청도	소흑산도	저 진	무 주
위 도(N)	37° 45′40.57358″	34° 05′42.7508″	38° 33′09.31787″	35° 54′11.71060″
경 도(E)	124° 43′44.4515″	125° 05′55.0414″	128° 23′54.42491″	127° 35′2.53320″
식별번호(ID)	668	669	670	671
무선표지부호	SC	SH	JJ	MJ
전파형식/ 주파수	500HG1D/323	500HG1D/298	500HG1D/292	500HG1D/322
송신출력	300W			500W
전송속도	200bps
이용범위	100NM			80㎞
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 영주, 평창, 충주, 성주

구 분	영 주	평 창	충 주	성 주
위 도(N)	36° 52′0.88158″	37° 21′0.60605″	36° 58′55.31681″	35° 56′20.75754″
경 도(E)	128° 32′38.91041″	128° 29′17.10473″	127° 45′20.94585″	128° 10′59.91638″
식별번호(ID)	672	673	674	675
무선표지부호	YJ	PC	CJ	SJ
전파형식/ 주파수	500HG1D/289	500HG1D/303	500HG1D/318	500HG1D/296
송신출력	500W
전송속도	200bps
이용범위	80㎞
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

3. 감시국 운영 파라미터

(1) 말  도, 홍  도

구 분	말 도 (팔 미 도)		홍 도 (어 청 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	35°51.475888′	35°51.477673′	34°42.6752707′	34°42.675271′
경 도(E)	126°18.903022′	126°18.902144′	125°12.2670273′	125°12.267027′
고 도(m)	75.06	75.038	111.77	111.743
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(2) 소리도, 가사도

구 분	소 리 도 (영 도)		가 사 도 (마 라 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	34°24.713603′	34°24.711816′	34°27.639613′	34°27.63799′
경 도(E)	127°48.063475′	127°48.062599′	126°2.56883′	126°2.56833′
고 도(m)	113.906	113.915	85.258	84.337
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(3) 옹  도, 당사도

구 분	옹 도 (소 청 도)		당 사 도 (소흑산도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	36°38.8319033′	36°38.831105′	34°05.889143′	34°05.88998′
경 도(E)	126°00.5022817′	126°00.499518′	126°36.165177′	126°36.16253′
고 도(m)	85.755	85.742	126.951	126.951
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(4) 죽  변, 서이말

구 분	죽 변 (호 미 곶)		서 이 말 (거 문 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	37°03.48447′	37°03.485473′	34°47.263304′	34°47.26061′
경 도(E)	129°25.726262′	129°25.727035′	128°44.27408′	128°44.2781975′
고 도(m)	67.103	67.060	144.0133	145.1466
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(5) 독  도

구 분	독 도 (울 릉 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	37°14.359443′	37°14.362033′
경 도(E)	131°52.192096′	131°52.185243′
고 도(m)	132.5653	132.541
마스크앙각	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s
비 고

[별표 1]

운영 매개변수

1. 기준국

가. 메시지 종류와 내용

메시지	내 용	비 고
3	DGPS 기준국의 위치정보
5	위성의 상태
7	DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)
9	위치보정정보	Groups of 3
16	특별정보

나. 메시지 송신 스케줄

메시지	송 신 스 케 쥴	비 고
3	매 정시 15분 및 45분
5	매 정시 5분 및 15분
7	매 정시 7분 및 그 후 15분
9	가능한 한 자주 송신
16	특별정보 발생 시

2. 보정송신국

구분	식별 번호 (ID)	호출 명칭	전파형식/주파수	송신 출력	전송 속도	이용 범위	변조 방식	동기 방식	비고
영 도	660	영 도 기준국	500HG1D/300	300W	200bps	100NM	MSK	동기	해양 기준국
팔미도	661	팔미도기준국	500HG1D/313
거문도	662	거문도기준국	500HG1D/287
주문진	663	주문진기준국	500HG1D/295
어청도	664	어청도기준국	500HG1D/295
마라도	665	마라도기준국	500HG1D/290
호미곶	666	호미곶기준국	500HG1D/310
울릉도	667	울릉도기준국	500HG1D/319
소청도	668	소청도기준국	500HG1D/323
가거도	669	가거도기준국	500HG1D/298
저 진	670	저 진 기준국	500HG1D/292
무 주	671	무 주 기준국	500HG1D/322	500W	200bps	80㎞	MSK	동기	내륙 기준국
영 주	672	영 주 기준국	500HG1D/289
평 창	673	평 창 기준국	500HG1D/303
충 주	674	충 주 기준국	500HG1D/318
성 주	675	성 주 기준국	500HG1D/296
춘 천	676	춘 천 기준국	500HG1D/286

[별표 2]

경보 파라미터

1. GPS

(1) 위성의 배치

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
위성수 과소(過小)	RS, IM	3이하	65초
High HDOP	IM	6이상	65초

(2) 위성

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
PRC 과대	RS	120m 이상	-
RRC 과대	RS	4m/s 이상	-

2. DGPS

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
IM Feedback	RS	12초	-
Correction Age	IM	30초	100초
MSG Error Ratio	IM	25%	100초
Beacon SNR	IM	10db	65초
Beacon SS	IM	70db	65초
Position Error	IM	5m	35초
PR Residual	IM	100m	65초
RR Residual	IM	2m/s	65초
Low UDRE	IM	101%	100초

[별표 2]

경보 매개변수

1. GPS

(1) 위성의 배치

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
위성수 과소(過小)	RS, IM	3이하	65초
High HDOP	IM	6이상	65초

(2) 위성

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
PRC 과대	RS	120m 이상	-
RRC 과대	RS	4m/s 이상	-

2. DGPS

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
IM Feedback	RS	12초	-
Correction Age	IM	30초	30초
MSG Error Ratio	IM	10%	60초
Beacon SNR	IM	10db	60초
Beacon SS	IM	평균값에서 5db이하	60초
Position Error	IM	5m	30초
PR Residual	IM	12m	30초
RR Residual	IM	2m/s	60초
Low UDRE	IM	101%	100초

[별지 제1호서식]

(제1쪽)

월 간  운 영 보 고 서

담당자	기술담당	운영담당	소 장

1. DGPS 운영현황

◎ 기준국 운영률

기준국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

◎ 감시국 운영률

감시국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

2. 원격제어 통신망 운영현황

◎ 기준국 통신망 운영률

기준국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

◎ 감시국 통신망 운영률

감시국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

3. 기준국 및 감시국 보정 DATA 현황

◎ 기준국 DATA

기준국명	월 계				누 계		비 고
	RINEX	생성률(%)	SSF	생성률(%)	RINEX	SSF
총 계
비 고

◎ 감시국 DATA

감시국명	월 계				누 계		비 고
	RINEX	생성률(%)	SSF	생성률(%)	RINEX	SSF
총 계
비 고

4. DGPS 보정 DATA 제공 현황

(단위 : 명/개)

구 분	월 계			누 계			비 고
	등록자	수신자	파일수량	등록자	수신자	파일수량
총 계
비 고

5. DGPS 점검․정비 현황

◎ 기준국 시스템

기준국명	전회 점검일	금회 점검일	특 이 사 항	비 고
비 고

◎ 감시국 시스템

감시국명	전회 점검일	금회 점검일	특 이 사 항	비 고
비 고

[별지 제1호서식]

월 간  운 영 보 고 서

1. 총괄현황

구분			백분율[%]		비 고
			월간	누계
운영률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국
후처리 데이터 생성률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국
통신망 운영률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국

가. 데이터 제공

구 분	월 계		누 계		비 고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

나. 홈페이지 운영

구 분	월 계[명]			누 계[명]			비 고
	접속자	신규회원	총회원	접속자	신규회원	총회원
비 고

2. 운영현황

가. 기준국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

나. 감시국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

3. 데이터 현황

가. 데이터 생성률

1) 기준국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]
계
비 고

2) 감시국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]
계
비 고

나. 데이터 품질분석

1) 해양기준국 데이터 품질분석

국 명	월 계								누 계								비 고
	관측률[%]		MP1[m]		MP2[m]		Cycle Slips수		관측률[%]		MP1[m]		MP2[m]		Cycle Slips수
계
비 고

2) 감시국 데이터 품질분석

국 명	월 계								누 계								비 고
	관측률[%]		MP1[m]		MP2[m]		Cycle Slips수		관측률[%]		MP1[m]		MP2[m]		Cycle Slips수
계
비 고

다. 데이터 제공현황

1) 파일별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비 고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

2) 목적별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

4. 통신망 운영현황

가. 기준국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

나. 감시국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률[%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

5. 점검․정비 현황

가. 기준국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고

다. 감시국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고

마. 중앙사무소 및 내륙사무소 자체 정기점검

국 명	점 검 일 자	점 검 내 역	비 고
비 고

[별지 제2호서식]

(앞 쪽)

D G P S 업 무 일 지 년 월 일 요일, 날씨 :			기술담당	운영담당	소 장
근무시간	근 무 자	서 명	근무시간	근 무 자	서 명

장 비 및 시 스 템 운 영 상 태
구 분	통합감시용 컴 퓨 터	원격제어용 컴 퓨 터	Web서버용 컴 퓨 터	네트워크 장 비	UPS 및 전원시설	비 고
중 앙 사무소

구 분	장 비 명	기준국명	장 비 운 영 상 태	원인 및 조치사항
기준국	중앙제어 장치(CPU)
	송신기 (Tx 1, 2)
	RS/IM 수신기
	전 원 (AC/DC)
	DGPS발사 중지시간
감시국	중앙제어 장치(CPU)
	IM 수신기
	운 영 중지시간

구 분	회 선 명	고장접수	접 수 자	복구시간	기 사
통신망

기 준 국 및 감 시 국 별 운 영 상 태 점 검 내 용
기준국명 (감시국명)	내 용
비 고

[별지 제2호서식]

(앞 쪽)

D G P S 업 무 일 지 년 월 일 요일, 날씨 :			담당자		담 당	소 장
구 분	근무시간	근무자		서명

장비 및 시스템 운영상태
□ 중앙사무소
운영 서버	모니터링 서버	보안 장비	전원 시설	네트워크 장비	기타

□ 해양기준국 및 해양감시국
구분	국명	상태	발생시간	복구시간	발생원인	조치사항
운영중지시간
송신기
송신안테나
수신기
수신안테나
전원시설
서버
프로그램
CCTV
통신장비
기타

(뒷 쪽)

기준국 및 감시국 세부사항
기준국	내용	감시국	내용
인수인계 및 특이사항

[별지 제3호서식]

(앞 쪽)

기준국 정비․점검 기록표

		결재	정비담당	운영담당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
RS1, 2	수신기
	GPS 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM1, 2	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
송신기A	송신주파수
	AC 송신출력
	DC 송신출력
	각종지시계기등 작동상태
	배선정리 상태
	AC, DC 입력전압
	기타
송신기B	송신주파수
	AC 송신출력
	DC 송신출력
	각종지시계기등 작동상태
	배선정리 상태
	AC, DC 입력전압
	기타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
AVR	입력전압
	출력전압
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
송 신 ANT	ANT 철탑 볼트상태
	안테나지선, 장력, 앵커상태
	보호울타리상태
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트상태
	기초 콘크리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	송신기 축전지 전압
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고

[별지 제3호서식]

(앞쪽)

기준국 정비․점검 기록표

		결재	담당자	담 당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
송신기 A	송신주파수	오실로스코프	기준주파수 ±만분율
	AC 송신 출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	육안 및 테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
송신기 B	송신주파수	오실로스코프	기준주파수 ±만분율
	AC 송신출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
RS 1	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타
RS 2	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타

(뒷쪽)

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
UPS	입력 전압/전류	지시치	AC 220V±10%
	출력 전압/전류/주파수	테스트기	AC 115(220)V±2%
	충전 전압	〃	168~216V
	지시기 동작 상태	육안	-
	축전지 상태	〃	-
	기 타
자 동 소화기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	DC 전압 상태	지시치	24V±10%
	단선 및 동작시험	육안	-
	할로겐 혼합물 충전상태	〃	-
	기 타
항 온 항습기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	온도 및 습도	지시치	28℃이하/40~70%
	설정 온도/습도	〃	〃
	냉난방 온도/습도 편차	〃	-
	실외기 상태	동작	-
	가습기 상태	〃	-
	기 타
감시국	데이터 백업 여부	육안	-
	통신 및 네트워크	〃	-
	기 타
비고

[별지 제4호서식]

(앞 쪽)

감시국 정비․점검 기록표

		결재	정비담당	운영담당	소 장
감시국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
IM1	4000IM MSK 수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM2	4000IM MSK 수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
원 격 제어용 PC 1	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC 2	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트 상태
	기초 콘그리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고

[별지 제4호서식]

(앞 쪽)

감시국 정비․점검 기록표

		결재	담당자	담 당	소 장
감시국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
IM1	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM2	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
원 격 제어용 PC 1	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC 2	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트 상태
	기초 콘그리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고