위성항법보정시스템운영규정

제1조(목적) 이 규정은 항로표지법 제2조 및 동법시행규칙 제2조제1항의 규정에 의하여 설치ㆍ관리하고 있는 위성항법보정시스템(Differential Global Positioning System 이하 "DGPS"라 한다)의 운영에 관한 필요한 사항을 정하여 정밀한 위치보정정보의 제공 및 DGPS 기능향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정도"라 함은 수평면상에 있어서 오차거리 제곱 평균의 제곱근(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Squared)을 말한다.

2. "위치보정정보"라 함은 GPS(Global Positioning System)위성의 수신신호를 근거로 해석한 전리층지연, 대기권지연 및 위성궤도 등의 오차보정치 정보를 말한다.

3. "인테그리티(Integrity) 정보"라 함은 GPS위성 및 DGPS의 동작상태 를 DGPS이용자에게 제공하는 정보를 말한다.

4. "특별정보"라 함은 GPS위성 및 DGPS 운영에 관한 정보, 재해경보 및 별도의 기능상태 정보를 말한다.

5. "DGPS 정보"라 함은 위치보정정보, 인테그리티 정보 및 특별정보를 말한다.

6. "기준국"이라 함은 DGPS 위치보정정보 및 GPS위성의 건강상태를 얻기 위한 GPS 위성신호 및 DGPS 신호 수신설비와 보정송신국을 말한다.

7. "감시국"이라 함은 기준국의 운용상황 및 정도의 감시를 수행하기 위한 DGPS 신호의 수신설비를 말한다.

8. "보정송신국"이라 함은 DGPS 정보를 중파대의 전파에 의해 DGPS 이용자에게 제공하기 위한 송신설비를 말한다.

9. "DGPS 신호"라 함은 보정송신국에서 송신하는 신호를 말한다.

10. "위성항법중앙사무소"라 함은기준국과 감시국의 관리운영 및 기능상태를 감시ㆍ제어하고, 위치보정정보 자료의 관리와 제공 등 종합적인 업무를 수행하는 기관을 말한다.

제3조(DGPS의 구성) DGPS는 군산지방해양항만청 위성항법중앙사무소(이하 "중앙사무소" 라 한다), 기준국 및 감시국으로 구성한다.

제4조(적용범위) DGPS의 관리 및 운영에 관한 사항은 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제5조(운영기준) 중앙사무소 운영요원(이하 "운영요원"이라 한다)은 다음 각 호의 운영기준에 의하여 정도 및 인테그리티를 확보하여야 한다.

1. 데이터 포맷 및 메시지 타입 : DGPS의 데이터 포맷 및 메시지 타입은 국제전기통신연합(ITU-R) 권고 기준을 준용한다.

2. 운영파라메터 : 운영파라메터 (RTCM-104 : The Radio Technical Commission for Maritime Service-104에 의한 포맷)는 별표1에 정한 것과 같다.

3. 정도 : 측위정도는 인테그리티 감시에 있어서 위치보정정보 오차가 10m 이하 유지시 정상(Normal)이고, 10m이상의 값으로 30초이상 지속될 경우 정도 초과라고 하며 이 경우 정도 초과에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.

4. 인테그리티 : 경보파라메터값은 별표2에 정한 것과 같이 설정 운영하여야 하며, 각 기준국과 감시국 및 GPS 위성 특성상 변경이 불가피할 경우 중앙사무소장(이하 "소장"이라 한다)이 변경 운영할 수 있다.

제6조(운영) ① 소장은 DGPS 정보를 지속적으로 실시간(Real time) 방송하여야 하며, DGPS 정보가 부정확하거나 이용이 불가능한 때에는 즉시 기능고장 정보를 방송하여야 한다.

②운영요원은 제6조의 규정에 의하여 DGPS의 감시ㆍ제어를 수행하며 각 기준국 및 감시국의 정상운영에 만전을 기하여야 한다.

③운영요원은 다음 각호와 같이 DGPS의 장해가 발생한 경우 즉시 소장에게 보고하고 신속히 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 정도초과 : DGPS 기준국의 주ㆍ예비장비에 정도초과가 발생한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정한다.

2. GPS 위성장해 : 각각의 GPS 위성중 이상이 발생한 위성의 경우에는 RTCM메시지 #5를 "Unhealthy"로 설정한다.

3. 경보파라메터값 초과 : 경보파라메터값이 한계치를 지속기간 동안 초과할 경우 해당 경보에 대하여 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

4. 중앙사무소의 장해 : 중앙사무소의 기능장해로 인하여 기준국의 감시ㆍ제어가 불가능한 경우 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "Unmonitored"로 설정하고, 항로표지관리소 (이하 "표지관리소"라 한다)에 감시를 의뢰함과 동시 장해의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

5. 기준국의 장해 : 중앙사무소에서 기준국의 장해를 확인한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정하고, DGPS 신호의 조기복구에 필요한 조치를 취함과 동시에 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

6. 감시국의 장해 : 중앙사무소에서 감시국의 장해를 확인한 경우는 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 하며, 장해의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

7. 통신망의 장해 : 기준국과 감시국의 감시ㆍ제어 및 정보전송을 위한 통신망에 장해가 발생하거나 예고된 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "Unmonitored"로 설정하고 해당 표지관리소에 감시를 의뢰함과 동시에 장해의 조기복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

제7조(DGPS 운영계획 수립 및 보고) ① 소장은 매년 12월 10일까지 다음 년도 DGPS 정비ㆍ점검 등 운영계획을 수립하여 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고하여야 한다.

②소장은 DGPS의 당해 년도 운영실적을 다음 년도 1월20일까지 장관에게 보고하여야 한다.

③소장은 기준국의 운영률 및 데이터 저장 현황 등을 별지 제1호서식에 의한 월간운영보고서를 다음 달 10일까지 장관에게 보고하여야 한다.

제8조(정비ㆍ점검 종류와 방법 등) ① 기준국 및 감시국의 정비ㆍ점검은 일일, 주간, 월별, 분기별로 구분하여 실시하며, 소장은 담당자를 지정하여 정비ㆍ점검에 차질이 없도록 하여야 한다.

②정비ㆍ점검시에는 주장치, 예비장치 등을 상호 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화하여야 한다.

③계획된 기능정지에 대하여는 인접국이 동시에 휴지되지 않도록 조치하고 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

④소장은 DGPS 기능향상을 위하여 필요한 경우 기준국 및 감시국 소재 관할지방해양항만청장(이하 "지방청장"이라 한다)에게 협조 요청하여야 하며, 지방청장은 DGPS 시스템에 안정적인 전원이 공급될 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

제9조(정비ㆍ점검의 기록유지) ① 일일 및 주간 정비ㆍ점검은 별지 제2호서식에 의한 DGPS 업무일지에 기록하여야 한다.

②월별 및 분기별 정비ㆍ점검은 각 장비의 상태, 정비사항 및 일련의 조치사항 등을 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 의한 정비ㆍ점검기록표에 작성하여 관리하여야 한다.

③각 기준국 및 감시국 등 DGPS 시설물 및 장비에 대하여 이력카드를 작성하고 기록유지 및 관리에 철저를 기하여야 한다.

제10조(정비ㆍ점검 결과 조치) ① 소장은 정비ㆍ점검실시 결과 정밀점검이 필요한 경우 외부 전문가에게 정밀점검을 의뢰할 수 있다.

②소장은 점검결과 도출된 특이사항은 그 원인이 규명될 때까지 특별관리를 하여야 하며, 기능유지와 안전성확보 등을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제11조(안전조치) 소장은 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 안전조치 후 정비ㆍ점검을 실시하여야 한다.

1. 각종장비의 개방시 안전장치의 작동상태 확인 및 불꽃방전 등에 대한 안전조치

2. 기능유지상 부득이 활선작업이 필요한 때에는 감전 및 단락등의 사고에 대한 예방조치

3. 합동점검시 다른 분야의 기술자에 대한 사전 안전교육 실시

4. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용

5. 제반 작업시 안전사고를 예방하기 위하여 최소 2인 1개조로 편성실시(인원 부족시 기준국 및 감시국 소재 표지관리소 직원 지원)

6. 육ㆍ해상 이동시 각종 안전수칙 준수 등

제12조(보안대책) 소장은 DGPS의 파괴 또는 기능마비와 안전사고 등을 방지하기 위하여 기준국 및 감시국 소재 관할 지방청장과 협의하여 다음 각호에 해당하는 보안대책을 마련하여야 한다.

1. 기준국 및 감시국별 보안관리 책임자 지정

2. 시설ㆍ장비의 파괴방지 및 보호관리업무 수행

3. DGPS 정보 및 신호의 교란행위 등에 관한 방지대책 수립ㆍ시행

4. 보안업무규정 제30조의 규정에 의한 보호구역의 설정

제13조(보고 및 통보) ① 소장은 DGPS에 사고가 발생하거나 현황변경이 있은 때에는 항로표지법 제7조의 규정에 의하여 즉시 고시하여야 한다.

② 경미한 사고로 인하여 즉시 복구가 가능한 경우에는 항행통보 및 기능통보 등을 RTCM메시지 #7과 #16 방송으로 갈음할 수 있다.

③소장은 DGPS 시스템의 유지보수를 위한 계획된 기능정지가 필요한 경우 제1항 또는 제2항의 규정을 준용한다.

제14조(근무체제) ① 운영요원의 근무는 24시간 교대근무체제를 원칙으로 한다.

②소장은 매월 운영요원의 월간 근무편성계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.

제15조(교육훈련) 소장은 운영요원과 기준국 및 감시국 소재 표지관리소 직원의 직무 수행능력을 제고하기 위하여 매년 교육훈련 계획을 수립하여 실시할 수 있다.

제16조(DGPS 데이터관리) ① 소장은 각 기준국 및 감시국의 DGPS 정보와 자료 등에 대하여 분석하고 보존 관리하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 보존된 "DGPS 데이터 정보"는 디스크(CD)에 기록하여 5년간 보관하여야 한다.

③기준국 및 감시국 상황 등의 데이터정보는 최소 120일 이상 보관하여야 한다.

④소장은 이용자로부터 DGPS 정보의 요청이 있을 경우 제2항의 규정에 의하여 보관된 데이터를 제공하여야 한다.

제17조(유효기한) 이 훈령은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 훈령을 발령한 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2015년 8월 19일까지 효력을 가진다.

[별표 1]

운영 파라미터

1. 기준국 운영 파라미터

(1) 메시지 타입의 종류와 내용

메시지타입	내 용	비 고
3	DGPS국의 위치정보
5	위성의 상태
7	DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)
9	디퍼렌셜 위치보정정보	Groups of 3
16	특별정보

(2) 메시지 송신 스케쥴

메시지타입	송 신 스 케 쥴	비 고
3	매 정시 15분 및 45분
5	매 정시 5분 및 15분
7	매 정시 7분 및 그 후 15분
9	가능한 한 자주 송신
16	특별정보 발생시

(3) 해양 기준국 파라미터

가. 팔미도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°21.5000773′	37°21.4931297′	37°21.500043′	37°21.4911757′
경 도(E)	126°30.6757783′	126°30.6922483′	126°30.6787155′	126°30.6925660′
고 도(m)	85.7352	82.1275	85.715	82.1203
식별번호(ID)	722	723	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 어청도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°7.4939097′	36°7.5065418′	36°7.4954685′	36°7.506040′
경 도(E)	125°58.1142373′	125°58.0866588′	125°58.1127173′	125°58.086598′
고 도(m)	91.3633	80.2179	91.3478	80.2196
식별번호(ID)	728	729	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
주파수 기준	Internal	Internal	Internal	Internal
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 거문도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	34°0.458221′	34°0.4296398′	34°0.4565165′	34°0.4291405′
경 도(E)	127°19.3379518′	127°19.3379518′	127°19.3391638′	127°19.3307548′
고 도(m)	95.377	95.377	95.2881	93.8502
식별번호(ID)	724	725	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 영  도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°3.7313383′	35°3.7613436′	35°3.7304600′	35°3.7607540′
경 도(E)	129°4.2436383′	129°4.2519033′	129°4.2413883′	129°4.25114166′
고 도(m)	192.201	191.079	192.194	191.0876
식별번호(ID)	720	721	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

마. 호미곶 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°04.6826766′	36°04.6612513′	36°04.6806437′	36°04.6607923′
경 도(E)	129°33.9997178′	129°34.0178177′	129°34.0011098′	129°34.0179425′
고 도(m)	42.1583	41.5479	42.1825	41.5545
식별번호(ID)	732	733	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

바. 주문진 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°53.857775′	37°53.851140′	37°53.8564730′	37°53.851547′
경 도(E)	128°50.0459052′	128°50.019618′	128°50.0446911′	128°50.019957′
고 도(m)	65.804	64.897	65.822	60.866
식별번호(ID)	726	727	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

사. 마라도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	33°7.0158888′	33°7.0238335′	33°7.0160937′	33°7.024185′
경 도(E)	126°16.1486175′	126°16.1699806′	126°16.1462518′	126°16.169629′
고 도(m)	68.7682	70.0425	68.7641	70.0551
식별번호(ID)	730	731	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

아. 울릉도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°31.1047610′	37°31.0938395′	37°31.102419′	37°31.093344′
경 도(E)	130°47.8622630′	130°47.8912582′	130°47.8622788′	130°47.8910205′
고 도(m)	201.2929	198.9306	201.2715	198.9346
식별번호(ID)	734	735	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

자. 소청도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°45.621332′	37°45.6233537′	37°45.6223842′	37°45.623205′
경 도(E)	124°43.7260298′	124°43.7263093′	124°43.724198′	124°43.7277713′
고 도(m)	96.2187	96.1824	96.0898	97.1359
식별번호(ID)	736	737	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

차. 소흑산도 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	34°05.693752′	34°05.6721704′	34°05.6916342′	34°05.671963′
경 도(E)	125°05.9350018′	125°05.9724051′	125°05.933733′	125°05.971887′
고 도(m)	99.6779	101.437	99.5944	101.421
식별번호(ID)	738	739	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

카. 저진 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	38°33.1246193′	38°33.1273802′	38°33.1263837′	38°33.1270062′
경 도(E)	128°23.9246291′	128°23.9376848′	128°23.9233077′	128°23.9370983′
고 도(m)	106.9892	102.2433	106.8811	102.2788
식별번호(ID)	740	741	-	-
마스크 앙각	15°	15°	15°	15°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

(4) 내륙 기준국 파라미터

가. 무  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°54.207748′	35°54.182177′	35°54.209985′	35°54.182213′
경 도(E)	127°35.04222′	127°34.989087′	127°34.982037′	127°34.988125′
고 도(m)	447.147	435.136	447.146	435.153
식별번호(ID)	747	748	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 영  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°51.942269′	36°51.965883′	36°51.942388′	36°51.966687′
경 도(E)	128°32.692657′	128°32.682748′	128°32.690126′	128°32.682669′
고 도(m)	236.433	235.985	236.414	235.980
식별번호(ID)	749	750	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 평  창 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	37°20.977861′	37°20.963476′	37°20.97596′	37°20.963205′
경 도(E)	128°29.259619′	128°29.264537′	128°29.25865′	128°29.26374′
고 도(m)	421.274	421.274	421.269	93.8502
식별번호(ID)	751	752	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 충  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	36°58.928244′	36°58.97098′	36°58.9286068′	36°58.921027′
경 도(E)	127°45.277133′	127°45.292445′	127°45.2800611′	127°45.2932085′
고 도(m)	151.146	149.991	151.150	150.018
식별번호(ID)	753	754	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

마. 성  주 기준국

구 분	RS1	RS2	IM1	IM2
위 도(N)	35°56.287693′	35°56.277196′	35°56.28878′	35°56.277138′
경 도(E)	128°10.99904′	128°10.997672′	128°10.996895′	128°10.996967′
고 도(m)	365.2551	362.3848	365.2871	362.4226
식별번호(ID)	755	756	-	-
마스크 앙각	10°	10°	10°	10°
보정 경과시간	-	-	100 Sec	100 Sec
피드백 인터벌	-	-	10Sec(IM→RS)	10Sec(IM→RS)
비 고	※측지계 : WGS-84

2. 보정송신국 파라미터

가. 팔미도, 어청도, 거문도, 영도

구 분	팔미도	어청도	거문도	영 도
위 도(N)	37° 21′29.6811″	36° 07′29.2314″	34° 00′29.9185″	35° 03′45.0842″
경 도(E)	126° 29′39.6946″	125° 58′7.1362″	127° 19′19.8933″	129° 4′14.6716″
식별번호(ID)	661	664	662	660
무선표지부호	PM	EC	KM	YD
전파형식/ 주파수	500HG1D/313	500HG1D/295	500HG1D/287	500HG1D/300
송신출력	300W
전송속도	200bps
이용범위	100NM
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

나. 호미곶, 주문진, 마라도, 울릉도

구 분	호미곶	주문진	마라도	울릉도
위 도(N)	36° 04′41.6415″	37° 53′51.9122″	33° 07′02.8379″	37° 31′04.1120″
경 도(E)	129° 34′01.3234″	128° 50′01.6166″	126° 16′09.7290″	130° 47′56.0216″
식별번호(ID)	666	663	665	667
무선표지부호	HM	CM	MR	UL
전파형식/ 주파수	500HG1D/310	500HG1D/295	500HG1D/290	500HG1D/319
송신출력	300W
전송속도	200bps
이용범위	100NM
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

다. 소청도, 소흑산도, 저진, 무주

구 분	소청도	소흑산도	저 진	무 주
위 도(N)	37° 45′40.57358″	34° 05′42.7508″	38° 33′09.31787″	35° 54′11.71060″
경 도(E)	124° 43′44.4515″	125° 05′55.0414″	128° 23′54.42491″	127° 35′2.53320″
식별번호(ID)	668	669	670	671
무선표지부호	SC	SH	JJ	MJ
전파형식/ 주파수	500HG1D/323	500HG1D/298	500HG1D/292	500HG1D/322
송신출력	300W			500W
전송속도	200bps
이용범위	100NM			80㎞
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

라. 영주, 평창, 충주, 성주

구 분	영 주	평 창	충 주	성 주
위 도(N)	36° 52′0.88158″	37° 21′0.60605″	36° 58′55.31681″	35° 56′20.75754″
경 도(E)	128° 32′38.91041″	128° 29′17.10473″	127° 45′20.94585″	128° 10′59.91638″
식별번호(ID)	672	673	674	675
무선표지부호	YJ	PC	CJ	SJ
전파형식/ 주파수	500HG1D/289	500HG1D/303	500HG1D/318	500HG1D/296
송신출력	500W
전송속도	200bps
이용범위	80㎞
변조방식	MSK
동기방식	동 기
비 고	※측지계 : WGS-84

3. 감시국 운영 파라미터

(1) 말  도, 홍  도

구 분	말 도 (팔 미 도)		홍 도 (어 청 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	35°51.475888′	35°51.477673′	34°42.6752707′	34°42.675271′
경 도(E)	126°18.903022′	126°18.902144′	125°12.2670273′	125°12.267027′
고 도(m)	75.06	75.038	111.77	111.743
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(2) 소리도, 가사도

구 분	소 리 도 (영 도)		가 사 도 (마 라 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	34°24.713603′	34°24.711816′	34°27.639613′	34°27.63799′
경 도(E)	127°48.063475′	127°48.062599′	126°2.56883′	126°2.56833′
고 도(m)	113.906	113.915	85.258	84.337
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(3) 옹  도, 당사도

구 분	옹 도 (소 청 도)		당 사 도 (소흑산도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	36°38.8319033′	36°38.831105′	34°05.889143′	34°05.88998′
경 도(E)	126°00.5022817′	126°00.499518′	126°36.165177′	126°36.16253′
고 도(m)	85.755	85.742	126.951	126.951
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(4) 죽  변, 서이말

구 분	죽 변 (호 미 곶)		서 이 말 (거 문 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	37°03.48447′	37°03.485473′	34°47.263304′	34°47.26061′
경 도(E)	129°25.726262′	129°25.727035′	128°44.27408′	128°44.2781975′
고 도(m)	67.103	67.060	144.0133	145.1466
마스크앙각	15°	15°	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s	100 s	100 s
비 고

(5) 독  도

구 분	독 도 (울 릉 도)
	IM(1)	IM(2)	IM(1)	IM(2)
위 도(N)	37°14.359443′	37°14.362033′
경 도(E)	131°52.192096′	131°52.185243′
고 도(m)	132.5653	132.541
마스크앙각	15°	15°
보정경과시간	100 s	100 s
비 고

[별표 2]

경보 파라미터

1. GPS

(1) 위성의 배치

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
위성수 과소(過小)	RS, IM	3이하	65초
High HDOP	IM	6이상	65초

(2) 위성

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
PRC 과대	RS	120m 이상	-
RRC 과대	RS	4m/s 이상	-

2. DGPS

경 보 항 목	검출부분	한계치(Threshold)	지속기간(Duration)	비고
IM Feedback	RS	12초	-
Correction Age	IM	30초	100초
MSG Error Ratio	IM	25%	100초
Beacon SNR	IM	10db	65초
Beacon SS	IM	70db	65초
Position Error	IM	5m	35초
PR Residual	IM	100m	65초
RR Residual	IM	2m/s	65초
Low UDRE	IM	101%	100초

[별지 제1호서식]                                       (제1쪽)

월 간  운 영 보 고 서

담당자	기술담당	운영담당	소 장

1. DGPS 운영현황

◎ 기준국 운영률

기준국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

◎ 감시국 운영률

감시국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

2. 원격제어 통신망 운영현황

◎ 기준국 통신망 운영률

기준국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

◎ 감시국 통신망 운영률

감시국명	월 계			누 계			비 고
	운영시간	정지시간	운영률(%)	운영시간	정지시간	운영률(%)
총 계
비 고

3. 기준국 및 감시국 보정 DATA 현황

◎ 기준국 DATA

기준국명	월 계				누 계		비 고
	RINEX	생성률(%)	SSF	생성률(%)	RINEX	SSF
총 계
비 고

◎ 감시국 DATA

감시국명	월 계				누 계		비 고
	RINEX	생성률(%)	SSF	생성률(%)	RINEX	SSF
총 계
비 고

4. DGPS 보정 DATA 제공 현황

(단위 : 명/개)

구 분	월 계			누 계			비 고
	등록자	수신자	파일수량	등록자	수신자	파일수량
총 계
비 고

5. DGPS 점검․정비 현황

◎ 기준국 시스템

기준국명	전회 점검일	금회 점검일	특 이 사 항	비 고
비 고

◎ 감시국 시스템

감시국명	전회 점검일	금회 점검일	특 이 사 항	비 고
비 고

[별지 제2호서식]

(앞 쪽)

D G P S 업 무 일 지 년 월 일 요일, 날씨 :			기술담당	운영담당	소 장
근무시간	근 무 자	서 명	근무시간	근 무 자	서 명

장 비 및 시 스 템 운 영 상 태
구 분	통합감시용 컴 퓨 터	원격제어용 컴 퓨 터	Web서버용 컴 퓨 터	네트워크 장 비	UPS 및 전원시설	비 고
중 앙 사무소

구 분	장 비 명	기준국명	장 비 운 영 상 태	원인 및 조치사항
기준국	중앙제어 장치(CPU)
	송신기 (Tx 1, 2)
	RS/IM 수신기
	전 원 (AC/DC)
	DGPS발사 중지시간
감시국	중앙제어 장치(CPU)
	IM 수신기
	운 영 중지시간

구 분	회 선 명	고장접수	접 수 자	복구시간	기 사
통신망

기 준 국 및 감 시 국 별 운 영 상 태 점 검 내 용
기준국명 (감시국명)	내 용
비 고

[별지 제3호서식]

(앞 쪽)

기준국 정비․점검 기록표

		결재	정비담당	운영담당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
RS1, 2	수신기
	GPS 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM1, 2	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
송신기A	송신주파수
	AC 송신출력
	DC 송신출력
	각종지시계기등 작동상태
	배선정리 상태
	AC, DC 입력전압
	기타
송신기B	송신주파수
	AC 송신출력
	DC 송신출력
	각종지시계기등 작동상태
	배선정리 상태
	AC, DC 입력전압
	기타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
AVR	입력전압
	출력전압
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
송 신 ANT	ANT 철탑 볼트상태
	안테나지선, 장력, 앵커상태
	보호울타리상태
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트상태
	기초 콘크리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	송신기 축전지 전압
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고

[별지 제4호서식]

(앞 쪽)

감시국 정비․점검 기록표

		결재	정비담당	운영담당	소 장
감시국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
IM1	4000IM MSK 수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM2	4000IM MSK 수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
원 격 제어용 PC 1	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC 2	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트 상태
	기초 콘그리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고