녹색인증제 운영요령 개정

산업통상자원부 고시 제2014-239호

기 획 재 정 부 고시 제2014-026호

미래창조과학부 고시 제2014-097호

문화체육관광부 고시 제2014-044호

농림축산식품부 고시 제2014-112호

환    경    부 고시 제2014-199호

국 토 교 통 부 고시 제2014-681호

해 양 수 산 부 고시 제2014-119호

「저탄소 녹색성장 기본법」 제32조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 "녹색인증제 운영요령“을 다음과 같이 일부 개정․고시합니다.

2014년 12월  12일

산업통상자원부 장 관

기 획 재 정 부 장 관

미래창조과학부 장 관

문화체육관광부 장 관

농림축산식품부 장 관

환    경    부 장 관

국 토 교 통 부 장 관

해 양 수 산 부 장 관

「녹색인증제 운영요령」일부 개정

「녹색인증제 운영요령」을 다음과 같이 개정한다.

제2조 제4항, 제7항을 다음과 같이 개정한다.

④ “녹색기술제품“이라 함은 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 제2항에 따라 인증된 녹색기술을 적용하여 판매를 목적으로 상용화한 제품을 말한다.

⑦ “기술수준”이라 함은 녹색기술 인증을 받으려는 기술이 충족시켜야 할 최소한의 요건을 말한다.

제4조의 녹색기술 및 녹색사업의 인증대상 “별표 1 및 별표 2” 中 개정 대상을 별지1과 같이 한다.

제5조 제1항을 다음과 같이 개정한다.

① 녹색기술 및 녹색사업에 대한 인증업무 수행 및 관리의 효율성을 위하여 분류번호를 사용한다.

제6조 제1항의 인증기준과 확인기준 “별표 3” 中 개정 사항을 별지2와 같이 하고, 제2항의 녹색기술 인증을 위한 기술수준 “별표 4” 中 개정 대상을 별지1과 같이 한다.

제7조 제1항 제2호에서 제4호까지를 제3호에서 제5호까지로 하고, 같은 항에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 녹색인증의 기술수준 및 평가기준에 대한 심의

제8조 제4항, 제6항을 다음과 같이 개정한다.

④ 위원의 임기는 1년으로 하되, 2회 이상 연임할 수 없다.

⑥ 제5항에 따라 위원을 변경하는 경우 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.

제14조 제2항 제2호 및 제3호를 다음과 같이 개정한다.

2. 녹색기술 및 녹색사업에 대한 적합성 인증을 위한 평가(이하 “인증평가”라 한다)

3. 녹색전문기업 확인을 위한 기준 적합성 검토(이하 “확인검토”라 한다) 및 녹색기술제품에 대한 적합성 확인을 위한 평가(이하“확인평가”라 한다)

제16조 제2항제3호를 다음과 같이 개정한다.

3. 인증평가, 확인검토 및 확인평가 절차

제17조 제1항제1호를 삭제하고, 같은 항에 제2호에서 제6호까지를 제1호에서 제5호까지로 한다.

제17조의 녹색인증 평가기관 지정신청서 “별지 8호 서식” 中 개정 사항을 별지2와 같이 한다.

제20조 제3항을 다음과 같이 개정한다.

평가위원회는 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별표 1의 경우에 평가위원회는 필요시 소분류 단위로 운영할 수 있다.

제23조 제4항제1호를 다음과 같이 개정한다.

1. 신청하는 자가 녹색기술 인증을 받은 자(제24조제1항에 따라 녹색기술 인증을 신청한 자를 포함한다)

제24조 제1항, 제1항제3호를 다음과 같이 개정하며, 같은 항 제5호에서 제7호까지를 제6호에서 제8호까지로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

① 녹색기술·녹색사업 인증 및 녹색전문기업 ·녹색기술제품 확인을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 각각 별지 제1호(녹색기술 인증 또는 녹색기술제품 확인 신청의 경우), 제2호(녹색사업 인증 신청의 경우), 제3호(녹색전문기업 확인 신청의 경우) 서식의 신청서와 다음 각 호에 따른 서류를 구비하여 전담기관에 제출하여야 한다.

3. 신청 기술(제품) 설명서 및 요약서(녹색기술 인증 및 녹색기술제품 확인의 경우에 한한다)

5. 신청하는 기술에 대한 소유권 또는 실시권 증빙 자료(녹색기술 인증의 경우에 한한다)

제24조의 녹색기술제품 확인신청서 “별지 1호 서식”, 별지 1호 서식 구비서류인 신청 기술 설명서 “별지 1-1호 서식” 및 녹색전문기업 확인신청서 “별지 3호 서식” 中 개정 사항을 별지2와 같이 하고, 녹색신청 기술(제품) 요약서 “별지 1-2호 서식”을 별지2와 같이 신설한다.

제25조 제1항, 제3항, 제6항을 다음과 같이 개정한다.

① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색기술 인증 또는 녹색사업 인증에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 인증평가를 의뢰하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 인증평가를 의뢰받은 평가기관은 인증평가 건수의 과도한 계류 등으로 인해 처리기간 내 평가업무를 수행하기가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전담기관에 그 사실을 통보하고, 전담기관은 30일 이내의 기간을 정하여 해당 인증평가 의뢰를 보류할 수 있다.

⑥ 평가기관은 평가위원회를 구성하여 별표 3의 인증기준에 따라 인증평가를 한다.

제26조 제1항, 제2항, 제3항을 다음과 같이 개정한다.

① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색전문기업 또는 녹색기술제품 확인에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하여야 한다.

② 제1항에 따라 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하는 경우 제25조제2항부터 제25조제5항까지의 규정을 준용한다.

③ 제1항에 따라 의뢰받은 평가기관은 별표 3의 확인기준에 따라 이를 확인검토 또는 확인평가(현장평가)를 하여야 한다. 다만 확인평가를 위한 현장이 해외에 있는 경우에는 사전에 서류평가를 실시하고, 그 결과가 부적합한 경우 현장평가를 실시하지 아니할 수 있다.

제27조 제2항에서 제3항까지를 제3항에서 제4항까지로 하여 다음과 같이 개정하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 인증위원회는 제1항에 따른 인증평가 및 확인검토, 확인평가 결과가 별표 3의 인증 및 확인 기준에 적합한지 검토하고 그 결과를 확정하여야 한다.

③ 인증위원회는 필요한 경우에 전담기관으로 하여금 재검토를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 전담기관은 재검토를 실시한 후 제1항에 따른 인증위원회를 다시 개최하여야 한다.

④ 전담기관은 제2항에 따라 최종 확정된 결과 및 제3항에 대한 재검토 사항을 신청자에게 안내하여야 한다. 이 경우 전담기관은 그 결과를 해당 평가기관에도 함께 통보하여야 한다.

제28조 제1항을 다음과 같이 개정한다.

① 녹색인증 확정 결과에 이의가 있는 자는 제27조제4항에 따라 안내를 받은 날부터 30일 이내에 전담기관에 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기는 1회에 한한다.

제29조 조항제목, 제3항, 제4항을 다음과 같이 개정한다.

제29조(인증서 및 확인서의 발급 또는 재발급)

③ 전담기관은 제1항에 따른 인증서 또는 확인서를 발급받은 자가 별지 제4-1호, 제5-1호 또는 제6-1호 및 제7-1호 서식의 영문인증서 또는 영문확인서 발급을 요청할 때에는 이를 발급할 수 있다.

④ 전담기관은 훼손이나 분실 및 기재사항의 변경 등의 이유로 신청자로부터 제12호 서식의 녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청을 받은 경우에 인증서 및 확인서를 재발급 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 인증위원회의 심의를 거쳐 재발급한다.

제29조의 녹색인증서 및 확인서 재발급 신청서 “별지 12호 서식” 中 개정 사항을 별지2와 같이 한다.

제30조 제1항, 제3항, 제4항, 제5항을 다음과 같이 개정하며, 같은 조 제6항에서 제8항까지를 제8항에서 제10항까지로 하여 제8항, 제10항을 다음과 같이 개정하고, 같은 조에 제6항, 제7항을 다음과 같이 신설한다.

① 제29조제1항에 따라 발급된 인증서 및 확인서의 유효기간은 발급된 날부터 2년으로 한다. 다만 녹색사업 인증의 유효기간은 사업종료일과 유효기간 2년 중 먼저 도래하는 날로 하며, 녹색기술제품 확인의 유효기간은 해당 제품에 관한 녹색기술 인증의 잔여 유효기간과 같다.

③ 제2항에 따라 연장된 인증서 및 확인서의 유효기간은 직전 인증서 및 확인서의 유효기간의 만료일 다음 날부터 2년으로 한다. 다만 연장된 녹색사업 인증의 잔여 사업기간이 제1항에 따른 유효기간보다 짧은 경우에는 잔여 사업기간을 유효기간으로 하며, 녹색기술인증의 연장과 동시에 신청하여 확인된 녹색기술제품의 경우에는 녹색기술인증의 잔여 유효기간과 연장 유효기간을 합한 기간으로 한다.

④ 제2항에 따른 유효기간 연장절차는 제23조부터 제29조까지의 규정을 준용하되 유효기간 연장 신청자는 제24조제1항의 구비서류 외에 별지 제11호 서식의 성과보고서(증빙서류 포함)를 추가하여 전담기관에 제출하여야 한다.

⑤ 제2항에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증서와 녹색기술제품 확인서의 유효기간 연장기준은 별표 3-1과 같다.

⑥ 녹색기술 및 녹색사업 인증의 유효기간 연장은 제25조제7항에도 불구하고 서류평가만 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 평가기관이 필요하다고 판단하는 경우에는 현장평가를 할 수 있다.

⑦ 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인의 유효기간 연장은 제26조 제3항의 규정을 준용한다.

⑧ 평가기관은 연장신청 녹색기술 및 녹색기술제품이 해당하는 별표 4의 기술수준이 유효기간 내 동일한 경우에는 인증평가 및 확인평가를 생략하고 전담기관에 인증을 추천할 수 있다.

⑩ 전담기관은 제2항에 따라 유효기간 연장을 신청받은 경우에 제24조제2항에도 불구하고 30일 이내(초일을 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다)에 유효기간 연장여부를 결정하여야 한다.

제32조 제1항을 다음과 같이 개정하며, 제2항에서 제3항까지를 제3항에서 제4항까지로 하여 다음과 같이 개정하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.

① 신청자는 제24조제1항 및 제30조제2항에 따라 신청서를 제출할 때 별표 6에서 정한 수수료를 전담기관에 납부하여야 한다. 이 경우 전담기관은 제25조 및 제26조에 따라 해당 인증평가 및 확인평가를 수행하는 평가기관에 해당 수수료를 지급하여야 한다.

② 신청자는 제1항에도 불구하고 제25조제7항, 제26조제3항, 제30조제5항에 따른 현장평가 장소가 해외일 경우 평가위원 및 평가기관 담당자에 대한 여비를 전담기관에 납부하여야 한다.

③ 평가기관의 장은 제1항 및 제2항에 따라 지급받은 수수료로 인증평가에 소요되는 비용 등을 보전할 수 있다.

④ 평가기관의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다.

제32조의 수수료 “별표6” 中 개정 사항을 별지2와 같이 한다.

제34조 제2항을 다음과 같이 개정한다.

② 녹색인증을 받은 자는 매년 2월에 전년도 활용 실적 등을 제11호 서식으로 작성하여 전담기관에 제출하여야 한다.

제36조를 다음과 같이 개정한다.

제36조(요령의 개정) 이 요령을 개정하는 경우에 산업통상자원부 장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 고시한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 요령은 고시한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ～ ③ (생략)	제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ～ ③ (현행과 같음)
④ “녹색기술제품“이라 함은 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 제2항에 따라 인증된 녹색기술을 적용한 제품으로 판매를 목적으로 상용화한 제품을 말한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) ⑦ “기술수준”이라 함은 녹색기술 인증을 받으려는 기술이 충족시켜야 할 최소한의 기술수준을 말한다.	④ “녹색기술제품“이라 함은 저탄소 녹색성장 기본법 제32조 제2항에 따라 인증된 녹색기술을 적용하여 판매를 목적으로 상용화한 제품을 말한다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 동일) ⑦ “기술수준”이라 함은 녹색기술 인증을 받으려는 기술이 충족시켜야 할 최소한의 요건을 말한다.
제5조(녹색기술 및 녹색사업의 분류번호) ① 녹색기술 및 녹색사업에 대한 인증업무의 수행 및 관리의 효율성을 위하여 분류번호를 사용한다. ② (생략)	제5조(녹색기술 및 녹색사업의 분류번호) ① 녹색기술 및 녹색사업에 대한 인증업무 수행 및 관리의 효율성을 위하여 분류번호를 사용한다. ② (현행과 같음)
제7조(녹색인증심의위원회의 기능 및 운영) ① (생략) 1. (생략) <신 설> 2. ~ 4. (생략) ② (생략)	제7조(녹색인증심의위원회의 기능 및 운영) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 녹색인증의 기술수준 및 평가기준에 대한 심의 3. ~ 5. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제8조(인증위원회의 구성) ~ ③ (생략) ④ 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다. (생략) ⑥ 제4항에 따라 위원을 변경하는 경우 변경된 위원의 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.	제8조(인증위원회의 구성) ~ ③ (현행과 같음) ④ 위원의 임기는 1년으로 하되, 2회 이상 연임할 수 없다. (현행과 같음) ⑥ 제5항에 따라 위원을 변경하는 경우 후임으로 임명된 위원의 임기는 새로이 개시된다.
제14조(녹색인증 평가기관) (생략) ② 평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. (생략) 2. 녹색기술 및 녹색사업 인증기준 적합성 평가(이하 “인증평가”라 한다) 3. 녹색전문기업 확인기준 적합성 검토(이하 “확인검토”라 한다) 및 녹색기술제품 확인기준 적합성 평가(이하“확인평가”라 한다) 4. ~ 7. (생략) ③ (생략)	제14조(녹색인증 평가기관) (현행과 같음) ② 평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 녹색기술 및 녹색사업에 대한 적합성 인증을 위한 평가(이하 “인증평가”라 한다) 3. 녹색전문기업 확인을 위한 기준 적합성 검토(이하 “확인검토”라 한다) 및 녹색기술제품에 대한 적합성 확인을 위한 평가(이하“확인평가”라 한다) 4. ~ 7. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제16조(평가기관 지정기준 등) (생략) ② 제1항제3호에 의한 평가업무규정은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 인증평가 및 확인검토 절차 4. ~ 5. (생략) (생략)	제16조(평가기관 지정기준 등) (현행과 같음) ② 제1항제3호에 의한 평가업무규정은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 인증평가, 확인검토 및 확인평가 절차 4. ~ 5. (현행과 같음) (현행과 같음)
제17조(평가기관 지정 신청) (생략) 1. 법인등기부등본 2. ~ 6. (생략) ② ～ (생략)	제17조(평가기관 지정 신청) (현행과 같음) (삭 제) 1. ~ 5. (현행과 같음) ② ～ (현행과 같음)
제20조(평가위원회의 구성) ~ ② (생략) 평가위원회는 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별표 1의 경우에는 필요한 경우 소분류 단위로 운영할 수 있다.	제20조(평가위원회의 구성) ~ ② (현행과 같음) 평가위원회는 별표 1 및 별표 2의 중분류 단위로 운영하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별표 1의 경우에 평가위원회는 필요시 소분류 단위로 운영할 수 있다.
제23조(녹색인증 신청 요건) ① (생략).	제23조(녹색인증 신청 요건) ① (현행과 같음)
1. ~ 2. (생략)	1. ~ 2. (현행과 같음)
② ~ ③ (생략)	② ~ ③ (현행과 같음)
④ 녹색기술제품 확인을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.	④ 녹색기술제품 확인을 신청하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 신청하는 자가 제23조제3항제1호를 충족 하는 자 2. (생략)	1. 신청하는 자가 녹색기술 인증을 받은 자(제24조제1항에 따라 녹색기술 인증을 신청한 자를 포함한다) 2. (현행과 같음)
제24조(녹색인증 신청 및 처리기간) ① 녹색기술 인증, 녹색사업 인증 또는 녹색전문기업 확인, 녹색기술제품 확인을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 각각 별지 제1호(녹색기술 인증 및 녹색기술제품 확인 신청의 경우), 제2호(녹색사업 인증 신청의 경우) 또는 제3호(녹색전문기업 확인 신청의 경우) 서식의 신청서와 다음 각 호에 따른 서류를 구비하여 전담기관에 제출하여야 한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 신청 기술(제품) 설명서(녹색기술 인증 및 녹색기술제품 확인의 경우에 한한다) 4. (생략) <신 설> 5. ~ 7. (생략)	제24조(녹색인증 신청 및 처리기간) ① 녹색기술·녹색사업 인증 및 녹색전문기업 ·녹색기술제품 확인을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 각각 별지 제1호(녹색기술 인증 또는 녹색기술제품 확인 신청의 경우), 제2호(녹색사업 인증 신청의 경우), 제3호(녹색전문기업 확인 신청의 경우) 서식의 신청서와 다음 각 호에 따른 서류를 구비하여 전담기관에 제출하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 신청 기술(제품) 설명서 및 요약서(녹색기술 인증 및 녹색기술제품 확인의 경우에 한한다) 4. (현행과 같음) 5. 신청하는 기술에 대한 소유권 또는 실시권 증빙 자료(녹색기술 인증의 경우에 한한다) 6. ~ 8. (현행과 같음)
② ~ (생략)	② ~ (현행과 동일)
제25조(녹색기술 및 녹색사업 평가) ① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색기술 인증 또는 녹색사업 인증에 관한 신청서가 제출된 경우 평가기관에 인증평가를 의뢰하여야 한다. ② (생략) ③ 제1항 및 제2항에 따라 평가기관에 인증평가를 의뢰하는 경우 해당 평가기관이 인증평가 건수의 과도한 계류 등으로 인해 처리기간 내 평가업무를 수행하기가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전담기관은 30일 이내의 기간을 정하여 해당 인증평가 의뢰를 보류할 수 있다. ~ (생략) ⑥ 평가기관은 평가위원회를 구성하여 인증평가를 한다.	제25조(녹색기술 및 녹색사업 평가) ① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색기술 인증 또는 녹색사업 인증에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 인증평가를 의뢰하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ 제1항 및 제2항에 따라 인증평가를 의뢰받은 평가기관은 인증평가 건수의 과도한 계류 등으로 인해 처리기간 내 평가업무를 수행하기가 불가능하다고 판단되는 경우에는 전담기관에 그 사실을 통보하고, 전담기관은 30일 이내의 기간을 정하여 해당 인증평가 의뢰를 보류할 수 있다. ~ (현행과 같음) ⑥ 평가기관은 평가위원회를 구성하여 별표 3의 인증기준에 따라 인증평가를 한다.
⑦ ~ ⑧ (생략)	⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)
제26조(녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인) ① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색전문기업 또는 녹색기술제품 확인에 관한 신청서가 제출된 경우 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하여야 한다. ② 제1항에 따라 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하는 경우 제25조제2항 내지 제25조제5항의 규정을 준용한다. ③ 평가기관은 제1항에 따라 의뢰받은 경우 별표 3의 확인기준에 따라 이를 확인검토(녹색기술인증 후 녹색전문기업 확인 신청의 경우 즉시 검토하여야 하며, 전담기관은 확인여부를 30일 이내(초일은 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다.)에 결정하여야 한다.)또는 확인평가(현장평가)를 하여야 한다. ④ (생략)	제26조(녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인) ① 전담기관은 제24조제1항에 따라 녹색전문기업 또는 녹색기술제품 확인에 관한 신청서를 접수한 경우 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하여야 한다. ② 제1항에 따라 평가기관에 확인검토 또는 확인평가를 의뢰하는 경우 제25조제2항부터 제25조제5항까지의 규정을 준용한다. ③ 제1항에 따라 의뢰받은 평가기관은 별표 3의 확인기준에 따라 이를 확인검토 또는 확인평가(현장평가)를 하여야 한다. 다만 확인평가를 위한 현장이 해외에 있는 경우에는 사전 에 서류평가를 실시하고, 그 결과가 부적합한 경우 현장평가를 실시하지 아니할 수 있다. ④ (현행과 같음)
제27조(인증위원회 심의 및 신청결과 안내) ① (생략) <신 설> ② 인증위원회는 제1항에 따른 확인검토 결과를 확정함에 있어 필요한 경우에는 전담기관으로 하여금 재검토를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 전담기관은 재검토를 실시한 후 제1항에 따른 인증위원회를 다시 개최하여야 한다. ③ 전담기관은 제1항에 따라 최종 확정된 결과를 신청자에게 안내하여야 한다. 이 경우 전담기관은 그 결과를 해당 평가기관에도 함께 통보하여야 한다.	제27조(인증위원회 심의 및 신청결과 안내) ① (현행과 같음) ② 인증위원회는 제1항에 따른 인증평가 및 확인검토, 확인평가 결과가 별표 3의 인증 및 확인 기준에 적합한지 검토하고 그 결과를 확정하여야 한다. ③ 인증위원회는 필요한 경우에 전담기관으로 하여금 재검토를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 전담기관은 재검토를 실시한 후 제1항에 따른 인증위원회를 다시 개최하여야 한다. ④ 전담기관은 제2항에 따라 최종 확정된 결과 및 제3항에 대한 재검토 사항을 신청자에게 안내하여야 한다. 이 경우 전담기관은 그 결과를 해당 평가기관에도 함께 통보하여야 한다.
제28조(이의신청 절차 등) ① 녹색인증 확정 결과에 이의가 있는 자는 제27조제3항에 따라 안내를 받은 날부터 30일 이내에 전담기관에 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기는 1회에 한한다. ② ~ (생략)	제28조(이의신청 절차 등) ① 녹색인증 확정 결과에 이의가 있는 자는 제27조제4항에 따라 안내를 받은 날부터 30일 이내에 전담기관에 이의를 제기할 수 있으며, 이의제기는 1회에 한한다. ② ~ (현행과 같음)
제29조(인증서 및 확인서의 발급 및 재발급) ~ (생략) ③ 전담기관은 제1항에 따른 인증서 또는 확인서를 발급받은 자가 별지 제4-1호, 제5-1호 또는 제6-1호 및 제7-1호 서식의 영문인증서 또는 영문확인서 발급을 요청하는 때에는 이를 발급할 수 있다. ④ 전담기관은 훼손이나 분실 및 기재사항의 변경 등의 이유로 신청자로부터 제12호 서식의 녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청을 받은 경우 인증서 및 확인서를 재발급 할 수 있고 단, 다음 각 호의 경우에는 인증위원회의 심의를 거처 재발급한다. 1. ~ 2. (생략)	제29조(인증서 및 확인서의 발급 또는 재발급) ~ (현행과 동일) ③ 전담기관은 제1항에 따른 인증서 또는 확인서를 발급받은 자가 별지 제4-1호, 제5-1호 또는 제6-1호 및 제7-1호 서식의 영문인증서 또는 영문확인서 발급을 요청할 때에는 이를 발급할 수 있다. ④ 전담기관은 훼손이나 분실 및 기재사항의 변경 등의 이유로 신청자로부터 제12호 서식의 녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청을 받은 경우에 인증서 및 확인서를 재발급 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 인증위원회의 심의를 거쳐 재발급한다. 1. ~ 2. (현행과 동일)
제30조(인증서 및 확인서의 유효기간) ① 제29조제1항에 따라 발급된 인증서 및 확인서의 유효기간은 발급된 날부터 2년으로 한다. 다만 녹색기술제품 확인의 유효기간은 녹색기술 인증의 잔여 유효기간과 같다. ② (생략) ③ 제2항에 따라 연장된 인증서 및 확인서의 유효기간은 직전 인증서 및 확인서의 유효기간의 만료일 다음 날부터 2년으로 한다. 다만 녹색기술인증의 연장과 동시에 신청하여 확인된 녹색기술제품의 경우에는 녹색기술인증의 잔여 유효기간과 연장 유효기간을 합한 기간으로 할 수 있다. ④ 제2항에 따른 유효기간 연장절차는 제23조 내지 제29조의 규정을 준용하되 유효기간 연장 신청자는 제24조제1항의 구비서류 외에 별지 제11호 서식을 추가하여 전담기관에 제출하여야 한다.	제30조(인증서 및 확인서의 유효기간) ① 제29조제1항에 따라 발급된 인증서 및 확인서의 유효기간은 발급된 날부터 2년으로 한다. 다만 녹색사업 인증의 유효기간은 사업종료일과 유효기간 2년 중 먼저 도래하는 날로 하며, 녹색기술제품 확인의 유효기간은 해당 제품에 관한 녹색기술 인증의 잔여 유효기간과 같다. ② (현행과 같음) ③ 제2항에 따라 연장된 인증서 및 확인서의 유효기간은 직전 인증서 및 확인서의 유효기간의 만료일 다음 날부터 2년으로 한다. 다만 연장된 녹색사업 인증의 잔여 사업기간이 제1항에 따른 유효기간보다 짧은 경우에는 잔여 사업기간을 유효기간으로 하며, 녹색기술인증의 연장과 동시에 신청하여 확인된 녹색기술제품의 경우에는 녹색기술인증의 잔여 유효기간과 연장 유효기간을 합한 기간으로 한다. ④ 제2항에 따른 유효기간 연장절차는 제23조부터 제29조까지의 규정을 준용하되 유효기간 연장 신청자는 제24조제1항의 구비서류 외에 별지 제11호 서식의 성과보고서(증빙서류 포함)를 추가하여 전담기관에 제출하여야 한다.
⑤ 제2항에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증서와 녹색기술제품 확인서의 연장기준은 별표 3-1과 같고 녹색기술 및 녹색사업 인증평가는 제25조제7항에도 불구하고 서류평가만 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 평가기관이 필요하다고 판단하는 경우에는 현장평가를 할 수 있으며 녹색기술제품 확인의 경우에는 현장평가만 실시한다.	⑤ 제2항에 따른 녹색기술 및 녹색사업 인증서와 녹색기술제품 확인서의 유효기간 연장기준은 별표 3-1과 같다.
<신 설>	⑥ 녹색기술 및 녹색사업 인증의 유효기간 연장은 제25조제7항에도 불구하고 서류평가만 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만 평가기관이 필요하다고 판단하는 경우에는 현장평가를 할 수 있다.
<신 설>	⑦ 녹색전문기업 및 녹색기술제품 확인의 유효기간 연장은 제26조 제3항의 규정을 준용한다.
⑥ 평가기관은 연장신청 녹색기술이 해당하는 별표 4의 기술수준이 유효기간 내 동일한 경우에는 인증평가 및 확인평가를 생략하고 전담기관에 인증을 추천할 수 있다. ⑦ (생략)	⑧ 평가기관은 연장신청 녹색기술 및 녹색기술제품이 해당하는 별표 4의 기술수준이 유효기간 내 동일한 경우에는 인증평가 및 확인평가를 생략하고 전담기관에 인증을 추천할 수 있다. ⑨ (현행과 같음)
⑧ 전담기관은 제2항에 따라 유효기간 연장을 신청한 경우에는 제24조제2항에도 불구하고 30일 이내(초일을 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다)에 유효기간 연장여부를 결정하여야 한다.	⑩ 전담기관은 제2항에 따라 유효기간 연장을 신청받은 경우에 제24조제2항에도 불구하고 30일 이내(초일을 산입하되, 공휴일 및 토요일은 산입하지 아니한다)에 유효기간 연장여부를 결정하여야 한다.
제32조(녹색인증 수수료) ① 신청자는 제24조제1항 및 제30조제2항에 따라 신청서를 제출할 때 별표 6에서 정한 수수료를 전담기관에 납부하여야 한다. 이 경우 전담기관은 제25조에 따라 해당 인증평가를 수행하는 평가기관에 해당 수수료를 지급하여야 한다. <신 설> ② 평가기관의 장은 제1항에 따라 지급받은 수수료로 인증평가에 소요되는 비용 등을 보전할 수 있다.	제32조(녹색인증 수수료) ① 신청자는 제24조제1항 및 제30조제2항에 따라 신청서를 제출할 때 별표 6에서 정한 수수료를 전담기관에 납부하여야 한다. 이 경우 전담기관은 제25조 및 제26조에 따라 해당 인증평가 및 확인평가를 수행하는 평가기관에 해당 수수료를 지급하여야 한다. ② 신청자는 제1항에도 불구하고 제25조제7항, 제26조제3항, 제30조제5항에 따른 현장평가 장소가 해외일 경우 평가위원 및 평가기관 담당자에 대한 여비를 전담기관에 납부하여야 한다. ③ 평가기관의 장은 제1항 및 제2항에 따라 지급받은 수수료로 인증평가에 소요되는 비용 등을 보전할 수 있다.
③ 평가기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다.	④ 평가기관의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 수수료를 별도의 계정으로 관리하여야 한다.
제34조(녹색인증제 성과 분석) (생략) ② 녹색인증을 받은 자는 매년 그 활용 실적 등을 제11호 서식으로 작성하여 전담기관에 제출하여야 한다.	제34조(녹색인증제 성과 분석) (현행과 같음) ② 녹색인증을 받은 자는 매년 2월에 전년도 활용 실적 등을 제11호 서식으로 작성하여 전담기관에 제출하여야 한다.
제36조(요령의 개정) 이 요령을 개정하는 경우에는, 산업통상자원부 장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 고시한다.	제36조(요령의 개정) 이 요령을 개정하는 경우에 산업통상자원부 장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 고시한다.

별지1

[별표 1]

인증대상 녹색기술

01. 신재생에너지 <소분류 개선>

중분류	소분류	분류번호
05 바이오․폐기물 에너지	05 바이오 합성 가스	T010505

07. 신소재 <중분류 개선>

중분류	소분류	분류번호
05 농수산자원유래 천연소재

08. 청정생산 <소분류 개선>

중분류	소분류	분류번호
01 국제환경규제대응	01 유해물질 저감 및 대체	T080101

09. 친환경농식품 <대분류 개선>

대분류	중분류	소분류	분류번호
09 친환경농수산식품

10. 환경보호 및 보전 <소분류 개선>

중분류	소분류	분류번호
02 기후변화 영향평가 및 적응	04 온실가스 배출량 산정 및 기후변화 관측	T100204

[별표 2]

인증대상 녹색사업

08. 친환경 안전 농식품 지원․공급사업 <대분류, 중분류 개선>

대분류	중분류	분류번호
08 친환경 안전 농수산식품 생산․공급 사업	07 가축분뇨 농수산부산물 가공 및 재활용	P080700

09. 환경보호 및 보전 사업 <중분류 개선>

대분류	중분류	분류번호
09 환경보호 및 보전 사업	04 농수산어촌 녹색테마공원 조성	P090400

[별표 4]

녹색기술 인증을 위한 기술수준

01. 신재생에너지

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
03 풍력	01 풍력발전 시스템 요소부품	해상수중기초(foundation)	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 프로젝트 인증된 것을 포함함) 또는 이에 준하는 기술력(설계/제조/평가기술)이 객관적으로 증빙되는 경우

<핵심(요소)기술 및 기술수준 통합>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
02 연료전지	12 건물SOFC(시스템)	SOFC 발전시스템	1~1000kW,전기효율 30% 이상, 성능저하율 5%/1000h 이하
	16 DMFC 시스템 및 시스템양산 제조기술	DMFC 시스템	에너지 밀도 : 100Wh/kg 성능 저하율 : 10%/1000hr 이하 (초기 운전시간 기준)

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 태양광	01 태양전지 및 모듈제조용 소재	실리콘 웨이퍼	[단결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 면적 156mm x 156mm이상 Resistivity(0.310.0 Ωcm) 두께 ≦ 200㎛, TTV ≦ 30㎛ [다결정][아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 면적 156mm x 156mm이상 Resistivity(0.310.0 Ωcm) 두께 ≦ 200㎛, TTV ≦ 30㎛
		금속전극용 페이스트	[Ag] aspect ratio 0.2 이상 에미터 면저항이 50Ω/sq.일 때 접촉저항 < 10mΩ‧cm2 [Al] bowing 특성고려 ≦ 1mm, 접촉저항 < 100mΩ‧cm2
		후면재	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부분방전전압 : DC 1,000V 이상 두께균일도 : ±3%이하 내후성 : 85℃x85% 1000hr 경과 후 △YI (yellow index)+2이내 투습성 < 2.0g/㎡d(평가온도 38도)
		봉지재(완충제)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 22N/cm 이상 수축률 : 5% 이내(90℃water) 광투과율 : 91% 이상(파장영역 : 3601800nm) UV Cut off : 360nm 7% 이내 내후성 : 85℃, RH85%에서 1000hr 경과 후 △YI(yellow index)+2 이내, 접착력 70% 이상 유지
		표면재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 광투과도(TE) : 90.5% 이상 (3.2mmt 이상) (파장영역 : 3601800nm) 표면 압축응력 10,000psi 이상 파쇄수 40 이상(50mm x 50 mm 면적에서) UV내구성 : 15kWh/㎡ (Irradiation 280~385nm)에서 투과율변화 없을 것
		도체 리본 및 버스바	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 190Mpa 이상 항복강도 80Mpa 이상 진직도관리 5mm/1,000mm(Interconnector/Busbar) 도금 두께관리 20㎛±4㎛/(15㎛~30㎛)±4㎛ (Interconnector/BusBar)
	02 결정계 태양전지 및 모듈	BIPV 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 내전압성능 ≥ DC 1,000V IEC Standard 시험기준 : 절연저항 성능, 습윤 누설전류성능, Bypass Diode 열 성능, 기계강도 5,400Pa 성능, 단자강도 성능의 시험항목 만족
		후면 전극형 태양전지	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 후면 전극 구조 채용 효율 20% 이상, 면적 125mm⨉125mm(5 inch) 이상, 두께 200㎛ 이하
		집광형 태양전지모듈(Concentrating photovoltaics, CPV)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 집광 시 셀 효율 35% 이상 모듈 효율 21% 이상
		태양전지 모듈	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] CTM Loss ≤ 4% IEC Standard 61215 충족 내전압성능 ≥ DC 1,000 V
	03 박막형 태양전지 모듈	실리콘 박막	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 5세대 크기 이상 단일 접합 구조일 때 7% 이상 또는 다중 접합 구조일 때 9% 이상 하기 조건에서 테스트 후 효율 변화 10% 이내 [Thermal Cycling Test] 40℃±2℃(10min.) ↔ 85℃±2(10min.) Temp. changing ramp rate ＜ 100℃/hr Maximum : 6hr/cycle G34 [Damp Heat Test] 85℃±2℃/85%±5% RH Testing time : 1000hr
		CIGS 박막	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 모듈 크기 및 효율 * 유리 기판인 경우 0.72m2 이상, 9.5% 이상, 유연 기판인 경우 0.09m2 이상, 7% 이상 아래 각각의 신뢰성 환경 시험 출력 감소율 10% 이하 (IEC 61646 시험 기준에 따름) * [Thermal Cycle 200]-[Light soaking] * [Damp Heat 1000hr]-[Mechanical Load]- [Light soaking] * [UV]-[Thermal Cycle 50]-[Humidity freeze]- [Light soaking]
		염료감응 태양전지	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 유리기판 ≥ 5% (≥ 300mm x 300mm) 또는 유연기판 ≥ 3% (≥ 300mm x 300mm) IEC Standard 기준 태양전지 모듈 내구환경 변화율(열화율) ≤ 10% (IEC 61646 thermal annealing, 1,000시간 @ 80℃)
	04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비	태양전지 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 생산용량 : 연간 50MW 이상 형태 : 인라인 자동화 공정라인 구축 셀 규격 : 156 x 156mm2 이상 생산수율 : ≥ 98%
		태양전지 단위공정 장비	[장비별 아래의 요소항목을 모두 만족할 것] [표면 구조화 공정 및 장비] 습식 : 표면 Texture율 > 90% 이상, 반사율 < 15% 이하 [도핑 & 열처리 공정 장비] 면 저항 30~90Ω/sq. 균일도 ±10% 이내 [반사방지막 코팅 공정 장비] 전체 균일도 < ±5%, 증착시간 5분 이내(80 nm 기준) 굴절률 1.8 이상 [상·하 전극 형성 장비] 그리드 전극 : w ≤ 80㎛, t ≥ 20㎛ 후면 전극 : t ≥ 20㎛ 파손율 : < 0.05%(180~240±20㎛). < 0.1%(150㎛) 두께 : 180±20㎛ 스크린크기 : 0.175m2 이상 [고온열처리 공정 장비] 공정온도 : 850~950℃ FlatZone : > 1100mm 이상 Heating zone number : 5 이상 Boat pitch spacing : < 4.6mm 이하 [Edge Isolation 장비] 깊이 1㎛ 이상, 폭 50㎛ 이하
		태양전지 검사장비	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] AM 1.5G Spectrum 불일치도 < 15%, Intensity 불일치도 < 2% 방사강도 불균일도 < 2%, Uniform Light Duration > 10ms
		모듈 자동화 양산설비 시스템	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] Full Automation 양산설비 : 20MW/year 이상 생산수율 : 98% 이상
		모듈 단위공정 장비	[장비별 아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Tabbing & Stringer : Max. String Length 1950mm, String Gap : 100mm 이하, Cell Thickness 200㎛ 이하, 600cell/hr 이상 Layup : 60cell/batch 이상 Laminator : 온도 편차 ±2% 이하, Pin Lifting Adjustable
	05 태양전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기	PCS(Power Conditioning System)	[무변합기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 유로 효율 95% 이상 시스템 보호 기술 유무(PV501 또는 PV502를 만족할 것) [변합기형][아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 유로 효율 92% 이상 시스템 보호 기술 유무(PV501 또는 PV502를 만족할 것)
		Monitoring기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 대기상태, 설비상태 online 모니터 기술 보유 IEC 61724에 준하는 성능모니터링 JISC 8907에 준하는 성능예측기술
		프로톤전도성고분자막	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] 고분자막 이온전도도: 0.07S/cm 이상(@70℃, RH100%) 두께 편차: ±15% 기계적 강도(Tensile strength):15MPa 이상
02 연료전지	01 건물용 PEMFC (핵심소재)
		전극용 촉매	Supported Pt(30% ~ 70%), 합금촉매 (Pt기반) 내구성 : 활성금속 면적저하율 20% 이내(Cyclic Voltammetry (01.2) V, 100 mV/s, 500회)
		금속 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 내식성(1MH2SO4+2ppmHF) 3μA/cm2 이하 (온도조건 70℃) 전기저항 : 100S/cm(in-plane 방식)
		흑연 복합체 몰딩 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 두께 편차: ± 50 μm 기체투과도: 1ⅹ10-5㎤/㎠.s (1 bar 차압조건) 전기전도도: 80 S/cm(in-plane 방식) 기계적 강도: 굴곡강도 25MPa 이상
		연료개질기 촉매	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 출력범위 전력기준 (1～20kW급) 연료: 도시가스/LPG/DME/알코올/가솔린/디젤/바이오가스 개질효율: 75% 이상
	02 건물용 PEMFC (핵심부품)	연료개질기 제조기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 출력범위 전력기준 (1～20kW) 연료: 도시가스/LPG/DME/알코올/가솔린/디젤/바이오가스
		계통 연계형 전력 변환기	출력범위 1kW ~ 20kW의 효율 90% 이상의 연료전지용 계통연계형 전력변환기
	03 건물용 PEMFC (시스템보조기기BOP)	열관리용 열교환기 (연료전지 용)	시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상
	04 건물용 PEMFC (시스템 양산제조기술)	시스템제조 생산 기술	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
	05 건물용 PEMFC (연료전지 생산용 장비)	전극 코팅 장비	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		MEA 양산용 장비	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		셀스택 체결 양산장비	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		연료개질기 양산장비	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
	07 분산발전용 MCFC (핵심부품기술)	전극, matrix, 전해질판	단위전지 성능 0.75V@150mA/cm2, uf = 0.4, 성능 저하율 5%/1,000시간 이하
	08 분산발전용 MCFC (시스템 보조기기 BOP)	연료 전지용 펌프류	제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 송풍기류	제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		연료 전지용 열교환기	시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열교환유효도 (e) 80% 이상
	09 분산발전용 MCFC (시스템 및 시스템 양산제조기술)	시스템 제조생산기술	시스템 제조기술을 보유하고 기술을 통한 시스템이 이미 사업화되어 가동 중 인지를 판단 (시제품 생산 여부)
		구성요소 생산기술 (전극, Matrix, 전해질판)	제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
		셀 및 스택 조립생산기술	제품제조능력을 보유하고 있으며, 현재 운영되고 있는 시스템에 적용 가능 여부 제시 (단위 시제품 운전 결과 판단)
	10 건물용 SOFC (구성요소 및 스택)	스택	용량 1~1,000kW급, 효율(DC) 40% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
	11 건물용 SOFC (관련 BOP)	개질기	용량 1~1,000kW급, 효율 80% 이상, 전환율 90% 이상, 성능저하율 5%/1,000시간 이하
		고온 열교환기 및 밸브	용량 1~1,000kW급 열교환기 및 고온밸브
	13 DMFC 핵심소재	금속계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 내식성(1μA/cm2 이하) 전기저항 : 100 S/cm (inplane 방식)
		흑연계 분리판	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 두께 편차: ± 50 μm 기체투과도: 1ⅹ10-5㎤/㎠·s이하 (1 bar 차압조건) 전기전도도: 80 S/cm (in-plane 방식) 기계적 강도: 굴곡강도 25MPa 이상
	15 DMFC 시스템 보조기기(BOP)	열관리용 열교환기(연료전지 용)	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 시스템 기준 최대 출력 20% 조건에서 열 교환 유효도(effectiveness) 75% 이상 메탄올 수용액 (0.2M 이상)에 대한 내화학성, 내부식성 있을 것
03 풍력	01 풍력발전시스템 요소부품	증속기	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		발전기	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		블레이드	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		전력변환장치	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		메인샤프트/ 타워플랜지/ 베어링/ 피치링/ 요링/ 기어/ 로터/허브/커플링	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		타워	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		주제어기	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
	02 풍력발전운영/ 모니터링 시스템	풍력단지 모니터링 시스템	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
		풍력발전 설비 및 요소부품 감시진단 기술	국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부(부품인증 또는 풍력발전시스템에 해당 부품이 포함되어 형식인증된 것을 포함함)
	03 해상풍력	기초구조물 설치시공 기술	- 국내․외 공인기관의 설계인증서 보유 여부 - 또는 해상풍력단지 기초구조물 시공실적 보유 여부
		해상풍력부품 운송·설치 기술	국내·외 인증기관의 인증 취득 여부
	04 풍력발전시스템	소형 풍력발전 시스템	[아래의 요소 항목 중 1개 이상을 만족] 국내·외 인증기관으로부터 인증 취득 여부 (날개회전면적 200m2 미만, 정격용량 30kW 미만) 국내·외 공인시험 평가기관으로부터 시험승인 (날개회전면적 200m2 미만, 정격용량 30kW 미만)
05 바이오․폐기물에너지	02 바이오 부탄올	2세대 바이오매스(목질계 및 초본계) 전처리 및 당화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부탄올 수율 10% 이상(바이오매스 건조중량 대비) 부탄올 농도 1.0%(w/v) 이상 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		해조류 및 미세조류 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 부탄올 수율 10% 이상(바이오매스 건조중량 대비) 부탄올 농도 1.0%(w/v) 이상 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
		1세대 바이오부탄올 생산기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] - 부탄올 수율 15% 이상(바이오매스 건조중량 대비) 부탄올 수율 80% 이상(이론수율 대비) 부탄올 농도 1.5%(w/v) 이상 부탄올 생산성 : 0.5g/L/hr 이상
	04 바이오 가스	수소/메탄 생산 배양기 설계 및 공정기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] (바이오메탄의 경우) 바이오가스 내 메탄 함량(순도) 50% 이상 및 VS 분해율 60% 이상 (바이오수소의 경우) 바이오가스 내 수소 함량(순도) 25% 이상
		바이오메탄 전처리 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 연료 바이오 가스내 H2S 함량이 10ppm 이하 바이오 가스내 실록산화합물 함량이 100ppb 이하
		바이오 메탄의 전기에너지 전환기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 가스터빈의 경우 : 발전 효율 26% 이상 가스엔진의 경우 : 발전 효율 30% 이상 연료전지의 경우 : 발전 효율 60% 이상
	07 식물성 기름 연료	식물성기름(PVO) 추출 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 착유온도 80℃ 이하 추출수율 80wt% 이상(기계식 착유 기준) PVO(Pure Vegetable Oil)품질기준부합(산가2.0 이하,알카리금속(Ca+Mg) 20mg/kg 미만, 총 오염물 24ppm 이하)
		식물성기름(PVO) 연료 활성화 장치	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] PVO와 경유 dual 연료 공급 시스템(유량 오차 5%이내) 가온성능 : 800℃ 도달시간 10초 이내 엔진공급 PVO 연료점도: 1.95.5 cp
06 해양 에너지	02 조류발전	조류발전시스템기술	종합 정격효율 20% 이상 (조류발전시스템 전체 효율)
		발전 터빈	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 수평축터빈 정격효율 35% 이상 수직축 양력식 터빈 정격효율 25% 이상 수직축 항력식 터빈 15% 이상 진동식 터빈 정격효율 20% 이상
	03 파력발전	발전 터빈	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 공기터빈 : 정격효율 35% 이상 수류터빈 : 정격효율 65% 이상 유압터빈 : 정격효율 75% 이상
	04 해수온도차 이용	해수 온도차 냉난방용 히트펌프설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것(ISO 13256 기준)] 난방효율(W/W) 3.2 이상 냉방효율(W/W) 3.8 이상
		발전기 및 전력변환 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 발전기 정격효율 90% 이상 전력변환기 정격효율: 90% 이상
07 태양열	01 태양열 활용기기 기술	평판형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] FR(τα)m > 0.73, FRUL < 4.65W/(m2․℃) (전면적 기준) 동시만족 또는 출력 640W 이상 (투과면적 기준) 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
		진공관형 집열 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] (투과면적 기준) FR(τα)m > 0.65, FRUL < 2.0W/(m2․℃) 동시 만족 또는 출력 740W 이상 또는 (전면적 기준) 일일 집열량 2,300kcal/m2day 이상 불량률 5% 이내 집열기 제조설비 및 검사장비 보유 제조원가 기준 수입의존율 40% 이하
	04 고온 태양열활용 시스템 기술	Dish-Stirling 발전 시스템 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 발전효율 15% 이상(피크기준, solar-to-electric) Dish 집열기술에 적용되는 녹색인증 제품 사용 사후관리 및 O&M(operation and maintenance)가능
08 지열	01 지열냉난방 기술	지열유닛기술 (물공기멀티)	[수직밀폐형] COP 3.8(난방), 4.9(냉방) 이상 [개방형] COP 4.1(난방), 6.2(냉방) 이상 (KS, NRGT시험조건기준)
	02 심부지열 개발기술	심부탐사 기술	지하심도 2km 이상 탐사/검층 가능 여부 (판단 자료 제시)
		심부시추 기술	지하심도 2km 이상 시추 가능 여부 (판단 자료 제시)
		시추공 완성 기술	지하심도 2km 이상 공벽유지 여부 (판단 자료 제시)
		지열 저류층 수리 특성 평가 기술	1km 이상 심부시추공에서 수리특성 및 지열수 적정양수량 평가 가능 여부(판단 자료 제시)
		대심도 응력 측정기술	1km 이상에서 응력측정 가능 여부 (판단 자료 제시)

02. 탄소저감

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 CCS (Carbon Capture and Storage)	02 연소전 CO2 포집플랜트	CO2 포집분리 소재 기술(분리막)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] H2/CO2혼합가스로부터 수소 투과량 20 ml/min․cm2 수소순도 99.9% 이상 CO2 포집율 90% 이상
	03 연소중 CO2 포집플랜트	순 산소 연소 플랜트 공기분리 소재 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 산소 투과도 : > 5 ml/min・cm2 산소 순도 99% 이상 안전성 : 1개월 연속 운전 처리용량 : > 1 TPD 모듈 및 공정
	05 CO2 저장플랜트	저장공정, 사후 관리, 환경위해성 평가 시스템	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 내륙지질 : 주입기간 + 5년 이상/누출 경로 탐지 및 누출 저감 해저지질 : 런던협약 96의정서를 따름(환경 위해성 평가 지침(WAG) 준수)
02 Non-CO2 온실가스 처리	01 환경기초시설발생 메탄이용/저감기술	메탄가스 정제기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 순도 95 vol% 메탄가스 분리 황화수소(50 ppm이하) 및 실록산(300 ppb 이하) 제거기술
		메탄가스 포집 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 메탄가스 회수율 70% 이상 메탄가스 발생량 예측/설계기술 확보
	03 불화가스 저감	PFC 대체물질	대체 가스로 C2F4, C3F6, C4F6, c-C4F6, C4F8, F2 등 Perfluoro olefin 이용 기술
		SF6 대체물질 사용 절연 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 건조공기의 질소사용으로 대체 절연방재형 중전기기에 적용
		SF6 대체물질 사용 식각기술	SF6, PFC Free 식각설비 양산화 기술 보유(반도체, 디스플레이)
		SF6 대체차단 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 초고압 VI 등 사용으로 SF6 사용 대체 CO2 등 대체가스를 활용한 차단 기술
		불화온실가스 대체 기술	불화온실가스 90% 대체 기술
	04 N2O 저감	이동오염원에 대한 N2O 저감기술	촉매 설계 및 제조기술, 촉매 Canning 기술, 최적화 기술 확보 또는 기타 관련 기술을 통한 N2O 50% 이상 저감
03 원자력	03 원전제어계측 기술	온라인 감시 및 지능형 성능 진단 시스템	[필수 기준을 제외한 아래의 기술 중 하나 이상을 포함할 것] 운전자가 식별하는 데이터의 update 주기능력이 1초 이내(필수) 실 시각 플랜트 안전 상태 감시 능력 기기 혹은 계통의 성능지표를 정량적으로 평가하는 능력
04 에너지저장	02 리튬이온전지	고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 에너지밀도 : 80 Wh/kg, 150 Wh/L 이상 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL1 642 동등 수준 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 에너지 밀도 : > 110 Wh/kg, > 400 W/L 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준 제조능력 : 100만셀/월 이상(8시간/일 기준)
	03 리튬이온폴리머전지	격리막 기술	열수축 20% 이하 (150℃ 기준)
		고출력 단전지 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 에너지밀도 : 85 Wh/kg, 160Wh/L 이상 출력밀도(SOC 50%, 10초) : 2,500 W/kg 이상 고율방전특성 : 80% @10C(0.2C 대비) 사이클 수명 : 300회 80% 이상 (1C 이상) 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
		고용량 단전지 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 에너지밀도 : > 120 Wh/kg, > 400 W/L 이상 사이클 수명 (0.5C 이상) : 500회 80% 이상 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642 동등 수준
	04 나트륨-황(NaS)전지	내부식 금속 소재기술	단전지 내구 수명 200 사이클 이상
		단전지 밀봉 기술	단전지 내구 수명 200 사이클 이상
	07 리튬이온 커패시터	고출력 음극소재기술	90% 이상 (5C/1C)
	09 전고체 전지	박막형 전고체 전지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 용량 0.1 mAh/cm2 @0.1C 사이클 수명(1C 이상) : 500회 90% 이상 고율방전특성 : 50% 이상 (20C/1C기준, 25℃)
		벌크형 전고체 전지기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 에너지밀도 : >300 Wh/L 사이클 수명(0.5C 이상) : 500회 80% 이상 안전성 : KS C IEC 62133 또는 UL 1642동등수준
05 청정연료	01 석탄가스화	고열량(5000kcal/kg 이상) 석탄 가스화기	냉가스효율 70% 이상이고 탄소전환율 95% 이상 (잔사유, 석유코크스 등 포함, 연료 처리용량 10톤/일 이상)
		저열량(5000kcal/kg 미만) 석탄 가스화기	냉가스효율 60% 이상이고 탄소전환율 95% 이상 (잔사유, 석유코크스 등 포함, 연료 처리용량 10톤/일 이상)
		저급석탄 건조	수분 제거효율 70% 이상
	09 SNG 합성	SNG 합성 촉매	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), CH4 선택도 60% 이상
		SNG 합성 반응기	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택도 60% 이상
	10 DME․메탄올 합성	DME․메탄올 합성 촉매	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택도 60% 이상
		DME․메탄올 합성 반응기	CO 전환율 70% 이상(또는 H2 전환율 80% 이상), DME․메탄올 선택도 60% 이상
07 신광원 고효율 조명	01 실내용 LED 조명기기 및 부품	실내용 LED 조명기구 기술	100 lm/W 이상, Ra:80 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
	02 풀칼라 LED 감성 조명기기	고연색성 실현 색온도 제어 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 색온도 기변 : 2,500K~7,000K Ra : 85 이상
	03 실외용 LED 조명기기 및 부품	도로조명용 LED조명기구 기술	100 lm/W 이상, Ra:75 이상, 광속유지율 : 90% 이상(2000시간 에이징 후)
		고효율 장수명 회로 설계 및 부품 기술	구동 회로효율 90% 이상, 구동 회로수명 30,000 시간 이상
	04 무전극 램프	광출력 안정화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 광속유지율 92% 이상 (2,000시간 에이징 후) KS C 7801-성능
		전자파 장해 최소화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] FCC CLASS B CISPR 15
	05 고효율HID램프	저수은 장수명화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 수은함량(150 W 이하 : 20 mg 이하, 150 W 초과 : 30 mg 이하) 수명 : 25,000시간 이상
		고역률 고효율 안정기 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 역률 95% 이상 효율(100 W 미만 : 90% 이상, 100W~175W 미만 : 93% 이상, 175 W 이상 : 95% 이상)
	06 CNT 조명	고효율 고연색성 대면적화 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 면광원크기 : 600x600 mm2 이상 효율(안정기 포함) : 80 lm/W 이상 광속유지율 : 90% 이상 (1000시간 에이징 후) 연색성 Ra : 90 이상
	07 OLED 조명	광원 효율향상 기술	효율 : 60 lm/w 이상
	08 지능형 조명시스템	고효율 조명기기 설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 시스템효율 85% 이상 동작수명 : 20,000시간 이상 대기전력 : 총소비전력 3% 이하
08 소형열병합 기술	01 스털링엔진 열병합발전 기술	고효율 스털링 엔진설계 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 전기효율 : 10% 이상 (10 kW 이하급), 18% 이상 (10 kW 이상급) 저공해연소기기술 : NOx 배출농도 15 ppm 이하 @15% O2, 도시가스 연료 기준 스털링엔진 밀봉 기술 : 6×108 mbar·l/sec
10 핵융합	02 핵융합 에너지변환 및 수송계통	블랑켓 설계, 제작, 냉각기술	중성자 차폐 기술 보유 [그리고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 열수력 장치 설계 및 제작기술 보유 냉각재 계통설계 및 해석 경험 보유

03. 첨단수자원

<핵심(요소)기술 및 기술수준 통합>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
06 해양 수자원	01 해양용존 리튬	리튬 흡/탈착 공정 기술 및 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 흡착제 재생가능 회수율 80% 이상 농축 에너지 효율 극대화 및 최소화

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 자연친화적 하천관리	02 홍수터 보전·복원	수목 식재 및 유지관리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 도입 식생의 천이 확보 방안 수립 여부 하천 원식생 구성 수목 식재 50% 이상 수목 식재시 수리 안정성 확보 방안 수립여부
		폐천/구하도 보전/복원 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 하천 원식생 50% 이상 반영 시공 여부 구하도 복원에 대한 수리적 안전성 검토 여부 생태 다양성 회복에 대한 확보방안 수립 여부
		육역학 관리기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인위적인 하천교란에 의해 자연하도가 육지화 되는 현상을 최대 20% 이내 퇴사의 적절한 제어 방안 수립여부 하도의 수리적 안정성 검토 여부
	03 자연친화적 하도 조성	경관생태 조성 설계 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 생태 네트워크와 하천환경이 연결된 설계기술 반영 여부 친수공간 조성 설계기술 반영 여부 유지관리방안 수립여부
		생태호안 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 생태적 연속성 고려 여부 치수 안전성 고려 여부 생태적 수질개선 고려 여부 친수 공간 개선 고려 여부 친환경소재 50% 이상 사용 홍수 시 호안부 안정성 확보(홍수 시 3m/sec 이상에서의 안정성 확보) 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립
		자연하안 조성기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 생태적 연속성 고려 여부 치수 안전성 고려 여부 생태적 수질개선 고려 여부 친수 공간 개선 고려 여부 친환경소재 50% 이상 사용 홍수 시 조성기술의 안정성 확보(홍수 시 3m/sec 이상에서의 안정성 확보) 생태환경요소(물리적 구조, 수환경, 생물 서식군 등) 안정성 확보방안 수립 자연하안 조성 전후 생태성 향상 여부
	04 생물서식환경 조성	하천 생태유량 평가 및 확보기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 하천 생태유량 평가 정확도 80% 이상 연중 대상하천 평수위 유량 50% 이상 확보기술
		생물서식처 조성기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 치수 안정성 고려 여부 유지관리 방안 수립 여부 친환경소재 50% 이상 사용 홍수 시 서식처 안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물서식군 등) 안정성 확보방안 수립 유지관리 방안 수립 여부
		샛강 및 습지조성 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 원생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 치수 안정성 고려 여부 유지관리 방안 수립 여부 친환경소재 50% 이상 사용 홍수 시 기술안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물서식군 등) 안정성 확보방안 수립 유지관리 방안 수립 여부
		생물이동통로 조성기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 원 생태계 구성 요소(동물, 식물) 80% 이상 조성 치수 안정성 고려 여부 유지관리 방안 수립 여부 친환경소재 50% 이상 사용 생태환경 인자 확보방안 수립 유지관리 방안 수립 여부
		사주 및 하상복원기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 원 생태계 구성 요소(동물, 식물, 지형) 70% 이상 반영 설계 및 시공 여부 치수 안정성 고려 여부 유지관리 방안 수립 여부 친환경소재 50% 이상 사용 홍수 시 기술안정성 확보(홍수 시 3m/s 이상에서의 안정성 확보) 생태환경요소(물리적구조, 수환경, 생물서식군 등) 안정성 확보방안 수립 유지관리 방안 수립 여부
02 담수 플랜트	01 차세대 해수담수화 플랜트	차세대 담수화 하이브리드 공정기술 (RO/FO/MD/MR 조합기술 등)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 담수 생산량당 에너지 소비량 2.5 kWh/m3 이하(해수 수온 25°C 기준) * 탈염공정에 필요한 에너지를 기준으로 함 (취수, 전처리, 후처리, 담수공급에 필요한 에너지제외) 2개 이상의 단위공정을 조합한 공정
03 자연 재해 대응 시스템	03 물부족 대응 시스템	다단계 하천수 조절에 의한 수자원 확보기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 권역별 수자원 확보 기여도 반영 하류유역 영향 최소화 반영
	04 기후변화 평가·예측·적응	국지성 강우예측 기술을 이용한 첨단 홍수예보체계구축 기술	[아래의 요소항목 중 필수조건 외에 1개 이상 만족할 것] 집중호우에 대한 홍수예보 시스템 구축유무 (필수조건) 이상강우 예측 정확성 10% 제고 홍수예측 정확도 10% 제고
04 통합 수자원관리	01 IT/GIS 기반 수자원 정보시스템	첨단 수자원 정보 모니터링 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 계측자료 정확도 90% 제고 (실시간 물관리 시스템과의 정확도 검증) IT 융복합/활용도 50% 이상
05 수계 수질 평가/관리	01 인공위성 활용 수질 모니터링 시스템	지구관측 인공위성 기반 환경오염 광역적 모니터링기술	표층수온 관측정확도 80% 이상 확보 (측정오차 ±0.5℃ 이내 또는 95% 신뢰수준)
		수질오염인자 측정 위성 탑재용 광학센서	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] Accuracy BOD ±1.0 mg/L이하 (검출한계 2.0 mg/L이하) Accuracy T-N ±0.5 mg/L이하 (검출한계 0.1 mg/L이하) Accuracy T-P ±0.1 mg/L이하 (검출한계 0.01 mg/L이하)
	02 지상 수질 모니터링 시스템	지상 관측소용 오염 물질 센싱 개발 기술	BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준 농도와 센싱 농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
		유비쿼터스·RFID 기술적용 오염물질 센싱 기술	BOD, COD, T-N, T-P, pH, SS 표준농도와 센싱농도의 상관성 : r2 ≥ 0.85 (regression coefficient)
	03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템	상·하수관망 무인 관측 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상을 만족할 것] 유무선 무인 관측기술 적용 누수율 5% 이상 저감
	04 오염 하천 정화	현장적용 하천정화장치 기술	제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 유지관리 방안 수립 여부
		로봇수중정화기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 부품 국산화율 80% 이상 수체: 제거율 BOD=50%, T-N=30%, T-P=20% 이상 Sediment : 제거율 BOD=50%, T-N=40%, T-P=50% 이상
		비점오염 관리기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 제거율(장치형): TSS 40%, BOD=30%, T-N=20%, T-P=30% 이상 제거율(자연형): TSS 40%, BOD=30%, T-N=10%, T-P=20% 이상
	05 유해물질 위해성 센싱시스템	on-time/on-site유해물질센서 개발기술	표준농도와 상관성 r2 ≥ 0.90 (regression coefficient)
		생태 위해성 평가 및 환경 생태계 영향 평가 기술	생태독성도 vs 위해성 상관성 : r2 ≥ 0.90 (regression coefficient)
06 해양수자원	01 해양용존 리튬	고순도 리튬 화합물 제조 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 고순도 탄산리튬 순도 99.5% 이상 탄산리튬에 포함된 불순물 전체 함량 3 ppm 이하
		고성능 리튬 흡착제 제조 및 추출기술	흡착능 25 mg-Li/g-ads. 이상
	02 심층수	심층수 담수화 경도조절 기술	총 경도 300mg/l 이하
		심층수 미네랄 성분 분리 추출기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 사용 에너지 30% 이상 저감 총 경도 300mg/l 이하의 미네랄 수 제조 시 먹는 물 수질기준 항목 (염소, 보론, 황산 등) 충족 미네랄 염 제조 시 해당 미네랄의 함량 순도 60% 이상 분리 추출
		수온 조절 및 제어 기술	에너지 절감 효과 10% 이상
07 고효율 농어촌 용수 자원	02 농어촌 수리시설개선	다목적 농어촌용수 저수지 설계 및 조성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌용수 친환경 수로설계 및 조성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 농어촌용수 이용 가능수량 10% 이상 확보 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 양·배수장 에너지 이용기술 다원화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 농어촌용수 총량의 10% 이상 확보 농어촌용수 이용가능수량 10% 이상 확보 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 탄소발생량 10% 이상 저감
		농어촌 용수 수문·물고 자동화 및 제어 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 농어촌 용수 이용가능수량 10% 이상 확보 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 현재 농어촌용수 손실량의 10% 이상 저감 탄소발생량 10% 이상 저감
	03 농어촌 용수관리 시스템	IT 융합 농업촌용수 관리기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 농어촌 용수 총량의 10% 이상 확보 농어촌 용수 이용 가능수량 10% 이상 확보 에너지 소비량 10% 이상 절감 및 대체 확보 현재 농어촌 용수 손실량의 10% 이상 저감 탄소발생량 10% 이상 저감 IT 활용도 30% 이상
	04 청정 농어촌 용수공급 및 관리	농어촌용수의 수질 자동모니터링 기술	농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 50% 이상 수질 개선 기술 농어촌용수 저수지 유입수 농도 대비 30% 이상 수질 개선 자연정화기술 ※수질항목은 COD, TN, TP이며, 이 중 2항목의 처리 효율이 50% 이상이면 인정하며 중금속은 불검출일 것 농어촌용수 수질계측 정확도 90% 확보
08 고도 수처리	01 하·폐수 처리 기술	하폐수 고도처리 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 방류수 수질 T-P < 1.0mg/L, T-N < 12mg/L (생물학적 처리공정) 방류수 수질 T-P < 0.5mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적+화학적 처리공정)
		저오염성 하수처리 분리막 기술	막 교환 주기 보장 : 7년 이상
		부산물 저감 고도산화기술	반응 부산물 저감 효율 (각각의 부산물 저감 효율 15% 이상) 또는 총 부산물 저감 효율 20% 이상
		오염 물질 처리 고효율 소재 합성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 흡착용량 : 2 meq/g 이상 이온교환용량 : 2 meq/g 이상
		약품, 원료 저감기술	원료량 10% 이상 또는 약품량 20% 이상 절감기술로 방류수 수질은 아래의 해당 기준 만족 T-P < 1.0mg/L, T-N < 12mg/L (생물학적 처리공정) T-P < 0.5mg/L, T-N < 10mg/L (생물학적+화학적 처리공정)
	02 하·폐수 재이용 기술	하수로부터 인 등 유용 자원 회수 기술	유용자원 회수율 60% 이상
	03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술	태양에너지 이용 정수 공정 설계 기술	기존 태양에너지 사용량 대비 태양에너지 사용량 10% 이상 향상
	04 빗물 이용 장치	빗물 집수 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 환경부하 경감하는 집수면 개선 기술 양질의 빗물 집수 효율 10% 이상 향상 기술 도로, 주차장 등 포장면의 환경부하 저감형 빗물 집수 기술
		빗물 저류 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 구조적 안정성 : 총 하중 30톤 이상 구조적 안정성 : 관벽에 작용하는 외압강도가 약 80톤/m2 이상 빗물 저장 효율(Void volume) : 콘크리트 60% 이상, 그 외 플라스틱 및 파형강 재질 등 90% 이상 빗물 월류수의 자연배수 여부 수질 개선 기능 등 환경성 향상 기술 포함 여부
		빗물 처리 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 빗물 회수율 90% 이상 탁도 2 NTU 이하 총 대장균군 500 cfu/100ml 이하 계절적 수요특성 및 간헐 운전이 가능한 분리(여과) 기술 막 교환 주기 5년 이상 에너지 저감효율 20% 이상 향상
		빗물, 중수, 하수 처리수 연계 활용 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 빗물 이외에 중수, 하수 처리수, 유출지하수 등과 연계 기술 용도별 용수 대체율 60% 이상
	05 지능형 분리막 및 장착 시스템	저파울링 유기-무기 복합 세라믹 분리막 개발 기술	막 오염 속도 기존 대비 20% 저감
		분리막 표면 자가 활성화 polymer 소재 합성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 기공분산도 : 97% 이내 막 오염 속도 기존 대비 20% 저감
		고밀폐성 중공사막 하우징 재질 및 성형 기술	- 피로 파괴 시간 : 9,000 시간 이상
		PEO acrylate 코팅 및 중합 기술	물 접촉각(water contact angle) : 1도 이내
	06 정수기술	복합소독 기술	미생물 비활성화 20% 이상 및 염소계 사용량 감소 20% 이상
		오존용해 기술	청수기준 오존용해도의 60% 이상
09 누수방지 및 절수	02 물 수요관리 및 절수기술	절수형 수도 및 부속 시설 제조・시공	환경표지인증기준 만족

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

04. 그린 IT

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
08 Digital 선박	03 e-navigation 기반 운향정보 시스템 (e-Navigation 기반 운향정보 시스템)	위성기반 선박 탐지 기술	선박 탐지율 95% 이상
		해양환경정보 실시간 가공 및 전달 기술	실시간 해양환경정보 표출 및 통합 표시 해류, 해상풍, 파고, 수온, 수질 중 1개 요소 이상을 생산 및 전달
		ICE Navigation 지원 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 레이더이용 해빙 탐지 해빙정보 통합 표출 탐색등과 연동 체계
10 차세대 이차전지	02 플렉서블 이차전지	전지안전성 기술	안전성 L1 이하
15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색 기술	02 가상현실 콘텐츠	증강현실 콘텐츠 기술	증강현실 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 10% 줄일 수 있는 수준

<핵심(요소)기술 및 기술수준 삭제>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
07 차세대 센서네트워크	01 개별물품 인식 RFID	HF대역이하 수동형 RFID기술	인식률 99.9% 이상 (인식거리 10cm 이하 기준)
10 차세대 이차전지	02 플렉서블 이차전지	고용량 양극소재기술	용량 180mAh/g 이상
		장수명용 전해액 및 첨가제 기술	전기적 안전성 L1 이하
		음극소재기술	용량 300mAh/g
		고안전성 분리막 기술	열적안정성 L1이하
	03 고체 전해질 전지	양극 소재 기술	용량 : 170 mAh/g 이상
		음극 소재 기술	용량 : 300 mAh/g 이상

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준(안)
01 LED	01 RGB LED 칩	고효율 blue LED 칩 제조기술(455±5nm)	외부양자효율 40% 이상(@구동전력 1W 이상 LED 기준)
	02 LED 패키지	고방열 열전도성 접착 소재 및 제조 기술	열전도도 1.0W/m·K 이상
	03 차세대 LED 제조장비	고속 일체형 Sorter 핸들러	15,000/hr 이상
		디스펜서 장비 기술	10,000uph(unit per hour) 이상
	05 의료/ 바이오/ 환경 LED 광원모듈	LED 살균조명용 광원모듈 기술	살균력 : 99.5% 이상, 파장범위 : UV-A(315~400nm), UV-B(280~315nm), UV-C(100~280nm) 중 1개 이상 파장 만족
	06 디스플레이 LED 광원모듈	백색LED BLU	에너지 33% 절감(CCFL대비)
		RGB LED BLU	105% 색재현성(NTSC대비)
		전광판용 LED광원모듈	Red모듈 : 0.5 cd 이상@20mA, Green모듈 : 1 cd이상@20mA, Blue모듈 0.3 cd 이상@20mA
		LED경화광원모듈 기술	파장 : 경화 파장 365nm, 385nm, 410nm 중 한 개 이상 만족 광량 : UV LED 광량 6w/㎠ 이상
02 시스템 반도체	01 정보통신/가전 반도체	PLC 통신용 SoC 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] ISO/IEC 12139-1 표준 만족 소비전력 2W 이하
03 차세대 디스플레이	01 대화면 AMOLED 디스플레이	고균일 증착원 기술	균일도 ±10% 이내
		고효율 방열소재 기술	0.5 kW/K 이상
	02 OLED 조명	고효율 유기발광소재 기술	FWHM : 100 nm 이하
		고효율 광 추출 부품/소재 기술	내/외부 : 각 50% 이상
		방열 봉지 소재 기술	0.5 kW/K 이상
	04 친환경 초절전 PDP	진공배기 봉착재 기술	소성온도 : 430℃ 이하
	05 플렉서블 디스플레이(전자종이 등)	플렉시블 디스플레이 모듈 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 플렉시블 디스플레이용 backplane 기술 보유 플렉시블 반사형 및 투과형 디스플레이용 신모드 표시부 기술 보유 플렉시블 e-paper기술 보유 플렉시블 printing 유․무기소자 공정기술 보유 Roll to Roll 공정용 미세 패터닝 기술 보유 플렉시블 AMOLED backplane 기술(실시간 홀로그램 영상 생성 기술 보유), 박막encap 기술, AMOLED 모듈 기술 보유
04 그린 SW & 솔루션	02 가상화 SW	스토리지 가상화 SW	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 데이터 스트리핑(Data striping) 및 관리(500TB급 이상) 분산스토리지 서버관리 데이터 활용도에 따른 아카이빙기술(100GB이상)
		SaaS(Software as a Service)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Open architecture 다중소유 및 가상화 (8대 이상) 편리한 사용자 인터페이스 (150개 이상) 수정 및 유지보수구조 오프라인 원격접속에 대한 관리(100대 이상)
	03 에너지 소비 모니터링 및 최적화기술	GPS (Global Positioning System) 범지구 위치 결정 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 실시간 자료 업데이트 속도 1분 이내 3차원 시각화
	04 전동기 제어 솔루션	대용량 서보드라이브 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 22kW급 이상의 서보드라이브 용량 다이렉트 입력제어기능 내장 220V/380V 클래스 전원 전압규격지원 가능 IEC 인증된 서보용 네트워크 통신규격 지원
		대용량 서보모터 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 22kW급 이상의 모터용량 IPM(Inserted Permanent Magnet) 구조의 저관성화기술
		초고속 전동기 기술	영구자석 동기전동기 회전속도 20,000 rpm 이상. 기존대비 효율 5% 이상 향상
		초고속 전동기용 인버터 기술	영구자석 동기전동기 제어 회전속도 20,000 rpm 이상. 기존대비 효율 5% 이상 향상
		특수 전동기 기술	기존 선형 및 횡축형 선형 전동기 대비 효율 5% 이상 향상. 제어정밀도 5% 이상 향상
	05 전자문서관리	그룹웨어/ERP 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] - 전자문서 도입을 촉진 할 수 있는 기능지원정도(기존기술대비, 1)업무처리의 편이성, 2)가독성, 3)무결성, 4)신뢰성, 5)인증 및 보안 기능, 6)표준규격준수, 7)타 시스템과의 연계지원, 8)종이출력억제 등의 지원여부 또는 기술의 고도화 여부)
		ECM 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전자콘텐츠관리 도입을 촉진 할 수 있는 기능지원정도(기존기술대비, 1)업무처리의 편이성, 2)가독성, 3)무결성, 4)신뢰성, 5)인증 및 보안기능, 6)표준규격 준수, 7)타 시스템과의 연계지원, 8)종이출력 억제 등의 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자문서 교환 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전자문서 교환 촉진 기능 지원 여부(기존기술대비, 1)송수신정확성, 2)메시지기밀성, 3)무결성, 4)부인방지, 5)표준규격준수 등의 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자서식(e-Form) 생성 및 활용 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 종이문서대비, 전자서식 활용 촉진기능 지원여부(기존기술대비, 1)종이문서와의동일성, 2)진본성, 3)편이성, 4)가독성, 5)무결성, 6)신뢰성 등 지원 여부 또는 기술의 고도화 여부)
		전자문서 인증 및 보안 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 종이문서 대비, 전자문서 촉진기능 지원 여부 보안관련 표준규격 준수 여부 전자문서의 신뢰성, 무결성 지원 여부
		전자문서 진본성 증명 기술	진본성 증명관련 표준규격 준수 여부
		공급망관리(SCM) 기술	업무 운영 효율화 20% 이상 공급망 고객 서비스 개선 효과 30% 이상
		전자화문서 생성 및 활용기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전자화관련 표준규격 준수 여부 종이문서 대비 가독성, 정확성 90% 이상
	06 전자문서 디지털 디바이스	전자문서 저장 장치 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전자문서의 보관 신뢰성 보장 데이터 에러 대비 기능
05 그린 컴퓨팅	01 그린 컴퓨팅 하드웨어기술	반도체 디스크 드라이브 기반 서버/스토리지 시스템 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] DDR3 또는 DDR4와 SSD 동시 사용 소비전력 : HDD 기반 서버/스토리지 대비 75% 이하
	02 그린 컴퓨팅 소프트웨어 기술	저장 공간 효율 향상 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존 용량 대비 10배 이상 절감 공간 절약 효율 최대 95% 이상
		컴퓨팅 활용도 향상 기술	컴퓨터 자원 활용도(Utilization) 65% 이상
		부하예측 및 편중처리 기술	기존 통상기술 대비 소비전력 3% 이상 절감
	03 그린 클라우드 컴퓨팅기술	클라우드 DaaS (Desktop as a Service) 처리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Rack Power 효율 90% 이상 신호전송 지연시간 20ms 30대 이상 일반PC를 사용하는 기업 대상 측정
	04 그린 컴퓨팅 인프라기술	친환경 리튬이온전원 저장장치 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 방전효율 0.2C-rate : 95% 이상 친환경 에너지저장(RoHS) DOD 100%(Depth of Discharge) 과전류, 과전압, 과방전 차단(안전성)관리 Cell밸런싱 전압차 1%이내
06 그린 임베디드 SW	01 그린 임베디드 OS	멀티코어 기반 성능 개선 기술	미적용 대비 개선된 성능 지원(성능 개선 10% 이상)
		멀티코어 기반 저전력 지원 기술	미적용 대비 향상된 전력 절감 효과 지원(전력 절감 효과 10% 이상)
		임베디드 파일시스템 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 최적 전력 소모를 위한 파일시스템 알고리즘 적용 여부 미적용 대비 전력 5% 이상 절감
		빠른 부팅 및 업그레이드 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 빠른 부팅 (전원인가 후 GUI까지 3초 이하) 정적펌웨어/응용 업그레이드 대비 실행시간 단축 저 전력 동적 업그레이드기능 제공
		단말 가상화 기술	하나의 단말로 Guest OS 2개 이상 동작 여부
07 차세대 센서 네트워크	01 개별물품 인식 RFID	능동형 태그 및 리더 기술	작동수명 7년 이상, 인식거리 100m 이상
		스마트선반 RFID 리더기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 안테나 포트수 : 8개 이상 최대 안테나포트 확장개수(스위칭모듈 연동시) : 256개
		UHF대역 BAP (Battery Assisted Passive) RFID 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 인식거리 10m이상(단일태그 및 리더출력 4W EIRP 기준) 배터리 수명 : 2년 센서종류 : 온도, 습도, 진동, 조도, CO2 중 1개 이상
	02 광역 USN 통신 시스템	초소형 센서노드 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 크기 : 8cm3 (소형 복합전원 모듈 기준) 신재생 에너지 하베스트 모듈 소형화/고효율화
	03 지능형 RFID/USN 미들웨어	상황정보 provisioning 기술	시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		상황분석 기술	시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		RFID 미들웨어 플랫폼 기술	시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
		USN 미들웨어 플랫폼 기술	시스템 성능개선 5% 이상 또는 에너지 절감 5% 이상
	04 지능형 에너지 절감용 USN 시스템	전력서비스 네트워크	유무선 이중화 네트워크 지원
		에너지 관리용 데이터 통신 기술	Zigbee SEP(Smart Energy Profile) 최신 버전 준수
		실시간 에너지 절감기술	기존대비 5% 이상 에너지 절감
		개별기기 에너지 미터링 기술	정밀도 98% 이상
	05 사회기반시설 모니터링 USN 시스템	신뢰성 통신기술	유무선 이중화 네트워크 지원
08 Digital 선박	01 선박내 정보인프라 시스템	선박장치 통합 모니터링 인프라 기술	IEC 기준 만족 및 선급 인증 [아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 항해장비, 기관장비, 기타
	02 선박용 이동/위성 통신시스템	선박 기지국용 위성통신 시스템	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 선박 안전법 및 전파법규정(ITU-R,RR) 만족
		선박 지원용 종합 통신관제시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IEC 기준 만족 국산화율 90% 이상
		연근해 통신 시스템 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] WiBro, TRS, 디지털 VHF 등 신규 통신 중의 하나 지원 및 국산화율 90% 이상 IMO e-Nav. 기준 만족
	03 e-navigation 기반 운향정보 시스템 (e-Navigation 기반 운향정보 시스템)	e-Navigation용 통합 항해 안전정보(MSI, Maritime Safety Information) 관리시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IMO e-Nav. 기준 만족 국산화율 95% 이상
09 스마트그리드	01 스마트변전 시스템	친환경 변압기 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 변전급변압기 제품 IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연매질(고체 또는 기체)을 사용한 제품 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
		지능형 개폐장치 기술	IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변전급 개폐 장치 여부
		지능형 변압기 기술	IEC 61850 또는 DNP 기반 제품을 사용하는 변압기 여부
		G/W(gateway) system	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IEC 61850-10으로 시험받은 제품 IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반 IED Certification Procedure으로 인증 받은 제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) 공인시험기관 환경시험 합격
	02 스마트송전 시스템	감시진단 단말장치	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IEC 61850-10으로 시험받은 제품 IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의 요청 시 국내시험으로 갈음) 공인시험기관 환경시험 합격
	03 AMI 시스템	HEM (Home Energy Management) 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 수용가 에너지 총량절감 (10% 이상) 수용가 전력피크 저감 (20% 이상) 댁내 정보가전 및 HAN 연동, 구성 관리 및 통합 제어 전력사업자 DR 프로토콜 지원
		Meter Data Management System 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 100만 수용가급 스마트미터 동시 접속 및 관리 기능 단위 시간 내(1day) 100만 수용가급 스마트 미터 F/W 및 서비스 원격 Upgrade 지원 100만 수용가급 TOU 및 실시간 요금 공급 기능 IHD(In Home Display) 기능
	04 스마트배전 시스템	친환경 변압기 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 배전급변압기제품 IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용하거나 친환경 절연 매질 (고체 또는 기체)을 사용한 제품 소음레벨은 IEC 60651, IEC 60076-10 국제표준을 기준으로 할 것
	05 DC/FACTS(Flexible AC Transmission System)	전력전자 소자 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] DC10kV 이상 IEC 60700-1 시험 기준 통과
10 차세대 이차전지	01 초소형 박막 이차전지	고 이온 전도도 고체 전해질 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 출력 > 80%@5C 급속충전 70%@10min
		고용량 설계 기술	stacking 2 이상의 공정을 이용한 고용량 확보기술
		고체전해질의 수명 안정성 확보기술	초기용량 대비 60% 이상 @5,000 cycle
		고온동작향상 기술	60% 이상 @120℃
		전고상 전지시스템 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 에너지밀도 > 40Wh/l 안전성 ULL1이하
11 디지털방송	01 방송 송출 기술	송출 및 송신 기술	동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
		채널 부호화/복호화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 동종기술 대비 동일 주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상
	04 방송 제작기술	영상음향 부호화/복호화 기술	동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소
	06 차세대 방송	3D방송 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종기술 대비 소모 전력 5%이상 감소 동종기술 대비 동일주파수 대역폭 기준 전송효율 5% 이상 향상 동종기술 대비 영상처리주파수 대역폭 5% 이상 개선
12 무선 통신	01 이동통신	이동통신 시스템 기술	[LTE] 전송속도 LTE급 이상, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소 [광대역 WiBro] 전송속도 Mobile WiMAX 만족, 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
	04 근거리 무선 데이터 통신	무선 LAN 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 전송속도 50Mbps 이상 소모전력 3% 이상 감소
		Bluetooth 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] Bluetooth 최신 버전 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
		ZigBee 기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] ZigBee 최신 버전 동등 기능 대비 소모전력 3% 이상 감소
13 방송 통신 네트 워크	04 홈 네트워크	유무선 통합 홈 네트워크 기술	동종기술 대비 소모전력 10% 이상 감소
14 전자파	01 전파응용	ISM 응용기술	2차원 또는 3차원영상 시스템을 이용하여 촬영 또는 탐지, 영상복원 등의 소모 전력이 기존 시스템 대비 5%이상 절감
		탐지/탐색/계측기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 전파탐지계측 관련기술로 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 현장 적응형 소형화 및 휴대형구현을 통한 에너지 10% 이상 절감 밀리미터/테라헤르츠파 비접촉성 관련 기술로 기존 시스템대비 검색효율 10% 향상 또는 에너지 10% 이상 절감 40GHz 이상을 이용하는 무선 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
	02 전파지원 활용 기술	주파수 자원 이용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 기존 기술 대비 주파수 사용 효율 10% 이상 향상 40GHz 이상을 이용하는 무선 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
	03 전파기반	전파특성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종기술 대비 소모전력 5% 이상 감소 시스템 전송 효율 5% 증대 간섭회피 또는 수신감도 개선율 5% 증대 40GHz 이상을 이용하는 무선 응용 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
		안테나 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] MF, HF, Microwave 대역의 동종 안테나 대비 소모전력 5% 이상 감소 또는 시스템 전송 소모전력 5% 이상 감소 능동형 안테나 및 다중 대역 안테나를 적용한 시스템으로 기존 시스템 대비 에너지 10% 이상 절감 이동통신, 위성통신, 방송 시스템에 적용이 가능한 안테나로 기존 안테나 대비 효율 10%이상 향상 40GHz 이상을 이용하는 무선 응용 기술로서 동종 기술 대비 소모전력 3% 이상 절감
15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색 기술	01 영상‧뉴미디어 콘텐츠	디지털 영상 및 특수효과 기술	디지털 영상/영화의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		e-book 기술	e-book 콘텐츠의 제작 공정효율을 10% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		실감형 3D/4D 콘텐츠 기술	3D/4D 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		홀로그램 콘텐츠 기술	홀로그램 콘텐츠의 제작 공정효율을 2% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 2% 줄일 수 있는 수준
	02 가상현실 콘텐츠	가상세계 기술	가상세계 콘텐츠의 제작 공정효율을 10% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 10% 줄일 수 있는 수준
		기능성 e-스포츠 기술	기능성 e-스포츠 콘텐츠의 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준
		시뮬레이션 콘텐츠 기술	교육훈련 시뮬레이션의 제작 공정효율을 3% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 4% 줄일 수 있는 수준
	03 공연‧전시 콘텐츠	디지로그 공연 및 무대 기술	공연 및 무대 구성 시 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적 또는 물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준
		실감형 박물관 및 전시관 기술	박물관 및 전시관 구성 시 제작 공정효율을 5% 향상시킬 수 있거나 인적/물적 자원을 동종 기술 대비 5% 줄일 수 있는 수준

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

05. 그린 차량․선박

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 그린카	01 하이브리드/ 전기자동차	4륜형 전기 이륜차 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 최고속도 30km/h 이상 등판능력 10도 이상 가속소음 74dB 이하 관련제반규격 만족

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 그린카	01 하이브리드/전기자동차	시스템(HEV/PHEV/EV) 설계 및 통합제어기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전년 기술수준대비 연비 30% 이상 전년 기술수준대비 CO2 저감 25% 이상
		하이브리드 전용 고효율 엔진시스템	[아래의 요소항목 중 하나 이상 만족할 것] 연비 5% 이상 향상과 배출가스 SULEV 이상만족 연비 5% 이상 향상과 EURO-5 이상 배출규제만족
		구동 모터 시스템	[아래의 요소항목 중 하나 이상 만족할 것} 유도모터효율 90% 이상 영구자석모터효율 95% 이상
		에너지 저장 시스템	[아래의 요소항목 중 하나 이상 만족할 것} 저장밀도 40Wh/kg(NiMH) 이상 저장밀도 60Wh/kg(리튬이온) 이상 SOC 측정 정밀도 : 기존 대비 20% 이상 향상
		인버터/컨버터 등 전력저장시스템 및 부품/소재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 에너지 변환 효율 95% 이상 차량적용 내구수명 10만km 이상
		차량탑재용 EV-Charger 설계기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 동작온도 -40℃~80℃이상 자동차부품진동 시험방법 만족할 것(KS R 1034,1991) 역률 97% 이상 효율 93% 이상
	02 클린디젤 자동차	클린 디젤 엔진 시스템 및 제어기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Euro 5 이상의 배출가스 규제만족 연비 5% 이상 향상
		초고압 연료공급 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 연료압 1,800bar 이상 Euro 5기준만족
		엔진 전처리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 고효율과 급장치 및 차세대 EGR 적용기술 Euro 5 이상의 배기규제 만족
		Tier-4 대응 비도로 자동차 엔진 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Tier 3 기준대비 20% 이상의 출력 향상 Tier 4 이상의 배기규제 만족 전자식 커멘레일 연료분사장치 부착 정화효율 80% 이상의 후 처리장치 장착 내구성능 : 4,000 시간 이상 (연속 운전시)
	03 연료전지 자동차	연료전지 스택 고전압전기안전성 확보기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 절연저항 100Ω/V 이상 유지 인크로져 방수 등급 IP56 만족 진동내구성 > x,y,z 방향별, 3G, 33.3Hz, 100,000 cycle (공진 없을 때) > x,y,z 방향별, 2G, 33.3Hz, 20,000 cycle (공진 있을 때)
		연료전지 스택진단 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전압측정정도 ±25mV 이내 측정시간 50ms 이내
		연료전지 시스템 다운사이징 및 모듈화 기술	- 연료 전지 시스템 출력밀도 : 550W/L 이상
		전극막 접합체 기술(MEA)	[아래의 요소항목을 하나 이상 만족할 것] 전극 활성 면적 250cm2 이상과 불소계 : OCV 0.990V 이상, 셀성능1.2A/cm2 이상(@0.6V, RH50%) 전극활성면적 250cm2 이상과 탄화수소계 : OCV 0.980V이상, 셀성능 1.0A/cm2 이상(@0.6V, RH50%)
		기체 확산층 기술(GDL)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 단위 Sheet크기 250cm2 이상 전기접촉저항 30mΩ·cm2 이하(@1MPa) 기재두께 : 400μm 이하
		가스켓 소재 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 두께 600μm 이하 사출성 형성 ShoreA 경도45-66, 영구압축줄음율 7% 이하(@150도72시간) 내산성 : ASTMD 543 Practice A, 황산 20wt%, 90℃/336 시간에서 Shore A 경도변화 ±5이내 내열성 : 100℃/336시간 Shore A 경도변화 ±5이내
		분리판 설계 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전기 접촉 저항 30mΩ·cm2 이하(@1MPa) 내구성 3μA/cm2이하(@0.6V) vs SCE(내식성평가용액0.1N황산+불산2ppm, 80℃) (측정방법 : SCE 기준 동전위 평가(-0.5∼1.0V 영역스캔, 1mV/sec))
		공기 공급 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 공기 토출압 1.5∼2.5bar, 유량 압축기 효율 60% 이상 10~90% 출력시간 2.0초 이하
		가습 시스템 소재 및 제작 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Gas-to-Gas Type 1기압, 65℃, 공기 RH50%(스택입구에서),유량4,000lpm 이상 공급
		공기 차단 및 공기압력 조절시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 개폐작동시간 : 1초 이내 내구성 : 100,000cycle 이상 최저작동온도 : -30℃
		공기 불순물 제거 소재 및 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 3μm 이상 입자제거율 : 98% 이상 내구성 : 5,000km 이상
		냉각수 냉각 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 외부온도 40℃, 스택출력 40kW 구동시 냉각수 입출구 온도차 10℃ 이내 펌프토출압 1∼2bar, 유량 100~250lpm
		냉각수 불순물 제거용 소재 및 시스템 개발	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 냉각수내, 음이온 및 양이온 제거 냉각수전기전도도 10μS 이하 유지 내구성 : 3,000시간
		저압 수소 공급 및 차단 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 작동내구성 : 100,000cycle (5,000시간) 작동환경 : -20~105℃
		수소 유량/압력 조절 시스템 및 제어 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 최대유량 : 1400lpm 제어압력 : 1~3 bar 응답시간(시정수) : 0.5초이내 내구성 : 5,000 시간
		수소 저압 레귤레이터 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 제어범위 : 8∼12bar lock-up압력 : 1.3bar 진동내구성 : 3G@33.3Hz, 100,000cycle 이상
		스택 냉각수용 호스 소재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전기전도도 65μS 이하(@85℃, DI Water 2,000시간) 파열압 10bar 이상
		스택 냉각수용 부동액 소재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 초기전기전도도 : 1μS/cm 동결온도 : -35℃ 이하 이온용출도 : 5μS/cm 이하 @85℃, 2,000시간
		고압 수소저장 탱크 제조 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 반복수명 6,000회 이상 사용압력 : 350bar 이상 파열압 : 2.25배 이상
		고압 수소 공급 및 차단 솔레노이드 밸브 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 가스 내구시험 50,000회 이상 수압 내구시험 75,000회 이상 기준압력 : 350bar 이상 파열압 2.25배 이상
		고압 감압 레귤레이터 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 가스내구시험 50,000회 이상 수압내구시험 75,000회 이상 기준압력 : 350bar 이상 파열압 : 4배 이상
		연료전지 스택용 엔드플레이트 및 체결기구	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 스택 체결력에 의한 엔드플레이트 변형량 0.2mm 이내 3,000hr 운전시 체결력변화 15% 이내
		수소 스테이션 고압 압축기	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 50kg/day급 이상 수소압축기 350 bar 이상
		수소 스테이션 고압 디스펜서	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 충전능력 1kg/min 이상 커뮤니케이션Fill 기능 350bar 이상
		수소 스테이션 급속 수소 고압 냉각기	충전기 앞단 수소기체온도 40℃ 이하
		수소 스테이션 수소 제조 기술	50kg/day이상 수소제조
02 저공해 고효율 차량	01 온실가스/ 배출가스 저감형 자동차	SUELV 대응 성층희박 GDI 엔진기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] CO2 5% 이상 저감 SULEV 기준 만족
		에코타이어 기술	[젖은 노면 제동력 성능을 기존 제품 대비 동등 이상 만족하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] CO2 5% 이상 저감 연비 5% 이상 향상 내마모율 30% 이상 저감 소음 5% 이상 저감 타이어의 최저에너지소비효율 기준대비 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient) 5%이상 저감
		에코 드라이빙 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 연비개선 10% 이상 공회전 방지 기술(Idle Stop/Go) 연비 최적경로 생성 기술
		NOx 저감 기술	Euro-5 규제 기준을 만족
		공기저항 저감기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] CO2 5% 이상 저감 연비 5% 이상 개선
	02 신재생/ 저탄소연료/ 대체연료 자동차	친환경 CNG/HCNG차량 연료공급시스템기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종 경유자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 Euro-5 규제기준 만족
		친환경 LPG 차량 연료공급 시스템기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종 LPG 자동차 대비 CO2 10% 이상 저감 SULEV 기준만족
		HCNG용 수소 공급기술	수소공급 장치 및 인프라(수소 스테이션 등) 구축 여부
		DME 연료공급 및 차량기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 동종 경유 자동차 대비 연비 5% 이상 개선 동종 경유 자동차 대비 CO2 20% 이상 저감
		연료, 윤활유 등의 첨가제 제조기술	첨가 후 연비, 출력 등 성능감소가 없어야 하며, 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것 · PM 10% 이상 저감 · NOx 5% 이상 저감 · HC 5% 이상 저감 · CO2 5% 이상 저감
03 그린 농기계	01 농작업기계	환경 오염 저감 기술	Tier3 수준의 배기가스 유해물질 배출 허용 기준 준수 (출력별 적용시기는 환경부의 규정에 따름)
		정밀 농업기계 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] IT기술을 채택한 변량방제기술 위치/토양/생육 등 센싱정보기반의 변량제어 기술을 통해 에너지 소비량 또는 농약/비료/종자 등 자제투입량을 5% 이상 저감하는 작업기계 IT기술을 채택한 변량시비기술 확보
		수확 후 처리기계 기술	최적설계 또는 새로운 기술을 적용하여 에너지효율(열효율, 건감율 단위 중량당 에너지 소비량 등) 10% 이상 향상
	02 농용 트랙터	바이오연료 및 대체에너지 이용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 바이오연료를 20% 이상 사용가능한 엔진을 장착한 트랙터 전기 또는 하이브리드엔진으로 구동하는 트랙터
		자동화 및 제어 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 위치 정보 기반의 Auto Steering 장치 장착 ISO11783을 적용한 작업기 제어장치 장착 작업기자세제어 및 신속 탈 부착기 장착
	03 축산기계	사료 제조 가공 기술	에너지 소비효율(수확면적, 연료소모량, 생산량 등 대비) 10% 이상 향상
04 WISE Ship	01 미래형 친환경 선박	대형 클린엔진 설계 및 생산 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존엔진대비 CO2 배출량 5% 절감 NOx, Tier2 만족
		IT기반 Digital Shipbuilding 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 조선소 생산성 향상 10% 이상 M/H 10% 이상 절감 실적과 계획의 feedback을 갖춘 시스템구축 및 활용
		지능형 용접·도장 로봇 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] M/H 20% 이상 향상 불량률 개선 5% 이상 용접자동화율 10% 이상 향상
		U기반 운항 안전성 향상 핵심 부품 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 운항 장비의 정밀도 10% 이상 향상 부품의 국산화율 30% 이상
		구조 안전성향상설계기술	전산구조해석을 통한 항복/피로/최종강도 만족
	03 친환경 레저 보트	첨단 소재 수상스키	카본 복합소재 등의 채용을 통해 기존제품 대비 무게 10% 이상 경량화
		소형 고효율 선외기	공인기관의 검증 또는 인증 여부
		고효율 워터제트	공인기관의 검증 또는 인증 여부
		첨단소재 세일 및 마스트	[다음 두 항목 모두 만족할 것] 경금속 및 복합재료 등 신소재 채택률 30% 이상 공인기관 검증 또는 인증 여부
		모터보트용 클린 디젤엔진	[다음 두 항목 모두 만족할 것] 환경관련 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 선박관련 공인기관 검증 또는 인증 여부
		신재생 에너지 이용기술	공인 기관의 성능 검증 또는 인증 여부
		친환경 인테리어 내장재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 공인기관의 성능검증 또는 인증 여부 식물성소재를 이용한 생분해성 소재
05 첨단 철도	01 차체/ 대차 시스템기술	차량소음 저감 기술	[아래 항목 중 1개 이상 만족] 국내 동급 열차․속도의 실내소음을 3dB 이상 저감(국내 철도차량 시험기준) 동급 차량의 윤축 전동 소음을 기존 차륜대비 3dB 이상 저감
		차체/대차 경량화 기술	[아래 항목중 1개 이상 만족] 국내 동급 차량의 차체 중량을 5% 이상 저감 동급 차량의 대차프레임 중량 대비 10% 이상 경량화 동급 차량의 차축 중량 10% 이상 저감
		조향기술	[아래 항목 모두 만족] 동급 차량․속도의 차륜 횡압 10% 이상 저감 동급 차량․속도의 곡선구간 소음 3dB 이상 저감
	02 추진 및 열차제어 기술	견인 전동기 기술	[회전형 견인전동기/ 국내 동급 차량의 주전동기로서 아래 사항 모두 만족] 기존 동종 견인전동기 대비 출력밀도[kW/kg] 10% 이상 증대 * 냉각장치 중량이 포함된 출력 밀도 * 용량은 단위 블럭당 계산 [선형 견인전동기/ 국내 동급 차량의 주전동기로서 아래 사항 모두 만족] 견인전동기의 단위중량당 출력[kW/kg]을 5% 이상 증대(냉각장치 중량 포함하며, 선형전동기의 1차측 중량기준)
		자기부상 및 안내기술	국내 동급 자기부상차량의 부상전자석 소비전력을 5% 이상 저감 (공칭 공극 기준)
	03 궤도/노반 기술	노반 콘크리트 급속시공 인프라 기술	[아래 항목 모두 만족] - 단위공기단축 10% 이상 - 콘크리트 양생 소요에너지 비용절감 10% 이상
		친환경 건설재료 적용 기술	[아래 항목 중 1개 이상 만족] 친환경 건설재료 : 건설재료 10% 이상 절감 탄소 발생량 20% 이상 절감 재료 열차소음 2dB 이상 저감 (재생재료) 재생재료 비율 20% 이상
	04 철도 교량/터널 기술	교량 콘크리트 급속시공 인프라 기술	[아래 항목 모두 만족] 관련설계기준 만족 단위공기단축 10% 이상 콘크리트 양생 소요에너지 비용절감 10% 이상
		터널라이닝 급속시공기술	[아래 항목 모두 만족] 관련설계기준 만족 단위공기단축 10% 이상 콘크리트 양생 소요에너지 비용절감 10% 이상
	05 급전/집전 기술	지능형 변전소	실시간 변전소 운영, 감시 기술을 통한 변환 손실 5% 절감 (IEC 61850 기반)
	06 철도 환경 기술	재료 재활용 기술	[아래 항목 중 1개 이상 만족] 콘크리트의 천연골재 대체재료로서 철강산업부산물(슬래그)의 재활용율 30% 이상 비철금속 및 고무류의 경우 유럽 EL92 및 ISO22628을 준용하여 재활용율 95$ 이상 (재료 직접 회수기준) 재활용 가능한 차량 내장재를 설계/제작하여 재활용률이 90% 이상(중량 기준)
		소음/환경 비용 저감 기술	[아래 항목 중 1개 이상 만족] 타 기술 혹은 기존 기술 대비 음향성능 비용편익이 20% 이상 향상 비 음향성능 중 친환경성 (공기정화, 에너지 향상 등), 유지보수 등 동류기술 대비 추가적 비음향적 비용편익 향상 여부
06 그린 자전거	01 고 부가가치형 경량자전거	구동장치 강도향상 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 생활용 구동장치 : EN14764 : 20054.13항 요구사항을 만족하며, · 「크랭크세트(170mm, 3단기준, 바텀 브라켓 및 체인링 포함)중량 900gr 이하, 허브내장 기어장치(3단기준)의 경우는 중량 1500gr 이하」 · 또는 「후륜용 허브내장기어장치(3단기준)의 경우는 중량 1300gr 이하, 후륜용 허브내장기어장치(5단기준)의 경우는 중량 1600gr 이하」 산악용 구동장치 : EN14766:20054.13항 요구사항을 만족하며 크랭크세트(170mm,3단기준, 바텀브라켓 및 체인링포함) 중량 800gr 이하 도로경기용 구동장치 : EN14781:20054.12항요구사항을 만족하며 크랭크 세트(170mm, 2단기준, 바텀브라켓 및 체인링 포함) 중량 700gr 이하
07 고효율 해상 물류	02 물류시설 및 장비	야드장비 기술	생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단,생산성 20% 이상개선의 경우 기존대비 CO2배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		이송장비 기술	생산성 또는 에너지효율 10% 이상 개선(단, 생산성 20% 이상 개선의 경우 기존대비 CO2 배출량이 동등하거나 그 이하 일 때)
		인터모달 장비기술	연계시간 또는 에너지효율 10% 이상 개선
		물류장비 장치 및 부품기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 에너지효율 10% 이상 향상 10% 이상 경량화
	03 물류운영 및 관리	환경오염(온실가스, 소음 등) 모니터링 기술	오차 5% 이내
		화물/장비 위치추적 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 거리오차 1.5m 이내(GPS) 인식오차 0.01%이내(RFID)
08 해사 안전	01 해상교통안전	선박운항 고도화 및 자동화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 국내 선급규정 만족 IMO규정 만족

06. 첨단그린주택․도시

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
02 ITS (지능형 교통 시스템)	02 교통연계 및 환승시스템	그린 주차장 구축 및 운영기술	기존 주차장 차량번호판 인식율 대비 99% 이상

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 u-City	01 u-City 통합운영센터	통합 운영센터 플랫폼/ 미들웨어 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 20개 이상 융복합 상황 처리 기본기능 제공 및 확장성 제공 여부 u-City협회 표준 적합성 여부
		환경부하 통합관리 기술	환경오염 배출원 통합관리를 위한 이기종 데이터간 호환성 확보가 가능하며 CO2 흡수원(수목현황)과 배출원간 환경부하 분석 기능 등 요구 지향적 통계분석 기술 제공 여부
		환경부하 흡수원 관리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 관리주체별 이기종 데이터 호환성 확보 및 요구지향적 통계분석 기술 제공 여부 통합플랫폼 연계 표준 준수
		전산자원 공동활용 기술	LEGACY 연동 표준 제공 여부
		도시자원 인벤토리 구축 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 도시 자원유형기능 추가가능 여부 이 기종 데이터간 호환성 제공여부 및 요구 지향적 통계 분석 기술 제공 여부 LEGACY 연동표준제공 여부
	02 u-City 운영관리	유·무선 센서네트워크 기술	기존기술 대비 정보 전달율 20% 이상 향상
		환경부하 원격 모니터링 기술	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] 원격모니터링 장비의 유지보수 비용 절감방안 제시 여부 통합플랫폼 연계 표준 준수
		운영 관리 시스템 기술	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] 운영관리자에 적합한 사용자 화면 구축 여부 통합플랫폼 연계 표준 준수
		유지 관리 시스템 기술	[아래 요소 항목을 모두 만족할 것] 유지관리시스템 구축 여부 통합플랫폼 연계 표준 준수
	03 u-City 스마트 그리드	그리드 연동형 (gridable) 에너지 통합관리 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] ON DEMAND CO2 산출기능 보유 여부 실시간 부하감지 기능 보유 여부
		스마트 미터를 활용한 전력량 실시간 측정 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] ON DEMAND 전력량 측정주기 조정기능 제공여부 측정구역단위 33m2(10평)
		전력 수요관리(DR) 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 표준 적합성 점검 요구 지향적 CO2 정보산출 및 UI 기술 실시간 전력가격 정보 표시 기능 실시간 전력수요 모니터링 기능 제공 여부 동적 부하관리 기술 제공여부
	04 u-Eco 주거공간 구축	네트워크인프라에 대한 상태 감시, 복구 등의 제어기술	- 네트워크 사용자 및 서비스에 대한 보안 대책 수립과 보안센서의 키관리 기술 등의 구현 여부
	05 그린라이프스타일 구축기술	u-Bike 서비스 제공 기술	uBike를 이용한 교통량 저감 10% 이상
	06 UEco 생산공간 구축기술	공간 내부 소재 기술	실내 최종마감재를 녹색건축물 인증기준 (그밖의 건축물) 만족할 것
		고효율 냉난방 시스템 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 고효율 기자재 인증 성능기준 이상 에너지 소비효율등급 2등급 이내
		실내용 LED 조명기기 및 조명관리 시스템 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 실내용 LED조명기구 : 100lm/W이상, Ra : 80이상, 광속유지율 : 90% 이상(2,000시간 에이징 후) LED용 회로 설계기술 : 역률 90% 이상(5W이하는 85% 이상) Dimming 시스템 채택으로 소비에너지 10% 이상절감 방열패키지소재 및 제조 : 열저항 10K/W 이하(1W급LED 기준) 원격조명관리를 위한 유무선이중화네트워크 구축
	07 UEco 공공 및 지원공간	u-Eco 공공․문화시설 조성 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] u서비스가 실현되는 공공․문화시설구축을 통한 환경부하 및 에너지저감 10% 이상 u디바이스를 이용한 U서비스 전달 체계 확보를 통한공공․문화시설의 환경부하 및 에너지소모량10%이상 탄소 흡수 능력 10% 이상 증대
02 ITS (지능형 교통 시스템)	01 U교통 서비스 기반	이용자 맞춤형 대중교통 서비스 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 3km 이내의 구간에서 서비스(버스도착시간 등) 정보신뢰도 80%이상 3km 이외의 구간에서 서비스(버스도착시간 등) 정보신뢰도 90% 이상
	03 Smart Highway	V2X 통신기술에 기반한 연속적인 통신환경 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 차량과 차량간 끊김없는 통신율 95% 이상 차량과 노측중계기간 끊김없는 통신율 95% 이상
		무정차 톨링시스템 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 차종분류정확도 : 97% 이상 요금정산매칭정확도 : 97% 이상 정산가능 최고속도 : 120km
03 GIS (공간정보)	01 실시간 능동형 국토 공간시스템	효율적인 위치정보 제공을 위한 국가 기준점 망 혁신기술	[아래의 요소항목을 1개 이상을 만족할 것] 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률(측수지법) 기준 국가기준 점수평 및 수직 오차 허용 범위 적용 DGPS 신호방송 송수신 정확도 99%
		능동형 객체기반 공간정보 플랫폼 구축 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 공간정보 표준(ISO/OGC)준수, 시스템 구성 표준적용 90% 이상 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환
		실시간 국토 모니터링 자료 획득 및 처리/활용기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 공간 정보표준준수 비율 80% 이상 공간정보 오픈플랫폼(VWORLD) 호환
		설계정보기반 공간 DB 갱신 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 설계자료 변환율 70% 이상 또는 동적 설계 정보기반 공간 DB 갱신율 80% 이상 3차원 설계정보표현 가능 BIM표준과의 호환
		지상/지하/공중 공간 정보 구축 장비 개발 기술	대한측량협회 표준시방기준 동일비용 대비 공간정보 생산성 10% 이상
		수치지도 구축 혁신 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 축척별 측수지법 정확도기준 만족 대한측량협회 표준시방기준 동일비용 대비 수치지도제작 생산성 10% 이상
	02 지능형 도시시설물 관리시스템	LBS기반 도시시설 공간 정보 수집 및 가공 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존 UIS DB와의 호환성 80%이상 위치정확도 1/5,000 수치 지도 표준 정확도 이내
		도시공간 정보 상호연계 및 상황인식 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] u-City(UIS) DB 상호연계 호환성 80% 이상 상황인식오류율 20% 이내
		도시시설물(지상/지하) 통합서비스 및 플랫폼 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 공간정보 표준(ISO/OGC)에 따른 시설물 통합관리 규격 준수 플랫폼 기술들의 융복합화 처리 70% 이상 스마트센서 및 기존센서연동기술 적용 여부
	03 차세대 공간정보 융합시스템	첨단 재해재난 안전관리 기술	실시간 재난재해 상황인식 기술 적용 여부 또는 기존기술 대비 10% 개선 여부
		맞춤형 국토정보 제공 기술	웹 또는 가능한 채널기반 수요자 요구조건 반영 기술 적용여부
04 저에너지 친환경주택	01 고효율 외피시스템	고성능 창호, 문성능 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 단열성능 : 1.0W/m²K 이하 기밀성능 : 1㎥/㎡h 이하 결로방지성능 : 국토교통부 고시(공동주택의 결로방지설계기준) 대비 10%이상 향상
		외단열 시스템 기술	U-value0.15W/㎡K 이하
	02 저탄소 친환경 건축자재	목재내 방충/방부성 처리 기술 (내외장재)	내구연한 50년이상이며, 탄소 성적표지를 획득하고 기존 국내 기술 대비 평균 CO2 배출량 20% 이상 절감
		고밀도 친환경 목재표면처리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 총 휘발성유기화합물(TVOC) 방출량 100㎍/m2h 이하 폼알데하이드(HCHO) 방출량 15㎍/m2h 이하 탄소성적 표지를 획득하고 기준 국내 기술대비 CO2배출량이 20% 이상 저감
	03 고효율 설비시스템	고효율 환기 시스템	녹색건축물 인증기준 2급 이상
		고효율 조명 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인체감지 연동자동제어시스템 구축 조명제어시스템을 통한 조명에너지 10% 이상 절감 자연채광 또는 인체감지연동 등 자동조명제어시스템구축을 통한 조명에너지 30% 이상 절감
	04 농촌환경 농가주택	폐기물 최소화 자원 재활용 기술 및 저탄소형 농가주택 설계 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 녹색건축물(그밖의 건축물) 인증기준 이상 농업부산물과 분뇨를 활용한 신재생 에너지 시설설치를 통해 건물 에너지 절감률 20% 이상
		수자원순환 및 절약 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 녹색건축물(그밖의 건축물) 인증기준 이상 지표수정화 및 활용기술을 도입한 30% 이상 수자원 절감 중수 재활용 적용으로 30% 이상 절수 중수 정화용 생태습지연못 설치
		실내환경(공기, 열, 음, 광) 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 실내 최종마감재를 녹색건축물(그밖의 건축물)인증기준 이상 맞통풍 계획 및 자연 채광확보기술은 녹색건축물 인증기준에 적합하여야 함
		생태환경 유지 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 녹색건축물(그밖의 건축물)인증 기준 이상 토착 자생 향토 식물자원과 침목, 통나무, 자연석 등 자연자원을 활용한 조경 기술

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

07. 신소재

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
03 나노탄소 융합소재	03 탄소섬유	장섬유 방사기술	섬유길이 10만km이상 직경 1000nm 이하(또는 기존 섬유의 1/5 ~ 1/10 수준)
	04 복합소재	고신뢰성 접합기술	모재의 강도대비 70% 이상

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 초경량 마그네슘 원소재	01 고품위 마그네슘 원소재	친환경 제련 기술	열환원법 대비 에너지 20% 이상 감축
	02 고기능 마그네슘 주조재	결함제어 기술	결함률 15% 이하
	03 고성형 마그네슘 판재	고성형 합금 기술	성형온도 280℃ 이하 및 변형률속도 10-2s-1 이상 상온 성형용 판재 : 인장 실험 기준으로 균일 변형률 20% 이상 온간 성형용 판재 : 인장 연신율 200%이상(성형온도 280℃이하 및 변형율 속도 10-2s-1 기준)
		판재부품화 기술	기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
	04 고강도 마그네슘 형재	고강도화 기술	강도연성지수 balance 3000MPa%이상
		압출 부품화 기술	기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
	05 고효율 마그네슘 융합소재	일체형 모듈화 기술	기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		초경량 front end 모듈	기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
		고기능성 일체형 Door 모듈	기존 소재 적용과 비교하여 경량화율 30% 이상
02 Ionic Liquid 소재	01 전해질 소재	전해질 특성 향상 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 이온전도도 : 7x10-3 S/cm 이상 (IL 함량 20% 이상) 열적안정성 250˚C 이상 (IL 함량 10% 이상이면서 초기무게중량 대비 5% 감소 온도)
	02 분리정제 소재	CO2 분리 기술	흡수율 : 0.6 mol CO2/mol IL
	03 그린촉매공정 소재	촉매 반응 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 촉매 활성도 : 1,000 h-1 촉매 안정도 : 6회 이상 (촉매 재 사용시 초기 촉매성능의 90% 이상을 유지하는 한도내에서의 촉매 재사용 횟수) 혹은 10,000 TON (Turn-Over Number) 이상
04 기능성 나노필름	01 광학용 나노필름	투명 전도성 소재 기술	광투과도 90% 이상이며, 표면저항 500Ω/sq 이하
	02 열응용 나노필름 및 소재	방열/단열/발열 나노소재 기술	방열 : 열전도도 3.5W/mK 이상 단열 : 열전도도 0.03W/mK 이하 발열 : 기존 발열 필름의 발열 온도 이상
05 농산자원유래 천연소재	01 건강기능성 식품소재	친환경 소재 개발기술	주원료가 친환경 농수산물로 인증된 원료를 활용하여 생산된 소재로 식약청 인정원료 기존 소재 대비 동등 이상의 효능 보유
	02 기능성 화장품 소재	기능성 미백화장품 소재 기술	식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
		기능성 노화방지 화장품 소재 기술	식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
		기능성 자외선 차단 화장품 소재 기술	식약청 인정 기준품 대비 동등 이상의 성능을 인정할 수 있는 공인인증서 보유
	03 기능성 바이오 신소재	친환경/유기 농수산물의 기능성분 증대기술	- 기존 기술 대비(개선전) 기능성분 15% 이상 증대
	04 천연식품첨가물	합성제품 대체 천연 식품첨가물 제조기술 및 소재화 (천연색소, 천연 보존제, 천연항산화제, 발효물 등)	합성 첨가물을 100% 대체 또는 전체 사용 소재 중에서 친환경 농수산물을 20% 이상 함유
06 친환경 농자재	02 토양개량/ 작물생육 자재	천연물 유래 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
		미생물(추출물포함) 자재	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 토양개량자재는 무처리 대비 토양 개량효과 20% 이상 작물생육자재는 무처리 대비 생육증진 효과(증수효과, 비대효과 등) 15% 이상
08 고특성 알루미늄 소재	02 고기능 알루미늄 주조재	결함제어 기술	결함률 10% 이하
	04 고강도 알루미늄 형재	고인성화 기술	강도연성지수 5,000MPa% 이상
09 그린섬유 소재	01 자원 순환 녹색섬유소재	바이오매스 중합기반 섬유 및 제품 제조 기술	바이오매스 원료 비율 25% 이상으로써 생분해성 90% 이상 또는 연소 시 기존제품 대비 CO2 발생량 30% 이상 저감
		재활용원사 제조 기술	[아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 합섬의 경우 재활용 polymer 50% 이상 양모의 경우 재활용 양모 사용비율 20% 이상 면의 경우 재활용면 사용비율 15% 이상
	02 에너지저감형 녹색섬유소재	Low-melting polymer(LM) 복합소재 및 응용기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 접착지수 40±2 접착온도 140±10℃인 LM LM 사용량이 10wt% 이상인 제품
	03 친환경 녹색섬유소재	생분해성 원사 및 제품 제조 기술	생분해 기술 100% 분해(ISO14855)
10 광소자용 단결정 소재	02 질화갈륨 단결정	질화갈륨 단결정 성장기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 직경 2인치 이상 두께 : 200㎛ 이상 EPD(전위밀도) : 107개/cm2 이하
11 압전하베스팅 소재	01 나노기반 압전하 베스팅	나노선 구조 발전소재 합성기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 전력밀도(mW/cm3) 1 이상 나노선 diameter 내진동(㎛) 0.3 이상 압전 상수(pC/N) 30 이상 Lead free
12 해양생명공학	01 해양유래신소재	기능성 식품소재 및 천연식품첨가물 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 공정개선 후 유효성분 10%이상 증대
		향장소재 개발 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 공정개선 후 유효성분 10%이상 증대
		바이오 의약소재 개발 기술	[유효성분 및 효능평가 방법을 확립하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 비 해양유래 소재대비 동등이상의 효능을 보유 공정개선 후 유효성분 10%이상 증대
	02 해양생물공정	해양생물(해조류, 미세조류, 미생물 등) 고농도 배양기술 (바이오에너지용 제외)	- 공정개선 후 생산성 20% 이상 향상
13 바이오의약	01 단백질 의약품	고활성 단백질 발현체 구축 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고활성 단백질 생산 및 분리 정제 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질 안정화 및 제형 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인공 단백질 설계 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/기능성 분자 융합 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/단백질 융합 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		단백질/고분자 융합 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	02 치료용 항체	항체 라이브러리 수립 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		인간/인간화/개량 항체 제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고발현/고활성 세포주 제작 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무혈청, 무단백배지 개발/제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항체 생산 공정 개선 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	03 백신	세균/바이러스성 백신전달체 제조기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		다당-단백결합백신 제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이러스 유사입자 제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		항암 등 면역증진 인자 발굴 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포배양 예방백신 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료용 유전자백신 제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	04 유전자 의약품	치료유전자 발굴 및 최적화 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		핵산 치료제 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		고효율 표적화 전달체 제작 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		전달체 안전성 확보 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체전달효율 분석 및 모니터링 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		치료제 고효율생산 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 후보 물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	05 재생 의약품	성체세포 분리배양 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		줄기세포 분리배양 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포분화 조절 및 분석 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		세포 유전자 치료제 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 세포이식 및 모니터링 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체적합 지지체 제작 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내 바이오리액터 제작 및 적용 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		무균동물 제작/사육 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		생체내/외 바이오 인공장기 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기용 지지체 제조 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
		바이오 인공장기 이식 및 모니터링 기술	[세포분리/배양/분화/저장/치료기술로써 아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 스케폴더/인공장기 확보기술 40% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성, 약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관 : 전문 (비)임상 CRO
	06 천연 의약품	유효성분 탐색/추출/조합/제제화 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] Screening, 지표성분 분리/동정 및 제제화 60% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성,약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관: 전문 (비)임상 CRO
		천연물 약효평가 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] Screening, 지표성분 분리/동정 및 제제화 60% 이상 후보물리/화학/생물학적 특성 규명 90% 이상 안전성/유효성,약동력학(PK/PD) 자료 확보 90% 이상 기시법 등 CMC(품질제조관리(Chemistry, Manufacturing and Controls)) 자료 확보 70% 이상 (비)임상용 시제품 제조 70% 이상 IND filing 확보 또는 승인 70% 이상 공인시험기관: 전문 (비)임상 CRO

08. 청정생산

<핵심(요소)기술 및 기술수준 삭제>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 국제환경규제대응	01 유해물질 대체	위험물질의 현장 제조 기술	현장 제조 기술 확보여부

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 국제환경규제대응	01 유해물질 대체	유해물질(할로겐, 용매, SVHC, 중금속) 대체 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] Pb, Hg, Cr6+ 100ppm 이하 Cd 5ppm 이하 PBB/PBDE 100ppm 이하 SVHC 0.1wt% 이하
		halogen free 플라스틱소재	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] halogen free PBB, PBDE 100ppm 미만
02 무오염생산	01 유니 소재	Silicon Carbide(SiC) 유니소재 기술	- SiC 순도 : 99.9% 이상
		Aluminum Nitride(AlN) 소재 합성기술	- Aluminum Nitride(AIN) 함량 : 99.9% 이상
		Uni-Aluminum의 소재/설계/공정/부품/3R 통합기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 500㎫ 이상 광대역 특성 구현 유니 소재 재 자원화율 80% 이상 소재 재활용률 85% 이상 System 재활용률 80% 이상
		Uni-Cooper의 소재/ 설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 600㎫ 이상 광대역 특성 구현 유니 소재 재 자원화율 80% 이상 소재 재활용률 85% 이상 System 재활용률 80% 이상
		Uni-Steel의 소재/설계/공정/부품/3R 통합 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 700㎫ 이상 광대역 특성 구현 유니소재 재자원화율 80% 이상 소재 재활용률 85% 이상 System 재활용률 80% 이상
		장수명/친환경우레탄 유니소재 활용 타이어제조 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 경량화 : 기존대비 20% 이상 물질 재활용률 : 95% 이상 회전저항계수(RRc) : 7.5 이하 CO2 감축량 (g/km) : 4.0 이상
		플라스틱 바디판넬 유니소재 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 250kgf/cm2 이상 굴곡탄성률 27,000kgf/cm2 이상 충격강도 : 6.0kgf.cm/cm 이상 열변형 온도 : 125℃ 이상 경도 : 82 이상
		섬유강화 복합재 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 685kgf/cm2 이상 굴곡탄성률 42,000 kgf/cm2 이상 충격강도 8.0 kgf.cm/cm 이상 열변형온도 145℃ 이상 경도 95 이상
		엔지니어링 플라스틱 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 500 kgf/cm2 이상 굴곡탄성률 19000 kgf/cm2 이상 충격강도 4.0 kgf.cm/cm 이상 열변형온도 105℃ 이상
		폴리올레핀계 재활용 유니소재 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도 150 kgf/cm2 이상 굴곡탄성률 9,500 kgf/cm2 이상 충격강도 4.0kgf.cm/cm 이상 열변형온도 55℃ 이상
		저온경화형 유니도장기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존공정 대비 CO2 20% 이상 저감 기존 대비 경화온도 20% 이하 저감 내스크래치성 광택유지율 65% 이상
		Primer-less 도장기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존 대비 Primer공정 없을 것 기존 대비 경화온도 30% 이상 저감 또는 에너지 사용량 10% 이상 저감 내스크래치성 광택유지율 65% 이상
	02 그린프린팅 제품	금속 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 건식 진공 증착 제품 대비 도전성 65% 이상
		반도체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 건식 진공 증착 제품 대비 전하 이동도 65% 이상
		절연체 소재의 그린코팅 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 건식 진공 증착 제품 대비 절연율 75% 이상
		그린프린팅 및코팅 기술을 이용한 그린소자 배선소재 및 제조 기술 (플렉서블 전자 디바이스 등)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존공정 대비 CO2 10% 이상 저감 적용률 40% 이상
		친환경 프린팅 전/후처리 기술	[프린팅 전후공정상 아래의 요소 항목을 1개 이상 만족할 것] 산세척, 유기용제 처리등 유해공정의 삭제 기타 처리공정중 CO2 20%이상 저감
		친환경 디지털 프린터 기술	기존 설비 대비 인쇄공정 에너지 저감량 20% 이상 광경화 공정 프린터
		친환경 프린팅 기술	[아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족] 기존 안료 사용량 대비 90%이상 감축 기존 염료 사용량 대비 70%이상 감축
	03 그린 프로세스(E2) 제품 E2 : Ecological and Economical	표면 초발수/초발유 기술	- 기존대비 세제 사용량 80% 이상 감소
		형상을 이용한 항력저감 기술	CO2배출량 5% 이상 저감
		초경량 구조화 기술	기존 기술 대비 CO2배출량 20% 이상 저감
		능동형 열조절 기술	CO2 배출량 10% 이상 저감
		휘발성 유기화합물(VOC) free 천연 polymer 수지개발 기술	EU에서 적용하는 천연 고분자 제품인증에 대한 국제 인증 기준 ASTM D6866 적용 여부
		친환경 우레탄	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 인장강도(MPa) : 1.5 이상 신장율(%) : 300 이상 경도(Hs, 23℃±2℃) : Shore A 30이상 Pb, Cd, Cr6+, Hg 중금속 함량 (mg/kg) : 불검출
	04 무배출 그린생산	(플라즈마, CO2, Laser) 건식 세정 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 오염물 제거 95% 이상 기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감 단, 소스로 사용되는 CO2 는 제외
		화학물질관리(Chemical Management Service : CMS) 기법적용	기존 기술 대비 화학물질 사용량 20% 이상 저감
		생체촉매 이용 청정 생산 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 에너지저감 : 20% 이상 화학물질투입량저감 : 30% 이상
		온실가스 저감을 위한 생체촉매 생산 기술	기존 기술 대비 CO2 20% 이상 저감
	05 청정융합	분리반응 일체형 통합 공정기술	기존 기술 대비 생산 Cost 10% 이상 절감 및 CO2 사용량 10% 이상 감축
		무촉매 공정에 의한 합성기술	기존 촉매 합성공정 대비 동일 생산성 및 CO2 10% 이상 저감
		나노촉매 활용 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] VOC, NOx, SOx 등 환경 부하 유발 물질 제거율 75% 이상 기존 기술 대비 연간 CO2 발생량(kg 또는 ton 단위) 15% 이상 저감 기존 기술 대비 촉매 사용량 10% 이상 저감
		CO2 분리/전환/회수용 Reactor System	CO2 선택적 투과 속도 기존 기술 대비 2배 이상
03 자원순환	01 자원순환 (HM2, Hidden Materials Mining)	재활용 고융점 금속의 초고 순도화	순도 99% 이상
		HM2 재자원화 기술	재 자원화율 40% 이상
		희소금속 추출, 분리 및 재자원화 기술	회수 90% 이상, 순도 90% 이상
		희소금속 저감 및 대체 기술	기존 대비 20% 이상 사용량 저감, 기능 95% 이상 유지
		폐 자동차의 재활용 및 소재화 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] ASR 재활용 가능율 95% 이상 재 자원화율(무게기준) 95% 이상 해체처리용량 : 4,500대/년 이상 (재활용규제만족할 것)
		표시소자 모듈의 재자원화 기술	재 자원화율 95% 이상
		기타 전자제품의 유가금속 재활용 기술	재 자원화율 95% 이상
		휴대기기의 재 자원화 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 재 자원화율 95% 이상 청정성 기존대비 30% 이상
		인쇄회로기판의 재활용 및 재사용 기술	재 자원화율 95% 이상
		배터리 재 자원화 기술 (납축전지)	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 내부저항 : 6mΩ 이하 신품배터리규격대비업 ·방전용량(RC) : 60% 이상 ·냉시동성(CCA) : 90% 이상 (MIDTRONIC사 기준)
	02 재제조 (Remanufacturing)	화학촉매 재 제조 공정기술	신품촉매 대비 90% 이상의 촉매활성
	03 에너지․자원순환네트워크(생태산업단지)	용수 사용 최적화(Water-pinch) 기술	- 용수사용 저감 20% 이상
		부산물 순환 네트워크 시스템	부산물 재활용율 50% 이상
		산업단지형 온실가스 배출저감 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족] 신재생에너지 보급 5% 이상 온실가스 저감 5% 이상

09. 친환경농수산식품

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 생태환경 변화대응	02 농업환경	기후변화에 따른 농작물 피해 기작해석 및 저감기술	최근 3년 평균 농작물 기작 피해율 대비 10% 이하 감소
		농업에너지 절감 기술	기존 에너지 사용량 대비 에너지 비용 절감 10% 이상
	03 어업환경	어장환경 모니터링 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 연간 연속 모니터링 비율 95% 이상 해양환경관리법에 따른 해양환경자료 정도관리 준수
	04 산림환경	아열대 적응 수종 도입, 적응 기술	재배 및 적응기술 보급 여부
02 생물자원	01 유전자원	격리재배 시설	신종 병충해 검사기술을 확보한 시설로 매개 병원체 및 해충 차단률 95% 이상
		유전자원 증식 및 저장	종자(종묘) 대량증식 기술을 확보한 무병주 획득률 90% 이상 또는 장기 저장 기술(10년 이상)
		유전자원 평가	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 유전자원 특성 평가 기술(형태 및 생리 특성분석, 병리검정, 성분분석, 내재해성 검정기술, 탐색기술)확보 신규 유전자원 등록
	02 신품종	복합내병․충성 품종 개발 기술	- 신품종 등록 여부 및 판매 여부
03 저 투입생산	01 대체에너지 이용	지열히트펌프 시설원예 냉난방 이용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 75% 이상 절감 신청 직전년도 에너지 소비량의 37% 이상 절감
		온실 내 잉여태양열 이용 시설원예 난방 기술	[아래의 요소항목 모두 만족할 것] 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 20% 이상 비용 절감 태양에너지 축열 이용으로 외기온 -10℃에서 화석연료 사용 없이 작물 생육공간 온도 0 ℃ 이상 유지 기술
		수열을 이용한 농업시설 냉난방 이용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 신청 직전년도 면세경유 평균가격 대비 에너지 비용 75% 이상 절감 전체시스템COP(성능계수) 3.0 이상
	02 LED 이용	LED 광원의 농축 수산 활용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 기존 광원(형광등, 백열등) 전력량 대비 에너지 효율 10% 이상 LED 광원별 신뢰성 테스트 만족 ‧ 청색 및 백색 LED 수명(내구성) 5만 시간 이상 ‧ 적색 LED 수명(내구성) 3만 시간 이상 SMPS 신뢰성 테스트 5만 시간 만족
		LED 이용 어류 회유 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 기존 광원(형광등, 백열등) 전력량 대비 에너지 효율 10% 이상 백색조명 사용 대비 에너지 30% 절감
		LED 이용 가축 사양 번식 기술	Wall-Plug-Efficiency(WPE) 40% 이상
		LED 이용 곤충 번식 향상 기술	Wall-Plug-Efficiency(WPE) 40% 이상
	03 친환경 생산	내파성 수중 양식 기술	생산 효율 10% 이상 증가
		고유종해수관상어 대량생산 기술	생산 효율 10% 이상 증가
		친환경 고효율 배합사료 생산 기술	친환경/고효율 배합률 10% 이상
		생력(省力)형 어구 제조 기술	- 에너지 절감률 10% 이상
04 첨단자동화 시스템	01 작업용 로봇	로봇 플랫폼 제조 기술	무인항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내
		로봇 원격 모니터링 및 원격제어 기술	- 양방향 응답성능 : 0.5초 이내
		바이오센서 이용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 센서측정 오차범위 10% 이내 시스템 감지율 90% 이상
		위해작업 대체 로봇 기술	[아래의 요소항목 중 모두 만족할 것] 무인항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내 인력 대체율 80% 이상
		고능률 로봇작업 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 개체인식 식별 및 상태인식 80% 이상 인력대비 작업능률 300% 이상 인력대비 작업정도 90% 이상
		원격주행 진단 로봇 개발 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 무인 항법성능 : 항법오차 거리가 이동거리 대비 4% 이내 목적정보인식률 : 80% 이상
	02 식물공장시스템	식물공장 환경제어 기술	온도, 습도, 광도, CO2 설정치 오차범위 : 10% 이내
	03 축산시설자동화시스템	자동화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족 할 것] 작업능률 : 인력대비 200% 이상 작업 정확도 : 인력대비 90% 이상
	04 어업(양식)자동화	어업용 생력 (省力)화 기계 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상을 만족할 것] 기존 어업설비 대비 조업인원을 10% 이상 생력화가능 생력화 또는 에너지 절감 측면에서 등록특허 제시 제품의 안정성, 내구성에 대한 공인인증기관의 인증서 제시
		어선 자동운항 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 어선이 항구나 조업지 이동시 자동항해 기능 보유 DB 또는 시뮬레이션 구축 항법오차 30m 이내 ※ 운항시스템 또는 부속시스템이 조업에 영향을 주지 말아야 함
		수중 어구상태 계측 및 제어시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 연속계측 가능시간은 조업 중 어업별 최소 1회 이상 실시간으로 어구의 형상 및 움직임 계측 제어 여부 계측과 제어의 오차는 최대 20%, 평균 10% 이내 계측기기 정밀도 90% 이상
05 식품생산	02 저에너지/저탄소 식품	식품 고압 처리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 열처리, 가수분해, 산처리 등 기존 방법 대비 살균효율 10% 증대 에너지 절감 5% 이상
		식품 전자기장 처리 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존 공정대비 에너지 절감 10% 이상 탄소발생 20% 이상 저감
	03 에너지 절약형 가공기술	전처리 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 사용소재 60% 이상 재활용 제조 공정 기존 대비 에너지 10% 이상 절감
06 안전유통	01 검역시스템	화학약품 대체 농․축․수산물 검역처리 기술 및 처리 시스템	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 비염소계 사용여부 (살균처리효과 90% 이상) MeBr(Methyl Bromide) 대체효과 (살균처리효과 90% 이상)
	02 품질관리시스템	식품 위해인자 검출 및 모니터링 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 검출감도(식약청 고시 허용기준 이내) 검출시간, 정확도, 정밀도 및 재현성 기존 대비 15% 향상
	03 냉각시스템	예냉+예건 다중 공정 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 기존 다중 공정 에너지 절감율 15% 이상 개별 단일 공정 적용 대비 에너지 15% 이상 절감
	04 저장·포장재	환경친화형 생분해성 식품포장재 제조 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 비분해성 포장재 물성(기계적 물성 등) 대비 80% 이상 기존 제조공정에너지 사용량 15% 이상 절감 품질유지율 기존 대비 95% 이상
		신선식품의 환경 제어형 저장 기술	[아래의 요소항목 중 2개 이상 만족할 것] 품질유지율 기존 대비 95% 이상 운전 중 탄소배출량 15% 이상 억제 현재 상용되고 있는 기술대비 소요에너지 15% 이상 절감

10. 환경보호 및 보전

<신규 추가>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
04 유기성 부산물 에너지/자원화	04 농수산 부산물	열적 처리 기술	대기오염 물질 배출 허용기준 농도 만족
06 생태계 보전 및 복원	04 토양/지하수 오염 정화/복원	토양/지하수 오염 차단기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 주변 토양으로의 오염 확산을「토양환경보전법」에서 정한 토양오염우려기준을 만족시킬 수 있도록 차단 차단과 관련된 설비기술 (기존 최고 기술 대비 10% 이상 성능 향상)

<핵심(요소)기술 및 기술수준 개선>

중분류	소분류	핵심(요소)기술	기술수준
01 기후변화예측 및 모델링	01 국가표준 기후변화 시나리오	기후변화 시나리오 산출기술	국제표준 온실가스 농도 시나리오(RCP)에 근거한 기후변화 시나리오 산출 여부 및 학술 검증
		기후변화 시나리오에 따른 기후 변화 예측 및 불확실성 평가 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 고해상도로 기후변화 시나리오에 따른 극한 기후 등 지역 기후변화 평가 및 학술 검증 시나리오별 기후변화 불확실성 평가 및 학술검증 불확실성 정량화 기술 확보 여부 및 학술검증
	02 지구시스템 모델링	단위 기후과정 성분 모듈개발	대기, 해양, 육상 단위 기후과정의 각 모듈 개발 및 응용 여부 / 요소별 결합 모형 개발 여부 및 학술 검증
		접합 기술	대기, 해양, 육상 단위 기후과정 접합모델 개발·응용 여부 및 학술 검증
	03 탄소수지 정량화	탄소 플럭스 및 순환 모델링	전 지구적, 지역적 규모 탄소 플럭스 모델 또는 탄소 순환 모델 개발·응용 및 학술 검증
		탄소 플럭스 및 순환 관측, 평가 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 탄소 수지 평가를 위한 항공, 선박, 타워, 위성 등을 이용한 관측 기술 확보 및 학술 검증 관측 자료를 활용한 탄소수지 평가 기술 및 학술 검증
02 기후변화 영향평가 및 적응	01 기후변화영향 감시	부문별 영향 감시 기술	생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 기후변화 영향 감시 기기 또는 기술
		지역별 집중 영향 감시 기술	지역별(Local) 기후변화 집중 영향 감시 기기 또는 기술
		감시 자료 DB 구축/관리 기술	기후변화에 대한 영향을 감시하기 위한 통합시스템 및 감시 자료 DB 구축 여부
	02 기후변화영향․ 취약성 평가	부문별 영향평가 기술	[아래 요소항목을 모두 만족할 것] 기후변화 시나리오를 이용한 부문별/지역별영향평가 모델개발 여부 부문별 대상의 특성을 고려한 정량 또는 정성 예측결과 산출
	03 기후변화 적응	부문별 적응 기술	생태계, 대기, 수자원 등 각 부문별 적응모델 개발 여부
		기후자원 평가 기술	기후자원 평가 및 지도 작성 여부
	04 온실가스 배출량 산정 및 기후변화 관측	온실가스 배출량 측정, 산정 및 거래 시스템	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 실시간 배출권 거래 시스템 구축 여부 실시간 온실가스 배출량(에너지소비)산정(측정) 시스템 구축 여부 비에너지 온실가스 배출량 산정(측정) 시스템 구축 여부 Tier 2/3 수준 배출계수 개발 및 검증
		기후변화 관측/감시	실시간 기후변화 관측 및 감시 기술 개발 여부 ․ 대상: 기상, 온실가스, 반응가스, 에어로솔, 대기복사, 강수화학 등 ․ 방법: 지상 및 고층관측, 항공, 선박, 위성 등 관측 기술 확보
03 폐기물 및 폐자원	01 폐기물/자원 회수/처리	폐자원 및 바이오매스 이용 에너지 회수 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 저위발열량 3,500kcal/kg 이상의 일반 고형연료제품(SRF) 품질 ․ 등급기준 만족 저위발열량 3,000kcal/kg 이상의 바이오 고형연료제품(BIO-SRF) 품질 ․ 등급기준 만족 에너지 효율 70% 이상의 보일러 설비 기술 에너지 효율 30% 이상의 발전설비 기술 폐열 50% 이상 회수 기술(발생량 기준) 발열량 4,040kcal/kg 이상의 목재펠릿 제조 기술 (목재펠릿 품질기준 만족)
		유해 폐기물의 제거/무해화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 기존 기술 대비 유해폐기물 제거/무해화 성능10% 이상 향상 효과 제시 유해폐기물을 무해화하여 일반폐기물로 전환결과입증
		폐기물 소각/열분해/가스화 기술	오염물질 관련 배출허용기준 만족 ※ 폐플라스틱 열분해기술의 경우 원료 중 순수 폐플라스틱 투입량 대비 오일수율 70% 이상 ※ 폐타이어 열분해기술의 경우 원료 중 순수 폐타이어 투입량 대비 오일수율 40% 이상 ※ 가스화기술의 경우 폐기물 투입량 대비 냉가스 효율 35% 이상
	02 폐기물/ 자원 재활용	폐자원 재활용 기술	폐금속, 폐산․폐알칼리, 폐유기용제, 폐섬유, 하수․폐수처리 오니, 공정 오니, 육가공 잔재물, 수산물가공 잔재물, 가죽가공 잔재물, 식물성 잔재물, 폐유, 폐내화물, 건설폐자재, 폐전지, 폐석고, 폐석회, 폐지, 폐목재, 폐플라스틱, 폐고무, 고로슬래그, 석탄재, 광재, 분진, 연소재, 석분 오니, 소각 잔재물, 폐주물사, 폐유리, 유기성 폐기물, 폐식용유 등 재활용 기술 ※ 환경표지인증 기준 또는 GR 인증 기준 만족 (인증대상 품목에 해당하지 않을 경우, 유사품목 또는 관련 법규상의 기준 등 적용)
04 유기성 부산물 에너지/자원화	01 목질계 부산물	목질계 바이오매스 연료제조 또는 연소 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 이동식 목재 펠릿 제조 기술 (300kg/h 이상) 목재 펠릿(1~4등급) 72시간 연속적으로 안정한 연소 기술
		목질계 바이오매스 급속 열분해 기술	[아래의 요소항목을 모두 만족할 것] 투입원료 대비 바이오 오일 생산 수율 55% 이상 바이오 오일 생산 능력 1 ton/day 이상
	02 하수슬러지/ 음식쓰레기	바이오가스정제 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 가스 분리효율 95% 이상 탈황 효율 90% 이상
		유용 자원 회수 및 자원 재활용 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 자원 회수율 85% 이상 자원 재활용율 70% 이상
		열적 처리 기술	대기오염 물질 배출 허용기준 만족
	03 가축분뇨	퇴비화 기술	[비료관리법(퇴비의 원료 중 사전 분석 검토 후 사용 가능한 원료에 대한 지정 요령)에 따른 중금속의 유해성 기준을 만족하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 친환경 유기농자재목록 공시등재 수분 45% 이하, CN비 40 이하, 유기물 25% 이상
		액비화 기술	[비료관리법 시행령에 따른 중금속의 유해성 기준을 만족 하고 아래의 요소 항목 중 1개 이상 만족할 것] 친환경 유기농 자재 목록 공시 등재 질소 0.1% 이상, 염분 0.3% 이하, 수분 95% 이상, 악취 물질의 배출 허용 기준 만족
		악취제거 기술	- 탈취율 90% 이상제거
		에너지 전환기술	메탄 가스 생성률 60% 이상
		바이오가스 플랜트 설계/시공 기술	- 처리용량 20ton/day 이상
		열적 처리 기술	대기오염 물질 배출 허용기준 농도 만족
	04 농수산 부산물	농부산물 이용 건조 및 전력생산 플랜트 기술	- 고효율 기자재 인증 보유
		농업시설 난방용 펠릿 기술	고형연료제품의 품질 기준 또는 대기오염 물질 배출 허용 기준 만족
05 친환경제품	01 친환경 원부자재	내분비계 장애 유발물질 대체소재 제조 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 내분비계 장애물질 불검출 관련 법규 상의 해당 기준 만족
		생분해,광분해, 자연분해 원료 제조 기술	적용 전․종래기술 대비 10% 이상 성능 향상
	02 환경친화성 첨가제	할로겐계 수지 대체기술	할로겐계 수지 기존 사용량 대비 50% 이하
		VOCs저감 접착제/첨가제 제조기술	7일후 VOCs 방출량 0.4mg/㎡・h 이하
		연료유/윤활유 제조 기술	환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족
	03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술	친환경공정 최적화 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 한국형 DfE 또는 LCA 기술 확보 전과정 에너지소비 및 오염물질 배출평가 SW 적용 여부 공정배출 유해물질 20% 이상 저감
		환경독성물질 대체 및 유해성 저감 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 적용 전/종래기술 대비 환경독성물질 대체율 10% 이상 향상 적용 전/종래기술 대비 유해성 저감율 10% 이상 향상
		친환경제품 생산기술	환경표지 인증 기준 또는 GR 인증기준 만족 환경표지 인증대상 품목이 아닌 경우 유사 품목의 기준 또는 관련 법규상의 해당 기준 등 적용
06 생태계 보전 및 복원	01 생태계 모니터링 및 정보 관리	현장 모니터링 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 현장맞춤형 실시간 유・무선모니터링 기술 적용 탄소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 질소순환 모니터링, flux 산출 기술 적용 모니터링 분석기술(정확도 70% 이상)
		생태정보 GIS 기술	국토교통부 관련 기준 만족
	02 인간 활동에 대한 생태영향 평가	사전 영향 평가 기술	[아래의 요소항목 모두를 만족할 것] 생태영향평가 적합 생태지표 개발 예측모델 개발 및 전산 모사 기술
	03 훼손된 자연생태계 복원관리	육수 생태계 복원기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 친환경적인 반영구적/영구적인 방수 시스템 기술 (적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 제어가 가능한 빗물침투형 물순환 시스템 기술 (적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 효율적 비점오염원 관리 기술 (적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 자연친화적 수질정화 기술 (적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 인공적인 수질정화 기술 (적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 온실가스 흡수․저감 습지조성 및 관리 기술 생물종 다양성 확보(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 고유종․멸종위기종 보존․복원 기술 생물 서식환경 조성 기술 (개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상)
		육상 생태계 복원기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 인공지반 식생 생육 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 건물 하중에 영향을 덜 미치는 인공녹화기반 시설물 제작 및 시공 기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 성능 향상) 자연소재의 재활용을 통한 식생 기반제 제조 기술(적용 전/종래 기술 대비 재활용율 10% 이상 향상) 고유종․멸종위기 종 보존․복원 기술 생물종 다양성 확보(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상) 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 향상)
		해양 생태계 복원 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 고유종・멸종위기 종 보존・복원 기술 생물 서식환경 조성 기술(개체수 모니터링 등을 통하여 적용 전/종래 기술 대비 대비 10% 이상 향상) 해양 유류․유해물오염 정화기술(적용 전/종래 기술 대비 10% 이상 유류오염 처리효율 향상)
	04 토양/지하수 오염 정화/복원	토양/지하수 오염감시기술	실시간 유무선 감시분석기술 (정확도 70% 이상)
		미생물오염 정화/복원 기술	지하수, 음용수 등 용도별 미생물 수질기준 만족
07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화	01 에코 실내 환기설비	폐열 회수기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 현열 회수율 70% 이상 잠열 회수율 50% 이상
		상온 CO2 흡착기술	상온 CO2 흡착 성능 5 mmol/g 이상
	03 기능성 건축자재	유해가스 흡착/제거 기술	7일 후 흡착률 85% 이상, 톨루엔의 7일후 적산 흡착량 35,000μg/m2 이상, HCHO의 7일 후 적산 흡착량 7,000μg/m2 이상
		표면 항진균 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 항곰팡이 저항성(log(CFU)) 2.5 이하 항균저항성 2.0 이상
	05 유해성물질 측정기	대기 중 바이러스 측정기술	병원성 바이러스 검출 가능
		유해대기오염물질/악취 농도 측정 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 실시간 측정시스템 구축 기술 환경기준농도 이하를 실시간으로 측정할 수 있는지의 기술
		제품 함유 유해물질 측정 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] VOCs 및 HCHO 방출량을 0.005㎎/m2·h의 검출한계로 분석 가능한 기술 유럽 RoHS를 토대로 한 Halogen-free 시험 분석기술 다양한 인증 표준물질 개발 기술
	06 실내환경 진단/개선	인체 위해성 평가 기술	실내오염물질별 독성 DB를 갖추고 있으며 아래의 요소항목 중 1개 이상을 만족할 것 · 실내 공간 개인 노출 평가 시스템 · 다중 이용시설의 인체 위해성 평가 시스템 · 일일 생활패턴 분석에 의한 개인 노출량 평가 기반 인체 위해성 평가 시스템
	07 악취/휘발성 유기화합물 처리설비	흡착, 산화(촉매, 소각, 플라즈마 등), 환원, 막분리 등 처리 기술	적용 전/종래기술 대비 10% 이상 성능 향상 및 유형별 배출허용기준 만족
		바이오 탈취 기술	복합악취 배출허용기준 만족
	08 유해 대기오염물질 제어/관리 기술	대기오염물질 이동/확산/예측 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 시・공간 3차원 모델링 기법 구현 기술 및 학술 검증 통계기법을 적용한 예측기법 구현 기술 및 학술 검증
		유해물질/온실가스 모니터링/관리 기술	[물질 Inventory DB 확보하고 아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 실시간 모니터링 및 관리시스템 구축 기술 Lidar등을 이용한 원격 모니터링 기술
08 기상관측장비/예보	01 상층관측	지상 원격탐사 장비를 활용한 대기 상태 관측	RADAR 및 LIDAR를 이용하여 구름, 강수입자 등 대기상태를 측정할 수 있는 기술의 유무 SODAR/wind profiler 측정 기술 · 수평 풍속 정확도 0.5m/s · 온도 정확도 0.2℃ · 온도측정범위 -50 ~ +60℃ · 연직 해상도 ~ 50 m ceilometer 측정 기술 · 측정 범위 0 ~ 7 km · 분해능 5 m · 반응 시간 > 60 s Lidar, Radar, Sodar, wind profiler, ceilometer등을 이용한 대기 상태 관측 자료 생산 여부
		라디오존데/테더존데를 이용한 기상현상 측정기술	온도, 습도, 기압, 풍속, 풍향 등 측정시 세계기상기구 권장사항 만족 여부
	02 지상관측	AWS 관측 장비 및 관측기술	[아래의 요소 항목을 모두 만족할 것] 온도, 습도, 압력, 풍속, 풍향, 강수, 일사량 등 측정시 세계기상기구 권장사항 만족 자동 기상관측망 자료와 IT기술을 접목한 실시간 자료 전송 및 실시간 품질검사 가능 고도별(2m, 5m, 10m 등) 기상요소 측정 기술
		지표면 방출 물질 및 에너지 관측 기술	[아래의 요소항목 중 1개 이상 만족할 것] 온도, 습도, 풍속, 풍향, 이산화탄소 농도, 현열/잠열, 이산화탄소 교환량, 일사량 등 측정시 Fluxnet 권장사항 만족 여부 도로 노면 상태(강수/강설유무)탐지 가능 여부 증발량/열 배출량/CO2 배출량의 연간 누적 적산량 계산 여부

별지2

[별표 3]

인증 및 확인기준

1. 녹색기술 인증기준

나. 평가항목별 평가내용

기술의 우수성	녹색성
∙신청기술의 기술수준(20점) ∙기술목표의 구체성 및 명확성(10점) ∙기술의 혁신성과 차별성(10점) ∙사업화 계획의 타당성 및 기술적 파급효과(20점)	∙에너지자원 활용의 효율성과 절약성, 녹색성장기여도(온실가스/오염물질 배출 최소화) 등 (40점)

※ 신청한 기술이 별표 4의 기술수준을 만족하지 못하는 경우, 또는 평가위원 과반수가 70점 미만으로 평가한 경우 최종 평균점수가 70점 이상이라고 하더라도 부적합 처리함

2. 녹색사업 인증기준

나. 평가항목별 평가내용

녹색기술 활용성*	환경 기대효과	정책적합성
∙ 녹색기술의 사업기여도 ∙ 사업목표와 녹색기술 활용의 부합성	∙ 긍정적 영향 분석(A) ․ 에너지 절감, CO2 저감, 오염 물질 저감 등 ∙ 부정적 영향 분석(B) ․ 산림훼손, 습지‧생태공간 훼손, 오염물질 배출 등 ∙ 종합판단 : ‘A≧B’ 여부	∙ 사업목표의 구체성 및 명확성 ∙ 사업유형별 정책목표와의 부합성

* 공공 인프라 성격의 사업은 녹색기술 활용성 평가를 생략하고 환경기대효과(50점), 정책적합성(20점)을 평가하여 70점 만점에 50점 이상으로 판정

[별표 6]

녹색인증 수수료

구 분	신규신청	연장신청
녹색기술 인증	신청 기술당 100만원	기술수준 변경	신청 기술당 50만원
		기술수준 동일	-
녹색사업 인증	신청 사업당 150만원	신청 사업당 75만원
녹색전문기업 확인	-	-
녹색기술제품 확인	신청 건당 30만원	기술수준 변경	신청 건당 30만원
		기술수준 동일	-
녹색기술인증과 녹색기술제품 확인을 동시에 신청	신청 건당 120만원	기술수준 변경	신청 건당 80만원
		기술수준 동일	-

* 녹색기술 및 녹색기술제품 확인 연장 신청시, 요령 제30조 제5항에 따라 인증평가를 실시하는 경우에는 신청 기술당 50만원, 녹색기술제품 확인의 현장평가를 실시할 경우에는 신청 건당 30만원의 인증수수료가 부과됨

* 해외 현장평가 소요 비용은 평가기관 자체기준 단가를 적용하여 산정하며, 공무원인 경우 공무원 여비규정 적용함 (다만 평가기관 자체기준이 없는 경우 항공료, 체재비 등을 포함한 공무원 여비규정 적용)

[별지 제1호 서식]

			녹색기술제품 확인신청서						접수 번호			처리 기한
									신청 구분	□ 신규		45일
										□ 연장		30일
신청자	기 관 명						대 표 자
	주생산품						업 종
	종업원수		명	자본금	백만원		매 출 액	백만원		영업이익	백만원
	기관유형		□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소							사업자 등록번호
	실무 책임자		소 속			직 위		성 명
			전 화 (휴대전화)	( )		팩스		전자 우편
신청제품	녹색기술 인증번호		※ 녹색기술인증과 녹색기술제품 확인 동시 신청 시에는 미기재
	제품명		※ 판매 중인 제품명 또는 판매 시행 대상 제품명(용도 기재)
	모델명		※ 녹색기술제품 확인 받을 제품 모델명 (10개 이내)
	제품 키워드		※ 신청 제품에 관한 키워드(Key Word)를 3개 이상 기재 (제품의 사용용도 등의 키워드를 선택하여 기재)
희망 평가기관			※ 녹색기술과 동일한 평가기관으로 지정 (단, 녹색기술과 동시 신청한 경우, 신청시 선택한 평가기관으로 지정)
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조, 「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 위의 제품을 녹색기술제품으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류		필수서류 1. 신청 기술제품 설명서 2. 신청기업의 사업자등록증 사본(최근 3개월 이내) 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 품질 경영 및 제품의 성능 증빙(인증서 및 시험성적서 등) 선택서류(1개 이상 필수) 1. 공장등록증 또는 기타 생산현장 증빙 및 생산시설 증빙(계약서 등) 2. OEM제조 증빙(계약서 등) 3. 직접생산증명서

[별지 제1-1호 서식]

신청기술(제품) 설명서

※ 본 설명서는 녹색기술 인증 및 녹색기술 제품 확인의 중요한 평가 근거가 되므로,

사실에 근거하여 신청 기술의 핵심적인 내용을 구체적으로 작성하여야 합니다.

※ 작성요령 : 설명서는 7페이지 내외로 한글을 사용하여 (글꼴 : 휴먼명조, 크기 : 12pt) 작성하며,

증빙 및 추가자료는 신청 기술(제품) 설명서 및 요약서 기재 순서에 따라 설명서 뒤에 별도 첨부

1. 신청 기술(제품) 요약서

2. 기술(제품) 및 업체(기관)의 개요

2-1. 기업(기관)개요

2-2. 신청 기술(제품)의 개요(명칭 및 특징 등)

2-3. 신청 기술(제품)의 이력(개발 기간, 과정, 방법 등)

3. 신청 기술(제품)의 우수성

3-1. 국내외 최고기술(제품) 대비 신청 기술(제품)의 수준

3-2. 기존 또는 유사 기술(제품)과의 차별성 및 신청 기술(제품)의 우수성

3-3. 신청 기술(제품)을 활용한 제품개발, 시장진입 등 향후 사업화 계획

3-4. 신청 기술(제품)로 예상되는 파급효과

(타 기술발전기여 및 기술(제품)업그레이드 등에 의한 시장효과 등)

4. 신청 기술(제품)의 녹색성 (2개 항목 중 하나 이상 작성)

4-1. 신청 기술(제품)의 에너지자원 활용의 효율성 및 절약 효과 등

4-2. 신청 기술(제품)의 녹색성장기여도(온실가스/오염물질 배출 최소화 등) 등

5. 신청기술(제품)의 소유권, 실시권에 관한 사항

6. 신청 기업 제조 현황(녹색기술제품 확인 신청 시 작성)

[별지 제1-2호 서식]

녹색신청 기술(제품) 요약서

기술명					신청기업명
대분류		중분류	소분류	핵심요소기술	분류코드
기술수준					만족 여부 및 증빙자료
[아래의 요소 항목 중 00개 이상 만족할 것] ※ 별표4를 참고하여 해당 녹색기술의 기술수준을 아래에 동일하게 기재 후 만족 여부를 우측 란에 'O'로 표시					만족 / 불만족
1. (별표 4의 해당 기술수준 기재) ※ 별표 4의 해당 기술수준이 여러 항목인 경우 한 항목씩 아래에 순서대로 기재 ※ 기술수준의 각 항목의 만족 여부와 구체적 사례 및 정량적 수치 등을 제시하고 해당 증빙자료는 우측 란에 기재					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. (별표 4의 해당 기술수준 기재)					상동
3. (별표 4의 해당 기술수준 기재)					상동
기술 우수성					증빙자료
1. 국내외 최고기술(제품) 대비 신청 기술(제품)의 수준 ※ 국내외 최고기술 대비 신청 기술(제품)의 수준과 기술 수준을 증명할 수 있는 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. 신청 기술에 대한 설명 ※ 신청 기술에 대한 설명과 기술 목표를 구체적으로 제시					상동
3. 신청 기술의 우수성 및 차별성 ※ 기술의 우수성, 혁신성, 특장점 및 기존·유사 기술(제품)과의 차별성을 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
4. 신청 기술(제품)의 사업화 계획 및 기술적 파급효과 ※ 신청 기술(제품)을 활용한 제품개발, 시장진입 등 향후 사업화 계획 및 신청 기술(제품)으로 인해 예상되는 파급효과를 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
녹색성					증빙자료
1. 신청 기술(제품)의 에너지 자원 활용 효율성 및 절약 효과 ※ 신청 기술(제품) 적용 시 발생 또는 향상되는 에너지 자원 활용의 효율성, 에너지 절약 효과 등을 적용 전, 기존 기술(제품) 활용 시 등 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
2. 신청 기술(제품)의 녹색성장기여도 ※ 온실가스 또는 오염물질 배출 최소화 등 신청 기술(제품)의 생산, 보급, 사용 및 활용 등으로 인해 발생 또는 예상되는 녹색성장기여도를 구체적 사례와 근거, 정량적 수치 등을 제시하여 설명					상동
신청기술의 지적재산권 및 소유권, 실시권					증빙자료
※ 신청 기술에 대한 지적재산권 및 소유권, 실시권 기재					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재
제품 제조 현황					증빙자료
※ 녹색 기술 제품만 작성					※ 좌측 항목에 대한 증빙자료가 있는 경우 기재

[별지 제3호 서식]

		녹색전문기업 확인신청서									접수 번호				처리 기한
											신청 구분		□ 신규		45일
													□ 연장		30일
신청자	기 관 명						대 표 자
	주생산품						업 종
	종업원수	명		자본금	백만원		매 출 액		백만원			영업이익		백만원
	기관유형	□ 대기업 □ 중소기업( □ 벤처․이노비즈 □ 기타) □ 국․공립 연구기관 □ 정부출연(연) □ 대학 □ 개인사업자 □ 기타
	주 소									사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속				직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)	( )			팩스				전자 우편
매 출액	녹색기술 명칭									인증 번호
										인증 일자
	녹색기술 매출액 비중	%								※ 인증받은 녹색기술이 다수인 경우 별지 첨부 ※ 매출액 비중은 소수점 둘째 자리에서 절사
희망 평가기관		※ 인증받은 녹색기술이 복수이고 해당 인증의 평가기관 역시 복수인 경우에 희망 평가기관에 의뢰함
｢저탄소 녹색성장 기본법｣ 제32조 및 같은 법 시행령 제19조,「녹색인증제 운영요령」제24조에 따라 녹색전문기업으로 확인받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비서류	1. 매출액 비중 내역서(별지 제3-1호 서식) 2. 사업자등록증 사본 3. 법인등기부 등본(법인인 경우에 한한다) 4. 공인회계사 또는 세무사 확인서

[별지 제8호 서식]

		녹색인증 평가기관 지정신청서								접수번호
신청기관	기 관 명					대 표 자
	기관형태	□ 준정부기관 □ 기타공공기관 □ 연구관리전문기관				설립연월일	년 월 일
	자산/자본	자산 : 백만원 / 자본 백만원 (부채비율 : %)
	소관 중앙행정기관
	주소	□□□-□□□
인증평가분야	녹색기술 분야	※ 녹색기술 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
	녹색사업 분야	※ 녹색사업 분류번호(Code) 기재(대분류-중분류), 다수인 경우 별지 첨부
실무책임자		소 속		직 위				성 명
		전 화 (휴대전화)	( )	팩스				전자 우편
｢녹색인증제 운영요령｣ 제17조에 따라 녹색인증 평가기관으로 지정받고자 다음과 같이 신청합니다. 년 월 일 신청기관의 장 : (인) 소관 중앙행정기관의 장 귀하
구비서류	신청인 (대표자) 제출서류		1. 정관 2. 평가업무 계획서 3. 조직 및 인력 명세서 4. 평가위원 명단 5. 평가업무 규정
	담당공무원 확인사항		· 법인등기사항증명서 (수수료 없음) ※ 법인 등기사항증명서는 전자정부법 제36조에 따라 행정정보 공공이용을 통해 신청인의 동의 없이 담당 공무원이 직접 확인 가능한 서류입니다.

[별지 제12호 서식]

		녹색 인증서 및 확인서 재발급 신청서				접수 번호
						신청 구분	□ 녹색기술 인증서 □ 녹색사업 인증서 □ 녹색전문기업 확인서 □ 녹색기술제품 확인서 ※ 동시 체크 가능
신청자	기 관 명					대표자
	주 소					사업자 등록번호
	실무 책임자	소 속		직 위		성 명
		전 화 (휴대전화)	( )	팩스		전자 우편
신청내용	신청사유	분실 또는 소실 □ / 훼손 □ / 기재사항 변경 □ (상속이나 합병 또는 분할의 경우 □, 법인 전환 또는 그 반대의 경우 □, 제23조 『녹색인증 신청요건』의 변화가 있는 경우 □))
	기재사항 변경내용	※ 기재사항 변경일 경우 변경사유가 발생한 날로부터 작성 변경할 내용에 대하여 기재 작성 예1) 서울시 00구 00동 00번지를 부산시 00구 00동 00번지로 변경 신청합니다. 작성 예2) 기업 상속으로 승계가 이루어져 대표자명 기재사항 변경을 신청합니다.
「녹색인증제 운영요령」제29조 제4항에 의거하여 녹색기술인증서(녹색기술제품 확인서 또는 녹색전문기업 확인서 포함) 또는 녹색사업 인증서의 재발급을 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 : (인) 한국산업기술진흥원장 귀하
구비 서류		1. 원본이 분실․소실되었다는 사실 확인서(분실 또는 소실 시) 2. 인증서 또는 확인서 원본 (훼손 및 기재사항 변경 시) 3. 기재사항 변경시 기재사항에 변동이 있음을 증명하는 서류 (사업자 등록증 또는 법인등기부등본 1부, 기타 사실증빙자료 등) 4. 기술양도·양수증 혹은 제3자의 공증 (필요시) * 증명 서류 제출 시(전․후 대조 자료) 원본 대조 필