화학물질안전원 실험실 안전관리 규정

제정 2014. 11. 26. 화학물질안전원 예규 제8호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 ｢연구실 안전환경 조성에 관한 법률｣(이하 “법”이라 한다)에 따라 화학물질안전원(이하 “안전원”이라 한다)에 설치한 실험실의 안전관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 안전원에 소속을 둔 실험에 종사하는 모든 연구직공무원 및 연구보조원 등에게 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.“사고”라 함은 실험실에서 일반실험 및 연구활동과 관련하여 실험활동종사자가 생명 및 신체상의 손해를 입거나 실험실의 시설․장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

2. “실험활동종사자”라 함은 안전원의 실험활동에 종사하는 연구직공무원 및 연구보조원 등을 말한다.

3. “위험물”이라 함은 화재, 폭발의 원인이 되는 폭발성, 발화성, 인화성, 가연성, 산화성, 부식성 물질 등을 말한다.

4. “유해물”이라 함은 급성독성, 특수독성 물질과 같은 유해한 물질을 말한다.

5. “실험실”이라 함은 화학물질안전원이 환경연구 활동을 위하여 설치한 시설․장비․연구실험실․연구재료 등 연구시설을 말한다.

6. “안전관리”라함은 실험실에서 발생할 수 있는 화재, 가스, 화학물질, 실험폐기물, 미생물 누출 등의 사고로부터 인명 및 재산상의 피해를 예방할 수 있는 모든 조치를 말한다.

7. 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법, 시행령, 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

제4조(책임과 의무) ①실험실 안전관리에 대한 책임자(이하 “실험실책임자”라 한다), 담당자(이하 “안전관리담당자”라 한다) 및 실험실안전환경관리자로(이하“안전환경관리자”라 한다)로 선임된 자는 본 규정을 준수하고 안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

②실험활동종사자는 실험실 안전관리에 관한 법령 및 동 규정을 준수하여야 한다.

제5조(안전관리 우선) 원장은 실험실의 안전관리를 위하여 필요한 조치를 최우선적으로 고려하여야 한다.

제2장 조직과 직무

제6조(조직) ①실험실의 안전환경 조성에 필요한 사항을 심의하기 위하여 실험실안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

②실험실을 설치․운영하고 있는 과에는 실험실책임자와 안전관리담당자를 둔다.

③실험활동종사자에 대한 안전교육, 안전점검 및 실험실 안전과 관련한 지도를 하기 위하여 실험실안전환경관리자를 둔다.

제7조(위원회의 구성 및 운영) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 10인 이내의 위원으로 구성한다.

②위원회의 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

1. 안전원장, 사고대응총괄과장, 사고예방심사과장, 연구개발교육과장

2. 안전환경관리자

3. 기타 실험활동종사자 중에서 위원장이 지명하는 자

③위원장은 안전원장이 된다.

④위원회는 다음 각 호의 사항을 심의․의결한다.

1. 안전관리규정의 제․개정에 관한 사항

2. 안전점검 및 정밀안전진단 계획 수립 등에 관한 사항

3. 특별안전점검 실시여부 등에 관한 사항

4. 그 밖의 실험실 안전환경 증진에 관한 주요사항

⑤위원회의 정기회의는 매년 1회 개최한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 때에는 수시회의를 개최할 수 있다.

⑥회의는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦위원회의 운영에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

⑧위원회의 간사는 사고대응총괄과의 담당 사무관으로 한다.

제8조(실험실책임자) ①연구개발교육과의 장은 실험실의 안전관리를 총괄하는 실험실책임자가 된다.

②실험실책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 부서별 안전관리업무(안전보호장비 비치, 부재중 실험에 대한 대비책  마련, 사고발생시 행동요령 교육 등) 총괄

2. 비상 열쇠 관리 및 비상연락망 유지에 관한 사항

3. 안전사고 처리 및 보고에 관한 사항(별지 제2호 서식)

4. 실험실 안전관리담당자 지정 및 관리에 관한 사항

5. 필요시 실험실 특성에 맞는 안전수칙 작성 등

제9조(안전관리담당자) ①실험실책임자는 소관 실험실의 안전관리담당자를 지정하여야 한다.

②안전관리담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 실험실내 위험물, 유해물 취급 및 관리에 관한 사항

2. 화학물질(약품) 목록 및 관리대장 작성에 관한 사항

3. 보호장구 목록 및 관리대장 작성에 관한 사항

4. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 보관에 관한 사항(단, 화학물질 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우 MSDS를 작성한 것으로 본다)

5. 실험실 안전관리에 따른 시설 개･보수 요구에 관한 사항

6. 실험실 안전점검표(별지 제1호 서식) 작성 및 보관에 관한 사항

7. 실험실안전관리규정 비치 등 기타 실험실내 안전관리에 관한 사항

제10조(안전환경관리자) ①안전원장은 실험실 안전관리 업무를 위하여 안전환경관리자를 지정하여야 한다.

②안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 실험실의 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 사항

2. 실험활동종사자의 안전교육에 관한 사항

3. 실험실 안전관리를 위한 기술적 지도․조언에 관한 사항

4. 실험실 안전환경 및 안전관리 현황의 통계에 관한 사항

5. 그 밖에 실험시설의 안전관리에 관한 사항

제11조(보험가입 등) 실험실책임자는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제15조제2항 각 호에서 정하고 있는 실험활동종사자를 제외한 기타 실험활동종사자에 대해서도 법에서 정하고 있는 보험에 가입하여야 한다.

제3장 안전교육 및 점검

제12조(안전교육) ①안전원장은 실험활동종사자에게 반기별로 6시간 이상의  안전교육을 실시하여야 한다.

②실험실책임자는 실험내용이 변경될 경우에는 실험활동종사자에게 2시간 이상의 특별안전교육을 실시한다.

③실험실책임자는 신규채용자에 대해서는 담당업무 종사 전에 8시간 이상의 실험실 안전교육을 실시하여야 한다.

제13조(실험실의 안전관리) ①실험실에서는 비상시 안전하게 대피할 수 있는 통로를 항상 사용 가능한 상태로 유지하여야 하고, 복도 비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하여서는 아니 된다.

②위험물, 유해물 등을 취급하거나 사용하는 실험실의 안전관리담당자는 업무수행 중 부상당한 직원의 응급치료를 위하여 제반 약품 등을 비치하여야 한다.

제14조(안전점검 및 정밀안전진단) ①안전관리담당자는 매일 실험활동 시작 전에 해당 실험실에 대하여 별지 제1호 서식에 따라 일상점검을 실시하여야 한다.

②안전관리담당자는 제1항에 의한 점검결과, 문제가 발견된 경우에는 실험실책임자에게 지체 없이 보고하고 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

③원장은 실험실에 대하여 “정기점검”을 매년 1회 이상 실시하고, “정밀안전진단”은 2년마다 1회 이상 실시하여야 한다.

④원장은 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 예상되는 경우에는 “특별안전점검”을 실시하여야 한다.

제4장 안전표지 및 위해방지

제15조(안전수칙) 실험실내의 화학약품, 전기, 가스사용 등 안전관리가 필요한 사항은 별표1의 실험실 안전관리 수칙에서 정하는 바에 따른다.

제16조(표지부착) 실험실책임자는 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에는 실험활동종사자나 방문객이 알 수 있도록 별표2에 따라 적절한 표지를 부착하여야 한다.

제17조(위험물, 유해물의 저장 및 취급) ①실험실의 안전관리담당자는 위험물이나 유해물의 저장․조작 및 처리구역 내에는 사고의 원인이 될 수 있는 물질을 두어서는 아니 된다.

②위험물이나 유해물을 처리･사용하고자 하는 자는 그 이전에 안전한 취급 및 사용에 관하여 충분히 교육을 받아야 한다.

제18조(보호구착용 및 관리) ①다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체를 취급 시

2. 유해, 위험물질을 취급 시

3. 감전 또는 전기화상의 위험 시

4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급시 또는 피부로부터 흡수되거나 침입하여 중독 또는 감염될 우려가 있는 물품을 취급 시

5. 기타 보호구 착용이 필요하다고 판단되는 경우

②보호구는 분실, 파손 또는 불결하지 않도록 관리하여야 한다.

제5장 사고발생시 행동요령 등

제19조(사고발생시 행동요령) ①사고가 발생하였을 때에는 정확하고 빠르게 대응하여야 한다.

②사고가 발생하면 다음 각 호와 같이 행동하여야 한다.

1. 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고 관련 부서에 도움을 요청하도록 한다.

2. 가능한 한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압한다.

3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피하도록 한다.

4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.

5. 응급요원에게 지금까지의 진행상황을 상세히 알리도록 한다.

제20조(사고발생시 대처요령) 사고발생 시는 사고 상황에 따라 별표3의 실험실 사고발생시 대처요령에 따라 조치한다.

제21조(사고조사 및 보고) ①사고발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존하여야 하며, 안전원장 또는 실험실책임자의 지시 없이 변경 또는 훼손하여서는 아니 된다.

②실험실책임자는 사고발생시 정확한 사고원인을 조사하고 별지 제2호 서식에 의거 지체 없이 원장에게 보고하여야 한다.

③중대사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 사고원인 조사 등을 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

제22조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 따른다.

부      칙

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

[별  표 1]

실험실 안전관리 수칙

1. 실험실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 실험자는 발생가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 수돗물 사용후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(6) 사고 발생시 신속히 안전관리담당자에게 보고한다.

(7) 실험실 사용시 실험실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.

(8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.

(12) 실험실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 실험실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 실험실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

(1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 놓고 운반한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.

(3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.

(4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.

(5) 위험한 약품의 분실, 도난시는 사고의 우려가 있으므로 실험실책임자 및 안전관리담당자에게 보고한다.

(6) 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 있어야 한다.

3. 실험실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 폐수 처리시 유의 사항

(1) 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 폐시약원액은 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별로 분류하여 관리한다.

(2) 폐수 보관 용기는 일반 용기와 구별이 되도록 도색 등의 조치를 한다.

(3) 일반하수 씽크대에 폐수를 무단 방류해서는 안된다.

(4) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질을 투여해서는 안된다.

(5) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.

(6) 시약을 취급한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.

(7) 폐수 집수조는 저장량을 주기적으로 확인하고 수탁처리업체에 위탁 처리한다.

3.2 폐기물 처리 요령

(1) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

(2) 병 뚜껑과 용기를 분리하여 처리한다.

(3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관장소에 보관한다.

(4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.

(6) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

4. 실험실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용한다.

(3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

(4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.

(6) 연결 코드선은 가능한 한 짧게 사용한다.

5. 실험실에서의 가스안전 수칙

(1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.

(2) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.

(3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.

(4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.

[별  표 2]

안전표지의 종류와 형태

<금지표지>			<지시표지>
	출입을 통제하여야 할 장소			보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소
		<경고표지>
안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	방열복 및 방한복등의 안전복을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소		휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 극히 주의하여야 하는 물질이 있는 장소	가열․압축하거나 강산․알카리등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소
폭발성의 물질이 있는 장소	독극물이 있는 장소	신체나 물체에 떨어짐으로써 그 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소	방사능물질이 있는 장소	기타 인체에 해로운 물체가 있는 장소
		※ 기타 표지는 ｢산업안전보건법 시행규칙｣ [별표2] 및 [별표3] 준용
기타 위험한 물체가 있는 장소 또는 당해 물체	고압가스 보관 장소

[별  표 3]

실험실 사고발생시 대처요령

1. 실험실 사고 발생시 일반적 대처요령

(1) 안전사고발생시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 그들에게 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

(2) 가능한 사고를 초기에 신속히 진압하여 사고로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 조치한다.

(3) 건물에서 피신시 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 출구로 빠져나가도록 한다. 이때 승강기 이용은 절대 삼가하도록 한다.

(4) 소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청시 응급상황의 성격과 발생위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 한다.

(5) 응급요원에게 사고 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 알린다.

(6) 실험자는 사고발생시 안전장비의 사용방법 등을 포함하여 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고 상황별 대처요령

2.1 화 재

(1) 화재의 경우 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 소규모의 화재 발생시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하며, 초기 진압이 어려운 경우에는 즉시 진화를 포기하고 대피토록 한다.

(2) 화재나 폭발 등으로 인하여 실험자의 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll)방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.

(3) 일반적인 소화약재를 사용하거나 미세한 물을 분무한다.

(4) 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도한다. 화재 원인물질의 누출을 즉시 중단시킬 수 없는 경우, 소방관서에 연락하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 야외로 이동시킨다.

(5) 화재 진압은 바람을 등지고 시도한다.

(6) 가능한 한 먼 거리에서 화재를 진압한다.

(7) 화재 원인물질이 화학물질인 경우, 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 한다.

(8) 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스 등)에 다량의 물을 뿌려 용기 내의 온도를 내린다.

2.2 화 상

(1) 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

가) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20～30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.

나) 그리스를 사용하지 않는다. 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 만든다.

(2) 중증화상

가) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

나) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

다) 화상부위를 씻는다든지 옷이나 오염물질 등을 제거하려고 하지 않는다.

라) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

(3) 눈 화상

가) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.

나) 즉시 응급구조대에 연락한다.

(4) 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

(5) 화학물질에 의한 화상

가) 흐르는 차가운 물을 최소 15분 동안 충분히 흘려준다. 가능하다면 환자는 냉수로 샤워를 하게 한다.

나) 오염부위를 주의하며 화학물질이 묻은 옷은 즉시 제거한다.

다) 10분 후 환자를 깨끗하고 젖은 천으로 감싼 후 즉시 응급구조대에 연락한다.

(6) 화재에 의한 연기 흡입

가) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.

나) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

2.3 출 혈

(1) 외부 출혈

가) 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

나) 가능하면 소독된 붕대를 사용한다.

다) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

라) 5～15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다.)

마) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

(2) 내부 출혈

가) 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

나) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.

다) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떤 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.

라) 응급구조대에 연락한다.

2.4 두부 상해

(1) 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시에는 특별한 주의를 요한다.

(2) 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다.

(3) 심한 두부상해시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

(4) 응급구조대에 연락을 취하고, 전문가의 치료를 받는다.

(5) 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

2.5 심장 마비

(1) 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

가) 가슴에 심한 통증

나) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

다) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

라) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

(2) 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

가) 호흡이 느려지거나 멈춤

나) 심장박동이 느려지거나 멈춤

(3) 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

(4) 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

2.6 감 전

(1) 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

(2) 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

(3) 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

(4) 응급구조대에 도움을 요청한다.

(5) 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

(6) 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.

2.7 약물 섭취

(1) 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

(2) 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

(3) 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

2.8 화학물질의 안구노출

(1) 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다(환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거한다).

(2) 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

2.9 질 식

(1) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 그러나 질식정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.

(2) 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가) 의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.

- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나) 무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

[별지 제1호 서식]

실험실 안전점검표(    월)

부 서 명 :           실험실명(방번호) :          실험실 책임자:            안전관리담당자:

			점 검 사 항			점 검 결 과																							비 고
					일 자
					책입자 확인
공통	일반	실험실 정리정돈 및 청소상태
		출입구 개방 여부
		실험시 보호장구 착용 여부
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부
	가스	가스누출 여부
		가스용기의 고정 여부
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부
		초자류의 적정관리 여부
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부
		실험 폐기물의 방치 여부
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부
	세균 및 바 이 러 스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부
		보관세균의 안전성 여부
		세균보관 장치의 정상작동 여부
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부
		바이러스 균주 보관 안전상태
		보관 장치 작동 여부
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부

※ 실험실 안전점검표 작성시 유의사항

1. ‘선택점검사항’은 실험실에 해당되는 분야에만 점검한다.

2. ‘점검결과’란에는 안전점검 결과에 따라 다음과 같이 표기한다.

: ○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)

3. ‘비고’란에는 안전점검 결과 ‘×(부적정/긴급조치 필요)’ 해당 사항이 있을 경우 개선대책, 조치결과 등을 기재한다.

[별지 제2호 서식]

사 고 보 고 서

1. 사고일시

2. 사고장소

3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손해액(추산)	비 고

6. 사고원인

7. 실험실책임자 의견

부서 :                    실험실책임자 :            (인)