부산해양경비안전서 공고 제2015 - 06호

유선 및 도선 운항제한 기준 공고

유선 및 도선 사업법 제8조 제5항 및 동법 시행규칙 제7조(기상특보 발효시의 운항제한 기준)에 따라 기상특보(주의보에 한함) 발효시 운항제한 기준을 아래와 같이 공고합니다.

□ 운항 제한 기준

구분	톤 수 별 운 항 제 한 기 준
	10톤미만 (소형유․도선)	10톤이상∼ 30톤미만	30톤이상∼ 100톤미만	100톤 이상
유선	전면통제	풍속 : 12㎧ 이상 파고 : 2m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 2.5m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 3m 이상 시정 : 1㎞ 이내
도선	전면통제	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 2.5m 이상 (대평1가 : 2m이상) 시정 : 1㎞ 이내 (대평1가 : 500m이내)	풍속 : 14㎧이상 파고 : 3m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧이상 파고 : 3m 이상 시정 : 1㎞ 이내
비고 : 1. 운항제한 조건은 기상청 발표 해상날씨를 기준으로 하되, 기상감안 운항통제권자가 조정할 수 있다 2. 운항제한은 풍속 ․ 파고 ․ 시정중 한개의 조건만 해당되어도 운항을 제한한다

□ 운항구역 : 평수구역 제9구(선박안전법 시행규칙 제15조 제2항 별표4)

2015.  1.  23.

부 산 해 양 경 비 안 전 서 장