우정사업본부 고시 제2015-19호

우편법 시행규칙 제132조에 따라 우편수취함 등의 크기, 구조, 재질, 외부표시에 관한 사항을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2015. 3. 2.

우정사업본부장

우편수취함 등의 크기, 구조, 재질, 외부표시에 관한 사항 고시

1. 우편수취함 규격

형 별		몸 체			우 편 물 투 함 구
		가 로	세 로	깊 이	가 로	세 로	몸체바닥에서 투함구 밑선까지
고층건물	A형	25㎝이상	16㎝이상	32㎝이상	23㎝이상	4.5㎝	10㎝이상
	B형	32㎝이상	25㎝이상	16㎝이상	30㎝이상	4.5㎝	19㎝이상
개인주택용 (권장)	A형	25㎝이상	35㎝이상	16㎝이상	23㎝이상	5㎝	28㎝이상
	B형	30㎝이상	40㎝이상	20㎝이상	23㎝이상	5㎝	33㎝이상

주1) 설치장소에 따라 A, B형 선택사용

2. 구조 및 재질

가. 스테인리스, 강판, 섬유강화플라스틱(FRP) 등 우편물 보호(화재, 침수, 충격)에 지장이 없는 범위에서 색상, 디자인, 재질은 자유로이 할 수 있다.

다만, 건물외부에 설치하는 경우에는 빗물이 스며들지 않도록 설계하여야 한다.

나. 우편물 투함구는 우편물을 쉽게 넣을 수 있어야 하고, 개폐문은 우편물을 쉽게 꺼낼 수 있도록 하며, 우편물이 분실되지 않도록 잠금장치를 설치하여야 한다.

3. 고층건물 우편수취함 설치방법

가. 우편수취함과 반송함은 동일 장소에 설치하되, 여러 개의 우편수취함을 연결하여 설치할 경우 그 중 오른쪽 최상단 수취함 1개를 반송함으로 별도 지정하여 사용할 수 있다.

나. 우편수취함은 아파트의 층․호수 배열처럼 아래부터 최초 낮은 층의 번호부터 시작하여 왼쪽에서 오른쪽으로 오름차순으로 하되 공간이 부족한 경우 줄을 위로 바꾸어 다음 호수가 위치하도록 순차적으로 설치한다.

<설치 모양(예시) : 공간이 넓은 경우 >

401

403

402

404

405

406

407

반송함

301

302

303

304

305

306

307

308

201

203

202

204

205

206

207

208

101

102

103

104

105

106

107

108

저층

고층

<설치 모양(예시) : 공간이 좁은 경우>

502

504

503

505

601

602

603

반송함

402

403

404

405

501

502

503

504

204

301

205

302

303

304

305

401

101

102

103

104

105

201

202

203

저층

고층

4. 외부표시사항

가. 공동주택 및 건물용 우편수취함에는 “동호수” 또는 “상호”를 표시하여야 한다. 다만, 반송함은 앞면 중앙 부분(동호수 표시 장소)에 “우편물 반송함”이라고 표시한다.

나. 개인주택용 우편수취함에는 쉽게 알아볼 수 있도록 “우편수취함” (또는 “우편함”)의 문구와 주소를 표시하고, 가급적 성명 또는 상호를 병기하여야 한다.

다. 미풍양속을 저해하지 않는 범위 안에서 관할 우편배달 우체국장의 사전승인을 얻어 상업광고를 할 수 있다.

부칙

이 고시는 공포한 날부터 시행합니다.