전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정

개정 2013.12.16 환경부고시 제2013-165호

개정 2015.3.3 환경부고시 제2015-26호

제1조(목적) 이 고시는 ｢대기환경보전법 ｣(이하 “법”이라 한다) 제58조제3항에 따라 국가나 지방자치단체가 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있는 전기자동차를 평가하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(평가항목 및 기준) 환경부장관이 법 제58조제3항에 따라 자금을 보조하거나 융자할 수 있는 전기자동차의 평가항목 및 기준은 별표1과 같다.

제3조(평가방법) 제2조 평가항목에 대한 평가방법은 별표2와 같다.

제4조(평가신청) ①평가를 신청하는 자동차 제작자 또는 수입업자는 별지1호 서식에 따른 평가 신청서를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

②평가를 신청하는 자는 평가대상 자동차의 상세 제원과 평가에 필요한 자료를 환경부장관에게 제공하여야 한다.

제5조(평가대행기관) ①환경부장관은 제3조에 따른 평가를 ｢한국환경공단법｣에 의해 한국환경공단이 대행하도록 할 수 있다.

②평가대행기관은 규정에 따른 시험을 실시하고 그 결과를 환경부장관에게 보고하여야 하며 시험 의뢰자에게 통보하여야 한다.

제6조(재검토기한) 훈령･예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시가 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한을 2017년 12월 31일까지로 한다.

부  칙  <제2012-37호, 2012.3.14>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부  칙  <제2013-165호, 2013.12.16>

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 평가시험을 받았거나 평가시험 진행 중인 전기자동차는 이 규정에 의한 전기자동차로 본다.

부  칙  <제2015-26호, 2015.3.3>

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 평가시험을 받았거나 평가시험 진행 중인 전기자동차는 이 규정에 의한 전기자동차로 본다.

[별표 1]

전기자동차 차종별 평가항목 및 기준(제2조 관련)

항 목	차종 및 기준
	고속전기자동차 (승합, 주행거리확장차량 포함)	저속전기자동차	화물전기자동차		전기버스 (주행거리확장차량 포함)
1. 1회충전 주행거리	-상온: 120km이상 -저온: 90km이상	-상온: 60km이상 -저온: 48km이상	경형	-상온: 60km이상 -저온: 48km이상	플러그 충전형	-상온: 80km이상
			소형	-상온: 80km이상 -저온: 60km이상	무선 충전형, 배터리 교환형	-상온: 50km이상
2. 최대등판능력	25% 이상
3. 인터록 안전장치	충전기 연결 상태에서는 차량의 구동에 의한 이동이 불가능하여야 함
4. 주 배터리 차단 장치	주 배터리 차단 장치가 설치하고 운전자가 인지할 수 있도록 설치 위치를 알려야 함
5. 비상등 작동 여부	주 배터리가 분리･방전되거나 직류변환장치(DC/DC 컨버터)가 고장인 경우, 비상등이 최소 한 시간의 연속 작동해야 함
6. 배터리 종류	양극소재로 리튬을 사용하는 배터리 또는 동등이상 성능을 가진 배터리를 장착하여야 함
7. 배터리 사용 환경	완전충전 상태에서 주위온도 -10℃~30℃ 사이에 16일간 구동 또는 충전 없이 대기한 후, 별도 기술적 조치 없이 자동차의 구동과 충전이 가능하여야 함
8. 완속충전	KS규격 충전기와 호환되어야 함				-
9. 급속충전	선택적 부착(KS규격 충전기와 호환되어야 함)				-
10. 충전소요시간	10시간 이내				2시간 이내
11. 충전상태 표시 계기판	주 배터리 잔량을 표시하는 계기판이 장착되어야 함
12. 배터리 방전 경고	배터리 잔량이 일정 수준에 도달하면 운전자에게 경고하는 장치가 있어야 함
13. 기타 표시사항	주 배터리 용량 표시, 구동가능 배터리 최저치 표시, 주요 전력소비장치의 소비전력량 표시

비고 : 1. “저속전기자동차”란｢자동차관리법｣제35조의2에서 정의한 자동차를 말한다.

2. “고속전기자동차”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승용자동차 중 저속전기차를 제외한 자동차를 말한다.

3. “전기버스”란 전기자동차로서｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차중 중형, 대형에 해당하는 자동차를 말한다.

4. “화물전기자동차”란 전기자동차로서｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 화물자동차중 경형, 소형에 해당하는 자동차를 말한다.

5. “승합전기자동차”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차 중 경형 및 소형에 해당하는 자동차를 말한다.

6. “전기버스”란 전기자동차로서 ｢자동차관리법｣제3조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조 별표1 제1항의 규모별 세부분류 기준에 따른 승합자동차 중 중․대형에 해당하는 자동차를 말한다.

7. “주행거리확장차량(EREV, Extended Range Electric Vehicle)차량”이란 배터리와 엔진이 장착된 차량으로서 엔진은 배터리 충전을 위한 발전기(Generator) 역할만하고, 동력원은 외부 전기 공급원 및 엔진 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지를 동력원(배터리)으로 사용하는 자동차를 말한다.

8. 전기자동차(저속, 고속, 승합, 화물, 버스)의 1회 충전거리는 ｢대기환경보전법｣ 제48조 및 같은 법 시행규칙 제65조제3항에 의한 전기자동차의 측정방법을 적용한다.

[별표 2]

항목별 평가방법(제3조 관련)

1. 1회충전주행거리

가. 시험 준비

1) 상온조건 시험 차량은 완전충전상태에서 시험 시작 전 4시간 이상  20~30℃의 주변온도에 두어야 한다.

2) 저온조건 시험 차량은 시험 시작 전 상온상태에서 완전 충전되어 있어야 하고, 저온조건시험 방법은 환경부 고시 제2013-112호｢제작자동차 시험검사 및 시험절차에 관한 규정｣ 별표5의2에서 정하는 방법을 따른다. 이때 시험차량 안정을 위한 정온 주차시간은 4시간 이상으로 한다.

3) 차량의 타이어 압력은 제조사에서 추천하는 값으로 조정되어야 한다.

나. 시험 자동차의 조건

1) 시험자동차는 제작자가 추천하는 안정된 충･방전 조건으로 최소 300km 이상 주행한 상태이어야 한다.

2) 시험자동차의 타이어는 최소 100km 이상 주행한 상태이어야 하며 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.

3) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험이 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.

4) 제작자는 전기동력 주행거리 측정을 위하여 차량명, 제작사, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 차량 구동방식, 차량 최대속도, 변속기 형식, 코스트다운 시간표 및 실도로 부하계수, 모터의 형식 및 성능, 배터리의 형식 및 성능, 배터리의 용량, 배터리의 보증기간 및 보증내용, 배터리 경고 조건 등을 포함한 시험자동차의 제원을 제출하여야 한다.

다. 주행시험 절차 및 주행거리 측정방법

1) 전기자동차의 전기동력 주행거리는 첨부의 주행시험 계획에 따라 주 배터리에 충전된 전기에너지가 전량 소모되어 주행이 종료되는 시점까지의 주행거리로 상온에서는 0.7을 곱하여 산정한다.

2) 저속전기자동차를 포함한 전기자동차의 전기동력 주행거리의 측정은 차대동력계상에서 주행시험을 실시하여 측정한다. 이 때 4륜 구동차량은 4륜 차대동력계에서 시험을 실시해야 한다.

3)  시험자동차의 차대동력계 주행시험을 위한 도로부하력 설정은  환경부 고시 제2009-289호 ｢제작자동차 시험검사 및 시험절차에 관한 규정｣별표1의 제5항 “동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정”을 따른다.

4) 차대동력계 상에서 전기자동차의 전기동력 주행거리를 시험하기 위하여 시험차량의 주행이 종료될 때까지 도심주행모드(CVS-75)를 반복 주행하여 주행거리를 측정하고, 동일한 방법으로 고속도로주행모드(HWFET)를 반복 주행하여 주행거리를 측정한다. 고속도로주행모드 시험시 매 주행 사이클 종료 후 차량의 키를 뺀 상태에서 10분간의 휴지기간을 가진다. 단, 저속전기자동차의 경우 주행시험계획 구간 중 최고속도를 초과하는 구간에는 해당 차량이 최대 속도 상태로 주행하면서 주행거리를 측정하고 고속도로주행모드시험은 실시하지 않는다.(도심주행모드 및 고속도로주행모드 별첨)

5)  상온조건 시험은 자동차의 냉난방 장치는 작동하지 않은 상태로 주행시험을 실시하고 저온조건 시험은 난방장치를 최대로 작동시킨 상태로 실시한다.

6)  차대동력계 주행시험시의 속도 허용오차는 별첨 시험방법과 동일하며, 임의의 주행 사이클에 대한 속도 허용오차를 이탈하는 최대 4초미만의 오차를 1회 허용한다. 단, 이와 같은 예외 규정이 해당 시험의 종료시점 결정에 영향을 주는 경우에는 허용되지 않는다.

7)  차대동력계 상에서 도로 주행상태를 재현하기 위하여 정속냉각팬 및 속도가변 냉각팬을 적용할 수 있으며, 정속 냉각팬을 사용할 때 팬 용량은 2.5m3/s를 넘지 않아야 한다. 도로 주행상태를 모사하기 위하여 필요한 경우 추가적인 냉각팬을 설치할 수 있다.

8)  전기자동차의 주행시험을 실시하는 동안 주행거리, 주행시간, 외기온도 등의 항목을 측정하여 기록한다. 단, 저속전기자동차의 경우 최대속도를 추가적으로 기록한다.

9)  시험차량의 1회충전주행거리 측정을 위한 주행종료 판단기준은 다음과 같다.

가)  시험자동차 내의 내장형 계측기기에서 배터리 경고 등에 의해 대상차량의 주행정지 표시가 안내되었을 경우

나)  대상차량이 별첨에 명시되어 있는 해당 시험의 기준속도를 허용오차 내에서 충족시킬 수 없을 경우

라. 결과기록 및 산출

1) 1회충전주행거리는 다음의 수식으로 산출한다(복합측정)

1회충전 주행거리(㎞)	=	0.55 × 도심주행모드(CVS-75모드) 전기동력 주행거리 + 0.45 × 고속도로주행모드(HWFET 모드) 전기동력 주행거리

2) 1회주행 사이클 완료시마다 주행거리, 소요시간, 배터리 잔량을 기록하여야 한다.

마. 1회충전주행거리 시험은 「제작자동차 시험검사 및 시험절차에 관한 규정」에 따른 환경인증 결과 및 「자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 따른 에너지소비효율연비시험 결과를 상호 인정하여 1회충전주행거리 시험을 생략할 수 있다.

2. 최대등판능력

가. 시험방법

1) 등판능력은 전기자동차가 오를 수 있는 최대 경사도(%)를 의미한다.

2) 시험은 차대동력계 롤의 회전력을 실시간으로 변경시킬 수 있는 차대동력계를 이용하여 실시한다. 시험방법은 KS R 1137 전기자동차 등판시험방법 중 차대동력계시험 방법을 따른다.

3) 시험은 완전충전상태와 배터리 잔량(SOC)이 20% 이하인 상태에서 각 2회 실시하여 평균값으로 구한다. 이때 “배터리 잔량(SOC)”은 전기자동차 계기판에서 지시하는 배터리 잔량 표시값 이다.

3. 안전인터록 장치

차량 정지 상태에서 충전기를 연결하여 연결 상태 표시장치의 작동 여부, 연결 중 자체 구동장치에 의한 차량의 이동 가능 여부를 확인하여 기록한다.

4. 주 배터리 차단 장치

“주 배터리 차단 장치”란 전기자동차의 주 배터리와 인버터, 구동모터 등차량에 장착된 전기를 사용하는 장치간의 전기적인 연결을 물리적으로 차단하는 장치로서, 장치의 설치 여부와 설치 위치 표시 여부를 확인하여 기록한다.

5. 비상등 작동 여부

차량의 주 배터리 차단상태에서 비상등을 작동하여 1시간 이상 작동하는지 여부를 확인하여 기록한다.

6. 배터리 사용 환경

완전충전상태에서 주위온도 -10℃~30℃ 사이에서 16일간 방치하고, 일별 온도변화를 기록하며 16일 경과 후 자동차 계기판의 배터리 잔량표시값, 차량의 구동 여부, 충전 가능 여부, 이상 발생 여부를 확인하여 기록한다.

7. 배터리 종류

자동차 제작사로부터 차량에 탑재된 배터리 종류, 사양, 자체적으로 실시한 시험성적서를 제출받아 주 배터리의 양극소재에 따른 배터리 종류, 성능을 확인하여 기록한다.

8. 완속충전

전기용품 안전기준 및 운용요령(KS)에 의하여 인증받은 완속충전기를 연결하여 차량과 충전기간 호환 여부, 완전 충전 가능 여부, 충전 중 이상 발생 여부를 확인하여 기록한다.

9. 급속충전

급속충전기를 이용하기 위한 충전구 설치 여부, 이를 이용한 충전 가능 여부, 계기판에서 지시하는 배터리 잔량(SOC) 기준 최대 충전량(%), 충전 중 이상발생 여부를 확인하여 기록한다.

10. 충전 소요시간

가. 시험은 상온(20℃~30℃)상태에서 실시하며 차량 및 완속충전기는 시작 전 4시간 이상 시험온도에 두어야 한다.

나. 소모 가능한 하한선까지 배터리를 방전한 상태에서 충전을 시작하여  자동차 계기판의 배터리 충전완료 표시가 지시되었을 때까지 소요시간을 분 단위까지 기록한다. 이때 주위 온도 변화를 함께 기록한다.

11. 충전 상태 표시 계시판

차량 계기판에 배터리 잔량, 충전기와 연결 여부 및 충전 진행 상태 표시 장치를 확인하여 기록한다. 이때 배터리 잔량 표시는 % 단위의 수치로 표시되거나 10등분 이상의 블록형태 또는 이에 상응하는 방식으로 표시되어야 한다.

12. 배터리 방전 경고

차량의 배터리 잔량이 일정 수준이하에 도달시 운전자가 인식할 수 있는 경고 장치 부착 여부, 경고 시작 배터리 잔량(%), 경고 주기, 경고 방법을 확인하여 기록한다.

13. 기타 표시 사항

인식하기 용이한 장소에 주 배터리 용량, 차량 구동이 가능한 배터리 용량의 최저치(%), 주요 전력소비장치의 소비전력량 등 기타 표시사항의 부착 여부, 부착 위치, 표시내용을 확인하여 기록한다.

14. 시험조건 및 환경

시험온도가 지정되지 않은 경우 상온(20~30℃)으로 하고, 동력계 주행시험은 환경부고시 제2009-289호 ｢제작자동차 시험검사 및 시험절차에 관한 규정｣에 따른다.

15. 시험치의 끝맺음

시험 값은 한국산업규격(KSA3251-1)의 수치맺음법에 의하여 소수점이하 1자리까지 끝맺음한다.

[별표2의 첨부]

1. 도심주행모드(CVS-75) 주행시험 계획

가. 주행주기

주행주기는 [그림 1] 및 [표 1]과 같다.

나. 운전 허용오차:

[그림 1] 의 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림 2] 및 [그림 3]과 같다.

1) 상한속도는 규정된 시간 1 초 이내의 속도곡선 상에서 가장 높은 속도보다 3.2 km/h 높은 속도이다.

2) 하한속도는 규정된 시간 1 초 이내의 속도곡선 상에서 가장 낮은 속도보다 3.2 km/h낮은 속도이다.

3) 기어변속 시와 같이 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2 초 이내에 일어나면 허용한다.

4) 자동차가 최대마력으로 운전되고 있다면 앞에서 기술한 속도보다 낮아도 이를 허용한다.

다. 변속

1) 별도의 설명이 있는 것을 제외하고는 모든 시험조건은 최종구매자에게 주어지는 제작자의 권고절차에 따라 조작되어야 한다.

2) 가속은 지시된 변속절차에 따라 부드럽게 하여야 한다. 만약 차량이 지정된 속도로 가속되지 않으면 차량의 속도가 운전계획표에 명시된 속도에 이를 때까지 가능한 최대의 힘을 내도록 운전하여야 한다.

3) 감속모드는 요구하는 속도를 유지하기 위하여 필요하면 브레이크나 가속페달을 사용한다.

[그림 1]  CVS-75 모드의 주행시험 계획

[그림 2]  운전체적, 허용범위

속도

3.2 km/h

(2.0 mile/h)

시간

허용범위

1s

1s

3.2km/h

[그림 3]  운전체적, 허용범위

1s

시간

속도

허용범위

3.2 km/h (2.0mph)

3.2 km/

1s

[표 1]  CVS-75 모드의 주행시험 계획

Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed
(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)
0	0	100	48.8	200	67.7	300	79	400	0	500	21.2	600	34.8
1	0	101	49.4	201	70	301	78.2	401	0	501	16.6	601	35.4
2	0	102	49.7	202	72.6	302	77.4	402	0	502	11.6	602	36
3	0	103	49.9	203	74	303	75.9	403	4.2	503	6.4	603	36.2
4	0	104	49.7	204	75.3	304	74.2	404	9.5	504	1.6	604	36.2
5	0	105	48.9	205	76.4	305	72.4	405	14.8	505	0	605	36.2
6	0	106	47.9	206	76.4	306	70.5	406	20.1	506	0	606	36.5
7	0	107	48.1	207	76.1	307	68.5	407	25.4	507	0	607	38.1
8	0	108	48.6	208	75.9	308	66.8	408	30.7	508	0	608	40.4
9	0	109	49.4	209	75.6	309	64.8	409	36	509	0	609	41.8
10	0	110	50.2	210	75.6	310	61.9	410	40.2	510	0	610	42.6
11	0	111	51.2	211	75.6	311	59.5	411	41.2	511	1.9	611	43.4
12	0	112	51.8	212	75.6	312	56.6	412	44.2	512	5.6	612	42
13	0	113	52.1	213	75.6	313	54.4	413	46.7	513	8.8	613	36.7
14	0	114	51.8	214	75.9	314	52.3	414	48.3	514	10.5	614	31.4
15	0	115	51	215	76.3	315	50.7	415	48.4	515	13.7	615	26.1
16	0	116	46	216	77.1	316	49.2	416	48.3	516	15.4	616	20.8
17	0	117	40.7	217	78	317	49.1	417	47.8	517	16.9	617	15.4
18	0	118	35.4	218	79	318	48.3	418	47.1	518	19.1	618	10.1
19	0	119	30.1	219	79.6	319	46.7	419	46.3	519	22.5	619	4.8
20	0	120	24.8	220	80.5	320	44.2	420	45.1	520	25.7	620	0
21	4.8	121	19.5	221	81.4	321	39.9	421	40.2	521	28.5	621	0
22	9.5	122	14.2	222	82.1	322	34.6	422	34.9	522	30.6	622	0
23	13.8	123	8.8	223	82.9	323	32.3	423	29.6	523	32.3	623	0
24	18.5	124	3.5	224	84	324	30.7	424	24.3	524	33.8	624	0
25	23	125	0	225	85.6	325	29.8	425	19	525	35.4	625	0
26	27.2	126	0	226	87	326	27.4	426	13.7	526	37	626	0
27	27.8	127	0	227	87.9	327	24.9	427	8.4	527	38.3	627	0
28	29.1	128	0	228	88.3	328	20.1	428	3.1	528	39.4	628	0
29	33.3	129	0	229	88.5	329	17.4	429	0	529	40.1	629	0
30	34.9	130	0	230	88.3	330	12.9	430	0	530	40.2	630	0
31	36	131	0	231	87.9	331	7.6	431	0	531	40.2	631	0
32	36.2	132	0	232	87.9	332	2.3	432	0	532	40.2	632	0
33	35.6	133	0	233	88.2	333	0	433	0	533	40.2	633	0
34	34.6	134	0	234	88.7	334	0	434	0	534	40.2	634	0
35	33.6	135	0	235	89.3	335	0	435	0	535	40.2	635	0
36	32.8	136	0	236	89.6	336	0	436	0	536	41.2	636	0
37	31.9	137	0	237	90.3	337	0	437	0	537	41.5	637	0
38	27.4	138	0	238	90.6	338	0	438	0	538	41.8	638	0
39	24	139	0	239	91.1	339	0	439	0	539	41.2	639	0
40	24	140	0	240	91.2	340	0	440	0	540	40.5	640	0
41	24.5	141	0	241	91.2	341	0	441	0	541	40.2	641	0
42	24.9	142	0	242	90.9	342	0	442	0	542	40.2	642	0
43	25.7	143	0	243	90.9	343	0	443	0	543	40.2	643	0
44	27.5	144	0	244	90.9	344	0	444	0	544	39.3	644	0
45	30.7	145	0	245	90.9	345	0	445	0	545	37.2	645	0
46	33.9	146	0	246	90.9	346	0	446	0	546	31.9	646	3.2
47	36.5	147	0	247	90.9	347	1.6	447	0	547	26.5	647	7.2
48	36.8	148	0	248	90.7	348	6.9	448	5.3	548	21.2	648	12.6
49	36.5	149	0	249	90.3	349	12.2	449	10.6	549	15.9	649	16.4
50	36.4	150	0	250	89.8	350	17.5	450	15.9	550	10.6	650	20.1
51	34.3	151	0	251	88.7	351	22.8	451	21.2	551	5.3	651	22.5
52	30.6	152	0	252	87.9	352	27.8	452	26.5	552	0	652	24.6
53	27.5	153	0	253	87.2	353	32.2	453	31.9	553	0	653	28.2
54	25.4	154	0	254	86.9	354	36.2	454	37.2	554	0	654	31.5
55	25.4	155	0	255	86.4	355	38.1	455	42.5	555	0	655	33.8
56	28.5	156	0	256	86.2	356	40.5	456	44.7	556	0	656	35.7
57	31.9	157	0	257	86.7	357	42.8	457	46.8	557	0	657	37.5
58	34.8	158	0	258	86.9	358	45.2	458	50.7	558	0	658	39.4
59	37.3	159	0	259	87	359	48.3	459	53.1	559	0	659	40.7
60	38.9	160	0	260	87	360	49.6	460	54.1	560	0	660	41.2
61	39.6	161	0	261	86.6	361	50.8	461	56	561	0	661	41.8
62	40.1	162	0	262	85.9	362	51.6	462	56.5	562	0	662	42
63	40.2	163	0	263	85.3	363	52.8	463	57.3	563	0	663	42.2
64	39.6	164	5.3	264	84.6	364	54.1	464	58.1	564	0	664	42.2
65	39.4	165	10.6	265	83.8	365	55.5	465	57.9	565	0	665	42.5
66	39.7	166	15.9	266	84.3	366	55.7	466	58.1	566	0	666	42.6
67	39.9	167	21.2	267	83.7	367	56.2	467	58.2	567	0	667	42.6
68	39.7	168	26.5	268	83.5	368	56	468	57.9	568	0	668	41.8
69	39.6	169	31.9	269	83.2	369	55.5	469	57.4	569	5.3	669	41
70	39.6	170	35.7	270	82.9	370	55.8	470	57.9	570	10.6	670	38
71	40.4	171	39.1	271	83	371	57.1	471	57.9	571	15.9	671	34.4
72	41.2	172	41.5	272	83.3	372	57.9	472	57.3	572	20.9	672	29.8
73	41.4	173	42.5	273	83.8	373	57.9	473	57.1	573	23.5	673	26.4
74	40.9	174	41.4	274	84.5	374	57.9	474	57	574	25.7	674	23.3
75	40.1	175	40.4	275	85.3	375	57.9	475	56.6	575	27.4	675	18.7
76	40.2	176	39.7	276	86.1	376	57.9	476	56.6	576	27.4	676	14
77	40.9	177	40.2	277	86.9	377	57.9	477	56.6	577	27.4	677	9.3
78	41.8	178	40.5	278	88.3	378	58.1	478	56.6	578	28.2	678	5.6
79	41.8	179	40.9	279	89.1	379	58.6	479	56.6	579	28.5	679	3.2
80	41.4	180	41.5	280	89.5	380	58.7	480	56.6	580	28.5	680	0
81	42	181	43.8	281	90.1	381	58.6	481	56.3	581	28.2	681	0
82	43	182	42.6	282	90.1	382	57.9	482	56.5	582	27.4	682	0
83	44.2	183	38.6	283	89.8	383	56.5	483	56.6	583	27.2	683	0
84	46	184	36.5	284	88.8	384	54.9	484	57.1	584	26.7	684	0
85	47.1	185	31.2	285	87.7	385	53.9	485	56.6	585	27.4	685	0
86	47.9	186	28.5	286	86.2	386	50.5	486	56.3	586	27.5	686	0
87	48.4	187	27.7	287	84.5	387	46.7	487	56.3	587	27.4	687	0
88	48.9	188	29.1	288	82.9	388	41.4	488	56.3	588	26.7	688	0
89	49.4	189	29.9	289	82.9	389	37	489	56	589	26.5	689	0
90	49.4	190	32.2	290	82.9	390	32.7	490	55.7	590	26.5	690	0
91	49.1	191	35.7	291	82.2	391	28.2	491	55.5	591	26.7	691	0
92	48.9	192	39.4	292	80.6	392	23.3	492	53.9	592	27.4	692	0
93	48.8	193	43.9	293	80.5	393	19.3	493	51.5	593	28.3	693	0
94	48.9	194	49.1	294	80.6	394	14	494	48.4	594	29.8	694	2.3
95	49.6	195	53.9	295	80.5	395	8.7	495	45.1	595	30.9	695	5.3
96	48.9	196	58.2	296	79.8	396	3.4	496	41	596	32.5	696	7.1
97	48.1	197	60	297	79.6	397	0	497	36.2	597	33.8	697	10.5
98	47.5	198	63.2	298	79.6	398	0	498	31.9	598	33.9	698	14.8
99	47.9	199	65.2	299	79.6	399	0	499	26.5	599	34.1	699	18.2
700	21.7	800	45.1	900	43.3	1000	37.8	1100	0	1200	10.5	1300	45.5
701	23.5	801	45.9	901	42.8	1001	38.6	1101	0.2	1201	15.8	1301	46.7
702	26.4	802	48.3	902	42.6	1002	39.6	1102	1	1202	19.3	1302	46.8
703	26.9	803	49.9	903	42.6	1003	39.9	1103	2.6	1203	20.8	1303	46.7
704	26.5	804	51.5	904	42.6	1004	40.4	1104	5.8	1204	20.9	1304	45.1
705	26.5	805	53.1	905	42.3	1005	41	1105	11.1	1205	20.3	1305	39.7
706	29.3	806	53.1	906	42.2	1006	41.2	1106	16.1	1206	20.6	1306	34.4
707	30.9	807	54.1	907	42.2	1007	41	1107	20.6	1207	21.1	1307	29.1
708	32.3	808	54.7	908	41.7	1008	40.2	1108	22.5	1208	21.1	1308	23.8
709	34.6	809	55.2	909	41.2	1009	38.8	1109	23.3	1209	22.5	1309	18.5
710	36.2	810	55	910	41.2	1010	38.1	1110	25.7	1210	24.9	1310	13.2
711	36.2	811	54.7	911	41.7	1011	37.3	1111	29.1	1211	27.4	1311	7.9
712	35.6	812	54.7	912	41.5	1012	36.8	1112	32.2	1212	29.9	1312	2.6
713	36.5	813	54.5	913	41	1013	36.2	1113	33.8	1213	31.7	1313	0
714	37.5	814	54.1	914	39.6	1014	35.4	1114	34.1	1214	33.8	1314	0
715	37.8	815	53.3	915	37.8	1015	34.8	1115	34.3	1215	34.6	1315	0
716	36.2	816	53.1	916	35.7	1016	33	1116	34.4	1216	35.1	1316	0
717	34.8	817	52.3	917	34.8	1017	28.2	1117	34.9	1217	35.1	1317	0
718	33	818	51.5	918	34.8	1018	22.8	1118	36.2	1218	34.6	1318	0
719	29	819	51.3	919	34.9	1019	17.5	1119	37	1219	34.1	1319	0
720	24.1	820	50.8	920	36.4	1020	12.2	1120	38.3	1220	34.6	1320	0
721	19.3	821	50.7	921	37.7	1021	6.9	1121	39.4	1221	35.1	1321	0
722	14.5	822	49.2	922	38.6	1022	1.6	1122	40.2	1222	35.4	1322	0
723	10	823	48.3	923	38.9	1023	0	1123	40.1	1223	35.2	1323	0
724	7.2	824	48.1	924	39.3	1024	0	1124	39.9	1224	34.9	1324	0
725	4.8	825	48.1	925	40.1	1025	0	1125	40.2	1225	34.6	1325	0
726	3.4	826	48.1	926	40.4	1026	0	1126	40.9	1226	34.6	1326	0
727	0.8	827	48.1	927	40.5	1027	0	1127	41.5	1227	34.4	1327	0
728	0.8	828	47.6	928	40.7	1028	0	1128	41.8	1228	32.3	1328	0
729	5.1	829	47.5	929	41	1029	0	1129	42.5	1229	31.4	1329	0
730	10.5	830	47.5	930	40.5	1030	0	1130	42.8	1230	30.9	1330	0
731	15.4	831	47.1	931	40.2	1031	0	1131	43.3	1231	31.5	1331	0
732	20.1	832	46.5	932	40.2	1032	0	1132	43.4	1232	31.9	1332	0
733	22.5	833	45.4	933	40.2	1033	0	1133	43.4	1233	32.2	1333	0
734	25.7	834	44.6	934	39.7	1034	0	1134	43.4	1234	31.4	1334	0
735	29	835	43.4	935	39.4	1035	0	1135	43.3	1235	28.2	1335	0
736	31.5	836	41	936	39.1	1036	0	1136	43.1	1236	24.9	1336	0
737	34.6	837	38.1	937	39.1	1037	0	1137	43.1	1237	20.9	1337	0
738	37.2	838	35.4	938	39.4	1038	0	1138	42.6	1238	16.1	1338	2.4
739	39.4	839	33	939	40.2	1039	0	1139	42.5	1239	12.9	1339	7.7
740	41	840	30.9	940	40.2	1040	0	1140	41.8	1240	9.7	1340	13
741	42.6	841	30.9	941	39.6	1041	0	1141	41	1241	6.4	1341	18.3
742	43.6	842	32.3	942	39.6	1042	0	1142	39.6	1242	4	1342	21.2
743	44.4	843	33.6	943	38.8	1043	0	1143	37.8	1243	1.1	1343	24.3
744	44.9	844	34.4	944	39.4	1044	0	1144	34.6	1244	0	1344	27
745	45.5	845	35.4	945	40.4	1045	0	1145	32.2	1245	0	1345	30.2
746	46	846	36.4	946	41.2	1046	0	1146	28.2	1246	0	1346	31.4
747	46	847	37.3	947	40.4	1047	0	1147	25.7	1247	0	1347	32.7
748	45.5	848	38.6	948	38.6	1048	0	1148	22.5	1248	0	1348	34.3
749	45.4	849	40.2	949	35.4	1049	0	1149	17.2	1249	0	1349	35.2
750	45.1	850	41.8	950	32.3	1050	0	1150	11.9	1250	0	1350	35.6
751	44.2	851	42.8	951	27.2	1051	0	1151	6.6	1251	0	1351	36
752	43.1	852	42.8	952	21.9	1052	0	1152	1.3	1252	1.6	1352	35.4
753	41	853	43.1	953	16.6	1053	1.9	1153	0	1253	1.6	1353	34.8
754	37.8	854	43.4	954	11.3	1054	6.4	1154	0	1254	1.6	1354	33.9
755	34.6	855	43.8	955	6	1055	11.7	1155	0	1255	1.6	1355	33
756	30.6	856	44.7	956	0.6	1056	17.1	1156	0	1256	1.6	1356	32.2
757	26.5	857	45.2	957	0	1057	22.4	1157	0	1257	2.6	1357	31.5
758	24	858	46.3	958	0	1058	27.4	1158	0	1258	4.8	1358	29.8
759	20.1	859	46.5	959	0	1059	29.8	1159	0	1259	6.4	1359	28.2
760	15.1	860	46.7	960	3.2	1060	32.2	1160	0	1260	8	1360	26.5
761	10	861	46.8	961	8	1061	35.1	1161	0	1261	10.1	1361	24.9
762	4.8	862	46.7	962	13.8	1062	37	1162	0	1262	12.9	1362	22.5
763	2.4	863	45.2	963	19.1	1063	38.6	1163	0	1263	16.1	1363	17.7
764	2.4	864	44.2	964	24.5	1064	39.9	1164	0	1264	16.9	1364	12.9
765	0.8	865	43.4	965	28.2	1065	41.2	1165	0	1265	15.3	1365	8.4
766	0	866	41.5	966	29.9	1066	42.6	1166	0	1266	13.7	1366	4
767	4.8	867	40.2	967	32.2	1067	43.1	1167	0	1267	12.2	1367	0
768	10.1	868	39.4	968	33.9	1068	44.1	1168	0	1268	14.2	1368	0
769	15.4	869	39.9	969	35.4	1069	44.9	1169	3.4	1269	17.7	1369	0
770	20.8	870	40.4	970	37	1070	45.5	1170	8.7	1270	22.5	1370	0
771	25.4	871	41	971	39.4	1071	45.1	1171	14	1271	27.4	1371	0
772	28.2	872	41.4	972	42.3	1072	44.2	1172	19.3	1272	31.4	1372	0
773	29.6	873	42.2	973	44.2	1073	43.4	1173	24.6	1273	33.8	1973	0
774	31.4	874	43.3	974	45.2	1074	43.4	1174	29.9	1274	35.1	1974	0
775	33.3	875	44.2	975	45.7	1075	42.3	1175	33.9	1275	35.7	1975	0
776	35.4	876	44.7	976	45.9	1076	39.4	1176	37	1276	37	1976	0
777	37.3	877	45.7	977	45.9	1077	36.2	1177	37.8	1277	38	1977	0
778	40.2	878	46.7	978	45.9	1078	34.6	1178	37	1278	38.8	1978	0
779	42.6	879	47	979	44.6	1079	33.1	1179	36.2	1279	39.4	1979	0
780	44.2	880	46.8	980	44.2	1080	29	1180	32.2	1280	39.4	1980	0
781	45.1	881	46.7	981	43.8	1081	24.1	1181	26.9	1281	38.6	1981	0
782	45.5	882	46.5	982	43.1	1082	19.8	1182	21.6	1282	37.8	1982	0
783	46.5	883	45.9	983	42.6	1083	17.9	1183	16.3	1283	37.8	1983	0
784	46.5	884	45.2	984	41.8	1084	17.1	1184	10.9	1284	37.8	1984	0
785	46.5	885	45.1	985	41.4	1085	16.1	1185	5.6	1285	37.8	1985	0
786	46.3	886	45.1	986	40.5	1086	15.3	1186	0.3	1286	37.8	1986	0
787	45.9	887	44.4	987	38.6	1087	14.6	1187	0	1287	37.8	1987	0
788	45.5	888	43.8	988	35.4	1088	14	1188	0	1288	38.6	1988	0
789	45.5	889	42.8	989	34.6	1089	13.8	1189	0	1289	38.8	1989	0
790	45.5	890	43.4	990	34.6	1090	14.2	1190	0	1290	39.4	1990	0
791	45.4	891	44.2	991	35.1	1091	14.5	1191	0	1291	39.7	1991	0
792	44.4	892	44.7	992	36.2	1092	14	1192	0	1292	40.2	1992	0
793	44.2	893	45.1	993	37	1093	13.8	1193	0	1293	40.9	1993	4.8
794	44.2	894	44.7	994	36.7	1094	12.9	1194	0	1294	41.2	1994	9.5
795	44.2	895	45.1	995	36.7	1095	11.3	1195	0	1295	41.4	1995	13.8
796	44.2	896	45.1	996	37	1096	8	1196	0	1296	41.8	1996	18.5
797	44.2	897	45.1	997	36.5	1097	6.8	1197	0.3	1297	42.2	1997	23
798	44.2	898	44.6	998	36.5	1098	4.2	1198	2.4	1298	43.4	1998	27.2
799	44.4	899	44.1	999	36.5	1099	1.6	1199	5.6	1299	44.7	1999	27.8
2000	29.1	2100	0	2200	88.3	2300	20.1	2400	3.1
2001	33.3	2101	0	2201	88.5	2301	17.4	2401	0
2002	34.9	2102	0	2202	88.3	2302	12.9	2402	0
2003	36	2103	0	2203	87.9	2303	7.6	2403	0
2004	36.2	2104	0	2204	87.9	2304	2.3	2404	0
2005	35.6	2105	0	2205	88.2	2305	0	2405	0
2006	34.6	2106	0	2206	88.7	2306	0	2406	0
2007	33.6	2107	0	2207	89.3	2307	0	2407	0
2008	32.8	2108	0	2208	89.6	2308	0	2408	0
2009	31.9	2109	0	2209	90.3	2309	0	2409	0
2010	27.4	2110	0	2210	90.6	2310	0	2410	0
2011	24	2111	0	2211	91.1	2311	0	2411	0
2012	24	2112	0	2212	91.2	2312	0	2412	0
2013	24.5	2113	0	2213	91.2	2313	0	2413	0
2014	24.9	2114	0	2214	90.9	2314	0	2414	0
2015	25.7	2115	0	2215	90.9	2315	0	2415	0
2016	27.5	2116	0	2216	90.9	2316	0	2416	0
2017	30.7	2117	0	2217	90.9	2317	0	2417	0
2018	33.9	2118	0	2218	90.9	2318	0	2418	0
2019	36.5	2119	0	2219	90.9	2319	1.6	2419	0
2020	36.8	2120	0	2220	90.7	2320	6.9	2420	5.3
2021	36.5	2121	0	2221	90.3	2321	12.2	2421	10.6
2022	36.4	2122	0	2222	89.8	2322	17.5	2422	15.9
2023	34.3	2123	0	2223	88.7	2323	22.8	2423	21.2
2024	30.6	2124	0	2224	87.9	2324	27.8	2424	26.5
2025	27.5	2125	0	2225	87.2	2325	32.2	2425	31.9
2026	25.4	2126	0	2226	86.9	2326	36.2	2426	37.2
2027	25.4	2127	0	2227	86.4	2327	38.1	2427	42.5
2028	28.5	2128	0	2228	86.2	2328	40.5	2428	44.7
2029	31.9	2129	0	2229	86.7	2329	42.8	2429	46.8
2030	34.8	2130	0	2230	86.9	2330	45.2	2430	50.7
2031	37.3	2131	0	2231	87	2331	48.3	2431	53.1
2032	38.9	2132	0	2232	87	2332	49.6	2432	54.1
2033	39.6	2133	0	2233	86.6	2333	50.8	2433	56
2034	40.1	2134	0	2234	85.9	2334	51.6	2434	56.5
2035	40.2	2135	0	2235	85.3	2335	52.8	2435	57.3
2036	39.6	2136	5.3	2236	84.6	2336	54.1	2436	58.1
2037	39.4	2137	10.6	2237	83.8	2337	55.5	2437	57.9
2038	39.7	2138	15.9	2238	84.3	2338	55.7	2438	58.1
2039	39.9	2139	21.2	2239	83.7	2339	56.2	2439	58.2
2040	39.7	2140	26.5	2240	83.5	2340	56	2440	57.9
2041	39.6	2141	31.9	2241	83.2	2341	55.5	2441	57.4
2042	39.6	2142	35.7	2242	82.9	2342	55.8	2442	57.9
2043	40.4	2143	39.1	2243	83	2343	57.1	2443	57.9
2044	41.2	2144	41.5	2244	83.3	2344	57.9	2444	57.3
2045	41.4	2145	42.5	2245	83.8	2345	57.9	2445	57.1
2046	40.9	2146	41.4	2246	84.5	2346	57.9	2446	57
2047	40.1	2147	40.4	2247	85.3	2347	57.9	2447	56.6
2048	40.2	2148	39.7	2248	86.1	2348	57.9	2448	56.6
2049	40.9	2149	40.2	2249	86.9	2349	57.9	2449	56.6
2050	41.8	2150	40.5	2250	88.3	2350	58.1	2450	56.6
2051	41.8	2151	40.9	2251	89.1	2351	58.6	2451	56.6
2052	41.4	2152	41.5	2252	89.5	2352	58.7	2452	56.6
2053	42	2153	43.8	2253	90.1	2353	58.6	2453	56.3
2054	43	2154	42.6	2254	90.1	2354	57.9	2454	56.5
2055	44.2	2155	38.6	2255	89.8	2355	56.5	2455	56.6
2056	46	2156	36.5	2256	88.8	2356	54.9	2456	57.1
2057	47.1	2157	31.2	2257	87.7	2357	53.9	2457	56.6
2058	47.9	2158	28.5	2258	86.2	2358	50.5	2458	56.3
2059	48.4	2159	27.7	2259	84.5	2359	46.7	2459	56.3
2060	48.9	2160	29.1	2260	82.9	2360	41.4	2460	56.3
2061	49.4	2161	29.9	2261	82.9	2361	37	2461	56
2062	49.4	2162	32.2	2262	82.9	2362	32.7	2462	55.7
2063	49.1	2163	35.7	2263	82.2	2363	28.2	2463	55.5
2064	48.9	2164	39.4	2264	80.6	2364	23.3	2464	53.9
2065	48.8	2165	43.9	2265	80.5	2365	19.3	2465	51.5
2066	48.9	2166	49.1	2266	80.6	2366	14	2466	48.4
2067	49.6	2167	53.9	2267	80.5	2367	8.7	2467	45.1
2068	48.9	2168	58.2	2268	79.8	2368	3.4	2468	41
2069	48.1	2169	60	2269	79.6	2369	0	2469	36.2
2070	47.5	2170	63.2	2270	79.6	2370	0	2470	31.9
2071	47.9	2171	65.2	2271	79.6	2371	0	2471	26.5
2072	48.8	2172	67.7	2272	79	2372	0	2472	21.2
2073	49.4	2173	70	2273	78.2	2373	0	2473	16.6
2074	49.7	2174	72.6	2274	77.4	2374	0	2474	11.6
2075	49.9	2175	74	2275	75.9	2375	4.2	2475	6.4
2076	49.7	2176	75.3	2276	74.2	2376	9.5	2476	1.6
2077	48.9	2177	76.4	2277	72.4	2377	14.8	2477	0
2078	47.9	2178	76.4	2278	70.5	2378	20.1
2079	48.1	2179	76.1	2279	68.5	2379	25.4
2080	48.6	2180	75.9	2280	66.8	2380	30.7
2081	49.4	2181	75.6	2281	64.8	2381	36
2082	50.2	2182	75.6	2282	61.9	2382	40.2
2083	51.2	2183	75.6	2283	59.5	2383	41.2
2084	51.8	2184	75.6	2284	56.6	2384	44.2
2085	52.1	2185	75.6	2285	54.4	2385	46.7
2086	51.8	2186	75.9	2286	52.3	2386	48.3
2087	51	2187	76.3	2287	50.7	2387	48.4
2088	46	2188	77.1	2288	49.2	2388	48.3
2089	40.7	2189	78	2289	49.1	2389	47.8
2090	35.4	2190	79	2290	48.3	2390	47.1
2091	30.1	2191	79.6	2291	46.7	2391	46.3
2092	24.8	2192	80.5	2292	44.2	2392	45.1
2093	19.5	2193	81.4	2293	39.9	2393	40.2
2094	14.2	2194	82.1	2294	34.6	2394	34.9
2095	8.8	2195	82.9	2295	32.3	2395	29.6
2096	3.5	2196	84	2296	30.7	2396	24.3
2097	0	2197	85.6	2297	29.8	2397	19
2098	0	2198	87	2298	27.4	2398	13.7
2099	0	2199	87.9	2299	24.9	2399	8.4

2. 고속도로주행모드(HWFET) 주행시험 계획

가. 주행주기

1) 고속도로 주행시험 계획은 [그림 4] 및 [표 2]와 같다. 주행계획은 특정속도 대 시간관계를 통해 산출된 완만한 궤적으로 정의 된다.

2) 이 외의 주행방법 등에 관한 사항은 CVS-75 모드 주행시험 계획에 따른다.

[그림 4]  HWFET  주행시험 계획

[표 2]  HWFET  주행시험 계획

Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed	Time	Speed
(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)	(sec)	(km/h)
0	0	70	75.3	140	63.1	210	70	280	71.1	350	94.9	420	95.6
1	0	71	75.5	141	62.8	211	68.6	281	70	351	94.8	421	96.2
2	0	72	75.6	142	62.8	212	66.8	282	68.9	352	94.6	422	96.4
3	3.2	73	75.8	143	62.9	213	65.5	283	67.6	353	94.3	423	96.4
4	7.9	74	76	144	63.6	214	64.4	284	64.5	354	94	424	96.2
5	13	75	76.1	145	64.5	215	64.4	285	62.1	355	93.7	425	95.9
6	18.2	76	76	146	66	216	64.9	286	60.3	356	93.5	426	95.6
7	23.3	77	75.8	147	67.6	217	66	287	57.6	357	93.3	427	95.3
8	27.8	78	75.6	148	69.4	218	67.6	288	55.8	358	93.2	428	95.1
9	31.5	79	75.5	149	70.3	219	68.7	289	54.7	359	92.7	429	94.9
10	35.1	80	75.5	150	71	220	69.4	290	53.6	360	92.4	430	94.8
11	38.6	81	75.5	151	71.3	221	69.5	291	52.3	361	92.1	431	94.5
12	41.5	82	75.6	152	71.5	222	69.8	292	51	362	91.9	432	94.3
13	43.6	83	75.8	153	71.8	223	70.6	293	49.2	363	91.7	433	94.1
14	45.1	84	75.8	154	71.9	224	71.3	294	47.6	364	91.7	434	94
15	46.7	85	76	155	72.3	225	71.9	295	46.3	365	91.6	435	94
16	48.3	86	75.8	156	72.7	226	72.6	296	45.7	366	91.6	436	93.8
17	49.4	87	75.6	157	73.5	227	73.1	297	46	367	91.6	437	93.7
18	50.7	88	75.5	158	73.9	228	73.7	298	47.5	368	91.7	438	93.5
19	51.8	89	74.8	159	74.5	229	74.8	299	50.5	369	91.7	439	93.3
20	52.9	90	74.5	160	75.3	230	75.5	300	53.8	370	91.7	440	93.2
21	53.9	91	74.3	161	75.5	231	76	301	57.3	371	91.7	441	93.2
22	54.9	92	74.5	162	75.6	232	76.3	302	60.3	372	91.7	442	93.2
23	55.7	93	74.8	163	75.8	233	76.1	303	62.9	373	91.7	443	93.2
24	56.2	94	75.5	164	76.6	234	76.1	304	64.7	374	91.7	444	93.2
25	56.5	95	75.8	165	77.1	235	76	305	66.1	375	91.7	445	93.3
26	57.5	96	76.3	166	77.2	236	76	306	67.3	376	91.7	446	93.5
27	57.8	97	76.8	167	77.2	237	76	307	68.2	377	91.6	447	93.5
28	57.6	98	77.2	168	77.1	238	75.8	308	68.9	378	91.4	448	93.7
29	56.8	99	77.6	169	76.9	239	75.6	309	69.7	379	90.9	449	93.7
30	56.2	100	78.1	170	76.1	240	75.6	310	70.5	380	90.4	450	93.7
31	55.5	101	78.5	171	75.2	241	75.5	311	71.3	381	90.1	451	93.5
32	55.7	102	79	172	74.3	242	75.3	312	71.9	382	90.1	452	93.3
33	56	103	79.2	173	73.9	243	75.5	313	72.4	383	90.1	453	93.3
34	56.5	104	79	174	73.5	244	75.6	314	72.7	384	90.3	454	93.3
35	57.5	105	79	175	73.2	245	76	315	73.1	385	90.8	455	93.3
36	58.1	106	78.9	176	73.1	246	76.4	316	73.2	386	91.2	456	93.3
37	58.3	107	78.9	177	72.9	247	77.1	317	73.7	387	91.6	457	93.3
38	58.7	108	79	178	72.4	248	77.2	318	74	388	91.9	458	93.2
39	59.1	109	79.2	179	70.8	249	77.2	319	74.2	389	92.2	459	93.2
40	59.4	110	79.3	180	69.4	250	77.2	320	74.8	390	92.4	460	93.3
41	59.5	111	79.5	181	67.9	251	77.2	321	75.3	391	92.4	461	93.5
42	59.5	112	79.7	182	66.8	252	77.2	322	75.8	392	92.1	462	93.5
43	59.5	113	79.7	183	66.8	253	77.4	323	76.8	393	91.7	463	93.7
44	59.5	114	79.7	184	67.8	254	77.6	324	77.7	394	91.6	464	93.8
45	59.5	115	79.5	185	69	255	77.6	325	78.9	395	91.1	465	93.8
46	59.5	116	79	186	70	256	77.4	326	80	396	90.6	466	93.8
47	59.7	117	78.7	187	70.6	257	78.2	327	80.9	397	90.3	467	93.7
48	60	118	78.2	188	70.2	258	78.7	328	82.1	398	90.8	468	93.5
49	60.8	119	77.9	189	69.7	259	79	329	83.2	399	91.2	469	93.3
50	62.1	120	77.4	190	69.2	260	79	330	84.3	400	91.9	470	93
51	63.2	121	76.8	191	69.4	261	79	331	85.5	401	92.5	471	92.5
52	64.4	122	76.3	192	69.8	262	79	332	86.6	402	93	472	91.9
53	65.5	123	76.1	193	70.6	263	79	333	87.7	403	93.3	473	91.7
54	66.6	124	76.4	194	71.3	264	78.9	334	88.8	404	93.3	474	91.1
55	67.9	125	76.9	195	71.8	265	78.7	335	89.8	405	93.3	475	90.3
56	69	126	77.1	196	72.3	266	77.6	336	90.8	406	93.3	476	90.1
57	70	127	77.2	197	72.1	267	76.8	337	91.6	407	93.3	477	89.8
58	70.8	128	77.1	198	71.5	268	76.4	338	91.7	408	93.3	478	89.3
59	71.3	129	77.1	199	70.6	269	76	339	91.9	409	93.2	479	88.8
60	71.6	130	77.1	200	69.8	270	75.2	340	92.2	410	93	480	88.7
61	72.1	131	77.2	201	69.5	271	74.3	341	92.7	411	92.9	481	88.5
62	72.3	132	77.2	202	69.5	272	74	342	93	412	92.9	482	88.4
63	72.4	133	77.2	203	69.4	273	73.7	343	93.3	413	93	483	88.4
64	72.6	134	77.1	204	69.2	274	73.4	344	93.5	414	93.2	484	88.4
65	73.1	135	76.1	205	69.2	275	73.1	345	94	415	93.3	485	88.4
66	73.5	136	74	206	69.4	276	72.7	346	94.5	416	93.5	486	88.4
67	74	137	69.7	207	69.8	277	72.4	347	94.6	417	94	487	88.4
68	74.5	138	66.3	208	70.6	278	71.9	348	94.8	418	94.8	488	88.5
69	74.8	139	63.6	209	70.8	279	71.6	349	94.9	419	95.1	489	88.5
490	88.5	560	87.1	630	88	700	87.2
491	88.5	561	86.6	631	88.7	701	87.7
492	88.5	562	85.9	632	89.2	702	88.2
493	88.5	563	85.8	633	89.2	703	88.5
494	88.7	564	85.5	634	88.5	704	89.3
495	88.7	565	85.1	635	87.7	705	90
496	88.5	566	84.6	636	86.3	706	90.3
497	88.4	567	84.3	637	84.5	707	90.6
498	88.4	568	84	638	80.8	708	90.8
499	88.2	569	83.8	639	77.6	709	90.9
500	88	570	83.7	640	74.8	710	91.2
501	87.9	571	83.7	641	74.3	711	91.6
502	87.5	572	83.7	642	74	712	91.7
503	87.4	573	83.7	643	74	713	92.2
504	87.4	574	83.8	644	74.5	714	92.9
505	87.2	575	83.7	645	75.3	715	93.7
506	87.1	576	83.7	646	76.4	716	94.6
507	87.1	577	83.5	647	77.6	717	95.1
508	87.1	578	83	648	78.5	718	95.3
509	86.9	579	82.7	649	79.7	719	95.1
510	86.9	580	82.2	650	80.8	720	94.6
511	86.9	581	81.6	651	81.6	721	94.1
512	86.9	582	80.9	652	82.2	722	93.5
513	86.9	583	80.1	653	83.2	723	92.9
514	86.9	584	79.3	654	84	724	92.2
515	86.9	585	78.4	655	84.5	725	91.9
516	86.9	586	77.6	656	83.8	726	91.4
517	87.1	587	77.4	657	83	727	90.9
518	87.2	588	77.2	658	82.2	728	90.4
519	87.7	589	77.2	659	82.1	729	89.3
520	88.2	590	77.4	660	82.1	730	87.9
521	88.4	591	77.9	661	82.2	731	87.1
522	88.5	592	78.7	662	82.7	732	86.4
523	88.7	593	78.9	663	83.2	733	85.6
524	88.8	594	79	664	83.7	734	85.1
525	88.8	595	79	665	84	735	84.5
526	89	596	78.9	666	84.5	736	83.7
527	89.2	597	78.9	667	85	737	82.6
528	89.3	598	78.7	668	84.8	738	81.3
529	89.5	599	78.2	669	84.6	739	79.7
530	89.6	600	77.7	670	84.2	740	78.1
531	89.8	601	77.2	671	84.2	741	76.6
532	90	602	77.1	672	84.3	742	75.3
533	90.1	603	76.9	673	84.5	743	73.4
534	90.1	604	76.8	674	84.8	744	71.1
535	90.1	605	77.1	675	84.8	745	68.4
536	90.1	606	77.7	676	84.3	746	63.1
537	90.1	607	78.9	677	83.8	747	57.8
538	90.1	608	79	678	83.2	748	52.5
539	90.1	609	78.9	679	82.2	749	47.2
540	90.1	610	78.7	680	81.3	750	43.1
541	90.1	611	77.2	681	80.6	751	39.4
542	90.1	612	75.8	682	80.1	752	34.6
543	90.1	613	74.3	683	80	753	31.4
544	90.1	614	74.2	684	79.8	754	28
545	90.1	615	74.2	685	79.7	755	24.3
546	90.1	616	74.3	686	79.7	756	20
547	90	617	75.5	687	80	757	15.6
548	90	618	76.9	688	80.5	758	11.3
549	90	619	78.9	689	80.8	759	8
550	89.8	620	80	690	81.4	760	5.3
551	89.5	621	81.4	691	82.2	761	3.2
552	89.2	622	82.9	692	83	762	1.1
553	88.8	623	84	693	83.5	763	0
554	88.7	624	84.8	694	83.7	764	0
555	88.5	625	85.3	695	83.8	765	0
556	88.4	626	86.3	696	84.3
557	87.9	627	86.9	697	85.1
558	87.5	628	87.1	698	85.8
559	87.2	629	87.5	699	86.4

[별지 제1호서식]										(앞 쪽)
전기자동차 평가 신청서										처리기간
										･ 20일(시험기간 제외)
신청인	①상호(사업장 명칭)
	②성명(대표자)				③생년월일(법인등록번호)
	④주소							(전화번호 : )
⑤사 업 장 번 호			(전화번호 : )
⑥제작사 (제작연도)		⑦자동차 명칭(형상)		⑧자동차 형식(용도)		⑨차종			⑩차대번호					⑪1회충전주행거리(주행모드)
														( )
⑫배터리 종류(제작사)		⑬배터리 전압 및 용량		⑭탑재 충전기 정격입력 (충전용량)		⑮모터형식 (최대출력)			⑯차량 총중량					⑰공차중량
		V, Ah		( kW)		( )
⑱충전구 규격		⑲최대속도		⑳구동형태		내연기관제원					시험에 관한 사항
						-사용연료: -배기량: -출력/토크:					- 실도로 부하력(hp) : - 도로흡수력계수 : - 코스트다운 시간(sec) :
｢대기환경보전법｣ 제58조제2항에 따라 전기자동차 평가를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 환경부장관 귀하
※ 구비서류 1. 전기자동차의 구성에 관한 서류 1부 2. 전기자동차 탑재 배터리 제작사, 종류, 용량, 자체시험결과 서류 1부															수수료
															없음
3. 1회 충전거리 시험 결과(시험방법 기재) 서류 1부 4. 주요 전기장치의 제원에 관한 서류 1부
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)
※ 작성요령 1. ⑪란은 자체적으로 1회 충전 거리 시험을 실시하거나 의뢰하여 구한 결과와 적용된 주행시험 방법을 적습니다. 2. ⑫란은 주 배터리의 종류와 제작사를 적습니다. 3. ⑬란은 주 배터리의 전압 및 용량을 적습니다. 4. ⑭란은 자동차에 탑재되어 있는 충전기의 정격입력 전압, 전류, 충전용량을 적습니다. 5. ⑮란은 적용된 구동모터의 형식과 최대출력을 적습니다. 6. ⑱란은 완속충전기와 접속하기 위한 인렛의 규격을 적습니다. 7. ⑲란은 자체 또는 의뢰하여 시험한 최대 속도결과를 적습니다. 8. ⑳란은 2륜, 4륜 구동여부와 2륜의 경우 전･후 여부를 적습니다. 9. 란은 주행거리확장차량(EREV)의 경우 내연기관에 대한 제원을 적습니다. 10. 시험에 관한 사항은 전기자동차를 차대동력계에서 시험하기 위하여 필요한 값을 적습니다. ※ 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인				처리기관(담당 부서)
				환경부(담당 부서)
	신청서 작성						▶	접수
								▼
								검토
								▼
								평가
								▼
	통보	◀						결재