1. 개정이유

공동주택 화재 사고로부터 안전한 대피공간을 확보하기 위한 대피공간 방화문의 차열 성능 강화에 따른 시험에 필요한 근거를 두려는 것임.

2. 주요내용

가. 방화문 성능기준 개정(안 제5조제2항제1호 개정)

공동주택 대피공간의 차열방화문 도입에 따른 시험에 필요한 근거를 규정하는 것으로 개선

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2014. 9. 30. ∼ 10. 20.) 결과, 특기할 사항 없음

국토교통부 고시 제2015-212호

자동방화셔터 및 방화문의 기준 일부개정안

자동방화셔터 및 방화문의 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항제1호 중 “비차열”을 “비차열 또는 차열”으로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(성능기준) ① (생 략)	제5조(성능기준) ① (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
1. KS F 2268-1(방화문의 내화시험방법)에 따른 내화시험 결과 건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙 제26조의 규정에 의한 비차열성능	1. --------------------------------------------------------------------------------------------------비차열 또는 차열----
2. ∼ 4. (생 략)	2. ∼ 4. (현행과 같음)
③ ～ ⑤ (생 략)	③ ～ ⑤ (현행과 같음)