(’99. 9.15) 지침제정

(’00.10.20) 지침개정

(’02. 2.28) 지침개정

(’06. 7.12) 지침개정

제정 국방부훈령 제859호(’08.1.30.)

일부개정 국방부훈령 제1227호(’10.1.25.)

일부개정 국방부훈령 제1446호(’12.7.13)

저장탄약 신뢰성 평가(ASRP) 업무 훈령

국  방  부

군수관리관실

목   차

제 1 장  총  칙

제 1 조  목적

제 2 조  정의

제 3 조  적용범위

제 4 조  목표 및 방침

제 5 조  관련문서

제 6 조  대상탄약

제 7 조  업무분장

제 2 장  저장탄약 신뢰성 평가 구성요소

제 8 조  저장탄약 신뢰성 평가 업무의 구성요소

제 9 조  일반검사

제10 조  저장기능시험

제11 조  저장분석시험

제12 조  악작용 조사ㆍ분석

제12조의2 수명평가기법 개발

제 3 장  저장탄약 신뢰성 평가 수행절차

제13 조  시험계획

제14 조  예산확보 및 운용

제15 조  시험능력 확보

제16 조  저장탄약 시험절차서

제17 조  저장탄약 신뢰성 평가 업무수행 절차

제 4 장  결과 및 후속절차

제18 조  결과보고

제19 조  후속조치

제20 조  정보관리 및 전산화

제 5 장  심의회 운영 및 기타

제21 조  심의회

제22 조 실무심의회

제23 조  기  타

제 6 장  보 칙

제24 조 행정사항

제25 조 재검토기한

부 칙

별표 및 별지

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 훈령은 탄약의 소요제기 단계에서부터 저장 및 운영까지의 총수명주기 동안 저장신뢰성을 확보할 수 있도록 관련 업무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 별표 1 과 같다.

제3조(적용범위) 이 훈령은 다음 각 호의 기관 및 부서에 적용한다.

1. 국방부 군수관리관실(이하 “국방부”라 한다.)

2. 합동참모본부(이하 “합참”이라 한다.)

3. 방위사업청(이하 “방사청”이라 한다.)

4. 육․해․공군(이하 “각 군”이라 한다.)

5. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다.)

6. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다.)

7. 그 밖에 이 훈령에서 정하는 업무와 관련이 있는 기관 및 부서

제4조(목표 및 방침) 이 훈령을 적용받는 기관 및 부서는 다음 각 호의목표를 달성하기 위해 제 7조에 부여된 업무를 수행하여야 한다.

1. 개발·도입 단계부터 해당 탄약의 신뢰성 평가 방안을 수립하고, 평가 시료를 확보하며, 수명 예측 기술을 개발하여 설계 수명 만료 시점에 수명 연장 여부를 판단할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

2. 저장탄약은 설정된 안전성 및 신뢰도 요구조건을 만족하도록 하여야 한다.

3. 탄약에 대한 신뢰성 변화 추세와 성능을 파악하여 수명 연장, 우선 불출 순위, 제한 사용 여부 등을 결정한다.

4. 탄약에 대한 적절한 정비 및 폐기시기를 결정한다.

5. 탄약 수명 결정 및 확인을 위한 자료를 수집하고 평가한다.

6. 탄약의 악작용 원인을 조사 분석․평가 한다.

7. 시험자료의 정확도 유지, 설계 변경, 사표 수정 등 필요한 기초 자료를 수집한다.

8. 저장탄약 신뢰성 평가 시험과 관련된 안전 지침 및 절차를 준수한다.

제5조(관련문서) 이 훈령과 관련되는 문서는 다음 각 호와 같다.

1. 방위사업법 및 시행령, 시행규칙

2. 군수품 관리법 및 시행령, 시행규칙

3. 국방전력발전업무훈령

4. 방위사업관리규정

5. 국방규격서 및 저장탄약시험 절차서

6. 시험용 탄약 운영 및 관리업무 훈령

제6조(대상탄약) 이 훈령은 개발·도입 대상 탄약과 각 군이 보유하고 있는 재래식 탄약, 로켓, 유도탄, 어뢰 등과 관련 부품에 적용한다.

제7조(업무분장) 이 훈령과 관련된 업무분장은 다음 각 호와 같다.

1. 국방부 군수관리관실

가. 저장탄약 신뢰성 평가 업무 감독, 정책수립 및 제도발전

나. 저장탄약 신뢰성 평가 업무관련 훈령의 제ㆍ개정

다. 저장탄약 신뢰성 평가 업무와 관련된 기관 및 부서간 업무 조정ㆍ통제

라. 저장탄약 신뢰성 평가 시험계획의 승인

마. 저장탄약 신뢰성 평가 업무관련 중기 계획 예산편성 검토․조정

바. 저장탄약 신뢰성 평가 업무와 관련된 중요 사항의 의사결정

사. 저장탄약 신뢰성 평가 중기계획 결정 및 관리

아. 탄약 연구개발사업 및 구매사업 시 저장탄약 신뢰성 평가 업무 협조

자. 각 군 보유탄약 정비, 수명관련 기술 지원체계 관리

차. 그 밖에 위 각호와 관련된 사항

2. 방사청

가. 기준탄 계약 반영 등 저장탄약 신뢰성 평가와 관련된 업무 협조

나. 저장탄약 신뢰성 평가 업무 관련 중기계획 반영 및 예산 편성

다. 연구개발 또는 구매탄약에 대한 수명연장 방안, 시효성 품목별 시험 항목, 시험주기, 시험절차서, 시험보고서 등 기술자료와 신뢰성평가 등을 위한 시료탄 확보

라. 탄약 수명 예측 기법 개발 과제 승인 및 수행 지원

3. 각 군

가. 각 군 주관 탄약일반검사 및 기능시험 수행

나. 기능시험 대상 탄종에 대한 저장탄약 시험절차서 작성 주관

다. 저장탄약 신뢰성 평가 대상탄약 시험평가 의뢰

라. 시험계획 주관부서 요청 시 탄약 현황 제공

마. 저장탄약 신뢰성 평가 결과에 따른 후속조치 결과 국방부 보고 및 기품원 통보

바. 시험대상 탄약에 대한 시료채취 지원 및 시험장까지 책임수송 ․ 인계

사. 저장탄약 시험절차서 제․개정 제안

아. 시험평가결과 심의조정 건의

자. 저장탄약 신뢰성평가 중기계획 작성 협조

차. 저장탄약 기술자료 획득 및 관련기관 제공

카. 시험평가 지원탄약 및 화포 등 장비 지원

타. 시험장 성능시험을 위한 군 사격장 (12사단 등) 사용협조 및 지원

파. 구매 유도탄에 대해 수명자료평가를 통한 ASRP 수행. 각 군 수행 불가 시 국과연이 수행

하. 구매 유도탄에 대한 ASRP 능력 및 관련 시험설비·장비 확보

거. 보유탄약 정비·수명 관련 기술지원 체계 구축

너.  탄약 시험기법 또는 시험절차서 개발의뢰

더.  탄약 수명예측기술 개발과제 제안 및 의뢰

러. 연구개발 및 구매 시 확보된 저장탄약 신뢰성 평가 시료탄 저장 및 관리

머. 저장 탄약의 교탄 사격 시 비행 성능시험 수행, 사격결과 기록 유지 및 관련 기관 요구 시 제공

버. 육군은 재래식 탄약의 ASRP 사격 자료 획득을 위한 이동 기능시험반 운영

서. 그 밖에 위 각 호와 관련된 사항

4. 국과연

가. 기품원에서 시험 의뢰한 탄약 성능시험

나. 유도탄 수명관리

다. 저장탄약 신뢰성 평가 방안 수립, 설계수명 예측기법 연구, 기술지원 및 시료탄 소요량 제시

라. 시험장 성능시험 대상 탄종에 대한 저장탄약 시험절차서 작성

마. 저장탄약 시험절차서 제․개정 제안

바. 연구개발 시 저장탄약 신뢰성 평가결과 자료 활용

사. 저장탄약신뢰성 평가와 관련된 기술 검토 및 지원

아. 저장탄약신뢰성 평가 중기계획 작성 협조

5. 기품원

가. 저장탄약 신뢰성 평가 업무종합 및 관리, 시험계획 수립, 평가분석

나. 저장탄약 신뢰성 평가 시험예산 반영, 확보 및 운영

다. 각 군 의견을 수렴한 저장탄약 신뢰성 평가 대상 탄약의 선정

라. 기품원 주관 시험품목에 대한 시험장 성능시험

마. 저장기능시험 및 저장분석시험 대상 탄약에 대한 시료 채취와   비기능시험

바. 저장탄약 신뢰성평가(연구개발로 획득한 유도탄 포함) 및     저장분석시험

사. 악작용 조사․분석

아. 기품원 시험주관 품목에 대한 저장탄약 시험절차서 작성

자. 각 군 저장탄약 시험절차서 작성 시 기술검토 및 지원

차. 저장탄약 시험절차서 종합, 배포, 유지․관리

카. 저장탄약 시험절차서 제․개정의견 제출

타. 저장탄약 신뢰성 평가결과 국방부 보고 및 결과보고서 발간·배포

파. 비기능시험ㆍ성능시험ㆍ저장분석시험 조정ㆍ통제, 결과 종합,    시험관련 정보, 후속조치 결과 및 기타자료 수집 분석

하. 저장탄약 신뢰성 평가 중기계획 작성 및 관계기관 통보

거. 저장탄약 신뢰성 평가와 관련된 시험 설비 및 장비 확보

너. 그 밖에 위 각 호와 관련된 사항

6. 합참

가. 각 군 저장탄약 신뢰성평가 중기계획 검토

나. 그 밖에 업무와 관련된 사항

제 2 장  저장탄약 신뢰성평가 구성요소

제8조(저장탄약 신뢰성 평가 업무의 구성요소) 저장탄약 신뢰성 평가는 일반검사, 저장기능시험, 저장분석시험, 악작용 조사분석, 수명평가기법 개발로 구성된다.

제9조(일반검사) 일반검사는 비축탄약에 대한 기능 및 비기능 특성, 안전도, 저장특성 등을 파악하는 활동이며 수행업무, 대상탄종, 검사내용 및 종류는 관련기관 규정에 의한다.

제10조(저장기능시험) 저장기능시험은 시험장 또는 군 사격장 등에서 탄약의 성능, 신뢰도 및 수명평가를 위하여 성능 시험, 실제 사격 시험 등을 하는 것으로 기능시험과 시험장 성능시험으로 구분하여 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 기능시험

각 군의 탄약검사원이 탄약저장시설 내에 인가된 시험장에서 소구경탄, 수류탄류, 대인지뢰, 조명탄, 발화장치 폭파기재 등 비발사 탄약에 대하여 실시하는 시험이며, 그 업무수행절차, 대상탄종, 검사내용 및 종류, 최종 판정은 각 군 탄약규정 및 저장탄약 시험절차서에 의한다.

2. 시험장 성능시험

가. 기품원은 기능시험 대상 탄종을 제외한 탄약에 대하여 시험장   성능시험을 실시하며, 시험능력 등을 고려하여 국과연, 연구소,   시험기관, 업체 등에 위탁하여 수행할 수 있다.

나. 성능시험 수행기관 및 업체는 저장탄약 신뢰성 평가 시험을     효율적으로 수행하기 위해 각 군 사격장을 이용할 수 있다.

다. 시험수행 업무절차, 시험내용 및 종류, 최종 판정기준 등은 저장   탄약 시험절차서에 따라 수행한다.

제11조(저장분석시험) 저장분석시험은 각종 탄약의 이화학분석시험, 구성품의 재료시험, 파괴 및 비파괴시험을 실시한다.

제12조(악작용 조사·분석) ① 기품원은 연구개발탄약(군원탄약 포함)에 대한 악작용 조사·분석을 주관하며 국과연 및 각 군은 지원하여야 한다.

② 각 군은 구매탄약에 대한 악작용 조사·분석을 주관하며 기품원 및 국과연은 지원하여야 한다.

제12조의2(수명평가기법 개발) 탄약 소요 제기 및 개발기관은 연구개발계획서에 탄약의 설계 수명, 신뢰성평가 방안, 수명관리 방안, 시료탄을 반영하여야 한다.

제 3 장 저장탄약 신뢰성평가 수행절차

제13조(시험계획) 저장탄약 신뢰성평가 업무계획은 중기시험계획 및 연간시험계획으로 구분하며 세부내용은 다음 각 호와 같다.

1. 중기시험계획

기품원은 합참, 각 군, 국과연, 방사청과 협의하여 중기시험계획을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다. 국방부는 이를 검토 및 확정하여 관련기관에 하달하여야 한다.

2. 연간시험계획

기품원은 중기시험계획을 근거로 합참, 각 군, 국과연, 방사청과 협의하여 배정된 예산범위 내에서 연간시험계획을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다. 국방부는 승인 후 그 결과를 관련기관에 하달하여야 한다. 이때 승인된 시험탄약은 다른 규정에도 불구하고 비축해제된 것으로 본다.

제14조(예산확보 및 운용) ① 기품원은 저장탄약 신뢰성평가 업무수행에 필요한 예산을 반영하여 확보하고 운영하여야 한다.

② 국방부는 제13조에 의해 소요 제기된 기품원의 예산안을 검토하고 이의 획득을 위해 예산관련 부서와 협조하여야 한다.

③ 기품원은 매년 확보된 예산 중 국과연, 업체 등의 시험평가 수행기관에서 소요되는 예산은 용역계약에 의해 예산을 집행ㆍ운용하여야 한다.

제15조(시험능력 확보) ① 저장탄약 신뢰성평가 업무를 수행하는 각 기관은 업무수행에 필요한 시험시설 및 장비의 확보와 시험기법 개발, 저장수명 연구능력 향상을 위해 노력하여야 한다.

② 국방부는 각 관련기관의 저장탄약 신뢰성 평가 업무 수행능력 향상을 위해 각 기관의 소요제기 예산이 확보될 수 있도록 관련부서와 협조하여야 한다.

제16조(저장탄약 시험절차서) ① 저장탄약 시험절차서 구성은 별표 2와 같다.

② 각 군 및 관련기관은 시험품목 및 항목에 대한 저장탄약 시험절차서를 별지 제1호 서식에 따라 작성하여야 한다.

③ 각 군 및 관련기관이 제정한 저장탄약 시험절차서의 시행은 각 기관의 규정에 따라 실시하고 탄종별로 관리번호를 부여하여 유지․관리한다.

④ 각 군 및 관련기관은 제정한 저장탄약 시험절차서를 기품원에 통보하고 기품원은 이를 종합하여 각 군 및 관련기관에 배포하여야 한다.

⑤ 저장탄약 시험절차서의 제․개정이 필요한 경우 주관기관은 관련 기관의 의견을 수렴하여 반영하여야 한다.

⑥ 기품원은 국내외에서 확보된 모든 탄종에 대한 저장탄약 시험절차서를 종합, 유지․관리하고, 저장탄약 시험절차서의 한국화 및 최신화를 위해 각 군 및 관련기관과 유기적으로 협조하여야 한다.

⑦ 기품원은 저장탄약 시험절차서를 기준으로 저장탄약 신뢰성평가에 필요한 탄종별 시료수를 종합하여 별표 5로 관리·유지하여야 한다.

제17조(저장탄약 신뢰성 평가 업무 수행절차) ① 저장탄약 신뢰성 평가 업무의 전반적인 업무수행 흐름은 별표 4와 같다.

② 저장탄약 신뢰성평가 구성요소 중 각 군이 수행하는 일반검사와 기능시험은 다음 각 호의 사항을 제외하고는 각 군의 탄약규정 및 저장탄약 시험절차서에 따른다.

1. 각 군은 저장탄약 신뢰성평가로 획득된 기술자료를 양산 및 연구개발 단계에 반영시킬 수 있도록 매 반기말 기준 다음 달 말일까지 기품원에 통보하여야 한다.

2. 각 군은 기능시험 시 관련기관에 기술지원을 요청할 수 있다.

③ 저장탄약 신뢰성평가 구성요소 중 시험장 성능시험과 저장분석시험은 다음 각 호와 같은 절차로 수행하여야 한다.

1. 기품원은 각 군이 제공한 저장탄약 신뢰성 평가 대상 탄약 자료와 관련기관 협의를 통해 대상탄종 및 로트를 선정하며, 선정시 고려할 사항은 다음과 같다.

가. 전투 긴요도를 고려한 탄종 선정

나. 제조년도가 오래된 저장탄약

다. 성능 의심 및 조기변질 우려 탄약

라. 수명 및 저장조건이 제한된 탄약 (로켓탄, 미사일 등) 등

2. 기품원은 선정된 탄종 및 로트, 저장장소 등이 포함된 저장탄약 신뢰성 평가 대상탄약 현황자료를 각 군 및 국과연 등 시험평가 수행기관에 통보하여야 한다.

3. 시험평가 수행기관은 선정된 대상탄약에 대한 자체시험계획을 수립하여 기품원에 통보하여야 한다.

4. 기품원은 각 군과 협의된 시료채취 계획에 의거 각 군 저장소에서 무작위로 시료를 채취하고 현지 부대의 지원을 받아 비기능시험을 실시하여야 한다.

5. 각 군은 채취된 시료를 인수기관과 협조하여 지정된 시험장소까지 책임 수송․인계하여야 한다.

6. 시험평가 수행기관은 제정된 저장탄약 시험절차서에 따라 로트별 및 품목별로 시험을 실시하여야 한다.

7. 시험평가 수행기관은 최종 시험결과를 기품원에 통보한다. 기품원은 시험장 성능시험, 저장분석시험, 비기능시험결과 등을 종합하여 해당 품목 또는 로트에 대하여 별표 3에 의한 평가 등급을 부여하여야 한다.

④ 저장탄약 신뢰성 평가 구성요소 중 악작용 조사․분석은 기품원 자체규정에 따른다.

⑤ 저장탄약 신뢰성 평가에 소요되는 시료탄약은 별표 5에 따른다. 시험평가 후 잔유물에 대해서는 사용가능 탄약은 해당군에 이관하고, 이관이 불가능한 탄약(조성품 포함)은 군수품관련 법규에 따라 처리하며, 자체 처리가 불가능할 경우 군과 협의하여 처리하여야 한다.

제 4 장 결과 및 후속조치

제18조(결과보고) ① 기품원은 시험장 성능시험, 비기능시험 및 저장분석시험 결과를 종합 분석하여 탄약상태기호를 부여한 로트별 시험평가 결과를 국방부에 보고하여야 한다.

② 기품원은 저장탄약 신뢰성 평가 진행내역을 수시 또는 매분기말을 기준하여 국방부, 각 군, 국과연에 보고(통보)하여야 한다.

제19조(후속조치) ① 국방부는 기품원에서 작성․보고한 저장탄약 신뢰성 평가 결과를 검토ㆍ심의하여 각 군 및 관련기관에 후속 조치를 지시하고 기품원은 이에 따른 저장탄약 신뢰성 평가 결과보고서를 작성․발간하여 각 군 및 관련기관에 배포하여야 한다.

② 각 군은 후속조치 결과를 매년 말까지 국방부 및 기품원에 보고(통보)하여야 한다.

③ 기품원은 후속 조치결과에 대한 자료 및 시험평가 관련 정보를 종합적으로 관리하여야 한다.

④ 개발기관은 저장탄약 신뢰성 평가 업무수행 중 입수한 정보를 연구개발 업무에 반영하여야 한다.

제20조(정보관리 및 전산화) ① 기품원은 각 군의 저장탄약 신뢰성평가자료를 종합하여 유지․관리하여야 한다.

② 각 군 및 관련기관은 탄약에 대한 신뢰도 유지와 품질정보의 반영을 위해 자료를 수집․전파할 책임이 있으며 이를 전산화하여 정보의 활용도를 증진토록 노력하여야 한다.

③ 국방부, 국과연, 기품원, 각 군은 저장탄약신뢰성평가와 관련하여 확보된 기술자료를 국방기술정보통합서비스(DTiMS)에 등록하고, 각 군은 군 사격 시 획득한 정보를 국방탄약정보체계(DAIS)에 등록하여야 한다.

제 5 장 심의회 운영 및 기타

제21조(심의회) ① 저장탄약 신뢰성 평가 업무를 수행하는 각 군 및 관련기관은 저장탄약 신뢰성 평가 업무 수행에 필요한 사항의 심의를 위하여 별도의 심의회를 자체적으로 구성ㆍ운영할 수 있다.

② 국방부의 저장탄약 신뢰성 평가 심의회의 임무 및 회의 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 임 무 : 저장탄약 신뢰성 평가결과 주요 탄약에 대한 등급조정과   기타 저장탄약 신뢰성 평가 업무와 관련된 중요사항,    시험수행 중 안전 사고 예방, 안전 사고 발생 시 원인 분석    및 후속 조치와 관련된 사항 심의

2. 회의 구성

가. 위원장   : 국방부 군수관리관

나. 간 사    : 국방부 군수관리관실 탄약관리과 업무담당

다. 상임위원 : 국방부 군수관리관실 탄약관리과장, 육․해․공군 탄약             과장, 탄약사 기관처장, 국과연 및 기품원 저장             탄약 신뢰성평가 담당 팀장

라. 비상임위원 : 위원장이 임명한 관련 전문가

제22조(실무심의회) ① 저장탄약 신뢰성 평가 심의회 위원장은 업무의 특수성을 고려하여 필요 시 회의 운영을 탄약관리과장에게 위임할 수 있다.

② 위원장은 회의를 소집하고 회의개최 10일전까지 심의안건과 자료를 각 위원에게 송부한다.

③ 간사는 위원장의 명을 받아 실무심의회 사무를 처리하고 회의록을 작성․유지한다.

④ 실무심의회는 재적위원 과반수 출석으로 개회하고 출석위원 2/3이상 찬성으로  안건을 의결하며 별지 2호 서식에 따라 처리한다.

제23조(기타) ① 각 군, 국과연, 기품원 등은 이 훈령에서 정하는 업무의 효율적 수행을 위하여 별도의 자체규정 및 지침 등을 제정․운영할 수 있다.

제 6 장 보 칙

제24조(행정사항) ① 국방부․합참ㆍ각 군ㆍ방사청ㆍ관련기관․부서는 본 훈령의 개정이 필요한 경우에는 개정안과 그 필요성을 작성하여 국방부(군수관리관실)에 제출한다.

② 국방부는 제1항에 의하여 제출된 개정안 및 개정이 필요한 사항을 검토하여 관련 절차에 의하여 개정한다.

제25조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 7월 13일까지로 한다.

부      칙(2008. 1. 30.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 훈령 시행일 이전에 진행된 사항은 이 훈령에 의해 시행된 것으로 본다.

부      칙(2010. 1. 30.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부      칙(2012. 7. 13.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과 조치) 이 훈령 시행일 이전에 진행된 사항은 이 훈령에 의해 시행된 것으로 본다.

별표 및 별지 목차

별표 목차

번호               제  목                     조항            면수

1      용어의 정의                             2              18

2      저장탄약시험절차서 구성                16①            22

3      ASRP 시료기준표                      16⑦, 17⑤      24

4      저장탄약 신뢰성평가 업무 체계도        17①            28

5      탄약상태기호                           17③            29

별지 목차

번호                  제  목                   조항            면수

1      저장탄약시험절차서 제․개정 제안서     16②             30

2      심의 의결서                            22④             31

【별표 1】

용어의 정의

1. 로트(LOT)

동일한 원자재, 부품으로 동일한 제조공정으로 만들어진 같은 품질수준을 가지는 제품을 하나의 단위량으로 모아 놓은 것을 말한다.

2. 비기능시험

기품원의 저장탄약 신뢰성 평가 담당원에 의해 탄약의 기능 외적인 요소에 대하여 내․외부 포장, 탄약의 상태를 확인 및 검사하는 행위를 말한다.

3. 비기능 및 기능등급

탄약상태를 종합 판정하기 위한 비기능 및 기능시험결과를 분류하는 평가등급으로 다음과 같이 분류한다

가. 1(A) : 비기능 특성 또는 기능특성이 양호하여 계속 사용이 가능한 품질에 대한 등급

나. 2(B) : 비기능 특성 또는 기능특성이 저하되어 사용이 제한된 품질에 대한 등급

다. D(D) : 비기능 특성 또는 기능 특성이 과도하게 저하되어 안전상 위험요소가 있는 품질수준 또는 치명적인 결점이 발생된 품목에 대한 등급

4. 사용가능성(Serviceability)

탄약의 저장 및 취급시 안전이 보장되고, 운용 시 성능의 약화가 없이 정상적으로 그 고유기능을 발휘하여 사용이 가능함을 말한다.

5. 시험장 성능시험(Proving Ground Ballistic Test)

각 군의 탄약기능시험으로 평가가 어려운 탄약에 대하여 적절한 시험조건이 갖추어진 시험장에서 실시하는 탄도시험 및 성능시험을 말한다.

6. 신뢰성(Reliability)

탄약의 사용 시 비정상적인 현상이나 안전상의 위험부담이 없이 주어진 성능과 효과를 발휘함을 말한다.

7. 안전성(Safety)

탄약의 저장이나 운용상에 있어서의 안전여부를 말하며 좁은 의미로는 정상적인 저장, 운송, 취급 중에 가해지는 외부의 충격(전기, 열, 빛, 마찰 등)에 대해 안전함을 이루며, 넓은 의미로는 사용 시 비정상기능에 의한 아군의 장비 및 인명에 위해가 없음을 의미한다.

8. 연간시험계획

각 군으로부터 제공받은 대상탄약 현황자료와 관련기관과의 협의결과 및 국내시험능력 등을 종합적으로 고려하여 기품원이 작성하는 당해연도 저장탄약 신뢰성 평가 시험계획서를 말하며, 당해연도 각 기관의 저장탄약 신뢰성 평가 업무수행 근거자료로 활용한다.

9. 저장분석등급

저장분석시험결과를 분류하는 등급으로 다음과 같다.

가. A : 안정제 함량이 0.3% 이상으로 계속 저장 가능

나. C : 안정제 함량이 0.20～0.29%로 1년 이내 소모

다. D : 안정제 함량이 0.20% 미만으로 60일 이내 폐기

10. 저장분석시험( Stockpile Laboratory Test)

탄약의 장기저장에 따른 저장안전성, 신뢰성 추세를 파악할 수 있는 시험으로 실험실적 분석을 통해 이루어지는 소재분석 및 화약 이화학시험 등을 말한다.

11. 저장탄약 시험절차서(Ammunition Stockpile Test Procedure)

저장탄약의 신뢰성 평가를 위해서 이루어지는 비기능시험, 기능시험 및 저장분석시험 등의 시험항목, 시험절차, 및 방법, 평가기준 등이 명시된 시험절차서를 말한다.

12. 저장탄약 신뢰성 평가(ASRP : Ammunition Stockpile Reliability  Program)

전투 및 교육용 탄약으로 비축, 운영하고 있는 저장탄약의 성능유지와 수명주기 판단을 위하여 주기적인 검사, 기능시험, 탄도성능시험, 저장분석시험을 실시하여 안전성, 사용가능성 및 신뢰성을 수리 통계적으로 분석 평가하여 사용유무, 정비, 폐기 등을 판단하고 수명특성체계를 연구하는 일련의 업무를 말한다.

13. 저장탄약 신뢰성 평가 결과보고서

저장탄약의 신뢰성 평가를 수행한 후 이에 대한 시험결과의 분석평가 및 향후 조치방안 등이 종합적으로 기술된 기품원에서 작성한 저장탄약 신뢰성 평가 결과보고서를 말한다.

14. 정보관리 및 전산화

저장탄약 신뢰성 평가업무의 체계적이고 효율적인 관리와 각 관련부서간에 원활한 정보 공유를 위해 저장탄약 신뢰성 평가 업무와 관련된 모든 기술자료와 데이터 및 저장탄약 현황자료 등의 정보를 적절히 유지․관리하고 이들의 정보를 전산화하는 활동을 말한다.

15. 중기시험계획

국방중기계획서 작성을 위한 시험계획서이며 향후 5개년 간 저장탄약 신뢰성평가 업무를 수행할 내용을 연도별로 대상 탄종, 로트수 등을 포함하여 각 기관의 협조를 받아 기품원이 작성하는 중기계획 문서를 말한다.

16. 지원탄약

완성 탄약이 아닌 신관, 추진장약 등의 시험장 성능시험을 위해 필요한 시험보조 탄약으로서 시험주관 부서가 확보하지 못한 경우 이를 군에서 지원하는 탄약을 말한다.

17. 탄약검사원

각 군에 배속되어 탄약검사 및 정비업무에 근무하는 자로서 각 군이 정하고 있는 소정의 자격 요건을 충족하는 탄약검사 전문요원을 말한다.

18. 탄약수명

탄약의 저장 시 안전하고 양호한 성능이 발휘되고 신뢰성이 보장되는 기간을 말한다.

19. 악작용

탄약 및 폭발물의 사격, 기능시험, 검사, 정비, 저장 및 취급 등에서 생기는 각종 폭발사고 및 불발 등에 의한 비정상 기능을 말한다.

20. 일반검사/기능시험

각 군의 탄약검사원에 의해서 실시되는 저장탄약 신뢰성 평가로 비축 탄약에 대한 기능 및 비기능특성, 안전도, 저장특성 등을 파악하는 활동을 말한다.

21. 평가 등급

저장탄약 신뢰성 평가 시험결과를 분석하여 탄약 상태에 따라 기능,   비기능, 저장분석 등급으로 평가하는 것을 말하며 평가등급은 다음과 같다.

가. 비기능 등급  : 1,  2, D

나. 기능등급     : A, B, D

다. 저장분석등급 : A, C, D

22. 폐  기

탄약의 원래 기능을 상실하여 그 자체로서 사용이 불가능한 탄약을 분해하여 그 구성품을 활용하거나 파괴하는 것을 말한다

23. 후속조치

저장탄약 신뢰성 평가 시험자료를 분석ㆍ평가하여 기품원이 보고한 결과보고서에 따라 국방부가 각 군에 지시하여 각 군에서 수행하는 폐기, 정비, 우선불출 및 제한 등의 조치를 말한다.

【별표 2】

저장탄약 시험절차서 구성

1. 절차서의 구성

저장 탄약 시험절차서는 두문, 본문, 미문으로 구성되며 본문과 미문은 다음 목차로 기술한다.

1) 목적 및 범위

2) 안전 요구사항

3) 시료 크기

4) 시험 준비

5) 시험 절차

6) 관측 사항

7) 결     함

8) 등     급

9) 참고 자료

10) 기술 사항

2. 세부내용

2. 1 두  문

가. 절차서표제 및 작성기관 : 중앙에 작성기관 표지와 절차서         표제를 표시한다.

나. 절차서 번호

1) 저장탄약시험절차서 약호(ASTP)

2) 군수품 분류에 의한 군급분류번호(FSC)

3) 작성 순서대로 4단계의 일련번호를 표기한다.

4) 작성기관의 약호를 사용한다.

육군:(육), 해군:(해), 공군:(공), 기품원(품), 국과연(연)

5) 제․개정부호는 일련번호 다음에 개정순위(1,2,3,...)를 부여한다.

보기)ASTP-1320-0001-1 연

6) 기관장 승인 전까지는 절차서 번호 뒤에 (안)으로 표기하고, 승인 후에는 이를 삭제한다.

다. 품명의 표제 : 품명은 지정품명을 사용함을 원칙으로 하되 품명의 상단은 한글로 해당 탄종을 기재하고,  하단에 밑줄을 긋고 밑에 영문 탄종을 기재한다. 여기서 한글은 화기의 구경, 시험품목, 모델번호 순으로 기재한다.

(보기)

155MM 로켓추진 고폭탄 KM549A1

PROJECTILE, 155MM HERA : KM549A1

라. “재고번호 삭제”

마. 제정년월일 : 기관장 승인 일자를 기재한다.

바. 개정년월일 : 기관장 승인 일자를 기재한다

2. 2 본  문

가. 목적 및 범위 : 절차서의 내용을 간결하고 명확하게 포괄적으로 기재한다.

나. 안전요구사항 : 시험시 수반되는 안전 유의사항을 기재한다.

다. 시료크기 : 시험에 소요되는 로트당 시료수를 기재한다.

라. 시험준비 : 탄약제원, 시험용시료, 화포제원, 포신제한, 계측 요구조건 등 시험준비에 필요한 사항이 기재된다.

마. 시험절차 : 시험항목별로 시험절차가 기술된다.

바. 관측사항 : 화포이력, 사격발수, 고각, 사격일시, 시험결과, 탄의 외형상태, 기타 등 시험 시 관측되어야하는 항목이 기재된다.

사. 결함 : 비기능시험과 기능시험으로 구분하여 치명결함, 중결함, 경결함 내용이 기재된다.

아. 등급 : 보조등급, 종합등급, 추천등급 등의 판단기준이 기재된다.

2. 3 미  문

가. 참고자료 : 절차서 작성 시 참고 및 인용자료 기재

나. 기술사항 : 기타 필요한 주기

【별표 3】

ASRP 시료 기준표

순위	품 명	총 시료수 (발)	기능시험 시료수(발)	저장분석 시료수(발)
1	구경45 직사탄 M32, 줄쏘기용	50	50	0
2	40mm L/60용 고폭소이예광자폭탄(HEIT) K210	35	32	3
3	40mm 고폭탄 K200	20	20	0
4	60mm 조명탄 KM83 계열	40	40	(3)
5	60mm 백린연막탄 M302 계열	40	40	(3)
6	60mm 고폭탄 M49계열	40	40	(3)
7	40mm L/70 성형파편고폭탄 K218	52	49	3
8	40mm L/70용 고폭소이예광탄(HEIT) K216	35	32	3
9	40mm 철갑예광탄(APT) K219	35	32	3
10	81mm추진장약 KM90A1	10	10	(3)
11	81mm조명탄 KM301 계열	40	40	(3)
12	90MM 대전차고폭예광탄 KM431A2	20	17	3
13	90MM 대전차고폭탄 M348	20	17	3
14	90MM 고폭탄 KM71	13	10	3
15	106mm대전차고폭탄KM344A1	13	10	3
16	4.2인치 고폭탄 KM329A1	40	40	(3)
17	81mm 고폭탄 M374 계열	40	40	(3)
18	90mm 대전차고폭예광탄 M371A1	13	10	3
19	90mm 대인예광탄 M580	13	10	3
20	90mm 철갑예광탄 M318	13	10	3
21	105mm 조명탄 M314 계열	20	20	(3)
22	105mm 추진장약 KM200	13	10	3
22	105mm 전단탄 M84	20	20	(3)
24	105MM 고폭탄 KM1	20	20	(3)
25	4.2인치 백린연막탄 M2/M328계열	40	40	(3)
26	76mm 고폭탄 K243/K244	23	20	3
27	105MM 백린연막예광탄 M416	13	10	3
28	105MM 날개안정철갑예광탄 M735	13	10	3
29	105MM 날개안정철갑예광탄 K270	13	10	3
30	81mm 고폭탄 M362	40	40	(3)
31	81mm 백린연막탄 M57/M57A1	40	40	(3)
32	81mm 백린연막탄 M375	40	40	(3)
33	90mm 백린연막탄 M313	13	10	3
34	105mm 대전차고폭탄 M67	33	30	3
35	105mm 연막탄 M84	30	30	(3)
36	105mm 백린연막탄 M60계열	20	20	(3)
37	90MM 고폭예광탄 M71A1	13	10	3
38	105MM 대전차고폭예광탄 M456A1	13	10	3
39	81MM 고폭탄 M43A1	40	40	(3)
40	105MM 철갑예광탄 M392A2	13	10	3
41	106MM 플라스틱고폭예광탄 M346A1	13	10	3
42	105MM 플라스틱고폭예광탄 M327	13	10	3
43	4.2인치 조명탄 KM335A2	40	40	(3)
44	81MM 고폭탄 K247	36	36	(3)
45	155MM 추진장약 KM4계열	30	30	(3)
46	155MM 추진장약 KM119A1	13	10	3
47	155MM 추진장약 KM203	13	10	3
48	8인치 추진장약 KM2	20	20	(3)
49	155MM 로켓추진 고폭탄 KM549A1	10	10	0
50	8인치 추진장약 M1	20	20	(3)
51	155MM HC 연막탄 M116 계열	10	10	0
52	155MM 조명탄 M118	15	15	0
53	155MM 고폭탄 M107	10	10	0
54	155MM 백린연막탄 M105/M110 계열	15	15	0
55	8인치 고폭탄 M106	20	20	0
56	130MM 로켓탄두 K37 및 K38	12	12	0
57	2.75인치 로켓 고폭탄 KM151	24	24	0
58	2.75인치 로켓모타	24	24	0
59	130MM 다련장로켓 모터 K30 및 K33	12	12	0
60	2.75인치 로켓탄두 MK5, WDU-4/A	24	24	0
61	항공조명탄 K610	25	25	0
62	10초 지연절단기 M22	10	10	0
63	충격신관 KM557/KM51A5	30	30	0
64	기계식시한신관 KM564	40	40	0
65	기계식시한 순발신관 M501	10	10	0
66	기계식 시한순발신관 M548	40	40	0
67	기계식 시한순발신관 KM577A1	40	40	0
68	충격신관 KM525	30	30	0
69	충격신관 K505, 130MM 로켓탄용	12	12	0
70	기계식시한신관 M565	20	20	0
71	충격신관 M572	20	20	0
72	접근식 신관 KM728	36	36	0
73	기계식시한신관 M520	40	40	0
74	접근식 신관 KM732	36	36	0
75	20MM MK4 함포탄	173	170	3
76	30MM 오리콘탄	43	40	3
77	20MM VULCAN	173	170	3
78	12게이지 엽총탄	128	125	3
79	추진제, SR 7641 (A070)용	220 g	120 g	100 g
80	30MM ADEN 탄약	53	50	3
81	35MM 오리콘탄	43	40	3
82	35MM CS가스탄 발사세트, K205	5	5	0
83	60MM 고폭탄 K207	36	36	(3)
84	40MM 고속이중목적고폭유탄 K212	48	48	0
85	40MM 연습유탄 K234	20	20	0
86	90MM 산탄 M336	13	10	3
87	90MM 날개안정철갑탄 K241	13	10	3
88	105MM 대인 예광탄 M494	10	10	0
89	105MM 대인예광탄 M546	10	10	0
90	PROJECTILE, 155MM, ILL, M118	15	15	0
91	추진제	3	0	3
92	지연관 또는 비지연관 M9	130	130	0
93	폭탄용 탄미신관 M905	20	20	0
94	적외선 차장 연막유탄 K415	20	20	0
95	유도무기 추진기관	11	11	0
96	MK7 MOD1 가스 그레인 발생기	11	11	0
97	2.75인치 로켓트 고폭탄(탄두, KM151)	24	24	0
98	2.75인치 로켓트탄두(M151, WDU-4/A)	24	24	0
99	2.75인치 로켓트모타(KMK4, KMK40)	24	24	0
100	66MM 소이로켓트, TPA, 4발 크립, KM74	32	32	0
101	66MM 대전차 로켓트탄 M72A2	8	8	0
102	대유도탄 기만체계 DAGAIE MK2 (REM)	1	1	0
103	경대전차고폭탄 팬저파우스트-3 DM12A1	10	10	0
104	기만체계, 대유도탄용 R-BOC (GEMINI)	9	9	0
105	기만체계, 대유도탄용 R-BOC CHAFF MK171	9	9	0
106	298MM 연습로켓탄 MLRS M28A1, M28A2	6	6	0
107	휴대용 지뢰지대 통로개척킷 KM456(POMINS-Ⅱ)	5	5	0
108	중 대전차 지뢰 M6/M15	8	8	0
109	경 대전차 지뢰 M7/M7A2	8	8	0
110	비금속 대전차 지뢰 M19	8	8	0
111	시한자폭신관, 대전차지뢰용, K566	16	16	0
112	야전소이장약 KM4(무신관)	13	13	0
113	수중폭파용 조개탄	10	10	0
114	폭뢰 피스톨 KMK6 MOD2	20	20	0
115	폭뢰 전폭관 익스텐더 KMK6 MOD2	20	20	0
116	신관, 폭뢰용 K751	5	5	0
117	수중폭파용신호탄, MK1/MK64 MOD 0	20	20	0
118	부유백색연막통 KM4A4	14	14	0
119	백색연막통M1	8	8	0
120	CS 화학작용제	용액2ℓ (분말1㎏)	용액2ℓ (분말1㎏)	0
121	모의 화학작용제 K710	33	33	0
122	백색연막통KM5	20	20	0
123	적외선 섬광탄 MJU-7/B	90	90	0
124	대함유도탄 기만체계용 탄약 MK2	2	2	0
125	신호조명탄 및 신호연막탄,잠수함(정)용	10	10	0
126	적외선 섬광탄 M206	90	90	0
127	해상연막조명신호탄,KAN-MK13MODO	40	40	0
128	표시탄, 해상위치용	20	20	0
129	콤포지션-B	600g	600g	0
130	니트로메탄(액체폭약 M116/B1)	400ml	400ml	0
131	선상 성형장약	10	10	0
132	전기식 폭관 BBU-36/B	232	232	0
133	탄약, 충격식 ARD446-1,충격식 AK9 MOD 0 ARD863-1 계열	64	64	0
134	발화기, 탄약작동식 KJAU-22/B	70	70	0
135	전기식 폭관 BBU-35/B	232	232	0
136	충격신관M57	20	20	0
137	충격신관 M78 계열	20	20	0
138	충격신관 M525	30	30	0
139	충격신관 M524	30	30	0
140	충격신관 M567	30	30	0
141	충격신관 M739A1	30	30	0
142	시한신관 KM65A1	50	50	0
143	전자식 투하용 신관 FMU139 A/B	20	20	0
144	유도탄, 지대공용, DS-10K	11	11	0
145	토우 유도탄 BGM-71C	11	11	0
146	100MM 유도포탄 3UBK10M-3(9M117)	11	11	0
147	125MM 유도포탄 3UBK20 (9M119M)	11	11	0
148	토우-2A 공격유도탄 BGM-71E4B	11	11	0
149	메티스-엠 대전차 유도탄	11	11	0
150	155MM 대전차지뢰살포탄	6	6	0
151	227MM 사거리 연장형 로켓트탄	3 *주)	3	0
152	유도탄 시한성 품목	11	11	0
153	298MM MLRS	12	12	0

*주) 구성품 평가는 별도시료로 시험수행

구분		시료수(개)	구분		시료수(개)
발사관 내 목상자	케이블조립체	2	목상자 내 부품상자	케이블조립체	1
	탄미익고정장치	4		추진제	60kg
	비충격식 폭발볼트	3		표준모터	9
	점화기	3		내열재	6
	CCB	3
	신관	3
	내열재	4

【별표 4】

저장탄약 신뢰성평가 업무 체계도

구 분		계 획 단 계	ASTP 작성ㆍ검토	시료채취/운반	시험수행	종합분석ㆍ판정	후속조치
사업 관리 업무 체계	국방부
	기품원
	국과연
	각 군		* 각 군 수행 탄종
	업 체

대상탄약현황 파악ㆍ선정

ASRP정보

관리ㆍ

유지

ASTP 작성ㆍ지원

후속조치

개발 반영

시험계획 수립

ASTP 작성ㆍ검토

시료채취ㆍ운반

유지‧관리 반영

대상탄약현황

시험계획수립

기술지원ㆍ

비기능시험

등급판정하달

종합평가ㆍ

보고서 작성

ASRP중기ㆍ연간

사업계획 승인

ASRP중기ㆍ

연간시험계획 수립

ASTP 작성ㆍ

종합 유지

시험수행

위탁시험수행

저장기능시험수행

시험의뢰ㆍ

결과종합

시험장성능

시험수행

【별표 5】

탄약 상태 기호

CC-A : 제한 없이 즉시 사용 및 불출이 가능한 탄약

CC-B : 불출 또는 사용에 어떠한 제한이 가해져 있으나 사용이 가능한 탄약

CC-C : 변질 징후는 있으나 교육용으로 우선 사용이 가능한 탄약 또는 소로트 탄약

CC-D : 상태분류를 위하여 종합적인 검사, 시험 또는 기술적인 분석이 필요한 탄약

CC-E : 사용 또는 불출을 위하여 정상정비(제청, 재도색, 재표기 등) 가 요구되는 탄약

CC-F : 사용 또는 불출을 위하여 구성부품의 개수정비(부품 또는 조성품 교환)가 요구되는 탄약

CC-G : 구성부품 또는 조성품이 누락된 탄약

CC-H : 성능 및 안전도가 떨어져서 더 이상 사용이 불가능한 탄약 또는 비군사화로 처리 대기 중인 탄약

CC-J : 악작용이 발생되어 사용 및 불출이 중지된 탄약으로 조치 지시가 없으면 긴급 전투 시에도 사용할 수 없는 탄약

CC-K : 업체에서 최초 납품되는 탄약 또는 사용부대에서 반납된 탄약으로 상태 재분류 검사가 요구되는 탄약

CC-L : 국외에서 도입된 탄약 중 사용불가 상태 또는 파손된 상태로 사용불가 보고가 요구되는 탄약

CC-M : 탄약 정비작업이 인가된 탄약 또는 정비공장에서 정비 중인 탄약

CC-N : 사용 및 불출이 중지된 탄약으로 긴급 전투 시 에는 사용할 수 있는 탄약

CC-P : 검사결과 설계상의 결함 또는 마모로 인하여 경제적 수리가 불가능한 것으로 판정된 탄약

CC-Q : 사용 및 불출이 중지된 탄약 중 조치 지시된 탄약으로 긴급 전투 시 에는 사용할 수 있는 탄약

【별지 1호】

저장탄약시험절차서 제․개정 제안서

탄 종					적용장비
절차서번호					재고번호			사용군
절차서 작성기관					제안기관
탄 제원 및 특성:
관련기술자료 :
제안 내용	～ 을			～ 으로			사 유
수․개정 따른 영향 :

【별지 2호】

심의 의결서

1. 안    건 :

2. 일    시 :

3. 장    소 :

4. 관련근거 :

가.

나.

다.

5. 심의결과 :

6. 심의위원 :

구 분	소 속	직 책	계(직)급	성 명	의 견	서명