◉ 국립전파연구원고시 제2015-13호

｢전파법｣ 제45조(기술기준) 및 ｢전파법 시행령｣ 제123조제1항제1의2호에 따라 해상업무용 무선설비의 기술기준을 다음과 같이 고시합니다.

2015년  4월  28일

국립전파연구원장

해상업무용 무선설비의 기술기준

제1조(목적) 이 고시는「전파법(이하 “법”이라 한다)」제45조 및「전파법시행령(이하 “영”이라 한다)」제123조제1항제1의2호에 따라 해상업무용(위성업무용도 포함한다) 무선설비의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시에서 정하는 기술기준은「선박안전법」제29조·제30조 및 「어선법」제5조·제5조의2에 따라 선박 및 어선에 설치하여야 하는 무선설비, 그 통신상대 무선국의 무선설비 및 기타 해상업무용 무선설비에 대하여 이를 적용한다.

제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.  “디지털선택호출장치”란 중파대․단파대․중단파대 또는 초단파대의 무선전화설비 등에 부가하여 선박국과 해안국 또는 선박국 상호간 일반호출․조난호출․그룹호출․개별호출 등 각종 호출을 자동으로 수행하는 기능을 가진 장치를 말한다.

2.  “협대역직접인쇄전신장치”란 선박국과 해안국 또는 선박국 상호간에 있어서 중단파 또는 단파대의 주파수를 이용하여 조난통신․안전통신 또는 일반텔렉스 통신을 목적으로 한 송수신 장치를 말한다.

3.  “초단파대양방향무선전화장치”란 초단파대에서 선박의 조난시 조난선박, 생존정(구명정․구명뗏목 등 생존에 필요한 구명장비를 말한다. 이하 같다), 구조선박 상호간에 통신하기 위한 장치를 말한다.

4. “수색구조용위치정보송신장치”란 수색구조에 필요한 장치로 수색구조용 레이더 트랜스폰더와 선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기를 말한다.

5.  “네비텍스수신기(NAVTEX)”라 함은 항해하는 선박에 기상 및 항행경보 등 선박의 안전항해와 관련된 해사안전정보를 제공하는 설비로 제공되는 서비스는 자동수신 된다.

6.  “라디오부이(radio buoy)”란 부표 등에 탑재되어 위치 또는 기상관련 자료 등을 자동으로 송신하는 무선설비를 말한다.

7.  “지정주파수대역폭”이란 주파수허용편차를 고려한 점유주파수대역폭을 말한다.

8.  “선박장거리위치추적장치(LRIT)”란 국제항해용 선박에 탑재되는 장비로 선박의 선박식별번호, 위치 및 위치측정시간의 정보를 자국의 정보센터에 자동으로 송신하는 장치를 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 무선설비규칙 및 선박안전법, 어선법, 영 등 관련 법령에서 정하는 바를 따른다.

제4조(공중선전류 및 전력비율) 다음 표의 좌측란에 명시한 각 주파수대에 있어서 단일 공중선을 사용하여 둘 이상의 전파를 발사하는 선박국 송신장치의 각 주파수의 공중선 전류 또는 공중선 전력은 각 전파형식 마다 그 대표주파수의 공중선 전류 또는 공중선 전력에 대하여 다음 표의 우측란에 명시한 각각의 비율이어야 한다.

주파수대	대표주파수	대표주파수에 대한 공중선전류(전력)의 비율	비 고
405㎑～535㎑ 1,605㎑～2,850㎑ 3,155㎑～3,900㎑ 4,000㎑～23,000㎑	500㎑ 2,091㎑ 또는 2,182㎑* 최저주파수 최저주파수	85% 이상(전류) 85% 이상(전류) 75% 이상(전력) 50% 이상(전력)	* 해당하는 주파수가 없을 때에는 최저 주파수를 대표주파수로 한다.

제5조(디지털선택호출장치 및 전용수신기) ① 디지털선택호출장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 점검 및 보수를 쉽게 할 수 있을 것

나. 자국식별번호를 쉽게 변경할 수 없을 것

다. 정상으로 작동하고 있음을 쉽게 알 수 있는 기능이 있을 것

라. 기계적 잡음이 적을 것

마.  과전류․과전압․전원의 과도변동 및 전원 극성의 우발적인 반전으로부터 보호수단이 있을 것

바. 노출한 금속부분은 접지 할 수 있을 것

사. 전원단자는 접지 되어 있지 않을 것

아. 전원 55V를 초과하는 전기(고주파의 것을 제외한다)를 통하는 도전부는 쉽게 노출되지 않도록 다음의 조건에 적합한 차폐체를 갖고 있을 것

(1)  차폐체를 개방한 때에는 자동으로 전원이 차단되는 구조일 것

(2)  차폐체를 개방하기 위해서는 공구를 필요로 하는 구조이고, 또한 고전압에 대한 주의사항이 표시되어 있을 것

자. 통상의 설치된 상태에서 제조자명, 형식명 및 제조번호가 명확하게 판독 가능하도록 외부에 표시되어 있을 것

차. 취급이 쉬울 것

카. 송신하는 통신의 내용을 표시할 수 있을 것

타. 조난경보를 쉽게 송출할 수 있고, 오조작에 의한 송출을 방지하는 장치가 있을 것

파. 조난의 경우에는 조난경보를 자동으로 5회 반복하여 송신할 것 이 경우 경보의 간격은 3.5분에서 4.5분 이내이어야 한다.

하. 조난경보는 전용조난버튼을 사용하여야만 송출할 수 있을 것 (이 버튼은 국제전기통신연합 권고에 의한 디지털 입력패널 혹은 장비와 함께 제공되는 국제표준화기구 키보드의 자판에 있어서는 아니 된다)

거.  전용조난버튼은 명확히 표시되고, 부주의한 조작으로부터 보호될 것

너. 적어도 두 개의 독립된 제어동작으로 조난경보의 송출을 시작할 수 있을 것

더. 조난 경보의 송신상태를 표시할 수 있을 것

러. 조난경보의 시작 및 중단이 항상 가능할 것

머. 메시지의 작성이 가능할 것

버. 메시지의 전송 전에 전송할 메시지를 확인할 수 있을 것

서. 전자위치측위장치가 내장되어 있는 경우, 자동으로 선박의 위치 및 시간을 갱신할 수 있고, 전자위치측위장치가 내장되어 있지 않은 선박의 경우에는 관련 국제전기기술위원회 표준(IEC61162)에 부합하는 인터페이스를 가지고 있어야 하며, 외부의 전자위치측위장치와 접속하여 선박의 위치와 정보를 갱신할 수 있을 것

어. 위치정보의 표시 정밀도는 도-분-초 이상 이어야 하며, 위치 및 시간의 수동입력이 가능할 것

저. 위성항행시스템(GNSS) 등으로부터 위치정보를 수신하지 못하거나 수동으로 입력한 위치정보가 4시간이 경과할 경우에는 경보를 발생하고, 자동 혹은 수동으로 입력된 위치정보는 23.5시간이 경과할 때까지 갱신되지 않으면 삭제될 것

처. 조난호출의 송출은 다른 어떤 기능보다 우선할 것

커.  신호를 송출하지 않고 일상시험이 가능할 것. 다만, 종별(class) D의 장치는 제외한다.

터. 0에서 9까지 숫자의 입력 자판이 있는 경우 국제전기통신연합의 권고 E.161에 의한 것일 것

퍼.  선박의 위치 및 위치를 결정한 시각의 자동입력 기능을 갖는 경우에는 동 기능의 고장이 장치의 다른 기능에 영향을 주지 않을 것

허. 통신을 수신하는 경우에는 통신의 수신기능 외에 통신의 내용을 볼 수 있는 기능이 있을 것

고. 조난통신 또는 긴급통신을 수신한 경우에는 수동으로만 정지시킬 수 있는 특별경보 기능이 있을 것

노. 수신한 메세지의 내용을 즉시 인쇄할 수 없는 경우, 최근 수신된 20개 이상의 조난통신 메세지를 저장할 수 있을 것

도. 조난통신에 대한 응답을 수동으로만 할 수 있을 것

로. 수신메세지는 정보를 읽기 전까지 저장되고, 수신 후 최소 48시간까지 저장할 수 있을 것

모.  통신을 수신하는 경우에 수신된 내용을 2줄 이상으로 최소 160자 이상을 동시에 표시할 수 있는 장치를 갖출 것. 다만, 종별(class)D의 장치인 경우에는 수신된 내용을 표시할 수 있을 것

2. 선택호출신호의 조건

가. 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 전파를 사용하는 무선설비에 장치하는 디지털선택호출장치의 선택호출신호

(1)  마크(mark)주파수는 1,615㎐이고 스페이스(space)주파수는 1,785㎐일 것. 이 경우 허용편차는 각각 0.5㎐로 한다.

(2)  신호전송속도는 100bps일 것. 이 경우 허용편차는 30×10-6으로 한다.

(3)  시간다이버시티(time diversity)의 시간간격은 0.4초일 것

나. 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 전파를 사용하는 무선설비에 장치하는 디지털선택호출장치의 선택호출신호

(1)  마크주파수는 1,300㎐이고 스페이스주파수는 2,100㎐일 것. 이 경우 허용편차는 각각 10㎐로 한다.

(2)  신호전송속도는 1,200bps일 것. 이 경우 허용편차는 30×10-6으로 한다.

(3)  시간다이버시티의 시간간격은 33.33㎳일 것

(4)  채널 16(156.8㎒)과 채널 70(156.525㎒)은 다른 채널과 명확하게 구별할 수 있도록 표시하는 것일 것. 다만, 종별(class)D의 장치인 경우에는 채널 16에 한한다.

(5)  스켈치(squelch) 제어를 할 수 있을 것

(6)  채널 16의 음성출력은 선상에서 통상 예상되는 주위의 잡음 속에서도 청취하기에 충분할 것

3. 선택호출신호의 구성

가. 조난경보 등(조난경보․조난경보에 대한 응답․조난경보의 중계 및 조난경보의 중계에 대한 응답을 말한다. 이하 같다)을 위한 선택호출신호 및 무선설비의 기기의 시험을 위한 선택호출신호(이하 “시험을 위한 선택호출신호”라 한다) 이외의 선택호출신호 구성은 별표 2에 나타내는 것일 것

나. 조난경보를 위한 선택호출신호의 구성은 별표 3에 나타내는 것일 것

다. 조난경보에 대한 응답을 위한 선택호출신호의 구성은 별표 4에 나타내는 것일 것

라. 조난경보의 중계 및 조난경보의 중계에 대한 응답을 위한 선택호출신호의 구성을 별표 5에 나타내는 것일 것

마. 시험을 위한 선택호출신호의 구성은 별표 6에 나타내는 것일 것

바. 선택호출신호(도트(dot)부호 및 오류정정(FEC)부호를 제외한다)에 사용하는 10단위 부호는 별표 7에 나타내는 것일 것

4. 선택호출신호의 송출조건

가.  선택호출신호(도트부호 및 오류정정부호를 제외한다)의 송출은 최초의 송출과 반복송출과의 사이에 4개의 코드가 배열된 시간다이버시티방식일 것

나. 선택호출신호의 반복송출은 다음과 같을 것

(1)  조난경보를 연속하여 송출하는 경우에는 하나의 조난경보를 최후의 신호와 다음에 송출되는 조난경보의 도트 신호와의 사이를 간격 없이 송출 가능할 것

(2)  디지털선택호출통신만을 위한 주파수 이외의 주파수의 전파를 사용하는 호출 또는 응답의 선택호출신호의 경우는 별표 8에 따라서 4회를 초과하지 않는 회수를 반복하여 송출 가능할 것

(3)  (1)과 (2)이외의 경우는 반복하여 송출이 가능하지 않을 것

5. 선택호출신호의 수신조건

가. 종별(class)A의 장치는 제3호에 규정한 선택호출신호를 수신하고 그 내용을 읽어냄이 가능할 것

나. 종별(class)B의 장치는 다음의 선택호출신호를 수신하고 그 내용을 표시하는 것이 가능할 것

(1)  제3호에 규정하는 선택호출신호 중 종별(class)B의 장치로부터 송출되는 것

(2)  포맷(format)신호가 해역호출인 조난경보의 중계를 위한 것

(3)  제1 텔레코맨드(telecommand)가 수신되지 아니할 것

다. 종별(class)D의 장치는 제3호에 규정한 선택호출신호를 수신하고 그 내용을 읽어냄이 가능할 것

라. 해안국의 장치는 제2호에 규정하는 선택호출신호(해안국의 장치의 것을 제외한다)를 수신하고 그 내용을 읽어냄이 가능할 것

② 디지털선택호출전용수신기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 조난통신 또는 긴급통신을 수신한 경우에는 수동으로만 정지시킬 수 있는 특별경보기능이 있을 것

나. 수신한 메세지의 내용을 즉시 인쇄할 수 없는 경우, 최근 수신된 20개 이상의 조난통신 메세지를 저장할 수 있을 것

다. 본체의 보이는 곳에 수신주파수를 표시할 것

라. 전원공급 후 1분 이내에 작동할 수 있을 것

마. 수신메세지는 정보를 읽기 전까지 저장되고, 수신 후 최소 48시간까지 저장할 수 있을 것

바. 제1항에 따른 디지털선택호출장치의 선택호출신호를 수신 가능할 것

사. 수신을 위한 동조조작이 필요하지 않을 것

아. 수신기능이 정상으로 동작하고 있는 것을 쉽게 확인 가능할 것

자. 통신을 수신하는 경우에 수신된 내용을 2줄 이상으로 최소 160자 이상을 동시에 표시할 수 있는 장치를 갖출 것. 다만, 종별(class)D의 장치인 경우에는 수신된 내용을 표시할 수 있을 것

차. 제1항제1호라목부터 자목까지의 조건에 적합할 것

2. F1B전파 2,187.5㎑만을 수신하기 위한 수신기, F1B전파 2,187.5㎑ 및 8,414.5㎑외에 4,207.5㎑, 6,312㎑, 12,577㎑ 또는 16,804.5㎑중 적어도 하나의 전파를 동시에 또는 2초 이내에 차례로 반복수신하기 위한 수신기의 조건

가. 100bps의 신호전송속도의 도트신호를 검출한 때에만 수신의 순차반복동작을 중지할 것

나. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분		조 건
수신주파수 안정도		±10㎐ 이내일 것
감도		수신기입력전압 1㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
하나의 신호 선택도	통과 대역폭	가능한 한 270㎐ 이상 300㎐ 이하일 것
	감쇠량	30㏈ 저하의 대역폭이 ±380㎐ 이내이고, 60㏈ 저하의 대역폭의 ±550㎐ 이내일 것
실효 선택도	스퓨리어스 (spurious) 응답(response)	수신기입력전압 10㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 중간주파수로부터 희망파의 3배의 주파수(희망파주파수의 ±750㎐ 이내의 주파수를 제외한다)까지 수신기입력전압 31.6㎷의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
	감도억압효과	수신기입력전압 10㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 희망파로부터 500㎐ 떨어진 수신기입력전압 1㎷의 무변조의 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것

3. G2B전파 156.525㎒만을 수신하기 위한 수신기의 조건

가.  수신장치의 복조방식은 위상복조(6㏈/octave의 디엠파시스(de-emphasis) 특성을 가지는 주파수복조)일 것

나.  공중선은 발사하는 전파의 편파면이 수직이고, 그 지향특성은 가능한 한 수평면 무지향성일 것

다. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분		조 건
감 도		수신기입력전압 1㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
실효선택도	스퓨리어스 응답	수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 중간주파수로부터 희망파의 3배의 주파수(희망파주파수의 ±37.5㎑ 이내의 주파수를 제외한다)까지 수신기입력전압 4.47㎷의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
	감도억압 효과	수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 400㎐의 정현파에 따라 주파수편이가 3㎑로 되도록 변조된 수신기입력전압 4.47㎷의 방해파를 인접하는 채널에 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
상호변조특성		수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 희망파보다 25㎑ 떨어진 수신기입력전압 2.5㎷의 무변조방해파와 희망파보다 50㎑ 떨어진 400㎐의 정현파에 의한 주파수편이가 3㎑로 되도록 변조된 수신기입력전압 2.5㎷ 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것

제6조(협대역직접인쇄전신장치) ① 협대역직접인쇄전신장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 점검 및 보수를 쉽게 할 수 있을 것

나. 식별부호를 쉽게 변경할 수 없을 것

다. 4문자 및 7문자의 식별부호에 대한 응답기능이 있을 것

라. 자동재송신요구방식(입력신호에 잘못이 있는 경우에 그 신호의 재송신을 요구하는 방식을 말한다) 및 순방향오류정정방식(시간다이버시티방식을 이용하여 입력신호의 오류를 정정하는 방식을 말한다)에 의한 통신이 가능할 것

마. 메시지의 작성 및 확인이 가능할 것

바. 수신된 메시지를 저장할 수 있을 것

2. 마크주파수는 1,615㎐이고 스페이스주파수는 1,785㎐일 것. 이 경우 허용편차는 각각 0.5㎐로 할 것

3.  신호전송속도는 100bps일 것. 이 경우 허용편차는 30×10-6으로 할 것

4. 통신에 사용하는 부호는 별표 14와 같을 것

5. 자동재송요구 방식에 의한 통신을 하는 경우에는 다음의 조건에 적합할 것

가. 발호국(최초에 회선을 설정하도록 하는 국을 말한다. 이하 같다)인 경우에는 회선전체의 타이밍(timing)을 제어하는 것

나. 피호국(발호국의 상대국을 말한다. 이하 같다)인 경우에는 발호국에서 송신되는 신호에 위상동기하는 것

다. 통보를 송신하는 국의 송신조건은 다음과 같을 것

(1) 통보는 군(3의 부호로 구성하는 전송의 단위를 말한다. 이하 같다)으로 나누어 배열할 것

(2) 하나의 군을 별표 15와 같이 210㎳의 시간에 송신하고, 그 후에 계속 240㎳의 시간 송신을 휴지할 것

라.  통보를 수신하는 국은 하나의 군을 수신한 후 별표 15와 같이 하나의 제어신호를 70㎳의 시간에 송신하고 그 후에 계속 380㎳의 시간 송신을 휴지할 것

마. 제어의 순서는 별표 16을 따를 것

6. 순방향오류정정방식에 따라 통신을 하는 경우의 조건

가.  통보를 송신하는 국인 경우에는 각 부호를 다음과 같이 2회송신할 것. 더욱이 1회와 2회의 부호 송신시간간격은 280㎳일 것

․		M		E		S		S		A		G		E		․		․		․		․
	․		․		․		M		E		S		S		A		G		E		․

280㎳

시간

나. 제어의 순서는 별표 17을 따를 것

② 선박국의 협대역직접인쇄전신장치 기술기준은 제1항에서 정하는 것 외에 다음 각 호와 같다.

1. 0에서 9까지 숫자의 입력 패널(panel)을 갖는 경우에는 그 숫자의 배열은 국제전기통신연합의 권고 E.161에 의한 것일 것

2. 제5조제1항제1호라목부터 자목까지의 조건에 적합할 것

제7조(디지털선택호출장치 등을 이용하여 해상이동업무를 행하는 무선국용 무선설비) ① J3E전파 또는 H3E전파를 사용하는 무선전화에 의한 통신 및 디지털선택호출장치 또는 협대역직접인쇄전신장치에 의한 통신을 하는 선박국의 무선설비로서 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 전파를 사용하는 설비의 송신장치 및 수신장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 점검 및 보수를 쉽게 할 수 있을 것

나. 전원공급 후 1분 이내에 작동할 수 있을 것

다. 취급이 쉬울 것

라 선택된 주파수는 쉽게 확인 가능할 것

마. 0에서 9까지의 숫자입력 패널을 갖는 경우에는 그 숫자의 배열은 국제전기통신연합의 권고 E.161에 의한 것일 것

바.  공중선의 단선 또는 공중선 단자의 단락으로부터 보호수단을 가질 것

사. 제5조제1항제1호라목부터 자목까지의 조건에 적합할 것

아. 송신주파수 및 수신주파수는 각각 독립해서 선택할 수 있을 것

자. 주파수 2,182㎑로 바꾸는 경우에는 그 전파형식은 H3E가 자동으로 선택될 것

차. 장치의 일부를 가열할 필요가 있는 경우는 전원 공급 후 30분 이내에 일정온도에 도달할 것. 다만, 가열회로에 공급하는 전원은 다른 회로에 전원을 공급하는 스위치단에 의해 절단되지 않을 것

카.  전원공급 후 송신장치의 일정부분에 전압의 공급을 지연시킬 필요가 있는 경우에는 그 지연은 자동적으로 이루어 질 것

타. F1B전파 2,174.5㎑, 2,177㎑ 및 2,187㎑와 J3E전파 1,606.5㎑ 이상 26.175㎑ 이하의 주파수를 사용할 수 있을 것

2. 송신장치의 조건

가. 한번의 제어동작으로 전파형식을 전환할 수 있을 것

나. 수신기의 설정과 관계없이 송신주파수를 선택할 수 있을 것

다. 최대 15초 이내에 주파수가 전환될 수 있고, 전환 중에는 송신이 되지 아니할 것

라. 공중선전류 혹은 공중선전력이 표시될 수 있어야 하며, 표시부의 고장이 공중선에 영향을 주지 않을 것

마. 송신주파수의 안정도가 ±10㎐ 이내일 것

바. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분	조 건
공중선전력	1. 60W 이상일 것(다만, 면허어업 또는 연․근해어업에 종사하는 어선의 무선전화에 대하여는 예외로 한다) 2. 400W를 초과하는 경우에는 400W 이하로 저감할 수 있을 것
F1B전파 발사시의 평균전력에 대한 불요발사 감쇠량	별표 18에 의한 곡선의 값을 초과하지 아니할 것
과변조 방지	자동으로 과변조를 방지하는 기능이 있을 것

사. 단측파대무선전화 통신을 하는 장치의 경우 제13조에 따른 단측파대무선전화장치의 기술기준 중 송신설비의 기술기준에 적합할 것

3. 수신장치의 조건

가. 무선전화에 의한 통신의 경우

(1) 한번의 제어동작으로 전파형식을 전환할 수 있을 것

(2) 송신기의 설정과 관계없이 수신주파수를 선택할 수 있을 것

(3) 최대 15초 이내에 다른 주파수를 동조할 수 있을 것

(4) 스피커와 핸드세트(handset)를 사용할 수 있어야 하며, 스피커에 최소 2W, 핸드세트에 최소 1㎽의 전력 공급이 가능할 것

(5) 자동이득제어장치가 설치되어 있을 것

(6) 다음 표의 조건에 만족할 것

구 분	조 건
수신주파수안정도	±10㎐ 이내일 것
J3E전파의 감도	1,000㎐의 변조주파수에서 수신장치의 정격출력의 1/2출력과 그 중에 포함된 불요성분과의 비를 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기입력전압이 6㎶ 이하일 것

나. 디지털선택호출장치 또는 협대역직접인쇄전신장치에 의한 통신의 경우

(1) 한번의 제어동작으로 전파형식을 전환할 수 있을 것

(2) 송신기의 설정과 관계없이 수신주파수를 선택할 수 있을 것

(3) 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분		조 건
수신주파수 안정도		±10㎐ 이내일 것
감도		수신기입력전압 1㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
하나의신호선택도	통과대역폭(최대감도를 갖는 주파수로부터 양측에 6㏈의 감도의 감쇠를 나타내는 2개의 주파수간의 폭을 말한다. 이하 같다)	가능한 한 270㎐이상 300㎐ 이하일 것
	감쇠량	30㏈ 저하의 대역폭이 ±380㎐ 이내이고, 60㏈ 저하의 대역폭이 ±550㎐ 이내일 것
실효선택도	스퓨리어스 응답	수신기입력전압 10㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 중간주파수로부터 희망파의 3배의 주파수(희망파 주파수의 ±750㎐ 이내의 주파수를 제외한다)까지 수신기입력전압 31.6㎷의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
	감도억압효과	수신기입력전압 10㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 희망파로부터 500㎐의 떨어진 수신기입력전압 1㎷의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것

다. 단측파대 무선전화 통신을 하는 장치의 경우 제13조에 따른 단측파대무선전화장치 기술기준 중 수신설비의 기술기준에 적합할 것

② J3E전파 또는 H3E전파를 사용하는 무선전화통신 및 디지털선택호출장치 또는 협대역직접인쇄전신장치에 의한 통신을 하는 해안국에 있어서 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 전파를 사용하는 무선설비는 제1항 외에 F1B전파 발사시의 평균전력에 대한 불요발사의 감쇠량이 별표 18에 의한 곡선의 값을 초과하지 아니하여야 한다.

③ G3E전파를 사용하는 무선전화에 의한 통신 및 디지털선택호출장치에 의한 통신을 하는 선박국으로서 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 전파를 사용하는 무선설비는 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 점검 및 보수를 쉽게 할 수 있을 것

나. 전원공급 후 1분 이내에 작동할 수 있을 것

다. G2B전파 156.525㎒ 및 G3E전파 156㎒ 이상 157.45㎒ 이하의 주파수를 사용할 수 있고, 156.525㎒의 주파수를 쉽게 선택할 수 있는 기능이 있을 것

라. 0.3초 이내에 송신과 수신을 전환할 수 있는 기능이 있을 것

마. 두개 이상의 제어기를 갖는 경우에는 한개의 제어기에 우선권이 주어지는 동시에 다른 제어기의 사용상태를 표시하는 기능이 있을 것

바. 전파가 발사되고 있음을 표시하는 기능이 있고, 5분이상 송신상태가 지속되는 경우 자동으로 차단할 수 있을 것

사. 채널 16(156.8㎒)과 채널 70(156.525㎒)은 다른 채널과 명확하게 구별할 수 있도록 표시되는 것일 것. 다만, 종별(class)D의 디지털선택호출장치를 이용하는 경우에는 채널 16에 한한다.

아. 스켈치 제어를 할 수 있을 것

자. 채널 16 음성출력은 선상에서 통상 예상되는 주위의 잡음 속에서도 청취하기에 충분할 것

차. 5초 이내에 주파수를 전환할 수 있는 기능이 있을 것

카. PTT(Press to Talk) 스위치를 사용하여 송신에서 수신으로 전환하는 기능이 있을 것

타. 가청출력을 조절할 수 있는 수동음량조절 기능이 있을 것

파. 채널 16(156.8㎒)과 채널 70(156.525㎒)을 동시에 각각 수신하기 위해서 두 개의 수신기를 가질 것

2. 송신장치의 조건

가. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분	조 건
공중선전력	6W 이상 25W 이내이고, 0.1W 이상 1W 미만으로 줄일 수 있는 기능이 있을 것.(단, 이 기능은 채널 70에서는 선택사항이다)
G2B전파의 변조지수	2(허용편차는 0.2로 한다)

나. 초단파대 무선전화 통신을 하는 경우 제14조 규정에 의한 G3E 전파를 사용하는 무선설비의 기술기준 중 송신설비의 기술기준에 적합할 것

3. 수신장치의 조건

가. 무선전화에 의한 통신의 경우 신호대 잡음비가 20㏈일 때 수신기 감도는 2㎶ 이하일 것

나. 핸드세트가 구비된 경우에는 핸드세트의 가청출력에 영향을 주지 않고 스피커를 끄는 기능이 있을 것

다. 복신방식을 사용하는 경우, 핸드세트만으로 작동할 수 있을 것. 다만, 종별(class)D의 디지털선택호출장치를 이용하는 경우에는 제외한다.

라. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분		조 건
감 도		수신기입력전압 1㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
실효선택도	스퓨리어스 응답	수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 중간주파수로부터 희망파의 3배의 주파수(희망파주파수의 ±37.5㎑ 이내의 주파수를 제외한다)까지 수신기입력전압 4.47㎷의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
	감도억압효과	수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 400㎐의 정현파에 따라 주파수편이가 3㎑로 되도록 변조된 수신기입력전압 4.4㎷의 방해파를 인접하는 채널에 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것
상호변조특성		수신기입력전압 1.4㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 희망파보다 25㎑ 떨어진 수신기입력전압 2.5㎷의 무변조 방해파와 희망파보다 50㎑ 떨어진 400㎐의 정현파에 의한 주파수편이가 3㎑로 되도록 변조된 수신기입력전압 2.5㎷의 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 1% 이하일 것

마. 초단파대 무선전화 통신을 하는 경우 제14조에 따른 G3E전파를 사용하는 무선설비의 기술기준 중 수신설비의 기술기준에 적합할 것

④ G3E전파를 사용하는 무선전화에 의한 통신 및 디지털선택호출장치에 의한 통신을 하는 해안국으로서 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 전파를 사용하는 무선설비는 제3항에 적합할 것

제8조(수색구조용위치정보송신장치) ① 수색구조용레이더트랜스폰더의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 쉽게 조작할 수 있을 것

나. 수심 10m에서 5분이상 방수되는 것으로서 해수․기름 및 태양광선의 영향을 가능한 받지 아니할 것

다. 황색 또는 주황색 계통의 색채일 것

라. 본체의 보이는 곳에 기기의 작동방법, 취급방법 및 배터리 유효기간 등이 물에 지워지지 아니하도록 명백하게 표시되어 있을 것

마. 구명정에 손상을 줄 우려가 있는 예리한 모서리 등이 없을 것

바. 수동으로 작동 및 중지시킬 수 있을 것

사. 오조작에 의한 작동을 방지하는 장치가 있을 것

아. 전파가 발사될 준비상태 및 레이더전파에 응답하고 있음을 표시하는 기능이 있을 것

자. 정상적으로 작동하고 있음을 쉽게 알 수 있는 기능이 있을 것

차. 구명정에 고정시키지 아니하는 기기의 경우에는 물에 뜰 수 있는 끈을 갖출 것

카. 해면에서 사용하는 기기의 경우에는 물에 던졌을 때 정상의 상태로 복원될 수 있을 것

2. 송신장치의 조건

가. 주파수는 9,200㎒ 이상 9,500㎒ 이하의 범위를 소인할 수 있을 것

나. 주파수 소인의 시간은 7.5㎲±1㎲ 이내일 것

다. 주파수 소인의 형식은 톱니파형이고 그 복귀시간은 0.4㎲±0.1㎲ 이내일 것

라. 1회의 응답송신은 12회의 주파수 소인으로 형성되어 있을 것

마. 레이더전파의 수신 후 응답개시까지의 지연시간은 0.5㎲ 이내일 것

바. 1회의 전파발사 후 다음 응답이 가능할 때까지의 시간은 10㎲ 이내일 것

사. 등가등방복사전력은 400㎽ 이상일 것

3. 실효수신감도(해당 설비의 수신감도에 해당 설비의 수신공중선이득을 가한 것을 말한다)는 -50㏈m 이상일 것

4. 공중선의 조건

가. 구명정에 부착한 상태에서의 공중선의 높이는 해면으로부터 1m 이상일 것

나. 지향특성은 다음과 같을 것

(1) 공중선의 수평면은 ±2㏈ 이내의 무지향성일 것

(2) 공중선의 수직빔폭은 레이더트랜스폰더의 수평면 대비 ±12.5도 이상일 것

(3) 공중선의 편파면은 수평, 또는 원형일 것

5. 전원의 조건

가. 유효기간이 1년 이상인 전용 전지를 사용할 것

나. 전지의 용량은 96시간 대기상태 후, 1㎳의 주기로 레이더전파를 수신하는 경우 연속하여 8시간 동안 작동할 수 있을 것

② (선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기) 선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 쉽게 조작할 수 있고 휴대하기 편리할 것

나. 오조작에 의한 작동을 방지하는 기능이 있을 것

다.  정상적으로 작동하고 있음을 확인할 수 있는 기능(가시, 가청 또는 모두)이 있을 것

라. 수동으로 작동을 시작 및 중지시킬 수 있을 것. 단, 자동으로도 가능하다.

마. 해면 20m 높이에서 떨어뜨렸을 때 정상의 상태로 유지될 것

바. 수심 10m 깊이에서 최소 5분간 방수될 수 있어야 하며, 45°C의 급격한 온도변화에도 방수 기능이 유지될 것

사. 해수, 기름 및 태양광선의 영향을 가능한 받지 않을 것

아. 수색에 도움을 주기 위해 표면 전체가 황색 또는 주황색일 것

자. 부양 기능이 있는 경우에는 물에 뜨는 묶을 수 있는 끈을 갖출 것

차. 생존정에 손상을 줄 우려가 있는 예리한 모서리 등이 없을 것

카. 생존정에 부착한 상태에서의 공중선의 높이는 해면으로부터 1m 이상에 위치해야 하며, 본체의 보이는 곳에 작동방법, 시험방법 및 1차 전원의 유효기간 등이 식별이 용이하고 물에 지워지지 않도록 표시되어 있을 것

타. 1분 이하의 간격으로 정보를 송신할 수 있을 것

파. 내부에 위치정보 수집기능을 내장하고 현재 위치를 송신할 수 있을 것

하. 자체 시험기능을 가질 것

거. 1분 이내에 정상 작동되어 송신할 수 있을 것

너. 최소 9.26km 거리에서 검출되도록 할 것

더. 고유 식별부호를 저장하고 있어야 하며 쉽게 변경할 수 없을 것

러. 위성항행시스템과 시간동기를 잃어도 정보를 전송할 수 있어야 하며 위치정보 획득이 중단된 경우 또는 최종 수신된 위치정보를 한 번도 획득하지 못한 경우에는 기본값을 전송해야 한다.

2. 송신장치의 조건

가. 주파수는 161.975㎒와 162.025㎒를 사용할 것

나. 발사전파의 전파형식은 F1D를 사용할 것

다. 등가등방복사전력(EIRP)은 1W로 하며, 허용편차는 -3㏈ 이내일 것

라. 점유주파수대역폭의 허용치는 25㎑ 이내일 것

마. 발사전파의 주파수허용편차는 500㎐ 이내일 것

바. 스퓨리어스 발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9㎑ 이상 1㎓ 이하에서 평균전력은 -36㏈m 이하일 것

(2) 1㎓ 이상 4㎓ 이하에서 평균전력은 -30㏈m 이하일 것

(3) 아래 대역에서는 25uW 이하일 것

- 108MHz 이상 137MHz 이하

- 156MHz 이상 161.5MHz 이하

- 406.0MHz 이상 406.1MHz 이하

- 1525MHz 이상 1610MHz 이하

사. 통신방식은 시분할다중접속방식을 사용할 것

아. 입력 데이터는 변조전에 NRZI(Non-Return to Zero Inverted)로 부호화할 것

자. 변조방식은 GMSK/FM이고, 변조지수는 0.5일 것

차. 전송속도는 9,600bps이며, 허용편차는 50×10-6 이내일 것

카. 송신전력의 상승시간은 송신을 시작한 후 송신전력 안정상태의 80%에 이를 때까지의 시간이 1㎳ 이내일 것

타.  송신전력의 하강시간은 송신을 종료한 후 송신전력이 0이 될 때까지의 시간이 1㎳ 이내일 것

파. 송신 시작 1㎳ 경과 후 주파수안정도는 ±1㎑ 이내일 것

하. 송신을 위한 변조 스펙트럼은 다음과 같은 방사 마스크 이내일 것

(1) 반송파와 반송파로부터 ±10KHz 떨어진 주파수에서 0dBc 이하일 것

(2) 반송파로부터 ±10KHz 떨어진 주파수에서 -20dBc 이하일 것

(3) 반송파로부터 ±25KHz 이상 ±62.5KHz 이하 떨어진 주파수에서 -40dBc 이하일 것

(4) 반송파로부터 ±10KHz 이상 ±25KHz 이하 떨어진 주파수에서  두점(±10KHz, ±25KHz) 사이를 직선으로 연결한 레벨 이하일 것

거. 작동상태에서는 다음과 같은 방식으로 메시지가 전송될 것

(1) 전송할 메시지 종류는 국제전기통신연합(ITU)에서 정한 선박자동식별장치(이하 “AIS”라 한다) 기술기준의 표준메시지 중 표준메시지 1번 및 표준메시지 14번으로 할 것

(2) 표준메시지 1번에는 고유 식별부호, 위치, 대지침로, 대지속도를 포함하여야 하며 항해상태 항목은 14로 설정할 것

(3) 표준메시지 14번에는 "SART ACTIVE"라는 텍스트를 포함할 것

(4) 각각의 메시지는 채널 AIS-1(161.975㎒)과 채널 AIS-2(162.025㎒)를 교대로 사용하여 전송할 것

(5) 작동을 개시하면 표준메시지 1번을 75개의 슬롯 간격으로 8회 전송하되 1분±6초 간격으로 이를 반복할 것

(6) 최초 5번째 및 6번째로 전송하는 메시지는 표준메시지 14번으로 대체하여 전송해야 하며 이후 4 프레임(4분)마다 이를 반복할 것

(7) 표준메시지 1번의 통신상태를 나타내는 항목은 AIS 메시지의 구성 방법과 동일하게 적용할 것

너. 자체시험상태에서는 다음과 같은 방식으로 메시지가 전송될 것

(1) 전송할 메시지 종류는 ITU에서 정한 AIS 기술기준의 표준메시지 중 표준메시지 1번 및 표준메시지 14번으로 할 것

(2) 표준메시지 1번에는 고유 식별부호, 위치, 대지침로, 대지속도를 포함하여야 하며 항해상태 항목은 15(미지정)로 설정할 것

(3) 표준메시지 14번에는 "SART TEST"라는 텍스트를 포함할 것

(4) 각각의 메시지는 채널 AIS-1(161.975㎒)과 채널 AIS-2(162.025㎒)를 교대로 사용하여 전송할 것

(5) 1번째 및 8번째 메시지는 표준메시지 14번으로, 2번째 내지 7번째 메시지는 표준메시지 1번을 전송할 것

(6) 자체시험 메시지는 위치 및 시각 정보 등을 획득한 후에 전송을 개시하여야 하며 75개의 슬롯 간격으로 8개의 메시지를 전송하고 난 후 자동 종료되어야 할 것. 단 15분 이내에 위치 및 시각 정보 등을 획득되지 못하면 관련 정보를 기본값으로 전송할 것

3. 전원은 -20°C에서 +55°C까지의 범위에서 96시간 이상 운용할 수 있어야 하며 장비의 기능 시험에도 사용이 가능할 것

4.  -20°C에서 +55°C까지의 온도환경에서 안정적으로 동작하고, -30°C에서 +70°C까지의 범위에서도 보존이 가능할 것

제9조(네비텍스수신기) 네비텍스수신기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 518㎑의 FIB전파를 수신하여 인쇄 또는 표시하는 기능이 있어야 하고, 또한 490㎑와 4,209.5㎑의 F1B전파를 선택적으로 수신하여 인쇄 또는 표시하는 기능이 있을 것(다만, 490㎑ 또는 4,209.5㎑의 수신으로 인해 518㎑의 수신에 방해를 주지 아니할 것)

나. 수신기능 및 인쇄 또는 표시기능이 정상으로 작동하고 있음을 쉽게 확인할 수 있을 것

다. 수색 및 구조정보를 수신한 경우에는 수동으로만 정지시킬 수 있는 특별경보기능이 있을 것

라. 제6조에 따른 협대역직접인쇄전신장치의 기술기준에 적합한 협대역직접인쇄전신통신을 수신하여 인자 또는 표시할 수 있을 것

마. 수색 및 구조정보의 수신을 표시하는 경보기능이 경고 및 기타정보의 수신을 표시하는 경보기능을 겸하는 경우는 경고 및 기타정보의 수신을 표시하는 경보를 동작시키지 않는 기능을 가질 것

바. 0에서 9까지의 숫자의 입력패널을 갖는 경우는 그 숫자의 배열은 국제전기통신연합의 권고 E.161에 의한 것일 것

사. 제5조제1항제1호라목부터 자목까지의 조건에 적합할 것

2. 감도

가. 150㎊의 용량과 10Ω의 저항과의 직렬회로에 의한 의사공중선회로를 사용하여 수신기 입력전압 5㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 4% 이하일 것

나. 50Ω의 저항에 의한 의사공중선회로를 사용하여 수신기입력전압 2㎶의 희망파신호를 가한 경우에 문자오류율이 4% 이하일 것

3. 150㎊의 용량과 10Ω의 저항과의 직렬회로에 의한 의사공중선회로를 사용하여 수신기입력전압 10㎶의 희망파신호를 가한 상태에서 다음의 무변조 방해파를 가한 경우에 문자오류율이 4% 이하일 것

가. 수신기입력전압의 방해파

490㎑ 수신기의 방해파 주파수	518㎑ 수신기의 방해파 주파수	4,209.5㎑ 수신기의 방해파 주파수	수신기 입력전압
489㎑ 이상 489.5㎑ 이하, 490.5㎑ 이상 491㎑ 이하	517㎑ 이상 517.5㎑ 이하, 518.5㎑이상 519㎑ 이하	4,208.5㎑ 이상 4,209㎑ 이하, 4,210㎑ 이상 4,210.5㎑ 이하	100㎶
487㎑ 이상 489㎑ 이하, 491㎑ 이상 493㎑ 이하	515㎑ 이상 517㎑ 이하, 519㎑ 이상 521㎑ 이하	4,206.5㎑ 이상 4,208.5㎑ 이하, 4,210.5㎑ 이상 4,212.5㎑ 이하	1㎷
100㎑ 이상 487㎑ 이하, 493㎑ 이상 30㎒ 이하	100㎑ 이상 515㎑ 이하, 521㎑ 이상 30㎒ 이하	100㎑ 이상 4,206.5㎑ 이하, 4,212.5㎑ 이상 30㎒ 이하	31.6㎷
156㎒ 이상 174㎒ 이하 및 450㎒ 이상 470㎒ 이하

나. 수신기입력전압 5㎶의 490㎑, 518㎑, 4,209.5㎑의 방해파

다. 상호변조를 발생하는 관계에 있는 수신기입력전압 31.6㎷의 2개의 방해파(488㎑ 이상 492㎑ 이하, 516㎑ 이상 520㎑ 이하 및 4,207.5㎑ 이상 4,211.5㎑ 이하의 것을 제외한다)

4. 수신, 인자 및 표시기능의 조건

가. 국의 식별표시부호(통신범위를 식별하기 위하여 송신해안국으로 결정되는 1개의 영문자를 말한다. 이하“B1”이라 한다)를 사용해서 수신의 필요가 없이 해안국의 통보를 수신의 대상에서 제외할 수 있을 것. 단, 이 수신의 대상에서 제외하기 위하여 사용한 B1을 쉽게 확인할 수 있을 것

나. 메시지의 식별부호(메시지의 종류를 식별하기 위하여 송신해안국이 메시지에 정한 1개의 영문자를 말한다. 이하 “B2”라 한다)를 사용해서 수색 및 구조 정보 이외의 메시지를 수신의 대상에서 제외하는 것이 가능할 것. 단, 이 수신의 대상에서 제외하기 위하여 사용한 B2를 쉽게 확인할 수 있을 것

다. 수신하기 위하여 B1 및 B2의 정보는 전원이 끊어진 경우에도 6시간 이상 기억되어 있을 것

라. 메시지의 일련번호(각 B2에 따르는 두자리의 숫자를 말한다. 이하 “B3B4”라 한다)가 “00”의 것은 항상 수신 때마다 인자 또는 표시 될 것

마. 수신한 통보의 문자오류율이 4% 이하의 경우에만 그 메시지의 B1, B2 및 B3B4(이하 “메시지ID”라 한다)가 기억될 것

바. 수신기는 메시지ID를 200개 이상 기억하고, 동시에 기억용량을 초과하는 경우에는 최근의 것이 우선하여 기억될 것

사. 메시지ID는 통보의 수신으로부터 60시간 후까지 기억되고, 또한 72시간 후까지 기억으로부터 지워질 것

아. 기억되어 있는 메시지ID와 같은 ID의 메시지는 수신하여도 인자 또는 표시하지 않는 기능을 가질 것

자. 인쇄방식으로만 구성된 네비텍스 수신기에서 용지가 끊어진 경우에는 수신한 메시지의 인자가 중단됨과 동시에 해당 메시지의 ID는 기억되지 않을 것. 또한, 용지가 장착되기까지는 새로운 메시지의 ID가 기억되지 않을 것

차. 수신한 메시지의 문자에 오류가 검출된 경우에는 해당 문자 대신“*”가 인자 또는 표시될 것

카. 메시지의 인자완료 또는 중단 후는 자동적으로 캐리지(carriage)복귀 및 개행(이하“자동복귀개행”이라 한다)이 행하여질 것

타. 자동복귀개행에 따라 2분의 1어는 해당 1어가 2분된 것을 표시하여 인자될 것

파. 1행당 32자(국문 16자) 이상 인자 가능할 것

하. 20만자(국문 10만자) 이상의 인자가 가능한 용지를 장착 가능할 것

거.  용지의 종료 또는 종료가 다가왔음을 표시하는 경보기능을 가질 것

너. 표시장치는 메시지 본문의 16줄 이상을 표시할 수 있을 것

더. 표시장치에서 확인되지 않은 메시지는 24시간 이내에서는 즉시 표시될 것

러. 수신기는 평균 500문자 메시지를 200개 이상 기억할 수 있어야 하며 저장용량이 초과한 경우에 삭제할 수 있을 것

머. 수신된 메시지는 보존부호에 의해 유용한 저장용량의 25%이하로 보존할 수 있을 것(단, 필요에 의해 해제할 수 있을 것)

제10조(인말새트선박지구국) ① 인말새트 C형 선박지구국의 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 점검 및 보수를 쉽게 할 수 있을 것

나. 식별부호를 쉽게 변경할 수 없을 것

다. 조난경보를 쉽게 송출할 수 있고, 오조작에 의한 송출을 방지하는 장치가 있을 것

라. 조난경보의 송신을 위한 조작이 둘 이상의 장소에서 가능할 것

마. 사용하는 전파의 주파수 및 시간슬롯(time slot)은 통신망 관리기능을 가지고 있는 해안지구국에서 인말새트우주국의 중계에 의해 항상 송신되고 있는 시분할다중접속방식의 신호(이하 “NCS Common TDM"이라 한다)를 수신하는 것에 따라 자동적으로 선택될 것

바. 0에서 9까지 숫자의 입력패널을 가지고 있는 경우에는 그 숫자의 배열을 국제전기통신연합의 권고 E.161에 따른 것일 것

사. 제5조제1항제1호라목부터 자목까지의 조건에 적합할 것

아. 수신한 통보의 인자가 가능할 것

자. 과열을 피하기 위한 기능(통보의 송신이 종료한 후, 조난통신을 제외, 일정기간 통신을 중단하는 것을 포함한다)을 갖출 것

차. 다음의 표시기능을 갖출 것

(1) NCS Common TDM의 동기상태

(2) 조난경보에 대한 해안지구국에서의 응답

(3) 전파발사의 유무

2. 송신장치의 조건

가. 주파수허용편차는 150㎐ 이하일 것

나. 무변조시에 스퓨리어스 발사의 등가등방복사전력강도의 허용치는 임의의 3㎑폭에서 별표 19에 표시하는 곡선치로 할 것. 다만, 이격주파수가 1㎒ 이하인 경우의 무변조시 주파수별 스퓨리어스 발사의 허용치는 다음 표와 같다.

이격주파수	스퓨리어스 발사의 허용치
5㎑ 이하	반송파전력보다 25㏈ 낮은 값
5㎑ 초과 100㎑ 이하	반송파전력보다 45㏈ 낮은 값
100㎑ 초과 1㎒ 이하	반송파전력보다 50㏈ 낮은 값

다.  고조파(18㎓ 이하의 주파수에 한한다) 발사강도의 허용치는 등가등방복사전력이 -25㏈W 이하인 값으로 할 것

라. 변조방식은 위상변조일 것

마. 송신속도는 600bps 또는 1,200bps일 것

바. 위상잡음 레벨은 별표 20에 표시한 곡선의 값을 초과하지 않을 것

사. 1,626.5㎒에서 1,646.5㎒까지 5㎑ 간격의 어느 주파수도 자동적으로 선택하여 송신 가능할 것

아. 송신주파수는 해안지구국에서 송신되는 시분할다중접속방식 채널의 반송파주파수를 기준으로 하여 생성될 것.

자. 등가등방복사전력은 별표 21에 나타내는 곡선의 값 이상일 것. 다만, 어떠한 방향에 있어서도 +16㏈W를 초과하지 않을 것

차. 1㎑의 대역 내에 복사되는 전력은 다음의 값을 초과하지 않을 것

송신속도	이격주파수(반송파주파수로부터 차의 주파수를 말함. 이하 같다)	1㎑의 대역 내에 복사되는 전력의 무변조반송파에 대한 비
600bps	±4.2㎑	-26.5㏈
	±48.6㎑	-48㏈
1,200bps	±4.2㎑	-23.5㏈
	±48.6㎑	-45㏈

카. 한 번에 송신 가능한 패킷(packet)의 수는 255 이하일 것

타. 해안지구국에서 송신된 시분할다중방식의 신호에 의해 송신속도를 600bps 또는 1,200bps로 절체 시킬 것

파. 통신을 위한 송신신호는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 오류정정부호는 코드율 0.5, 구속길이 7인 중첩부호로 하고 그 다항식은 다음과 같을것

[eqn: rm G1(X) & =1+X ^{2} +X ^{3} +X ^{5} +X ^{6}# # rm G2(X) & =1+X+X ^{2} +X ^{3} +X ^{6}]

(2) 송신속도의 안정도는 10초간에 ±1×10-6 이하일 것

하.  통신을 위한 송신신호(호출하기 위한 것을 제외)는 파목 외에 다음의 조건에 적합할 것

(1) 구성은 별표 22과 같을 것

(2) 동기부호는 다음의 부호열이 2회 반복될 것

0000 0111 1110 1010

1100 1101 1101 1010

0100 1110 0010 1111

0010 1000 1100 0010

(3) (2)의 경우에는 동기부호는 오류정정부호화가 되지 않은 채 송신될 것

거. 호출하기 위한 송신신호는 파목 외에 다음의 조건에 적합할 것

(1) 구성은 별표 23와 같을 것

(2) 동기부호는 하목의 (2)에서 정한 부호열을 1회 송신할 것

(3) (2)의 경우에서 동기부호는 오류정정부호가 되지 않은 채 송신될 것

3. 수신장치의 조건

가. 1,530㎒이상 1,545㎒이하에서 5㎑ 간격의 어느 주파수에도 자동적으로 동조 가능할 것

나. 통신상태에 있는 시간외에는 NCS Common TDM에 동조하여 있을 것

다. 수신신호는 다음과 같을 것

(1)  오류정정부호는 오차의 2분의 1, 구속길이 7의 중첩부호로 하고, 그 다항식은 다음과 같다.

[eqn: rm G1(X) & =1+X ^{2} +X ^{3} +X ^{5} +X ^{6}# # rm G2(X) & =1+X+X ^{2} +X ^{3} +X ^{6}]

(2) 전송속도는 1,200bps 일 것

(3) 동기부호는 제2호 하목의 (2)에 정한 것일 것

라. 복조기 입력까지의 선택도 특성은 별표 24를 따를 것

마. 패킷 오류율은 다음 조건의 것에 송신 패킷의 길이가 128바이트(byte) 일 때 0.08 이하, 48바이트 일 때 0.027 이하일 것

(1) ±0.06㎐의 초기 클럭(clock)주파수 오프셋(off-set) 상태에서 다음의 (가)에서 (마)까지의 전파를 가한 경우

(가) 1,530㎒에서 1,545㎒의 범위의 주파수의 전파

(나) 페이딩(fading)을 받지 않는 -146.5㏈W/m2의 전력속밀도의 전파

(다) 초기주파수 오프셋이 ±850㎐에 있어서 그 주파수 변동이 3초간에 -50㎐에서 +50㎐까지로 되는 전파

(라) 별표 25에 나타나는 위상잡음의 전파

(마) 직접파와 반사파의 비가 7㏈의 다중경로 페이딩의 전파

(2) 반송파로부터 ±5㎑ 떨어진 점에서 무변조 반송파레벨에 대하여 +5㏈의 상대레벨(최대주파수편이가 12㎑로 되는 변조기 입력레벨을 0㏈로 하는 레벨을 말한다. 이하 같다)을 갖는 방해파[600bps (1,200Symbol/s)에서 BPSK로 변조된]를 가한 경우

(3)  -15㏈W/m2의 전력속밀도의 1,626.5㎒부터 1,646.5㎒까지의 방해파를 가한 경우

4. 공중선의 조건

가. 축비는 앙각 5도에서 90도까지 및 방위각 0도에서 360도까지의 범위에서 6㏈ 이하일 것

나. 공중선계의 절대이득과 수신장치의 등가잡음 온도와의 비는 별표 26에 표시하는 곡선의 값 이상일 것

다. 송신 또는 수신할 전파의 편파는 우선원편파일 것

5. 전원회로를 통하여 외부에 전달된 전기적 잡음(전자간섭)의 레벨은 별표 27의 값을 초과하지 않을 것

② 인말새트 고기능 그룹 호출수신기의 기술기준은 제1항제1호가목, 바목 및 사목과 제1항제4호나목의 규정에 따른 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 자동수신 및 인쇄기능이 있을 것

나. 조난통신 및 긴급통신을 수신한 경우에는 수동으로만 정지시킬 수 있는 특별경보기능이 있을 것

다. 수신기능 및 인쇄기능이 정상으로 작동하고 있음을 쉽게 확인할 수 있을 것

라. NCS Commom TDM의 번호를 적어도 20개의 조난통보에 대해 기억 가능하고, 또한 선택 가능할 것

마. 다음의 표시기능을 갖출 것

(1) NCS Common TDM의 동기상태

(2) 통보의 착신

2. 수신장치의 조건은 제1항제3호다목부터 마목까지의 규정에 따른 조건을 준용함

3. 공중선의 조건

가. 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

나. 축비는 앙각 5도에서 90도까지 및 방위각 0도에서 360도까지의 범위에서 6㏈ 이하일 것. 다만, 인말새트우주국을 자동 추적하는 것에 있어서는 적용하지 않는다.

4. 전원회로를 통하여 외부에 전달된 전기적 잡음의 레벨은 별표 27의 값을 초과하지 않을 것

5. 수신 및 인쇄기능의 조건

가. 통보의 종류에 의한 수신기의 가부선택이 가능한 것일 것. 다만, 조난통신․긴급통신 및 안전통신은 항상 수신될 것

나. 통보의 기억용으로 32,768byte 이상의 용량을 가질 것

다. 오류 없이 수신된 통보의 식별신호(이하 “ID"라 함)를 기억시킬 것

라. 기억된 ID의 수는 255 이상이고 또한 기억용량을 초과하는 경우에는 최신의 것을 먼저 기억시킬 것

마. ID는 통보의 시간부터 60시간 후까지 기억되고, 또한 72시간 후까지 기억으로부터 소거될 것

바.  기억되어 있는 ID와 같은 ID의 통보는 수신하여도 인자 되지 않는 기능을 가질 것

사. 통보에는 수신한 일자 및 시각[협정세계시(UTC)로 한다]을 부가하여 표시 또는 인자할 것

아. 수신한 문자에 오류가 있는 경우에는 하선표시 “-”의 인자를 할 것

자. 하나의 단어를 복수의 행에 걸쳐서 표시 또는 인자하지 않을 것

차. 한 줄에 40자 이상 인자 가능할 것

카. 용지의 종료가 끝나 감을 나타내는 가청경보기능을 가질 것

6.  공중선 및 수신기를 인말새트 C형 선박지구국과 공유하는 경우에는 제2항제2호 및 제3호는 적용하지 않을 것

③ 인말새트 M형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 제1항제1호가목부터 나목까지에 따른 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 송신장치의 조건

가. 주파수허용편차는 1,091㎐ 이하일 것

나. 변조시의 스퓨리어스발사(고조파발사를 제외한다)의 등가등방복사전력강도의 허용치는 다음과 같을 것

(1) 표준동조범위형 무선설비는 임의의 4㎑폭에서 별표 18에 표시하는 곡선치로 할 것. 다만, 1,626.4㎒이상 1,646.6㎒ 이하의 주파수대에서의 변조시 주파수별 스퓨리어스발사의 허용치는 이격주파수가 100㎑를 초과하는 경우 60㏈c 이상 낮은 값으로 한다.

(2) 한정동조범위형 무선설비는 임의의 4㎑폭에서 별표 18에 표시하는 곡선치로 할 것. 다만, 1,631.4㎒ 이상 1,646.6㎒ 이하의 주파수대에서의 변조시 주파수대별 스퓨리어스발사의 허용치는 이격주파수가 100㎑를 초과하는 경우 60㏈c 이상 낮은 값으로 한다.

다. 변조방식은 위상변조일 것

라. 송신속도는 통신의 종류에 따라 다음과 같을 것

(1) 무선전신에 의한 통신(호출 또는 응답을 하기 위한 것에 한한다)을 하는 경우에는 3,000bps(허용편차는0.01%로 한다)일 것

(2)  (1) 이외의 통신을 하는 경우에는 8,000bps (허용편차는 0.01%로 한다)일 것

마. 위상잡음레벨은 별표 20에 표시한 곡선치를 초과하지 않을 것

바. 송신전력의 값이 통상의 값을 5㏈ 이상 상회하는 경우에는 송신이 즉시 정지되는 기능이 있을 것

2. 수신장치의 조건

가. 공중선계의 절대이득과 수신장치의 등가잡음온도와의 비는 -10㏈ 이상일 것

나. 무선전신에 의한 통신을 하는 경우

(1) 무선전신에 의한 통신(호출 및 회선할당을 하는 방식의 무선전신에 의한 통신을 제외한다)을 하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 924㎐이고, 클럭주파수편차가 0.35×10-6이며 4상위상변조파(QPSK)의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 41.6㏈로 되는 레벨의 전파를 수신하는 경우의 복조 후 비트(bit)오류율은 3,600초 이상의 시간에 있어서 95%의 확률로서 0.001% 이하일 것

(2) 호출 및 회선할당을 하는 방식의 무선전신에 의한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 924㎐이고, 클럭주파수편차가 0.35×10-6이며, 2상위상변조파(BPSK)의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 39.9㏈로 되는 레벨의 전파를 수신하는 경우의 복조 후 비트오류율은 3,600초의 시간에 있어서 80%의 확률로서 0.001% 이하일 것

다. 무선전화에 의한 통신을 행하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 924㎐이고, 클럭주파수편차가 0.35×10-6이며, 4상위상변조파의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비	복조후의 비트오류율
42㏈	10초 이상의 시간에 있어서 90%의 확률로서 4% 이하일 것
43.4㏈	20초 이상의 시간에 있어서 90%의 확률로서 2% 이하일 것

3. 공중선의 조건

가. 축대칭 공중선을 사용하는 경우 주복사의 방향으로부터 떨어진 각도에 대한 절대이득이 다음 표와 같을 것

주복사방향에서의 떨어진 각도(θ)	절 대 이 득
40도 이상 110도 이하	41 - 25log10θ㏈에 의한 값 이하
110도 초과 180도 이하	-5㏈ 이하

나. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

④ 인말새트 B형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 제1항제1호가목부터 나목의 규정에 따른 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 송신장치의 조건

가. 주파수허용편차는 200㎐ 이하일 것

나. 변조시 스퓨리어스발사(고조파발사를 제외한다)의 등가등방복사전력강도의 허용치는 임의의 4㎑폭에서 별표 19에 표시하는 곡선치로 할 것. 다만, 1,626.4㎒ 이상 1,646.6㎒ 이하의 주파수대에서의 변조시 주파수대별 스퓨리어스발사의 허용치는 이격주파수가 100㎑를 초과하는 경우 60㏈c 이상 낮은 값으로 한다.

다. 고조파발사(18㎓ 이하 주파수에 한한다) 강도의 허용치는 등가등방복사전력이 -23㏈W 이하의 값으로 할 것.

라. 변조방식은 위상변조일 것

마. 송신속도는 24,000bps(허용편차는 0.4×10-6으로 한다)일 것

바. 위상잡음레벨은 별표 20에 표시한 곡선치를 초과하지 않을 것

사. 송신전력의 값이 통상의 값을 2㏈ 이상 상회하는 경우에 송신이 즉시 정지되는 기능이 있을 것

2. 수신장치의 조건

가. 공중선계의 절대이득과 수신장치의 등가잡음온도와의 비는 -4㏈ 이상일 것

나. 무선전신에 의한 통신(데이터전송을 하는 경우에는 300bps의 것에 한한다)을 하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 925㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 2상위상변조파의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 40.7㏈로 되는 레벨의 전파를 수신하는 경우의 복조후 비트오류율은 3,600초의 시간에 있어서 80%의 확률로서 0.001% 이하일 것. 다만, 300bps를 초과한 데이터전송을 하는 방식의 무선전신에 의한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 925㎐이고, 클럭주파수편차가 0.35×10-6이며, 4상 위상변조파의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 46.5㏈로 되는 레벨의 전파를 수신하는 경우의 복조 후 비트오류율은 1,000초 이상의 시간에 있어 80%의 확률로서 0.001% 이하로 한다.

다. 무선전화에 의한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수편차가 925㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 4상위상변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조 후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비	복조후의 비트오류율
47.2㏈	10초 이상의 시간에 있어서 98%의 확률로 1% 이하일 것
48.6㏈	1,000초 이상의 시간에 있어서 80%의 확률로 0.01% 이하일 것

3. 공중선의 조건

가. 주복사의 방향으로부터 떨어진 각도에 대한 절대이득이 다음 표와 같을 것

주복사방향에서의 떨어진 각도(θ)	절대이득
16도 이상 21도 미만	8㏈ 이하
21도 이상 57도 미만	41 - 25log10θ㏈에 의한 값 이하
57도 이상 180도 미만	-3㏈ 이하

나. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

다. 축비는 최대지향방향에서 2㏈ 이하일 것

라. 공중선은 통상 일어나는 선박의 움직임, 선박의 항행 및 인말새트우주국의 위치변동에 대하여 인말새트우주국 자동추적이 가능할 것

마. 레이돔(radome)은 수분 및 염분 등에 의한 특성의 저하가 가능한 적을 것

바. 하나의 통신계에 둘 이상의 선상장치(인말새트선박지구국의 무선설비 중 선실 외에 설치하는 장치를 말한다. 이하 같다)를 갖는 경우에는 다음과 같을 것

(1) 각각의 선상장치를 자동 및 수동으로 쉽게 절체하는 것이 가능할 것

(2) 선상장치의 자동 절체는 전파차폐의 검출후 최초의 상보동기부호를 검출하고 나서 1㎲ 이내에 하는 것이 가능할 것

⑤ 인말새트 mini-M형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 제1항제1호가목부터 나목까지에 따른 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 송신장치의 조건

가. 주파수 허용편차는 1,250㎑ 이하일 것

나. 변조시의 스퓨리어스 발사(고조파발사를 제외한다)의 등가등방복사전력강도의 허용치는 임의의 4㎑폭에 대해 별표 19에 표시하는 곡선치로 할 것. 다만, 1,626.4㎒ 이상 1,660.6㎒이하의 주파수대에 있어서의 변조시 주파수대별 스퓨리어스 발사의 허용치는 이격주파수가 100㎑를 초과하는 경우 60㏈c 이상 낮은 값으로 한다.

다. 고조파 발사(18㎓ 이하의 주파수에 한한다) 강도의 허용치는 등가등방복사전력이 -23㏈W 이하의 값으로 할 것

라. 변조방식은 위상변조일 것

마.  송신 속도는, 통신의 종류에 따라 다음과 같을 것(허용편차는 0.001%로 한다)

(1) 무선전신에 의한 통신(호출 또는 응답을 하기 위한 것에 한한다)을 하는 경우에는 3,000bps일 것

(2) 무선 고속 데이터에 의한 통신을 하는 경우에는 4,400bps 또는 268,800bps일 것

(3)  (1) 및 (2) 이외의 통신을 실시하는 경우 5,600bps 또는 24,000bps일 것

바. 위상잡음레벨은 가능한 한 별표 20에 표시한 곡선치를 초과하지 않을 것

사. 송신 전력의 값이 통상의 값을 5㏈이상 상회하는 경우에는 송신이 즉시 정지되는 기능이 있을 것

2. 수신장치의 조건

가. 공중선계의 절대 이득과 수신장치의 등가잡음온도와의 비는 다음의 (1) 또는 (2)에 규정하는 값 이상일 것

(1) 무선 고속데이터에 의한 통신기능을 가지는 무선설비의 경우 -7㏈

(2) (1) 이외의 무선설비의 경우 -17㏈

나. 무선 전화에 의한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수 편차가 1,110㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 4상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비	복조 후의 비트오류율
47.2dB	100초 이상의 시간에 있어서 4% 이하일 것
48.6dB	300초 이상의 시간에 있어 2% 이하일 것

다. 무선 데이터 통신(팩시밀리 전송을 포함한다)을 하는 경우에는 반송파의 편차가 1,110㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 4상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조 후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비	복조 후의 비트오류율
데이터 전용 모드에 대해 40.1dB	3,600초 이상의 시간에 있어서 0.001% 이하일 것
데이터 및 시그널유니트 공용 모드에 대해 40.5dB	2,000초 이상의 시간에 있어서 0.025% 이하일 것

라. 호출 및 회선 할당을 하기 위한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수 편차가 924㎐, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 2상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비가 39.9㏈인 레벨에서 수신한 경우에 있어서의 비트오류율은 임의의 1시간에 있어서 80%의 확률로 0.001% 이하일 것

마. 무선 고속 데이터 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수 편차가 1,110㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 16치 직교 진폭변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비가 53.22㏈인 레벨에서 수신한 경우에 있어서의 비트오류율은 1,500초 이상의 시간에 있어서 10×10-6 이하일 것

3. 공중선의 조건

가. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

⑥ 인말새트 D+형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 다음과 같다.

1. 공통 조건

가. 사용하는 전파의 주파수 및 시간 슬롯(time slot)은 통신망 관리 기능을 가지고 있는 육상지구국에서 인말새트 우주국의 중계에 의해 수신함으로써 자동적으로 선택될 것

2. 송신장치의 조건

가. 주파수허용편차는 150㎐ 이하일 것

나. 변조방식은 주파수변조방식일 것

다. 송신 속도는 4bit/s, 16bit/s, 32bit/s, 64bit/s 또는 128bit/s의 어느 하나라도 자동적으로 선택할 수 있을 것

라. 등가등방복사전력은 -3㏈ 이상일 것. 다만, 어떠한 방향에 있어서도 9㏈를 초과하지 않을 것

3. 수신장치의 조건

가. 공중선계의 절대이득과 수신장치의 등가잡음온도와의 비는 -25dB 이상일 것

4. 공중선의 조건

가. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

⑦　인말새트 Fleet형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 제1항 제1호 가목부터 다목까지에 따른 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 송신장치의 조건은 제5항 1호 각 목의 조건을 준용함

2. 수신장치의 조건

가. 공중선계의 절대이득과 수신 장치의 등가잡음온도와의 비는 -4㏈ 이상일 것

나. 무선 전화에 의한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수 편차가 1,110㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 4상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비	복조 후의 비트오류율
41㏈	500초 이상의 시간에 있어서 4% 이하일 것
42.5㏈	1,500초 이상의 시간에 있어서 2% 이하일 것

다. 무선데이터에 의한 통신을 실시하는 경우 반송파의 주파수 편차가 1,110㎐, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 4상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비에 대한 복조후 비트오류율이 다음 표와 같을 것

반송파 전력과 잡음의 전력밀도와의 비	복조 후의 비트오류율
데이터 전용 모드에 대해 40.1㏈	3,600초 이상의 시간에 있어서 0.001% 이하일 것
데이터 및 시그널 유니트 공용 모드에 대해 40.5㏈	2,000초 이상의 시간에 있어서 0.025% 이하일 것

라. 호출 및 회선 할당을 하기 위한 통신을 하는 경우에는 반송파의 주파수 편차가 924㎐, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 2상 위상 변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비가 39.9㎐인 레벨에서 수신한 경우에 있어서의 비트오류율은 임의의 1시간에 있어서 80%의 확률로 0.001% 이하일 것

마. 무선 고속데이터 통신을 하는 경우에는, 반송파의 주파수 편차가 1,110㎐이고, 클럭주파수 편차가 0.35×10-6이며, 16치 직교 진폭변조파의 반송파 전력과 잡음의 전력 밀도와의 비가 61.2㏈인 레벨에서 수신한 경우에 있어서의 비트오류율은 48시간 이상의 시간에 있어서 10×10-6 이하일 것

3. 공중선의 조건

가. 주복사의 방향으로부터 떨어진 각도에 대한 절대 이득이 다음 표와 같을 것

주복사 방향에서의 떨어진 각도(θ)	절대 이득
18도 이상 21도 미만	8 dB 이하
21도 이상 57도 미만	41－25log10θdB에 의한 값 이하
57도 이상 180도 이하	-3 dB 이하

나. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

⑧ 인말새트 FleetBroadband형 선박지구국의 무선설비 기술기준은 다음과 같다.

1. 송신 장치의 조건

가. 주파수허용편차는 1,660㎐ 이하일 것

나.  변조시 스퓨리어스발사의 등가등방복사전력 강도의 허용치는 무변조시 기본주파수의 등가등방복사전력보다 60㏈ 이상 낮은 값으로 할 것

다. 변조방식은 위상변조 또는 16치 직교 진폭변조일 것

라. 송신 속도는 33,600bps, 67,200bps, 134,400bps, 187,200bps, 234,000bps, 268,800bps, 302,400bps 또는 604,800bps 중 하나일 것(허용 편차는 0.001%로 한다)

2.  수신장치의 조건으로 공중선계의 절대 이득과 수신장치의 등가 잡음 온도와의 비는 -18.5㏈ 이상일 것

3. 공중선의 조건

가. 주복사의 방향으로부터 떨어진 각도에 대한 절대 이득이 다음 표와 같을 것

주복사 방향에서의 떨어진 각도(θ)	절대 이득
40도 이상 90도 미만	47 - 25log10θdB에 의한 값 이하
90도 이상	-2 dB 이하

나. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

⑨ 해역에서 운용되는 구조물위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 사용하는 전파의 주파수 및 시간슬롯(time slot)은 통신망 관리기능을 가지고 있는 해안지구국에서 인말새트우주국의 중계에 의해 항상 송신되고 있는 “NCS Common TDM"을 수신하는 것에 따라 자동적으로 선택될 것

나. 무선전신에 의한 통신(해안지구국을 호출하기 위한 것을 제외한다)을 하는 경우에는 시분할다중접속방식에 따라 송신되고, 또한 시분할다중접속방식에 따라 수신할 수 있을 것

다. 무선전화에 의한 통신을 하는 경우에는 한 개의 반송파에 대하여 1채널의 음성에 의해 변조 할 것

2. 송신장치의 조건

가. 주파수의 허용편차는 250㎐일 것

나. 무변조시 스퓨리어스 발사(고조파 발사를 제외)의 등가등방 복사전력 강도의 허용치는 임의의 4㎑폭에서 별표 28에 나타나는 곡선의 값으로 할 것. 다만, 1,636.5㎒에서 1,645㎒까지의 주파수대에서 무변조시의 주파수마다의 스퓨리어스 발사의 허용치는 다음의 표에 정한 것과 같다.

이 격 주 파 수	스퓨리어스 발사의 허용치
25㎑ 이하	반송파전력보다 50㏈ 낮은 값
25㎑를 초과하는 것	반송파전력보다 60㏈ 낮은 값

다. 고조파발사(18㎓ 이하의 주파수에 한함)의 강도의 허용치는 등가등방복사전력이 -23㏈W 이하인 값으로 할 것

라. 1,636.5㎒에서 1,644.975㎒까지 25㎑ 간격의 어느 주파수도 자동적으로 선택하여 송신 가능할 것

마. 등가등방복사전력은 36㏈W를 기준으로 하여 -2㏈에서 +1㏈까지 일 것

바. 무선전신에 따라 통신을 하는 경우의 조건

(1) 송신속도는 4,800bps(허용편차는 0.01%로 한다)일 것

(2) 반송파전력에 대한 위상잡음레벨은 가능한 한 별표 20에 표시한 곡선의 값을 초과하지 아니할 것

(3) 송신전력의 값(160㎳ 사이의 적분 값으로 한다)이 통상의 값을 4㏈ 이상 상회하는 경우에는 송신이 즉시 정지되는 기능이 있을 것

(4) 변조방식은 차등부호화(입력신호 “±”일 때 위상이 180도 변화하는 것을 말한다)에 의한 2상위상변조(BPSK)방식일 것

(5) 통신을 위한 송신신호(호출하기 위한 것을 제외한다)는 다음의 조건에 적합할 것

(가) 구성은 별표 29과 같을 것

(나) 전치부호는 반송파 재생용 부호, 클럭 재생용 부호 및 동기부호로 구성되어 있을 것

(다) 반송파 재생용 부호는 50비트로 구성되고 각 비트는 모두 “1”일 것

(라) 클럭 재생용 부호는 29비트로 구성되고 각 비트는 모두 “1”일 것

(마) 동기부호는 “0000 1000 0101 0011 0101 1001 1111”일 것

(6) 호출을 위한 송신신호는 다음과 같을 것

(가) 구성은 별표 30와 같을 것

(나) 전치부호는 (5)의 (나)에서 (마)까지의 조건에 적합할 것

(다) 오류정정부호는 BCH 부호로서 그 다항식은 다음과 같을 것

[eqn: G LEFT ( X RIGHT ) `=`1`+`X`+`X ^{2} `+`X ^{4} `+`X ^{5} `+`X ^{6} `+`X ^{8} `+`X ^{9} `+`X ^{10}# # ````````````````````````````+`X ^{13} `+`X ^{16} `+`X ^{17} `+`X ^{19} `+`X ^{20} +`X ^{22} `+`X ^{23} `+`X ^{24}]

(7) 부호 “1”이 연속으로 이루어진 변조신호를 입력할 때 반송주파수에서 50㎑ 떨어진 주파수로부터 매 6.3㎑폭당의 전력레벨은 될 수 있는 한 반송파 레벨보다 40㏈ 이상 낮게 하기 위한 롤오프필터(roll-off filter) 특성을 가질 것

(8) 호출을 하는 경우에는 그때마다 2파의 호출용 주파수가 교대로 선택될 것

(9) 호출을 종료하고부터 10초간은 재 호출이 불가능할 것

사. 무선전화에 따라 통신을 하는 경우의 조건

(1) 변조방식은 주파수변조일 것

(2) 변조주파수는 3,000㎐ 이하일 것

(3) 주파수편이는 무변조시의 반송파 주파수대에서 ±12㎑ 이내일 것

(4) 주파수편이가 (3)에 규정한 값을 초과하는 것을 방지하는 자동제어장치가 있을 것

(5) 압축기를 제외한 상태에서 변조기의 진폭주파수특성은 별표 31, 군지연왜율 주파수 특성은 별표 32와 같을 것

(6)  압축기는 상대레벨에서 0㏈를 부동작 레벨로 하고, 입력과 출력과의 비가 2대 1의 음절로 압축할 것

(7) 변조기의 고조파 왜율은 압축기를 제외한 상태에서 4% 이하일 것. 이 경우에 있어서 변조신호는 800㎐로 하고, 그 입력레벨은 상대레벨에 -20㏈에서 -5㏈까지의 범위로 한다

3. 수신장치의 조건

가. 1,535.0㎒에서 1,543.475㎒까지 25㎑ 간격의 어느 주파수에도 자동적으로 동조 가능할 것

나.  공중선계의 절대이득과 수신장치의 등가잡음온도와의 비는 -4㏈ 이상일 것

다. 무선전신으로 통신을 하는 경우에는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 수신신호는 다음과 같을 것

(가) 구성은 별표 34와 같을 것

(나) 동기부호는 “0111 1010 1100 1101 0000”일 것

(다) 상보동기부호는 “1000 0101 0011 0010 1111”이고 6프레임마다 1회 출력할 것

(라)  할당신호의 오류정정부호는 BCH 부호로 하고 그 생성다항식은 다음과 같을 것

[eqn: rm G(X) = 1+X+X^6]

(마) 전송속도는 1,200bps일 것

(2) 복조기 입력까지의 선택도 특성은 별표 24에 나타나는 범위 이내일 것

(3) 반송파의 주파수편차는 550㎐, 클럭주파수 편차가 0.5㎐, 또는 2상위상변조파의 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 43.4㏈로 되는 레벨의 전파를 수신한 경우에 있어서 복조후의 비트 오류율은 0.001% 이하이고 수신 후 0.58초에서 반송파 및 클럭 재생확률은 90% 이상일 것

라. 무선전화로 통신을 하는 경우에는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 복조기 입력까지의 선택도 특성은 별표 34에 나타나는 범위 이내일 것

(2) 신장기(expander)를 제외한 복조기의 진폭주파수 특성은 별표 31, 군지연왜율 주파수 특성은 별표 32와 같을 것

(3) 신장기는 상대레벨에서 0㏈를 부동작레벨로 하고, 입력과 출력과의 비가 1대 2의 음절로 신장할 것

(4) 복조기의 고조파 왜율은 신장기를 제외한 상태에서 4% 이하일 것. 이 경우에 있어서 복조기 입력신호는 상대레벨에 -20㏈부터 -5㏈까지의 800㎐ 변조신호에 의한 주파수 변조신호로 하고, 그 입력레벨은 복조기 표준입력레벨로 한다.

(5)  잡음억압기능을 갖는 복조기는 해안지구국의 송신반송파가 음성의 간결에 따라 중단되어 반송파전력과 잡음전력밀도와의 비가 45㏈ 이하로 되는 경우에 다음의 잡음억압이 가능할 것

(가) 억압된 잡음레벨은 신장기입력에서 상대레벨에 -30㏈부터 -26㏈까지일 것

(나) 반송파 중단 후 50㎳ 이내에 억압을 개시하고 반송파 재현 후 20㎳ 이내의 억압을 해제할 수 있을 것

(6)  변조주파수가 800㎐의 변조신호에 의해 최대주파수편이가 ±12㎑로 되는 레벨을 주파수변조한 반송파를 반송파전력과 잡음의 전력밀도와의 비가 51㏈로 되는 레벨에서 수신한 경우에 있어서 복조후의 신호 대 잡음비는 28㏈ 이상일 것

4. 공중선의 조건

가. 주복사의 방향으로부터 떨어진 각도에 대한 절대 이득이 다음 표와 같을 것

주복사방향에서 떨어진 각도(θ)	절 대 이 득
16도 이상 21도 미만	8㏈ 이하
21도 초과 57도 미만	41 - 25log10θ㏈에 의한 값 이하
57도 초과 180도 미만	-3㏈ 이하

나. 송신 또는 수신하는 전파의 편파는 우선원편파일 것

다. 축비는 최대지향방향에서 2㏈ 이하일 것

라. 레이돔(radome)은 수분 및 염분 등에 의한 특성의 저하가 가능한 적을 것

제11조(위성비상위치지시용무선표지설비) ① 비상위치지시용무선표지설비 중 406㎒에서 406.1㎒까지의 주파수의 G1B전파를 사용하는 위성비상위치지시용 무선표지설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 선체로부터 쉽게 분리될 수 있어야 하고, 한 사람이 옮길 수 있는 무게일 것

나. 방수되는 것으로서 물에 뜰 수 있어야 하고, 물에 던졌을 때 정상의 상태로 복원될 수 있는 등 해면에서 사용하기에 적합할 것

다. 본체는 황색 또는 주황색 계통의 색채이어야 하며, 반사재가 갖추어져 있을 것

라. 해수․기름 및 태양광선의 영향을 가능한 한 받지 아니할 것

마. 본체의 보이는 곳에 기기의 작동방법 및 취급방법 등이 물에 지워지지 아니하도록 명백하게 표시되어 있을 것

바. 수동으로 조작할 수 있을 것

사. 자동이탈장치가 있는 기기의 경우에는 선체에서 이탈된 후 자동으로 작동할 수 있을 것

아. 오조작에 의한 작동을 방지하는 장치가 있을 것

자. 발사되고 있는 전파의 표시기능이 있을 것

차. 정상적으로 작동하고 있음을 쉽게 알 수 있는 기능이 있을 것

카. 전기적인 부분이 수심 10m에서 적어도 5분 이상 방수될 것

타. 자가 부양한 후 자동으로 작동할 수 있을 것

파. 20m의 높이에서 물로 떨어뜨렸을 경우에도 손상 없이 작동할 수 있을 것

하. 부양성의 고정용 밧줄이 제공될 것. 단, 이 밧줄은 자가 부양시 선박의 구조물에 방해를 받지 않아야 한다

거. 0.75칸델라(candela)의 섬광등이 부착되어 있을 것

너. 406.025㎒, 406.028㎒, 406.037㎒ 및 406.040㎒ 중 하나의 전파를 사용하고, 121.5㎒ 항공기 호밍(homing)용 무선표지기능이 제공될 것. 단, 121.5㎒ 호밍신호는 406㎒ 송출시 최대 2초간의 중단을 제외하고는 연속적으로 송출되어야 하며, 소인방향을 제외하고는 전파규칙의 기술적 특성에 부합해야 한다.

더. -20℃부터 +55℃ 까지의 온도, 결빙, 상대풍속 100knot 및 -30℃부터 +70℃ 까지의 온도에서 보관 후에도 작동할 수 있을 것

러. 수동으로 작동할 경우 조난경보는 전용의 조난경보작동기에 의해서만 작동이 가능할 것

머. 전용경보작동기는 명확히 표시되어야 하며, 부주의한 조작으로부터 보호될 것

버. 조난경보의 송출은 적어도 두 가지의 독립된 수동제어동작으로 시작되어야 할 것

서. 이탈장치를 수동으로 제거한 경우 자동으로 작동되지 아니할 것

어. 본체의 외부에 기기의 식별부호코드가 표시되어 있을 것

저. 송신신호의 기술적 특성 및 메시지 형식은 국제전기통신연합의 권고(ITU-R M.633) 최신판을 따를 것

처. 비휘발성 메모리를 사용하여 조난메시지의 고정부분을 저장하는 기능이 있을 것

커. 기기식별부호가 모든 조난메시지에 포함될 수 있을 것

터. 선체로부터 자동으로 이탈시키기 위한 장치는 4m의 수심에 도달하기 전에 동작되어야 하며, 또한 독립해서 기능시험을 할 수 있을 것

퍼. 통상의 설치된 상태에서 제조자명, 형식명, 제조번호 및 전지의 유효기간이 명확하게 판독가능 하도록 외부에 표시되어 있을 것

2. 송신장치의 조건

가. 주파수안정도 등

구 분	조 건
송신주파수 안정도	100㎳ 사이에 10억분의 2를 초과하여 변동하지 아니할 것
송신출력상승시간	송신개시후 송신출력이 공중선전력의 90%까지 상승하는데 요하는 시간이 5㎳ 이하일 것
변조파형의 상승 및 하강 시간	50㎲ 이상 250㎲ 이하일 것
부호형식	바이페이즈(biphase) L부호일 것
송신반복주기	50초(허용편차는 5%로 한다) 이하일 것

나. 공중선단자를 단락 또는 개방하여도 고장이 없을 것

다. 고장에 의해 전파의 발사가 계속 행하여지는 때에는 그 시간이 45초 되기 전에 그 발사의 정지가 가능할 것

라. 주파수의 변동(15분간의 변동에서의 직선회귀의 1분당 경사의 값을 말한다)은 10억분의 1 이하일 것

마. 공중선전력은 5W(허용편차는 ±2㏈로 한다)일 것

바. 406㎒에서 406.1㎒까지의 주파수대에 있어서 주파수마다의 불요발사의 허용치는 별표 35에 표시하는 곡선의 값으로 한다.

사. 송신신호는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 구성은 별표 36에 나타내는 것일 것

(2) 오류정정부호는 BCH부호로서 그 다항식은 다음과 같다.

[eqn: rm G1(X) & =1+X ^{3} +X ^{7}# # rm G3(X) & =G1(X)․(1+X+X ^{2} +X ^{3} +X ^{7} )# # rm G5(X) & =G3(X)․(1+X ^{2} +X ^{3} +X ^{4} +X ^{7} )]

(3) 전송속도는 400bps(허용편차는 1%로 한다)일 것

아. 121.5㎒ 항공기 호밍(homing)용 무선표지장치는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 사용하는 전파의 형식은 A2B 또는 A3X일 것

(2) 첨두실효복사전력은 해당 송신설비를 계속하여 48시간 이상 동작시킨 후에도 50mW±3dB 일 것

(3) 변조도는 85% 이상일 것

(4) 주파수허용편차는 0.005% 이내일 것

3. 공중선의 조건

구 분	조 건
수직면에서의 이득	앙각5도에서 60도까지의 90% 이상의 각도 범위에서 -3㏈ 이상 4㏈ 이하일 것
수평면에서의 이득 및 지향특성	전 방향에서 이득변동이 -3㏈ 이상 4㏈ 이하의 무지향성일 것
편 파	우선원편파 또는 직선편파일 것

4. 전원의 조건

가. 독립된 전지를 갖추고 전지의 유효기간이 명시되어 있을 것

나. 전지의 용량은 해당 송신설비를 연속하여 48시간 이상 작동할 수 있을 것

다. 전지를 쉽게 대체하고 점검할 수 있을 것

라. 전원극성의 우발적인 반전으로부터 보호수단을 가질 것

② 간이항해자료기록장치가 부착된 위성비상위치지시용무선표지설비의 기술기준은 제1항 각 호에 의한 조건 외에 다음 각 호와 같다.

1. 용이하게 회수할 수 있을 것

2. 회수 작업 중에 손상 입을 가능성이 최소가 되도록 조치할 것

3.  ７일(168시간)이상의 기간에 대하여 적어도 48시간 이상의 초기위치신호와 항공용 호밍신호를 송신할 수 있을 것

4. 47.5초에서 52.5초 사이의 임의로 변동하는 반복주기 동안에 115㎳±5%의 모르스부호 “V"가 삽입된 121.5㎒로 동작하는 호밍 송신기를 가질 것

5. 최종저장매체는 국제해사기구에서 정한 기간 동안 저장된 데이터를 유지하고, 정해진 형식으로 데이터를 출력할 수 있을 것

제12조(초단파대양방향무선전화장치) 선박에 비치하는 초단파대 양방향무선전화장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 작고 가벼울 것

2. 방수복용 장갑을 착용한 상태에서 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 휴대용의 경우 휴대하기 편리할 것

3. 방수되는 것으로서 해수․기름 및 태양광선의 영향을 가능한 한 받지 아니할 것

4. 본체의 보이는 곳에 기기의 작동방법 및 1차 전지의 유효기간이 물에 지워지지 아니 하도록 명백하게 표시되어 있을 것

5. 기기를 사용자의 옷에 붙일 수 있는 장치와 손목 또는 목에 걸 수 있는 끈(일정한 장력이 가해질 경우 끊어질 것)이 있을 것

6. 구명정에 손상을 줄 우려가 있는 예리한 모서리 등이 없을 것

7. 전원 공급 후 5초 이내에 작동할 수 있을 것

8. 156.8㎒를 포함한 2파 이상의 주파수를 사용할 수 있을 것

9. 송신상태에서 수신기의 출력은 뮤트(mute)될 것

10. 실효복사전력이 0.25W 이상이어야 하고 1W를 초과할 경우에는 1W로 저감할 수 있는 스위치를 가질 것

11. 잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기 입력전압보다 6㏈ 높은 희망파 입력전압을 가한 상태에서 희망파로부터 25㎑ 이상 떨어진 방해파를 가한 경우에 잡음 억압이 20㏈로 되는 경우 그 방해파의 입력전압이 3.16㎷ 이상일 것

12. 독립된 주전원과 보조전원을 갖추고 주전원은 최소 2년 이상의 수명을 가져야 하며, 주전원과 보조전원간에 쉽게 전원을 교체하거나 충전할 수 있을 것

13.  전지의 최대전격 용량으로 해당 무선전화를 8시간(송신시간의 수신시간에 대한 비율은 1:9로 한다) 이상 작동하기에 충분할 것

14. 황색 또는 주황색 계통의 색채이거나 황색 또는 주황색 계통의 표시용 스트립(strip)을 부착할 것

15. 제14조에 의한 G3E전파를 사용하는 무선설비의 기술기준에 적합할 것

제13조(단측파대무선전화장치) ① R3E전파․H3E전파 또는 J3E전파의 28㎒ 이하의 주파수를 사용하는 단일통신로의 송신장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 다음 표의 조건에 적합할 것

구 분	조 건
반송파전력	하나의 변조주파수에 따라 포화레벨로 변조한 때의 첨두포락선전력보다 R3E 전파의 경우에는 18±2㏈, J3E 전파의 경우에는 최소한 40㏈이 각각 낮은 값
출력임피던스	가능한 한 50Ω(선박국과 공중선전력 1W 이하의 송신장치를 제외한다)
톤(tone)주파수	가능한 한 1,400㎐
종합주파수특성(변조주파수는 가능한 350㎐이상 2,700㎐이하)	가능한 한 6㏈ 이하(공중선전력 1W 이하의 송신장치를 제외한다)
종합왜와 잡음	1,400㎐의 주파수로 변조된 기준입력레벨을 가하여 복조한 경우에 장치의 전 출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20㏈ 이상(공중선전력 1W 이하의 송신장치를 제외한다)
측 파 대	상측파대

2.  선박국의 송신장치로서 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것은 그 주파수가 15분간에 ±40㎐ 이상 변동하지 아니할 것

3. 반송파에 따라 생기는 불요주파수에 의한 변조가 가장 적을 것

4. 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것은 급전선에 공급되는 첨두포락선전력에 대한 불요전파의 주파수마다 그 감쇠량이 다음 표에 해당할 것

불요발사전파의 주파수와 지정주파수와의 간격	감 쇠 량
1.5㎑ 초과 4.5㎑ 이하	31㏈ 이상
4.5㎑ 초과 7.5㎑ 이하	38㏈ 이상
7.5㎑를 초과하는 것	43㏈ 이상 다만, 불요발사의 첨두포락선전력이 50㎽ 이하로 되어야 한다.

5. 무선전화의 반송주파수는 지정주파수 보다 1.4㎑ 낮은 것일 것

6.  선택호출장치를 부착하는 송신장치는 선택호출신호를 송신하는 경우에 반송파를 첨가할 수 있을 것

② 수신장치의 조건은 다음 각 호와 같다.

1.  다음 표의 조건에 적합할 것(다만, 공중선전력 1W 이하의 송신설비를 사용하는 무선국의 수신장치에 있어서는 예외로 한다)

구 분		조 건
감 도		신호대 잡음비가 20㏈인 때의 정격출력의 2분의1의 출력을 얻기 위하여 필요한 수신기 입력전압이 3㎶ 이하(제7조제1항 및 제2항의 수신장치를 제외한다)일 것
하나의 신호선택도	통과대역폭	6㏈ 저하의 폭이 가능한 한 2.4㎑ 이상 3㎑ 이하
	감쇠량	26㏈ 저하의 대역폭이 ±1.7㎑ 이내 46㏈ 저하의 대역폭이 ±1.9㎑ 이내 66㏈ 저하의 대역폭이 ±2.1㎑ 이내
	스퓨리어스 응답	40㏈ 이상
실효선택도		감도억압효과는 변조된 10㎶의 희망파입력전압을 가한 상태하의 희망파에서 4㎑ 이상 떨어진 방해파를 가한 경우에 희망파를 3㏈ 억압하는 방해파 인력전압이 10㎷ 이상일 것
국부발진기의 주파수		주파수 변동은 1시간당 13㎒ 이하일 때에 ±20㎐ 이하, 13㎒를 넘을 때에 ±50㎐ 이하일 것. 선박에서 사용하는 것에는 희망파를 50㎐ 이하의 주파수차로 수신할 수 있도록 조정할 수 있을 것
종합왜와 잡음		1,400㎐의 주파수로 변조된 30㎶의 수신기 입력전압을 가한 때에는 정격출력의 2분의 1에서 1,400㎐의 출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20㏈ 이상

2. 선택호출장치를 설치하는 것은 선택호출신호를 수신하는 경우에 반송파를 첨가한 해당 신호를 수신할 수 있을 것

제14조(G3E전파를 사용하는 무선설비의 조건) ① 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 주파수 또는 450㎒ 이상 470㎒이하의 주파수 범위의 전파를 사용하는 국제해상이동업무의 무선국의 무선설비․양방향무선전화장치 및 선상 통신설비의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1.  송신장치는 위상변조(6㏈/octave의 프리엠퍼시스(pre-emphasis) 특성을 가지는 주파수변조)의 것일 것

2. 발사되는 전파는 수직편파일 것

3. 송신기의 반송파전력은 25W(450㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신설비의 반송파전력은 2W)를 초과하지 아니할 것

4. 변조주파수는 3,000㎐를 초과하지 아니할 것

5. 주파수편이는 채널간격 25㎑를 사용하는 송신장치는 무변조시의 반송파의 주파수보다 ±5㎑를 초과하지 아니하고, 채널간격 12.5㎑ 미만을 사용하는 송신장치는 무변조시의 반송파의 주파수보다 ±2.5㎑를 초과하지 아니할 것

6. 제5호의 송신장치에는 주파수편이가 규정된 값을 초과하는 것을 방지하는 자동제어회로를 갖출 것. 다만, 공중선전력 2W 이하의 송신장치(138㎒ 이상 174㎒ 이하, 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것에 대하여는 해상이동업무를 행하는 무선국 및 450㎒ 이상 467.58㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신국에 한한다)에 대하여는 예외로 한다.

7. 제6호의 자동제어회로와 변조기 사이에는 3㎑ 이상 15㎑ 이하의 각 주파수(F)에 대한 감쇠량이 1㎑에 의한 감쇠량보다 40log10(F/3)㏈ 이상인 저역여파기를 가지고 있을 것. 다만, 138㎒ 이상 174㎒ 이하 또는 335.4㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 송신장치(해상이동업무를 행하는 무선국 및 450㎒ 이상 467.58㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신국의 것을 제외한다)에 있어서는 60log10(F/3)㏈ 이상인 저역여파기를 가지고 있어야 한다.

8.  인접채널 누설전력은 1,250㎐의 주파수로써 최대 주파수편이의 60%를 변조하기 위하여 필요한 입력전압 보다 10㏈ 높은 전압을 가한 경우, 채널간격 25㎑를 사용하는 송신장치는 인접채널중심주파수의 ±8㎑, 채널간격 12.5㎑를 사용하는 송신장치는 인접채널중심주파수의 ±4.25㎑ 내에 누설되는 전력이 반송파전력 보다 -60㏈ 이하일 것

9. 450㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신설비(선박에 고정 설치하는 것에 한한다)의 송신공중선은 그 높이가 항해선교보다 3.5m를 초과하지 아니하여야 한다.

10. 450㎒ 이상 470㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신설비는 그 공중선전력을 10%까지 쉽게 저하할 수 있을 것. 다만 공중선전력이 0.2W 이하의 것은 그러하지 아니하다.

② G3E전파의 150㎒ 이상 163㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 단일통신로의 해상이동업무를 하는 무선국의 수신장치는 다음 표의 값에 적합하여야 한다. 다만, 공중선전력이 2W 이하인 무선국과 제1항에 의한 무선국의 수신장치에 있어서는 그러하지 아니한다.

구 분		조 건
감 도		신호대 잡음비가 20㏈인 때의 정격출력의 2분의1의 출력을 얻기 위하여 필요한 수신기 입력전압이 3㎶ 이하(제7조제1항 및 제2항의 수신장치를 제외한다)일 것
하나의 신호 선택도	통과대역폭	6㏈ 저하의 폭이 가능한 한 2.4㎑ 이상 3㎑ 이하
	감쇠량	26㏈ 저하의 대역폭이 ±1.7㎑ 이내 46㏈ 저하의 대역폭이 ±1.9㎑ 이내 66㏈ 저하의 대역폭이 ±2.1㎑ 이내
	스퓨리어스 응답	40㏈ 이상
실효 선택도	감도억압효과	잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기 입력전압보다 6㏈이 높은 희망파 입력전압을 가한 상태에서 희망파로부터 20㎑ 이상 떨어진 방해파를 가한 경우에 잡음억압이 20㏈로 될 때에 그 방해파 입력전압이 10㎷ 이상
	상호변조 특성	희망파신호가 없는 상태에서 상호변조가 생기는 관계에 있는 각 방해파를 입력전압 1.78㎷로 가한 때에 잡음억압이 20㏈ 이하
국부발진기의 주파수변동		0.001% 이내
종합왜와 잡음		1,000㎐의 주파수로 최대주파수편이의 70%까지 변조된 10㎶의 수신기입력전압을 가한 때에 장치의 전 출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20㏈ 이상

③ 제2항에 의한 무선국의 수신장치로서 해상이동업무의 국제통신을 행하는 무선국, 항무에 관한 국내통신을 행하는 해안국, 연안무선전화통신을 행하는 무선국의 수신장치에 대한 조건은 다음과 같다.

구 별		조 건
감 도		잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기의 입력전압이 2㎶ 이하일 것
하나의 신호 선택도	통과대역폭	6㏈ 저하의 폭이 12㎑ 이상
	감쇠량	70㏈ 저하의 폭이 25㎑ 이내
	스퓨리어스 응답	70㏈ 이상
실효 선택도	감도억압효과	잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기 입력전압보다 6㏈ 높은 희망파 입력전압을 가한 상태 하에서 희망파로부터 25㎑ 이상의 떨어진 방해파를 가한 경우에 잡음억압이 20㏈로 될 때에 그 방해파 입력전압이 10㎷ 이상
	상호변조특성	희망파가 없는 상태에서 상호변조가 생기는 관계에 있는 각 방해파를 입력전압 1.78㎷ 가한 때에 잡음억압이 20㏈ 이하
국부발진기의 주파수변동		0.001% 이내
디엠파시스(de-emphasis) 특성		송신장치의 프리엠파시스(pre-emphasis) 특성에 대응하는 것일 것
종합왜와 및 잡음		1,000㎐의 주파수로 최대 주파수편이의 70%까지 변조된 10㎶의 수신기입력전압을 가한 때에 장치의 전 출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20㏈ 이상
156.8㎒전파의 수신		1. G3E전파 156.8㎒를 확성기에 따라 수신할 수 있을 것 2. 무선전화 경보신호에 따라 최대주파수편이의 70%까지 변조를 시킨 156.8㎒주파수의 전파를 2㎶ 수신기입력 전압으로 수신한 경우에 그 출력이 확성기 입력단자에서 50㎽ 이상 3. 선박국에 있어서는 연안 무선전화통신을 하는 해안국의 전파를 수신하거나 해당 선박국이 있는 선박국 내에서 운용하는 이동국이 연안 무선전화통신을 하는 육상국의 전파를 수신하는 것으로서 G3E전파 156.8㎒를 수신할 수 있을 것

④ 450㎒ 이상 467.58㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 선상통신국의 수신장치의 조건은 다음과 같다.

구 별		조 건
감 도		잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기의 입력전압이 2㎶ 이하일 것
하나의 신호 선택도	통과대역폭	6㏈ 저하의 폭이 12㎑ 이상
	감쇠량	70㏈ 저하의 폭이 25㎑ 이내
	스퓨리어스 응답	70㏈ 이상
실효선택도	감도억압효과	잡음억압을 20㏈로 하기 위하여 필요한 수신기입력전압보다 6㏈이 높은 희망파 입력전압을 가한 상태에서 희망파로부터 25㎑ 이상 떨어진 방해파를 가한 경우에 잡음억압이 20㏈로 될 때에 그 방해파 입력전압이 3.16㎷ 이상
	상호변조특성	희망파신호가 없는 상태에서 상호변조가 발생할 수 있는 각 방해파를 입력전압 1.78㎷로 가한 때에 잡음억압이 20㏈ 이하
국부발진기의 주파수변동		0.001% 이내
종합왜와 잡음		1,000㎐의 주파수로 최대주파수편이의 70%까지 변조된 10㎶의 수신기입력전압을 가한 때에 장치의 전 출력과 그 중에 포함되는 불요성분의 비가 20㏈ 이상

제15조(선박국용 기타 송신설비) ① 해상이동업무 또는 해상무선항행업무의 무선국이 사용하는 A3E전파 또는 H3E전파의 변조도는 마이크로폰(microphone)에의 통상 음성강도(50폰(phon)을 기준으로 한다. 이하 같다)에서 70% 이상이어야 한다.

② 해상이동업무 또는 해상무선항행업무의 무선국의 A3E전파를 사용하는 송신장치의 종합왜와 잡음은 1,000㎐로서 70%의 변조를 한 때에 해당 장치의 전 출력과 그 중에 포함된 불요성분과의 비가 20㏈ 이상이어야 한다.

③ 제2항의 송신장치의 종합주파수 특성은 변조주파수 350㎐ 이상 2,700㎐ 이하에서 6㏈ 이상 변화되어서는 아니된다. 다만, 이에 따라 도달할 수 있는 효과와 동등 이상의 효과를 올리는 성능이 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제2항 및 제3항의 경우에 변조주파수는 마이크로폰의 출력단자에 가하는 것으로 한다.

⑤ 선박국의 송신장치는 그 공중선전력(75W 이하의 것을 제외한다)을 그 50%까지 쉽게 저하할 수 있는 것이어야 한다.

⑥ 선박국의 송신장치로서 405㎑ 이상 3,900㎑ 이하의 주파수대 및 4㎒ 이상 23㎒이하의 주파수대의 전파를 사용하는 경우에는 제5항에 불구하고 그 공중선 전력을 75W 이하까지 75% 이내마다 쉽게 저하할 수 있는 것이어야 한다.

⑦ 156.025㎒ 이상 157.425㎒ 이하의 주파수대의 전파를 사용하는 선박국의 무선전화로서 국제통신을 하는 것은 제5항에 불구하고 공중선 전력을 1W 이하까지 쉽게 저하할 수 있는 것이어야 한다.

⑧ 선박국과 해안국의 송수신장치는 다음 표와 같은 주파수 전환장치의 조건을 갖추어야 한다.

송수신장치	주파수 전환장치의 조건
초단파대 무선전화 주파수의 전파를 사용하는 무선전화로서 국제통신을 하는 것	156.025㎒ 이상 157.425㎒ 이하의 주파수대 또는 160.625㎒ 이상 162㎒ 이하의 주파수대에서의 주파수전환은 각각 가능한 한 5초 내에 할 수 있을 것
28㎒ 이하의 주파수의 전파를 사용하는 것	동일 주파수대에서의 주파수의 전환은 5초 내, 다른 주파수대의 주파수에의 전환은 15초 내에 할 수 있을 것

⑨ 선박국의 무선전화 송신설비는 J3E전파 또는 H3E전파 2,182 (2,183.4)㎑에서 주간 280km 이상의 유효통달거리를 가진 것이어야 하며, 연속 6시간 이상 사용할 수 있는 것이어야 한다.

⑩ 해상이동업무 또는 해상무선항행업무의 무선국이 사용하는 A1A전파 및 A1B 전파의 리플(ripple) 함유율은 10% 이하로서 A2A전파․A2B전파 또는 H2A전파․H2B전파의 변조도는 70% 이상이어야 한다. 이 경우의 변조주파수는 450㎐ 이상으로 한다.

⑪ 해상이동업무 또는 해상무선항행업무의 무선국에 있어서 A2A전파․A2B전파․A2D전파 또는 H2A전파․H2B전파․H2D전파를 사용하는 송신장치는 다음 각호의 것을 제외하고 변조파의 전건 조작에 따라 해당 전파를 발사하는 것으로 한다.

1. 운용규칙에 규정된 무선전화 경보신호를 발사하는 경우의 비상위치지시용무선표지설비의 송신장치

2.  선택호출장치의 출력신호를 발사하는 경우의 제1호의 송신장치 이외의 송신장치

제16조(선박국용 기타 수신설비) ① 선박국의 수신장치로서 1,605㎑ 이상 27,500㎑ 이하의 주파수를 수신하는 것은 가능한 한 그 통과대역폭(최대감도를 가진 주파수에서 양측으로 6㏈ 감도감쇠를 표시하는 2개 주파수간의 폭을 말한다. 이하 같다)은 6㎑ 이하로서 통과대역폭 외에서의 감쇠는 그 통과대역폭의 제한치에서 30㏈이 내려간 주파수까지는 3㏈/㎑ 이상이어야 한다.

② 선박국의 무선전화의 수신장치로서 A3E 또는 H3E전파 1,606.5㎑ 이상 2,850㎑ 이하의 주파수를 수신하는 것은 입력단에 50㎶의 입력(1,000㎐의 변조주파수에 의한 30%의 변조의 경우에 한한다)이 가하여진 때에 그 출력의 신호대잡음비가 20㏈ 이상이고 또한 그 출력이 확성기의 입력단에서 50㎽ 이상이 되는 것이어야 한다.

③ 선박국 무선전화의 수신장치로서 법 제27조에 의한 청수에 사용하는 것은 제3항에 의하는 외에 해당 청수주파수에 미리 동조된 것 또는 신속․정확하게 동조할 수 있는 것이어야 한다.

④ 제3항에 의한 수신장치의 확성기에 장치하는 여파기는 다음 각 호의 조건에 적합하여야 한다.

1.  무선전화 경보신호를 구성하는 음의 주파수의 ±1.5% 범위 안에 있는 주파수를 가장 양호하게 여파할 수 있을 것

2. 가장 양호하게 여파할 수 있는 주파수의 ±3% 범위 안에 있는 주파수의 출력이 해당 주파수출력(가장 양호하게 여파할 수 있는 것)의 50% 이상일 것

3. 수동조정에 따라 쉽게 확성기에 탈부착 할 수 있을 것

4.  무선전화경보신호를 확실하게 수신한 경우에는 6초 내에 자동적으로 확성기와 수신기가 직접 접속되는 것일 것

⑤ 선박국의 무선전신 설비의 수신장치로서 A2A전파․A2B전파 또는 H2A전파․H2B전파 405㎑ 이상 526.5㎑ 이하의 주파수를 수신하는 것은 그 입력단에 50㎶(보조설비에 있어서는 100㎶)의 입력(1,000㎐의 변조주파수에 의한 70%의 변조의 경우에 한한다)이 가하여진 때에 그 출력의 신호대잡음비가 20㏈ 이상이고 또한 해당 출력이 수화기의 입력단에서 1㎽ 이상 또는 확성기의 입력단에서 50㎽ 이상이 되는 것이어야 한다.

제17조(경보자동전화장치와 무선전화경보자동수신장치) ① 경보자동전화장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 무선전화경보신호(운용규칙의 경보 신호를 말한다. 이하 같다)를 30초 이상 연속하여 송신할 수 있을 것

2. 무선전화경보신호의 송신을 쉽게 정지시킬 수 있을 것

3. 무선전화경보신호를 구성하는 음의 주파수의 편차가 ±1.5% 이내일 것

4. 무선전화경보신호를 구성하는 각 음의 길이와 오차가 ±0.05초 이내일 것

5. 무선전화경보신호를 구성하는 음으로서 인접하는 음의 간격이 0.05초 이내일 것

6. 무선전화경보신호의 각 음 중 가장 강한 음의 진폭과 가장 약한 음의 진폭의 비가 1.2를 초과하지 아니할 것

② 선박에 시설하는 무선전화경보자동수신장치는 다음 각 호의 조건에 적합한 것이어야 한다.

1. 수신하는 전파의 형식은 A2A․A2B․H2A․H2B․ A3E 및 H3E 전파이고 2,182㎑의 전파만을 수신할 수 있을 것

2. 무선전화경보신호(운용규칙에 규정하는 무선전화에 의한 경보신호를 말한다. 이하 같다)의 전파를 수신할 때에는 확성기 또는 가청경보기를 동작할 수 있을 것

3. 하나의 신호선택도는 다음과 같을 것

가. 통과대역폭은 ±3.5㎑ 이상일 것

나. 66㏈ 감쇠한 때의 대역폭 ±12㎑ 이내일 것

다. 스퓨리어스 응답은 60㏈ 이상일 것

4. 무선전화경보신호를 선택하는 장치는 다음과 같을 것

가. 해당 장치에 여파기가 있는 것은 1,300㎐ 및 2,200㎐의 주파수의 ±1.5% 범위 안에 있는 주파수를 가장 양호하게 여파할 수 있고 또한 가장 양호하게 여파할 수 있도록 주파수의 ±3% 범위 안에 있는 주파수의 출력이 해당 주파수 출력(가장 양호하게 여파할 수 있는 것)의 50% 이상일 것

나. 해당 장치에 여파기가 없는 것은 1,300㎐ 및 2,200㎐의 주파수의 ±1.5% 범위 안에 있는 주파수를 선택할 수 있는 것일 것

5. 자동이득제어장치를 가질 것

6. 장치 외부의 조작용 손잡이는 전원개폐용, 음량조정용, 조명조정용 등 필요 최소한의 것일 것

7. 전원 접속 후 1분 이내에 동작할 수 있을 것

8. 공전 등에 의한 과대한 전압이 입력으로 가하여진 때에 기기 본체를 보호하는 회로를 가질 것

9. 전원단자는 접지시키지 아니할 것

10. 고장인 경우에는 무선전화경보신호의 전파를 수신할 때의 경보와 다른 경보를 자동적이고 연속적으로 동작할 수 있을 것

11. 무선전화경보신호를 수신할 때에 확성기가 동작하는 무선전화경보자동수신장치는 제1호부터 제10호까지의 조건에 따라 다음과 같을 것

가. 1,000㎐의 변조주파수에 의한 30%의 변조된 신호에 따라 30㎶의 수신기 입력전압이 가하여진 때에 그 출력의 신호대잡음비가 20㏈ 이상이고 또한 해당 출력이 확성기의 입력단에서 50㎽ 이상이 될 것

나. 확성기의 음량은 수동으로 쉽게 조정할 수 있을 것. 또한 1,000㎐의 변조주파수에 의한 30%의 변조된 신호에 따라 20㎶로 수신기 입력전압이 가하여진 때에 확성기의 입력단에 의한 해당 신호의 출력이 5㎽ 이상이 될 것

다. A3E전파 또는 H3E전파 2,182㎑를 수신할 때에 수동조작으로 확성기를 동작시킬 수 있을 것

라. 해당 무선전화경보자동수신장치가 제1호 및 제2호의 조건에 적합함을 확인할 수 있는 무선전화경보신호 발생장치를 비치하고 있을 것

마. 필요시에 플러그인 타입 모듈(Plug-in type module) 또는 기타 이와 유사한 형태의 기기를 내부에 부가하여 가청경보기와 동일한 성능을 나타낼 수 있도록 하여야 하며, 이 경우 동 기기의 부가로 인하여 기본 성능에 영향을 주지 아니할 것

12. 무선전화경보신호의 전파를 수신할 때에 가청경보기가 동작하는 무선전화경보자동수신장치는 제1호부터 제10호까지의 조건에 따라 다음과 같을 것

가. 무선전화경보신호의 전파가 입력단에 10㎶ 이상 100㎷ 이하의 전압으로 가하여진 때에는 해당 무선전화경보신호의 전파를 수신 개시한 후 4초 이상 6초 이내에 자동적이고 연속적으로 가청경보기를 동작시킬 수 있을 것

나. A3E전파 또는 H3E전파 2,182㎑를 수신하기 위하여 사용하는 확성기를 가질 것

다. “나”목의 확성기는 제11호 “가”목 및 “나”목의 조건을 갖출 것

라. 공전 기타에 따라 일어나는 단속적인 혼신상태에서도 가능한 한 정상으로 동작할 수 있을 것

마. 가청경보기의 경보를 정지하는 개폐기를 가질 것

바. 제1호 및 제2호의 조건에 적합함을 확인할 수 있는 무선전화경보발생장치(출력이 15㎶ 이하의 것에 한한다)를 비치하고 있을 것

③ 선박에 시설하는 무선전화경보자동수신장치에 사용하는 공중선계는 10㎶/m의 2,182㎑ 전파에 따라 해당 무선전화경보자동수신기의 입력단에 될 수 있는 한 10㎶ 이상의 전압을 가하는 것이어야 한다.

④ 선박에 시설하는 무선전화경보자동수신장치는 선박무선전신국에 있어서는 통신실에, 선박 무선전화국에 있어서는 항해선교에 장치하여야 한다. 이 경우에 선박무선전화국은 확성기 또는 가청경보기를 항해 선교에 장치하여야 한다.

⑤ 선박에 시설하는 무선전화경보자동수신장치에 가청경보기를 갖춘 것은 다음 각 호에 적합한 조건으로 항행경보신호(운용규칙에 규정하는 신호를 말한다. 이하 같다)를 수신할 때에 자동적으로 확성기가 동작하는 장치를 부착하여야 한다.

1. 항행경보신호 전파가 입력단에 10㎶ 이상 100㎷ 이하의 전압으로 가하여진 때에는 해당 항행경보신호의 수신을 개시한 후 4초 이상 6초 이내에 자동적으로 해당 확성기가 동작하고 해당 가청 경보기를 동작시키지 아니할 것

2. 공전 기타에 따라 일어나는 단속적인 혼신 상태에서도 항해경보신호를 수신할 때에는 가능한 한 해당 가청경보기를 동작시키지 아니할 것

제18조(선박국용 레이더) ① 2.92㎓ 이상 3.1㎓ 이하 또는 9.32㎓ 이상 9.5㎓ 이하 주파수의 전파를 사용하는 선박국용 레이더의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 중심주파수 및 지정주파수대역폭은 다음과 같을 것

주파수 대역	중심주파수	지정주파수대역폭
2.92㎓～3.1㎓	3.050㎓	100㎒ 이내
9.32㎓～9.5㎓	9.375㎓, 9.410㎓, 9.415㎓, 9.445㎓	110㎒ 이내

2. 선박의 무선설비․나침의 기타 중요한 설비의 기능에 장해를 주거나 다른 설비에 따라 그 운용이 방해될 우려가 없는 장소에 설치할 것

3. 선박의 안전항해를 도모하기 위해 필요한 음성, 기타 음향의 청취에 방해가 되지 않을 정도로 기계적 잡음이 적을 것

4. 표시기의 화면에 근접한 위치에서 전원의 개폐, 기타의 조작을 할 수 있고 해당 지시기의 조작을 하기 위한 손잡이 종류는 쉽게 식별되고 사용하기 쉬울 것

5. 전원 전압이 정격 전압의 ±10% 이내에서 변동했을 경우에도 안정하게 동작할 것

6. 일반적으로 발생할 수 있는 온도나 습도의 변화 또는 진동에 대하여 영향을 받지 않고 동작할 것

7. 전원 인가 후 4분 이내에 정상 동작할 수 있을 것

8. 표시기는 다음 조건에 적합할 것

가. 눈, 비 또는 해면에 따라 화면에 나타나는 불필요한 표시를 감소시키는 장치를 가질 것

나. 표시면에 선수방향을 전기적으로 나타내는 휘선(이하 “선수선”이라 한다)이 표시될 것

(1)  선수선은 선수방향에 대하여 그 오차가 1도 이내, 그 폭은 0.5도 이내일 것

(2) 선수선을 표시하지 않는 상태가 가능하며, 그 상태에서 자동적으로 선수선이 표시되는 상태로 전환할 수 있을 것

다. 거리범위의 조합은 최소한 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24NM의 각 거리범위를 가질 것. 다만, 다른 거리범위도 추가할 수 있다.

라. 각 거리범위에 있어서 다음 수의 거리환(표시면에 있어서 해당 선박의 위치를 중심으로 하여 전기적으로 나타내는 원의 휘선에 따라 일정한 거리를 가리키는 원을 말한다. 이하 같다)이 표시면의 가장자리까지 같은 간격으로 표시될 것

(1) 0.25, 0.5, 0.75NM의 거리범위에서는 2개 이상 6개 이하

(2) 1.5, 3, 6, 12, 24NM의 거리범위에서는 6개 이상

(3) 사용하고 있는 거리범위의 거리 및 거리환 간격의 거리는 각각 보기 쉬운 곳에 명시할 것

(4) 가변거리 마커(marker)에 따라 측정할 수 있는 것은 그 측정한 거리의 값이 표시될 것

마.  공중선의 높이가 해면으로부터 15m인 경우에는 다음의 목표를 명확히 표시할 수 있을 것

(1) 7NM의 거리에 있는 총톤수 5,000톤의 선박

(2) 2NM의 거리에 있는 유효반사면적 10m2의 부표

(3) 92m의 거리에 있는 유효반사면적 10m2의 부표

바. 다음과 같은 방위분해능을 가질 것

(1) 방위각 3도 이내의 동 거리에 있는 2개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

(2)  동일 방위에 있고 서로 68m 떨어진 2개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

9. 다음과 같은 정밀도를 가질 것

가. 0.75NM의 거리에 있는 목표의 방위를 2도 이내의 오차로 측정할 수 있을 것

나.  해당 선박과 목표간의 거리를 6%(거리범위가 0.75NM 미만의 거리에 있어서는 82m) 이내의 오차로 측정할 수 있을 것

10.  해당 선박이 옆으로 10도 경사진 경우에도 제8호 마목에 의한 목표가 표시될 것

11. 나침의에 연동되어 목표의 방위를 진북 기준으로 안정하게 지시할 수 있을 것

가. 해당 나침의를 1분간에 2회의 비율로 수평으로 회전시킬 경우 그 회전에 연동되어 지시하는 방위는 해당 나침의가 지시하는 방위의 0.5도 이내의 오차일 것

나. 나침의와의 연동장치가 동작하지 않는 경우에도 선수방향과 목표의 방위각을 측정할 수 있을 것

12. 선박이 이동하고 있는 상태에서 정지하고 있는 목표 또는 육지를 지시기의 표시면에 고정하여 표시할 수 있는 장치는 해당 선박의 이동표시를 표시면의 중심으로부터 그 유효반경의 75%의 범위 내에 한정하는 것일 것

② 국제항해에 종사하는 선박에 설치하는 레이더는 제1항 각호(제8호 나목, 마목 및 바목을 제외한다)에 의한 조건 외에 다음 각 호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 전원 인가 후 4분 이내에 정상 동작할 수 있어야 하며, 또한 정상 동작이 가능하도록 준비된 상태에서 5초 이내에 정상 동작할 수 있을 것

2. 표시기는 다음의 조건에 적합할 것

가. 레이더를 올바르게 동작시키기 위해서 필요한 신호 이외의 신호를 수신했을 경우에는 해당 신호를 억제할 수 있는 기능을 가질 것

나. 수동 및 자동으로 반사파에 의한 불필요한 표시를 감소시키는 기능을 가질 것

다. 허상은 될 수 있는 한 표시되지 않을 것

라. 선박 크기별로 다음과 같은 기능을 가질 것

총톤수 구분	500톤 미만	500톤 이상 10,000톤 미만	10,000톤 이상
최소지름	180 ㎜	250 ㎜	320 ㎜
최소면적	195×195 ㎜	270×270 ㎜	340×340 ㎜
목표자동수집	선택	선택	필수
레이더 최소목표포착수	20	30	40
동작AIS 최소목표포착수	20	30	40
휴지AIS 최소목표포착수	100	150	200
시험 기능	선택	선택	필수

3. 공중선은 방위각 360도에 걸쳐 연속하여 자동적으로 매분 20회 이상 회전하고 또한 상대풍속이 51.4m/s의 상태에서도 지장 없이 동작할 것

4. 탐지 성능은 다음의 조건에 적합할 것

가. 10회의 주사로 적어도 8회의 주사가 물표(지시기의 화면상에 표시되는 해상의 물체를 말한다. 이하 동일)를 표시할 수 있어야 하며 물표의 탐지 오류율은 1만 분의 일 이하로 공중선이 해면으로부터 15m 높이인 경우에 다음의 목표를 명확히 표시할 수 있을 것

(1) 20NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 60m인 암벽

(2) 8NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 6m인 암벽

(3) 6NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 3m인 암벽

(4) 11NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 10m인 총 톤수 5,000톤 이상인 선박

(5)  8NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 5m인 총톤수 500톤 이상인 선박

나.  3㎓대의 주파수를 사용하는 레이더는 가목의 (1)에서 (5)까지 이외에 다음의 목표물을 명확하게 표시할 수 있을 것

(1) 3.7NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 4m인 레이더 반사기를 설치한 선박

(2) 3.6NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 3.5m인 레이더 반사기를 설치한 항로용 부이

(3) 3NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 3.5m인 항로용 부이

(4) 3NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 2m인 레이더 반사기를 설치하지 않은 길이 10m의 선박

다. 9㎓대의 주파수를 사용하는 레이더는 다음의 조건에 적합할 것

(1) 가목의 (1)에서 (5)까지 이외에 다음의 목표물을 명확하게 표시할 수 있을 것

(가) 5NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 4m인 레이더 반사기를 설치한 선박

(나) 4.9NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 3.5m인 레이더 반사기를 설치한 항로용 부이

(다) 4.6NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 3.5m인 항로용 부이

(라) 3.4NM의 거리에 있는 해면으로부터의 높이가 2m인 레이더 반사기를 설치하지 않은 길이 10m의 선박

(2) 9㎓대의 주파수를 사용하는 레이더 항공표지와 수색 구조용 레이더 트랜스폰더로부터의 신호를 탐지할 수 있을 것

5. 분해능은 다음의 조건에 적합할 것

가. 1.5NM의 거리범위에서 방위각 2.5도 이내에 있고 또한 그 거리범위 거리의 2분의 1 이상의 같은 거리에 있는 두개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

나. 1.5NM 이하의 거리범위에서 동일방위에 있고 또한 그 거리범위 거리의 2분의 1 이상의 거리에 있는 상호 40m 떨어진 두개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

6. 전파가 발사되지 않는 범위를 임의로 설정할 수 있는 기능을 가질 것

7. 선박의 측정 기준점을 설정할 수 있는 기능을 가질 것

8. 레이더 성능의 저하를 확인할 수 있는 기능을 가질 것

9.  목표인 물표가 존재하지 않는 경우에도 동작을 확인할 수 있는 기능을 가질 것

10.  목표인 물표를 수동 또는 자동(총톤수 10,000톤 이상의 선박인 경우에는 수동 및 자동)으로 탐지할 수 있어야 하며 탐지한 물표를 자동적으로 추적 할 수 있는 기능을 가질 것

11. 다음에 명시한 장치와 연동해서 방위, 위치, 선박 식별 등의 정보를 얻을 수 있을 것

(1)  자이로컴퍼스(진방위를 기준으로 한 선수, 방위를 표시하는 기기) 또는 선수 방위 전달 장치(위성항행시스템으로부터 얻을 수 있는 선수의 방위를 검출하는 장치)

(2) 선속거리계(배의 속력 또는 거리를 측정하는 장치）

(3) 위성항행시스템

(4) 선박자동식별장치

12. 총톤수 10,000톤 이상의 선박에 설치하는 레이더는 선박의 항행을 예측하기 위한 기능을 가질 것

13.  총톤수 3,000톤 이상의 선박에 설치하는 2대의 레이더는 독립 또는 동시에 사용할 수 있을 것

③ 제1항 또는 제2항을 적용할 수 없는 레이더의 경우에는 다음 각 호의 조건을 적용한다.

1. 공중선전력은 10㎾(첨두전력) 이하일 것

2. 제1항제1호에서 제7호까지의 조건에 적합할 것

3. 표시기는 화면에 나타나는 불필요한 표시로서 눈 또는 비에 의한 것과 해면에 의한 것을 감소시키는 장치를 가질 것

4. 표시기는 선수방향을 표시할 수 있을 것(극좌표에 의한 표시방식인 경우에 한한다)

5. 다음과 같은 방위분해능을 가질 것

가.  방위각 5도 이내의 같은 거리에 있는 두개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

나. 동일방위에 있고 서로 150m 떨어진 두개의 목표를 구별하여 표시할 수 있을 것

6. 다음과 같은 정밀도를 가질 것

가.  표시기 화면 가장자리에 표시되는 목표의 방위를 5도 이내의 오차로 측정할 수 있을 것

나. 고정하여 표시된 거리환상의 목표를 표시하고 해당 선박과 그 목표와의 사이의 거리를 측정하는 경우에 있어서, 그 거리를 현재 사용하고 있는 거리범위 수치의 10% 또는 150m 중 어느 것이든 큰 수치 이내의 오차로 측정할 수 있을 것

7. 해당 선박이 옆으로 10도 경사되고, 공중선이 해면에서 5m의 높이에 있을 경우에도 1NM의 거리에서 유효반사면적 10m2의 부표를 표시할 수 있을 것

제19조(무선방위측정기) ① 국제항해에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상의 선박에 설치하는 중파 무선방위측정기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 무선방위측정기의 공중선은 가능한 한 방위의 측정오차가 적은 장소에 견고하게 설치할 것

2. 무선방위측정기의 교정곡선은 설치 후 지체 없이 작성하여 항상 교정하여 둘 것

3. 무선방위측정기의 조작은 그 방위측정치에 변동을 주지 아니하도록 공중선 기타 전파를 교란하는 물체를 통상상태로 두고 행할 것

4. 무선방위측정기를 설치하여야 할 선박국에서 항해선교 이외의 장소에 해당 무선방위측정기를 장치한 경우에는 그 장소와 항해선교간에 송화관 전화 또는 이에 갈음하는 연락설비를 설치할 것

5. 전원접속 후 1분 이내에 동작할 수 있을 것

6. 수화기로 사용할 수 있을 것

7. 하나의 신호선택도는 다음과 같을 것

가. 통과대역폭은 2㎑ 이상일 것

나. 66㏈ 감쇠대역폭은 13㎑ 이내일 것

다. 스퓨리어스 응답은 40㏈ 이상일 것

8. 전계강도가 50㎶/m의 전파를 수신했을 때 최대감도의 방위에서 신호 대 잡음비가 10㏈ 이상일 것

9. 전계강도가 1㎷/m 전파의 방위를 측정했을 때 방위측정오차가 1도 이내일 것

10. 전계강도가 50㎶/m 전파의 방위를 여러번 측정했을 때 그 방위측정폭이 6도 이내일 것

11. 다음에 게기하는 표시기중 어느 하나를 가질 것

가. 눈금판을 사용하여 수신주파수를 가리키는 표시기는 1㎜ 주파수의 표시폭이 2.5㎑ 이내이고, 또한 500㎑ 주파수표시가 확실할 것

나.  눈금판을 사용하지 아니하고 수신주파수를 표시하는 표시기는 주파수를 1㎑ 또는 그 이하의 단위로서 표시할 것

12. 수신한 전파신호음의 음량변화에 의해 방위를 측정하는 방식(이하 "청각방식"이라 한다)의 조건

가. 신호 대 잡음비가 50㏈ 되는 전파를 수신할 때에 방위지시기를 음량이 최대인 위치에서 양쪽 방향으로 5도 움직일 때 신호의 출력이 18㏈ 이상, 90도 움직일 때에는 35㏈ 이상 증가할 수 있을 것

나. 신호 대 잡음비가 50㏈ 되는 전파를 수신할 때에 방위지시기를 음량이 최소의 위치에 놓았을 때 신호의 출력과 180도 위치에 놓았을 때의 신호의 출력비는 15㏈ 이상일 것

13. 청각방식 이외의 것의 조건

가. 동조지시기를 가지고 있을 것

나. 전계강도가 1㎷/m 전파의 방위를 측정할 때에 방위측정지시기의 변동폭이 ±0.5도 이내일 것. 다만, 비트(beat) 주파수 발진기를 동작시킬 때의 그 방위측정지시기의 변동폭은 ±1도 이내이어야 한다.

14. 285㎑ 이상 526.5㎑ 이하의 주파수의 A1A전파․A1B전파․A2A전파․A2B전파․H2A전파 및 H2B전파를 수신할 수 있을 것

② 국제항해에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상의 선박에 설치하는 중단파 무선방위측정기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제1항 제1호부터 제6호까지에 의한 조건에 적합할 것

2. 하나의 신호선택도는 다음과 같을 것

가. 통과대역폭은 2㎑ 이상일 것

나. 66㏈ 감쇠한 때의 대역폭은 16㎑ 이내일 것

다. 스퓨리어스 응답은 60㏈ 이상일 것

3. 전계강도가 30㎶/m의 전파를 수신했을 때에 최대감도의 방위에서 신호 대 잡음비가 10㏈ 이상일 것

4. 전계강도가 300㎶/m 전파의 방위를 측정했을 때 그 방위측정오차가 2도 이내일 것

5. 전계강도가 30㎶/m 전파의 방위를 여러번 측정했을 때 그 측정한 방위폭이 6도 이내일 것

6. 다음에 게기하는 표시기중 어느 하나를 가질 것

가. 눈금판을 사용하여서 수신주파수를 가리키는 표시기는 2,091㎑ 및 2,182㎑ 주파수의 표시가 확실할 것

나. 눈금판을 사용하지 아니하고 수신주파수를 표시하는 표시기는 주파수를 1㎑ 또는 그 이하의 단위로서 표시할 것

7. 청각방식의 것의 조건

가. 신호 대 잡음비가 50㏈ 되는 전파를 수신할 경우 방위지시기가 음량이 최소로 되는 위치에서 양쪽방향으로 5도 움직일 때에는 신호출력이 18㏈ 이상 증가하고, 90도 움직일 때는 35㏈ 이상 증가할 것

나. 신호 대 잡음비가 50㏈ 되는 전파를 수신할 경우 방위지시기가 음량이 최소의 위치에 있을 때의 신호출력과 180도 위치에 있을 때의 신호출력의 비는 10㏈ 이상일 것

8. 청각방식 이외의 것의 조건

가. 동조지시기를 가지고 있을 것

나. 전계강도가 1㎷/m 전파의 방위를 측정할 때에 그 방위측정지시기의 변동폭이 ±0.5도 이내일 것. 다만, 비트(beat)주파수 발진기를 동작시킬 때의 그 방위측정지시기의 변동폭은 ±1도 이내일 것

9. 선수방향 좌우 어느 쪽에서도 30도 범위 안에서 방위를 측정할 수 있을 것

10. A1A, A1B, A2A, A2B, H2A, H2B, A3E 및 H3E 전파 2,091㎑ 및 2,182㎑의 주파수의 범위를 측정할 수 있을 것

③ 국제항해에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상의 선박에 설치하는 중파무선방위측정기 및 중단파무선방위측정기를 겸용한 무선방위측정기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 중파무선방위측정기에 해당하는 부분은 제1항의 조건에 적합할 것

2. 중단파무선방위측정기에 해당하는 부분은 제2항의 조건에 적합할 것. 이 경우 동항 제2호다목 중 "60㏈"을 "30㏈"로 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 의한 것 이외의 무선방위측정기의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제1항제1호부터 제6호까지에 의한 조건에 적합할 것

2.  전계강도 1㎷/m의 전파의 방위를 측정했을 때 방위측정오차는 전신급에 있어서는 (±)2도, 전화급에 있어서는 (±)3도 이내일 것

3. 하나의 신호선택도 및 스퓨리어스 응답은 다음 표와 같을 것

주파수대	통과대역폭 (-6㏈)	감쇠량 (-66㏈)	스퓨리어스 응답
525㎑ ～ 1,605㎑	6㎑ 이상	33㎑ 이내	40㏈ 이상
285㎑ ～ 325㎑, 410㎑, 500㎑ 및 2,091㎑	2㎑ 이상	13㎑ 이내	40㏈ 이상
2,182㎑	3㎑ 이상	20㎑ 이내	40㏈ 이상

제20조(라디오부이) ① 해상무선항행업무 등에 사용하는 라디오부이의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부력이 충분하고, 해수, 눈, 비 등에도 지장 없이 동작할 것

2. 부호를 자동적으로 정확하게 발사할 것

3. A1A, A1B전파 또는 A2A, A2B전파 1,606.5㎑ 이상 2,850㎑ 이하의 주파수를 사용할 수 있고, 공중선전력은 3W 이하일 것. 이 경우 A2A 및 A2B전파(공중선전력 1W 이하로 발사하는 것을 제외한다)의 변조도는 70% 이상일 것

4. 외부에서 전원의 개폐가 쉽고, 축전지의 충전 또는 건전지의 대체가 쉬울 것

② 선택호출용 라디오부이의 조건은 다음 각 호와 같다.

1. 제1항 각 호에 의한 조건에 적합할 것

2. 선택호출용 라디오부이의 수신장치의 출력에서 희망하는 선택호출신호(이하 "희망신호"라 한다)를 검출하여 이를 송신장치에 가하는 방식일 것

3. 선택호출용 라디오부이의 수신장치에 희망신호로 70% 변조된 31.5㎶ 이상의 희망파 입력전압을 가한 경우에 송신장치가 20초부터 30초까지 동안 동작할 수 있을 것

4. 선택호출용 라디오부이의 수신장치의 하나의 신호선택도는 다음과 같을 것

가. 통과대역폭은 ±1.2㎐ 이상일 것

나. 20㏈ 감쇠대역폭은 ±15㎐ 이하일 것

5. 선택호출용 라디오부이의 수신장치에 음성신호로 70% 변조된 180㎶의 희망파 입력전압 또는 180㎶의 잡음입력전압을 가한 경우에 송신장치가 동작하지 아니할 것

③ 선택호출용 라디오부이의 제어장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 희망신호는 4단위숫자로 구성되며 숫자를 구성하는 톤신호는 다음과 같을 것

가. 주파수는 다음 표와 같을 것

숫 자	1	2	3	4	5
주파수(㎐)	502.5	532.5	562.5	592.5	622.5

6	7	8	9	0	숫자의 반복
652.5	682.5	712.5	742.5	772.5	802.5

나. 지속시간은 0.2초이고 오차는 ±0.03초 이내일 것

다. 상호간격은 0.01초 이하일 것

2. 선택호출용 라디오부이 제어장치의 출력단자에서의 톤신호는 다음과 같을 것

가. 주파수허용편차는 ±1㎐ 이내일 것

나. 출력전압의 최대치와 최소치의 비는 1㏈ 이하일 것

다. 왜율은 5% 이하일 것

3. 1회의 선택호출에 따라 희망신호를 1회 송출하는 방식일 것

제21조(항행경보신호발생장치)  항행경보신호발생장치의  기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 신호음의 주파수편차가 ±1.5% 이내일 것

2. 각 신호음의 길이 및 간격의 오차가 ±0.05초 이내일 것

3. 전원전압의 변동이 정격전압의 ±10% 이하에서도 안정하게 동작할 수 있을 것(전기적으로 동작하는 것에 한한다)

제22조(자동식별장치) ① (선박자동식별장치) 161.975㎒와 162.025㎒ 주파수의 전파를 사용하는 선박자동식별장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 일반조건

가. 통신방식은 시분할다중접속방식을 사용할 것

(1) 종별(class)A 선박자동식별장치는 자동시분할다중접속(SOTDMA) 방식(이하 “종별A 선박자동식별장치”라 한다)을 사용하며 국제해사기구에서 정하는 성능요구사항을 모두 만족하는 것

(2) 종별(class)B 선박자동식별장치는 자동시분할다중접속(SOTDMA) 방식(이하 “종별B 자동방식 선박자동식별장치”라 한다) 또는 반송파감지시분할다중접속(CSTDMA) 방식(이하 “종별B 반송파감지방식 선박자동식별장치”라 한다)을 사용하며 국제해사기구에서 정하는 성능요구사항 중 일부만 만족하는 것

나. 발사전파의 전파형식은 F1D를 사용할 것

다. 점유주파수대역폭의 허용치는 25㎑ 이내일 것

라. 선박국은 모든 지역에서 자동으로 동작하는 자동모드, 해안국이 데이터 전송간격 및 시간슬롯(time slot)을 지정했을 경우에 동작하는 할당모드, 다른 선박국 또는 해안국으로부터의 송신 요구에 대해 동작하는 폴링모드의 기능을 가질 것. 다만, 종별B 반송파감지방식 선박자동식별장치는 폴링모드를 대신하여 질의에 응답하는 제어 모드를 가질 것

마. 자동모드에서 정보 갱신간격 및 제공정보는 다음과 같을 것

(1) 정적정보(국제해사기구 번호, 호출부호와 선명, 선박의 길이와 폭, 선박의 종류, 선박측위시스템의 설치위치(선박중심선 상의 선수 또는 선미, 좌현 또는 우현)의 갱신은 매 6분마다 또는 데이터가 수정되거나 요구가 있을 때에 이루어질 것

(2) 동적정보(정확한 선박위치 표시 및 동작 상태, 협정세계시(UTC), 대지침로, 대지속력, 선수방향, 항해상태, 선회율(rate of turn)을 말한다)는 선박속력 및 침로변경 유무에 따라 다음표의 간격으로 갱신될 것

(가) 선박국용 종별A 선박자동식별장치의 경우

선박의 동적상태	갱신간격
3knot 미만의 상태에서 계류 중인 경우	3분
3knot 이상의 상태에서 닻을 내리거나 계류 중인 경우	10초
14knot 미만의 속력으로 항해중인 경우	10초
14knot 미만의 속력으로 항해중에 침로를 변경하는 경우	3⅓초
14knot 이상 23knot 이하의 속력으로 항해중인 경우	6초
14knot 이상 23knot 이하의 속력으로 항해중에 침로를 변경하는 경우	2초
23knot 이상의 속력으로 항해중인 경우	2초
23knot 이상의 속력으로 항해중에 침로를 변경하는 경우	2초

(나) 선박국용 종별B 자동방식 선박자동식별장치의 경우

선박의 동적상태	갱신간격
2knot 미만의 속력으로 항해중인 경우	3분
2-14knot 속력으로 항해중인 경우	30초
14-23knot 속력으로 항해중인 경우	15초
23knot 이상의 속력으로 항해중인경우	5초

(다) 선박국용 종별B 반송파감지방식 선박자동식별장치의 경우

선박의 동적상태	갱신간격
2knot 미만의 속력으로 항해중인 경우	3분
2knot 이상의 속력으로 항해중인 경우	30초

(라)  해안국용 선박자동식별장치의 경우 동적정보 갱신간격은 10초일 것

(마) 조난구조용 항공기에 탑재한 선박자동식별장치 경우 동적정보 갱신간격은 10초일 것

(3) 항해 관련 정보(선박의 흘수, 위험화물(화물종류), 도착지 및 예상도착시간)의 갱신은 매 6분마다 또는 데이터가 수정되거나 요구가 있을 때에 이루어질 것

(4) 항해경보 또는 기상경보를 포함하는 항해안전 관련 메시지의 갱신은 해안국 등의 요구가 있을 때에 이루어 질 것

바. 위성으로부터 동기를 위한 신호를 얻을 수 있을 것

사. 선박 및 메시지 식별을 위한 해상이동업무식별부호를 사용할 것

아. 디지털선택호출장치의 기능을 가지며, 기술적 조건은 다음과 같을 것

(1) 디지털선택호출장치 및 전용수신기의 기술기준은 제5조를 준용할 것. 다만, 조난 관련 기능은 포함하지 않고 종별B 선박자동식별장치는 전용수신기 또는 TDMA 수신기를 통해 순차로 채널 70을 수신할 수 있을 것

(2) 디지털선택호출 전용수신기는 156.525㎒의 주파수를 사용할 것

(3) 선박자동식별장치용 주파수 2파와 디지털선택호출장치용 주파수 1파를 각각 수신할 수 있도록 3대의 수신기를 갖출 것. 다만, 종별A 선박자동식별장치 이외의 장치는 디지털선택호출장치용 전용수신기 1대를 선택적으로 갖춘다.

자. 선박자동식별장치 표시부는 다음과 같을 것

(1) 적어도 선박 3척 이상의 방위, 거리 및 선명을 표시할 수 있을 것

(2) 방위와 거리는 좌우로 스크롤(scroll)하지 않고 표시할 수 있을 것

(3) 표시부를 위한 외부 연결 단자를 가질 것

(4) 종별A 선박자동식별장치를 제외하고는 (1)과 (2)를 적용하지 않을 것

차.  송신에서 수신 또는 수신에서 송신으로 전환되는 시간은 25㎳ 이내일 것

카. 송․수신되는 데이터 오류를 자체적으로 검사할 수 있는 기능을 갖출 것

타. 전원 인가 후 2분 이내에 정상 동작할 수 있을 것

파. 공중선 개방 또는 단락에 의하여 동작중인 장치에 손상이 일어나지 않을 것

2. 송신장치의 조건

가. 발사전파의 주파수허용편차는 ± 500㎐ 이내일 것

나. 스퓨리어스 발사의 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9㎑ 이상 1㎓ 이하에서 평균전력이 -36㏈m 이하일 것

(2) 1㎓ 이상 4㎓ 이하에서 평균전력이 -30㏈m 이하일 것

다. 공중선전력은 1W와 12.5W로 설정할 수 있어야 하며, 허용편차는 ± 1.5㏈ 이내일 것. 다만, 종별B 선박자동식별장치의 공중선전력은 2W로 하며, 허용편차는 ± 1.5㏈ 이내일 것

라. 입력 데이터는 변조전에 NRZI(Non-Return to Zero Inverted)로 부호화할 것

마. 변조방식은 GMSK/FM이고, 변조지수는 0.5일 것

바. 전송속도는 9,600bps이며, 허용편차는 50×10-6 이내일 것

사.  송신전력의 상승시간은 송신을 시작한 후 송신전력 안정상태의 80%에 이를 때까지의 시간이 1㎳ 이내일 것

아. 송신전력의 하강시간은 송신을 종료한 후 송신전력이 0이 될 때까지의 시간이 1㎳ 이내일 것

자. 송신을 시작한 후 1㎳ 경과 후 주파수안정도는 ±1㎑ 이내일 것

3. 수신장치의 조건

가. 감도는 -107㏈m의 신호를 가했을 경우에 패킷오류율이 20% 이하일 것

나. 고레벨 입력 시 오류특성은 -7dBm의 신호로 1,000회 측정한 경우의 오류 횟수와 -77dBm의 신호로 1,000회 측정한 경우의 오류횟수와의 차이가 10회 이내일 것

다. 인접채널제거비(감도측정상태보다 3㏈ 높은 희망주파수의 신호와 인접채널의 주파수인 무변조 방해파를 동시에 인가했을 경우에 해당신호의 80%를 정상적으로 수신할 수 있는 희망파와 방해파의 비)는 70㏈ 이상일 것

라. 스퓨리어스 응답특성(감도측정상태보다 3㏈ 높은 희망주파수의 신호와 주파수편이가 ±3㎑인 400㎐로 변조된 방해파를 동시에 인가했을 경우에 해당신호의 80%를 정상적으로 수신할 수 있는 희망파와 방해파의 비)은 70㏈ 이상일 것

마. 선박자동식별장치용 주파수 2파와 디지털선택호출장치용 주파수 1파를 각각 수신할 수 있도록 3대의 수신기를 갖출 것. 다만, 종별A 선박자동식별장치 이외의 장치는 디지털선택호출장치용 전용수신기 1대를 선택적으로 갖출 것

바. 수신기의 부차적 전파발사 허용치는 다음 조건을 만족할 것

(1) 9㎑ 이상 1㎓ 이하에서 -57㏈m 이하일 것

(2) 1㎓ 이상 4㎓ 이하에서 -47㏈m 이하일 것

② (항로표지용 자동식별장치) 선박자동식별장치와 동일한 주파수의 전파를 사용하는 항로표지용 자동식별장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 일반조건

가. 제1항제1호나목, 다목, 바목 및 타목의 조건에 적합할 것

나. 통신방식은 다음 중 하나일 것

(1)  형식 1은 송신 전용이며 고정접속시분할다중접속(FATDMA) 방식으로 동작할 것

(2)  형식 2는 형식 1에 추가하여 단일 채널로 운용되는 자동식별장치 수신기를 포함하고, VHF 데이터링크(VDL)를 통해 원격 구성 및 제어될 것

(3)  형식 3은 VHF 데이터링크를 통해 완전히 동작하는 2개의 자동식별장치 수신기를 포함하고, 고정접속시분할다중접속(FATDMA) 방식과 임의접속시분할다중접속(RATDMA) 방식으로 동작할 수 있을 것

다. 송신 메시지는 적어도 메시지 6(주소지정이진메시지), 8(방송이진메시지) 및 21(항로표지 보고)을 포함할 것

라. 항로표지용자동식별장치의 메시지 송신방식은 다음 중에서 선택 가능할 것

(1) 모드 A : 매 보고 주기마다 채널 1(161.975㎒)과 채널 2(162.025㎒)에서 다음 그림과 같이 교차하여 송신하고 메시지 21의 내용은 매 송신 시 갱신될 것

(2) 모드 B : 동일 메시지를 채널 1(161.975㎒)과 채널 2(162.025㎒)에서 다음 그림과 같이 재빨리(보통 4초간의 간격) 연속해서 송신할 것

(3)  모드 C : 다음 그림과 같이 하나의 채널만을 이용하여 송신하고 메시지 21의 내용은 매 송신 시 갱신될 것

마. 송․수신되는 정보를 자체적으로 검사할 수 있는 기능을 갖출 것

바. 가상 항로표지식별장치정보를 자체정보와 함께 전송할 것

사. 시험을 위해 10초 이상의 무변조 반송파 및 표준신호 ‘010101..’ 및 ‘00001111..’를 제공할 수 있을 것

2. 송신장치의 조건

가. 제1항제2호가목, 나목, 라목 및 바목에서 자목까지의 조건에 적합할 것

나. 공중선전력은 12.5W 이하로 하며, 허용편차는 ±1.5㏈ 이내일 것

다. 변조방식은 GMSK/FM이고, 변조지수는 0.5일 것

3. 수신장치의 조건

가.  제1항제3호 가목에서 라목 및 바목의 조건에 적합할 것. 단, 형식 2의 수신장치는 가목, 다목 및 라목의 조건보다 10㏈

제23조(선박보안경보장치) 선박보안경보장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공통조건

가. 선박보안경보(이하 “경보”라 한다)에는 선박의 위치, 선박식별 및 송신일시 등의 정보를 포함할 것

나. 다른 선박에게 경보를 송신하지 아니하고, 육상의 특정 장소로 송신하는 것일 것

다. 경보를 송신하는 선박에는 어떤 경보도 발생하지 않을 것

라. 경보의 송신이 해제 또는 재설정 될 때까지 지속적으로 이루어질 것

마.  항해선교와 기타 1개 이상의 다른 장소에서 경보를 송신할 수 있도록 하는 발신버튼을 가질 것

바. 발신버튼은 부주의로 인한 오조작을 방지할 수 있는 구조이어야 하며, 뚜껑이나 덮개를 파괴하거나 봉합을 벗기는 구조가 아닐 것

사. 경보의 송신은 별도의 조작 없이 발신버튼을 누름과 동시에 이루어질 것

아. 선박의 주전원으로 동작하는 기기는 추가적으로 별도의 다른 전원으로도 동작할 수 있을 것

자. 자체시험 기능을 갖추고 있을 것

2. 송신장치의 조건: 다음 각 목의 어느 하나의 조건에 적합할 것

가. 제10조제2항제2호에 의한 송신장치의 조건

나. 제11조제1항제2호에 의한 송신장치의 조건

다. 전기통신사업용 무선설비의 기술기준 제8조제1호 또는 제2호에 의한 송신장치의 조건

3. 공중선의 조건

가. 제2호가목이 적용되는 장치는 제10조제2항제4호에 의한 조건에 적합할 것

나. 제2호나목이 적용되는 장치는 제11조제1항제3호에 의한 조건에 적합할 것

제24조(선박장거리위치추적장치(LRIT)) 선박장거리위치추적장치의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 선박장거리위치추적정보(이하 ‘선박위치정보’라 한다)는 선박 식별자, 위치 및 위치측정 시간을 포함할 것

2. 매 6시간의 간격으로 선박위치정보를 자동적으로 정보센터에 전송할 수 있을 것

3. 정보센터의 원격 제어에 따라 최소 15분에서 최대 6시간의 간격으로 선박위치정보를 전송할 수 있을 것

4.  정보센터의 폴링(Polling) 명령이 수신되면 즉시 선박위치정보를 전송할 수 있을 것

5. 장치내부에 선박위치를 측위 할 수 있는 기능을 포함하거나 위성항법장치에 직접 연결할 수 있는 인터페이스를 제공할 것

6. 선박의 주전원 및 비상전원에 따라 운용할 수 있을 것

제25조(준용규정) 해상업무용 무선설비로서 이 고시에 특히 규정하지 아니한 것에 대하여는 국제해사기구(IMO)의 협약 및 국제전기통신연합(ITU)과 국제전기기술위원회(IEC)의 관련 규정을 준용한다.

제26조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시에 대하여 2015년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(제2012-25호, 2012.12.21.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 기준에 의한 적용례) 이 고시에서 특별히 정한 사항외의 기술기준의 일반적 조건은「무선설비규칙」에서 정한 사항을 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적합성평가를 받았거나 무선국 개설 허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙(제2015-13호, 2015.4.28.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 적법하게 적합성평가를 받았거나 무선국 개설허가를 받아 운영 중인 무선설비는 이 고시에 의해 적합한 것으로 본다.

[별표 1]

초단파대 해상이동업무용 주파수(전파규칙 부록 18)

(제5조제1항제2호나목 및 제7조제3항, 제4항 관련)

지정채널	주석	송신주파수(㎒)		선박 상호간	항무 및 선박 운항통신		공중통신
		선박국	해안국		단일 주파수	2 주파수
60	m)	156.025	160.625		x	x	x
01	m)	156.050	160.650		x	x	x
61	m)	156.075	160.675		x	x	x
02	m)	156.100	160.700		x	x	x
62	m)	156.125	160.725		x	x	x
03	m)	156.150	160.750		x	x	x
63	m)	156.175	160.775		x	x	x
04	m)	156.200	160.800		x	x	x
64	m)	156.225	160.825		x	x	x
05	m)	156.250	160.850		x	x	x
65	m)	156.275	160.875		x	x	x
06	f)	156.300		x
2006	XXX)	160.900	160.900
66	m)	156.325	160.925		x	x	x
07	m)	156.350	160.950		x	x	x
67	h)	156.375	156.375	x	x
08		156.400		x
68		156.425	156.425		x
09	i)	156.450	156.450	x	x
69		156.475	156.475	x	x
10	h), q)	156.500	156.500	x	x
70	f), j)	156.525	156.525	조난, 안전 및 호출용 디지털 선택 호출
11	q)	156.550	156.550		x
71		156.575	156.575		x
12		156.600	156.600		x
72	i)	156.625		x
13	k)	156.650	156.650	x	x
73	h), i)	156.675	156.675	x	x
14		156.700	156.700		x
74		156.725	156.725		x
15	g)	156.750	156.750	x	x
75	n), X1)	156.775	156.775		x
16	f)	156.800	156.800	조난, 안전 및 호출용
76	n), X1)	156.825	156.825		x
17	g)	156.850	156.850	x	x
77		156.875		x
18	m)	156.900	161.500		x	x	x
78	A1), A2), A3)	156.925	161.525		x	x	x
1078		156.925	156.925		x
2078		161.525	161.525		x
19	A1), A2), A3)	156.950	161.550		x	x	x
1019		156.950	156.950		x
2019		161.550	161.550		x
79	A1), A2), A3)	156.975	161.575		x	x	x
1079		156.975	156.975		x
2079		161.575	161.575		x
20	A1), A2), A3)	157.000	161.600		x	x	x
1020		157.000	157.000		x
2020		161.600	161.600		x
80	B1), E1)	157.025	161.625		x	x	x
21	B1), E1)	157.050	161.650		x	x	x
81	B1), E1)	157.075	161.675		x	x	x
22	B1), E1)	157.100	161.700		x	x	x
82	B1), D1), E1)	157.125	161.725		x	x	x
23	B1), D1), E1)	157.150	161.750		x	x	x
83	B1), D1), E1)	157.175	161.775		x	x	x
24	B1), C1), D1), E1)	157.200	161.800		x	x	x
84	B1), C1), D1), E1)	157.225	161.825		x	x	x
25	B1), C1), D1), E1)	157.250	161.850		x	x	x
85	B1), C1), D1), E1)	157.275	161.875		x	x	x
26	B1), C1), D1), E1)	157.300	161.900		x	x	x
86	B1), C1), D1), E1)	157.325	161.925		x	x	x
27	YYY)	157.350	161.950			x	x
87	YYY)	157.375	157.375		x
28	YYY)	157.400	162.000			x	x
88	YYY)	157.425	157.425		x
AIS 1	f), l), p)	161.975	161.975
AIS 2	f), l), p)	162.025	162.025

<일반적 주석>

a) 주관청은 전파규칙 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 그리고, 51.78에 명기된 조건하에 경비행기 및 헬리콥터를 사용하여, 주로 해상의 지원작업에 종사하는 선박국 및 이에 참가하는 해안국과의 통신을 위해 선박상호간, 항무 통신 및 선박운항업무의 주파수를 지정할 수 있다. 그러나, 공중 통신과 공용하는 채널의 사용은, 관계 주관청과 피해받는 주관청간의 사전합의를 따라야 한다.

b) 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 그리고, 76을 제외한, 현재 부록의 채널들은 관계 주관청과 피해받는 주관청간의 특별 협정에 따라, 고속 데이터 및 팩시밀리 송신에 사용될 수도 있다.

c) 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 및 76을 제외한, 현재 부록의 채널들은 관계 주관청과 영향을 받는 주관청 간의 특별 협정에 따라, 직접 인쇄 전신과 데이터 송신에 사용될 수도 있다. (WRC-12)

d) 이 표의 주파수는 또한 전파규칙 제5.226에 명기된 조건에 따라 내륙수로에서의 전파통신에도 사용될 수 있다.

e) 주관청은 25㎑ 채널 간격에 간섭을 주지 않는 것을 기본으로 하여 ITU-R 권고 M.1084의 최신판에 따라 다음의 조건으로 12.5㎑ 채널 간격을 적용할 수 있다:

- 이 부록의 해상이동 조난 및 안전 주파수의 25㎑ 채널들(특히, 채널 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS1 및 AIS2)에 영향을 미치거나 이들 채널들에 대해 ITU-R 권고 M.489-2에 언급된 기술적 특성들에 영향을 미치지 않아야 한다.

- 12.5㎑ 채널 간격의 적용과 그 결과 발생하는 국가적 조건은 영향을 받는 주관청과의 조정에 따라야 한다. (WRC-12)

<특정한 주석>

f) 156.300㎒ (채널 06), 156.525㎒ (채널 70), 156.800㎒ (채널 16), 161.97㎒ (AIS 1) 및 162.025 ㎒ (AIS 2) 주파수는 수색 및 구조 작업과 기타 조난 관련 통신에 참여하는 항공기국에 사용할 수 있다.(WRC-07)

g) 채널 15와 17은 또한 실효복사전력이 1W를 초과하지 않는 조건에서 그리고 이들 채널이 주관청의 영해 내에서 사용된 경우 관계 주관청의 국내 규정에 따른다는 조건으로 선상통신에 사용될 수 있다.

h) 유럽 해상지역 및 캐나다에서 관계 주관청은 이들 주파수(채널 10, 67, 73)는 전파규칙 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 그리고 51.78에 명기된 조건하에 각 주관청이 필요하면 지역적으로 조직한 수색, 구조, 공해제거 작업에 종사하는 선박국, 항공기국과 이에 참여하는 육상국간의 통신에 사용될 수도 있다.

i) 주 a) 에 표시된 목적을 위한 첫번째 선취권이 있는 세 주파수는 156.450㎒ (채널 09), 156.625 ㎒ (채널 72) 그리고, 156.675㎒ (채널 73)이다.

j) 채널 70은 조난, 안전 및 호출에 대한 디지털선택호출 전용으로 사용되어야 한다.

k) 채널 13은 세계적 기반을 둔 항행 안전통신 채널로서 일차적으로 선박상호간 항행 안전통신에 사용하도록 지정되었다. 또한 관계 주관청이 국내 규정에 따른다는 조건으로 선박운항과 항무통신에 사용할 수 있다.

l) 이들 채널(AIS 1과 AIS 2)은 그 외 주파수들이 이 목적을 위해 지역적으로 지정되어 있지 않다면 전세계적으로 운용되는 선박자동식별장치에 사용된다. 이러한 사용은 권고 ITU-R M.1371의 최신판에 따라야 한다.

m) 이들 채널은 관계 주관청과 피해받는 주관청간의 조정에 따라 단일 주파수 채널로서 운용될 수 있다.

n) AIS를 제외하고 이들 채널(75와 76)의 사용은 항행관련 통신에만 한정되어야 하고 채널 16에 유해한 간섭을 피하기 위하여 출력을 1W로 제한하고 모든 예방조치가 취해져야 한다.(WRC-12)

o) 삭제

p) 추가적으로 AIS 1과 AIS 2는 선박으로부터의 AIS 송신을 수신하기 위한 해상이동위성업무(지구대위성)에 사용될 수 있다.

q) 채널 10 및 11을 사용할 때 채널 70에 유해한 간섭을 주지 않도록 모든 주의를 기울여야 한다.

XXX) 이 주파수는 해상이동업무의 미래 응용 또는 시스템(예, 새로운 AIS의 응용,  MOB 시스템 등)용으로 예비하며 주관청이 허가한 실험국으로 사용할 경우 고정과 이동업무 무선국에 간섭을 주거나 보호요청을 해서는 안된다.(WRC-12)

X1) 채널 75 및 76은 선박 원거리 AIS 방송메시지(메시지 27 ; ITU-R 권고 M.1371 최신판 참조)의 수신을 위하여 이동위성업무(지구대위성)에도 분배한다.(WRC-12)

A1) 2017년 1월1일까지 제 1, 3지역에서는 채널 78, 19, 79 및 20은 복신으로 계속 유지된다. 이 채널들은 영향을 받는 주관청과의 조정에 따라 단신 채널로 사용될 수 있다. 이후부터 이들 채널은 단신채널로만 지정되어야 한다. 그러나 현재 해안국과 선박국에 지정된 복신은 영향을 받는 주관청과의 조정에 따라 복신으로 유보될 수 있다.(WRC-12)

A2) 제 2지역에서는 이 채널들은 영향을 받는 주관청과의 조정에 따라 단신채널로 운용될 수 있다.(WRC-12)

A3) 2017년 1월1일 이후 네덜란드에서 이 채널들은 영향을 받는 주관청과의 조정에 따라 복신채널로의 운용이 계속될 수 있다. (WRC-12)

B1)	제 1, 3지역에서는 주파수 157.025-157.325㎒ 및 161.725-161.925㎒(채널 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26, 86에 해당)를 2017년 1월 1일 까지 관계주관청의 조정하에 디지털 사용이 가능하다. 새로운 기술을 위하여 이 채널이나 주파수를 사용하는 무선국은 전파규칙 제5조에 따라 운용하는 다른 무선국에 유해한 혼신을 주거나 혹은 그 국에게 보호요청을 해서는 안된다.

2017년 1월 1일 부터 주파수 157.025-157.325㎒ 및 161.625-161.925(300k)㎒ (채널 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26, 86에 해당)는 ITU-R 권고 1842의 최신판에서 기술하고 있는 디지털 시스템에서 이용한다. 디지털 해상이동업무에 방해를 주지 않는 조건으로 아날로그로 사용 가능하다.

C1) 제 2지역에서 주파수 157.200-157.325㎒ 및 161.800-161.925㎒(채널 24, 84, 25, 85, 26 및 86에 해당)는 ITU-R 권고 M.1842의 최신판에 따른 디지털변조 발사에 지정한다.(WRC-12)

D1) 2017년 1월 1일 부터 앙골라, 보츠와나, 콩고, 레소토, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠빅, 콩고민주공화국, 세이첼레스, 남아프리카, 스와질란드, 탄자니아, 잠비아 및 짐바브웨에는 주파수 157.125-157.325㎒ 및 161.725-161.925㎒(채널 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 및 86에 해당)는 디지털변조 발사에 지정된다. (WRC-12)

2017년 1월 1일 부터 중국은 주파수 157.150-157.325㎒ 및 161.750-161.925㎒(채널 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 및 86에 해당)는 디지털변조 발사에 지정된다.(WRC-12)

E1) 이 채널들은 영향을 받는 주관청과의 조정하에 단신 혹은 복신채널로 운용될 수 있다.(WRC-12)

YYY) 이 채널들은 고정 및 이동업무에서 운용되고 있는 현재의 무선국에 혼신을 주거나 보호요청하지 않는 조건으로 미래의 AIS 응용을 위한 실험용으로 사용할 수 있다.(WRC-12)

[별표 2]

선택호출신호의 구성(제5조제1항제3호가목관련)

(조난경보등을 위한 것 및 시험을 위한 것은 제외한다)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	Address 신 호 (주 4‧5 및 6)	Category 신 호 (주7)	자국의 식별번호 (주8)	정보신호1 (주9)	정보신호2 (주10)	정보신호3 (주11)	종료신호 (주12)	오류검정신호 (주13)

(주)

1. 중단파대 및 단파대 주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 “중단파”에 있어서 선박국을 호출하기 위한 선택호출신호의 경우는 200비트, 선박국에서 해안국으로 호출 및 응답하기 위한 선택호출 신호 및 별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 전파를 사용하는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 “VHF대 선택호출신호”라 한다)의 경우는 20비트일 것

2. 별표 9에 나타내는 코드번호를 별표 10에 표시하는 순서로 송출하는 것일 것

3.  호출의 종류를 나타냄에 있어 다음의 장치마다 별표 9에 규정된 호출의 종류를 표시하는 2개의 동일 코드번호일 것

가. 종별(class)A의 장치(선박국의 장치에서 별표 9에 규정된 호출의 종류를 사용가능한 것을 말한다. 이하 같다.

나. 종별(class)B의 장치(선박국의 장치에 있어서 동표에 규정된 호출의 종류중 공통관계를 갖는 선단의 호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)

다. 종별(class)D의 장치(선박국의 장치에 있어서 VHF대 선택호출신호를 사용하고, 동표에서 규정된 호출의 종류 중 해역호출 및 개별국의 반자동 또는 자동접속호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)

라. 해안국의 장치(동표에 게기한 호출의 종류 중 조난경보 및 개별국의 반자동 또는 자동접속호출을 제외한 것의 사용이 가능한 것을 말한다. 이하 같다)

4. Format 신호가 조난경보, 모든 선박호출 및 해역호출 이외의 경우는 상대국 식별신호로 하여 선박국 식별 또는 해안국 식별과 그것에 이어 계속되는 〔0〕으로 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라서 코드화한 것일 것

5. Format 신호가 조난경보 또는 모든 선박을 호출하는 선택호출에 있어서는 사용하지 않을 것

6. Format 신호가 해역호출의 경우(종별 D의 장치는 제외한다)는 별표 12에 따라서 해역을 10자리의 숫자로 표시하고 별표 11에 따라서 코드화한 것일 것

7. 통보의 우선순위 또는 종류(Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우는 통산업무 및 선박업무를 제외한다)를 별표 9에 따라 1개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class) B의 장치에 있어서는 선박업무를 제외한 것으로 하고 또한 Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우는 통상업무를 제외한 것일 것

8. 자국의 선박국식별 또는 해안국식별과 그것에 이어 계속되는 〔0〕으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라서 코드화한 것일 것

9. 제1 및 제2 Telecommand 정보로 하여 별표 9에 따라 각각 1개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 종별(clss)B의 장치에 있어서는 제1 Telecommand코드번호가 〔126〕일 것

가. 중단파대의 전파의 사용하는 무선설비에 부가하는 장치의 선택호출신호(이하 “중단파대선택호출신호”라 한다)는 Format 신호가 개별국의 호출일 때는 코드번호〔109〕, 〔111〕 또는 〔118〕Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속 호출 때에는 코드번호 〔105〕, 〔109〕 또는 〔111〕일 것

나. VHF선택호출신호는 Format 신호가 개별국의 호출일 때에는 코드번호〔100〕 또는 〔101〕, Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속 호출일 때에는 코드번호 〔100〕, 〔101〕 또는 〔105〕일 것

10. 다음의 방식일 것

가. 호출에 이어 계속 통신에 사용하는 송신 및 수신을 위한 주파수 또는 채널을 나타내는 선택호출신호는 송신파 및 수신파의 순으로 별표 13에 코드화한 것일 것. 다만, 주파수 또는 채널 정보를 포함하지 않는 경우에는 송신파 또는 수신파마다에 3개의 코드번호〔126〕일 것

나. 선박의 위치정보를 나태내는 선택호출신호는 코드번호〔55〕 및 다음에 의거 표시되는 선박의 위치를 표시하는 10자리수의 숫자를 별표 11에 코드화한 것일 것

(1)제1번째의 숫자는 선박위치의 방위각 부분을 표시하고 북동의 방향을 〔0〕으로, 북서의 방향을 〔1〕로, 남동의 방향을 〔2〕 및 남서의 방향을 〔3〕으로 표시한다. 다만, 위도 및 경도가 0도의 점을 원점으로 한다.

(2)제2번째에서 제5번째까지의 숫자는 위도를, 제6번째부터 제10번째까지의 숫자는 경도를 각각 도 및 분으로 표시한다.

다. 제 1 Telecommand가 선박의 위치인 호출에 대한 응답(이하 “선박위치응답”이라 한다)을 위한 선택호출신호의 경우는 “나”의 (1) 및 (2)에 의해 표시하는 선박의 위치를 나타내는 10자리의 숫자를 별표 11에 코드화한 것 및 그것에 계속 코드번호 〔126〕일 것

라. “가”에서 “다” 이외의 선택호출신호의 경우는 6개의 코드번호〔126〕일 것

11. 선박위치응답의 경우(종별(class)B, 종별(class)D의 장치를 제외한다) 및 Format신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속호출의 경우에만 사용하는 것으로 하고 각각 다음의 방식일 것

가. 선박위치응답의 경우는 선박의 위치를 결정한 시각(국제표준시로 한다. 이하 같다)의 시 및 분 을 각각 2자리의 숫자로 표시하는 것으로 하고, 별표 11에 준하여 2개의 코드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 시각정보를 포함하지 않는 경우는 2개의 코드번호〔88〕일 것

나. Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속호출의 경우는 아날로그 전화용 설비와 접속하기 위한 번호(이하 “전화번호”라 한다)등의 네트워크번호를 표시하는 것으로 하고, 네트워크 번호의 자기수가 홀수의 경우는 코드번호〔105〕, 짝수의 경우는 코드번호 〔106〕과 네트워크번호의 별표 11에 준하여 2개부터 9개까지의 수의 코드번호로 코드화한 것일 것

12. 응답을 필요로 하는 호출을 위한 선택호출신호의 경우는 코드번호〔117〕, 응답을 위한 선택호출신호의 경우는 코드번호〔122〕 및 이외의 경우는 코드번호 〔127〕에 있어서 별표 11에 표시하는 순서로 송출되는 것일 것. 다만, Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우에 코드번호 ［127〕일 것

13. 오류검정부호는 제1번째에서 제7번째까지의 정보비트 및 제8번째에서 제10번째까지의 검정 비트로부터 구성되는 것에 있어서 다음과 같이 생성되는 각 비트의 〔0〕 및 〔1〕이 각각 별표 7에 표시하는 〔B〕 및 〔 Y〕에 대응하는 10단위 부호로 하여서 송출되는 것일 것

가. 정보비트의 각 비트는 선택호출신호(dot신호 및 동기신호를 제외한다) 의 모든 코드번호(Format  신호 및 종료신호에 있어서는 1개의 코드번호로 한다)에 대응하는 부호의 비트 위치마다 최하위 비트와 동일한 것으로 한다. 다만, B를 0, Y를 1로 해서 2진수로 표시하는 것으로 한다.

나. 검정비트는 정보비트의 B의 수를 2진수로 표시하는 것으로 한다.

[별표 3]

조난경보를 위한 선택호출신호의 구성(제5조제1항제3호나목관련)

(해안국의 장치는 제외한다)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	자국의 식별신호 (주4)	조난의 종류의 정보신호 (주5)	조난선박의 위치 정보신호 (주6)	시각정보신호 (주7)	Telecommand 정보신호 (주8)	종료신호 (주9)	오류검정신호 (주10)

(주)

1. 중단파‧단파대 선택호출신호의 경우는 200비트, VHF대 선택호출신호의 경우는 20비트일 것

2. 별표 2의 (주)2와 같다.

3. 2개의 코드번호〔112〕일 것

4. 자국의 선박국 식별과 그것에 계속〔0〕으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라 코드화 한 것일 것

5. 조난의 종류를 표시하는 것으로 하여 별표 9에 따라 1개의 모드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class)B와 종별(class)D의 장치에 있어서는 1개의 코드번호 107일 것

6. 조난선박에 위치를 다음과 같이 10자리의 숫자로 표시하는 것으로 별표 11에 따라 코드화한 것일 것. 다만, 조난선박의 위치를 표시하는 것이 불가능한 경우에는 5개의 코드번호 99일 것

가. 제1번째의 숫자는 선박위치의 방위각 부분을 표시하고, 북동의 방향을 〔0〕으로, 북서의 방향을 〔1〕로, 남동의 방향을 〔2〕 및 남서의 방향을 〔3〕으로 표시한다. 다만, 위도 및 경도는 0도의 점을 원점으로 한다.

나. 제2번째에서 제5번째까지는 숫자는 위도를, 제6번째에서 제10번째까지의 숫자는 경도를, 각각 도 및 분으로 한다.

7. 조난선박의 위치를 결정한 시각의 시 및 분을 각각 2자리의 숫자로 표시하는 것으로 하고, 별표 11에 준하여 2개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 시각정보를 포함하지 않은 경우에는 2개의 코드번호〔88〕일 것

8. 계속하여 행하는 통신의 형식을 표시하는 것으로 하고 통신장치가 무선전화 또는 협대역직접인쇄전신장치인 제1 Telecommand를 별표 9에 1개의 코드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class)B의 장치에 있어서는 다음의 방식일 것

가. 중단파대 선택호출신호의 경우는 1개의 코드번호〔109〕 또는 〔111〕일 것

나. VHF대 선택호출신호의 경우는 1개의 코드번호〔100〕일 것

9. 코드번호〔127〕에 있어서 별표 5-14에 표시하는 순서로 송출하는 것일 것

10. 별표 2의 주13과 같다.

[별표 4]

조난경보에 대한 응답을 위한 선택호출신호의 구성

(선박국의 장치를 제외한다)(제5조제1항제3호다목관련)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	Cate- gory 신호 (주4)	자국의 식별 번호 (주5)	Teleco- mmand 정보 신호 (주6)	조난 선박국의 식별번호 (주7)	조난종류의 정보신호 (주8)	조난선박 위치의 정보신호 (주9)	시각 정보 신호 (주10)	Teleco- mmand 정보 신호 (주11)	종료 신호 (주12)	오류검정신호 (주13)

(주)

1. 별표 3의 주1과 같다.

2. 별표 2의 주2와 같다.

3. 2개의 코드번호 〔116〕일 것

4. 별표 2의 주7과 같은 것으로 하고, 가능한 한 코드번호 〔112〕일 것

5. 자국의 해안국 식별과 그것에 이어 계속되는 〔0〕으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라 코드화한 것일 것

6. 1개의 코드번호 〔110〕일 것

7. 수신한 조난경보 선택호출신호의 자국의 식별신호일 것

8. 수신한 조난경보 선택호출신호의 조난종류의 정보신호일 것

9. 수신한 조난경보 선택호출신호의 조난선박의 위치정보신호일 것

10. 수신한 조난경보 선택호출신호의 시각정보신호일 것

11. 수신한 조난경보 선택호출신호의 Telecommand 정보신호일 것

12. 코드번호는 〔127〕에 있어서 별표 5-14에 표시하는 순서로 송출되는 것일 것

13. 별표 2의 주13과 같다.

[별표 5]

조난경보의 중계 및 조난경보의 중계에 대한 응답을 위한 선택호출신호의 구성

(제5조제1항제3호라목관련)

dot 신호 (주1)	동기 신호 (주2)	Format 신호 (주3)	Address신호 (주4,5,6)	Cate- gory 신호 (주7)	자국의 식별 번호 (주8)	Teleco- mmand 정보신호 (주9)	조난 선박국의 식별번호 (주10)	조난 종류의 정보신호 (주11)	조난선박 위치의 정보신호 (주12)	시각 정보 신호 (주13)	Tele command 정보 신호 (주14)	종료 신호 (주15)	오류검정신호 (주16)

(주)

1. 별표 3의 주1과 같다.

2. 별표 2의 주2와 같다.

3. 별표 2의 주3과 같다(코드번호 〔112〕이외의 것으로 한다)

4. Format 신호가 모든 선박호출 및 해역호출 이외의 경우에는 상대국의 식별신호로 하고, 선박국 식별 또는 해안국 식별과 그것에 계속 〔0〕으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라 코드화한 것일 것

5. Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우에는 사용하지 않는다.

6. 별표 2의 주6과 같다.

7. 별표 2의 주7과 같은 것으로 하고, 가능한 한 코드번호〔112〕일 것

8. 별표 2의 주8과 같다.

9. 1개의 코드번호〔112〕일 것

10. 수신한 조난경보를 위한 선택호출신호의 자국의 식별신호 또는 수신한 조난경보의 중계의 조난선박국의 식별신호일 것

11. 수신한 조난경보 또는 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호 조난종류의 정보신호일 것

12. 수신한 조난경보 또는 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호 조난선박의 위치정보신호일 것

13. 수신한 조난경보 또는 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호 시각정보신호일 것

14. 수신한 조난경보 또는 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호 시각정보신호일 것

15.  수신한 조난경보 또는 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호의 Telecommand 정보신호일 것으로 한다. 다만, 종별(class)B의 장치에 있어서는 다음의 것으로 하는 것이 가능할 것

(1) 중단파대 선택호출신호의 경우에는 1개의 코드번호〔109〕 또는 〔111〕

(2) VHF대 선택호출신호의 경우에는 1개의 코드번호〔100〕또는 〔101〕

16. Format 신호가 모든 선박을 호출하는 경우는 코드번호 〔127〕, 개별 해안국 앞으로 조난경보의 중계를 위한 선택호출신호의 경우에는 코드번호 〔122〕로서 별표 5-14의 순서로 송출되는 것일 것

17. 별표 2의 주13과 같다.

[별표 6]

시험을 위한 선택호출신호의 구성(VHF대 선택호출신호를 제외한다)

(제5조제1항제3호마목관련)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	Address 신 호 (주4)	Cetegory 신 호 (주5)	자국의 식별번호 (주6)	정보신호 1 (주7)	정보신호 2 (주8)	종료 신호 (주9)	오류검정 신호 (주10)

(주)

1. 200비트일것

2. 별표 12 주2와 같다.

3. 2개의 코드번호〔120〕일 것

4. 상대국의 식별신호로서 선박국식별 또는 해안국식별과 이에 계속되는 〔0〕으로서 구성 10자리의 숫자를 별표 11에 따라 코드화한 것일 것

5. 1개의 코드화번호〔108〕일 것

6. 별표 2의 주8과 같다.

7. 각 1개의 코드번호〔118〕 및 〔126〕일 것

8. 6개의 코드번호 〔126〕일 것

9. 코드번호 〔117〕 또는 〔122〕에 있어서 별표 5-14에 표시하는 순서로 송출되는 것일 것

10. 별표 2의 주13과 같다.

[별표 7]

선택호출신호의 10단위 부호(제5조제1항제3호바목관련)

코드 번호	10단위 부호 및 비트위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		코드 번호	10단위 부호 및 비트위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	B B B B B B B Y Y Y Y B B B B B B Y Y B B Y B B B B B Y Y B Y Y B B B B B Y B Y B B Y B B B B Y Y B Y B Y B B B B Y B Y B Y Y B B B B Y B Y Y Y Y B B B B Y B B B B B Y B B B Y Y B Y B B Y B B B Y B Y B Y B Y B B B Y B Y Y Y B Y B B B Y B B B B Y Y B B B Y B Y Y B Y Y B B B Y B B B Y Y Y B B B Y B B Y Y Y Y B B B B Y Y B B B B Y B B Y Y B Y B B B Y B B Y B Y B Y B B Y B B Y B Y Y Y B B Y B B Y B B B B Y B Y B B Y B Y Y B Y B Y B B Y B B B Y Y B Y B B Y B B Y Y Y B Y B B B Y Y B B B Y Y B B Y B Y Y B B Y Y B B Y B B B Y B Y Y B B Y B B Y Y B Y Y B B B Y Y B B Y Y Y B B Y B B Y B Y Y Y B B B Y Y		30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	B Y Y Y Y B B B Y Y Y Y Y Y Y B B B Y B B B B B B Y B Y Y B Y B B B B Y B Y B Y B Y B B B Y B Y B Y Y Y B B B Y B Y B B B B Y B B Y B Y B Y Y B Y B B Y B Y B B B Y Y B B Y B Y B B Y Y Y B B Y B B Y Y B B B Y B Y B Y B Y Y B B Y B Y B Y B B B Y B Y B Y B Y B B Y Y B Y B Y B B Y Y B B Y Y B Y B Y B B Y B Y Y B Y B B Y Y B Y Y Y B Y B B Y Y Y Y Y Y B Y B B Y B B B B B Y Y B Y B Y Y B B B Y Y B Y B B B Y B B Y Y B Y B B Y Y B B Y Y B B Y Y B B Y B Y Y B Y B B Y B Y B Y Y B B Y Y B Y Y B Y Y B B Y Y Y Y Y B Y Y B B Y B B B B Y Y Y B Y B B Y B B Y Y Y B B Y Y B Y B Y Y Y B B Y Y Y Y B Y Y Y B B Y B

코드 번호	10단위 부호 및 비트위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		코드 번호	10단위 부호 및 비트위치 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	B B Y Y Y Y B B Y Y Y B Y Y Y Y B B Y B B Y Y Y Y Y B B Y B Y Y Y Y Y Y B B B Y B B B B B B Y Y Y B Y B B B B B Y Y B Y B Y B B B B Y Y B Y Y Y B B B B Y Y B B B B Y B B B Y Y B Y Y B Y B B B Y Y B B B Y Y B B B Y Y B B Y Y Y B B B Y B Y Y B B B Y B B Y Y B Y Y B B Y B B Y Y B B B Y B Y B B Y Y B B Y Y B Y B B Y B Y Y B B Y Y B B Y Y B B Y B Y B B Y B Y Y B Y Y Y B B Y B Y Y Y Y Y Y B B Y B Y B B B B B Y B Y Y B Y Y B B B Y B Y Y B B B Y B B Y B Y Y B B Y Y B B Y B Y B Y Y B B Y B Y B Y Y B B Y B Y B Y B Y B Y Y B Y Y B Y B Y B Y Y Y Y Y B Y B Y B Y B B B B Y Y B Y Y B B Y B B Y Y B Y B Y Y B Y B Y Y B Y B Y Y Y Y B Y Y B Y B Y B B B Y Y Y B Y B Y Y Y B Y Y Y B Y B Y B		94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	B Y Y Y Y B Y B Y B Y Y Y Y Y B Y B B Y B B B B B Y Y Y B Y Y B B B B Y Y Y B B B Y B B B Y Y Y B B Y Y B B B Y Y B Y Y B B Y B B Y Y Y B B Y B Y B B Y Y B Y Y B Y Y B B Y Y B Y Y Y Y Y B B Y Y B Y B B B B Y B Y Y Y B B Y B B Y B Y Y B Y Y BY B Y B Y Y B Y Y Y Y B Y B Y Y B Y B B B Y Y B Y Y B Y Y Y B Y Y B Y Y B Y B B Y Y Y B Y Y B Y B Y Y Y Y B Y Y B B Y B B B B Y Y Y Y B B Y B B B Y Y Y B Y Y B Y B B Y Y Y B Y Y Y Y B B Y Y Y B Y B B B Y B Y Y Y B Y Y Y B Y B Y Y Y B Y B B Y Y B Y Y Y B Y B Y Y Y B Y Y Y B B Y B B B Y Y Y Y B Y Y Y B B Y Y Y Y B Y B B Y B Y Y Y Y B Y B Y Y B Y Y Y Y B B Y B B Y Y Y Y Y B Y B Y B Y Y Y Y Y B B Y B Y Y Y Y Y Y B B Y Y Y Y Y Y Y Y B B B

(주) B는 스페이스 주파수, Y는 마크 주파수로 대응하고 비트위치의 1에서 송출된다.

[별표 8]

반복송출의 순서(제5조제1항제4호나목관련)

		G2		G3		H		I		H		H I		DX		DX
			F3		G1		G2		G3		H		I		RX 7		RX 6

	DX		DX		DX		DX		A		A		B1		B2		B3
		RX 5		RX 4		RX 3		RX 2		RX1		RX 0		A		A

(주) 기호 H는 선택호출신호의 종료신호를 표시하고, 기호 DX는 RX0에서  RX7까지가 반복송출되는 선택호출신호의 동기신호를 표시한다.

[별표 9]

코드번호(100-127)의 용도 (별표 2의(주)제2호, 제3호, 제7호, 제9호 및 별표 3의(주)제5호, 제8호관련)

코드 번호	동기신호 및 특유기능	Format 신 호	Category 신 호	조난의 종 류	제 1 Telecommand(주 21)		제 2 Tele- command
					사용 및 모드	통신장치
100			통상업무	화재 또는 폭발	F3E 또는 G3E‧단신	무선전화	이유없음(주3)
101					F3E 또는 G3E‧복신	무선전화	해사교환센터의 혼잡(주3)
102		해역호출			미확정(주1)		통화중(주3)
103					Polling		대기행렬표시 (주3)
104	RX0의 위치의 동기신호				수입불가(주2)		폐국(주3)
105	RX1의 위치의 동기신호				호출의 종료(주4)		Operator의 부재(주3)
106	RX2의 위치의 동기신호				데이타(주6)	변복조장치	Operator의 일시적 부재 (주3)
107	RX3의 위치의 동기신호				미확정(주1)		장치의 운용 불가(주3)
108	RX4의 위치의 동기신호				미확정(주1)		제안 모드의 사용불가(주3)
109	RX5의 위치의 동기신호				J3E	무선전화	제안 모드의 사용불가(주3)
110	RX6의 위치의 동기신호				조난경보에 대한 응답		무력분쟁의 당사국이 아닌 것을 표시하는 선박 및 항공기(주7)
111	RX7의 위치의 동기신호				H3E	무선전화	위생수송체 (주7)

코드 번호	동기신호 및 특유기능	Format 신 호	Category 신 호	조난의 종 류	제 1 Telecommand(주 21)		제 2 Tele- command
					사용 및 모드	통신장치
112		조난경보	조난	조난자동통보설비(주9)의 시동	조난경보의 중계		공중전화사무소 (주8)
113					F1B 또는 J2B(1방향오류정정 방식)	협대역직접 인쇄전신장치 (주10)	미확정(주1)
114		공통관계를 갖는 선단의 호출			미확정(주1)		미확정(주1)
115					F1B 또는 J2B (자동재송요구방식)	협대역직접인쇄전신장치(주10)	데이타(주11)
116		모든 선박호출			F1B 또는 J2B‧수신	직접인쇄전신장치	데이타(주12)
117					미사용(주13)		미사용(주13)
118					시험		데이타(주14)
119					F1B 또는 J2B	직접인쇄전신장치	데이타(주15)
120		개별국의 호출			A1A	테이프 레코더	데이타(주16)
121					선박의 위치		데이타(주17)
122	종료신호				미사용(주13)		미사용(주13)
123		개별국의 반자동 또는 접속호출			A1A	전건 및 핸드셋 (Hand set)	데이타(주18)
124					F1C‧F2C 또는 F3C	팩시밀리 장치	데이타(주19)
125	DX의 위치의 등기신호				미사용(주13)		미사용(주13)
126					정보없음		정보없음 (주20)
127	종료신호				미사용(주13)		미사용(주13)

(주)

1. 앞으로의 사용을 위하여 유보한다.

2. 코드번호 〔100〕에서 〔109〕까지의 제2 Telecommand와 조합하여 사용한다.

3. 코드번호 〔104〕의 제1 Telecommand와 조합하여 사용한다.

4. 반자동 또는 자동접속 시스템에만 사용한다.

5. 선박의 항해‧운항, 필수품에 관한 통신과 정부의 기상업무기관으로 보내는 기상관측 통보

6. 코드번호 (115〕에서 〔124〕까지의 제2 Telecommand와 조합하여 사용한다.

7. 코드번호 〔104〕‧〔105〕‧〔106〕‧〔110〕‧〔112〕 및 〔118〕을 제외하고 제1와 조합하여 사용한다.

8. 코드번호 〔100〕‧〔101〕‧〔109〕‧〔115〕 및 〔124〕의 제1 Telecommand와 조합하여 사용한다.

9. 수색구조용 레이더트랜스폰더를 제외한다.

10. 제7조에 정하는 것으로 한다.

11. 국제전기통신연합의 권고(V21)에 따르는 것일 것

12. 국제전기통신연합의 권고(V22)에 따르는 것일 것

13. 앞으로는 사용하지 않는다.

14. 국제전기통신연합의 권고(V22bis)에 따르는 것일 것

15. 국제전기통신연합의 권고(V23)에 따르는 것일 것

16. 국제전기통신연합의 권고(V12bis)에 따르는 것일 것

17. 국제전기통신연합의 권고(V26ter)에 따르는 것일 것

18. 국제전기통신연합의 권고(V27ter)에 따르는 것일 것

19. 국제전기통신연합의 권고(V32)에 따르는 것일 것

20. 코드번호 〔104〕‧〔110〕 및 〔112〕를 제외하고 제1 Telecommand와 조합하여 사용한다.

21. Format 신호가 개별국의 반자동 또는 자동접속호출의 경우 코드번호는 중단파, 단파대 선택호출신호에 있어서는 〔102〕에서 〔124〕까지 (〔110〕‧〔112〕‧〔117〕 및 〔122〕를 제외한다) VHF대 선택호출신호에 있어서는 〔100〕‧〔101〕〔104〕‧〔105〕‧〔106〕‧〔121〕 및 〔124〕일 것

[별표 10]

동기신호의 송출순서 (별표 2의 (주)제10호관련)

dot 신호	DX		DX		DX		DX		DX		DX		A
		RX 7		RX 6		RX 5		RX 4		RX 3		RX 2

	A		B1		B2		B3
RX 1		RX 0		A		A		B1

(주) 기호 〔DX〕 및 〔RX0〕에서 〔RX7〕까지가 동기신호를 표시한다.

[별표 11]

10자리 숫자의 코드 변환표

(별표 2의(주)제4호, 제6호, 제8호, 제10호, 제11호, 제12호, 별표 3의제4호, 제6호, 제7호, 별표 4의(주)제5호, 별표 5의(주)제4호 및 별표 6의 (주)제4호관련)

10자리의 숫자
십 억 D2	억 D1	천 만 D2	백 만 D1	십 만 D2	만 D1	천 D2	백 D1	십 D2	일 D1
코드 5		코드 4		코드 3		코드 2		코드 1

(주)

1. 코드1이 최후에 송출된다.

2. D2 및 D1은 10자리 숫자의 2자리 숫자 00에서 99까지를 표시하고, 각 코드는 그 2자리의 십진수를 코드번호로 한다.

3. 숫자의 자리수가 홀수의 경우는 최상위 자리수의 숫자 앞에 0을 포함할 것

[별표 12]

해역의 표시방법

(별표 2의(주)제2호 및 별표 6의(주)제2호관련)

해역의 표시는 다음과 같을 것

1. 선정되는 지리상의 해역은 메르카토르(Mercator) 도법의 직사각형으로 표시할 것

2. 직사각형의 북서를 해역의 기준점으로 할 것

3. 제1번째의 숫자는 기준점의 존재하는 방위각 부분을 표시하고 북동의 방향을 〔0〕으로, 북서의 방향을 〔1〕로, 남동의 방향을 〔2〕 및 남서의 방향을 〔3〕으로 표시할 것

4. 제2번째 및 제3번째의 숫자는 기준점의 위도를 표시할 것

5. 제4번째에서 제6번째까지의 숫자는 기준점의 경도를 표시할 것

6. 제7번째 및 제8번째의 숫자는 직사각형의 남북방향의 거리를 도로 표시할 것

7. 제9번째 및 제10번째의 숫자는 직사각형의 동서방향의 거리를 도로 표시할 것

8. 표에 표시하는 해역 a‧b 및 c의 표시의 예는 다음과 같을 것

가. 기준점이 북위 10도 및 서경 25도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 20도 및 35도의 해역 a의 표시

예)

1	1	0	0	2	5	2	0	3	5

나. 기준점이 남위 10도 및 동경 10도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 10도 및 10도의 해역 b의 표시

예)

2	1	0	0	1	0	1	0	1	0

다. 기준점이 남위 12도 및 동경 12도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 4도 및 7도의 해역 c의 표시

예)

2	1	2	0	1	2	0	4	0	7

[별표 13]

주파수 및 채널정보의 코드변환표(별표 2의(주)제10호관련)

주 파 수	0 1 2	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	주파수를 100㎐의 배수로서 숫자의 십만, 만, 천, 백, 십 및 일로 표시한다.
채 널	3	X	X	X	X	X	중단파대 또는 단파대의 주파수의 채널번호를 만, 천, 백, 십 및 일로 표시한다.
	8	X	X	X	X	X	별도로 정한 채널로 한다
	9	0	X	X	X	X	별표 1의 초단파대 해상이동업무용 주파수의 채널번호를 천, 백, 십 및 일의 숫자로 표시한다.
	십만	만	천	백	십	일
	코드 3		코드 2		코드 1

(주) 코드 1이 최후에 송출된다.

[별표 5-14]

종료신호의 송출순서

(별표 3의(주)제9호, 별표 4의(주)제12호, 별표 5의(주)제16호 및 별표 6의(주)제9호관련)

G2		G3		H		I		H		H
	F3		G1		G2		G3		H		I

(주) 기호 H가 종료신호를 표시한다.

[별표 14]

통신에 사용하는 부호(제6조제1항제4호관련)

부 호(주1)	문자 또는 신호
	하단 Shift의 경우	상단 Shift의 경우
BBBYYYB YBYYBBB BYBBBYY BBYYBYB YBBYBYB BBYBBYY BYBYBBY BYYBYBB BYBBYYB BBBYBYY YBBBBYY BYBYYBB BYYBBBY BYYBBYB BYYYBBB BYBBYBY YBBBYBY BYBYBYB BBYBYYB YYBYBBB YBBBYYB YYBBBBY BBBYYBY YBYBBBY BBYBYBY BBYYYBB YYYBBBB YYBBYBB YBYBYBB BYBYYBB YBYBYBB BYBYYBB YBYBYBB BYYBBYB BYBYBBY BYYBYBB BBYYBBY BBBBYYY BBBBYYY YBBYYBB	A B C D E F G H I J K L M N I O Q R S T U V W X Y Z	- ? : 또는♣ 3 (주2) (주2) (주2) 8 가청신호 ( ) . , 9 0 1 4 ‘ 5 7 + 2 / 6 +
	복 귀 줄 바 꿈 하단 Shift 상단 Shift 공 백 무 정 보
	자동재송요구 방식의 경우	일방향 요류정정 방식의 경우
	제어신호 1 제어신호 2 제어신호 3 제어신호 4 제어신호 5 제어신호 β 제어신호 α 반복신호	공선신호 β 공선신호 α 동기신호 1 동기신호 2

(주) 1. B는 Space 주파수, Y는 Mark 주파수를 표시한다

(주) 2. 지정되어 있지 않은 신호를 수신한 경우에는 재송을 요구하여야 한다.

[별표 15]

자동재송 요구방식에 의한 송수신 타이밍(제6조제1항제5호관련)

[별표 16]

자동재송요구방식의 제어순서(제6조제1항제5호관련)

1. 동기순서

1)  발호국은 다음에 표시하는 호출군으로 구성되어 있는 호출신호를 송신    할 것

가. 호출군 1

2번째 위치는 반복신호, 1번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호(〔주1〕의 변환표에 따라 숫자의 조합에 의한 식별에서 부호의 조합에 의한 식별로 변환한 것으로 한다. 이하 같다)의 1번째 및 2번째의 부호일 것

나. 호출군 2

(1) 식별신호가 4문자의 경우

3번째의 위치는 반복신호, 1번째 및 2번째의 위치는 피호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 보호일 것

(2) 식별신호가 7문자의 경우

1번째의 위치는 반복신호, 2번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 보호일 것

다. 호출군 3(식별신호가 7문자의 경우에 한한다.

1번째‧2번째 및 3번째의 위치는 피호국의 식별신호의 5번째‧6번째 및 7번째의 부호일 것

2) 발호국은 제어신호를 수신하기 위한 호출신호를 송신할 것

다만, 128회(57.6초의 시간에 상당한다)의 반복 이내에 틀림없이 제어신호를 수신하지 못할 경우에는 대기상태로 되고 동일 호출신호를 송신하는 경우는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

3) 피호국은 호출신호를 수신하고, 대기상태에서 통보를 수신하는 국(이하 “IRS"로 한다)으로 되고, 다음의 제어신호를 송신할 것

가. 식별신호가 4문자의 경우

호출군 1 및 호출군 2를 연속하여 수신한 후 제어신호 1을 송신할 것

나. 식별신호가 7문자의 경우

호출군 1에서 호출군 3까지를 연속하여 수신한 후 제어신호 4를 송신할 것

4) 발호국은 연속된 2의 제어신호 1 또는 제어신호 2를 수신하고 통보를 송신하는 국(이하 “ISS”라 한다)으로 되고, 3의 통신의 호름에 따라서 동작할 것

5) 발호국은 동기순서중에 제어신호 3을 수신한 경우에는 대기상태로 되고, 동일 호출신호의 송신을 하는 경우에는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

6) 발호국은 동기순서중에 제어신호 5를 수신한 경우에는 통신을 종료하고, 동일 호출신호의 송신을 하는 경우에는 57.6초 이상의 시간이 경과한 후에 될 것

2. 자동식별(식별신호가 7문자의 경우에 한한다)순서

1) 식별동작에서 사용하는 Check-sum(검사합계) 신호는〔주2)에 따른 것일 것

2) 발호국은 제어신호 4를 수신하면 ISS로 되고, 식별군 1(2번째의 위치는 공선신호 α와 1번째 및 3번째의 위치는 발호국 식별신호의 1번째 및 2번째의 부호로 한다)을 송신할 것

3) 피호국은 식별군 1을 수신하면 피호국 식별신호의 1번째 Check-sum신호를 송신할 것

4) 발호국은 Check-sum 신호를 수신하면 식별군 2(1번째의 위치는 공신신호 α와 2번째 및 3번째의 위치는 발호국의 식별신호의 3번째 및 4번째의 부호로 한다)를 송신할 것

5) 피호국은 식별군 2를 수신하면 피호국 식별신호의 2번째의 Check-sum 신호를 송신할 것

6) 발호국은 Check-sum 신호를 수신하면 식별군 3(1번째, 2번째 및 3번째의 위치는 발호국의 식별번호의 5번째, 6번째 및 7번째의 부호로 한다)을 송신할 것

7) 피호국은 식별군 3을 수신하면 피호국 식별신호의 3번째 Check-sum 신호를 송신할 것

8) 발호국은 Check-sum신호를 수신하면 식별종료군 (1번째, 2번째 및 3번째의 위치는 반복신호로 한다)을 송신할 것

9) 피호국은 식별종료군을 수신하면 다음의 것을 송신할 수 있을 것

가. 제3호 통신의 후름에 따라서 통신을 개시하는 경우에는 제어신호 1을 송신할 것

나. 피호국이 통보를 송신할 필요가 있는 경우에는 제어신호 3을 송신할 것

10) 발호국은 제어신호 1을 수신하면 제3호와 같은 통신의 호름에 따라서 통신을 개시할 것

11) 발호국은 제어신호 3을 수신하면 제3호제11)과 같은 송수신반전순서를 실행한 후 통신을 개시할 것

12) 발소국이 수신한 Check-sum 신호가 일치하지 않은 경우에는 발호국 및 피호국은 다음과 같은 동작을 할 수 있을 것

가. 발호국은 앞의 식별군을 송신할 것

나. 피호국은 해당하는 Check-sum 신호를 송신할 것

다. 발호국은 수신한 Check-sum 신호를 비고하여 그전에 수신한 것과 동일한 경우에는 통신을 종료할 것

라. 발호국은 잘못된 Check-sum 신호만을 수신할 수 없는 경우에는 동일 식별군의 송신은 4회까지로 하고 그 후 대기상태로 될 것

13) 발호국은 다음과 같은 신호를 정확히 수신할 수 없는 경우에는 각각 대응하는 동작을 행할 것

가. 제어신호 4의 경우에는 호출신호 1을 송신 계속할 것

나. Check-sum 신호의 경우에는 해당하는 색별군을 송신할 것

다. 제어신호 1 또는 제어신호 3의 경우에는 식별종료군을 송신할 것

14) 피호국은 하나의 군을 정확히 수신할 수 없는 경우에는 반복 신호를 송신할 것

15) 발호국은 반복신호를 수신한 경우에는 그전과 같이 군을 송신할 것

16) 피호국은 발호국의 재송신에 따라 수신한 식별군이 앞에 수신했던 것과 일치하지 않는 경우에는 동일의 식별군이 2회 연속하여 수신학까지 반복신호를 송신하고, 그후 Check-sun 신호를 송신할 것

17) 피호국은 제3호제14)와 같은 통신종료군을 수신한 경우에는 제어신호 1을 송신하고, 대기상태로 될 것

3. 통신의 호름

1) 통신상태 정보의 보유

통신의 개시일에서 대기상태로 될 때까지는 다음과 같은 정보를 기억시킬 것

가. 자국이 발호국 또는 피호국인가의 정보

나. 자국이 ISS 또는 IRS인가의 정보

다. 상단 Shift 상태 또는 하단 Shift 상태인가의 정보

2) ISS 는 통보를 위한 군을 구성하기 위하여 공선신호 β를 송신할 수 있다.

3) ISS는 IRS로부터 군을 정확히 수신한 것을 표시하는 제어신호를 수신하기 까지 송신한 군을 기억하고 있을 것

4) IRS는 최초에 송신한 제어신호에 따라 수신한 통보의 군을 교대로 군 1‧군 2와 같이 번호를 부여하고, 다음의 어느것에 따라 재송이 필요한 때에도 번호부여를 중지할 것

가. 1자 이상 오규가 있는 통보의 군

나. 1 이상의 반복신호를 포함한 군

5) IRS는 다음의 군을 수신한 때에는 제어신호 1을 송신할 것

가. 오류가 없는 군 2

나. 오류가 있는 군 1

다. 1 이상의 반복신호를 포함한 군 1

6) IRS는 다음의 군을 수신한 때 제어신호 2를 송신할 것

가. 오류가 없는 군 1

나. 오류가 있는 군 2

다. 1 이상의 반복신호를 포함한 군 2

7) ISS는 연속된 통보의 군을 송신할 때 IRS에서의 제어신호가 제어신호 1 또는 제어신호 2에 의해 군 1 또는 군 2와 같이 번호부여를 다음의 것을 수신하기까지 행할 것

가. 재송요구

나. 오류가 있는 제어신호

다. 제어신호 3

8) ISS는 제어신호 1을 수신한 경우에는 군 1의 통보를 송신할 것

9) ISS는 제어신호 2를 수신한 경우에는 군 2의 통보를 송신할 것

10) ISS는 오류가 있는 제어신호를 수신한 경우에는 모든 반복신호로 된 군을 송신할 것

11) 송수신반전순서

가. ISS 로부터 통신의 방향을 반전하는 경우에는 “ + ” 및 “?”를 IRS에 송신할 것. 이때에 군을 구성하기 위하여 공선신호 β를 필요한 만큼 부가할 수 있다.

나. IRS는 “+” 및 “?”를 수신한 경우에는 제어신호 3을, 공선 신호 β‧공선신호 α 및 공선신호 β로부터 구성되는 군을 수신하기까지 송신할 것. 다만, “+”와 “?”와의 사이에 공선신호 β가 있어도 IRS에서는 이것들은 유효로 할 것

다. IRS로부터 통신방향의 반전을 요구하는 경우에는 제어신호 3을 ISS을 송신할 것

라. ISS는 제어신호 3을 수신한 경우에는 공선신호 β‧공선신호 α 및 공선신호 β로부터 구성되는 군을 송신할 것

마. IRS는 공선신호 β‧공선신호 α 및 공선신호 β로부터 구성된 군을 수신한 경우는 iss로 변경하고, 다음의 군 또는 신호를 송신할 것

가) 피호국이 있는 경우에는 모든 반복신호로부터 구성된 군

나) 발호국이 있는 경우에는 하나의 반복신호

바. ISS는 다음의 군 또는 신호를 수신한 경우에는 IRS로 되고, 앞의 제어신호가 제어신호 1의 경우는 제어신호 2를, 제어신호 2의 경우에는 제어신호 1을 송신할 것

가) 발호국인 경우에는 모든 반복신호로서 구성되는 군

나) 피호국인 경우에는 하나의 반복신호

12) 시분할순서

통보의 군 또는 제어신호가 연속하여 잘못 수신되거나, 그 송신이 32회 연속하여 군이 반복된 경에는 15)와 같은 재동기 순서를 실행할 것

13) Answer-Back(반송) 순서

ISS는 IRS의 Answer-Backt 신호를 요구하는 경우에는 “”을 송신하고, IRS는 그 신호를 수신하고서 다음과 같은 동작을 할 것

가. 송수신 반전순서에 따라서 ISS로 될 것

나. Answer-Back 신호를 송신할 것

다. Answer-Back 신호를 송신한 후, 또는 Anser-Back 신호가 없는 경우에는 모든 공선신호 β로서 구성되어 있는 2군을 송신할 것

라. 송수신 반전순서에 따라 irs로 되돌아 올것

14) 통신종료순서

가. ISS는 설정된 회선을 종료시킨 경우에는 모든 공선신호 α로서 구성되는 통신종료군을 IRS에서 제어신호 1 또는 제어신호 2를 수신하기까지 송신할 것. 다만, 통신종료군의 송신회수는 4회까지로 한다.

나. IRS는 통신종료군을 수신한 경우에는 그 군을 수신한 것을 표시하는 제어신호를 송신후, 대기상태로 될 것

다. ISS “나”와 같은 제어신호를 수신한 경우에는 대기상태로 될 것

라. IRS가 회선을 종료시킨 경우에는 송수신 반전순서에 따라서  ISS로 반전후 회선의 종료를 할 것

15) 재동기순서

가. 피호국은 식별신호가 7문자의 경우에는 호출신호를 수신하고 제어신호 5를 송신할 것

나. 제어신호 5가 발호국에서 수신된 경우에는 자동식별순서를 실행할 것. 피호국은 식별종료군을 수신하고, 다음의 제어신호를 송신할 것

(1) 동기가 중단된 때 피호국이 IRS이었던 경우

(가) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

(2) 동기가 중단된 때 피호국이 ISS의 경우에는 제어신호 3을 송신하고 송수반전순서를 실행할 것. 발호국은 송수반전순서의 후, 다음의 제어신호를 송신할 것

(가) 최후에 틀림없이 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후의 틀림없이 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

다. 발호국은 재동기순서를 실행중에 제어신호 4를 수신한 경우에는 통신종료군을 송신할 것

라. 피호국은 수신한 식별군과 기억하고 있었던 발호국의 식별 신호와 비교하여 일치한 경우에는 해당하는 Check-sum 신호를 송신할 것

마. 피호국은 통신종료군을 수신하면 하나의 제어신호 1을 송신하고 그 후에도 재동기상태로 있을 것

바. 식별신호가 4문자의 경우에 있어서는 재동기중의 발호국은 다음의 동작을 할 것

(1) 제어신호 1 또는 제어신호 2를 2회 연속해서 수신한 경우에는 통보의 송신을 개시할 것

(2) 제어신호 3을 2회 연속해서 수신한 경우는 송수신 반전순서를 행할 것

사. 식별신호가 4문자의 경우에 있어서는 피호국은 호출신호를 수신한 후 다음의 동작을 할 것

(1) 동기가 중단된 때 피호국이 IRS에 있는 경우는 다음의 것을 송신할 것

(가) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 2의 경우에는 제어신호 1

(나) 최후에 정확히 수신한 통보가 군 1의 경우에는 제어신호 2

(2) 동기가 중단된 때 피호국이 ISS에 있는 경우에는 제어신호 3을 송신할 것

아. 재동기가 시간분할순서의 시간내에 완료하지 않은 경우에는 발호국 및 피호국은 대기상태로 되고 이어 계속 재동기를 하지 않을 것

<주 1> 식별 신호숫자 부호 변환표

(1) 4문자(4자리 또는 5자기 숫자)의 경우

5자리의 숫자				4 자 리 의 숫 자
1번째의 숫자		0123456789
2번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	TVVVTTTVVV BXXXBBBXXX UQQQUUUQQQ EKKKEEEKKK OMMMOOOMMM IPPPIIIPPP RCCCRRRCCC ZYYYZZZYYY DFFFDDDFFF ASSSAAASSS		1번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	V X Q K M P C Y F S
3번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VTVVTVVTTV XBXXBXXBBX QUQQUQQUUQ KEKKEKKEEK MOMMOMMOOM PIPPIPPIIP CRCCRCCRRC YZYYZYYZZY FDFFDFFDDF SASSASSAAS		2번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	V X Q K M P C Y F S
4번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VVTVVTVTVT XXBXXBXBXB QQUQQUQUQU KKEKKEKEKE MMOMMOMOMO PPIPPIPIPI CCTCCTCTCT YYZYYZYZYZ FFDFFDFDFD SSASSASASA		3번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	V X Q K M P C Y F S
5번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	VVVTVVTVTT XXXBXXBXBB QQQUQQUQUU KKKEKKEKEE MMMOMMOMOO PPPIPPIPII CCCRCCRCRR YYYZYYZYZZ FFFDFFDFDD SSSASSASAA		4번째의 숫자	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	V X Q K M P C Y F S

※ 변환예(32610 → QCXT, 1234 → XQKM)

(2) 7문자(9자리)의 경우

나 머 지(R)	부 호(IS)		나 머 지(R)	부 호(IS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	V X Q K M P C Y F S		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	T B U E O I R Z D A

※ 숫자를 나머지가 1이 될 때까지 20으로 나눌때 각각의 경우에 생기는 나머지를 대응하는 부호(IS)로 변환한다.

변환예(364775427 → PEAR㏈Y)

364775427 ÷ 20 = 18238771 …  7 (Y)

18238771 ÷ 20 =   911938 … 11 (B)

911938 ÷ 20 =    45596 … 18 (D)

45596 ÷ 20 =     2279 … 16 (R)

2279 ÷ 20 =      113 … 19 (A)

113 ÷ 20 =        5 … 13 (E)

5 ÷ 20 =        0 …  5 (P)

<주 2> CHECK -SUM 신호

(1) 부호숫자 변환표                (2) 숫자부호 변환표

식별번호(IS)	대응숫자(IS)		나 머 지(R)	CHECK-SUM 신호(IS)
A B C D E F I K M O P Q R S T U V X Y Z	19 11 6 18 13 8 15 3 4 14 5 2 16 9 10 12 0 1 7 17		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	V X Q K M P C Y F S T B U E O I R Z D A

CHECK-SUM 신호를 구하는 방법(식별호 P E A R D B Y의

예)

P E A R D B Y에 대응하는 숫자를, 부호숫자 변환표에서 구하는 것으로 다음과 같이 된다.

5, 13, 19, 16, 18, 11, 7

이것을 (5, 13, 19), (19, 16, 18) 및 (18, 11, 7)에 따라 분할하고 각각의 합계를 구한다. 이런 등의 각 숫자(37, 53 및 36)을 20으로 나눌때 생기는 나머지(R)부터 숫자부호 변환표에 의한 CHECK- SUM신호(IS)를 구한다.

37 ÷ 20 = 1 … 17 (Z) … 1번째의 CHECK-SUM 신호

53 ÷ 20 = 2 … 13 (E) … 2번째의 CHECK-SUM 신호

36 ÷ 20 = 1 … 16 (R) … 3번째의 CHECK-SUM 신호

[별표 17]

순방향 오류정정방식의 제어순서(제6조제1항제6호관련)

1. 동기순서

1) 통보를 송신하는 국(이하 “ 송신국”이라 한다)인 경우에는 1회째의 송신위치(이하 “DX”라 한다)가 동기신호 2이고, 2회째의 송신위치(이하 “RX”라 한다)가 동기신호 1로 구성되어 있는 동기신호의 대를 적어도 16회 송신할 것

2) 동기신호 1 및 동기신호 2를 올바른 위치에서 일정한 수를 수신한 때는 통보를 수신하는 국(이하 “수신국”이라 한다)으로 될 것

2. 선택호출순서(선택호출을 하는 경우에 한한다)

1) 송신국은 동기신호를 송신한 후 호출신호(식별번호의 뒤에 공선 신호 β가 부가된 6의 연속한 신호로 한다)를 송신할 것

2) 수신국은 해당 식별신호이외의 국은 모든 대기상태로 될 것

3. 통신의 흐름

1) 송신국은 통보를 송신하기 직전에 복귀 및 시작 송신할 것

2) 송신국은 4대의 동기신호를, DX에서 송신된 부호가 100마다 적어도 1회 송신할 것. 다만, 선택호출을 하는 장소는 제한이 없다.

3) 송신국은 송신하는 통보가 없는 때에는 다음의 신호를 송신할 것

가. 선택호출을 하는 경우에 공선신호 β

나. “가”이외의 경우는 동기신호 1 및 동기신호 2

4) 수신국은 복귀 또는 시작의 것을 수신한 때에는 통보의 인자를 개시할 것

5) 수신국은 DX와 RX에서 수신한 양방의 부호를 오류검정하고, 오류없이 수신된 DX와 RX의 부호가 다르게 될 때는 공백 또는 사전에 결정된 오자표시문자를 인자할 것

4. 통신종료순서

1) 송신국은 통보의 최후에 공선신호 α를 2초 이상 연속하여 송신한 후 대기상태로 될 것

2) 수신국은 적어도 2의 연속한 공선신호 α를 DX로 수신한 경우에는 210㎳ 이상의 시간이 경과한 후에 대기상태로 될 것

[별표 18]

F1B전파발사시의 평균전력에 대한 불요발사의 감쇠량

(제7조제1항제2호바목, 제2항관련)

│

15│

│

│

│

│

│

31│-------------

│감쇠량      .

│ (㏈)       .

43│-------------------------.

│            .            .

└─────────────────

138            276          500

이격주파수(㎐)

(주) 이격주파수가 500㎐ 넘는 범위에서 불요발사의 첨두포락선전력은 50㎽ 이하일 것

[별표 19]

송신설비의 스퓨리어스발사의 허용치

(제10조제1항제2호나목, 제3항제1호나목, 제4항제1호나목, 제5항제1호나목 관련)

1. 인말새트 C형

-48

3㎑에서의 등가

등방복사

전력(㏈W)

-77

-85

-130

1,5350   1,611.5   1,661.5 1,751.5 주파수(㎒)

1,545 1,626.5 1,646.5

2. 인말새트 M형

가. 표준동조범위형

-33

4㎑에서의 등가

등방복사

전력(㏈W)

-55

-60

1,525 1,611.5    1,661.5 1,750 주파수(㎒)

1,626.4  1,646.6

나. 한정동조범위형

-33

4㎑에서의 등가

등방복사

전력(㏈W)

-55

-60

1,530 1,611.5    1,661.5  1,750  주파수(㎒)

1,631.4  1,646.6

3. 인말새트 B형

-27

4㎑에서의 등가

등방복사

전력(㏈W)

-55

-60

1,530  1,611.5    1,661.5 1,750  주파수(㎒)

1,626.4  1,646.6

4. 인말새트 mini-M형

[별표 20]

송신설비의위상잡음레벨

(제10조제1항제2호바목, 제3항제1호마목, 제4항제1호바목 및 제5항제1호바목 관련)

1. 인말새트 C형

2. 인말새트 M형

[별표 21]

인말새트 C형의 무선설비의 등가등방 복사전력의 하한치

(제10조제1항제2호자목 관련)

[별표 22]

인말새트 C형 무선설비의 통신을 하기 위한 송신신호(호출을 위한 신호를 제외)의 구성

(제10조제1항제2호하목 관련)

[별표 23]

인말새트 C형 무선설비의 호출을 위한 송신신호의 구성

(제10조제1항제2호거목 관련)

3. 인말새트 B형

4. 인말새트 mini-M형

[별표 24]

인말새트 C형, 인말새트 고기능그룹 호출수신기 및 해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 무선전신에 있어서의 수신선택도 특성 (제10조제1항제3호라목 및 제9항제3호다목 관련)

[별표 25]

위상잡음(제10조제1항제3호마목 관련)

[별표 26]

인말새트 C형의 공중선계 절대이득과 수신장치의 등가잡음온도의 비

(제10조제1항제4호나목 관련)

[별표 27]

인말새트 C형 무선설비 및 인말새트 고기능그룹 호출수신기의 전자간섭

(제10조제1항제5호, 제2항제4호 관련)

[별표 28]

해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 스퓨리어스발사의 허용치

(제10조제9항제2호나목 관련)

[별표 29]

해역에서 사용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의무선 전신에 의해 통신을 하기위한 송신신호

(호출을 하기 위한 것을 제외)(제10조제9항제2호바목 관련)

[별표 30]

해역에서 사용된 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 무선전신에 의해 호출을 하기위한 전신신호의 구성

(제10조제9항제2호바목관련)

[별표 31]

해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 변조기 및 복조기의 진폭주파수 특성

(제10조제9항제2호사목, 제9항제3호라목 관련)

[별표 32]

해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 변조기 및 복조기의 군지연왜율 주파수 특성

(제10조제9항제2호사목 및 제9항제3호라목 관련)

[별표 33]

해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 무선전신에 의해 통신을 하기 위한 수신신호의 구성 (제10조제9항제3호다목 관련)

[별표 34]

해역에서 운용되는 구조물 위에 개설하는 무선국으로서 인말새트우주국의 중계에 따라 무선통신을 하는 무선설비의 무선전화에 있어서의 수신선택도 특성

(제10조제9항제3호라목관련)

[별표 35]

불요발사의허용치(제11조제1항제2호바목 관련)

반송파 전력에 의한 스퓨리 어스 발사의 비(㏈)					0㏈
				-20㏈			-20㏈
			-30㏈					-30㏈
		-35㏈							-35㏈
	-40㏈									-40㏈
	-24 -12 -7 -3 fc +3 +7 +12 +24

406.0㎒	이격주파수  (㎑)                 406.1㎒

fc : 반송파주파수

[별표 36]

신호의 구성(제11조제1항제2호사목 관련)

1. 단문메세지

무변조 160 ㎳	동기부호 (24) 주1	통보형식의 구분 (1) 주2	프로토콜의 종류 (1)	식별 또는 식별+위치 (59) 주3	오류정정 부호 (21)	비상코드/국가별사용 또는 보충데이터
						(6) 주4

2. 장문 메세지

무변조 160 ㎳	동기부호 (24) 주1	통보 형식의 구분 (1) 주2	프로 토콜의 종류 (1)	식별 또는 식별+위치 (59) 주3	오류 정정 부호 (21)	보충 및 위치 또는 국가별 사용 데이터	오류 정정 부호 (12)
						(26) 주5

(  )내의 숫자는 비트수이다.

주1. “111111111111111000101111”일 것

단, 자가시험일 경우, “111111111111111011010000”일 것

주2. 통보형식의 구분을 “1”로 한때는 장문의 메세지를 사용하고, “0”로 한때 는 단문의 메세지를 사용

주3. 식별 또는 식별+위치 표시는 다음과 같을 것

(1) 프로토콜의 종류가 “0”의 경우

내 용		비트위치
MID		27 - 36
표준위치프로토콜 : 0010, 국가별위치프로토콜 : 1010 표준위치시험프로토콜 : 1110, 국가별시험위치프로토콜 : 1111		37 - 40
표준위치 프로토콜	해상이동업무용 식별부호(MMSI, 9자리) 중 MID(3자리) 제외한 6자리 숫자	41 - 60
	선박내에서 특정 비콘 번호	61 - 64
국가별위치프로토콜 : 국가지정일련번호		41 - 58
표준위치 프로토콜	북위 : 0, 남위 : 1 위도, 1/4도 단위 동경 : 0, 서경 : 1 경도, 1/4도 단위	65 66 - 74 75 76 - 85
국가별위치 프로토콜	북위 : 0, 남위 : 1 위도(도), 1도 단위 위도(분), 2분 단위 동경 : 0, 서경 : 1 경도(도), 1도 단위 경도(분), 2분 단위	59 60 - 66 67 - 71 72 73 - 80 81 - 85

(2) 프로토콜의 종류가 “1”의 경우

내 용		비트위치
MID		27 - 36
해상사용자 프로토콜 : 010, 시험사용자 프로토콜 : 111 일련번호사용자 프로토콜 : 011		37 - 39
해상사용자 프로토콜	해상이동업무용 식별부호(MMSI, 9자리) 중 MID(3자리) 제외한 6자리 숫자(*1)	40 - 75
	선박내에서 특정 비콘 번호	76 - 81
	예비 : “00”	82 - 83
일련번호 사용자 프로토콜	일련번호사용자 프로토콜의 자가부양형 EPIRB : 010 일련번호사용자 프로토콜의 비자가부양형 EPIRB : 100	40 - 42
	일련번호 국가할당 : 0, Cospas-Sarsat 형식승인번호 포함 : 1	43
	일련번호	44 - 63
	모두 “0”, 또는 국가별 사용	64 - 73
	Cospas-Sarsat 형식승인번호 또는 국가별 사용	74 - 83
유도장치의 종류 유도장치 없음 : 00 121.5㎒의 송신기 : 01 9㎓대 레이더트랜스폰더 : 10 기타 유도장치 : 11		84 - 85

*1 : 가. 해상사용자 프로토콜 종류가 “010”의 경우

(가) 문자, 숫자는 다음의 변환표에 의해 비트의 코드로 변환할 것

문 자	코 드	문 자	코 드
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T	111000 110011 101110 110010 110000 110110 101011 100101 101100 111010 111110 101001 100111 100110 100011 101101 111101 101010 110100 100001	U V W X Y Z 공백 - / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	111100 101111 111001 110111 110101 110001 100100 100111 010111 011101 011001 010000 001010 000001 010101 011100 001100 000011 001101

코드는 좌측이 MSB(최상위비트)일 것

주4. 단문 메세지 비상코드/국가별사용 또는 보충 데이터의 6비트는 다음과 같이 사용될 것

비트의 위치	내 용
107	0 : 3번째에서 6번째까지는 비트를 아래 이외의 사용 “0”으로 설정할 경우, 3번째에서 6번째 비트까지 국내용으로 설정할 수 있다. 1 : 3번째에서 6번째까지는 아래 조난의 종류가 사용
108	0 : EPIRB 가 수동으로 동작되는 것을 표시 1 : EPIRB가 수동 및 자동으로 동작되는 것을 표시
109 - 112	조난의 종류 (1번째의 비트가 “0”의 경우)	0001 : 화재 또는 폭발 0010 : 침 수 0011 : 충돌 0100 : 좌초 0101 : 기울어짐이나 전복의 위험 0110 : 침몰 0111 : 조선불능으로 표류 0000 : 기타의 조난 1000 : 선체포기 1111 : 시험

주5. 장문 메세지의 보충 및 위치 또는 국가별 사용 데이터의 26비트는 다음과 같이 사용될 것

(1) 프로토콜의 종류가 “0”의 경우

프로토콜 종류	비트의 위치	내 용
공통	107 - 110 111 112	“1101” 고정 외부항법장치 : “0”, 내장항법장치 : “1” 121.5㎒ 호밍장치 사용 : “0”, 비사용 : “1”
표준위치	113 - 122 123 - 132	4초 단위의 ㅿ위도 4초 단위의 ㅿ경도
국가위치	113 - 119 120 - 126	4초 단위의 ㅿ위도 4초 단위의 ㅿ경도
	127 - 132	추가 비콘 식별

(2) 프로토콜의 종류가 “1”의 경우

비트의 위치	내 용
107 108 109 - 115 116 - 119 120 121 - 128 129 - 132	외부항법장치 : “0”, 내장항법장치 : “1” 북위 : 0, 남위 : 1 위도(도), 1도 단위 위도(분), 4분 단위 동경 : 0, 서경 : 1 경도(도), 1도 단위 경도(분), 4분 단위
107 - 132	국가별 사용

[별표 37]

표시정밀도에 관한 상황의 종별 (제18조제1항제5호다목 관련)

상 황	선박의 침 로	선박의 속 도	목표의 거 리	목표의 방 위	목표의 상대 침로	목표의 상대 속도
1 2 3 4	0도 0도 0도 0도	10노트 10노트 5노트 25노트	14.8㎞ 1.8㎞ 14.8㎞ 14.8㎞	0도 0도 45도 45도	180도 90도 225도 225도	20노트 10노트 20노트 20노트

[별표 38]

입력신호의 오차특성(제18조제1항제5호다목 관련)

신 호 종 별	오 차 원 인	오 차 특 성
레이더 신호	발사전파강도의 변동	길이 약 200m의 일반선박을 목표로 한 경우 길이 30m 및 높이 1m를 표준편차로 하는 정규분포 변동에 상당하는 변동
	수신펄스폭의 변동	거리로 환산하여 20m에 상당하는 값을 표준편차로 하는 정규분포 변동
	공중선의 수평면 지향특성	표준편차 0.05도의 정규분포인 방위오차
	선체의 로링 및 피칭	전방위 평균 0.22도의 방위오차
나침의 신호	장치성능	평균치 0.5도 표준편차 0.12도의 정규분포 변동
선속거리계	장치성능	평균치 0.5노트, 표준편차 0.067노트의 정규분포 변동