[별지 제12호 서식]

지하시설물측량 결과표

¤ 대상부위 : 비탈면

¤ 위치 : STA. 0+00 ~ STA. 0+00 상행선 우측 비탈면

측량 회차		우수관, D600mm 흄관					측량 일시			20 . .
측량 방법		집수정, 00~집수정 00구간, 00m					관 측 자			네트워크 RTK 측량 (현장캘리브레이션 성과 첨부)
변위측량성과
계측점번호	초기값 (전회차)					금회차					변위량
	X(N)		Y(E)	H	X			Y	H		X	Y	H
첨부 : 1. 기계점 및 계측점 위치도 2. 전회차 까지의 누계 변위량 집계표 3. TS사용 시 변위측량용 기준점 성과 4. 변위측량용 기준점측량성과 갱신 시 관측기록부 및 계산서 추가 제출

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)