국토지리정보원 고시 제2015-000호

공공측량 작업규정 개정 전문

제1편  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 공공측량 작업계획서 작성기준 등 그 밖에 공공측량에 필요한 사항을 정하여 규격을 통일하고 공공측량성과의 정확도를 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공공측량”이란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)」 제2조제3호에 따른 측량을 말한다.

2. “공공측량시행자”란 법 제17조제2항에 따라 공공측량을 실시하는 자를 말한다.

3. “공공측량수행자”란 공공측량을 수행하는 자를 말한다.

4. “공공측량계획”이란 공공측량시행자가 측량의 규모와 작업량 등을 결정하고 작업계획을 수립하는 것을 말한다.

5. “공공측량작업계획”이란 공공측량수행자가 작업규정 등을 검토하고 사용기기, 작업공정 및 인원편성 등을 결정하여 세부계획과 작업공정표 등을 작성하는 것을 말한다.

제3조(발주방법) 공공측량시행자가 공공측량을 용역으로 발주하고자 할 때는 법 시행령 제34조 별표7에 따라 발주한다.

제4조(공공측량 작업계획서 제출 등) 공공측량시행자는 다음 각 호의 사항이 포함된 공공측량 작업계획서를 법 시행규칙 제21조에 따라 국토지리정보원장에게 제출한다.

1. 공공측량 사업명

2. 공공측량의 목적 및 활용범위

3. 공공측량의 위치 및 사업량

4. 공공측량 작업기간

5. 공공측량 작업방법

6. 사용할 측량기기의 종류 및 성능

7. 법 제17조제1항에 따라 사용할 측량성과의 명칭, 종류 및 내용

8. 그 밖에 작업에 필요한 사항

제5조(사업수행 계획) ① 공공측량수행자는 작업계획을 수립하고 공공측량시행자에게 제출하여 검토를 받는다. 작업계획을 변경할 경우 또한 같다.

② 사업수행계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 해당 측량계획 내용

2. 용역수행 대리인 선임

3. 인력투입계획

4. 기기투입계획

5. 작업공정 관리계획

6. 정확도 확보방안

7. 그 밖에 공공측량작업에 필요한 사항

③ 사업수행계획서를 접수한 공공측량시행자는 인력투입계획을 국토지리정보원장에게 제출한다.

제6조(측량기기 사용) ① 공공측량수행자는 법 제92조에 따라 성능검사를 마친 기기를 사용한다.

② 작업자는 사용하는 주요한 기기에 대해서 적절한 점검을 하고 필요한 조정을 한다.

제7조(공정관리) ① 공공측량수행자는 제5조의 작업계획에 따라 공정관리를 한다.

② 공공측량수행자는 작업 진행사항을 공공측량시행자에게 보고한다.

제8조(정확도 관리) ① 공공측량수행자는 측량의 정확도를 확보하기 위하여 정확도 관리를 하며, 그 결과를 정확도 관리표로 작성하여 공공측량시행자에게 제출한다.

② 공공측량수행자는 각 공정별로 작업을 완료한 때에는 정확도를 확인한다.

③ 정확도 관리표, 성과표 등 그 밖에 측량기록에 필요한 표준양식은 별표와 같다.

제9조(공공측량성과 등의 제출) ① 공공측량수행자는 공공측량성과를 취득하고, 공공측량시행자에게 측량성과 및 측량기록 등을 제출한다.

② 공공측량시행자가 지정하는 측량작업에 대해서는 측량 및 지형공간정보기술사의 기술검토서를 첨부할 수 있다.

제10조(공공측량성과 심사) 공공측량시행자는 공공측량수행자에게 납품받은 성과품에 대하여 신속히 검사를 실시하고 법 제18조 및 제105조, 같은 법 시행령 제104조, 같은 법 시행규칙 제22조에 따라 법령에서 정한 기관에 심사를 받는다.

제11조(공공측량성과 관리) 제10조에 따라 심사를 마친 경우에는 법 제19조에 따라 관리한다.

제12조(측량방법 및 기기에 관한 특례) 공공측량시행자는 이 규정이 정한 것과 다른 기기 및 작업방법 등을 사용하고자 할 경우 정확도를 확인하기 위한 자료를 제출하여 국토지리정보원장의 검토를 받는다.

제12조의2(기술검토위원회 구성 및 운영) ① 국토지리정보원장은 제12조에 따른 상이한 기기 및 작업방법의 정확도 확인 및 사용 가능 여부를 검토하기 위하여 필요한 경우 기술검토위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하여 운영할 수 있다.

② 위원회는 관계전문가 5인 이상으로 구성한다.

③ 위원회는 기술 검토를 위해 필요한 경우 직접 해당 기기와 작업방법 등을 현장 확인할 수 있다.

제2편 공공기준점측량

제1장 개설

제13조(정의) ① “공공기준점측량”이란 법 제7조에 따른 국가기준점 및 공공기준점에 기초하여 새로운 공공기준점(공공삼각점, 공공수준점)의 위치와 높이 등을 정하는 작업을 말한다.

② “기지점”이란 공공기준점측량에서 성과를 이미 알고 있는 값으로 사용되는 기준점(국가삼각점, 국가수준점, 공공삼각점, 공공수준점 등)을 말한다.

③ “미지점”이란 공공기준점측량에 의해 설치될 공공기준점을 말한다.

제14조(공공기준점측량 작업계획) “공공기준점측량 작업계획”이란 제5조에 따른 계획서 또는 지형도상에서 사용할 기지점의 현황 등을 고려하여 미지점의 개략적인 위치를 결정하고 작업계획도를 작성하는 등 계획을 수립하는 것을 말한다.

제15조(공공기준점측량 성과정리) ① 공공기준점측량 성과정리는 측량성과, 측량기록 및 관리자료 등의 성과품을 체계적으로 정리하며, 다음과 같은 사항을 작성한다.

1. 성과표

2. 성과 수치데이터

3. 공공기준점망도

4. 관측기록부

5. 계산부

6. 점의 조서

7. 기타자료(측량표지 현황사진, 공공기준점 현황조사서 수치데이터 등)

② 성과표 및 성과데이터는 표준양식에 따라 작성한다.

제2장 공공삼각점측량

제16조(공공삼각점측량 등급) ① 공공삼각점측량은 기지점의 종류, 기지점 간 거리 및 미지점 간 거리 등에 따라 1～4급 공공삼각점측량으로 구분한다.

② 제1항에 따른 각 등급별 공공삼각점측량으로 설치된 공공삼각점을 각각 1～4급 공공삼각점이라 한다.

③ 기지점의 종류, 기지점 간 거리 및 미지점 간 거리는 다음 표를 표준으로 한다.

구분	기지점 종류	기지점 간 거리(m)	미지점 간 거리(m)
1급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1급 공공삼각점,	5,000	1,000
2급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1·2급 공공삼각점	2,500	500
3급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1·2급 공공삼각점	1,000	200
4급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1～3급 공공삼각점	500	50

④ 3, 4급 공공삼각점측량에서 엄밀수평망 조정계산, 엄밀고저망 조정계산 또는 3차원망 조정계산에 의하여 설치된 같은 급의 기준점을 기지점으로 할 수 있다. 다만, 사용하는 기지점 수의 1/2 이하로 한다.

제17조(공공삼각점측량 실시) ① 공공삼각점측량은 다음 각 호에 따라 실시한다. 다만, 시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 결합트래버스 측량

2. 폐합트래버스 측량

3. 삼각 또는 삼변측량

② 1, 2급 공공삼각점측량은 원칙적으로 결합트래버스 방식으로 실시한다. 다만, 측량지역 또는 범위에 따라 삼각측량방식이나 삼변측량방식이 더 효율적인 경우에는 이에 의할 수 있다.

③ 3, 4급 공공삼각점측량은 원칙적으로 결합트래버스 방식으로 실시한다.

④ 작업방법은 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점 측량	2급 공공삼각점 측량	3급 공공삼각점 측량	4급 공공삼각점 측량
결 합 방 식 · 폐 합 방 식	1.1개 다각망에서 기지점수	[eqn: 2+ {미지점수} over {5} 이상(단수절상)~]		3점 이상
	2.단위다각형의 변수	10변 이하	12변 이하	-	-
	3.노선의 변수	5변 이하	6변 이하	7변 이하	10변 이하
		벌채, 수목 및 지형 상황에 따라서 시행자의 승인을 얻어 변수를 증가할 수 있다.
	4.절점 간 거리	250m 이상	150m 이상	70m 이상	20m 이상
	5.노선장	3㎞ 이하	2㎞ 이하	1㎞ 이하	500m 이하
		GPS 수신기를 사용하는 경우 5㎞ 이하로 한다.
	6.편심거리 제한	S/e ≥ 6 (S : 측점간거리, e : 편심거리)
	7.노선도형	미지점은 두 기지점을 잇는 직선에서 양측 40° 이하의 지역에 선점하고 노선중의 협각은 60° 이상을 원칙으로 한다. 다만, 지형 상황에 따라 부득이한 경우는 예외로 한다.

주 : 1) “노선”이란 기지점에서 다른 기지점까지, 기지점에서 교점까지 또는 교점에서 다른 교점까지를 말한다.

2) “단위다각형”이란 노선으로 다각형이 형성되어, 그 내부에 노선을 갖지 않는 다각형을 말한다.

3) 3, 4급 공공삼각점측량에서 조건식으로 간이수평망 조정계산을 실시하는 경우에는 방향각을 연결시킨다.

제18조(공공삼각점측량의 공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자의 판단에 따라 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업계획

2. 선점

3. 공공삼각점 표지의 설치

4. 관측

5. 계산

6. 성과 등의 정리

제19조(공공삼각점측량 선점) ① “공공삼각점측량 선점”이란 작업계획도를 기초로 현지에서 기지점 현황을 조사하여 미지점 위치를 선정하고, 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 선점도에는 미지점 위치 등을 지형도에 기입한다.

③ 기지점 현황 조사를 완료한 후 기준점 현황조사서를 작성한다.

제20조(공공삼각점 표지 설치) ① “공공삼각점 표지 설치”란 미지점 위치에 공공삼각점 표지를 설치하는 작업을 말한다.

② 미지점 위치에 공공삼각점 표지를 설치한 경우에는 점의 조서를 작성한다.

③ 공공삼각점 표지의 규격 및 설치방법은 표준규격 및 매설방법에 따른다.

④ 3, 4급 공공삼각점 표지는 말목을 사용할 수 있다.

제21조(공공삼각점측량 관측) ① “공공삼각점측량 관측”이란 선점도를 기초로 작성한 관측계획도에 따라 토털스테이션 또는 트랜싯트와 광파거리측량기 등(이하 “TS”라 한다)으로 관련점 간의 수평각, 연직각 및 거리 등을 측정하는 작업(이하 “TS 관측”이라 한다) 및 GPS수신기로 위성전파를 수신하고 위상 데이터 등을 기록하는 작업(이하 “GPS 관측”이라 한다)을 말한다.

② 공공삼각점측량 관측에서는 필요에 따라 공공삼각점의 높이를 결정하기 위한 수준측량(이하 “측표수준측량”이라 한다)을 실시한다.

③ 공공삼각점측량 관측은 관측계획 등에 기초하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 실시한다.

1. TS 관측

가. 수평각측정은 방향관측법에 따라 1시준 1읽음, 망원경 정·반의 관측을 1대회로 한다.

나. 연직각측정은 1시준 1읽음, 망원경 정·반의 관측을 1대회로 한다.

다. 거리측정은 1시준 2읽음을 1세트로 한다.

라. TS를 사용하는 경우 수평각측정, 연직각측정 및 거리측정은 1시준마다 동시에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

마. 거리측정에 따른 기상측정은 TS를 정치한 측점(이하 “관측점”이라 한다)에서 온도와 기압을 측정한다. 다만, 3, 4급 공공삼각점측량에서는 표준대기압을 이용하여 기상보정을 실시할 수 있다.

바. 온도, 기압 측정은 거리측정 개시 직전 또는 종료 직후에 실시한다.

사. 관측 대회수 등은 다음 표와 같이 한다. 다만, 수평각측정에서 눈금변경이 불가능한 기기는 1대회의 반복관측을 실시한다.

구분 (기기) 항목		1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량		3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
		1급 TS	1급 TS	2급 TS	2급 TS	3급 TS
수평각측정	읽음 단위	1″	1″	10″	10″	20″
	대회 수	2	2	3	2	2
	수평눈금위치	0° 90°	0° 90°	0° 60° 120°	0° 90°	0° 90°
연직각측정	읽음 단위	1″	1″	10″	10″	20″
	대회 수	1
거리 측정	읽음 단위	1㎜
	세트 수	2

아. 수평각측정에서 1조의 관측방향수는 5방향 이하로 한다.

자. 기록은 데이터레코드를 이용한다. 다만, 데이터레코드를 이용하지 않는 경우는 관측수부에 기록한다.

2. GPS 관측

가. 정지측위법, 신속정지측위법, 이동측위법에 따라 정해진 관측을 실시한다.

나. 관측망도에는 복수의 GPS수신기를 이용하여 동시에 실시하는 관측(이하 “세션”이라 한다) 계획을 기입한다.

다. 관측은 기지점 및 미지점을 결합하는 트래버스노선이 폐합된 다각형을 구성하며, 다른 세션에 의한 점검을 위하여 1변 이상 중복관측을 실시한다.

라. 표고는 최초 관측에서 거리가 500m 이하인 경우 타원체고의 차를 고저차로 사용할 수 있다.

마. 관측은 세션 1개를 1회 실시한다.

바. 관측시간 등은 다음 표를 표준으로 한다.

관측방법	관측시간	데이터 수신간격	비고
정지측위법	60분 이상	30초 이하	1급 공공삼각점측량(10㎞ 미만) 2～4급 공공삼각점측량
신속정지측위법	20분 이상	15초 이하	3～4급 공공삼각점측량
이동측위법	1분 이상	5초 이하	3～4급 공공삼각점측량

단, 관측거리가 10㎞를 초과하는 경우에는 1급 GPS수신기로 120분 이상 관측한다.

사. GPS위성의 작동상태, 비행정보 등을 고려하여 한곳에 몰려있는 배치는 피한다.

아. GPS위성의 수신고도각은 15°를 표준으로 한다. 다만, 상공시계 확보가 곤란한 경우는 수신고도각을 30°까지 완화할 수 있다.

자. GPS위성은 동시에 4개 이상을 사용한다. 다만, 신속정지측위법 및 이동측위법을 실시하는 경우는 5개 이상으로 한다.

3. 측표수준측량

가. 측표수준측량은 4급 공공수준점측량으로 실시하여야 한다. 다만, 지형 등의 상황에 따라 시행자가 요구할 경우 간접수준점측량을 병행할 수 있다.

나. 간접수준점측량은 해당 측량구간의 한쪽에 2개의 고정점을 세우고, 연직각측정 및 거리측정을 실시한다.

다. 간접수준점측량에서 환의 폐합차 허용범위는 3㎝·S(㎞단위)로 한다. 다만, 1㎞ 미만에서의 허용범위는 3㎝로 한다.

라. 간접수준점측량 시 연직각측정 및 거리측정은 거리 500m 이상의 경우는 1급 공공삼각점측량, 거리 500m 미만의 경우는 2급 공공삼각점측량에 준하여 실시한다. 다만, 연직각측정은 3대회로 하고, 가능한 한 정방향·반방향 동시관측을 실시한다.

마. 간접수준점측량 구간 거리는 2㎞ 이하로 한다.

④ 측정값 점검 허용범위는 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량		3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
			1급 TS	2급 TS
수평각측정	배각차	15″	20″	30″	30″	60″
	관측차	8″	10″	20″	20″	40″
연직각측정	고도정수의 교차	10″	15″	30″	30″	60″
거리 측정	1세트 내 측정값의 교차	2㎝
	각 세트의 평균값의 교차	2㎝
측표 수준	왕복 측정값의 교차	20㎜[eqn: root S~]

제22조(편심요소 측정) ① GPS관측에서 편심요소 때문에 영방향 시야선을 확보할 수 없는 경우에는 방위점을 설치할 수 있다.

② GPS관측에 의한 방위점 설치거리는 200m 이상, 편심거리의 4배 이상을 표준으로 한다.

③ 편심각 측정은 다음 표와 같이 한다.

편심거리	기기 및 측정방법	측정단위	점검항목·허용범위
2m 미만	편심측정지에 아리다드 등을 이용하여 방향선을 긋고, 계산으로 편심각을 산출한다.	10′	-
2m～10m	TS를 이용하여 제21조 운용기준을 준용하여 측정한다.	1′	배각차 120″, 관측차 90″
10m～50m		10″	배각차 60″, 관측차 40″
50m～100m		1″	배각차 30″, 관측차 20″
100m～250m			배각차 20″, 관측차 10″

④ 편심거리의 측정은 다음 표와 같이 실시한다.

편심거리	기기 및 측정방법	측정단위	점검항목·허용범위
2m 미만	강테이프에 의하여 2읽음, 1왕복을 측정한다.	㎜	왕복의 교차 : 5㎜
2m～50m	TS를 이용하여 제21조를 준용하여 측정한다.	㎜	제21조에 준한다.
50m 이상

주 : 1) 편심거리가 5㎜ 미만 또는 변장이 1㎞를 초과하는 경우는 편심보정계산을 생략할 수 있다.

2) 편심거리가 10m 이하인 경우는 경사보정 외의 보정은 생략할 수 있다.

⑤ 본점과 편심점 간 고저차 측정은 다음과 같이 실시한다.

편심거리	기기 및 측정방법	측정단위	점검항목·허용범위
100m 미만	4급 공공수준점측량에 준하여 측정한다. 다만 후시 및 전시에 동일표척을 이용하여 편도관측의 측점수를 1점으로 할 수 있다.	㎜	왕복의 교차 : 20㎜[eqn: root S~]
	4급 공공삼각점측량 연직각관측에 준하여 측정한다. 다만, 정방향·반방향의 연직각측정 대신 기계고가 다른 편방향에 의한 2대회의 연직각관측으로 할 수 있다.	20″	고도정수의 교차 : 60″ 고저차 정반교차 : 10㎝
100m 이상 250m 미만	4급 공공수준점측량에 준하여 측정한다.	㎜	왕복의 교차 : 20㎜[eqn: root S~]
	2, 3급 공공삼각점측량 연직각측정에 준하여 측정한다.	10″	고도정수의 교차 : 30″ 고저차 정반교차 : 15㎝

주 : S는 측정거리(㎞ 단위)로 한다.

제23조(공공삼각점측량 계산) ① “공공삼각점측량 계산”이란 미지점의 수평위치 및 표고를 구하기 위하여 이와 관련된 모든 요소의 계산을 실시하고, 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

② 계산은 다음 표에 게재된 자리 수까지 산출한다.

항목	평면직각좌표	경위도	표고	각도	변장
단위	m	초	m	초	m
자리수	0.001	0.0001	0.001	1	0.001

③ 1, 2급 공공삼각점측량에서 표고계산은 0.01m 단위까지 할 수 있다.

④ GPS관측 데이터 기선해석은 다음과 같이 실시한다.

1. 계산은 다음 표에 게재된 항까지 산출한다.

항목	단위	자리수
기선벡터성분	m	0.001

2. GPS위성 궤도정보는 방송력으로 한다.

3. 기선해석의 고정점에 쓰이는 관측점의 경도, 위도 및 타원체고는 위성기준점 및 삼각점 등의 기지점 성과를 사용하고 이후의 기선해석은 이에 의해 구한 값을 순차적으로 입력한다.

4. 기선해석에 사용하는 고도각은 관측 시 GPS 측량기에 설정된 수신고도각으로 한다.

5. 기상요소의 보정은 기선해석 소프트웨어에서 채용하고 있는 표준대기에 의한다.

제24조(공공삼각점측량 점검계산) ① “공공삼각점측량 점검계산”은 관측종료 후에 실시하며, 허용범위를 초과하는 경우에는 재측량하거나 시행자의 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

② TS 관측 점검계산은 다음과 같이 실시한다.

1. 수평위치 및 표고의 폐합차 계산은 모든 단위다각형 및 다음 조건에 따라 선정된 모든 점검노선에 대하여 측정값의 양부를 판정한다.

2. 점검노선은 기지점과 기지점을 결합시킨다.

3. 점검노선은 되도록 짧은 것으로 한다.

4. 모든 기지점은 1개 이상의 점검노선으로 결합시킨다.

5. 모든 단위다각형은 노선의 1개 이상을 점검노선과 중복시킨다.

6. 점검계산 허용범위는 다음 표와 같다.

구분 항목		1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
결합 단노선	수평위치 폐합차	10㎝+ 2㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	10㎝+ 3㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	15㎝+ 5㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	15㎝+ 10㎝[eqn: sqrt {N}]∑s
	표고의 폐합차	20㎝+5㎝ ∑s/[eqn: sqrt {N}]	20㎝+10㎝ ∑s/[eqn: sqrt {N}]	20㎝+15㎝ ∑s/[eqn: sqrt {N}]	20㎝+30㎝ ∑s/[eqn: sqrt {N}]
폐합	수평위치 폐합차	1㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	1.5㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	2.5㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	5㎝[eqn: sqrt {N}]∑s
	표고의 폐합차	5㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	10㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	15㎝[eqn: sqrt {N}]∑s	30㎝[eqn: sqrt {N}]∑s
표고차의 정반교차		30㎝	20㎝	15㎝	10㎝

주 : N은 변수, ∑s는 노선장(㎞), n은 측각수

③ GPS관측 점검계산은 다음과 같이 실시한다.

1. 점검노선은 다른 세션과의 조합에 의한 최소변수의 다각형을 선정하고, 기선벡터 요소([eqn: Delta X , Delta Y , Delta Z~])에 대한 환폐합차를 계산한다.

2. 중복되는 기선벡터 요소를 비교, 점검한다.

3. 점검계산 허용범위는 다음 표와 같다.

기선벡터 요소의 환폐합차(N : 변수)	25㎜[eqn: sqrt {N}]
중복하는 기선벡터 요소의 교차	25㎜

제25조(공공삼각점측량 조정계산) ① 공공삼각점측량 조정계산은 점검계산이 완료된 후 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. TS관측

가. 수평위치는 엄밀수평망 또는 간이수평망 조정계산을 실시하여 구한다.

나. 표고는 엄밀고저망 또는 간이고저망 조정계산을 실시하여 구한다.

2. GPS관측

가. 수평위치와 표고는 3차원망 조정계산을 실시하여 구한다.

② GPS수신기를 사용하는 경우에는 기지점 1점을 고정하는 3차원망 조정계산(이하 “가정 3차원망 조정계산”이라 한다)을 다음과 같이 실시한다.

1. 가정 3차원 망조정계산의 중량(P)은 다음의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.

가. 기선해석으로 구해진 값

나. 비대각요소는 0으로 하고, 대각요소를 (0.007m)²으로 한 값

2. 가정 3차원 망조정계산에 의한 허용범위는 다음과 같다.

가. 기선벡터의 요소에 따른 허용범위

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
방위각의 편차	5초	10초	20초	80초
경사거리의 편차	20㎜ + 4ppm·D (D : 측정거리 ㎞)
타원체비고의 편차	30㎜ + 4ppm·D (D : 측정거리 ㎞)
수평위치의 폐합차	[eqn: DELTA S=10cm+4cm sqrt {N~}] ([eqn: Delta S~]: 기지점 성과와 가정 3차원망 조정계산 결과에서 구한 거리) (N : 기지점까지의 최단변수)
지오이드 경사량	20㎝ + 10㎝·S를 표준으로 한다. (S : 구면거리 ㎞)

나. 방위각, 경사거리 및 타원체비고에 의한 경우의 허용범위

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
방위각의 편차	5초	10초	20초	80초
경사거리의 편차	20㎜ + 4ppm·D (D : 측정거리 ㎞)
타원체비고의 편차	30㎜ + 4ppm·D (D : 측정거리 ㎞)
수평위치의 폐합차	[eqn: Delta S = 10 cm + 4 cm root N~] ([eqn: Delta S~]: 기지점의 성과와 가정 3차원망 조정계산 결과에서 구한 거리) (N : 기지점까지의 최단변수)
지오이드 경사량	20㎝ + 10㎝·S를 표준으로 한다. (S : 구면거리 ㎞)

③ 기지점 2점 이상을 고정하는 조정계산은 다음과 같이 실시한다.

1. TS관측

가. 엄밀수평망 조정계산의 중량은 다음 표의 수치를 사용한다. 다만, 간이수평망 및 간이고저망 조정계산을 실시하는 경우, 방향각에 대해서는 각 노선의 관측점 수의 역수, 수평위치 및 표고에 대해서는 각 노선 거리의 총합(단위는 ㎞로 하고, 0.01 단위 까지 한다)의 역수를 중량으로 한다.

1) [eqn: m_s~ =10mm~]

2) [eqn: γ=5×10^-6~]

3) [eqn: m_t~] (다음 표에 따른다.)

1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
1.8″	3.5″	4.5″	13.5″

나. 엄밀수평망 및 엄밀고저망 조정계산에 의한 각 항목의 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과하는 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하여 시행자의 지시에 따른다.

구분 항목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
일방향의 편차	12″	15″	-	-
거리의 편차	8㎝	10㎝	-	-
단위중량의 표준편차	10″	12″	15″	20″
신점위치의 표준편차	10㎝
고저각의 편차	15″	20″	-	-
고저각의 표준편차	12″	15″	20″	30″
신점표고의 표준편차	20㎝

다. 간이수평망 및 간이고저망 조정계산에 의한 각 항목 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과하는 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하여 시행자의 지시에 따른다.

구 분 항 목	3급 공공삼각점 측량	4급 공공삼각점 측량
노선방향각의 편차	50″	120″
노선좌표차의 편차	30㎝
노선고저차의 편차	30㎝

2. GPS관측

가. 미지점 표고결정은 다음 방법으로 한다.

1) 연직선편차 등을 미지량으로 하고, 가정 3차원망 조정계산으로 구한다. 다만, 단노선에서는 가정 3차원망 조정계산의 결과 등에서 지오이드 경사량을 구하여 보정한다.

2) GPS관측과 수준측량 등으로 국소 지오이드모델을 구하여 지오이드고를 보정한다.

3) 엄밀 지오이드모델로 지오이드고를 보정한다.

나. 가정 3차원망 조정계산의 중량은 다음 분산행렬·공분산행렬의 역행렬을 이용한다.

1) 기선해석으로 구한 값

2) 비대칭요소는 0으로 하고, 대각요소를 (0.007m)²으로 한 값

다. 3차원망 조정계산에 의한 허용오차는 다음 표와 같다. 다만, 허용범위를 초과한 것에 대해서는 측정값 및 계산과정을 검토하고 공공측량시행자의 지시에 따른다.

구 분 항 목	1급 공공삼각점측량	2급 공공삼각점측량	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
경사거리의 편차	8㎝	10㎝	-	-
신점수평위치의 표준편차	10㎝
신점표고의 표준편차	10㎝

제26조(RTK-GPS공공삼각점측량) ① “RTK-GPS 공공삼각점측량”이란 RTK-GPS로 관측점 간의 상대위치관계를 구하여 기지점에 근거해서 미지점 수평위치 및 표고 등을 정하는 작업을 말한다.

② RTK-GPS 공공삼각점측량은 기지점 및 미지점을 기선벡터로 결합하는 결합트래버스방식 또는 방사방식으로 실시한다.

1. RTK-GPS 공공삼각점측량은 다음의 방법으로 실시한다.

가. 직접 관측법 : 고정점과 이동점에서 동시에 GPS위성에서 신호를 관측하여 기선 해석으로 구한 기선 벡터를 이용, 기지점～미지점 또는 미지점～미지점을 결합하는 트래버스 망을 구축하는 방법이다.

③ RTK-GPS 공공삼각점측량이 곤란한 경우에는 TS관측법을 병용할 수 있다.

④ 작업계획 시 RTK-GPS의 특징을 고려하여 지형도상에서 미지점의 개략적인 위치를 결정해서 관측망도를 작성한다.

⑤ 선점은 관측망도에 근거하여 현지에서 기지점 현황을 조사함과 동시에 미지점 위치를 선정하여 지형, 식생, 지물, GPS위성으로부터 신호 수신조건, 관측점 간의 데이터 전송 조건 및 그 외의 현지 상황에 따라 작업 실시방법을 검토해서 선점 후 선점도 및 관측망도를 작성한다.

⑥ 미지점은 후속작업에서의 이용, 보전 및 배점 밀도 등을 고려하여 가장 적절한 위치에 선정한다.

⑦ 미지점 위치를 선정했을 때에는 선점도를 작성한다.

⑧ 미지점 위치에는 원칙적으로 영구표지를 설치하고, 도심지에는 동판을 설치할 수 있다.

⑨ “RTK-GPS 공공삼각점측량 관측”이란 관측망도에 근거하여 관측점에 GPS수신기를 정치하고, GPS위성에서 반송파 위상 등의 신호를 수신하는 것과 동시에 관측 데이터를 무선 장치 등으로 한편의 관측점에 전송해서 즉시 기선해석을 실시하여 관측점 간 위치산출 및 기선해석결과 등을 기록하는 작업을 말한다.

⑩ RTK-GPS 관측은 간섭 측위 방식으로 실시한다.

1. RTK-GPS 관측에서는 고정점과 이동점에 대해 GPS위성에서 신호를 동시에 수신하여 고정점의 관측데이터를 무선기 등으로 이동점에 전송해서 필요한 해석 처리를 실시한 후 이동점 측은 다른 관측점으로 이동하고 같은 관측을 실시하여 이것을 차례차례 반복하는 동적 간섭 측위 방식으로 실시한다. GPS 안테나의 정치는 고정점에서는 삼각대에, 이동점이 되는 미지점 등에서는 삼각 또는 안테나 폴을 이용하는 것을 표준으로 한다.

2. RTK-GPS 관측에서는 고정점의 관측데이터를 이동점으로 무선 장치 등을 이용하여 상시 전송해서 이동점에 대해 고정점과 이동점의 관측데이터를 이용하여 즉시 기선해석을 실시하여 상대 위치를 산출한다.

3. RTK-GPS 관측은 직접관측법으로 실시한다.

4. 직접관측법은 고정점에서 이동점으로 동시관측을 실시한다.

5. 관측은 각 변에 대해 1세트 실시한다. 세트 내의 관측 횟수 등은 다음의 표를 표준으로 한다.

3,4급 공공삼각점측량	고정해를 얻고나서 10 epoch이상	데이터 수신간격 1초
각 GPS위성으로부터 고정점과 이동점으로 동시에 수신하는 1회의 신호를 1 epoch로 한다.

6. 관측은 아래의 두 가지 방법 중 하나로 한다.

가. 관측치로 환폐합차 점검을 실시한다. 관측치로 환폐합차 점검을 실시할 수 없는 경우는 기지점 간 관측을 실시하여 환을 구성한다. 다만 기지점 간 관측은 RTK-GPS 외에 세부기준의 다른 기준점측량 방법을 사용할 수 있다.

나. 각 변에 대해 점검 관측 1세트를 실시하여 중복관측에 의한 점검을 실시한다.

7. 안테나고는 ㎝까지 측정한다.

8. 안테나 폴을 이용하는 경우 보조삼각대 등의 보조장치를 이용하여 연직에 정치한다.

9. GPS 안테나의 방향은 항상 자북을 향하게 한다.

10. GPS위성의 배치상태를 고려하여 고정점과 이동점으로 동시에 5개 이상의 위성을 사용한다.

⑪ “계산”이란 미지점의 위치, 표고 및 이와 관련된 모든 요소의 계산결과를 출력하여 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

⑫ 관측 종료 후에는 정확도에 대한 점검계산을 신속히 실시하고 규정의 허용범위에 있는 것을 확인한다. 또 점검계산값이 규정의 허용범위를 넘었을 경우는 필요한 재관측을 실시한다.

1. 점검계산은 기선벡터의 환폐합차 또는 중복하는 기선 벡터(R)의 교차를 비교하는 방법으로 실시한다.

2. 환폐합 점검계산은 가능한 한 짧은 노선을 선정하여 실시하며, 신점이 1점밖에 없는 경우는 기지점 간의 관측을 추가하여 폐합차 점검을 실시한다.

3. 점검계산의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

항목	허용범위(N:변수)
기선벡터(R)의 환폐합차	25㎜
기선벡터(R) 세트 간 교차	각 성분마다 (ΔX,ΔY,ΔZ)	25㎜이하

단, 세트 간 교차의 점검은, 다각망을 구성하는 각 기선벡터(R)로 비교한다.

ΔN	= R․	Σ ΔX
ΔE		Σ ΔY
ΔH		Σ ΔZ

∑ΔX=ΔX+·········+ΔX
∑ΔY=ΔY+·········+ΔY
∑ΔZ=ΔZ+·········+ΔZ
ΔN: 수평면의 남북방향 폐합차
ΔE: 수평면의 동서방향 폐합차
ΔH: 높이 방향 폐합차
ΔX : 기선벡터(R) X축성분의 환폐합차
ΔY : 기선벡터(R) Y축성분의 환폐합차
ΔZ : 기선벡터(R)  Z축성분의 환폐합차

R =	-sinø·cosλ	-sinø·sinλ	cosø
	-sinλ	cosλ	0
	cosø·cosλ	cosø·sinλ	sinø

Ø : 위도, λ : 경도
Ø ,λ 는 측량 지역 내 임의의 기지점 값으로 한다.

⑬ 평균계산은 삼차원망 평균계산을 실시한다.

1. 기지점 1점을 고정하는 삼차원망 평균계산을 다음의 방법으로 한다.

가. 수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식에 의해 구한 값으로 한다.
∑xyz = R·∑d·R
단, d=(0.004m)²
d=(0.004m)²
d=(0.007m)²
d : 수평면의 남북방향 분산
d : 수평면의 동서방향 분산
d : 높이 방향 분산

R =	-sinø·cosλ	-sinø·sinλ	cosø
	-sinλ	cosλ	0
	cosø·cosλ	cosø·sinλ	sinø

ø : 위도, λ : 경도
위도, 경도는 측량지역 내 임의의 기지점 값으로 한다.

나. 기선해석에 의한 분산·공분산을 세트 내의 모든 관측치에서 구할 수 있는 경우는, 기선 해석으로 구한 값으로 한다.

다. 삼차원망 평균계산에 의한 허용범위는 결합다각의 수평위치 폐합차는 3급, 4급 공공삼각점측량 모두
ΔS = 10㎝+4㎝ (N : 기지점까지의 최단변수)
ΔS : 기지점 성과치와 삼차원망 평균계산 결과에서 구한 거리

2. 기지점 2점 이상을 고정하는 삼차원망 평균계산을 다음과 같이 실시한다.

가. 삼차원망 평균계산의 중량(P)은 다음 몇 개의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.
수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식으로 구한 값으로 한다.
∑xyz = R·∑d·R
단, d=(0.004m)²
d=(0.004m)²
d=(0.007)²

나. 기선해석에 의한 분산·공분산을 세트 내 모든 관측치에서 구할 수 있는 경우는 기선해석으로 구한 값으로 한다.

다. 3차원망 평균계산에 사용하는 허용범위는 다음의 표를 표준으로 한다.

구 분 항 목	3급 공공삼각점측량	4급 공공삼각점측량
미지점 수평위치의 표준편차	10㎝	10㎝
미지점 표고의 표준편차	20㎝	20㎝

제3장 공공수준점측량

제27조(공공수준점측량의 구분) ① “공공수준점측량”이란 공공수준점의 높이를 결정하기 위한 측량을 말한다.

② 공공수준점측량의 정확도에 따라 1～4급 공공수준점측량으로 구분한다.

③ 제2항에 따른 각 등급별 공공수준점측량으로 설치된 공공수준점을 각각 1～4급 공공수준점이라 한다.

④ 제2항에 따른 공공수준점 측량의 정확도 및 기지점에 대한 기준은 다음 표와 같다.

구분	기지점 종류	왕복관측값의 교차	기지점 간 폐합차	환폐합차
1급 공공수준점측량	1등 수준점 1급 공공수준점	2.5㎜[eqn: sqrt {S}]이하	15㎜[eqn: sqrt {S}]이하	2㎜[eqn: sqrt {S}]이하
2급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1, 2급 공공수준점	5㎜[eqn: sqrt {S}]이하	15㎜[eqn: sqrt {S}]이하	5㎜[eqn: sqrt {S}]이하
3급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1～3급 공공수준점	10㎜[eqn: sqrt {S}]이하	15㎜[eqn: sqrt {S}]이하	10㎜[eqn: sqrt {S}]이하
4급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1～4급 공공수준점	20㎜[eqn: sqrt {S}]이하	25㎜[eqn: sqrt {S}]이하	20㎜[eqn: sqrt {S}]이하

주 : S는 관측거리(편도, ㎞ 단위)로 한다.

제28조(공공수준점측량 방식) ① 공공수준점측량은 직접수준점측량 또는 도해(하)수준점측량 방식으로 실시한다.

② 제1항에 따른 직접수준점측량은 2점 이상의 기지점에 연결하는 방식을 원칙으로 한다. 다만, 측량지역 주변에 기지점이 1점만 존재하여 기지점 2점과 연결이 곤란한 경우에는 기지점 1점에 연결(폐합)할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 측량 방식을 적용하기 곤란하여 시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

④ 도해(하)수준점측량은 관측거리에 따라 다음 표에 따라 실시한다.

측량방법	관측거리
교호법	1급 공공수준점측량은 약 300m 이하로 한다. 2~4급 공공수준점측량은 약 450m 이하로 한다.
틸팅나사법	1, 2급 공공수준점측량은 약 2㎞ 이하로 한다.

제29조(공정별 작업순서) 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자의 판단에 따라 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업계획

2. 선점

3. 공공수준점 표지의 설치

4. 관측

5. 계산

6. 성과 등의 정리

제30조(공공수준점측량 선점) ① “공공수준점측량 선점”이란 작업계획도를 기초로 현지의 기지점 및 수준노선을 조사하고, 미지점의 위치를 선정하여 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 선점 시에는 기지점 현황조사를 실시하여 이상 유무 등을 확인한다.

③ 선점도에는 미지점 위치 등을 지형도에 기입한다.

제31조(공공수준점 표지 설치) ① “공공수준점 표지 설치”란 미지점 위치에 공공수준점 표지를 설치하는 작업을 말한다.

② 미지점 위치에 측량기준점표지를 설치한 경우에는 점의 조서를 작성한다.

③ 공공수준점 표지의 규격 및 설치방법은 표준 규격 및 매설방법을 따른다.

④ 4급 공공수준점 표지는 말목을 사용할 수 있다.

제32조(공공수준점측량 관측) ① “공공수준점측량 관측”이란 선점도를 기초로 작성한 관측계획도에 따라 레벨 및 수준표척 등에 의하여 관련점 사이의 고저차를 측정하는 작업을 말한다.

② 공공수준점의 관측은 관측계획도 등에 기초하여 다음 각 호에서 정한 방법으로 실시한다.

1. 직접수준점측량

가. 관측은 정해진 방법으로 표척눈금 및 시준거리를 읽는 것으로 한다.

나. 관측은 모두 왕복관측으로 한다.

다. 수준표척은 2개를 1조로 하며, 왕복관측에서는 표척을 교환하고, 측점수는 짝수로 한다.

라. 시준거리는 되도록 같게 하고 레벨은 가능한 두 표척을 연결하는 직선상에 설치한다.

마. 왕복관측을 실시하는 공공수준점측량에서 수준점 간 측점수가 많은 경우에는 적절한 고정점을 세우고 왕복관측에서 중복되도록 사용한다.

바. 1급 공공수준점측량에서는 표척의 하단 20㎝ 이하는 읽지 않는다.

사. 시준거리 및 표척눈금의 읽음 단위는 다음과 같이 한다. 또한, 시준거리는 m단위로 읽는다.

항목	구분	1급 공공수준점측량	2급 공공수준점측량	3급 공공수준점측량	4급 공공수준점측량
	레벨종류	1급 레벨	2급 레벨	3급 레벨	3급 레벨
시준거리		최대 50m	최대 60m	최대 70m	최대 70m
읽음 단위		0.1㎜	1㎜	1㎜	1㎜

아. 관측은 1시준 1읽음으로 하고, 표척의 읽음 방법은 다음과 같다.

구 분	순서 레벨종류	1	2	3	4
1급 공공수준점측량	기포관레벨, 자동레벨	후시 작은눈금	전시 작은눈금	후시 큰눈금	후시 큰눈금
	전자레벨	후시	전시	전시	후시
2급 공공수준점측량	기포관레벨 자동레벨	후시 작은눈금	후시 작은눈금	전시 큰눈금	전시 큰눈금
	전자레벨	후시	후시	전시	전시
3, 4급 공공수준점측량	기포관레벨, 자동레벨 전자레벨	후시	전시	-	-

자. 1급 공공수준점측량에서 관측의 개시, 종료 및 고정점에 이를 때마다 온도를 1℃ 단위로 측정한다.

차. 1일 관측은 공공수준점에서 종료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이 고정점에서 종료하는 경우에는 고정점의 이상 유무를 점검할 수 있는 방법으로 실시한다.

2. 도해(하)수준점측량 방법

가. 관측은 교호법 또는 틸팅나사법으로 실시한다.

나. 관측은 다음 각 조건을 표준으로 한 측량방법에 따라 실시한다.

측량방법 구분	교호법	틸팅나사법
목표판사용수	2개	4개
목표판백선의 크기	4·S(㎝) (S : 도해(하) 거리로서 ㎞ 단위)
하루 중 관측시간	일출전후 및 일몰전후의 2시간을 제외한 시간대
하루 중 관측세트수	4세트 이내
세트 간 관측간격	30분 이상
관측일수 및 관측세트수	T=2·S n=4·T (T : 관측일수, S : 관측거리(㎞ 단위), n :관측세트수)
관측방법	자안표척 1회, 대안표척 5회, 자안표척 1회의 순서로 양안에 대해 각각 1시준, 1읽음 실시하여 세트로 한다. 읽음단위는 ㎜까지로 한다.	자안의 표척눈금을 1시준 1읽음한 후, 대안목표판 하단위치, 레벨의 수평위치, 대안목표판 상단위치의 3개소의 틸팅나사눈금을 왕복 5회 읽고, 다시 자안의 표척눈금을 1시준 1읽는 방식으로 이를 양안에서 동시에 관측을 실시한다. 이 관측을 1/2세트로 하고 거의 13시 이후 대칭의 1/2세트를 실시하여 1세트로 한다.

주 : 관측일수 산출은 거리를 소수점 이하 1단위까지로 하고, 1일에 미치지 않은 경우는 1일로 한다.

제33조(공공수준점측량 계산) ① “공공수준점측량 계산”이란 미지의 표고를 구하기 위하여 이와 관련된 모든 요소의 계산을 실시하고, 성과표 등을 작성하는 작업을 말한다.

② 공공수준점의 표고는 측정값에 대하여 필요에 따라 표척보정, 타원보정 및 변동량 보정을 실시하고, 조정계산을 실시하여 구한다.

③ 계산은 읽음 단위와 같은 자리 수까지 계산한다.

④ 표척보정 및 타원보정계산은 1급, 2급 공공수준점측량에 실시한다. 다만, 2급 공공수준점측량에서 표척보정계산은 수준점 간 고저차가 70m 이상인 경우 실시하는 것으로 하고, 보정량은 15℃에서 표척개정 수를 사용해 계산한다.

⑤ 변동량 보정계산은 지반침하 조사를 목적으로 하는 수준측량에 대해서는 기준일을 정하여 실시한다.

⑥ 도해(하)수준측량 계산은 직접수준점측량 구분에서 정해진 읽음 단위와 같은 자리 수까지 산출한다.

제34조(공공수준점측량 점검계산) 공공수준점측량 점검계산은 관측 종료 후에 실시하고, 제27조에서 정한 허용범위를 초과하는 경우는 재관측을 실시하거나 시행자의 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

제35조(공공수준점측량 조정계산) 공공수준점측량 조정계산은 점검계산이 완료된 후 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 직접수준점측량 조정계산은 거리의 역수를 중량으로 하여 관측방정식 또는 조건방정식을 이용하여 실시한다.

2. 직접수준점측량과 도해(하)수준점측량을 혼합하는 노선의 조정계산은 표준편차 제곱의 역수를 중량으로 하여 관측방정식 또는 조건방정식에 따라 실시한다.

제3편 지형측량

제1장 개설

제36조(지형도 작성) 지형측량으로 지형도를 제작하는 경우 다음 각 항의 규정을 적용한다.

① 「수치지도작성작업규칙」 및 「수치지형도작성작업규정」

② 「지도도식규칙」 및 「도식적용규정」

제37조(지형도의 정확도) 지형도의 정확도 표준은 다음과 같다.

항 목			축 척		비 고
			1/500 이상	1/1,000 이하
표 준 편 차	평면위치		0.5㎜ 이내	0.7㎜ 이내	도상거리
	표고	표고점	△h/4 이내	△h/3 이내	△h는 주곡선의 간격
		등고선	△h/2 이내

제38조(등고선의 종류 및 간격) 등고선 표현방법은 다음과 같다.

1. 주곡선 : 지형을 표현하기 위한 기본적인 등고선으로서 실선으로 표현하며, 생략하지 않는 것을 원칙으로 한다.

2. 계곡선 : 등고선의 수치를 판독하기 쉽게 하기 위해서 주곡선 중 5선마다 1선을 강조하여 표현한다.

3. 간곡선 : 지형의 경사가 완만하여 주곡선만으로는 세부 형태나 특징을 표현하기 곤란할 경우에 사용하며, 주곡선 간격의 1/2로 한다.

4. 조곡선 : 지형의 경사가 완만하여 간곡선의 표시만으로는 세부형태나 특징을 표현하기 곤란할 경우에 사용하며, 간곡선 간격의 1/2로 한다.

제39조(지형측량 작업계획) 지형측량 작업계획은 제5조에 따른 것 외에 해당 측량에 필요한 상황을 파악하고, 해당 측량에 대하여 상세하게 구분하여 작성한다.

제40조(지형측량 성과정리) “지형측량 성과정리”는 측량성과, 측량기록 및 관리자료 등의 성과품을 체계적으로 정리하는 것을 말하며, 성과품의 이력사항은 「수치지도작성작업규칙」에 따른 메타데이터를 작성한다.

제2장 지상현황측량

제41조(지상현황측량) “지상현황측량”이란 평판, 토털스테이션, GPS측량기 등을 사용하여 지형·지물의 좌표를 관측하여 그 값을 도시하거나 컴퓨터 등 정보기기를 이용하여 수치데이터 형태로 제작하는 것을 말한다.

제42조(지상기준점 배치) ① 법 시행령 제8조제1항제1호 및 제2호에 따른 측량기준점을 기초로 실시한다.

② 세부측량을 위한 지상기준점 배치는 다음 표를 기준으로 작업대상 지역의 형상, 측량기기, 현지 지형의 시통상태 등을 고려하여 정한다.

10,000㎡당 배점 밀도
지역 축척	시가지	시가지근교	산지
1/250	7점	6점	7점
1/500	6점	5점	6점
1/1,000	5점	4점	4점

③ 지상기준점의 정확도는 항공사진측량방법에 의한 지상기준점 정확도에 따른다.

제43조(작업구분 및 순서) ① 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 계획 및 준비

2. 지상기준점 및 세부측량

3. 편집

4. 성과 등의 정리

② 제1항에 따른 작업구분 및 순서는 측량방법 및 사용하는 측량기기 등에 따라 생략하거나 추가하여 시행할 수 있다.

제44조(지상기준점 측량 및 세부측량) ① 지상기준점 측량 및 세부측량은 다음 각 호의 방법을 하나 이상 사용할 수 있다.

1. 평판측량에 의한 방법

2. 토털스테이션 등에 의한 방법

3. GPS측량기에 의한 방법

4. 그 밖의 국토지리정보원장이 지상기준점 및 세부측량에 사용 가능하다고 인정하는 방법

② 지상기준점의 정확도는 항공사진측량의 지상기준점 정확도에 따른다.

제45조(평판측량) ① “평판측량”이란 평판을 이용하여 기준점을 측량하거나 기준점 또는 평판측량 등으로 구한 점(이하 “평판점”이라고 한다)에 평판을 설치한 후 지형·지물 등을 관측하고 정해진 도식에 따라 지형도를 제작하는 작업을 말한다.

② 평판을 기준점상에 직접 설치하여 세부측량을 실시하기 곤란할 경우에는 별도의 평판점을 설치할 수 있다.

③ 평판점의 수평위치 오차는 도상 0.3㎜(표준편차) 이내로 한다.

④ 지물 등에 대한 관측 및 도시 기준은 다음과 같다.

1. 지물 등을 관측하는 방향선 길이는 도상 100㎜ 이내로 하고 지물 등의 관측오차는 방사법, 지거법 등의 어느 경우에 있어서도 도상 0.3㎜(표준편차) 이내로 한다.

2. 지거법에 의한 지물 관측에서는 기준선에 대한 지거는 지상 5m 이내로 한다.

3. 야장에 기재한 관측값으로 가옥의 형상을 도시할 수 있다.

⑤ 표고점의 밀도는 평탄지는 도상 4㎝, 시가지 및 산지는 도상 2㎝에 대해서 1점을 표준으로 하고, 표고점 수치는 m단위로 하되 소수 둘째자리까지 표시한다.

제46조(TS에 의한 세부측량) ① “TS에 의한 세부측량”이란 기준점 또는 TS 측량으로 구한 점(이하 “TS점”이라고 한다)에 TS를 설치하고 지형·지물 등을 관측하여 지형도 등의 제작에 필요한 데이터를 수집하는 작업을 말한다.

② 공공기준점에서 직접 TS측량을 실시하기 곤란한 경우에는 TS점을 설치할 수 있으며, 이 경우 TS점은 전방교회법 또는 후방교회법으로 설치한다.

③ TS에 의한 지형·지물에 대한 관측은 다음과 같이 한다.

1. 지형은 지성선과 표고값을 관측하고 도면편집장치를 사용하여 등고선을 묘사한다.

2. 지형·지물 관측은 다음 표를 표준으로 한다.

축척	기기 시스템 구분	수평각 관측대회수	거리 관측회수	방사거리의 제한
1/500 이상	토털스테이션 2급	0.5	1	150m 이내
	토털스테이션 3급	0.5	1	100m 이내
1/1,000 이하	토털스테이션 2급	0.5	1	200m 이내
	토털스테이션 3급	0.5	1	150m 이내

3. 표고점의 밀도는 평탄지는 도상 4㎝, 시가지 및 산악지는 도상 2㎝에 대해서 1점을 표준으로 하고, 표고점 수치는 m단위로 하되, 소수 둘째자리까지 표시한다.

4. 세부측량에서는 지형·지물 관측 외에 편집과 편집한 도형의 점검에 필요한 지명, 건물의 명칭, 결선정보 등의 자료 (이하 “관측위치 확인자료”라고 한다)를 작성한다.

제47조(RTK-GPS에 의한 세부측량) ① “RTK-GPS에 의한 세부측량”이란 GPS에 의한 실시간 이동측위법으로 지상기준점 또는 지형·지물 등의 상대적 위치관계를 구하여 지형도를 작성하는 작업을 말한다.

② 세부측량(수치데이터 취득)에서 좌표치 최소단위는 원칙적으로 1㎜단위로 한다.

③ RTK-GPS관측에 의한 지형·지물 등의 수평위치 측정은 간섭측위방식으로 실시한다.

④ RTK-GPS관측은 방사법으로 1세트 실시하며, 세트 내 관측 횟수 등은 다음 표를 표준으로 한다.

사용 위성수	관 측 횟 수	데이터취득간격
5개 이상	고정해를 얻고나서 5 epoch이상	1초

⑤ 초기화를 실시하는 관측점에서는 다음 방법으로 관측치 점검을 실시하고 다음의 관측점으로 이동한다.

1. 점검을 위해 1세트의 관측을 실시한다. 단, 관측은 관측위치가 명확한 말뚝을 설치한다.

2. 1세트의 관측 종료 후에 재초기화를 실시하고 2세트의 관측을 실시한다.

3. 세트 간 교차를 비교한다. 세트 간 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

항 목	허 용 범 위
기선벡터(R) 세트간교차	각성분마다(ΔX,ΔY,ΔZ)	25㎜ 이하

4. 재초기화한 2세트의 관측값을 채택하여 관측을 계속한다.

⑥ 관측 도중 재초기화 하는 경우는 제5항과 같이 실시한다.

⑦ 지형, 지물 등의 측정정밀도는 도상0.3㎜ 이내로 한다.

⑧ 지형·지물의 측정종료 후에 데이터 해석시스템에 데이터를 전송하여 계산기 화면상에서 편집 및 점검을 실시한다.

⑨ 지형은 지성선을 측정하여 데이터 처리 시스템으로 등고선 등의 묘사를 실시한다.

⑩ 표고점 밀도는 도상 4㎝ 평방에 1점을 표준으로 하여 표고점 수치는 ㎝단위로 표시한다.

⑪ 세부측량에서는 지형·지물 등의 측정을 실시하는 것 외에 편집 및 편집한 도형의 점검에 지명, 건물 명칭, 결선정보 등 필요한 자료(이하 “측정위치 확인자료”라 한다)를 작성한다.

제48조(지상현황측량 편집) ① “지상현황측량 편집”이란 지형지물에 대한 세부측량 결과와 현지조사 등의 자료 등을 참고하여 지물에 대한 내용을 보완하고, 주기, 기호, 지명 등의 표기와 지형지물을 도식화하는 작업을 말한다.

② 편집에 대한 기준은 「지도도식규칙」 또는 「수치지도작성작업규칙」을 적용한다.

제49조(지도원판 제작) ① “지도원판 제작”이란 최종 편집된 성과물을 이용하여 수치지도파일을 작성하거나 인쇄를 위한 지도원판 또는 제2원도를 제작하는 작업을 말한다.

② 지도원판을 제작하는 경우에는 파일의 관리 및 이용을 위하여 메타데이터를 작성한다.

제3장 항공사진측량

제50조(항공사진 측량) 항공사진을 이용한 수치지도제작방법 및 기준은 「수치지도작성작업규칙」, 국토지리정보원장이 고시한 「항공사진측량작업규정」 및 「수치지형도작성작업규정」을 적용한다.

제4장 영상지도제작

제51조(영상지도 제작) 항공사진 및 인공위성영상을 이용한 영상지도 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「영상지도제작에 관한 작업규정」을 적용한다.

제5장 수치표고모델제작

제52조(수치표고모델 제작) 항공레이저 측량을 이용한 수치표고모델 제작방법 및 기준은 국토지리정보원장이 고시한 「항공레이저측량작업규정」을 적용한다.

제6장 일반지도 수치화

제53조(일반지도 수치화) “일반지도 수치화”란 수동 또는 자동독취기에 지도원판 및 제2원도를 정치하고, 이를 지형지물별로 독취하여 지도를 수치화하는 것을 말한다.

제54조(수동독취) ① 수동독취는 지도원판 및 제2원도를 수동독취기(디지타이저)에 설치하여 도곽 등의 명확한 점을 표정점으로 독취할 범위를 설정하고, 이 때 표정오차는 도상 0.2㎜ 이내로 한다.

② 독취하여 얻은 기계좌표를 부등각 변환방법으로 평면직각좌표로 변환하며, 이때 변환계수는 독취한 도곽 네 모서리의 기계좌표 및 평면직각좌표를 이용하여 최소제곱법으로 결정한다.

③ 각 지형지물은 다음 방법에 따라 독취 및 편집한다.

1. 실형건물 중 직선건물은 각 코너에 하나씩의 점 데이터만 있어야 하며, 반드시 폐합한다. 다만, 도면 간 인접부분은 2도엽을 정확히 접합시켜 독취한 후 개방한다.

2. 곡선데이터의 점 간 입력간격은 축척 1/1,000과 1/5,000은 1m, 1/25,000은 10m로, 중간점을 생략할 수 있는 각도는 직선 진행방향을 기준으로 축척 1/1,000과 1/5,000은 6°, 1/25,000은 10°로 하는 것을 원칙으로 한다.

3. 축척 1/1,000은 모든 실폭 도로와 일반철도에 1/5,000과 1/25,000은 고속국도, 국도, 지방도와 시가지의 간선도로에는 도로 중심선을 생성하고, 국가하천, 지방하천(1, 2급)은 제방과 제방 사이를 중심으로 하천 중심선을 생성한다.

4. 도로, 도로 중심선, 하천, 하천중심선이 고가부, 교량 등과 교차할 경우에는 교량 등을 통과하여 연결한다.

5. 모든 데이터의 분기점은 일치시킨다.

6. 연속하는 모든 선형데이터는 연결시킨다.

7. 등고선, 표고점, 삼각점, 수준점에는 표고값을 정확히 입력한다.

8. 등고선 수치는 등고선을 단락시키지 않고 등고선상에 입력한다.

9. 원판의 오기 또는 누락으로 지형지물의 표현이 불합리한 경우에는 확인 가능한 자료를 이용하여 컴퓨터 화면에서 직접 또는 수동독취기로 보완한다.

10. 지류기호는 한 필지에 하나씩 해당지류의 중앙에 표시하는 것을 원칙으로 한다.

11. 주기 등을 기재하기 위해 삭제된 지형지물은 주변 상황을 판단하여 복원시키며, 주변 상황만으로 판단이 어려울 경우에는 확인 가능한 자료를 이용하여 복원한다.

④ 수동독취는 도엽단위로 실시하고, 지형지물별로 「수치지형도작성작업규정」에 따른 표준코드를 부여한다. 다만, 표준코드에 없는 지형·지물의 경우에는 별도로 규정하여 사용할 수 있다.

제55조(자동독취) ① 자동독취는 신축이 없는 지도의 원판 또는 인화된 양판을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 독취하고자 하는 원판 또는 양판은 구겨짐, 얼룩, 긁힘 등이 없는 깨끗한 상태를 유지한다.

② 지형도 원판을 자동독취할 때는 해상도는 400dpi 이상으로 한다.

③ 자동독취 시에는 충분한 시험작업을 거쳐 후속작업에 지장이 없는 성과를 얻을 수 있어야 한다. 특히, 도곽선 등 가능선의 식별이 명확하게 한다.

④ 자동독취 후에는 잡음을 제거하고, 네 독곽의 좌표값에 의한 도곽보정을 실시한다. 단, 독취된 파일과 도곽 좌표와의 차이가 도상 0.2㎜ 이상일 경우에는 다시 독취한다.

⑤ 각 판별 독취파일은 네 지점의 도곽을 일치시켜 병합한다.

⑥ 레스터데이터와 최종 벡터데이터를 화면에서 비교하여 도상 0.2㎜ 이내로 하며, 확인용 출력도면은 지도원판과 비교하여 상대 최대오차는 도상 0.7㎜, 표준편차는 도상 0.4㎜ 이내로 한다.

제56조(벡터편집) 자동독취한 레스터데이터를 벡터화하는 경우에는 제54조제4항을 준용한다.

제7장 지도의 축소편집

제57조(지도의 축소편집) “지도의 축소편집”이란 기존의 지도를 기준도로 하고 편집자료를 참고하여 필요한 표현 사항을 정해진 방법으로 축소편집하여 새로운 지도를 제작하는 작업을 말하며, 최종 축소편집된 지도는 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」 중 관련 규정을 적용한다.

제58조(기준도) “기준도”란 완성도의 골격적 표현 사항이 상당 부분 묘사되어 있는 완성도의 축척보다 큰 축척의 지도를 말한다.

제59조(편집자료) “편집자료”란 지도의 축소편집에 참고가 되는 지상기준점측량성과, 현지조사 및 보완측량자료, 지도, 항공사진 등의 자료를 말한다.

제60조(공정별 작업구분 및 순서) ① 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같이 한다. 다만, 계획기관이 별도로 정하였을 경우에는 변경하거나 일부를 생략할 수 있다.

1. 계획 및 준비

2. 자료수집 및 정리

3. 도곽 등의 전개

4. 편집원고도의 제작

5. 편집

6. 성과 등의 정리

② 계획 및 준비는 제5조에 따른 것 이외에 기준도, 편집 자료 등을 고려하여 작업공정별로 작성한다.

③ “자료수집 및 정리”란 기준도 및 편집자료를 수집하고 내용을 점검하며, 후속작업을 고려하여 정리하는 작업을 말한다.

④ 도곽 등의 전개는 자동제도 장치 등을 사용하여 시행한다.

⑤ 기준도를 편집원도의 축척으로 도지에 인화 또는 출력하여 편집원고도를 제작한다.

⑥ 「수치지도작성작업규칙」 및 「지도도식규칙」 중 완성도의 축척에 해당하는 모든 규정에 따라 적절히 취사선택, 종합묘사 등을 하여 편집한다.

제4편 응용측량

제1장 개설

제61조(응용측량) ① “응용측량”이란 도로, 하천, 연안, 공원, 토지구획정리, 지하시설물 등의 계획, 조사, 실시설계, 용지취득 및 관리에 이용되는 측량을 말한다.

② 응용측량은 목적에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 노선측량

2. 하천 및 연안측량

3. 용지측량

4. 토지구획정리측량

5. 지하시설물측량

제62조(응용측량에 사용하는 성과) 응용측량에 사용하는 성과는 측량의 기준이 되는 삼각점측량, 수준점측량 및 지형측량의 성과를 사용하여 실시한다. 다만, 사용할 성과가 부족할 경우에는 해당 측량을 실시할 수 있다.

제63조(응용측량기기) 측정에 사용되는 측량기기는 다음 표에서 열거한 것 또는 이것과 동등하거나 그 이상의 것을 사용한다.

기 기	성 능	비 고
2급 토털스테이션	법 시행규칙 제102조의 측량기기별 성능기준에 따른다.
3급 광파측거기
2급 데오드라이트
2급 GPS수신기
레 벨	1㎞왕복수준측량의 표준편차 : 1㎜ 이하
평 판	도상위치오차 : 0.2㎜ 이내	망원경아리다드 및 광파아리다드 포함
강테이프 (steel tape)	KS 1급
유리섬유테이프	KS 1급 1종
해양측위기	측위오차: (0.5m+100ppm.D)이하	해양위치측량선 포함하고 GPS수신기 사용 가능
음향측심기	측심오차: (10㎝+수심/1000) 이내
지하시설물측량기	평면위치 정확도 : 20㎝ 이하 깊이 정확도 : 40㎝ 이하

제64조(계산결과 표시단위) 좌표 등의 계산에서 표시단위는 다음 표의 값을 원칙으로 한다.

구분	각도	거리	표고	좌표	면적	체적
단위	초	m	m	m	㎡	㎥
자리수	1	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01

제65조(측량표지의 형상 등) 사용되는 측량표지의 재질, 색상 및 규격은 다음 표를 표준으로 하며, 목적과 필요성 및 지반상태에 따라 금속 또는 기타의 표지를 선택할 수 있다.

명칭	재질	색상	크기(㎝)
주요점말뚝	목재 또는 플라스틱	청	6×6×60
교점말뚝	목재 또는 플라스틱	청	6×6×60
중심말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
인조점말뚝	목재 또는 플라스틱	백	4.5×4.5×45
가설수준점말뚝	경암	백	10×10×60
용지폭말뚝	목재 또는 플라스틱	적	6×6×60
거리표	경암	백	10×10×60
수준기표	경암	백	10×10×60
경계말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
보조기준점말뚝	목재 또는 플라스틱	백	6×6×60
용지경계가말뚝	목재 또는 플라스틱	적	4.5×4.5×45
용지경계말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	10×10×60
보호말뚝	목재 또는 플라스틱	적	6×6×60
가구점말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	10×10×60
획지점말뚝	콘크리트 또는 플라스틱	적	6×6×60

제66조(응용측량 작업계획) 응용측량 작업계획은 제5조에 따른 것 외에 해당 측량에 필요한 상황을 파악하고, 해당 측량에 대하여 상세하게 구분하여 작성한다.

제67조(응용측량 성과정리) ① 응용측량 성과정리는 측량성과, 측량기록 및 관리자료 등의 성과품을 체계적으로 정리한다.

② 공공측량시행자가 지정하여 측량용역 보고서를 작성하는 경우에는 성과품의 일부 또는 전부를 보고서에 포함시킬 수 있다.

제2장 노선측량

제68조(노선측량) ① “노선측량”이란 선상시설물에 대한 조사, 계획 및 실시설계 등에 이용되는 측량을 말한다.

② “선상시설물”이란 도로, 수로 및 철도 등과 같이 폭에 비해 연장이 긴 시설물을 말하며, 노선측량은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 작업계획

2. 선형결정

3. 중심선측량

4. 가설수준점 설치측량

5. 종단측량

6. 횡단측량

7. 세부측량

8. 용지폭 말뚝 설치측량

제69조(선형결정) ① “선형결정”이란 노선 선정 결과에 따라 지형도상 교점의 위치를 좌표로 결정하고, 선형도를 작성하는 작업을 말한다.

② 선형결정은 원칙적으로 축척 1/1,000 이상의 지형도상에서 설계조건 및 현지 상황을 감안하여 실시한다.

③ 설계조건이 되는 점(이하 “조절점”이라 한다)의 좌표는 1～4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 다음 표와 같이 실시한다.

구 분	방 법	교차의 허용범위
수평각관측	1대회	40″
연직각관측	0.5대회	·
거리측정	2회 측정	5㎜

④ 점검측량은 조절점 간 거리 계산값과 측정값의 교차를 구하는 방법으로 한다. 또한, 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

거리 구분	30m 미만	30m 이상	비 고
평지	10㎜	S/3,000	S는 점간거리의 계산값
산지	15㎜	S/2,000

⑤ 조절점 간 거리를 직접 측정할 수 없는 경우는 그 조절점의 좌표 결정에 이용한 기지점 이외의 기지점에서 별도로 구한 좌표와의 교차 또는 TS의 이변협각법 등을 이용하여 조절점 간 거리를 측정하고, 그 교차로 확인한다.

⑥ 곡선의 제원을 표시하는 경우에는 다음과 같은 약어에 의하는 것을 표준으로 한다.

명 칭	약 어	명 칭	약 어
(1) 기 점 (2) 종 점 (3) 교 점 (4) 교 각 (5) 곡선반경 (6) 접선장 (7) 곡선장 (8) 외선장 (9) 원곡선시점 (10) 원곡선종점 (11) 곡선중점 (12) 중앙종거 (13) 현 장 (14) 완화곡선시점 (15) 완화곡선종점 (16) 클로소이드(clothoid) 곡선 시점 (17) 클로소이드(clothoid) 곡선 종점 (18) 완화곡선원점	BP EP IP IA R TL CL SL BC EC SP M' C BTC ETC KA KE O	(19) 완화곡선상의 KE에서의 곡률의 중심 (20)주접선(완화곡선원점에서의접선) (21) 클로소이드(clothoid)의 파라미터(parameter) (22) KE의 X, Y 좌표 (23) 완 화 곡 선 장 (24) KE에서의 곡률반경 (25) 이정량(shift) (26) 점 M의 X, Y 좌표 (27) KE에서의 접선각 (28) KE의 극각(편각) (29) 단 접 선 장 (30) 장 접 선 장 (31) 동 경 (32) 법 선 장 (33) TK의 주접선에의 투영길이 (34) N의 주접선에의 투영길이 (35) X + V = TL + U + V	M OX A X, Y L R ΔR XM.YM τ σ TK TL Sσ N U V T

⑦ 주요점 및 중심점의 구분은 다음 표와 같이 한다.

명 칭		약 어
주요점	교 점	IP
	기 점	BP
	종 점	EP
	원곡선 시점	BC
	원곡선 종점	EC
	곡선의 중점	SP
	완화곡선 시점	BTC
	완화곡선 종점	ETC
	클로소이드(clothoid)곡선 시점	KA
	클로소이드(clothoid)곡선 종점	KE
중 심 점		-

⑧ 선형도는 주요점 및 중심점의 좌표를 자동제도기를 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 하며, 위치오차는 도상 0.7㎜ 이내로 한다.

제70조(선형결정 시 교점 설치) 현지에 직접 교점을 설치할 필요가 있는 경우에는 다음의 각 호와 같이한다.

1. 선형결정으로 얻은 좌표를 갖는 교점은 1～4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.

2. 제1항에 의하지 않는 교점은 주위 상황을 감안하여 현지에 직접 설치한다. 이 경우, 교점의 좌표는 1～4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 결정한다.

3. 교점에는 교점 말뚝을 설치한다.

제71조(중심선측량) ① “중심선측량”이란 주요점 및 중심점을 현지에 설치하고 선형지형도를 작성하는 작업을 말하며, 중심점 간격은 다음 표를 표준으로 한다.

종 별		간 격
도 로	계획조사	100m 또는 50m
	실시설계	20m
하 천	계획조사	100m 또는 50m
	실시설계	20m 또는 50m
해 안	실시설계	20m 또는 50m

② 주요점은 1～4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치하고, 중심점은 1～4급 공공삼각점, 교점 및 주요점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.

③ 점검측량은 인접하는 중심점 등의 점 간 거리의 계산값과 측정값과의 교차를 구하여 실시한다. 또한 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

거리 구분	20m 미만	20m 이상	비 고
평 지	10㎜	S/2,000	S는 점간 거리의 계산값
산 지	20㎜	S/1,000

④ 선형지형도는 지형도에 주요점 및 중심점의 좌표를 전개하여 작성한다.

⑤ 주요점에는 주요점 말뚝을, 중심점에는 중심점 말뚝을 설치하며, 점의 조서 작성 및 명칭을 기입하고 인조점 말뚝을 설치한 경우 인조점도를 작성한다.

제72조(가설공공수준점 설치측량) ① “가설수준점 설치측량”이란 종단측량 및 횡단측량에 필요한 수준점(이하 “가설공공수준점”이라 한다)을 현지에 설치하고, 표고를 구하는 작업을 말한다.

② 가설수준점 설치측량은 평지에서는 1～3급 수준점측량, 산지에서는 1～4급 수준점측량으로 실시하며, 설치 간격은 500m를 표준으로 한다.

③ 가설수준점에는 가설수준점 말뚝을 설치한다. 다만, 견고한 구조물 등을 이용할 때에는 예외로 한다.

제73조(노선측량의 종단측량) ① “노선측량의 종단측량”이란 중심 말뚝 등의 표고를 정하고 종단면도를 작성하는 작업을 말하며, 관측의 기준이 되는 점은 가설공공수준점으로 다른 공공수준점에 결합한다.

② 노선측량의 종단측량은 중심 말뚝의 높이, 중심선상의 지형변화점(이하 “종단변화점”이라 한다)의 지반고 및 중심선상의 주요한 구조물의 표고는 가설공공수준점 또는 이것과 동등 이상의 수준점을 사용하여 1～4급 공공수준점측량으로 결정한다. 또한, 주요한 구조물 및 종단변화점의 위치는 중심점 등에서 거리를 측정하여 정한다.

③ 제1항의 규정에 관계없이 가설수준점 또는 이기점(TP)의 중간에 있는 점의 관측은 중간시에 의한다.

④ 지형 및 그 밖의 상황에서는 직접수준측량을 대신하여 간접수준점측량을 실시할 수 있다. 단, 이때의 정확도는 4급 수준점측량으로 한다

⑤ 노선측량의 종단면도는 종단측량의 결과에 따라 작성하며, 가로의 축척은 선형지형도의 축척과 동일, 높이의 축척은 선형지형도의 축척의 5～10배를 표준으로 한다.

제74조(노선측량의 횡단측량) ① 노선측량의 횡단측량이란 중심 말뚝 등을 기준으로 하여 지형변화점 등의 거리 및 지반고를 정하고, 횡단면도를 작성하는 작업을 말하며, 축척은 종단면도의 종축척과 동일하게 하는 것을 표준으로 한다.

② 노선측량의 횡단측량은 중심 말뚝을 기준으로 하고, 중심점에서 중심선의 접선에 대한 직각방향의 선상에 있는 종단변화점 및 지물에 대하여 중심점으로부터의 거리 및 지반고를 정하고, 그 결과에 따라 횡단면도를 작성한다.

③ 노선측량의 횡단측량에서 지반고의 측정은 지형 또는 그 외의 상황에 따라 직접수준측량을 대신하여 간접수준측량으로 실시할 수 있다.

④ 수부에서 횡단측량은 수심측량의 규정에 따른다.

⑤ 점검측량은 횡단면에 대하여 다시 횡단측량을 실시하고, 그 결과에 의거하여 작성한 횡단면도를 먼저 작성한 횡단도면의 중심점과 말단 시준말뚝을 고정하고 중첩시켜서 횡단형상을 비교하며, 중심말뚝과 말단 시준말뚝의 거리 및 표고의 측정값과 점검측량 값의 교차의 허용범위는 다음 표와 같다.

구 분	거 리	표 고	비 고
평지	L/500	2㎝+5㎝[eqn: SQRT {L/100 }]	L은 중심말뚝과 말단 시준말뚝 간의 측정거리 (m단위)
산지	L/300	5㎝+15㎝[eqn: SQRT {L/100 }]

제75조(횡단측량의 세부측량) ① “횡단측량의 세부측량”이란 주요한 구조물의 설계에 필요한 세부평면도, 종단면도 및 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 세부평면도는 지형측량 또는 수치지형측량에 의하여 작성한다.

③ 종단면도는 종단측량에 의하여, 횡단면도는 횡단측량에 의하여  작성한다.

④ 세부평면도 및 종단면도의 횡축척은 1/250 이상, 종단면도의 종축척은 1/1,000을 표준으로 한다.

제76조(용지폭 말뚝 설치측량) ① “용지폭 말뚝 설치측량”이란 용지의 수용 등에 관련된 용지의 범위를 나타내기 위하여 정해진 위치에 용지폭 말뚝을 설치하고, 용지도를 작성하는 작업을 말한다.

② 용지폭 말뚝 설치측량은 중심점 등으로부터 중심선에 대하여 직각방향의 용지폭 말뚝점 좌표를 계산하고, 그 결과에 따라 1～4급 공공삼각점, 주요점 및 중심점 등에서 방사법 등으로 용지폭 말뚝을 설치한다.

③ 공공측량시행자의 지시에 따라 제2항 이외의 위치에 용지폭 말뚝점을 설치하는 경우는, 그 점의 좌표를 계산하고 방사법 등으로 설치한다.

④ 용지도는 용지폭 말뚝 좌표 및 중심점의 좌표를 전개하여 작성한다.

⑤ 용지폭 말뚝점 간 측량은 공공측량시행자가 필요한 경우에만 인접한 용지폭 말뚝점 간 모든 변에 대하여 거리를 현지에서 측정하며, 허용오차는 다음 표와 같다.

거리 구분	20m 미만	20m 이상	비 고
시가지	50㎜	S/1,000	S는 점간 거리의 계산값
평 지	50㎜	S/1,000
산 지	100㎜	S/200

⑥ 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기억매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류
	선형 결정	조절점의관측	교점 설치 측량	중심선 측량	가설 수준점 설치측량	종단 측량	횡단 측량	세부 측량	용지폭 말뚝설치측량
관측기록부		O			O	O	O	O
계산부	O	O	O	O	O				O
성과표		O			O	O☆		O☆
선형도	O
선형지형도			O
말뚝설치도									O
종단면도						O		O
횡단면도						O	O	O
세부평면도								O
점의 조서			O	O★	O
정확도관리표		O	O	O	O	O	O	O	O

주 : 1) ☆는 관측기록부와 성과표를 함께 사용하는 양식인 경우에는 별도의 성과표는 필요하지 않다.

2) ★는 중심선측량 점의 조서는 주요점만 대상으로 한다.

제3장 하천 및 연안측량

제77조(하천 및 연안측량) ① “하천 및 연안측량(이하 “하천측량”이라 한다)”이란 하천, 저수지, 호수 및 연안 등의 조사와 유지관리 등에 이용되는 측량을 말한다.

② 하천측량은 다음과 같이 구분한다.

1. 작업계획

2. 거리표 설치측량

3. 수준기표측량

4. 종단측량

5. 횡단측량

6. 수심측량

7. 법선측량

8. 해빈측량 및 정선측량

제78조(거리표 설치측량) ① “거리표 설치측량”이란 하천중심선에 직각인 방향으로 양안의 제방 어깨 또는 경사면 등에 거리표를 설치하는 작업을 말한다.

② 거리표는 미리 지형도상에서 위치를 선정하고, 그 좌표를 기초로 근처의 1～3급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 설치한다.

제79조(수준기표측량) ① “수준기표측량”이란 종단측량의 기준이 되는 수준기표의 표고를 정하는 작업을 말하며, 설치간격은 10㎞ 이하를 표준으로 한다.

② 수준기표측량은 1, 2급 수준점측량에 의하여 왕복측량으로 실시하고 점의 조서를 작성한다.

제80조(하천 등의 종단측량) ① “하천 등의 종단측량”이란 거리표 등의 종단측량을 실시하여 종단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 하천 등의 종단측량은 좌우 양안의 거리표의 표고, 제방 종단 변화점의 지반고, 주요 구조물의 위치 및 표고를 거리표로부터 측정하여 실시하며, 원칙적으로 수준기표를 출발하여 왕복측량을 행하거나 다른 수준기표에 연결한다.

③ 하천 등의 종단측량은 평지에서는 1～3급 수준점측량, 산지에서는 1～4급 수준점측량으로 실시한다. 다만, 지형 및 기타 상황을 고려하여 간접수준점측량을 실시할 수 있다.

④ 하천 등의 종단측량의 결과에 따라 종단면도를 작성하고, 종단면도의 횡축척은 1/1,000～1/100,000, 종축척은 1/100～1/500을 표준으로 한다.

제81조(하천 등의 횡단측량) ① “하천 등의 횡단측량”이란 좌우거리표의 시준선상의 횡단측량을 실시하여, 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 하천 등의 횡단측량은 좌우 거리표의 시준선상의 지형의 변화점 등에 대하여 거리표로부터 거리 및 지반고를 측정한다.

③ 하천 등의 횡단측량을 위하여 육지부(또는 연안육역)에서는 횡단측량을, 수부(또는 연안 수역)에서는 수심측량을 실시한다.

④ 횡단면도는 횡단측량 결과에 따라 작성하고, 횡단면도의 횡축척은 1/100～1/10,000, 종축척은 1/100～1/1,000을 표준으로 한다.

제82조(수심측량) ① “수심측량”이란 하천, 저수지, 호수 또는 연안에서 수저부의 지형을 파악하기 위하여 수위와 조위(이하 “수위”라고 한다), 수심 및 측심위치를 측정하는 것을 말하며, 횡단면도 또는 수심도 작성 등을 포함한다.

② 수심측량의 작업공정은 원칙적으로 다음 각 호와 같다. 다만, 공공측량시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 계획수립 및 준비

2. 기준점측량

3. 수위관측

4. 수심측량 및 하저현황측량

5. 수심도 및 종·횡단도 작성

6. 준설량 산정

7. 보고서 작성

③ 수심측량에 필요한 기준점을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 기준점 측량에 앞서 계획서 및 기준점 배점 계획도를 작성하여야 한다.

2. 수심측량에 관한 기준점으로 국토지리정보원에서 고시한 국가기준점과 이를 기초로 설치된 공공기준점을 사용하여야 한다.

3. 기준점은 하천 변 양안에 2㎞ 간격으로 홍수위 이상의 견고한 지점에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 지형 등을 고려하여 필요에 따라 추가로 설치하여야 한다.

4. 기준점측량은 제2편(공공기준점측량)을 준용한다.

④ 수심의 측정은 음향측심기를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 음향측심기는 다음의 성능 이상이어야 한다. 다만, 수심이 얕은 경우에는 직접측정을 실시할 수 있다.

구 분	성 능
가정음속도 발진주파수 측정단위 수심측정범위 정도	1500m/sec 25kHz 이상 1㎝ 이하 0.5 ～ 200m 10㎝ + d/1000, d는 수심(㎝)

⑤ 측심위치 측정을 위한 사용 기기와 측정간격은 다음 표를 표준으로 한다.

측정기기	측정간격
와이어 로프 광파거리측정기 토털스테이션 GPS 수신기	5～20m
해상위치측량용 전파측위기	20～100m

⑥ 수위의 측정은 수위표, 가수위표 및 검조소에 의한 관측 또는 직접측정에 의한다.

⑦ 횡단면도의 횡축척은 1/100～1/10,000, 종축척은 1/100～1/1,000을 표준으로 하며, 연안해역 수심도의 축척은 1/100～1/10,000을 표준으로 한다.

⑧ 연안해역의 수심도에는 측심위치마다 수심을 표시한다.

⑨ 수심측량의 허용오차는 다음과 같으며, 공공측량시행자가 따로 정할 경우에는 예외로 할 수 있다.

구 분	허용오차
수심 5m 이내 수심 5m 이상	20㎝ 20㎝ + d/1000, [d : 수심(㎝)] 최대 : 25㎝ 이내

제83조(법선측량) ① “법선측량”이란 계획자료에 기초하여 하천 또는 해안에서 축조물의 신설 또는 개수 등을 행하는 경우에 현지의 법선상에 측점을 설치하고, 선형도를 작성하는 작업을 말한다.

② 법선측량은 중심선측량의 규정에 따른다.

제84조(해빈측량 및 정선측량) ① “해빈측량”이란 전빈과 후빈(이하 “해빈”이라 한다)을 포함하는 범위의 등고선도 및 등심선도를 작성하는 작업을 말하며, “정선측량”이란 기본수준면과 해빈과의 교선(이하 “정선”이라 한다)을 정하여 정선도를 작성하는 작업을 말한다.

② 기본수준면은 법 제6조에 따라 국토교통부장관이 수로조사와 관련하여 고시하는 평균수면과 기본수준면에 의하여 구하는 것을 원칙으로 한다.

③ 해빈측량은 해안선을 따라 연안육역에 기준선을 설치한 후, 일정 간격으로 측점을 설치하고, 측점마다 기준선에 직각인 방향으로 횡단측량을 실시한다.

④ 기준선의 주요점의 위치는 1～4급 공공삼각점을 사용하여 방사법 등으로 결정하며, 표고는 1, 2급 공공수준점으로부터 공공수준점측량을 실시하여 결정한다.

⑤ 등고선도와 등심선도는 횡단측량 등의 결과에 따라 작성한다.

⑥ 정선측량은 기준으로 하는 측점으로부터의 위치측정 및 표고측정에 의하여 정선의 위치를 정한다.

⑦ 정선도는 제6항의 결과에 기초하여 작성한다. 다만, 정선을 등고선도 및 등심선도에 표시하는 경우에는 정선도를 생략할 수 있다.

⑧ 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기억매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류
	거리표설 치 측량	수준기표측량	종단 측량	횡단 측량	수심 측량	법선 측량	해빈 측량	정선 측량
관측기록부	○	○	○	○	○	○	○	○
계 산 부	○	○	○			○	○	○
성 과 표	○	○	○☆
선 형 도						○
등고ㆍ등심선도							○
정 선 도								○
점 의 조 서	○	○
종 단 면 도			○
횡 단 면 도				○	○
정확도관리표	○	○	○	○		○	○

주 : ☆는 관측기록부와 성과표를 함께 사용하는 양식인 경우에는 별도의 성과표는 필요하지 않다.

제4장 용지측량

제85조(용지측량) ① “용지측량”이란 토지 및 경계 등에 대하여 조사하고, 용지취득 등에 필요한 자료 및 도면을 작성하는 작업을 말한다.

② 용지측량은 다음과 같이 구분한다.

1. 작업계획

2. 자료조사

3. 경계확인

4. 경계측량

5. 면적계산

6. 용지실측도 원도 등의 작성

제86조(용지측량의 자료조사) ① “용지측량의 자료조사”란 토지의 취득 등에 필요한 모든 자료를 구입, 열람, 복사 또는 발급 받고 용지측량에 필요한 자료를 정리 작성하는 작업을 말하며, 작업계획에 따라 토지등기부, 지도 및 지적도 등을 열람, 복사 또는 발급 받아 조사한다.

② 지도 및 지적도의 복사는 조사를 실시하는 구역을 적색선으로 구분하고, 구분한 구역마다 소관 부서에 비치된 지도 및 지적도를 기초로 하여 소도를 작성한다.

③ 토지조사는 소관 부서 등에서 복사한 토지등기부 등을 기초로 토지조사표를 작성한다.

제87조(경계확인) ① “경계확인”이란 현지에서 1필지마다 경계(이하 “경계점”이라 한다)를 확인하는 작업을 말한다.

② 경계확인은 현지에서 소도, 토지조사표 등에 따라 관계권리자 입회하에 경계점을 확인하고 말뚝을 설치한다.

제88조(경계측량) ① “경계측량”이란 현지에서 경계점을 측정하고, 그 좌표 등을 구하는 작업을 말한다.

② 경계측량은 1～4급 공공삼각점에 의하여 평판, TS 등으로 실시한다. 다만, 부득이한 경우에는 보조삼각점을 설치하고, 이것에 의하여 실시한다.

제89조(용지경계 가말뚝 설치) ① “용지경계 가말뚝 설치”란 용지폭 말뚝 위치 이외의 경계선상 등에 용지경계 말뚝을 설치할 필요가 있는 경우 현지에 용지경계 가말뚝을 설치하는 작업을 말한다.

② 용지경계 가말뚝 설치는 교점계산 등에서 얻어진 용지경계 가말뚝의 좌표에 의하여 1～4급 공공삼각점으로부터 방사법 등으로 결정한다.

제90조(용지경계 말뚝 설치) “용지경계 말뚝 설치”란 용지폭 말뚝 또는 용지경계 가말뚝과 동일한 점에 정해진 용지경계 말뚝으로 바꾸어 설치하는 작업을 말한다.

제91조(용지 실측도 원도 등의 작성) ① “용지 실측도 원도 등의 작성”이란 경계측량의 결과 등에 따라 용지 실측도 원도 및 용지 평면도를 작성하는 작업을 말한다.

② 용지 실측도 원도는 경계점 등을 도지에 전개하여 작성하며, 정확도는 도상 0.3㎜ 이내로 한다.

③ 용지 평면도는 용지 실측도 원도의 경계점 등의 필요 항목을 투사하고 현지에서 건물 등의 필요항목을 측정 표시하여 작성하며, 축척은 1/600을 표준으로 한다.

④ 성과 등의 종류는 다음과 같으며, 수치데이터로 수집된 성과 등에 대하여는 전자기억매체에 기록한다.

성과 등의 종류	해당하는 측량의 종류
	자료 조사	경계 확인	경계 측량	면적 계산	용지실측도원도등의 작성
지도(공도) 등 복사도	○
지도(공도) 등 복사연속도	○
토지조사표	○
건물등기부 등 조사표	○
토지등기부 등 조사표	○
권리자 등 조사표	○
토지경계입회확인서 등		○
관측기록부			○
측량계산부 등			○
용지실측도 원도					○
용지평면도					○
면적계산서				○
정확도 관리표			○		○

제5장 토지구획정리측량

제92조(토지구획정리측량) ① “토지구획정리측량(이하 “구획정리측량”이라 한다)”은 토지구획정리사업, 시가지 조성사업, 도시재개발사업, 경지정리사업 등을 실시하는 데에 이용되는 측량을 말한다.

② 구획정리측량은 다음과 같이 구분한다.

1. 작업계획

2. 현황측량

3. 지구계측량

4. 확정측량

제93조(토지구획정리측량의 현황측량) “토지구획정리측량의 현황측량”이란 평판 및 TS 등으로 지형지물 및 토지이용상황 등을 측정하여 구획정리사업 계획과 설계 등에 필요한 종합현황도를 작성하는 작업을 말한다.

제94조(시행지구 외의 측량범위) 시행지구에 인접하는 지구 외 토지에 대한 측량범위는 시행지구 50m 구역을 표준으로 한다. 다만, 지형 상황에 따라 공공측량시행자가 그 범위를 적절히 조절할 수 있다.

제95조(종합현황도 축척) ① 현황측량에 의하여 작성되는 종합현황도의 축척은 1/500을 표준으로 하며, 공공측량시행자가 필요하다고 인정하는 경우에는 축척 1/250으로 할 수 있다.

② 종합현황도에 사용되는 도식은 사업목적에 따라 공공측량시행자와 협의하여 적절히 정하여 사용할 수 있다.

③ 종합현황도의 크기는 40㎝×50㎝로 하며, 공공측량시행자가 필요하다고 인정할 경우 1/10 크기로  축소하여 연속도면을 만들 수 있다.

제96조(현황측량의 공정별 작업구분 및 순서) 현황측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업준비

2. 보점설치

3. 세부측량

4. 원도접합

5. 종합현황도 작성

6. 성과 등의 정리

제97조(보점설치) ① 지형의 상황 등에 따라 세부측량에 사용될 삼각점 또는 도근점이 부족할 경우에는 현지에 보점을 설치할 수 있다.

② 보점의 측정오차는 0.3㎜ 이내로 한다.

제98조(토지구획정리측량의 세부측량) ① “토지구획정리측량의 세부측량”이란 삼각점 및 도근점 또는 보점에 평판 및 TS 또는 GPS 측량기를 설치하고, 지형·지물 등의 현황을 측정하여, 도면에 도시하는 작업을 말한다.

② 지물의 수평위치는 삼각점 및 도근점 또는 보점에 평판 및 TS 또는 GPS 측량기를 설치하여 필요한 자료를 취득한다. 다만, 현지 여건에 따라서 지거법을 이용해서 측정할 수 있다.

제99조(원도접합) ① 현지에서 측정된 지형지물 및 토지이용 상황 등에 대한 결선 등을 측량원도상에서 확인한다.

② 결선 등이 확인된 해당 측량원도와 인접 측량원도의 접합을 확인한다.

제100조(종합현황도 작성) ① “종합현황도 작성”이란 세부측량 결과를 사용하여 종합현황도를 작성하는 작업을 말한다.

② 종합현황도는 측량원도에 그려진 사항을 기초로 작성한다.

제101조(지구계측량) “지구계측량”이란 시행지구의 지구계를 명확하게 하기 위하여 필요한 점(이하 “지구계점”이라 한다)을 측정하고, 지구계점의 위치 및 지구 총면적을 구하는 작업을 말한다.

제102조(지구계측량의 공정별 작업 구분 및 순서) 지구계측량의 공정별 작업 구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업준비

2. 자료조사

3. 지구계확인

4. 지구계점 설치

5. 지구계점 관측

6. 지구계점 계산

7. 지구계 성과점검

8. 지구계측량도 작성

9. 성과 등의 정리

제103조(토지구획정리측량의 자료조사) ① “토지구획정리측량의 자료조사”란 시행지구의 토지에 대한 권리관계를 현지에서 조사하여 얻은 자료를 정리 및 작성하는 작업을 말한다.

② 자료조사는 시행지구의 토지에 대한 권리관계 확인을 위해 토지 및 건물 등기부등본, 토지대장, 임야대장, 지적도, 임야도(이하 “권리도서”라고 한다) 등을 열람 및 교부받아 실시한다.

제104조(지구계확인) ① “지구계확인”이란 공공측량시행자가 계획한 지구계선을 용지측량에 의해 현지에 표시하고, 표시된 지구계 각 점을 현지에서 확인하는 작업을 말한다.

② 용지측량에 의해 표시된 지구계 각 점에 대한 지적좌표를 보관한다.

제105조(지구계점 설치) 현지에서 확인한 지구계점의 위치에는 지구계점 말뚝을 설치하고 점의 조서를 작성한다.

제106조(지구계점 관측) ① “지구계점 관측”은 TS 등을 이용해서 현지의 삼각점 및 도근점에서 지구계점 또는 지구계점과 다른 지구계점의 수평각 및 거리를 측정하는 작업을 말한다.

② TS에 의한 방사법으로 삼각점에서 지구계점을 측정하는 단위 및 허용범위는 다음 표와 같다.

구 분	방 법	단 위	교차의 허용범위
수평각 측정	1대회	20초	-
연직각 측정	1대회	60초	-
거리 측정	2회 측정	㎜	5㎜

제107조(지구계점 계산) ① “지구계점 계산”이란 지구계점 관측 결과를 기초로 지구계점 위치, 지구계점 간 거리, 방향각 및 시행지구 총면적을 구하는 작업을 말한다.

② 시행지구 총면적은 제1항에서 얻은 좌표를 사용하여 계산한다.

제108조(지구계 성과점검) ① 지구계점에 대한 성과를 점검하기 위해 지구계의 점 간 거리를 측정한 결과와 계산 결과값을 비교하여 실시한다.

② 지구계점 간 거리의 허용범위는 30m 이상은 거리의 1/3,000, 30m 미만은 1㎝로 한다.

제109조(지구계측량도 작성) ① “지구계측량도 작성”이란 지구계측량결과에 따라 지구계측량도를 작성하는 작업을 말한다.

② 지구계측량도는 지구계점 좌표를 원도상에 전개하고 인접하는 지구계점 간 거리 및 방향각을 기록하여 작성한다.

제110조(확정측량) “확정측량”이란 구획정리사업의 사업계획(이하 “사업계획”이라 한다)에서 정해진 가구 및 획지와 같은 사업의 환지설계(이하 “환지설계”라고 한다)에서 정해진 가구 및 획지에 대하여 그 위치, 형상 및 면적을 확정하는 작업을 말하며, 가구확정측량과 획지확정측량으로 구분한다.

제111조(정의) 확정측량에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “중심점”이란 도로, 수로 등의 중심선상의 교차점과 굴곡점을 말한다.

2. “가구”란 사업계획에서 정해진 공공용지 및 시행지구 지구계에 둘러쌓인 택지구역을 말한다.

3. “가구점”이란 가구가 형성하는 다각형의 정점을 말한다.

4. “획지”란 환지설계에서 정해진 환지 또는 환지를 사용·수익할 수 있는 권리 목적이 되는 환지를 말한다.

5. “가구정점”이란 가구를 형성하는 두 선이 만나는 점을 말한다.

6. “획지점”이란 가구점 이외의 획지경계를 나타내는 데 필요한 점을 말한다.

7. “공공시설용지”란 공공시설용으로 제공하는 토지를 말한다.

8. “택지”란 공공시설용지 이외의 토지를 말한다.

제112조(확정측량원도 등의 축척과 정확도) 가구확정측량원도 및 획지확정측량 원도는 축척 1/500을 표준으로 하고, 수평위치에 대한 도상거리 공차는 0.4㎜ 이내로 한다.

제113조(측량표지 설치) 확정측량에서 가구점 및 획지점을 위한 측량표지 설치는 구획정리사업 완료 전에는 나무 말뚝 등의 임시 표지를 설치하고, 완료 후에는 콘크리트 말뚝이나 플라스틱 말뚝 등을 설치한다.

제114조(가구확정측량) “가구확정측량”이란 가구점의 위치, 가구의 위치, 형상 및 면적을 산출하고, 현지에 표시해서 확정하는 작업을 말한다.

제115조(확정측량의 공정별 작업구분 및 순서) 확정측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업준비

2. 중심점 및 가구점 계산

3. 가구면적 확정계산

4. 중심점 및 가구점의 설치

5. 점검측량

6. 가구확정측량원도 작성

7. 성과 등의 정리

제116조(중심점 및 가구점 계산) ① “중심점 및 가구점 계산”이란 사업계획서에서 설계된 중심점 및 가구점에 대하여 위치, 거리 및 방향각을 계산하는 작업을 말한다.

② 중심점계산은 삼각점 성과 및 그 외의 계산 결과를 기초로 중심점의 좌표를 구하고, 중심점 간의 거리 및 방향각을 구한다.

③ 가구점계산은 제2항에 따른 중심점의 계산결과를 기초로 가구점의 좌표를 구하고, 가구점 간의 거리 및 방향각을 구하며, 표준적인 우절장은 다음 표와 같다. 다만, 공공측량시행자가 지시하거나 승인했을 경우에는 더 길게 할 수 있다.

폭		4		6		8		10		12		15		20		25		30		35		40m 이상
폭	가각	90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°		90°
		120°	60°	120°	60°	120°	60°	120°	60°	120°	60°	120°	60°	120°	60°	120°	60°		120°	60°	120°	60°	120°
40m 이상		-		-		-		-		6		8		10		10		10		10		12
		-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	15
35		-		-		-		-		6		8		10		10		10		10		10
		-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
30		-		-		-		5		6		8		10		10		10		10		10
		-	-	-	-	-	-	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
25		-		-		-		5		6		8		10		10		10		10		10
		-	-	-	-	-	-	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
20		-		5		5		5		6		8		10		10		10		10		10
		-	-	-	6	-	6	4	6	5	8	6	10	8	12	8	12	8	12	8	12	8	12
15		-		5		5		5		6		8		8		8		8		8		8
		-	-4	4	6	4	6	4	6	5	8	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
12		-		5		5		5		6		6		6		6		6		6		6
		-	4	4	6	4	6	4	6	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8
10		3		5		5		5		5		5		5		5		5		-		-
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	-	6	-	6
8		3		5		5		5		5		5		5
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
6		3		5		5		5		5		5		-
		2	4	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
4		3		3		3		3
		2	4	2	4	2	4	2	4

제117조(가구면적 확정계산) ① “가구면적 확정측량”이란 중심점 및 가구점 계산 결과를 기초로 가구면적을 구하고, 그 면적을 확정하는 작업을 말하며, 총면적에 대한 교차는 1/200 이내로 한다.

② 가구면적 확정계산은 중심점 및 가구점 계산에서 얻어진 가구점의 좌표를 이용하여 가구마다의 면적을 구한다.

제118조(중심점 및 가구점 설치) ① “중심점 및 가구점 설치”란 중심점 계산과 가구점계산으로 구한 중심점 및 가구점 위치를 삼각점으로부터 측정하고, 해당 중심점 및 가구점을 현지에 설치하는 작업을 말하다.

② 삼각점 좌표와 설치하고자 하는 중심점 또는 가구점과의 좌표를 사용하여 기준점과 이 점들까지의 거리 및 방향각을 계산하고, 설치 시에 이를 사용한다.

③ 중심점 및 가구점 설치는 제2항에 따라 계산된 거리 및 방향각을 이용해서 현지에 말뚝 등을 설치하되, 거리는 50m 이내로 한다.

제119조(점검측량) 점검측량은 설치된 중심점 간 또는 가구점 간의 거리에 대하여 현지에서 측정한 결과와 중심점 및 가구점 계산 결과를 비교하여 실시하며, 점 간 거리의 교차 허용범위는 다음 표와 같다. 다만, 공공측량시행자는 가옥 및 시가지 밀집지의 가구점이나 중심점에 대해서는 허용범위를 완화할 수 있다.

구 분	허용 범위
중심점	30m 이상에 있어서는 1/3,000, 30m 미만은 10㎜
가구점	25m 이상에 있어서는 1/2,500, 25m 미만은 10㎜

제120조(가구확정측량원도 작성) ① “가구확정측량원도 작성”이란 가구확정측량 결과를 기초로 가구확정측량원도를 작성하는 작업을 말한다.

② 가구확정측량원도는 도곽을 기입한 원도에 지구계점, 중심점 및 가구점의 좌표를 전개하여 작성한다.

제121조(획지확정측량) “획지확정측량”이란 가구확정측량 성과를 토대로 획지점 위치, 형상 및 면적을 산출하여, 현지에 표시하는 작업을 말한다.

제122조(확정측량의 공정별 작업구분 및 순서) 확정측량의 공정별 작업구분 및 순서는 다음 각 호와 같다.

1. 작업준비

2. 획지점 계산

3. 획지면적 확정계산

4. 획지점 설치 측량

5. 획지확정측량원도 작성

6. 성과 등의 정리

제123조(획지점 계산) ① “획지점 계산”이란 환지설계에서 정해진 획지면적과 기타 획지에 관한 여러 조건을 기초로 획지의 변장 및 획지점의 위치를 구하는 작업을 말한다.

② 획지변장 계산은 환지설계에서 정해진 획지의 형상, 전면 폭, 면적 등의 조건에 기초하여 획지의 변장 및 방향각 또는 내각을 구하여 계산한다.

③ 획지점의 계산은 가구확정측량 성과 및 제2항에 따라 계산된 결과를 기초로 획지점좌표를 계산한다.

제124조(획지면적 확정계산) ① “획지면적 확정계산”이란 획지점의 계산결과를 기초로 획지면적을 구하고, 그 면적을 확정하는 작업을 말하며, 가구면적과의 교차는 1/500 이내로 한다.

② 획지면적 확정계산은 획지점좌표를 이용하여 좌표면적계산이나 전산처리로 구한다.

제125조(획지점 설치측량) ① “획지점 설치측량”이란 획지점 계산으로 구한 획지점 위치를 삼각점으로부터 측정하고, 해당 획지점을 현지에 설치하는 작업을 말한다.

② 계산은 삼각점과 획지점 간 좌표로부터 해당 두 점 간의 거리 및  방향각을 계산한다.

③ 획지점 설치는 제2항에서 구한 거리 및 방향각을 이용하여, 현지에 말뚝 등을 설치한다. 장애물이 있는 경우에는 강테이프 등을 이용하여 가구점 간 획지변장 폭을 지정할 수 있다.

제126조(점검측량) ① 점검측량은 설치한 획지점 간 또는 획지점과 가구점 간 계산거리와 현지에서의 측정결과를 비교하여 점검하며, 점 간 거리의 교차허용범위는 1/2,000로 한다. 다만, 20m 미만은 10㎜로 한다.

제127조(획지확정측량원도 작성) ① “획지확정측량원도 작성”이란 획지확정측량 결과를 기초로 획지확정측량원도를 작성하는 작업을 말한다.

② 획지확정측량원도는 도곽선을 기입한 원도에 지구계점, 가구점  및 획지점의 좌표를 전개하여 작성한다.

제6장 지하시설물측량

제128조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “지하시설물(이하 “시설물”이라 한다)”이란 도로 및 도로부대시설물과 다음 각 목의 시설물을 말한다.

가. 도로법 제2조에 따른 도로 및 부속시설물

나. 수도법 제3조에 따른 상수관로 및 부속시설물

다. 하수도법 제2조에 따른 하수관로 및 부속시설물

라. 도시가스사업법 제2조에 따른 가스관로 및 부속시설물

마. 전기통신기본법 제2조에 따른 통신관로 및 부속시설물

바. 전기사업법 제2조에 따른 전력관로 및 부속시설물

사. 송유관안전관리법 제2조에 따른 송유관로 및 부속시설물

아. 집단에너지사업법 제2조에 따른 난방열관로 및 부속시설물

자. 그 밖의 신호 및 가로등과 관련된 지하시설, 지하철 및 ITS 관련 지하시설, 지하에 설치된 케이블TV 및 유선선로, 공동구, 지하도 및 지하상가 시설 등과 같이 공공의 이해관계가 있는 지하시설물

2. “지하시설물측량”이란 시설물을 조사, 탐사하고 위치를 측량(시설물의 위치를 육안으로 확인할 수 있는 상태에서 측량하는 것을 포함한다)하여 도면 및 수치로 표현하고 데이터베이스로 구축하는 것을 말한다.

3. “지하시설물도”란 지하시설물 기본도를 기초로 일정한 기호와 축척으로 표시한 도면을 말한다.

4. “조사”란 시설물의 제원과 속성을 직접 현장에서 확인하는 것을 말한다.

5. “탐사”란 지하에 매설된 시설물의 위치와 깊은 정도(이하 “심도”라 한다)를 탐사기기로 측정하는 것을 말한다.

6. 삭제

7. 삭제

8. “지하시설물 기본도(이하 “기본도”라 한다)”란 지하시설물도 작성에 기초가 되는 축척 1/1,000, 1/2,500의 수치지도 또는 이미 제작된 지하시설물도를 말한다. 다만, 축척 1/1,000 수치지도와 1/2,500 수치지도가 없는 지역에는 국토지리정보원장이 간행한 수치지도 중 가장 큰 축척의 수치지도를 말한다.

9. “정위치편집”이란 시설물의 측량결과를 표준코드 등을 이용하여 편집하거나, 시설물에 대한 현지조사 결과를 이용하여 이미 제작된 지하시설물도를 수정·보완하는 작업을 말한다.

10. “구조화편집”이란 데이터 간 상호관계를 파악하기 위하여 정위치편집된 지하시설물도를 기하학적, 논리적 형태로 구성하는 작업을 말한다.

11. “도면제작편집”이란 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집된 성과를 「지도도식규칙」 및 표준도식에 따라 편집하는 작업을 말한다.

12.  “탐사불가구간(이하 “불탐”이라 한다)”이란 탐사가 불가능한 지역으로서 지하시설물도에 탐사불가로 명시하는 구간을 말한다.

13. 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」을 적용한다.

14. “밀폐공간”이란 산소결핍, 유해가스로 인한 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제1호에 따른 장소 중 지하시설물 측량과 관련된 것을 말한다.

15. “산소결핍”이란 공기 중의 산소농도가 18퍼센트 미만인 상태로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제4호에서 정한 것을 말한다.

16. “유해가스”란 밀폐공간에서 탄산가스·황화수소 등의 유해물질이 가스 상태로 공기 중에 발생하는 것으로서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제2호에서 정한 것을 말한다.

17. “적정공기”란 산소농도의 범위가 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만, 탄산가스의 농도가 1.5퍼센트 미만, 황화수소의 농도가 10피피엠 미만인 수준의 공기로 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조제3호에서 정한 것을 말한다.

제129조(지하시설물 종류) 삭제

제130조(지하시설물측량 절차) 지하시설물측량 작업절차는 다음 각 호와 같다. 다만, 공공측량시행자의 필요에 따라 일부를 변경하거나, 생략할 수 있다.

1. 작업계획 및 준비

2. 조사

3. 탐사

4. 시설물의 위치측량

5. 지하시설물 원도 작성

6. 대장조서 및 속성 DB 작성

7. 삭제

8. 정위치편집

9. 구조화편집

10. 도면제작편집

11. 성과 등의 정리

제131조(지하시설물도 관리) 삭제

제132조(시설물 측량기기) 시설물 측량에 사용되는 기기는 법 시행규칙 제102조 별표9에 따라 성능검사를 받은 장비를 사용하며, 기기의 성능기준은 다음 표와 같다.

기기		성능	판독범위
지하시설물 측량기기 (탐사기기)	금속관로 탐지기	평면위치 20㎝, 깊이 30㎝	관경 80㎜ 이상, 깊이 3m 이내의 관로를 기준으로 한 것
	비금속 관로탐지기	평면위치 20㎝, 깊이 40㎝
	맨홀탐지기	매몰된 맨홀의 탐지 50㎝ 이상

제133조(안전관리책임자 지정) 지하시설물 측량작업을 수행하는 사업주는 측량기술자 중에서 각종 안전사고 예방과 안전교육을 담당하는 안전관리책임자를 지정하여 운영하여야 하며 이를 공공측량시행자에게 보고하여야 한다.

제133조의2(안전교육 실시) 안전관리책임자는 밀폐공간에서 작업자를 대상으로 다음 각 호의 내용을 포함하는 안전교육을 사업 착수 전 1회 이상 실시하여야 한다.

1. 유해가스 종류, 유해·위험성

2. 유해가스 농도 측정방법

3. 공기호흡기 등 보호구 사용방법 및 보수점검요령

4. 해당 작업 시 주의사항

5. 공정별 표준작업요령

6. 사고 발생 시 대처요령

7. 응급처치요령

8. 그 밖의 안전보건상 조치 등

제133조의3(감시인 배치 등) ① 안전관리책임자는 작업자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 상시 작업 상황을 감시할 수 있도록 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다.

② 감시인은 밀폐공간에서 작업하는 작업자가 질식 등 이상이 있을 경우에 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 이를 즉시 안전관리책임자에게 알려야 한다.

③ 재해자 구조요청 후 감시인 등이 재해자 구조를 위해 밀폐공간 내로 들어갈 경우에는 반드시 호흡용보호구를 착용해야 한다. 이를 위해 반드시 호흡용보호구를 2대 이상 비치하여야 한다.

제133조의4(긴급 구조훈련) 사업주는 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 작업자에게 비상연락체계 운영, 구조용 장비 사용, 송기마스크 착용 및 응급처치 등에 관한 훈련을 최초 작업 착수 전에 1회 이상 실시하고, 그 결과를 공공측량시행자에게 보고하여야 한다.

제133조의5(안전작업절차) ① 지하시설물 조사를 위한 밀폐공간 작업 시에는 다음 각 호의 절차에 따라 작업을 수행하여야 한다.

1. 밀폐공간에 출입하기 전에 반드시 산소 및 유해가스농도를 측정하여 유해가스 존재유무를 확인한다.

2. 유해가스농도 측정 후 측정결과와 환기 시간 등을 별표51의 지하시설물 안전보건 작업일지에 작성한다.

3. 밀폐공간의 유해가스 제거 및 적정 공기 상태 유지를 위하여 환기를 한다. 다만, 공간적 특성이나 작업의 성질상 환기하기가 곤란하여 작업자에게 송기마스크 등을 지급하여 착용하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 환기 후 밀폐공간의 유해가스농도를 재측정하여 적정 공기 상태일 경우에만 출입하여야 한다.

5. 작업자는 산소농도측정기를 휴대하고 질식사고 발생 시 용이한 구조를 위해 지상과 구명밧줄을 연결한 후 밀폐공간에 진입하여야 한다. 이때 산소농도측정기를 통해 산소결핍 여부를 수시로 확인하여야 한다.

6. 밀폐공간 내 질식사고 예방과 차량 통제 등을 위하여 별표52의 안전작업 배치도에 따라 안전조치를 실시하여야 한다.

② 밀폐공간에 출입하고자 할 경우에는 지하시설물 관리기관과 사전 협의하여야 한다.

③ 시설물 관리기관은 안전대책 및 시설물과 관련된 모든 측량조건을 측량기술자에게 설명하거나 관련자를 입회시킨다.

④ 야간작업을 할 때에는 야간 안전대책을 수립·시행한다.

⑤ 관리기관이 시설물 측량용역을 발주하고자 할 때에는 안전관리를 위해 필요한 비용을 설계에 계상한다.

제133조의6(유해가스농도 측정방법) ① 밀폐공간의 유해가스농도 측정 시 산소농도, 황화수소농도, 일산화탄소농도 및 가연성가스(매탄) 측정이 모두 가능한 혼합가스농도측정기를 사용하여야 한다.

② 유해가스 측정 시에는 반드시 밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 밀폐공간의 상부, 중간, 하부의 각 지점별 농도를 측정한다.

제133조의7(안전장비 종류) 지하시설물 측량을 위한 밀폐공간 작업 시 구비해야 할 안전장비 종류는 별표53과 같다.

제133조의8(응급조치) ① 밀폐공간작업장에서는 평상시에 응급 비상연락체계가 항상 유지되어 있어야 하며, 응급 재해자가 발생하였을 때는 병원 또는 구조대에 연락함과 동시에 그 재해자가 의사의 치료를 받을 수 있기 전까지 적절한 조치를 하여야 한다.

② 응급조치 시에는 다음 사항을 주의 깊게 관찰하고 그 내용을 의사에게 정확히 전달하여 치료에 참고하도록 하여야 한다.

1. 호흡하고 있는지 확인하여야 한다. 호흡이 정지되어 있으면 머리를 뒤로 젖히거나 아래턱을 밀어내어 기도를 열어주고 다시 확인하여야  한다.

2. 재해자의 체온을 유지하도록 보온하여야 한다.

3. 재해자를 운반할 때는 서두르지 말고 재해자의 마음을 가라앉히고 되도록 상처를 건드리지 않도록 주의하여 운반하여야 한다.

③ 구조된 재해자의 응급조치요령(심폐소생술)은 별표54와 같다.

제133조의9(안전이행확인서) 공공측량시행자는 지하시설물측량수행자에게 밀폐공간 출입작업에 관한 주의사항을 주지시키고 해당 용역사업 계약 시 별표55의 안전이행확인서를 제출토록 하여야 한다.

제134조(지하시설물도 작성시기) 시설물 관리기관은 시설물을 설치·변경한 때에는 공사가 완료되기 전 시설물이 노출된 상태에서 측량을 하여 시설물도를 작성하여야 하며, 폐기 등의 사유가 발생한 때에는 시설물도를 수정하여야 한다.

② 삭제

제135조(지하시설물 측량 계산결과 단위) 삭제

제136조(작업계획 및 준비) ① 시설물 측량을 체계적으로 하기 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 작업계획서를 작성한다.

1. 작업방법 및 품질관리 계획

2. 현장답사 및 기초자료 수집 계획

3. 세부공정표

4. 측량기기 및 탐사장비 점검 계획

5. 인원과 기기 투입 계획

6. 보안 및 안전관리 계획

② 시설물을 측량하기 전 다음 각 호의 사항을 미리 갖추어 놓고 필요한 자료를 조사(이하 이 조에서 “기초조사”라 한다) 또는 수집한다.

1. 토지 및 건물 출입증

2. 조사 및 탐사에 필요한 안전기기

3. 기준점성과, 기본도 등의 각종 측량성과

4. 도로의 노선번호, 포장재질 등과 도로시설물 관리대장 등의 기초자료

5. 관로의 재질, 관경 및 설치연도 등의 자료

6. 시설물 특성 및 성질 등의 속성정보

7. 시설물의 위치에 관한 자료 및 도면

8. 시설물 관리대장 및 조서

9. 시공당시 설계도면 또는 준공측량도면

10. 기타 시설물 측량에 필요한 자료

③ 기초조사 또는 수집한 자료를 이용하여 다음 각 호와 같이 지하시설물 편집도를 작성하고 조사·탐사 및 측량에 활용한다.

1. 편집도의 축척은 기본도 축척과 동일하게 하고 도지의 재질, 두께 및 규격은 정해진 기준에 따른다.

2. 편집도는 축척 1/1,000, 1/2,500의 수치지도를 5백분의 1로 확대·출력한 도면을 원칙으로 한다. 다만, 축척 1/1,000의 수치지도와 1/2,500의 수치지도가 없는 지역에 대해서는 국토지리정보원장이 간행한 수치지도 중 가장 큰 축척의 수치지도를 사용할 수 있다.

3. 휴대용 정보기기를 이용할 경우에는 별도의 출력을 하지 않고 저장된 수치지도를 편집도로 사용할 수 있으며, 이 경우 편집도의 정확도는 제37조를 준용한다.

4. 편집도의 정리 및 작성은 별표46의 시설물 제원표기방법 및 재질약어표에 따른다.

제137조(지하시설물 기도) 삭제

제138조(시설물 조사, 탐사 대상 및 범위) ① 시설물 조사 및 탐사 대상은 다음 각 호와 같다. 다만, 이 규정에서 정하는 것을 제외하고는 시설물 관리기관별로 따로 정할 수 있다.

1. 폭이 4m 이상인 도로 및 도로부대시설물

2. 관경이 50㎜ 이상인 상수관로 및 부속시설물

3. 관경이 200㎜ 이상인 하수관로 및 부속시설물

4. 관경이 50㎜ 이상인 가스관로 및 부속시설물

5. 관경이 50㎜ 이상인 통신관로 및 부속시설물

6. 관경이 100㎜ 이상인 전기관로 및 부속시설물

7. 모든 송유관

8. 모든 난방열관

② 조사 및 탐사 범위는 별표 45와 같으며, 「지방자치단체의 도로 및 상ㆍ하수도의 시설물관리를 위한 범용프로그램의 기본설계서 및 품질인증기준(건설교통부 고시 제2003-286호, 2003.11.25)」과 「도로기반시설물정보 통합관리에 관한 지침(건설교통부 훈령 제390호, 2003.01.30)」을 준용하며, 이 규정에서 정하는 것을 제외하고는 시설물관리기관별로 정할 수 있다.

1. 삭제

2. 삭제

제139조(조사) ① 시설물을 탐사, 측량하기 전에 시설물편집도를 이용하여 육안으로 확인이 가능한 지상시설물의 명칭 및 제원 등 속성자료를 조사한다.

② 조사는 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 현지조사는 조사시점을 기준으로 하여 노출된 지상부분시설물은 모두 조사하고 지하부문 시설물은 입력기준에서 정한 사항을 조사한다.

2. 시설물을 조사할 때에는 맨홀 등의 뚜껑을 열고 그 속성을 조사한다.

3. 조사한 자료는 출력도면 및 수치도면에 표시하고 측량도면에 정리한다.

4. 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 공공측량 시행자가 정한 것을 추가 조사할 수 있다.

③ 기본도상의 지형·지물이 실제 지형·지물과 현저히 달라 정확도를 유지할 수 없을 때에는 도로 선형 또는 기준이 될 수 있는 지형·지물을 선정하여 시설물에 대한 현지보완측량(판독곤란 또는 도화가 불가능한 지형·지물과 사진촬영 후 변화가 생긴 지역을 현지에서 조사 측량하는 것을 말한다)을 실시하여야 한다.

④ 조사 및 현지보완측량 결과를 기본도에 추가 편집하여 시설물 측량에 이용할 수 있도록 한다.

제140조(탐사) ① 삭제

② 여러 종류의 시설물을 동시에 탐사할 경우에는 종류별로 구분하여 탐사한다.

③ 금속관로, 비금속관로 및 케이블 등 시설물의 재질에 따라 적합한 시설물 탐사방법을 선택한다.

④ 시설물의 평면위치는 관로 중심선을 기준으로 하며, 깊이는 지표면에서 시설물의 상단까지로 한다.

⑤ 도로 중심선을 기준으로 가로로 매설되어 있는 시설물을 탐사할 경우에는 가로방향 탐사기기 등을 이용하여 탐사할 수도 있다.

⑥ 시설물에 대한 탐사간격은 20m 이하로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 간격에 관계없이 반드시 탐사를 실시한다.

1. 지하시설물이 교차·분기하거나 상태가 바뀌는 경우

2. 지하시설물이 곡선구간인 경우

3. 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 경우

4. 제3호에 따라 맨홀 및 변실을 조사할 때에는 관로의 재질, 지름 및 설치연도 등의 자료(속성자료)에 대한 직접 또는 자료조사를 병행한다.

⑦ 시설물 탐사 오차의 허용 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 금속관로의 경우 매설깊이가 3.0m 이하인 경우에는 평면위치 ±20㎝, 깊이 ±30㎝ 이내로 하며, 3.0m를 초과하는 경우에는 별도로 정할 수 있다.

2. 비금속관로의 경우 매설깊이가 3.0m 이하인 경우는 평면위치 ±20㎝, 깊이 ±40㎝ 이내로 하며, 3.0m를 초과하는 경우에는 별도로 정하여 사용할 수 있다.

3. 확인 굴착의 경우는 지상측량의 정확도를 준용한다.

4. 직경이 100㎜ 이하인 비금속관로에 대하여는 시설물 관리기관별로 따로 정할 수 있다.

⑧ 시설물 위치 탐사가 가능하도록 보조장치(리드선 등)가 설치된 비금속관로를 보조장치를 이용하여 탐사한 경우에는 해당 비금속관로를 금속관로로 본다.

⑨ 확인 굴착의 경우는 이를 실측성과로 본다.

제141조(지하시설물별 기본탐사 대상) 삭제

제142조(위치측량) ① 신규로 매설되는 시설물의 위치는 다음 각 호의 방법으로 측량한다.

1. 시설물 공사가 완료된 후, 굴착된 땅을 되메우기 전에 스타프 및 스틸자 등을 이용하여 기준위치(C)를 중심으로 매설관로의 이격거리(a) 및 깊이(b)를 실측한다.

2. 실측 간격은 20m를 기준으로 하되, 관의 곡선부분 및 관종･관경의 변경 등 특이사항이 있을 경우에는 별도 측정한다.

횡단면도 - 되메우기 전 실측

3. 사진촬영은 되메우기 전 지거측량 실측장면(깊이 및 보차도 경계석에서의 이격거리 등)과 지거측량 기준점 또는 표식 등을 다른 측량작업자가 알아볼 수 있도록 촬영(근경, 원경)한다.

4. 지거측량 기준점은 측량기준점을 활용하거나 없을 경우 GPS측량 등을 통해  ‘P’지점 좌표(X, Y, Z)를 취득한다.

5. 지거측량 기준점(‘P’)에서 토털스테이션 또는 GPS측량기기 등을 이용하여 측점(C.0, C.1, ... , C.n)을 절대측량하여 측점별 좌표((X0, Y0, Z0)～(Xn, Yn, Zn))를 취득한다.

평면도 - P점을 이용한 C점의 절대좌표 측량

② 이미 설치된 시설물의 위치측량은 조사 및 탐사된 지점만을 대상으로 한다.

③ 위치측량 정확도는 10㎝ 이내를 허용오차로 하며, 높이 및 좌표 등의 단위는 m로 하고, 소수 둘째자리까지 한다.

④ 지형·지물을 기준으로 시설물을 측량할 경우 반드시 측량의 기준이 되는 지형·지물에 대한 상세한 점의 기록을 작성하여야 하며, 기준이 되는 지형·지물에서 이격거리(인도 경계석이 도로와 접한 면으로부터 수직이격거리를 말한다)에 의하여 측량할 수 있다.

⑤ 기준점을 이용한 시설물 측량은 다음 각 호의 방법으로 한다.

1. 측량기준점을 이용하여 일정거리 또는 도엽별로 기준점표지(X, Y, Z)를 설치한다.

2. 기준점표지는 제2편에서 정한 측량방법에 따라 설치하고, 기준점표지를 기준으로 시설물의 주요관로 및 맨홀 등의 위치를 측정한다.

3. 측량의 정확도는 제3편제2장(지상현황측량)을 준용한다.

⑥ 지하시설물 기본도를 이용하여 지표면상의 표고를 측정하기 어려울 경우에는 지점마다 지표면의 표고에 대하여 별도의 수준측량을 할 수 있다. 이 경우 수준 측량은 직접 또는 간접측량 방식으로 한다.

⑦ 도로 재포장 등에 따라 시설물의 심도가 변할 경우 이를 수정하여야 한다.

제143조(지하시설물 원도 작성) ① 제136조제3항의 편집도와 조사, 탐사한 자료 및 위치측량 성과를 정리하여 지하시설물 원도를 작성한다.

② 원도의 용지규격은 다음 각 호와 같다.

1. 용지의 크기는 50㎝×75㎝를 표준으로 한다. 다만, 공공측량시행자와 협의한 경우에는 그 크기를 변경할 수 있다.(예 : 60㎝×60㎝)

2. 용지는 상온·상습에서 신축 0.05% 이하, 두께 0.1㎜ 이하로 단면이 폴리에스테르 필름으로 피복되었거나 또는 동등 이상으로 한다.

③ 원도의 구획은 「수치지도작성작업규칙」을 원칙으로 한다. 다만, 공공측량시행자와 협의한 경우 구획을 변경할 수 있다.

④ 난외주기에 포함될 사항은 아래와 같으며, 제1호부터 제3호까지는 도면 상단부에, 제4호와 제5호는 하단부에 주기한다.

1. 도엽명

2. 축척

3. 인접도엽의 도엽번호

4. 수치지도 제작(촬영 및 조사)연도

5. 그 밖의 시설물과 관련된 사항

제144조(대장조서 및 속성DB 작성) ① 삭제

② 탐사가 완료되면 다음 각 호와 같은 내용을 대장조서에 기재한다.

1. 작업일자

2. 작업내용

3. 사용기기

4. 작업방법

5. 작업자의 인적사항

6. 탐사기기 성능 범위를 초과하는 등 시설물을 탐사하는 것이 기술적으로 곤란한 경우 그 지역의 위치와 사유

③ 자료수집과 현지조사 및 탐사를 통하여 수집한 속성자료와 관계 법령에 따라 작성한 지하시설물 관리대장 항목 중 필요한 사항을 입력한다. 이 경우, 속성자료는 도형자료와 서로 연결될 수 있도록 입력한다.

제145조(지하시설물도 작성) 삭제

제146조(지하시설물의 표현방법) 삭제

제147조(지하시설물 입력) 삭제

제148조(지하시설물 정위치 편집) ① 정위치편집은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 정위치편집 작업은 도엽 단위로 하고 표준코드(도엽코드·지형코드·도로기반시설물 레이어코드 및 속성코드를 말한다) 및 심볼을 사용한다.

2. 시설물의 레이어코드 및 속성코드는 「수치지형도작성작업규정」 별표1 및 국가공간정보 표준을 준수한다.

3. 지하시설물 관로 입력은 관 속 내용물이 흐르는 방향으로 입력하는 것을 원칙으로 하고, 그 흐름의 방향을 파악할 수 없는 경우에는 도면의 상단에서 하단, 좌측에서 우측 방향의 순서로 입력한다.

4. 관로를 입력할 때에는 시설물의 맨홀, 제수변, 밸브 등을 기준으로 해서 관로를 분리하여 입력하며, 점형자료(맨홀, 제수변, 밸브)의 중앙에서 관로를 끊어준다. 다만, 계획기간의 요청에 따라 달리할 수 있다.

5. 관로의 위치정보 및 속성정보가 달라지거나 분기 또는 합쳐지는 등 다음 각 목에 해당하는 경우는 반드시 접합점(NODE)을 생성한다

가. 지하시설물의 관경 또는 재질 등 속성자료가 변경되는 지점

나. 시설물이 교차·분리되거나 상태가 바뀌는 지점

다. 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 지점

라. 그 밖에 시설물 관리상 필요하다고 판단되는 지점

6. 관로가 횡단할 경우에는 분리기호를 교차점에 별도로 표시하고, 통과하도록 입력한다.

7. 맨홀 및 심볼 등이 중복될 경우에는 중복하여 입력한다.

8. 관로가 변류 및 제어기 등과 만날 경우에는 관로 위의 접합부에 심벌을 부여한다. 이 경우, 심벌입력은 관로 방향과 동일한 방향으로 입력한다.

9. 정위치편집이 완료되면 시설물을 정위치편집한 파일은 별도 작성하여 보관한다.

10. 하수 관로의 시․종점 및 실측 지점마다 관로 상단의 절대높이 값(Z)을 입력한다.

② 정위치편집한 도면에 표시하는 시설물의 종류별 기본색상은 다음 각 호와 같다.

1. 도로 시설은 「수치지도작성작업규칙」 또는 「지도도식규칙」을 적용한다.

2. 상수도 시설은 청색(0,0,255)으로 한다.

3. 하수도 시설은 보라색(255,0,255)한다. 다만, 계획기관의 요구에 따라 동일한 색상의 심벌로 시설물 종류를 다음 각 목과 같은 방법으로 세분할 수 있다.

가. 오수관로  보라색   ─── · ───

나. 우수관로  보라색   ───‥───

4. 가스시설은 황색(255,102,0)으로 한다.

5. 통신시설은 녹색(0,255,0)으로 한다.

6. 전기시설은 적색(255,0,0)으로 한다.

7. 송유관 시설은 갈색(153,102,0)으로 한다.

8. 난방열관 시설은 주황색(255,102,204)으로 한다.

③ 시설물의 제원은 다음 각 호와 같이 표기한다.

1. 매설물의 연장은 맨홀과 맨홀 사이의 거리를 기록하는 것을 원칙으로 하되, 경우에 따라서는 분기점, 관경의 변화점, 매설연도의 상이점 등을 적용하여 기입할 수 있다.

2. 두 개 이상의 동일 공종관이 서로 교차하여 합류될 경우에는 합류와 같이 표시하며, 분리될 경우에는 분리기호(심볼)를 교차점에 별도로 표시하고, 상월, 하월로 구분한다.

합류

분리

(상월)

(하월)

3. 같은 지점에 동일 공종으로 각기 다른 2개 이상의 재질, 규격의 시설물이 매설되어 있을 경우에는 한 선분 위에 그 제원을 2줄 이상으로 각각 기입한다.

4. 동일한 제원으로 맨홀과 맨홀 사이의 거리가 협소할 경우에는 기록 제원 중 연장만 표시한다.

5. 하수시설의 경우 유수방향을 관의 연결부나 끝부분 및 접합점에 ‘→’와 같이 화살표로 표시한다.

6. 각 제원의 표시 방법은 다음 각 목과 같다.

가. 매설연도는 연도(예 : 1991)만 표시한다.

나. 재질은 약어표에 따라 작성한다.

다. 관경은 원형, 각형 구분으로 구분하고 공칭 지름을 ㎜단위로 작성한다.

라. 연장은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

마. 매설깊이는 지하시설물 상단의 거리를 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

바. 관로수량은 규격별 수량(예 : ∅200×6)을 기입한다.

사. 1991년에 매설한 흄관 원형 구경 500㎜, 연장 25m, 지하시설물 상단의 매설깊이 1.2m인 경우, 다음과 같이 방법으로 표기한다.

1991/HP/∅500/L25/D1.2

아. 박스 구조물은 「연수＠폭×높이」로 표기하고, m단위로 소수 첫째자리까지 표기한다.

자. 도로폭은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

7. 특수한 지하시설물은 다음 각 목과 같이 표기한다.

가. R.C BOX(하수), 공동구, 체신구, 그 밖의 대형 지하시설물의 평면도 표시방법은 그 구조물의 높이에 관계없이 폭이 1.5m 이상일 경우에는 다음 그림과 같이 실제 폭을 실선으로 표시하고 규격은 폭×높이로 기록하며, 다른 사항은 제3항의 제원표시방법을 따른다.

1988/RC BOX/1.5×1.5/L100/D1.5

실제의 내경

나. 하천 복개 구조물도 R.C BOX와 같이 표시하고, 측벽이 수직이 아닌 경우 그 폭은 상부 슬랩(Slab) 폭으로 기록한다.

다. 원형관의 관경이 1,500㎜ 이상일 경우에는 내경을 실제 폭으로 표시한다.

④ 도로시설물의 제원 표기방법은 다음과 같다.

1. 도로시설물은 형태적 특성에 따라 점형, 선형, 면형으로 분류하고 각각의 재원 조사 및 표기는 국가공간정보 표준을 준수한다.

2. 점형시설물인 가로수의 제원 표시 예시는 다음과 같다.

가. 수종(예 : 느티나무)을 표시한다.

나. 직경은 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

다. 수목보호판 유무(예 : 보호판 유)를 표시한다.

라. 지주대유무(예 : 지주대 유)를 표시한다.

느티나무/흉20/보호판 유/지주대 유

3. 선형시설물인 방호울타리의 제원은 다음 각 목과 같이 표시한다.

가. 방호울타리종류(예 : 가드레일)를 표시한다.

나. 재질(예 : 스테인리스)을 표시한다.

다. 높이는 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

가드레일/스테인레스/H=1.0

4. 면형시설물인 중앙분리대는 다음 각 목과 같이 표시한다.

가. 분리대종류(예 : 녹지대)를 표시한다.

나. 폭원과 높이를 m단위로 소수 둘째자리에서 반올림한다.

녹지대/B=0.5/H=0.9

제149조(지하시설물도 입력) 삭제

제150조(정위치 편집 정확도) 삭제

제151조(구조화편집) ① 데이터 간 상관관계를 파악하기 위하여 정위치편집된 시설물을 기하학적인 형태로 구성한다.

② 구조화편집은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 구조화편집은 정위치편집된 시설물의 필요한 대상을 점, 선, 면 및 네트워크 영역분할의 모델 또는 이를 조합한 기하모델로 편집하며, 이것에 관한 설명서를 작성한다.

2. 정위치편집 파일에 있는 자료가 충분하지 않은 경우에는 다른 점과 선을 이용하여 이를 보완한다.

③ 인접도면 접합은 관로, 관경 및 심도, 도로노선 등 전반적인 도형을 편집기기로 확인한다.

④ 구조화편집이 완료되면 데이터를 기록매체에 수록하여 구조화편집 파일로 보관한다.

제152조(도면제작편집) 도면제작편집은 지도형식으로 출력하기 위하여 정위치편집된 성과를 「지도도식규칙」 및 표준도식에 따라 편집한다.

제153조(성과 등의 정리) ① 시설물을 작성하고자 하는 자는 관련 자료를 효율적으로 이용하여 시설물에 대한 측량작업이 원활하게 완료될 수 있도록 성과를 정리한다.

② 시설물 측량 성과 등은 다음과 같다.

1. 시설물 측량 성과

가. 수집한 관련자료

나. 현지보완측량을 하는 경우 보완측량의 성과

다. 조사결과를 정리한 도면

라. 측량성과

마. 작업조서

바. 그 밖의 자료

2. 시설물 작성의 성과

가. 정위치편집 파일

나. 구조화편집 파일 및 이에 관한 설명서

다. 성과관리 및 점검파일

라. 기타자료

③ 시설물 측량에 대한 목록정보는 「국가공간정보 기본법」제30조제1항에 따라 작성한다.

제154조 삭제

제5편 세계측지계 변환측량

제1장 개설

제155조(세계측지계 변환측량 적용범위) 세계측지계 변환측량 적용범위는 법 제2조제3호에 따라 실시한 공공측량 성과를 세계측지계로 변환할 경우에 적용한다.

제156조(세계측지계 변환측량 작업계획) 세계측지계 변환 시 공공측량시행자는 세계측지계 변환 작업착수 전에 측량성과 좌표변환 방법, 사용하는 주요한 기기, 프로그램, 작업자, 일정 등에 대하여 적절한 작업계획을 수립하고, 법 제17조에 따른 공공측량작업계획서를 작성한다.

제157조(세계측지계 변환 측량성과) 세계측지계 변환 시 법 제18조에 따른 공공측량성과심사를 마친다.

제2장 세계측지계 변환

제158조(1/5,000 이하 축척 지도와 주제도의 세계측지계 변환) ① 1/5,000 이하 축척 지도와 주제도의 세계측지계 변환방법은 다음과 같다.

1. 국가좌표변환계수를 이용한 변환

2. 2차원 Affine 변환

② 법 제2조제10호 및 같은 법 시행령 제4조에 해당하지 않는 주제도는 제1항을 준용한다.

제159조(1/3,000 이상 축척 지도와 주제도의 세계측지계 변환) ① 1/3,000 이상 축척 지도와 주제도의 세계측지계 변환방법은 다음과 같다.

1. 좌표변환계수를 이용한 변환

2. 2차원 Affine 변환

② 법 제2조제10호 및 같은 법 시행령 제4조에 해당하지 않는 주제도는 제1항을 준용한다.

제160조(수치지형도를 이용하지 않은 주제도의 세계측지계 변환) ① 1/5,000 이하 축척 주제도의 세계측지계 변환은 제158조제1항을 준용한다.

② 1/3,000 이상 축척 주제도의 세계측지계 변환은 제159조제1항을 준용한다.

③ 법 제2조제10호 및 같은 법 시행령 제4조에 해당하지 않는 주제도는 제1항과 제2항을 준용한다.

제161조(공통점 측량) 기존 공공삼각점을 세계측지계로 변환하기 위하여 변환계수를 산출하기 위한 공통점 측량은 전체 공공삼각점의 5% 이상, 최소 7점의 공공삼각점을 세계측지계로 측량한 다음 변환계수를 산정하여 변환한다. 단, 공공삼각점이 7점 미만일 경우에는 공공삼각점 전체를 재측량한다.

제162조(공통점 최소 확보 수량) 1/3,000 이상 축척 지도와 주제도를 제159조제1항제2호를 준용하여 변환하는 경우, 이에 이용되는 공통점의 최소 확보 수량은 다음과 같이 계산한다.
[eqn: 10+(도엽수 TIMES {0.25㎢} over {4㎢} )]

제163조(국가삼각점 및 공공삼각점 활용) ① 기존에 측지계에 의한 공공측량성과 제작 시 사용되었던 국가삼각점 및 공공삼각점 중 세계측지계로 변환 완료된 삼각점은 공통점으로 활용할 수 있다.

② 기존의 공공측량성과 제작 시 사용되지 않았던 삼각점이라 할지라도 제1항의 삼각점과 측량성과의 종류가 동일하고 측량지점이 근접한 경우에는 공통점으로 활용할 수 있다.

③ 제1항과 제2항의 국가삼각점 및 공공삼각점은 제158조제1항제1호 및 제159조제1항제1호의 방법으로 변환하는 경우 왜곡량 모델링에 활용할 수 있다.

④ 제1항과 제2항의 국가삼각점 및 공공삼각점은 정확도 검증에 활용할 수 있다.

제164조(기존의 도곽선 및 방안선 활용) 시행자가 필요하다고 인정할 경우에는 세계측지계에 의한 국가기본도 도곽체계를 따르지 않고 좌표계 변환 대상 지도의 기존 도곽선 및 방안선의 좌표를 세계측지계로 변환하여 사용할 수 있다.

제6편 네트워크 RTK 측량

제1장 개설

제165조(네트워크 RTK 측량) “네트워크 RTK 측량”이란 법 제7조 및 같은 법 시행령 제8조에 따른 국가기준점 중 위성기준점을 이용하여 국토지리정보원에서 운영하고 있는 실시간 정밀GNSS측량 방법으로 공공기준점 및 각종 현황을 측량하는 작업을 말한다.

제166조(정의) 이 측량에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “네트워크 RTK 측량”은 3점 이상의 고정점(국토지리정보원에서 운영 중인 상시관측소)에서 관측한 자료를 이용하여 계산한 보정정보와 이동점에 설치한 GNSS 수신기에서 관측한 자료를 이용하여 즉시 기선해석을 실시함으로써 이동점의 위치를 결정하는 작업(이하 “네트워크 RTK”라 한다)을 말한다.

2. “1 epoch”는 GNSS 반송파 위상신호를 고정점과 이동점에서 동시에 관측되는 1회의 신호를 말한다.

3. “세션”은 네트워크 RTK 수신기를 이용하여 한 점의 좌표값을 결정하기 위해 수행하는 관측 단위를 말한다.

제167조(운용방식) 네트워크 RTK 측량은 다음의 순서를 따른다.

1. 이동점에 설치한 GNSS 수신기로 GNSS 위성신호를 수신한다.

2. 이동점의 대략적인 위치를 이동통신망을 이용하여 네트워크 RTK 서버로 전송한다.

3. 네트워크 RTK 서버는 이동점 근처 가상의 기준점(이하 “가상기준점”이라 한다)을 생성하고 그 위치에서의 보정정보를 산출하여 이동통신망을 통해 이동점에 송신한다.

4. 이동점의 관측자료와 가상기준점에 대한 보정정보를 이용하여 즉시 기선해석을 실시하여 이동점의 위치를 결정한다.

제168조(적용) ① 이 규정은 3급, 4급 공공삼각점측량에 적용한다.

② 단, 공공수준점측량(표고)에는 적용할 수 없다.

③ 이 규정은 다음 각 호의 현황측량에 적용한다.

1. 지상현황측량

2. 노선측량

3. 하천 및 연안측량

4. 용지측량

5. 토지구획정리측량

6. 지하시설물측량

④ 현황측량에서 네트워크 RTK를 이용한 높이(표고) 측량 시 다음 방법을 적용한다.

1. 작업지역에 균등하게 분포하는 최소 5개의 수준점에서 네트워크 RTK 측량을 통한 타원체고를 산출한다.

2. 산출된 타원체고에서 수준점의 표고를 감산하여 각 지점에서의 기하학적 지역 지오이드고를 산정한다.

3. 이동점에서의 높이는 위에서 산정한 5개 지점에서의 지오이드고에서 내삽한 지오이드고를 이용하여 타원체고에서 감산함으로써 결정한다.

제2장 작업계획

제169조(작업구분 및 순서) 공정별 작업구분과 순서는 다음과 같으며, 공공측량시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업계획

2. 선점

3. 측량표 설치

4. 관측

5. 계산

6. 성과 등의 정리

제170조(작업계획) ① 공공측량수행자는 작업계획을 수립하고 이를 공공측량시행자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 작업계획을 변경하고자 할 때도 동일한 절차를 따른다.

② 네트워크 RTK 측량의 특징을 고려하여 지형도 상에 고정점 및 새로운 점의 대략적인 위치를 1/50,000 이상의 도상에 작업위치도를 작성한다.

③ 작업계획서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 측량 개요

2. 사용할 측량기계의 종류 및 성능

3. 사용할 측량성과의 종류 및 내용

4. 측량방법

5. 준용할 규정

6. 측량결과물 또는 성과품

7. 그 밖에 작업에 필요한 사항

8. 사용할 장비의 성능검사서

9. 현장대리인계 및 건설기술자 경력증명서

10. 작업위치도

제3장 선점

제171조(작업방법 결정) 작업위치도를 기초로 지형, 식생, 지물, GNSS 위성에서 신호 수신조건 및 그 밖의 현지 상황에 적합한 최선의 작업방법을 결정한다.

제172조(선점) ① “선점”이란 현지에서 기지점 현황을 조사하여 새로운 점의 위치를 선정하고 선점도를 작성하는 작업을 말한다.

② 새로운 점은 향후 활용성, 안정성, 배점 밀도 등을 고려하여 가장 적합한 위치에 선정한다.

③ 새로운 점에서 위성관측을 위한 상공의 시계는 15° 이상을 표준으로 확보한다.

④ 나무, 건물, 수면 등에 의한 다중경로의 영향이 최소화되는 지점을 선정한다.

⑤ 나무 또는 구조물 등 때문에 수신이 불가능한 경우에는 선점하지 않는다.

제173조(도면작성) ① 선점된 결과를 기초로 새로운 점의 위치, 노선 및 주위 상황 등을 지형도에 기입하여 선점도를 작성한다.

② 현황측량의 경우에는 측정 목적에 따라 선정된 측점을 지형도 상에 표시한다.

제4장 측량표의 설치

제174조(측량표 설치) ① 공공측량기준점을 설치하고자 하는 경우 법 제172조에 따른 측량기준점표지 형상으로 설치하여야 한다.

② 설치한 측량표에 대해 점의 조서를 작성한다.

제5장 관측

제175조(관측) 관측은 선점도를 기초로 이동점에 GNSS 수신기를 정확히 설치하고 GNSS 위성에서 반송파 위상신호를 수신함과 동시에 네트워크 RTK 서버에서 수신한 가상기준점의 보정정보를 이용하여 기선해석을 실시함으로써 이동점의 좌표를 결정하고 기록하는 작업이다.

제176조(기기 성능 및 장비구성) ① 네트워크 RTK 측량에 사용하는 GNSS 수신기는 1급 GNSS 수신기로서 다음의 성능 이상의 것으로 한다.

구분	수신주파수	성능
GNSS 기준점 측량 GNSS 현황측량	L1, L2(2주파)	±(5㎜+1PPM×D) D=거리(㎞)

② 관측을 위한 수신기 이외의 장비는 다음을 포함한다.

1. 내장 배터리

2. 높이 2m 이상의 고정 가능한 안테나 폴(직선이며 휘지 않는 재질)

3. 안테나 폴 고정용 지지대

4. 안테나 폴 수평 유지를 위한 원형기포관

5. 수신기 설정 및 자료저장을 위한 컨트롤러

6. 수신기와 컨트롤러 데이터 전송용 케이블 또는 블루투스 무선 연결

7. 컨트롤러와 네트워크 RTK 서버 간의 통신을 위한 이동통신 단말기

8. 컨트롤러와 이동통신 단말기의 케이블 또는 블루투스 무선 연결

제177조(기기 점검) ① 관측에 사용하는 기기는 사용을 위해 점검 및 조정을 실시한다.

② 네트워크 RTK 측량에 사용하는 측량장비는 법 제92조에 따른 측량기기 검사를 받은 장비이어야 한다.

③ GNSS 수신기 이외의 기기 점검항목은 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. GNSS 위성신호 수신이 정상일 것

2. 이동통신 연결이 정상일 것

3. 수신기, 컨트롤러, 이동통신 단말기 간 유선·무선 연결이 정상일 것

4. GNSS 수신기 및 컨트롤러 배터리가 완충되어 있을 것

5. 장비의 펌웨어는 항상 최신 버전으로 업데이트 할 것

④ 네트워크 RTK 관측 정밀도 점검을 위해 좌표값을 알고 있는 점을 재측정하여 비교한다. 단, 주변에 기지점이 없는 경우에는 임의의 점을 제178조에 따라 중복 측정하여 점검한다. 측정 정밀도 점검은 실제 관측대상 지역에서 수행하되 다음의 각 경우에 실시한다.

1. 작업시작 전

2. 서버와의 통신 단절 후 재연결된 경우

3. 장비에서 표시하는 정밀도가 허용범위를 초과하는 경우

4. 작업종료 후

제178조(중복관측 점검) 정밀도 점검을 위해 같은 지점을 중복 관측하는 경우는 다음의 순서로 수행한다.

1. 최소 30m 이상 이동 후 모든 관측위성을 초기화한다.

2. 점검하고자하는 위치로 다시 이동하여 고정해를 얻을 때까지 기다린다.

3. 재측정한 좌표값이 제183조제3항의 요구정밀도를 만족하는지 점검한다.

제179조(관측 실시) ① 네트워크 RTK 관측은 선점도를 기초로 이동점에 GNSS 수신기를 설치하고 GNSS 위성에서 반송파 위상신호를 수신함과 동시에 서버에서 수신한 보정정보를 이용하여 기선해석을 수행함으로써 이동점의 좌표를 결정한다.

② 안테나 폴은 선점한 측점 위에 정확히 위치시킨다.

③ 안테나 폴은 지지대를 이용하여 고정하고 연직방향으로 조정한다.

④ 고정된 안테나의 높이를 ㎜까지 측정하여 수신기에 입력한다.

⑤ 위성의 최저 고도각은 15°로 설정한다.

⑥ 사용가능하지 않은 상태이거나 장애물 때문에 수신불가 또는 다중경로 가능성이 있는 위성은 위치결정에 사용되지 않도록 한다.

⑦ 동시 수신 위성 수는 5개 이상이 되도록 한다.

⑧ 이동통신을 이용하여 네트워크 RTK 서버에 접속한다.

⑨ 고정해를 얻고 나서 20초 이상 경과 후 제177조제4항에 따라 기기의 관측 정밀도를 점검한다.

⑩ 장비에서 표시하는 정밀도가 허용정밀도(수평 5㎝, 수직 10㎝) 이내인 경우 실제 관측을 실시한다.

⑪ 네트워크 RTK 관측은 다음에 따른다.

구분	공공기준점 측량	현황측량
세션 수	3회	1회
세션 관측시간	고정해를 얻고 나서 10초 이상	고정해를 얻고 나서 5초 이상
데이터 취득간격	1초	1초

⑫ 공공기준점측량 시 모든 점에 대해 관측 실시 전후 및 관측 중 점검사항을 별표 47의 네트워크 RTK 체크리스트로 확인한다.

제180조(관측 시 주의사항) ① 고정점과 이동점의 기상환경이 크게 다른 경우에는 관측을 수행하지 않는다.

② 장비에서 표시하는 PDOP이 3 이상인 경우 관측을 수행하지 않는다.

③ 장비에서 표시하는 정밀도가 수평 5㎝ 이상 또는 수직 10㎝ 이상인 경우 관측에서 제외한다.

④ 관측기간 중 네트워크 RTK 결과는 계속 고정해를 유지해야 한다.

⑤ GNSS 안테나 주위 10m 이내에는 자동차 등의 접근을 막는다.

⑥ 관측 중에는 수신기 인근에서 무전기 등 전자기파를 발생하는 장비의 사용을 금한다.

⑦ 관측 중의 특이사항(날씨, 상공의 시계확보, 주위상황 및 기타)을 별표48의 네트워크 RTK 관측기록부에 명시한다.

제6장 계산

제181조(계산) ① 계산은 새로운 점의 좌표와 관련한 모든 요소의 계산을 실시하여 성과표 등을 작성하는 작업이다.

② 세션의 수가 1회 이상인 경우 장비에서 제공하는 정밀도를 이용하여 가중평균한 결과를 최종 성과로 제출한다. 단, 공공측량시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 산술평균을 적용할 수 있다.

③ 새로운 측점의 좌표는 ㎜단위까지 기록한다.

④ 최종 성과로 제출하는 별표49의 성과표에 다음 정보를 정리한다.

1. 측지좌표 : 위도, 경도, 타원체고

2. 투영 평면좌표 : X(N), Y(E)

제182조(세션평균) ① 관측 세션이 1회 이상인 경우 평균 계산은 다음 순서로 한다.

② 관측기기에서 취득한 결과가 측지좌표로 주어진 경우에는 각 요소별로 가중평균한다. 측지위도의 가중평균은 다음 식으로 구할 수 있다.
[eqn: phi _{m} = {p _{1} phi _{1} +p _{2} phi _{2} + CDOTS +p _{N} phi _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}}]
여기서 N은 전체 세션 수를 나타내며 [eqn: phi _{i}]는 각 세션에서 취득한 측지위도를 나타낸다. 각 세션의 가중값 [eqn: p _{1} ,``p _{2} ,``` CDOTS ,`p _{N}]은 수평위치 분산의 역수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[eqn: p _{i} = {1} over {( sigma _{phi } ^{2} ) _{i}}]
동일한 방법으로 측지경도 및 타원체고의 평균값을 계산하며, 가중값 계산을 위해서는 각각 수평위치 및 수직위치 분산을 이용한다.
[eqn: lambda _{m} = {p _{1} lambda _{1} +p _{2} lambda _{2} + CDOTS +p _{N} lambda _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}} ,`````p _{i} = {1} over {( sigma _{lambda } ^{2} ) _{i}}# h _{m} = {p _{1} h _{1} +p _{2} h _{2} + CDOTS +p _{N} h _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}} ,````p _{i} = {1} over {( sigma _{V} ^{2} ) _{i}}]

③ 관측기기에서 취득한 결과가 평면좌표로 주어진 경우에는 제2항에서 정의한 바와 같이 각 요소별로 가중평균한다.
[eqn: X _{m} = & {p _{1} X _{1} +p _{2} X _{2} + CDOTS +p _{N} X _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}} ,`````p _{i} = {1} over {( sigma _{X} ^{2} ) _{i}}# Y _{m} = & {p _{1} Y _{1} +p _{2} Y _{2} + CDOTS +p _{N} Y _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}} ,`````p _{i} = {1} over {( sigma _{Y} ^{2} ) _{i}}# h _{m} = & {p _{1} h _{1} +p _{2} h _{2} + CDOTS +p _{N} h _{N}} over {p _{1} +p _{2} + CDOTS +p _{N}} ,`````p _{i} = {1} over {( sigma _{V} ^{2} ) _{i}}]

④ 관측기기에서 취득한 결과가 임의의 점에 대한 기선벡터로 주어진 경우에는 분산·공분산 행렬을 이용하여 기선벡터에 대해 가중평균한다.
[eqn: DELTA X _{m} = LEFT ( SIGMA _{1} ^{-1} + SIGMA _{2} ^{-1} + CDOTS + SIGMA _{N} ^{-1} RIGHT ) ^{-1} LEFT ( SIGMA _{1} ^{-1} ( DELTA X _{1} )+ SIGMA _{2} ^{-1} ( DELTA X _{2} )+ CDOTS + SIGMA _{N} ^{-1} ( DELTA X _{N} ) RIGHT )]
여기서 [eqn: DELTA X _{i}]는 각 세션에서 취득한 기선벡터이며, [eqn: SIGMA _{i} ^{-1}]는 해당 세션의 분산·공분산 행렬의 역행렬이다.
[eqn: DELTA X _{i} = LEFT [ {matrix{dX _{i}#dY _{i}#dZ _{i}}} RIGHT ] ,`````SIGMA _{i} = LEFT [ {matrix{sigma _{x} ^{2}&sigma _{xy}&sigma _{xz}#sigma _{xy}&sigma _{y} ^{2}&sigma _{yz}#sigma _{xz}&sigma _{yz}&sigma _{z} ^{2}}} RIGHT ] _{i}]

⑤ 제4항에 다라 임의의 점에 대한 기선벡터 평균값을 계산하고 해당 측점에 대한 3차원 직각좌표 [eqn: (x,``y,``z)]를 구한 경우에는 다음 식을 이용하여 측지좌표로 변환한다.
[eqn: lambda =tan ^{-1} {y} over {x}# # phi =tan ^{-1} LEFT ( {z+N`e ^{2} `sin phi } over {sqrt {x ^{2} +y ^{2}}} RIGHT )# # h= {cases{{sqrt {x ^{2} +y ^{2}}} over {cos phi } -N``````````````````````( phi != 90 ^{o} )#{z} over {sin phi } -N(1-e ^{2} )`````````````( phi != 0 ^{o} )}}]
여기서 측지위도는 다음 값을 초기값으로 하여 측지위도의 변화가 [eqn: 10 ^{-12}] 라디안 이내가 될 때까지 반복계산한다.
[eqn: phi ^{(0)} =tan ^{-1} LEFT ( {z} over {sqrt {x ^{2} +y ^{2}}} {1} over {1-e ^{2}} RIGHT )]
위 식에서 [eqn: N]은 묘유선 곡률반경이고, [eqn: e]는 제1이심율로서 다음 식으로 계산한다.
[eqn: N= {a} over {sqrt {1-e ^{2} `sin ^{2} phi }}# # e= sqrt {2f-f ^{2}}]

⑥ 제2항 및 제5항에 따라 계산된 측지경위도는 별표50의 투영변환식 (1)에 따라 평면직각좌표로 변환한다.

⑦ 제4항에 따라 계산된 평면직각좌표는 별표50의 투영변환식 (2)에 따라 측지경위도 좌표로 변환한다.

⑧ GRS80 타원체의 장반경(a) 및 편평률(f)의 역수는 다음과 같다.
[eqn: a= & 6378137m# # 1/f= & 298.257222101]

⑨ 계산된 성과 및 관측 시 위성 관련 정보는 별표48의 네트워크 RTK 관측기록부에 정리한다.

제183조(점검계산 및 재측) ① 관측 종료 후에는 신속하게 정해진 점검을 실시한다.

② 점검계산에서 정해진 허용범위를 초과한 경우에는 재측량하거나 공공측량시행자 지시에 따라 적절한 조치를 취한다.

③ 네트워크 RTK 관측의 세션 간 교차 및 허용 정밀도는 다음과 같다.

1. 수평위치 세션 간 교차 및 표준편차(1σ) : 5㎝

2. 수직위치(타원체고) 세션 간 교차 및 표준편차(1σ) : 10㎝

제7장 성과 등의 정리

제184조(정리) ① 측량성과 및 측량기록은 다음과 같으며, 공공측량시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 일부를 생략, 변경하는 것이 가능하다.

1. 작업계획서

2. 점의 조서

3. 네트워크 RTK 체크리스트

4. 네트워크 RTK 관측기록부

5. 성과표

6. VRS 접속자 로그파일

7. 그 밖의 관측 중 취득, 생성한 자료 및 메타데이터

② 성과표 및 성과수치데이터는 표준양식에 따라 정리한다. 표준양식이 없는 경우 제8조제3항의 양식을 준용한다.

③ 관측자료 및 그 밖의 저장 가능한 자료는 전자파일로 제출한다.

제185조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정의 발령 후 법령이나 현실 여건 변화 등을 검토하여 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 26일까지로 한다.

부칙<2012.12.31>

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「공공측량 작업규정(국토지리정보원 고시 제2011-1084호, 2011.12.29)」은 폐지한다.

부칙<2013.4.11>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「공공측량 작업규정(국토지리정보원 고시 제2012-1671호, 2012.12.31)」은 폐지한다.

부   칙 <2013.11.25>

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 11월 27일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「공공측량작업규정(국토지리정보원 고시 제2013-605호, ’13.4.11)은 폐지한다.

부   칙 <2015.00.00>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

< 별 표1 >

작업명					지역명						시행자명			수행자명							현장 책임자	인
목 적					기 간						작 업 량			용역수행대리인				인
노선번호	측정번호	노선길이		내각수			변수			점검계산				편 심		재측수			엄밀망 평균 계산			적 요
										수평위치		표고							신점위치의 표준편차
										폐합차	제한	폐합차	제한						X좌표	Y좌표	표고
점 검 측 량																				주요 기기명칭 번호
측점번호	거 리								수 평 각				연 직 각
	점검값		채택값			교차			점검값		채택값	교 차	점검값		채택값		교 차
																				영구표지의 종별 등
																				종별	수량	표준양식
																				특기사항

공공삼각점측량 정확도 관리표(1)

작업명					지역명							시행자명				수행자명						현장 책임자		인
목 적					기 간							작 업 량				용역수행 대리인		인
기선해석변							가정 삼차원 망평균									삼차원 망평균 계산					주요 기기명칭 번호
																					영구표지의 종별 등
측점명			변 장 (사거리)				△X				△Y			△Z		사거리의 잔차
자:	지:						잔 차			제한	잔 차		제한	잔 차	제한	잔 차			제 한
																					종별		수량	표준양식
신점위치의 표준편차											점 검 측 량
신점번호		수평위치				표 고					측 점 명			점 검 치 변 장 (사거리)		채택값 변 장 (사거리)	교 차
		표준편차		제한		표준편차		제한			자:	지:
																					특 기 사 항

< 별 표2 >

공공삼각점측량 정확도 관리표(2)

< 별 표3 >

작업명				지구명					시행자명			수행자명							현장 책임자			인
목 적				기 간					작 업 량			용역수행 대리인		인
노선번호		거리	폐합차		제한		관측자	거리		관측자별 표준오차	정 회수		부 회수		영 회수	정 합계		부 합계			적 요			특기사항
					왕복차에서 구해진 전선의 1km당 표준편차										단위중량 당의 관측 표준편차
주 요 기 기 명 칭 번 호								관 측 노 선 도								재 측 률
																점 검 측 량
																구간	거 리			점검치			채택치		교 차
영 구 표 식 종 병 등

공공수준점측량 정확도 관리표

< 별 표4 >

공공삼각점성과표(1)

년	월	일

공 공 삼 각 점 성 과 표 B X L Y N H 柱石長
시준점의 명칭		평균방향각		거 리		비 고
				축척계수
				치 수 m
매표형식	지 상	지 중	옥 상	표 지 번 호	표 석 금속표

< 별 표5 >

공공삼각점성과표(2)

점 의 번 호	X	Y	연 장	방 향 각	표 고
			S	T	H
	m .	m .	m .	° ′ ″ - -	m .
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.
	.	.	.	- -	.

주 호선(1)에 따라 순서대로 기재하고, 호선이 변하는 곳에 1행 다음에 기선을 기재한다.

지반침하조사공공수준점측량성과표(변동계산부)

관측 기준일      년  월   일

지 구	노 선 번 호 공공수준점번호	거 리	결 과 I	舊년도성과 II	변동량 I - II	비 고

< 별 표6 >

공 공 수 준 점 측 량 관 측 성 과 표

관측노선번호

자(自)                                      지(至)

관측자	1/50,000 지 명	소 재 지			표척번호	관측월일	공공수준점 번호							거 리						측점수
		도	시, 군	면, 리

수 준 차																			관측의 표고										보정수					결 과										비고
1 회										2 회					표 척 보정수

< 별 표7 >

지반침하조사공공수준점측량성과표(변동계산부)

관측 기준일      년  월   일

지 구	노 선 번 호 공공수준점번호	거 리	결 과 I	舊년도성과 II	변동량 I - II	비 고

< 별 표8 >

지형측량(지도 원판 등, 지도 수정 원도) 정확도 관리표

사업명	축척			작업기관				작업자				검사자
								인				인
도엽명 (도엽번호)
지적 항목	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락	오기	누락
경계
도로
공공시설
철도
기준점
건물기호
수부
수부에 관한 구조물
법면
구위
저지
양지
식생
등고선
변형지
주기
인접
난외주기
도곽․방안 방법

주  1. 사내검사자는 지적건수를 해당 항목에 기재한다. 「도곽」은 규정 규격보다   0.4mm 이상 차가 나타나는 것을 기재한다.

2. 해당 항목에 집계하는 경우는, 도식 구분에 따라 집계한다.

3. 착묵 또는 트레이싱시 어긋남, 선 굵기의 차이는 오기에 포함한다.

4. 착묵 또는 트레이싱의 누락, 선의 농도가 나쁜 것은 누락에 포함한다.

5. 도면에 해당항목이 없는 것은 사선으로 해당란을 삭제한다.

< 별 표9 >

표정점설치 정확도 관리표

사업명		작업량		작업기관			작업자		검사자
							인		인
점번호	측량방식		조정법		교차				폐합차
					X	Y		H
기기명						비고

주  1. 측량 방식은 결합다각, 단노선 등을 기재한다..

2. 조정법은 엄밀 기준(수준)망 또는 간이 기준(수준)망, 3차원 망조정 등을 기재한다.

< 별 표10 >

4급공공수준점측량 정확도 관리표

사업명		작업량		작업기관		작업자			검사자
						인			인
노선번호	거리		폐합차	관측오차	노선번호	거리	폐합차			관측오차
	km		mm	mm		km	mm			mm
기계명						비고

주  폐합차의 한계는 50mm√s (기지점으로부터 기지점까지의 폐합차), 40mm √s (환폐합차)에 따라 산출한다. S는 관측거리 (편도 km 단위)로 한다 .

< 별 표11 >

사진지도(현지조사․모자이크․편집․원판제작) 정확도 관리표

사업명		축척		작업량		작업기간	시 월 일	작업 기관		작업자	인
도엽 번호							종 월 일	작업원		검사자	인

항목		탈락	오기등	적요	항목		탈락		오기등		적요
기준점	국가기준점				철도	철도․고가․교량명
	공공기준점					역(정거장․기차장)명
	신설기준점				하천관계	등고선과의 관계
	표고점등					기타 하천에 관한 인공물
주기	행정명				지형	유수방향 기타
	거주지명					등고선
	건물․소물체명					변형지
	양지․식생명					등고선의 표고값
	산․곡․촌명
	하천․호소․ 항만명				구분 항목		유	무	양	부	적요
					획선등	농도의 균일
도로	도로․교량․ 터널명					선호의 균일
	기타도로에 관한 인공물					긁힘․더러움
난외등	도엽번호 및 인접도엽번호					식자의 접착착오 및 어긋남
	경위도선 및 그의 오차				연속 모 자 이 크 등	Spotting
	좌표값 등					슬리트
	개견도․행정 구역도					모자이크법
	방위					할레이션
	측량년차 사용사진의 설명					상의 흔들림
	기타					스캐닝

< 별 표12 >

편집 원도 정확도 관리표

축척		도엽번호			도엽명
	년	편 집 수 정
계획기관			작업자	인
작업기관			검사자	인

항목		오기	탈락	불합격
도곽선 길이 및 격자선 표현
취사 선택의 적정 여부
전체 묘사의 적정 여부
각종 표고 수치
주기
각종기호
지형․지물
각종 기호의 폭, 크기
선의 어긋남
선의 농도
선 굵기의 적정 여부
접합의 적정 여부
난외주기
흠․더러움
비고		(도곽선)

주  1. 기재 건수는 사내 검사지 또는 성과 검정지의 지적 사항 수를 해당란에 기재한다. 작성은 도면 단위로 한다.

2. 도곽 치수는 규정 치수와의 차를 ＋, － 의 부호를 붙여서 mm 단위로 기재한다.

< 별 표13 >

세부측량․현지조사․지형보완측량․편집․수치편집․현지보완 보완 편집․수치 보완편집․지도 원판제작․지도 수정원도 작성	정확도 관리표

사업명		도엽 또는 도엽번호			축척		작업량		작업기간			작업기관		작업자				검사자
									시 년 월 일 종 년 얼 일					인				인
항목			누락	오기	항목			누락	오기	항목			누락		오기	항목			누락	오기
경계등 (11**)	종류				공공시설		형상(41**)			제지 (621*)	지역계 형상					※ 정 식 등	도엽명 및 도엽번호
	형상				기타지의소물체	기념비 등(620*)					기호의 종류						도곽 및 방안방법
도로 (210*)	도로기호․도폭					소화전(621*)				양지 622*,3*	기호의 종류						좌표치 등
	형상					분수․우물(622*)					기호의 위치						개견도 행정구역도
도로 시설	교량(220*)					탱크․높은탑(623*)				식생 (63**)	식생계등 형상						방위
	단계․터널(221*)					등대(624*)					식생기호의 종류						지도이력 등
	구조물(222*)					관측소(625*)				등고선 (71**)	형상						기타
	측구․가로수(223*)					수송관(626*)					수치					접합
	도로표식 등(224*)				수부	형상(51**)				변형지 (72**)	종류					※ 화 선 등	선의 농도
	부속물(225*,6*)				수부구조물	잔교(520*)					형상						선호의 통일
철도 (23**)	기호 및 궤도폭					호안(521*)				기준점 (73**)	위치․종류						긁힘․얼룩짐
	형상					폭포․수문(522*)					수치						식자의 접착
철도시설	교량․터널(240*,1*)					수제(523*)				주기	행정명						화선 0.2mm 이상
	설복 등(242*)					유수방향(524*)					거주지명						기타
건물 (30**)	종류					거리표(525*)					교통시설
	형상				법면	인공사면(610*)					건물 등
건물부속물(34**)						피복(611*)					작은물체
건물기호 (35**)	종류					법면보호(612*)					수부 등
	위치				구위	도랑(613*)					토지이용
공공시설	종류					(614*)					지형 등

주  1. 각 공정마다 해당 항목을 선택하여 도면 단위로 작성한다. 해당이 없는 항목란은 사선으로 삭제한다.

2. 각 항목의 탈락, 오기 등은 점검지에 따라 집계하고, 그 개수를 기재한다.

3. ※인란은 현지조사, 지형 보완측량 및 현지 보완작업의 경우 기재하지 않는다.

4. (****)은 취득 분류 코드로 표시한다.

< 별 표14 >

DM 데이타 파일 정확도 관리표

사업명	도곽명 또는 도곽식별번호	수치지도 지표	작업량	작업기간	작업기관	책임 기술자	검사자
				시 년 월 종 년 월		인	인

항목	세목			범위	논리	목시	항목	세목			범위	논리	목시	항목	세목			범위	논리	목시
파일형식	레코드길이			파일류			레코드기술내용	인덱스	좌표계		레코드류			레코드기술내용	주기	글자간격		레코드류
	문자코드								계획기관명							선호
																주기데이타
	기술서식								도곽식별 번호						좌표	데이타중복
	격내방식								내용기술							방향성
	라벨(label)							도곽레코드	도곽명칭						속성	속성데이타
	블록길이								수치지도지표						그리드	방향성
	기록밀도								타이틀명					코 드 ․ 구 분 등	지도 분류 코드		취득분류	코 드 ․ F l a g 류
	테이프마크								좌표값단위								정보분류
레코드상호관계	파일전체			파일류					작성년월						레코드 타입
	인 덱 스수	도곽코드							현지조사년월						사용데이타타입
		요소벡터레코드							입력기기명						방향규정구분
		요소레코드							공공측량승인번호						좌표차원구분
		그리드벡터레코드							작업기관명						그룹처리
		2․3차원 좌표레코드							촬영코스번호						이동(전위)처리 Flag
	도곽	요소 수							촬영년월						은폐(간단)처리 Flag
		레코드 수							사진축척						수치화구분
	요소벡터		요소						사진매수						도형구분
	요소레코드		실데이타
									사진번호						정위치데이터구분
	그리드벡터		그리드
								요소벡터	취득년월						정확도구분
상 레 호 코 관 드 계	인덱스레코드								수치화구분						주기구분
	도곽레코드							요소		취득년월					이동(전위)구분
	요소벡터레코드							그리드		취득년월					은폐(간단)구분
	요소레코드							주기		문자열방향					속성구분
	그리드벡터레코드									글자크기					종횡구분

주  1. 도곽 단위로 작성한다.

2. 해당이 없는 항목은 사선으로 처리한다.

< 별 표15 >

작업지역표

사업명		작성 년월일	년 월 일
좌표계		계획기관명
신규․수정	신규․수정 回	관리부서
수치지도지표		관리자명
데이타분류	정위치․작도	작업기관명
지역최소Coner좌표		동 작업부서
지역최대Coner좌표		책임자명
레코드포멧		Volume수
선택항목		기록 모체명
특기사항

< 별 표16 >

데이터 관리표

Volume 번호	File 번호	도곽 식별 번호	블록(Block) 수

< 별 표17 >

데이타 갱신기록표

수정측량 회수	수정측량 년 월 일	수정측량 내용

< 별 표18 >

자기테이프 기록표

Volume 번호
지역명
문자코드
라벨
블럭(block)	4200 byte(blocking 계수 50)
레코드	84 byte
기록밀도	1600 BPI․6250 BPI
파일형태	multi file
파일수

< 별 표19 >

사용자 영역 설명서

레코드 명칭			내용
레코드
개시Column	종료Column	서식
레코드
개시Column	종료Column	서식
레코드
개시Column	종료Column	서식
레코드
개시Column	종료Column	서식
레코드
개시Column	종료Column	서식

< 별 표20 >

데이타 항목별 선택항목

선택항목 표현분류 (명칭)	사용하고있는 표현분류	본 규정의 표현분류	* 도형구분	이동 구분	은폐 구분	* 그 룹 핑	* 방향성	* 속성 데이타	* 주기 표시정보	적요

주  1. 해당 선택을 채용한 경우는 “O"을 표시한다.

< 별 표21 >

속성구분표

속성 구분	속성 데이터 서식	속성 내용	대상 취득 분류

< 별 표22 >

조절점측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	제한			계산값	측정값	교차	제한

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표23 >

IP점 설치측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	제한			계산값	측정값	교차	제한

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표24 >

중심선측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	제한			계산값	측정값	교차	제한

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표25 >

종단측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

노선번호	거리	폐합차	제한	비고	노선번호	거리	폐합차	제한	비고	관측자
										주요기기의 명칭과 번호
										야장, 계산부의 착오유무
										재측률(%)

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표26 >

횡단측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)								표고												비 고
	측정값		검측값		교차		제한		측정값		검측값		교차		제한
	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측	좌측	우측
																					야장, 계산부의 착오유무
																					사용 기지점의 이상유무

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표27 >

용지폭말뚝설치측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	제한			계산값	측정값	교차	제한

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표28 >

경계측량 정확도 관리표

작업명		지구		계획기관		작업기관		점검자	□
노선명		기간	～	작업량		책임기술자	□	기타

측점	수평위치(거리)				비고	측점	수평위치(거리)				비고
	계산값	측정값	교차	제한			계산값	측정값	교차	제한

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표29 >

수치지도 데이터 파일 사양

(1) index code

(a)

레코드타입		좌표계		계획기관명																														도곽수			도곽식별번호		사용 분류 ․ 코드수				이 동 처 리 F l a g	은 페 처 리 F l a g	사용된 작업규정																																		공영역
																																													서기년월				작업규정집
A2		I2		N15																														I3			I2		I4				I1	I1	I4				N15																														5X
									10										20										30										40										50										60										70										80

레코드 타입 ………………「I△」에 고정(△는 Space를 나타낸다. 이하 동일)

좌표계      ……………… 평면직각좌표계의 번호

계획기관명  ……………… 디지털매핑을 계획한 기관명(한글 15문자 이내)

도곽식별번호 레코드 수… 도곽식별번호 레코드 수

사용분류코드수  ………… 해당 데이터로 사용하고 있는 분류 코드 수(대응 테이블 레코드수)

이동(전위)처리 Flag  …… 해당 데이터 파일로 이동(전위)처리를 하고 있는지 여부 확인

0 : 이동(전위)처리를 하고 있지 않음

1 : 이동(전위)처리를 하고 있음

은폐(간단)처리 Flag……… 해당 데이터 파일를 은폐(간단)처리를 하고 있는지 여부 확인

0 : 은폐(간단)처리를 하고 있지 않음

1 : 은폐(간단)처리를 하고 있음

사용한 작업규정 ………… 해당 데이터 파일의 포맷이 정해진 작업규정의 명칭

서기 연 월  ……………… 작업규정이 시행된 서기 년   예. 01

작업규정집  ……………… 사용된 작업규정명 (한글 15문자 이내)  예. 건설교통부 공공측량 작업규정

(b)

도 곽 식 별 번 호 (1)								도 곽 식 별 번 호 (2)								도 곽 식 별 번 호 (3)								도 곽 식 별 번 호 (4)								도 곽 식 별 번 호 (5)								도 곽 식 별 번 호 (6)									도 곽 식 별 번 호 (7)								도 곽 식 별 번 호 (8)								도 곽 식 별 번 호 (9)								도 곽 식 별 번 호 (10)								공영역
A8								A8								A8								A8								A8									A8								A8								A8								A8								A8								4X
									10										20										30										40											50										60										70										80

도곽 식별 번호 …………… 지역 내에 포함된 전체의 도곽번호(도곽 식별 번호 레코드 수 분류 조합)

(c)

사용 분류 코드						표준 분류 코드					사용 데이터 타입 flag														방향규정구분		좌표차원구분	내용기술
레이어			항목			레이어			항목		면		선		원		원호		점	방향	주기	속성	그리드
I4						I4					9I1														I1		I1	A65
												10																20										30										40										50										60										70										80

사용분류코드 ……………… 해당 데이터 파일에서 사용하고 있는 코드

표준분류코드 ……………… 사용되고 있는 취득 분류 코드에 부응하는 표준 취득 분류 코드(수치지도 취득 분류 기준표)

레이어 ………………… 취득분류기준의 분류 코드 상위 2행

항  목 ………………… 취득분류기준의 분류 코드 상위 2행

사용 데이터 타입 flag …… 해당 취득 분류에서 각 데이터 타입의 사용 여부를 나타내는 flag

0 : 사용하고 있지 않음

1 : 사용하고 있음

방향규정 구분……………… 해당 취득 분류의 좌표열의 방향성을 어떻게 규정하고 있는지를 나타내는 flag

0 : 방향성은 본규정에 준거

1 : 별도로 제정하여 사용하고 있음

좌표차원 구분……………… 해당 좌표 취득분류의 좌표값의 차원을 나타내는 flag

0 : 특별히 정해지지 않음

1 : 2차원(X, Y)

2 : 3차원(X, Y, Z)

내용기술 …………………… 특별히 정해진 취득 분류를 사용한 경우는 그 사양 등의 개요를 기술

※ (b) (c)는 각각 (a)의 도곽 식별 번호 레코드 수 및 취득 분류 수만으로 조합된다.

(2) 도곽 레코드

(a)

레코드 타입			도곽식별번호									도곽명칭																					수치 지도 지표						제목(Title)																																수정횟수			공영역
A2			A8									N10																					I5							N15																															I2			17X
										10											20										30													40										50										60												70										80

레코드 타입 ………………「M△」에 고정

도곽 식별 번호…………… 해당 도곽의 번호

도곽 명칭   ……………… 해당 도곽의 도곽 명칭(한글 10문자 이내)

수치지도 지표 …………… 제3편 제1장 운용기준에 따른다.

제목(Title) ………………… 해당 도곽의 제목

수정횟수  ………………… 도곽의 수정작업을 행한 횟수, 신규 작성시는 수정 횟수가 “0”

(b)

도곽좌표 (1)																													공영역				요소수							레코드수								좌표값단위			도곽좌표(2)																															공영역
좌측 하단 도곽좌표														우측 상단 도곽좌표																																					좌측 하단 도곽표															우측 상단 도곽표
(m) X							(m) Y							(m) X							(m) Y																														(m) X							(m) Y								(m) X								(m) Y
I7							I7							I7							I7								I3				I6								I7							I3			I7							I7								I7								I7
									10										20											30													40										50										60												70											80

도곽좌표(1) …………… 도곽의 좌측 하단 및 우측 상단의 x, Y 좌표 단위는 미터(m)

요소수     …………… 해당 도곽 전체 요소수

레코드 수  …………… 해당 도곽 파일의 전체 레코드 수

좌표값의 단위  ……… 좌표 데이터의 단위, mm 단위로 기술한다.

수치지도 지표 500 및 1000에서는  「 1」…… 사용하고 있는 좌표값 「mm」단위가 되도록 나타낸다.

수치지도 지표 2,500 및 5,000에서는 「10」…… 사용하고 있는 좌표값 「cm」단위가 되도록 나타낸다.

수치지도 지표        10,000에서는 「999」…… 사용하고 있는 좌표값 「m」단위가 되도록 나타낸다.

도곽좌표(2)    ………  지형도 수치화의 경우만 적용

도곽의 좌 상단 및 우 하단의 X, Y 좌표로 단위는 미터(m)

(c)

인접도곽 식별번호																																																																	공영역
(1)								(2)								(3)								(4)								(5)								(6)									(7)								(8)
A8								A8								A8								A8								A8									A8								A8								A8								20X
									10										20										30										40											50										60										70										80

1	2	3
8		4
7	6	5

인접 도곽 식별 번호 ……… 해당 도곽의 주된 도곽 번호로 좌 상단의 도곽에서 우회하고(전부 8매), 존재하지 않는 도곽은 공영역으로

(d)

작성연월					현지조사연월				촬영코스		레코드		입력기기명																														공공측량 승인번호																														공영역
I4					I4				I1		I1		N15																														N15																														14X
										10												20										30										40										50										60										70										80

작성 연월 ……………… 위치 데이터를 작성한 연월, 서기의 하 2행 및 월로 표현

현지조사 연월 ………… 현지조사를 실시한 연월, 서기의 하 2행 및 월로 표현

촬영스트립  …………… 해당 도곽 관계사진의 레코드 수

레코드 수 ……………… 촬영 스트립 레코드(f)의 수

입력 기기명 …………… 위치 데이터를 입력한 기기명

공공측량 승인 번호…… 승인 번호(한글 15문자 이내)

(e)

작업기관명																																								공영역
N20																																									44X
									10										20										30										40											50										60										70										80

작업기관명 …………… 수치지도 작성작업을 실시한 기관명(한글 20문자이내)

(f)

촬영									사진						사진번호									촬영										사진						사진번호									촬영								사진								사진번호										공영역
코스번호					년월				축척					매수	시점					종점				코스번호					년월					축척					매수	시점				종점					코스번호				년월				축척						매수		시점					종점
A4					I4				I5					I1	I4					i4				A4					I4					I5					I1	I4					I4				A4				I4				I5						I1		I4					I4					18X
										10											20											30											40											50												60												70										80

촬영스트립 번호………… 해당 도곽에 관한 사지의 촬영스트립 번호

촬영 연월  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 촬영 연월, 서기의 하2행 및 월로 표현

사진 축척  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 축척의 분모수

사진 매수  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 해당 스트립번호에 있어서의 매수

사진 번호  ……………… 해당 도곽에 관한 사진의 시점 및 종점 번호

(d) (e) (f)		(d) (e) (f)		(d) (e) (f)	….
신 규		수정 1회차		수정 2회차

※ (d) (e) (f)는 신규 작성 시에 1회, 그 후는

와 같이 수정이 이루어지는 항목 난에 추가시킨다.

(3) 그룹 벡터 레코드(레이어 벡터 레코드 및 그룹벡터 레코드)

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계층레벨			요소수																																																											취득년월					공영역								수치화구분		공영역
			분류 코드						공영역
			레이어			항목																	총수					그룹						면						선						원							원호					점					방향						주기					속성						그리드
A2			I4						I6							I4				I2			I5					I5						I5							I5						I5						I5					I5					I5						I5					I5						ㅠII		I4					8X								I2		X
												10												20											30													40											50											60											70												80

레코드 타입  ……………「H△」에서 고정

지도 분류 코드 ………… 수치지형도의 정보 체계 코드

분류 코드  ……………… 취득 분류 기준표에 기준한 분류 코드

요소 식별 번호 ………… 각각의 요소를 식별하기 위한 것으로 한 도곽 내의 분류 코드 별로 1부터 시작하여 6행의 일련번호

(일반적으로 그룹 벡터 레코드에서는“0”)

계층 레벨    …………… 해당 레벨의 계층상의 위치(일반적으로 레이어 벡터 레코드에서는 1, 요소 그룹 벡터 레코드에서는 2)

취득 년월    …………… 해당 그룹에 속한 요소를 취득한 년월, 서기의 아래 2행 및 월로 표현

수치화 구분  …………… 해당 그룹에 주로 어떤 방법에 따라 수치화 되는가를 나타내는 구분(정확도 구분의 상위 행)

(4) 요소 레코드

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계 층 레벨			도형 구분		실데 이터 구분	정확도 구분		주기 구분	이동 구분			은폐 구분		데이터수					레코드수					대표점의 좌표계																	속성수치							속성 구분			속성 데이터 서식													취득연월					공영역																									요소식별번호반복횟수
			분류 코드						공영역
																																												X									Y
			레이어			항목
A2			I4						I6							I4				I2			I2		I1	I2		I1	I2			I1		I4					I4						I7								I7								I7							I2			A7													I4					14X																									I1
												10												20												30													40											50												60																70																				80

레코드 타입………………… 데이터 타입에 따라 구분한다. 지도 분류 코드 …………… 수치지형도의 정보 체계 코드 분류 코드 ………………… 취득 분류 기준표에 따른 분류 코드 요소 식별 번호 …………… (3) 그룹 벡터 레코드를 참조 계층 레벨 ………………… 해당 레코드의 계층상의 위치 도형구분 ………………… 도면 출력상 필요한 구분 레코드 실 데이터 구분 …………… 바로 뒤에 붙는 실 데이터 레코드의 구분 정확도 구분 ……………… 요소 데이터의 정확도 주기 구분 ………………… 한글인가 영문인가의 구분 이동(전위)구분 …………… 이동(전위)처리 flag가 1일 때, 도면출력에서 적용하여 구분 0 : 이동(전위)되지 않음 n : 데이터방향에 대하여 우측으로 이동(전위)한다.(1 ≤ n ≤ 9) -n : 데이터방향에 대하여 좌측으로 이동(전위)한다.(1 ≤ n ≤ 9) 취득 분류 코드에 대해 우선 순위가 높은 것으로부터 1,2,‥,n 으로 표기 은폐(간단)구분……………… 은폐(간단)처리 flag 가 1일 때, 도면출력에서 적용하여 구분 취득 분류 코드에 대해 우선순위가 높은 것으로부터 1,2,‥,n 으로 표기 데이터 수 ………………… 데이터 타입에 따라서 표기가 달라진다. E1～E6 : 좌표수 E7 : 한글수 또는 문자수 E8 : 속성수 레코드 수 ………………… 해당 요소가 갖는 정위치 데이터 레코드 수 E5 : 데이터 수가 “0”일 때 그 점의 좌표값 E7 : 시점 좌표(최초의 문자의 좌하단 좌표) 속성 데이터의 서식 ……… 속성 레코드를 갖는 경우에 그 레코드에 기술되어 있는 내용의 서식 요소식별번호 반복 횟수 … 요소식별번호가 4행을 넘는 경우에 사용한다.(1～9,999는 1, 10,000～19,999는 2, 20,000～29,999 는 3, ……. 일반적으로 10,000를 넘지 않기 때문에 1로 한다.)	레코드 타입
	데이터 타입	레코드 타입
	면	E1
	선	E2
	원	E3
	원호	E4
	점	E5
	방향	E6
	주기	E7
	속성	E8

데이터 구분																지 형 구 분
코드	내용							주기구분								코드		내용				대상지 취득 구분항목
0	실 데이터 없음							코드		내용						0		비구분				아래 항목에 해당되지 않는 전 데이터
2	2차원 좌표레코드							1		한글						1 1 1 2		그림자의 상단 그림자의 하단				계단 등의 양단부, 암토, 벽암, 인공 사면, 피복 등의 그림자
3	3차원 좌표레코드							2		영어대문자						2 1		고층 교각				도로교
4	주기레코드															3 1 3 2 3 3 3 4 3 5		중정선 동해선 단층선 외부단계 ???				건물
5	속성레코드
정확도 구분																4 1 4 2		구조물 외주 교각				도로
코드	상위행						하위행
	수치화구분						수치지도지표									9 9		표현 보조 데이터				횡단 보도교, 하단 등의 계단부
1	기준점 측량성과 사용방법						1 ～ 50
2	TS를 사용한 수치실측						～ 100									은폐(간단) 구분
3	수치도 화법․타 DM데이터의 이용						～ 250									코드			내용
4	기존지도 수치화(신축이 없는 도면 사용)*						～ 500									0			은폐(간단)하지 않음
5	기존지도 수치화(신축 도면 사용)*						～ 1000									1 ～ 9			은폐(간단)함(수치는 우선순위)
6							～ 2500
7							～ 10000									이동(전위) 구분
																코드			내용
8																0			이동(전위)하지 않음
9	기타						기타									1 ～ 9			좌표계의 방향에 대하여 우측으로 이동한다.
* 표시는 평판측량 성과를 포함																1 ～ 9			좌표계의 방향에 대하여 좌측으로 이동한다.

(5) Grid 벡터 레코드

레코드 타입			지도분류코드													요소식별번호				계층 레벨			도형 구분		행수			열수				레코드수						그리드셀사이즈														그리드원점좌표계															취득년월								공영역
			분류 코드						공영역
																																						행							열							X							Y
			레이어			항목
A2			I4						I6							I4				I2			I2		I4			I4				I4						I7							I7							I7							I7								I4								22X
												10												20											30												40										50											60																70																			80

레코드 타입 …………「G△」에 고정 지도 분류 코드 …… 요소그룹 벡터레코드를 참조 분류 코드 …………… 요소그룹 벡터레코드를 참조 요소 식별 번호 …… 요소그룹 벡터레코드를 참조 계층 레벨 …………… 해당레코드의 계층상의 위치(일반적으로 2 또는 3) 행수 ………………… 그리드 데이터의 횡(X) 방향의 수 열수 ………………… 그리드 데이터의 열(Y) 방향의 수 레코드 수 …………… 해당 그리드 데이터의 실 데이터 레코드의 수 그리드 셀 크기 …… 그리드 데이터의 격자점간 거리 그리드 원점 좌표값… 그리드 데이터의 원점 취득 연월 …………… 해당 그리드 데이터를 취득한 연월을 2행으로 표현

(6) 3차원 좌표 레코드

좌표값																								좌표값																							좌표값																							좌표값
X								Y								Z								X								Y								Z							X							Y									Z							X							Y								Z
I7								I7								I7								I7								I7								I7							I7							I7									I7							I7							I7								I7
										10											20												30											40											50											60										70											80

(7) 2차원 좌표 레코드

좌표값																좌표값																	좌표값															좌표값															좌표값																좌표값
X								Y									X								Y								X								Y							X							Y										X							Y							X								Y
I7								I7									I7								I7								I7								I7							I7							I7										I7							I7							I7								I7
										10												20												30											40											50												60										70											80

좌표값 ………… 도곽 원점(좌하단)에서의 측지좌표로, 요소 레코드에 있는 데이터 수와 같은 좌표값을 가짐

선․면 ………… 선상의 경과점의 좌표값

점 ………… 1 점의 좌표값

원 ………… 원주 상의 3점의 좌표값

원호 ………… 원호 상의 3점의 좌표값으로 원호의 시점, 원호 상의 임의의 점, 원호 종점의 순으로 가짐

방향 ………… 어떤 점에 대한 방향을 나타내는 경우(예 전신주)에 사용하는 것으로, 2 개의 좌표값을 조합하여 방향을 나타다.

최초의 좌표값을 중심 방향으로, 다음 좌표값은 Z 방향을 표시, 1 레코드에서는 2조의 방향 데이터를                            갖는다.

각 예에서 방향 데이터는 P1P2, P1P3, P1P4의 3조가 된다(2 레코드가 필요)

※ (6)에 있어서 요소 레코드의 데이터 수가 5 이상인 경우는 복수 레코드로 연결한다.

※ (7)에 있어서 요소 레코드의 데이터 수가 7 이상인 경우는 복수 레코드로 연결한다.

(8) 주기 레코드

종횡구분		문자열 방향								글자 크기 (0.1mm)						글자 간격 (0.1mm)						선호			주기데이터
T1		I7								I5						I5						I2			A64 or N32
											10												20											30										40										50										60										70										80

종횡구분 ………… 문자열의 종횡구분

0 : 횡서 : 공공측량

1 : 종서 :

문자열 방향 ………주기의 표시방향을 나타내는 각도(-180°～180°)로 한다.

글자크기 ………… 글자의 크기, 단위는 10분의 1 : mm

글자간격  …………글자간, 단위는 10분의 1 : mm

선    호  …………글자의 굵기, 선호의 호수를 기술한다.

주기 데이터 ………한글 또는 영문자 데이터

※ 요소 레코드의 데이터 수가 한자의 경우 33이상, 영수자의 경우 65이상인 경우는

주기 레코드를 복수 연결한다.

(9) 속성 레코드

속성데이터 (서식은 서식데이터에 따른다)
									10										20										30										40										50										60										70										80

속성데이터 ………… 사용자가 이용하는 속성 데이터, 서식은 요소 레코드에 기술된 『속성데이터 서식』에 따른다.

※ 요소 레코드의 데이터 수가 2이상인 경우 복수레코드로 연결한다.

(10) 그리드 레코드

수치(1)								수치(2)								수치(3)								수치(4)								수치(5)								수치(6)							수치(7)							수치(8)									수치(9)							수치(10)							수치(11)								수치(12)
I7								I7								I7								I7								I7								I7							I7							I7									I7							I7							I7								I7
										10											20												30											40											50											60										70											80

수치 ………… 각 격자점의 수치, 수치지형모델법(DTM법)에 의한 표고 데이터를 기술하는 경우는 Z좌표값(mm단위)을 넣는다.

※ 전 그리드 포인트를 기술하기까지 연결하는 데이터는 원점(좌하)부터 좌상으로 연결하여 기술한다.

< 별 표30 >

종단측량 성과표

측점	단거리(m)	추가거리(m)	말뚝높이(m)	지반고(m)	비고
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표31 >

점의 조서

노선번호	점번호	표지의 종류	노선번호	점번호	표지의 종류
		목항,석항,못,각인			목항,석항,못,각인
약 도			약 도
노선번호	점번호	표지의 종류	노선번호	점번호	표지의 종류
		목항,석항,못,각인			목항,석항,못,각인
약 도			약 도

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표32 >

지구계점 측량성과 점검 기록부

사업지구명	지구 토지구획정리사업		작업기관	회사
사용기계			측량자	기사 급 (인)
작업방법			측량일	. . .
성과점검
점번호	측정거리	계산거리	허용범위	점검거리	성과결과
-					양호
-					부적절
점검기관	회사			점검일	. . .
점검자	기사 급 (인)

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표33 >

가구면적 대비표

토지구획사업정리지구

(단위 : ㎡)

가구번호	지구계면적	가구면적	면적차

가구번호	지구계면적	가구면적	면적차

※가구면적 뿐만 아니라 도로, 수로 등과 같이 가구가 아닌 획지도 해당번호와 면적을 기입.

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표34 >

가구점계산 점검부

사업지구명			지구 토지구획정리사업						작업기관				회사
측량자			기사 급 (인)						측량일				. . .
기준점 번호(측점)					X =					Y =
측점	가구 번호	가구점번호		방향각			거리	점검좌표			성과좌표			교차	성과 결과
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
								X=			X=
								Y=			Y=
점검기관				점검자		기사 급 (인)						점검일		. . .

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표35 >

가구점간 거리 점검부

사업지구명		지구 토지구획정리사업			작업기관		회사
측량자		기사 급 (인)			측량일		. . .
가구번호 :
번호	계산거리		점검거리	교차		성과결과		비고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표36 >

획지면적 대비표

토지구획사업정리지구

가구번호 :                                                                (단위 : ㎡)

획지번호	가구면적	획지면적	면적차
합 계

획지번호	가구면적	획지면적	면적차
합 계

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표37 >

지목별 토지이용현황

지목명	시행전		시행후		차 이		비고
	필지수	면적	필지수	면적	필지수	면적
합계							공차=1/200
차이	시행전 ( ㎡) - 시행후 ( ㎡) =

용지의 크기는 A4판으로 한다.

< 별 표38 >

항공사진 자동독취 파일명 작성방법

① 국토지리정보원의 항공사진 자동독취 파일명은 다음과 같이 입력한다.

사업년도(4) + 촬영월(2) + 지구명(4) + 코스번호(4) + 사진번호(4)

(예) 2000/12/0001/006B/0003

항 목	형 식	작성 예시	비 고
사업년도	4자리 숫자	1966,... 2000
촬 영 월	2자리 숫자	01, 10, 12	-촬영기록부의 촬영월
지 구 명	4자리 숫자	0001, 0002	-롤필름의 경우 사업지구명 입력 -롤필름이 없는 양화필름이나 밀착사진 등은사업지구명을 부여하지 않음
코스번호	4자리 숫자 (영문자 혼용)	006B	-코스번호 앞의 영문자 C는생략 -영문 촬영코스는 적용
사진번호	4자리 숫자	0003	-사진번호가 20-1, 20-15의 경우 뒤의 숫자는 알파벳으로 처리

② 국토지리정보원 이외의 항공사진은 다음과 같이 입력한다.

사업년도(4) + 촬영월(2) +행정구역명(5) + 코스번호(4) + 사진번호(3)

(예) 2000/12/11000/006B/003

항 목	형 식	작성 예시	비 고
사업년도	4자리 숫자	1966, 2000
촬 영 월	2자리 숫자	01, 09, 10, 12	촬영기록부의 촬영월
행정구역명	숫자5자리 [시도 (2), 시군(3)]	11000,11010
코스번호	4자리 숫자 (영문자 혼용)	006B
사진번호	3자리 숫자	002, 003

< 별 표39 >

영상지도 관리대장 파일 작성방법

① 항공사진을 이용한 경우

항 목	작성 예시	비 고
축 척	5,000
도엽번호	NJ52-13-13-016
도 엽 명	청주016
원시영상 파일명	2000/12/0001/006B/0003, 2000/12/0001/006B/0004	항공사진관리 파일의 파일명
지상해상도	0.42m
제작기관(작업기관)	○○○○(○○○○)
타 원 체	벳셀
투 영 법	TM
제 작 일	2002/01/19
보안지역처리 여부	○
수치표고자료 파일명	o36710001.dem
정사영상 파일명	o36710001.tif
수치지도레이어 파일명	o36710001.dxf
영상지도 파일명	o36710001.eps

② 위성영상을 이용한 경우

항 목	작성 예시	비 고
축 척	50,000
도엽번호	NJ52-9-19
도 엽 명	수원
원시영상 ID	S20010927XS, K20000210P	위성영상관리파일 의 영상ID
지상해상도	5m
제작기관(작업기관)	○○○○(○○○○)
투 영 법	횡단 메르카토르 도법
제 작 일	2002/01/19
보안지역처리 여부	○
수치표고자료 파일명	o36710.dem
정사영상 파일명	o36710.tif
수치지도레이어 파일명	o36710.dxf
영상지도 파일명	o36710.eps

< 별 표40 >

위성 원영상 관리대장 파일 작성방법

항 목	작성 예시
영상 ID	S20010927P
위성명	SPOT-4
센서명	HRV1
영상종류	Panchromatic
촬영일자	2001/09/27
전처리 수준	1B
위성보유기관	SPOT Image Co., Ltd.
촬영지역 ID	K272-J300
구름량	10%
좌상단 좌표 (경위도)	E126 24 00, N34 49 00
우하단 좌표 (경위도)	E126 25 30, N34 48 30
등록일	2002/01/13
파일명	272300_010927.tif

< 별 표41 >

영상지도의 성과 파일명 작성방법

성 과 품	파일 명칭 부여 규칙	작성 예시
정사영상파일	영문소문자 'o'+수치지도도엽 번호 확장자명 : “tif”	1/5,000 대전001(36710001) 의 경우 : “o36710001.tif”
수치표고자료 파일	영문소문자 'o'+수치지도도엽 번호 확장자명 : “dem”	1/5,000 대전001(36710001) 의 경우 : “o36710001.dem”
수치지도 레이 어 파일	영문소문자 'o'+수치지도도엽 번호 확장자명 : “.dxf”	1/5,000 대전001(36710001) 의 경우 : “o36710001.dxf”
영상지도파일	영문소문자 'o'+수치지도도엽 번호 확장자명 : 범용의 영상 파일형식 부여	1/5,000 대전001(36710001) 의 경우 : “o36710001.eps”
관리 파일	영문소문자 'o'+수치지도도엽 번호 확장자명 : “.txt”	1/5,000 대전001(36710001) 의 경우 : “o36710001.txt”

< 별 표42 >

1. 지형자료획득 및 추출자료 품질관리표

지형자료획득 및 추출자료 품질관리
검 수 자	(인)		파 일 명
검수일자	년 월 일		지 역
납품회사			도 엽 번 호
납품일자	년 월 일		원시자료 이력
정 도			자 료 형 태
지형자료획득 및 추출자료 검사
검사항목		검 사 내 용	검 사 기 준		검사방법	오류 결과	조치 여부
자료 포맷		S/W에서 DXF 읽기 정도	오류가 없이 읽혀지는지의 여부		화면검사
도 곽 검 사 (위치정확성)		도곽 유무 및 좌표	도곽 좌표의 적합 여부		화면검사
지형자료획득 및 추출자료 적합성		획득된 자료 및 추출자료의 적합성	획득 및 추출자료가 작업기준에 적합 여부		화면검사
인접경계		인접도엽간 접합상태	인접도면간의 접합상태가 논리적으로 유연한가의 여부		프로그램검사/ 화면검사

2. 편집지형자료 품질검사

편집지형자료 품질관리
검 수 자	(인)			파 일 명
검수일자	년 월 일			지 역
납품 회사				도 엽 번 호
납품 일자	년 월 일			원시자료 이력
정 도				자 료 형 태
편집 지형자료 검사
검사 항목		검 사 내 용	검 사 기 준			검사 방법	오류 결과	조치 여부
표고자료보완		표고점 보완	표고점이 보완되었는지의 여부			화면 검사
표고값 확인		표고점의 처리형태 (특정S/W)	표고점의 형태가 Block에서 Point형태로 변환되었는지 여부			화면 검사
		표고값 확인	등고선 사이의 표고점의 값이 정확히 입력되었는지 여부			화면 검사
인접처리		원시자료 인접 확인	구축하고자 하는 도엽을 중심으로 주변 8도엽이 정확히 인접되었는지 여부			화면 검사
표고값 부여		도곽 모서리	도곽 모서리점의 표고자료 부재시 주변의 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
		농경지	표고점의 배치밀도가 낮은지역에 한해 주변 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
불연속선 (break line) 설정		불연속선 설정항목 확인	작업내규에 제시한 항목에 따라 적정하게 설정하였는지 여부			화면 검사
		불연속선 표고값 확인	주변의 표고점을 고려하여 표고값을 부여했는지 여부			화면 검사
표고값 추출확인		추출된 표고값 자료수 확인	최종 수치표고자료제작으로 편집된 표고값의 자료수의 일치여부			프로그램검사

3. 수치표고자료 품질관리표

최종 수치표고자료 품질관리
검 수 자		(인)	파 일 명
검 수 일 자		년 월 일	지 역
납 품 회 사			도 엽 번 호
납 품 일 자		년 월 일	보 간 방 법
격 자 간 격			원 시 자 료
검사항목
검사항목		검사기준		오류결과		조치여부	비고
자료저장형태		작업규정의 지침대로 저장되었는지 확인
자료 포맷		작업규정의 지침대로 제작되었는지 확인
관리파일의 적정성		모든 항목에 대하여 기재가 되었는지 여부
음영기복도 확인		음영 기복도를 생성한 후, 수치지도와 중첩하여 육안으로 확인
격자크기		작업규정의 지침대로 격자크기를 하였는지 여부
도곽크기		설정된 도곽의 시작점과 끝점의 오류 여부
인접검사		제작된 수치표고자료의 인접도엽간 지형의 연속성 확인
검사점 RMSE		검사점 RMSE가 작업규정의 정확도로 제작되었는지 확인
최종 수치표고자료 정확도 특이점측량 및 검사점 측량 배치도

검사점 번 호		검사점 좌표		원시자료 표고 (Z1)	수치표고자료 표고 (Z2)	Z1 - Z2 (m)
		X	Y
도 곽 Tic	1
	2
	3
	4
도곽선주변	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
도곽내부	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
분 석		평균제곱근오차(Root Mean Square Error)
		표준편차(Standard Deviation)
		표고의 최소차이(Minimum Difference)
		표고의 최대차이(Maximum Difference)
		표고의 평균차이(Mean Difference)

< 별 표43 >

1. 명  칭 : 수치표고자료

2. 도엽명 : 수원005

3. 원시자료 : 1/5,000수치지도

4. 원시자료획득방법 : 항공사진도화

5. 원시자료 형식 : ASCII, Binary

6. 원시자료제작년월일 : 2001. 5. 5

7. 수치표고자료와 동일지역의 수치지도 제작년도 : 1995

8. 수치표고자료와 동일지역의 수치지도 도엽번호 : 수원005

9. 수치표고자료 규격{가로×세로} : 5m×5m

10. 단위(좌표, 표고) : m

11. 보간 방법 : 예) Kriging법

12. 좌하단의 평면 X, Y 좌표 : 254040,  167020

13. 우상단의 평면 X, Y 좌표 : 258000,  177000

14. 좌표계 : 평면직각좌표계

15. 기준타원체와 투영법 : 벳셀, TM

16. 원점(경위도) : 중부원점(북위38도, 동경127도)

17. 표고기준 : 인천항의 평균해수면

18. 표고누락 격자점의 표고 : 2m

19. 표고값의 최고표고와 최저표고(m) : 500m, 150m

20. 내수면의 표고 : -9999.99m

21. 수치표고자료 제작 S/W : Arc/Info

22. 자료기록 형식 : Row Major, Upper-Left

23. 정확도(1.96*RMSE) : 0.5m

24. 제작자(연락처 포함) :

25. 발행자(연락처 포함) :

26. 참고사항

27. 예비

(제작된 수치표고자료 예)

X       Y      Z

254040  167020  0004.5

254050  167020  0004.5

254060  167020  0004.5

254070  167020  0004.5

254080  167020  0004.5

254090  167020  0004.5

254100  167020  0004.5

< 별 표44 >

1. 명  칭 : 수치표고자료

2. 도엽명 : 해당지역 도엽명 예) 수원005

3. 원시자료 : 1/5,000수치지도

4. 원시자료획득방법 : 항공사진도화

5. 원시자료 형식 : ASCII, Binary

6. 원시자료제작년월일 : 2001. 5. 5

7. 수치표고자료와 동일지역의 수치지도 제작년도 : 1995

8. 수치표고자료와 동일지역의 수치지도 도엽번호 : 수원005

9. 수치표고자료 규격{가로×세로} : 5m×5m

10. 단위(좌표, 표고) : m

11. 보간 방법 : 예) Kriging법

12. 좌하단의 평면 X, Y 좌표 : 254040,  167020

13. 우상단의 평면 X, Y 좌표 : 258000,  177000

14. 좌표계 : 평면직각좌표계

15. 기준타원체와 투영법 : 벳셀, TM

16. 원점(경위도) : 중부원점(북위38도, 동경127도)

17. 표고기준 : 인천항의 평균해수면

18. 표고누락 격자점의 표고 : 2m

19. 표고값의 최고표고와 최저표고(m) : 500m, 150m

20. 내수면의 표고 : -9999.99m

21. 수치표고자료 제작 S/W : Arc/Info

22. 자료기록 형식 : Row Major, Upper-Left

23. 정확도(1.96*RMSE) :

24. 제작자(연락처 포함) :

25. 발행자(연락처 포함) :

26. 참고사항

27. 예비

<별표 45> 지하시설물의 조사 및 탐사범위

구분	조사 및 탐사 범위
도로	도로경계선, 도로면, 교량, 자전거도로, 자전거보관소, 공동구, 교차시설, 도로중심선, 고가도로, 장애인편의시설, 중앙분리대, 미끄럼방지시설, 육교, 주차장, 포장, 횡단보도, 방호울타리, 도로표지판, 지하보도, 어린이보호구역, 보안등, 과속방지턱, 가로등제어기, 절개면_성토면, 석축_옹벽, 교통광장, 정류장, 가로등, 식수대, 교통표지판, 무인단속카메라, 가로수, 터널, 신호등, 신호등제어기, 지하차도 등
상수	배수관, 송수관, 광역상수관, 상수도맨홀, 제수변, 역지변, 이토변, 배기변, 소화전, 관말, 수압계실, 급수탑, 저수조, 가압장, 배수지, 취수장, 펌프장, 보호관, 유량계실 등
하수	오수관거, 우수관거, 하수맨홀, 차집관거, 우수토실, 배수관거, 배수펌프장, 하수처리장, 배수장 등
가스	천연가스배관, LPG배관, 중압가스관, 고압가스관, 가스맨홀, 정압기, 정유기, 배류기, 본딩박스, 가바나, 테스트박스, 관말, 가스수취기, 밸브, 보호관, 가스누설검지공, LNG인수기지, 공급기지, LPG저유공 동
통신	시내통신지하관로, 시외통신지하관로, 시내통신맨홀, 시외통신맨홀, 통신구, 전화국, 공중전화부스, 망운용국, 분기국사, 직매단자함, CATV전력공급함, 접지시설, 중간절체반, 시내통신주, 시외통신주, 시외통신표주, 고속도로 긴급전화 등
전기	배전지중맨홀, 배전지중맨홀관로, 배전-지중개폐기, Joint Box, 저압수용가인입선, 고압/저압 입상주, 배전지중전력구, 배전지중전력구, 배전지중고압관로, 배전지중저압관로, 배전지중직매, 배전지중변압기, 환기구번호, 배전지중환기구, 변전-변전소, 변전-개폐소, 한전분점함, 손전맨홀, 관로공수 등
난방열관	열배관, 주맨홀, 핸드맨홀, 에어밸브, 제어밸브, 레듀서, 분기관, 엥카, 신축이음관, 구조적신축이음, 밴드, 드래인, 배관마감, 케이싱, 유량계, 압력계, 온도계, 기계실, 기계실 NO, 단지내공동구, 공동구, 하월시관보호, 가압장, 기타 관망시설 등
송유관	송유관로, 저유소, 가압소, 밸브스테이션, 송유밸브박스, 누유감지케이블, 기타 송유시설 등

<별표 46> 지하시설물 제원 표기방법 및 재질약어표

가. 제원표기 방법

구 분	기 호	단 위
재 질	재질약어표	아래표 참조
구 경	∅ (원형)	mm
	□ (각형)	mm
길 이	L	m
깊 이	D	m

약 어	원 어	설 명	관련지하시설물
D.C.I.P	Ductile Cast Iron Pipe	닥타일, 주철관	상수도
S.P.	Steel Pipe	강관	상수도,가스,통신,전기
G.S.P	Galvanized Steel Pipe	아연도 강관	상수도, 가스
P.V.C.	Polyvinyl Chloride Pipe	경질염화비닐관	상수도
P.E.	Polyethylene Pipe	폴리에테렌관	상수도
S.S.P.	Stainless Steel Pipe	스테인레스강관	상수도
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
P.C.	Prestressed Concrete Pipe	프리스트레스(PS), 콘크리트관	상수도
A.C.P.	Asbestos Cement pipe	석면시멘트관
C.I.P.	Cast Iron Pipe	회주철관	상․하수도,전기,통신,가스
L.P.	Lead Pipe	연관	전기, 상수도
H.P.	Hume Pipe	흄관	상․하수도,통신,전기
E.P.	Earthen ware pipe	도관(토관)	하수도
R.C.P.	Reinforced Concrete Pipe	철근콘트리트관	하수도
C.I.		주철관
P.V.		화학제품류관
V.C.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압 철근콘트리트관	하수도
S.E.		석축
A.C.P.	Asphalt Coating Pipe	도복장강관
E.P.
G.P.		아연도 강관
B.R.	Bronze Pipe	청동관
R.M.	Rubber Cable	고무몰딩	전기
C.S.	Cast Steel	주강
H.D.P.E		HDPE관
C		시멘트라이닝주철관
P.E.		수도용 PE관	상수도
A.C.		석면시멘트관
P.E.P.		폴리에틸렌분 체라이닝관
E.P.S		에폭시코팅강관
HI-3P		하이쓰리P
C.D.		콘크리트 중선함
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선관	전기, 상수도
F.D.	Floor Duct	전선함	전기
C.S	Carbon Steel	탄소강(카본스틸)
		이중보은관
C.P.	Concrete Pipe	콘크리트(무근)	하수도
R.C.B.	Reinforced Concrete Box	철근콘크리트 박스	상․하수도,전기,통신,가스
C.P.E.	Corrugated Polyvilylene Pipe	파형합성수지관	전기, 통신
P.L.P.	Polyethylene Laminated Pipe	폴리에틸렌피복강관	상․하수도,전기,통신,가스
S.T.S.	Stainless Steel Pipe	스테인레스관	상수도
F.P.	Flexible Pipe	유연관, 전선관	전기, 상수도
E.L.P.	Epoxy Lining Pipe	에폭시라이닝관	상수도
C.I.C.	Cast Iron Lining Pipe	회주철라이닝관	상수도
D.T.C.	Ductile Cement Lining	닥타일라이닝관	상수도
P.C.C	Prestressde Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
V.R.	Vibrated and Rolled	진동 및 전압관	하수도
B.E.J.	Bellows Expansion Joint	벨로우즈 신축관	전기, 하수도
E.C.S.P	Epoxy Coated Steel Pipe	에폭시수지피복강관	상수도
P.C.C.	Prestressed Concrete Cylinder Pipe	PC 실린더관	상수도
F.R.P.
C.O.P.	Copper Pipe	동관	상수도
HI-VP		하이 브이P	상수도
C.S.P		파형강관	하수도
P.R.C		불포화 폴리에스테르 수지 콘크리트관	하수도
P.C.B	Precast Concrete Box Culvert	PC암거	하수도
G.R.P	Glass Reinforced Plastice Pipe	유리섬유 복합관	하수도
P.C.F		복합 철판관	하수도
P.S.P		고강도 철판 매입관	상수도

나. 재질약어표

<별표 47> 네트워크 RTK 체크리스트(제179조 12항 및 제184조 관련)

측점번호
관측시작시간			관측종료시간
번호	항목			확인	비고
1	네트워크 RTK 서버 접속은 정상적으로 이루어 졌는가?
2	측정지역에서 GNSS 신호 수신이 정상적으로 이루어질 수 있도록 상공시계가 확보되어 있는가?
3	주변에 다중경로 및 전자기적 방해 요소가 제거 되었는가?
4	이동점 안테나의 높이 측정방법(사거리/수직거리)을 확인하고 정확히 측정한 후 GNSS 수신기에 정상적으로 입력했는가?
5	서버로부터 정상적인 보정신호를 지속적으로 수신하고 있는가?
6	최소 5개 이상의 GNSS 위성으로부터 신호를 수신하고 있는가?
7	PDOP은 3.0 이하인가?
8	수신한 GNSS 신호와 서버로부터 전송한 보정신호를 이용하여 측정 위치에 고정해를 결정하는가?
9	중복관측 점검시 네트워크 RTK 시스템을 초기화하고 재측정한 결과가 요구사항을 만족하는가?
10	위성 수, PDOP, 관측시간, Epoch 수, 측량정밀도 등을 명확히 관측기록부에 입력했는가?
11	전체 작업 중 네트워크 RTK의 해가 지속적으로 고정해로 표시되었는가?
12	전체 측정시간 동안 측량정밀도의 품질이 요구수준 이내를 유지했는가?

<별표 48> 네트워크 RTK 관측기록부(제182조 9항 및 제184조 관련)

작업명
관측일자	20 . .	GNSS 수신기 제조사/모델
관측자		GNSS 수신기 일련번호		펌웨어Ver.
관측지점명		안테나 제조사/모델
작업시작시간		안테나 일련번호
작업종료시간		안테나고	□ 수직 □ 사거리 ( m)
비고

관측 ID	세션번호	관측 시작	관측 종료	PDOP	Epoch수	위성수	정밀도(cm)			관측값(m) ENh/BLh/dXYZ	세션평균(m) ENh/BLh/dXYZ	비고
							E/X	N/Y	H/Z

<별표 49> 성과표(제181조 4항 및 제184조 관련)

측점	GRS80
	위도	경도	타원체고 [m]	투영평면좌표
				X(N) 좌표 [m]	Y(E) 좌표 [m]

<별표 50> 투영변환식

타원체면상의 경위도 좌표를 평면직각좌표로 변환 투영식과 평면직각좌표를 타원체면상의 경위도 좌표로 변환 투영방식으로 변환한다.

① 타원체면상의 경위도 좌표를 평면직각좌표로 변환

[eqn: Y(E)~=~ΔY+k_0 ․N․ left[A+ A^3 over6 (1-T+C)+ A^5 over 120 (5-18T + T^2 +72C - 58e'^2 ) right]]

[eqn: X(N)~=~ΔX+k_0 ․ left{&M-M_0 + N tanφ․ left( {A^2} over{2} + {A^4} over24 (5-T+9C+4C^2 ) ##&+ {A^6} over{720} (61-58T+T^2 +600C -330e'^2 ) right) right}]

여기서,

[eqn: &①~T=tan^2 φ ## &②~C= e^2 over{1-e^2 }cos^2 φ ## &③~A=(λ-λ_0 )cosφ (여기서, ~λ와~ λ_0 는 ~radian값임) ## &④~N(위도~φ에서의 ~묘유선의~곡률~반경) = a over sqrt{1-e^2 sin^2 φ} ## &⑤~M(자오선장)=a․left{left(1- {e^2} over {4} - {3e^4 }over {64} - {5e^6 }over {256} right)φ - left( {3e^2 } over{8} + {3e^4 }over {32} + {45e^6 }over {1024} right)sin2φ ##&~~~~~~~~~~~~~~+ left( {15e^4 } over{256} + {45e^6 }over{1024} right)sin4φ - {35e^6} over {3072} sin6φ right} ## &⑥~e^2 (제1이심률) = {a^2 - b^2} over a^2 ## &⑦~e'^2 (제2이심률) = {a^2 - b^2} over b^2]

그리고,

[eqn: & phi `:~위도,~~ lambda ~:~경도,~~ phi _{0} `:~투영원점~위도,~` lambda _{0} `:~투영원점~경도,# # & a~:~타원체~장반경,~~f`:~편평률,# # & b~:~타원체~단반경(=a(1-f)),# # & k _{0} `:~원점축척계수,# # & rm DELTA Y`:~Y축(East)`원점~가산값,# # & rm DELTA X~:~X축(North)~원점~가산값]

② 평면직각좌표를 타원체면상의 경위도 좌표로 변환

[eqn: φ=φ_1 - {N_1 tanφ_1} overR_1 ․ left[&D^2 over2 - D^4 over24 (5+3T_1 +10C_1 -4C_1 ^2 -9e'^2 ) ##&+ D^6 over 720 (61+90T_1 + 298C_1 +45T_1 ^2 -252e'^2 - 3C_1 ^2 ) right]]

[eqn: lambda = lambda _{0} + {1} over {cos phi _{1}} & LEFT [ D- {D ^{3}} over {6} (1+2T _{1} +C _{1} )+ {D ^{5}} over {120} (5-2C _{1} +28T _{1} -3C _{1} ^{2} +8e prime ^{2} +24T _{1} ^{2} ) RIGHT ]]

여기서,

그리고, [eqn: rmY ~:~ TM 좌표(East),~~ X~:~TM좌표(North)]

[eqn: &~ M_0 ~:~ 투영원점에~대한~자오선호장 , &k_0 ~:~원점축척계수]

<별표 51> 지하시설물 안전보건 작업일지

NO. 지하시설물 안전보건 작업일지 1. 작업수행기간 : 월 일 시 ～ 월 일 시 2. 작업장소 : □ 상수맨홀 □ 하수맨홀 □ 기타 ( ) 3. 작업내용(간략히) : 4. 작업인원 : 명 ․ 안전관리책임자명 : (서명) ․ 작업자명 : (서명), (서명), (서명) ․ 작업감시인 : (서명) 상기 작성된 내용에 따라 작업을 실시할 계획임 5. 안전조치 점검사항
항목		점검사항(√표시)
작업자 질식재해예방 교육		□ 미실시 □ 실시
안전장비 구비 여부		□ 산소농도측정기 □ 유해가스(4-gas) 농도측정기 □ 환기팬 □ 공기호흡기(송기마스크) □ 무전기 □ 휴대용랜턴 □ 구조용로프 □ 기타( )
산소(O2)농도 측정결과		□ 18% 미만( ) □ 18～21%( )
황화수소(H2S) 농도 측정결과		□ 10ppm이상( ) □ 10ppm미만( )
일산화탄소(CO) 농도 측정결과 ※ 양수작업시 확인		□ 30ppm이상( ) □ 30ppm미만( )
작업전 환기실시 시간		□ 미실시 □ 30분 미만 □ 30분 이상 ※ 하수도 작업은 계속환기 실시
재해자 구조방법 숙지여부		□ 교육 미이수 □ 교육이수
※ 점검항목에서 “굵은 글씨 이탤릭체”에 해당하는 사항이 1개 이상 체크(√) 되는 경우 이를 모두 적정상태로 개선조치 한 후 작업을 실시하여야 함
6. 특별조치 필요사항 :
작성자	부서 직책 성명 (서명)
담당공무원	부서 직책 성명 (서명)

<별표 52> 안전작업 배치도

<범 례>

러버콘(교통 통제용)

상/하수도 맨홀

안내판의 규격은 가로:60㎝, 세로:100㎝ 바탕색 : 노란색
안내문구 : 지하시설물 조사탐사작업중, 연락처(전화번호), 서행바랍니다

안내요원 : 교통지시봉을 휴대하여 교통 통제(무전기 휴대)

감시인 : 맨홀작업자의 상태를 감시하며, 맨홀내 작업자의 업무를 보조함

공기치환용 환기팬 : 맨홀내부의 공기를 배기와 흡기 함.

작업차량내 : 안전장비 비치(사다리, 공기호흡기 등)

<별표 53> 밀폐공간작업 안전장비의 종류

분야	장비명	사용용도	사용방법	사진(예)
산소 및 유해가스농도 측정	산소농도 측정기	산소(O2)농도 측정	밀폐공간 안으로 휴대하여 들어가서 측정
	혼합가스농도 측정기	산소농도측정 황화수소농도 측정 일산화탄소농도 측정 가연성가스(메탄) 측정	밀폐공간 외부에서 흡입용 호스를 이용하여 측정
환기	공기치환용 환기팬	밀폐공간내를 신선한 외부공기로 치환	플렉시블 덕트를 연결하여 급기 또는 배기 방식으로 환기
호흡용 보호구	공기호흡기	구조자 구조시 착용 환기가 어려운 장소 사용	공기압축용기로부터 안면마스크로 공기를 이송하는 호흡
	송기마스크		외부공기를 전동공기펌프로 흡입하고 공기이송관으로 연결된 마스크로 호흡
출입통제	관계자외 출입금지 표지판	밀폐공간작업장소에서의 작업자 이외 출입을 통제	밀폐공간작업장소 출입구에 게시
기타안전장비	무전기	감시자와 밀폐공간내 작업자와의 상호연락	밀폐공간작업시 휴대
	휴대용 랜턴	어두운 밀폐공간작업장소를 밝히기 위해 사용	밀폐공간작업시 휴대

<별표 54> 응급조치요령(심폐소생술)

순 서	실 시 방 법
의식확인 ~ 2회 숨 불어 넣기	o 인공호흡법의 의식확인 ⇒ 구조요청 ⇒ 자세교정 ⇒ 기도(숨길)확보 ⇒ 호흡확인 ⇒ 2회 숨 불어넣기까지 1회 실시
경동맥 확인	o 경동맥에서 5~10초간 맥박 측정 ※ 경동맥의 위치 : 목의 갑상연골(울대뼈)에 손가락을 대고 옆으로 1~2cm 미끄러져 내려와 우묵하게 들어간 곳
인공호흡	o 2회 숨 불어 넣기 2회 실시(호흡간격은 약 1초에 1회씩) o 숨을 불어넣을 때와 입을 떼었을 때 가슴이 오르내리는지 관찰
심폐소생술	o 흉부압박 위치 확인 : 양 젖꼭지를 이은 중앙의 흉부부위 o 한손의 손등에 다른 손을 겹치고 깍지를 껴서 손가락을 잡아 당김 o 팔꿈치가 구부러지지 않도록 하고, 어깨와 손은 일직선으로 유지 o 흉부압박 깊이는 4~5cm의 깊이로 압박 o 흉부압박의 속도와 횟수 : 1분간 100회의 속도 유지 o 심폐소생술 속도와 횟수 : 2분간 5주기 실시 o 1주기 : 흉부압박 30회 실시 후 인공호흡을 2회 실시(30 : 2) <위치확인> <흉부압박 자세> <흉부압박의 깊이>
경동맥 확인~ 심폐소생술 반복실시	o 심폐소생술 2분간 5주기 실시 후 경동맥 확인하여 맥박이 뛰면 호흡확인 o 맥박/호흡이 없을 경우 심폐소생술 계속 실시 <경동맥 확인> <흉부압박:인공호흡=30:2>
자세교정	o 인공호흡 실시로 호흡과 맥박이 있을 경우 구토시 이물질이 기도로 유입되지 않도록 “측와위 자세”로 자세 변경 o 구조대를 기다림

<별표 55> 안전이행확인서

안 전 이 행 확 인 서

본 이행 확인서는 ○○도 ○○시 ○○(구,군)에서 발주된 ○○사업과 관련하여 지하시설물측량작업을 수행하는 경우 밀폐공간작업으로 인한 작업자의 질식재해예방을 위해 다음과 같이 노․사가 안전작업을 이행할 것을 확인합니다.

□ 밀폐공간 작업자 현황

성 명	작업기간	작업내용	비고

□ 밀폐공간 질식재해예방장비 보유현황

장비명		모델명	보유대수	비고
산소농도 및 유해가스측정기
환기팬
호흡 보호구	공기호흡기
	송기마스크