◎ 국립전파연구원공고 제2015-81호

｢방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시｣ 제4조제3항의 규정에 의하여 ｢무선설비의 적합성평가 처리방법」(국립전파연구원공고 제2014-90호, 2014.12.23.)을 다음과 같이 공고합니다.

2015년  9 월 30 일

국립전파연구원장

2011. 2. 1. 전파연구소공고 제2011-10호 제정

2011.11. 15. 국립전파연구원공고 제2011-25호 개정

2011.12. 27. 국립전파연구원공고 제2011-32호 개정

2013. 7. 26. 국립전파연구원공고 제2013-33호 개정

2014. 12. 23. 국립전파연구원공고 제2014-90호 개정

2015. 9. 30. 국립전파연구원공고 제2015-81호 개정

무선설비의 적합성평가 처리방법

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 공고는 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」(이하 “적합성평가고시”라 한다.) 제4조제3항의 규정에 따라 무선설비의 적합성평가 대상기자재가 기술기준에 적합한지 여부를 확인하는 방법 및 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 공고는 무선설비의 적합성평가 대상기자재에 대한 인증기관 및 시험기관 등에서의 기술기준 심사 및 시험업무에 적용한다.

제3조(정의) ① 이 공고에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “기술기준”이라 함은 전파법(이하 “법”이라 한다.) 제45조, 제47조 및 제58조의 규정에 따라 미래창조과학부장관이 고시한 「무선설비규칙」과 전파법시행령 제123조제1항제1의2호에 따라 국립전파연구원장이 고시한 사항을 말한다.

2. “정격전압”이라 함은 기기의 정상적인 동작에 필요한 전원전압으로서 신청된 설계전압의 (±)2% 이내의 전압을 말한다.

3. “규정된 전원전압”이라 함은 무선설비규칙 제12조의 규정에 의한 범위의 전압을 말한다. 이 경우 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 그 최저 정격전압의 -10%의 전압과 최고 정격전압의 +10% 전압 사이의 전압을 말하며, 건전지를 사용하는 경우에는 신규 건전지의 최고 전압과 정격전압의 -10%의 전압 사이의 전압을 말한다.

4. “상온”이라 함은 15～35℃ 범위의 온도를 말한다.

5. “상습”이라 함은 45～75% 범위의 습도를 말한다.

6. “수신주파수 안정도(Receive Frequency Stability 또는 Signal Displacement Bandwidth)”라 함은 지정주파수를 중심으로 출력이 안정적으로 얻어질 수 있는 주파수 범위를 말한다.

7. “수신감도(Receive Sensitivity)”라 함은 수신기의 성능을 나타내는 것으로, 수신기가 얼마만큼 미약한 신호를 수신할 수 있는지의 능력을 말한다.

8. “인접 채널 선택도(Adjacent Channel Selectivity)”라 함은 인접채널에 존재하는 방해파에 대한 선택성을 나타내는 것으로, 시험대상기기의 수신감도와 인접채널에 존재하는 방해신호(Unwanted Signal)의 레벨비를 ㏈ 단위로 나타낸 것을 말한다.

9. “다중입출력(MIMO : Multi Input Multi Output)”이라 함은 통신속도 향상이나 통신거리 확장을 목적으로 여러개의 공중선을 이용하여 동시에 신호를 송수신하고 신호처리를 통해 신호 변별력을 높인 기술을 말한다.

② 이 공고에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 전파 관련 법령이 정하는 바에 의한다.

제2장 일반적 사항 확인

제4조(시험 대상기자재 확인) 무선설비의 적합인증을 위하여 신청된 기자재가 「적합성평가고시」제3조제1항 별표 1의 규정에 의한 대상기자재인지를 제품의 실물 및 「적합성평가고시」제5조제1항제2호의 제품개요·사양·구성·조작방법 등이 포함된 사용자설명서(이하 “설명서”라 한다.)를 통하여 확인한다.

제5조(신청서류 적합여부 확인) 신청 기자재의 용도, 사용환경, 전원전압 등의 규격이 설명서와 신청서류 등에서 적합하게 기재되었는지 여부를 확인한다.

제6조(공중선특성 확인방법) ① 적합성평가를 신청한 기자재에 대하여는 다음 각호의 공중선 특성을 확인한다. 다만, 수신설비는 예외로 한다.

1. 공중선과 송신장치 사이에는 증폭기 등 능동회로가 부가되지 아니한 것일 것

2. 공중선의 종류 및 형태(형식, 길이, 외관사진 등)

3. 공중선의 이득 및 지향특성(전계강도로 규정된 기기는 예외)

4. 공중선의 편파특성(해당사항이 있는 경우)

5. 송신장치와의 접속형태(내장형, 고정형 또는 커넥터규격 등)

6. 공중선의 제작자 및 모델명(상품명이 있는 경우)

② 제1항의 규정에 의한 공중선 특성의 확인은 신청인이 선언하는 바에 따른다. 이 경우 공중선의 제작자 또는 신청인이 시험하여 작성한 성적서, 이득 패턴도 또는 공중선 카탈로그 등을 이용할 수 있다.

제3장 기술기준 적합성 평가

제7조(시험전 확인사항) 신청된 기자재의 용도, 사용주파수, 전파형식, 공중선전력, 점유주파수대폭 등이 관련 기술기준에 적합한지 여부를 기자재의 실물 및 설명서 등을 통하여 확인한다.

제8조(신청 기자재 대조확인) 신청된 기자재의 전파 송수신 관련 구성품이나 부품(RF발진, 변복조, 증폭부 등)이 실제와 동일한지 여부를 설명서의 사진 및 회로도 등을 통하여 대조 확인한다.

제9조(환경적 조건의 구분) 신청 기자재에 대한 환경적 조건의 구분은 별표 1과 같다.

제10조(대상 기자재별 적합성평가 적용구분) ① 신청 기자재에 대한 대상 기자재별 적합성 평가 적용구분은 별표 2와 같다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 컴퓨터 등 다른 기자재에 부가되어 사용되거나 또는 통상 실내에서 사용되는 것으로 모 기자재의 동작온도 범위가 별표 2의 규정에 의한 환경적 조건의 적용이 적합하지 않거나, 고정국 또는 기지국으로 옥내에서만 사용하는 경우, 신청인의 요청에 의하여 별표 1의 온도시험조건 ⓐ, ⓑ 및 ⓒ중 선택하거나 또는 설명서에 명시한 온도범위를 선택하여 적용할 수 있다.

제11조(기술기준 적합성평가 절차) 시험절차는 다음과 같이 한다.

1. 온도 및 습도, 연속동작 시험을 제외한 진동, 충격 등 기타 환경적 조건을 연속하여 적용한 후 제12조제2항을 확인한다. 다만, 고정국 또는 기지국에 설치하는 대상 기자재로 설명서에 “본 기자재는 고정된 시설에만 설치․사용할 수 있습니다.”라는 문구를 명시한 경우에는 진동 및 충격시험을 생략할 수 있다.

2. 정격 및 규정된 전원전압을 인가하여 상온, 상습의 환경에서 연속동작 시험 및 전기적 조건 시험을 실시한다.

3. 제9조에 따라 온도 및 습도의 환경 조건을 적용한 후 정격 및 규정된 전원전압을 인가하고 각각의 환경조건에서 전기적 조건 시험을 실시한다. 다만, 전파법시행령 제25조제4호에 따른 무선기기는 환경조건에서 전기적 조건 시험을 공중선출력과 주파수허용편차에 한하여 실시하며, 시스템에 하나의 부품으로 내장되거나 장착되어 정격 DC전압을 이용하는 기기의 경우 제3조제1항제3호의 “규정된 전원전압”에서 해당기기가 손상을 받거나 정상동작을 하지 못한다면 제조자가 선언한 전원전압 사양에 따라 정격 및 최대, 최소 전원전압을 인가하여 시험할 수 있다.

4. 제1호 내지 제3호에도 불구하고 방송통신기기 인증을 받고 현장에 설치하여 운용중인 기자재로서 기술기준과 관련이 있는 사항의 변경신고를 위한 시험은 국립전파연구원장(이하 “원장”이라 한다.)이 인정하는 장소와 조건에서 시험할 수 있다.

제12조(기술기준 적합성평가 확인방법) ① 송신설비, 수신설비 및 부가장치의 전기적 기술기준 항목에 대하여 시험을 행하고 기술기준의 규정에 적합함을 확인한다.

② 정상적으로 동작하고 파손․발화 및 발연 등의 이상이 없는지 여부를 확인한다.

제13조(세부처리방법) ① 출력가변형의 무선설비는 설명서에 명시된 바에 따라 다음과 같이 공중선전력허용편차를 시험한다.

1. 연속적인 출력가변인 경우 : 상한 및 하한 출력에서 시험

2. 단계적인 출력가변인 경우 : 각 단계별 공중선전력의 출력을 모두 시험

② 여러 전파형식을 사용하는 경우에는 다음 각 호와 같이 시험한다.

1. 주파수허용편차에 대한 시험은 각 주파수대역별로 1회만 시험한다.

2. 간이무선국(산업 및 공공용을 포함한다) 무선설비의 디지털 시분할 다중접속방식 또는 디지털 주파수분할 다중접속방식인 경우의 전파형식에 대한 시험은 하나의 전파형식에 대해서만 시험한다.

③ 일정 주파수대역을 구비한 경우에는 다음 각 호와 같다.

1. 당해 주파수대의 상한, 하한 및 중간에 지정될 수 있는 주파수에 대하여 각각 시험한다. 이 경우, 당해 주파수 대역 전체에 걸쳐 하나의 발진기를 사용하는 대상기기의 주파수허용편차 시험은 어느 한 주파수에 대하여만 시행할 수 있다.

2. 대상기기가 다수의 분리된 주파수대역을 구비하고 있는 경우에는 각각의 주파수대역에 대하여 제1호와 같은 방법으로 시험한다. 다만, 아마추어 무선기기로서 여러 개의 주파수대를 구비한 장비의 경우에는 중단파대, 단파대, 초단파대, 극초단파대 등 사용된 발진기의 구분에 따라 주파수대별로 지정될 수 있는 하나의 주파수에 대하여 시험한다.

3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 2개 이상의 전기통신사업자용 주파수대역을 구비한 중계장치(광중계장치를 포함한다)로 지상에 설치하는 것은 각 주파수대역별로 시험한다.

④ 무선주파수 발진기를 내장하지 않은 중계장치를 시험함에 있어 그 시험입력신호는 모국의 출력신호를 사용하며, 여의치 않을 경우에는 입력레벨, 변조주파수 및 대역폭 등을 고려하여 표준신호발생기(이하 “SG” 라 한다.)의 신호로 대체하여 사용할 수 있다.

⑤ 공간결합에 의한 시험은 다음과 같다.

1. 대상기기의 공중선이 분리될 수 없거나, 도파관 결합 등에 의해 공중선계가 고주파회로의 역할을 하는 경우에는 당해기기의 공중선을 이용하여 공간결합하여 시험할 수 있다.

2. 제1호에 의한 공간결합에 의한 시험을 행하는 경우, 시험자는 대상 기자재의 전파발사로 인하여 타 통신에 지장을 주지 않도록 가능한 모든 필요조치를 취해야 하며, 가급적 전자파 무반향실(Anechoic Chamber)을 이용한다.

⑥ 2개 이상의 공중선(별도의 능동 회로가 부가되지 않아야 함)을 사용하는 다중입출력 공중선 시스템의 이득은 다음과 같다.

1. 2개 이상의 공중선을 사용하여 동시에 동일채널을 송수신하는 기자재는 모든 공중선 이득의 합으로 산출한 총 공중선 이득을 적용한다.(N 개의 공중선을 사용하는 경우의 총 공중선 이득)

[eqn: 총공중선~이득~=`10``log[10 ^{(1`번째~공중선의~이득÷10)} ``+``10 ^{(2`번째~공중선의~이득÷10)} ``# `# ```````````````````````````````````````````````````````````````+`` CDOTS ``+``10 ^{(N`번째~공중선의~이득÷10)} ``]]

2. 제1호 이외의 기자재(공간 다이버시티, 단일 증폭기 등을 사용하는 기자재)는 공중선 이득이 가장 큰 하나의 공중선 단자에 대하여 시험할 수 있다. 다만, 각각의 공중선에 대해 증폭기를 사용하는 기자재는 각각의 공중선 단자에 대하여 모두 시험하여야 한다.

제4장 기타 기술기준 적용방법

제14조(전파응용설비 기술기준 적용방법) 전파응용설비의 경우 전파법 제47조의3 규정에 의한 전자파장해방지기준에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 전파관계법령에 따로 명시된 사항에 대하여는 당해 규정을 따른다.

제15조(전계강도, 자계강도 또는 복사전력으로 규정된 무선설비 시험방법) ① 전파법시행령 제25조제4호 기자재중 전계강도, 자계강도 또는 복사전력으로 규정된 무선설비에 대한 일반적인 시험조건은 다음과 같다.

1. 시험시 전원전압은 규정된 전원전압의 최고 전압을 인가하여 시험한다. 이 경우 건전지만을 이용하는 무선설비는 새 건전지를 이용한다.

2. 기술기준의 적합성 평가는 제11조제1호, 제2호, 제4호에 따른다.

3. 저주파 송신기(9 ㎑ 이하의 전파를 발사하는 미약전계강도 무선기기)는 무선설비규칙 제27조를 준용하고 불요발사는 322 ㎒까지 적용한다.

② 전계강도 또는 복사전력으로 규정된 무선설비의 시험방법 및 시험조건은 가능한 범위에서 전파법 제47조의3 규정에 의한 「전자파 장해방지시험방법」또는 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법을 따른다.

③ 150㎑ 이하의 주파수를 사용하는 자계유도식 무선기기의 시험방법은 다음과 같다.

1. 자계강도 측정시 피시험기기와 수신 안테나 사이의 거리는 10m를 기준으로 하며, 10m에서 측정할 수 없는 경우에는 거리 d m에서의 실측값(Hd)에 H10=Hd + 60log(d/10)를 보상한다. 이때, 실제측정거리에서 측정한 값과 보상 과정을 시험성적서에 명시하여야 한다.

2. 수신안테나는 차폐 루프안테나를 사용하여야 하며, 수신기의 측정대역폭은 200 ㎐와 검출모드는 준첨두치로 측정한다.

3. 피시험기기의 출력신호는 변조신호를 사용하며, 변조가 불가능 할 경우에는 반송파를 사용할 수 있으며, 이를 시험성적서에 명시하여야 한다.

4. 전계강도 측정장비를 사용할 경우 dB㎂/m로 변환하여 기록하며, 변환계수는 (-)51.5㏈를 적용한다.

제16조(무선 송․수신용 부품)방송통신기자재 등의 무선 송․수신용 부품(RF module)은 다음 각 호의 조건을 확인한다.

1. 고주파부(고주파발진부, 고주파증폭부, 고주파혼합부, 고주파변조부, 고주파필터 등이 포함된 부분을 말한다.)는 자체적으로 전자파적인 차폐구조를 가진 것이어야 한다.

2. 과도하게 빠른 데이터가 들어와도 기술기준을 만족할 수 있는 데이터 입력단(버퍼 등)을 가져야 한다.

3. 정전압회로를 내장하고 있거나, 완제품에서 정전압 전원만을 공급받을 수 있도록 설계되어 있어야 한다.

4. 공중선은 분리할 수 없게 접속되거나 공중선을 정합할 수 있는 접속단자가 있어야 한다.

5. 단독으로 측정 가능한 상태에서 기술기준에 적합하거나 세가지 이상의 완제품에서 기술기준을 적합하는지 측정하여야 한다.

6. 무선 송․수신용 부품은 관련 기술기준에 적합하여야 한다.

제5장 기타사항

제17조 (제조자 선언사항) ① 신청인의 요청이 있는 경우에는 시험기관의 능력이 허용하는 범위에서 국제협약 또는 국제기구의 결의, 권고 기준에의 적합여부를 추가로 확인해 줄 수 있다.

② 원장은 제1항의 규정에 의한 확인결과가 당해 결의 또는 권고 기준에 적합한 때에는 그 결과를 방송통신기자재등의 시험성적서, 적합인증서, 적합등록필증 또는 잠정인증서에 표기할 수 있다.

③ 주파수허용편차, 점유주파수대폭, 불요발사의 세기, 공중선전력 및 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기와 수신기의 감도에 영향을 미칠 수 있는 사항으로, 기술기준에서 규정하지 않은 사항에 대하여는 신청인이 제출한 설명서에 기재된 규격을 기준으로 할 수 있다.

④ 제9조의 규정에도 불구하고 신청인의 요청이 있는 경우에는 시험기관의 능력이 허용하는 범위에서 별표 2의 규정에 의한 환경적 조건보다 더 강한 기준을 적용할 수 있다.

제18조(기술기준 항목별 시험방법) ① 무선설비의 적합성 평가시험 절차 및 방법은 별표 3 및 별표 4의 기술기준 항목별 시험방법을 따른다.

② 제1항의 권고하는 시험방법이 없거나 적용할 수 없는 경우 시험기관은 국제적으로 유효성이 검증된 시험절차를 채택하거나, 스스로 유효성을 입증할 수 있는 시험방법을 개발하여 적용할 수 있으며 이 경우 적용된 시험절차를 시험성적서에 명시하여야 한다.

제6장 보 칙

제19조(시험에 필요한 사항의 지원) 신청된 기자재에 대한 기술기준 적합여부 확인시 시험보조장비 및 운영 프로그램 등을 신청자로부터 제출 받아야만 시험이 가능한 경우에는 신청자에게 이를 지원, 요청할 수 있으며 신청자는 이를 지원해야 한다.

제20조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 공고 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 공고의 폐기, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 12월31일까지로 한다.

부    칙 <제2015-81호, 2015. 9. 30. >

제1조(시행일) 이 공고는 관보에 게재한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 공고 시행 당시 이미 접수되어 시험 중에 있는 시험 건에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

[별표 1] 환경적 조건의 구분(제9조 관련)

1. 진동시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	전진폭 3 ㎜, 진동수 매분 0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1 ㎜, 진동수 매분 500회에서 1,800회까지의 진동을 상하좌우 및 전후로 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저고저의 순서로 변동시킨다)가한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	전진폭 2 ㎜내지 3 ㎜로 진동수 매분 0에서 500회까지 진동 및 전진폭 1 ㎜로 진동수 매분 500회에서 1,800회까지의 진동을 상하좌우 및 전후로 각각 15분간(5분간 주기로 진동수를 저고저의 순서로 변화시킨다)가한 후 정격전압을 가해서 동작시켰을 때
ⓒ	전원전압을 가한 조건에서 전진폭 15 ㎜, 진동수 매분 600회 내지 3,000회까지의 진동을 상하․좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저․고․저의 순서로 변동시킨다) 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	전진폭 3 ㎜로 진동수 0에서 500회까지 전진폭 0.75 ㎜로 500회에서 1,500회 및 전진폭 0.2 ㎜로 1,500회에서 3,000회까지의 진동을 상하․좌우 및 전후에 각각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 저․고․저의 순서로 변화시킴) 가한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 명시)

2. 충격시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	5 ㎝의 높이에서 두께 1㎝ 이상의 견고한 나무판 위에 낙하면이 평행하게 3회 이상 자유낙하 시킨다. 측정 대상기기의 각 면에 대해서 반복 시험 후 정격시험을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상 없이 동작할 것.
ⓑ	상방에 5 G(1 G는 980 cm/s2의 가속도로 하고, 정지 중은 1 G의 상방향으로 가해지는 것으로 한다. 이하 같다) 하방에 2 G 및 양측에 2 G를 각각 1분간 가하거나 또는 수평방향 및 중치 2방향에 15 G의 충격을 각각 3회 가한 후 정격전압을 가하여 동작 시켰을 때 파손, 발화, 발연 등의 이상없이 동작할 것.
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 명시)

3. 연속동작시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	통상의 사용조건으로 8시간 동작시켰을 때
ⓑ	통상의 사용조건으로 24시간 동작시켰을 때
ⓒ	통상의 사용조건으로 500시간 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상기기별로 별도 구분)

4. 온도시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	(-)20℃와 (+)50℃의 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	(-)10℃와 (+)50℃의 온도에서 각각 1시간 방치한 후 그 온도에서 규정한 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	0℃와 (+)40℃온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	(+)70℃의 온도에서 2시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓔ	o (+)55℃의 온도에 3시간 방치한 후 (+)40℃의 온도로 내려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 0℃의 온도로 올려서 3시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때

ⓕ	o (+)70℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (-)65℃의 온도에 48시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (+)55℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o (-)40℃의 온도에 2시간 방치하여 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓖ	o 고온고전압 : (+)55℃의 온도에서 정격전압을 (+)10%로 하였을 때 o 저온저전압 : (-)40℃의 온도에서 정격전압을 (-)10%로 하였을 때
ⓗ	o 해수․눈 및 비에 노출되는 부분 - (-)25℃의 온도에서 3시간 방 치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)70℃의 온도에서 3시간 방치한 후 (+)55℃로 내린후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o 해수․눈 및 비에 노출되지 않는 부분 - (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때. - (+)55℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
ⓘ	o (+)50℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o (-)15℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수․눈 및 비에 노출되는 부분에 한한다) o (-)10℃의 온도에서 3시간 방치한 후 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때(해수․눈 및 비에 노출되지 아니하는 부분에 한한다)
ⓙ	o 해수․눈․또는 비에 노출되는 부분 - (-)10℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)50℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때 o 해수․눈 및 비에 노출되지 않는 부분을 0℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 30분간 동작시켰을 때 - (+)40℃에서 3시간 방치한 후 규정된 전원전압을 가하여 2시간 동작시켰을 때
ⓚ	(-)20℃의 온도에서 1시간 방치 후 그 조건에서 4시간(송신시간과 수신시간에 대한 비율은 9대1로 한다) 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시 및 설명서 명시)

5. 습도시험 조건의 구분

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	(+)35℃에 대한 상대습도 95%의 습도에 4시간 방치후 상온․상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	(+)40℃에서 상대습도 93%의 습도에 4시간 방치하고, 그 조건으로 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	- 50℃에서 상대습도 95% 내지 100% 범위내의 임의 습도에 48시간 방치한 후 상온 상습에 복귀시켜서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

6. 낙하시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	9 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	5 m의 높이에서 수면에 3회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	20 m의 높이에서 수면에 2회 낙하시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓓ	5 m의 높이에서 수면에 5회 투하한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

7. 수밀시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	깊이 1 m의 수중에 2시간(구명정 보트 또는 구명대에서 사용하는 것에 대하여는 30분) 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	깊이 10 m의 수중에 5분간 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓒ	깊이 4 m의 수중에 24시간 침수시킨 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

8. 주수시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	직경 5 cm에 30개 이상의 주수공(1개의 공의 직경은 1 ㎜임)을 가진 주수기에 의하여 3 kg/㎠내지 4 kg/㎠의 일정한 수압으로 2시간 주수 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓑ	직경 5 cm에 36개의 주수공 (1개의 공의 직경은 1 ㎜임)을 가진 주수기에 의해서 3.6 kg/㎠의 수압으로 2시간 주수한 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때. 다만, 해수․눈 및 비에 노출되는 부분에 한한다
ⓒ	20 cm 높이에서 물방울의 낙하 방향을 연직에서 15°기울여서 매분 3 ㎜에서 5 ㎜까지 수량을 전후․좌우에 대하여 각 25분간 물방울을 뿌린 후 정격전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

9. 기압시험 조건

구분기호	환경적조건 및 적용방법
ⓐ	o 고도 9,000 m이상에서 사용하는 것에 대하여는 신청된 최고 고도에 상당하는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 고도 6,000 m이상 9,000 m미만에 사용하는 것에 대하여는 1기압의 30%되는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 고도 6,000 m미만에서 사용하는 것에 대하여 1기압의 45%되는 기압하에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때
ⓩ	기타(대상 기자재별로 별도 명시)

10. 풍압, 진운동 시험 등 기타 시험조건과 1 내지 9의 조건에 명시되지 않은 특수한 시험조건은 대상 기자재별로 별도로 명시한다.

[별표 2] 대상 기자재별 적합성 평가 적용 구분

(제10조제1항 관련)

※ 다음 표의 전기적 시험항목 란에서 “규칙”은 「무선설비규칙」, “해상”은「해상업무용 무선설비의 기술기준」, “항공”은 「항공업무용 무선설비의 기술기준」, “사업”은「전기통신사업용 무선설비의 기술기준」, “응용”은「전파응용설비의 기술기준」, “기타“는 「간이무선국ㆍ우주국ㆍ지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」을 말한다.

기자재의 종류		환경적 조건	전기적 시험항목
선박에 설치하는 경보자동 수신기
	무선전화경보 자동수신기	o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓒ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 무선전화경보신호의 전파를 수신할 때 확성기가 동작하는 것의 전기적 동작특성(해상 제17조제2항제4호, 제11호의 가목 및 나목) o 무선전화경보 신호의 전파를 수신할 때 가청경보기가 동작하는 것의 전기적 동작특성(해상 제17조제2항제3호․제4호 및 제12호 가목부터 다목까지) - 해상 제17조제2항제12호 가목 및 다목의 조건에 관한 시험은 무선전화경보 신호(해상 제17조제1항제3호부터 제6호까지의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다. - 무선전화경보신호발생장치의 동작조건(해상 제17조제2항제12호 바목) o 항행경보신호를 수신하기 위한 장치를 설치한 경우 당해 장치의 조건(해상 제17조제2항제4호) - 이 경우에 항행경보신호(해상 제21조제1호 및 제2호의 규정에 의한 허용치 이내일 것)를 가해서 행한다.
선박국용무선방위 측정기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 중파무선방위측정기의 조건(해상 제19조제1항) o 중단파무선방위측정기의 조건(해상 제19조제2항) o 겸용무선방위측정기의 조건(해상 제19조제3항)
	국제항행에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상의 선박에 설치 하는 선박국용 무선방위측정기
	기타의무선방위 측정기	o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓑ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 전기적 동작특성(해상 제19조제4항)
법제28조의 규정에 의하여 항공기에 의무적으로 설치하여야 하는 무선설비의 기기		1. 정격전압을 인가하여 시험하는 경우 o 진동ⓒ o 충격(가속도)ⓑ o 온도ⓕ o 습도ⓒ o 기압ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) o 변조도(항공 제7조) o 신호대잡음비, 종합주파수특성, 종합왜와 잡음 수신장치의 감도 및 통과대역폭등(항공 제9조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	항공기용 양측파대 무선전화 장치
		2. 정격전압의 (±) 10%의 전압을 인가하여 시험하는 경우 o 온도ⓖ 3. 전원전압을 정격전압의 (-)10%에서 (-)20%까지 변화시켰을 경우 4. 전원전압을 정격전압의 (-)20%에서 0V까지 매분 정격전압의 2% 비율로 변화시켰을 때의 시험의 경우	o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) - 온도시험조건 ⓖ로 시험을 하였을 때의 값이 상온상습이고 정격전압 때의 값의 70%이상일 것 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 감도 특성은 상온․상습, 정격전압 때의 값에서 6 ㏈ 이상 저하되지 아니할 것.
	항공기용 단측파대 무선전화장치	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 15분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 공중선전력의 비율(항공 제5조제1항) o 반송파 전력 및 기타의 성능(항공 제8조제1항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	탑재DME	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 질문신호의 고주파 에너지의 분포, 질문신호의 발사간격(항공 제13조제1항제1호 라목 및 바목) o 질문신호의 특성, 질문신호의 발사수(항공 제13조제1항제1호 가목 및 바목) o 수신장치의 감도, 한 신호에서의 감쇠량, 실효선택도, 디코더의 특성, 신호강도선택특성, 거리기억성능, 거리측정정확도(항공 제13조제1항제2호) o 시험종료 후 공중선의 조건 확인(항공 제13조제1항제1호 아목) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
	ATC트랜스폰더 기기(4,096의 응답 코드로 된 응답신호를 송신하는 것에 한한다)	o 항공기용 양측파대 무선전화 장치의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 응답신호의 구성, 특별위치식별 펄스의 발사(항공 제12조제2항제1호) o 공중선전력, 펄스의 특성, 응답횟수, 응답지연시간, 응답신호의 지터, 응답특성, 부엽의 억압특성(항공 제12조제2항제2호) o 수신설비의 감도, 펄스 폭 별 특성, 에코 억압의 특성, 수신휴지기간, 응답횟수제어를 위한 감도억압, 한신호 선택도, 간섭신호억압의 특성(항공 제12조제2항제3호) o 시험종료 후 공중선의 조건 확인(항공 제12조제2항제1호 바목) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
경보자동 전화장치		o 진동ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 2분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 전기적 동작특성(해상 제17조제1항)
단측파대 전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및 수신장치로서 해상이동업무에 사용하는 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동후 20분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수허용편차 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스 발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 반송파전력 및 종합왜와 잡음(해상 제13조제1항) o 수신하고자 하는 주파수에 대한 감도․통과대역폭(수신하고자 하는 주파수에 대한 감도보다 6 ㏈ 감쇠하는 2개의 주파수간의 폭을 말함)․감쇠량․스퓨리어스리스폰스․실효선택도․종합왜와 잡음조건(해상 제13조제2항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
선박국용 레이더 기기		o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓗ o 습도ⓐ o 주수ⓑ o 나침의의 연속동작 통상의 사용조건에서 나침의를 1분에 대략 2회의 비율로 수평으로 회전시키는 경우와 등가로 볼 수 있는 신호를 가하였을 때	o 시동 후 4분 이내에 정상 동작함을 확인 o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 선수선(해상 제18조제1항제8호 나목) o 거리환(해상 제18조제1항제8호 라목) o 나침의에 연동하여 표시하는 방위오차(나침의 연속동작시험의 경우에 한한다)(해상 제18조제1항 제11호) o 방위분해능(해상 제18조제1항제8호 바목) o 정밀도(해상 제18조제1항제9호)
	국내항행 선박에 설치하는 레이더
	국제항행 선박에 설치하는 레이더	o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓗ o 습도ⓐ o 주수ⓑ o 나침의의 연속동작, 국내항행 선박에 설치하는 레이더의 환경적 조건을 적용하였을 때	o 시동 후 4분 이내에 정상 동작하고, 정상동작이 가능하도록 준비된 상태에서 5초 이내에 정상 동작함을 확인 o 공중선의 조건(해상 제18조제2항제3호) o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 거리환(해상 제18조제1항제8호 라목) o 나침의에 연동하여 표시하는 방위오차(나침의 연속동작시험의 경우에 한한다)(해상 제18조제1항 제11호) o 방위분해능(해상 제18조제2항제5호) o 정밀도(해상 제18조제1항제9호)
	국내항행 소형선박(선박안전법 제1장제2조제11호)에 설치하는 레이더	o 진동ⓓ o 연속동작ⓑ o 온도ⓘ o 습도ⓐ o 주수ⓑ	o 시동 후 4분 후에 정상 동작함을 확인 o 공중선전력(해상 제18조제3항제1호) o 지정주파수대폭(해상 제18조제1항제1호) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 방위분해능(해상 제18조제3항제5호) o 정밀도(해상 제18조제3항제6호)
선박국용 초단파대 무선전화 장치		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 온도ⓐ와 ⓚ o 습도ⓐ o 주수ⓒ	o 시동 후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수변조 조건(해상 제14조제1항제1호) o 전력저하장치(해상 제15조제7항) o 최대주파수편이(해상 제14조제1항제5호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제14조제3항)
디지털 선택호출장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 동작 조건(해상 제5조제1항제2호 및 제5호)
협대역 직접인쇄 전신장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 전기적 동작특성(해상 제6조제1항제2호부터 제6호까지 및 제2항)
디지털선택호출장치 등을 이용하여 통신을 행하는 해상이동업무용 무선국의 송신장치 및 수신장치의 기기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 갖는 기기에 있어서는 그 장치를 조정한 때의 주파수편차의 최대 및 최소의 값으로 한다 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용치(규칙 제6조제3항) o 전력저하장치(해상 제15조 제5항) o 불요발사의 허용치(해상 제7조제1항 제1호․제2호 및 제13조제2항제4호) o 반송파전력(해상 제13조제1항제1호) - J3E 전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 종합왜와 잡음(해상 제13조제1항제1호) - J3E 전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 종합주파수 특성(해상 제13조제1항제1호) - J3E전파 또는 H3E전파를 사용하는 송신장치에 한한다 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제7조제1항제3호 및 제13조 제2항제1호)
	디지털 MF․HF 송수신 장치
	디지털 VHF 송수신장치	o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동 후 1분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용치(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제7조제3항제3호) o 송신장치의 조건(해상 제7조제3항제2호)
디지털선택호출 전용수신기		o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제5조제36조제2항제2호 다목)
	MF 및 MF․HF 전용수신기
	VHF전용수신기	o 진동ⓐ o 연속동작 ⓑ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제5조제2항제3호 다목)
네비텍스 수신기		o 진동ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓔ o 습도ⓑ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제9조제2호 및 제3호)
수색구조용 위치정보 송신장치의 기기		o 진동ⓐ o 낙하ⓑ o 수밀ⓑ o 연속동작ⓩ (-)20℃의 온도에 96시간 방치한 후 그 조건에서 8시간(송신시간과 수신시간에 대한 비율은 9대1로 한다) 동작시켰을 때 o 온도ⓐ,ⓑ,ⓒ중 하나와 ⓩ (+)20℃이하의 수온과의 차가 45℃높은 장소에서 1시간 방치한 다음 물 속에 1시간동안 담근 후 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때 o 습도ⓐ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 지정가능 주파수대는 9.14 ㎓이상 9.56 ㎓이하임을 확인 o 기기의 기술기준(해상 제8조제1항제2호, 제3호 및 제4호)
	수색구조용 레이더트랜스 폰더의 기기
	선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기	o 진동ⓐ o 낙하ⓑ o 수밀ⓑ o 연속동작ⓩ (-)20℃에서 (+)55℃의 온도에 96시간 이상 동작시켰을 때 o 온도ⓩ (-)30℃와 (+)70℃의 온도에서 각각 10～16시간 방치한 후 상온에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때, 상온에서 전원을 켜고 (-)20℃와 (+)55℃의 온도로 변화시켜서 각각 10～16시간 방치한 후 그 온도에서 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때, o 습도ⓐ	o 시동후 1분후에 정상 동작함을 확인 o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 송신장치의 조건(해상 제8조제2항제2호)
위성비상위치 지시용 무선표지 설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 낙하ⓒ o 수밀ⓒ o 연속동작ⓩ (-)20℃의 온도에 1시간 방치한 후 그 조건에서 48시간 동작시켰을 때 o 온도ⓐ o 습도ⓩ (+)35℃에서 상대습도의 93%의 습도에 10시간 방치한 후 일반적인 온도 및 습도에 복귀시켜 규정된 전압을 가하여 동작시켰을 때	o 시동후 15분후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭(규칙 제4조) o 전기적 동작특성(해상 제11조제1항제2호 가목, 부호형식을 제외한다) o 공중선의 조건(해상 제11조제1항제3호, 편파를 제외한다)
자동식별장치용 무선설비의 기기		ｏ진동ⓐ ｏ연속동작ⓑ ｏ온도ⓔ ｏ습도ⓑ	o 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(해상 제22조제1항제2호가목) o 점유주파수대폭의 허용치(해상 제22조제1항 제1호 다목) o 스퓨리어스발사의 허용치 (해상 제22조제1항 제2호 나목) o 공중선전력의 허용치(해상 제22조제1항제2호 다목) o 구조적조건(해상 제22조제1항제1호) o 송신장치의 조건(해상 제22조제1항제2호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제22조제1항제3호)
	선박자동식별장치
	항로표지용 자동식별장치	ｏ진동ⓐ ｏ연속동작ⓑ ｏ온도ⓔ ｏ습도ⓑ	o 시동 후 2분 후에 정상 동작함을 확인 o 주파수의 허용치(해상 제22조제1항제2호가목) o 점유주파수대폭의 허용치(해상 제22조제1항 제1호 다목) o 스퓨리어스발사의 허용치(해상 제22조제1항 제2호 나목) o 공중선전력의 허용치(해상 제22조제2항제2호 나목) o 구조적조건(해상 제22조제2항제1호) o 송신장치의 조건(해상 제22조제2항제2호) o 수신설비로부터 부차적으로 발사 되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 수신장치의 조건(해상 제22조제2항제3호)
단측파대 전파를 사용하는 단일통신로의 송신장치 및 수신장치의 기기(해상, 항공 업무용 무선설비를 제외한다)		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 20분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) - 주파수를 외부에서 조정하는 장치를 가진 기기에 있어서는 그 장치를 조정했을 때의 주파수허용편차 o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 반송파전력(기타 제10조제1호부터 제4호까지) o 종합왜와 잡음(기타 제10조제1호부터 제4호까지) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(기타 제4조) o 점유주파수대폭의 허용치(기타 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(기타 제4조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 인접채널누설전력(기타 제4조) o 마을공지사항 안내 간이무선국용 무선설비는 송신 시작 후 10분 경과 후에 자동으로 송신종료 함을 확인(기타 제4조)
기상원조국에 사용 하는 라디오존데 및 라디오로봇트의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ+ⓩ 라디오존데는 (-)65℃의 온도에서 10분간 방치 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때 o 습도ⓐ	o 시동후 10분(취급설명서에 정격 가열시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항)
라디오부이의 기기		o 진동ⓑ o 낙하ⓓ o 수밀ⓓ o 연속동작 ⓐ o 온도 ⓑ+ⓓ o 습도ⓐ	o 시동 후 10분(취급설명서에 정격 가열시간이 명시된 경우에는 그 시간이 경과한 후) 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조 제3항) o A2A․A2B 전파의 변조도(해상 제20조제1항제3호) - 공중선전력 1W이하의 것을 제외한다 o 선택호출용 라디오부이의 경우 당해 기능의 동작 조건(해상 제20조제2항제3호)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제9조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조, 기타 제9조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조, 기타 제9조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조, 기타 제9조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 최대주파수편이(기타 제9조) o 저역여파기 특성(기타 제9조, F3E, G3E에 한함) o 인접채널누설전력(기타 제9조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제15조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 실효복사전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수허용편차(기타 제15조) o 호핑채널당 점유주파수대폭의 허용치(기타 제15조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 인접채널누설전력(기타 제15조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준 제16조에 따른 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ, ⓑ 또는 ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 주파수허용편차(기타 제16조) o 점유주파수대역폭허용치(기타 제16조) o 불요발사 허용치(기타 제16조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
개설허가를 받아야 하는 고주파 이용설비 중 의료용 설비의 기기		o 상온․상습 조건에서 규정된 전원전압을 인가하여 동작시켰을 때	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 전계강도 허용치(응용 제3조제1항제2호)
무선호출국용 무선설비의 기기		o 진동ⓑ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 이내에 정상 동작함을 확인 o 주파수 허용편차(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 점유주파수대폭(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 스퓨리어스발사의 허용치(기타 제12조 또는 사업 제6조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
MCA 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제1항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
개인휴대통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제2항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
IMT 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제3항 및 제4항) o 인접채널누설전력(사업 제4조제3항 및 제4항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(사업 제4조제3항 및 제4항)
LTE 이동통신용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제4조제5항 및 제6항) o 인접채널누설전력(사업 제4조제5항 및 제6항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(사업 제4조제5항 및 제6항) ※ 시험방법은 국립전파연구원공고「이동통신용 무선설비(LTE) 기술기준 시험방법」을 적용
900 ㎒대 주파수의 전파를 사용하는 무선데이타 통신용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제8조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
주파수공용무선 전화장치		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 최대주파수편이, 종합왜율과 잡음(사업 제9조 또는 기타 제13조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 저역여파기 특성(사업 제9조 또는 기타 제13조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
생활무선국용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제26조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
해상이동전화용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제11조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 저역여파기 특성(사업 제11조) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
위성휴대통신 무선국용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제7조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
무선탐지업무용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(기타 제7조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
아마추어무선국용 무선설비(자가사용 목적으로 제작 또는 조립한 기기를 제외한다)		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
가입자회선용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제10조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
긴급무선전화용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치 등(사업 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
무선CATV용 무선설비		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
휴대인터넷용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제12조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
위치기반서비스용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(사업 제13조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 규칙 제9조제1항)
방송제작 및 공연지원용 무선설비의 기기		o 진동ⓐ o 충격ⓐ o 연속동작ⓐ o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 실효복사전력, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(기타 제14조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
전파법 시행령 제25조제4호 규정에 의한 기기 중 전계강도, 자계강도, 복사전력 무선기기		o 온도ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 전계강도허용치 또는 자계강도허용치(상온․상습 조건에 한함) (규칙 제27조부터 제34조까지) o 저주파 송신기의 불요발사(제15조제1항제3호)
특정소출력 무선국용 무선설비		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제29조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 전계강도 및 전력밀도 허용치(규칙 제29조) o 시각장애인 유도신호용 무선기기의 수신부 성능(규칙 제29조제3항제9호) o 소형 기지국용 무선기기는 전기통신사업용 무선설비의 기술기준에 적합할 것
RFID/USN용 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제30조) o 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사 허용치, 전계강도 또는 공중선전력(규칙 제30조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) ※ 13.552~13.568 MHz 주파수대역의 전파를 사용하는 RFID용 무선설비에서 송신장치가 지속적으로 전파를 발사하고 송수신장치간 거리가 3m 이내일 경우, “수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기”를 적용하지 않음
코드없는 전화기		o 온도ⓒ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제31조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) o 전파간섭 회피 기능(규칙 제31조제1항)
초광대역(UWB) 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기, 전파간섭 회피 기능(규칙 제32조제1항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) ※ 주파수허용편차는 적용하지 않음
용도미지정 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치(규칙 제32조제2항) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)
체내이식 무선의료기기		o 온도ⓩ 온도 : 다음 온도에서 각각 1시간 이상 방치한 후 그 온도에서 시험 - 제어용: 0℃, 55℃ - 이식용: 25℃, 45℃ o 습도ⓐ ※온도․습도 조건은 주파수허용편차에만 적용	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 주파수대폭의 허용치, 스퓨리어스발사의 허용치, 전파간섭 회피 기능(규칙 제33조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항) ※ 이식용 무선설비는 정격전압으로만 시험 ※ 규칙 제33조제7호 본문의 예비채널 확보기능은 선택적으로 적용
물체감지센서용 무선설비의 기기		o 온도ⓐ 또는 ⓑ o 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차, 점유주파수대폭의 허용치, 불요발사의 허용치, 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제34조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항)
기타 무선설비		o 해상이동업무용은 디지털선택호출장치의 환경적 조건을 준용한다. o 항공이동업무용은 항공기용 양측파대 무선전화장치의 환경적 조건을 준용한다. o 기타의 경우 - 진동ⓐ - 충격ⓐ - 연속동작ⓐ - 온도ⓐ - 습도ⓐ	o 시동 후 1분 경과 후 정상 동작함을 확인 o 주파수허용편차(규칙 제3조) o 점유주파수대폭의 허용치(규칙 제4조) o 스퓨리어스발사의 허용치(규칙 제5조) o 공중선전력의 허용편차(규칙 제6조제3항) o 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기(규칙 제9조제1항)

[별표 3] 기술기준 항목별 시험방법(제18조 관련)

일반적 사항

변조신호원

1.1.1 변조신호원은 수검기기의 전파형식에 따라 저주파발진기(Waveform Generator), 표준부호(Pattern) 신호발생기(이하 “부호발생기”라 한다.), 수검기기 내장의 변조신호원 중에서 하나를 사용할 수 있다.

1.1.2 음성정보를 전송하는 기기로 변조입력 신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 의사음성신호(백색잡음을 권고 ITU-T G.227의 특성을 가진 여파기에 의해 대역제한시킨 신호)를 이용한다.

1.1.3 데이터를 전송하는 기기의 변조입력 신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 규격상(설명서)의 최대 전송속도의 표준부호신호(29-1 의사부호(PN 코드))를 이용한다.

의사부하

모든 성능시험에 있어 의사부하는 따로 규정되어 있지 않더라도 공칭임피던스(대부분의 경우 50 Ω의 순저항)의 의사부하를 이용한다. 이 경우 측정설비의 안전을 위해 수검기기의 최대 출력의 2배 이상의 전력을 견딜 수 있는 것이 바람직하다.

측정기의 조건

1.3.1 모든 측정기와 측정시스템은 측정 전에 SG를 이용하여 보정계수를 구하여 측정값에 보정하여야 한다.

1.3.2 스펙트럼분석기의 측정모드로 단일소인을 이용하는 경우에는 3～10회 측정하여 큰 값을 이용한다.

1.3.3 음성정보를 전송하는 기기의 변조도를 측정하여야 하는 경우에는 측정기의 설정을 다음과 같이 한다.

변조분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기(5 ㎑, 15 ㎑, 30 ㎑ 등)를 적절히 설정한다.

직선검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기를 20 ㎑로 설정한다.

1.3.4 주파수측정기를 이용할 경우에는 주파수설정 정도 및 주파수분해능이 해당 대상기기의 기술기준보다 1자리 이상 높은 값을 가진 것을 이용한다. 또한, 모든 측정장비는 수검기기보다 정도가 높아야 하고, 수검기기의 출력과 주파수를 측정하는데 충분한 동작범위를 가지고 있어야 한다.

주파수 허용편차 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 주파수가 허용편차 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험 구성도

일반적인 경우

의사부하

주파수측정기

수검기기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

주파수측정기

저주파발진기

전력계

선택호출용 라디오부이의 기기의 경우

수검기기

의사부하

타 이 머

주파수측정기

감쇠기

셀콜신호발생기

셀콜부화발생부

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

주파수 측정기

의사부하

수검기기

의사부하

위상동기회로(Phase Locked Loop)를 갖는 대부분의 전기통신역무용 가입자설비가 이에 해당한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

주파수 측정기

수검기기

공중선-2

공중선-N

시험절차

수검기기를 무변조으로 하여 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이(통신시간 제한기능을 갖는 것은 제한시간 사이)에 반송파 주파수를 측정한다.

수검기기가 데이터 전송용의 기기이고 무변조으로 송신이 불가능한 것은 따로 규정된 기술기준 또는 표준이 없는 한, 표준부호화시험신호로 변조하여 평균주파수를 측정한다.

주파수를 외부로부터 조정하는 장치를 갖는 기기의 경우 전체 조정범위에 대하여 시험한다.

(J3E 전파의 경우) 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 정격출력의 80 % 조건으로 하여 전원을 가한 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 상측파대 주파수를 측정한다.

(라디오부이의 기기의 경우) 부호장치의 동작을 정지시키고 1분 송신, 3분 휴지의 시험조건으로 하고, 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 반송파주파수를 측정한다.

ⓕ 전파법시행령제25조제4호에 따른 무선기기에 대해 다음과 같이 적용한다.

o 대상기기가 무변조상태를 지원할 경우

① 주파수 허용편차 측정시 대상기기를 무변조상태에서 동작시킨다.

② 대상기기를 주파수 카운터나 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조상태로 동작시키고 그 결과값을 기록한다.

o 대상기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

① 대상기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작시킨다.

② 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

③ 대상기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 Maxhold를 한다.

④ 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 Peak 값을 측정하고 기록한다.

⑤ Marker를 높은 주파수쪽으로 옮겨 ④에서 측정한 값보다 -X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.

⑥ Marker를 낮은 주파수쪽으로 옮겨 ④에서 측정한 값보다 -X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.

⑦ 변조상태에 따라 X는 3, 6 10, 20 중 선택할 수 있다.

⑧ 측정된 중심주파수 및 주파수허용편차는 다음의 식으로 구한다.

측정된 중심주파수 = (Fmax+Fmin) / 2

주파수허용편차= 측정된 중심주파수-지정주파수

최대주파수편이 측정방법

시험목적

수검기기에서 주파수변조(FM)시 발생하는 주파수편이 값이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

부호발생기

측정기의 조건

종합특성시험을 할 수 있는 장치로서, 변조분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기(5 ㎑, 15 ㎑, 30 ㎑ 등)를 적절히 설정한다.

종합특성시험을 할 수 있는 장치로서, 직선검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기를 20 ㎑로 설정한다.

시험절차

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 규정한 변조주파수로 변조한다(변조주파수 : 500 ㎐, 1000 ㎐, 3000 ㎐의 3파)

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(－20 ㏈～＋30 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

수검기기가 연속 톤 스켈치를 구비한 경우는 톤을 켠(이하 “ON”이라 한다.) 조건으로 해서 측정한다.

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 표준부호로 규정된 변조를 가하여 동작시킨다.

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(－20 ㏈～＋30 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

간이무선국용 무선설비의 기기의 경우

수검기기를 규정한 변조주파수로 변조한다. (변조주파수 : 1000 ㎐, 변조도 : 60 ％)

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(20 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

수검기기가 연속 톤 스켈치를 구비한 경우는 톤을 ON 조건으로 해서 측정한다.

점유주파수대폭 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 점유주파수대폭이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

스펙트럼분석기

의사음성발생기

전력계

데이터정보를 전송하는 기기 이외의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

스펙트럼분석기

부호발생기

변조신호원을 내장하고 있는 기기의 경우

의사부하

스펙트럼분석기

수검기기

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

의사부하

수검기기

의사부하

기지국 또는 사업자고정국과 이동국 또는 가입자고정국을 중계하는 기기의 경우

스펙트럼 분석기

기지국 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 50분의 1 내외
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

시험절차

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 1,000 ㎐의 정현파신호로 70% 변조시켰을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

변조신호원을 의사음성발생기로 절체하고 변조입력을 시험방법 ⓐ에서 구한 값보다 10 ㏈ 큰 값으로 한다.

이 조건으로 수검기기를 동작시켜 스펙트럼분석기의 점유주파수대역폭 측정기능을 이용하여 측정한다. 스펙트럼분석기에 점유주파수대역폭 측정기능이 내장되어 있지 않은 경우에는 다음 단계의 절차를 수행하여야 한다.(일반적으로 컴퓨터 인터페이스를 통한 프로그램에 의함)

각 샘플링점 전력을 측정하여 이것을 소인횟수로 평균한다.

각 샘플링점 전력의 합(이하 “전전력”이라 한다)을 구한다.

상한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5%가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “상한주파수”라 한다)를 구한다.

하한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5%가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “하한주파수”라 한다)를 구한다.

상한주파수와 하한주파수의 차를 구한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

시험구성도는 음성정보를 전송하는 경우와 같다.

(J3E 전파의 경우)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80%변조(송신기 출력이 정격출력의 80%로 되는 변조입력을 가한 조건)시켰을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

변조신호원을 의사음성발생기로 절체하고 변조입력을 위에서 구한 값과 동일하게 한다.

(H3E, R3E 전파를 이용하는 경우)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80%변조(스펙트럼분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80%가 되는 변조조건)로 했을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

이하 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

변조신호원을 내장하고 있는 기기의 경우

수검기기를 내장 또는 부속된 변조신호원에 의해 최고의 변조주파수에서 규정된 변조조건으로 한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터를 이용하여 수검기기의 출력신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수채널로 설정하면서 시험한다.

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

변조회로를 내장한 기기의 경우에는 규정의 변조도(기술기준 또는 표준에 규정된 변조입력레벨)로 설정한다.

단순 증폭 중계기의 경우에는 수검기기의 이득을 최대로 설정하고, 기술기준이나 표준에 규정된 표준신호를 수검기기의 규격상 최대입력으로 하여 인가한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

컴퓨터를 이용하여 수검기기의 출력신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수채널로 설정하면서 시험한다.

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

공중선전력 측정방법

시험목적

수검기기의 전력이 규정에 적합한지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

일반적인 경우

의사부하

전력계 또는

스펙트럼분석기

수검기기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

여파기 기능장비

수검기기

의사부하

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

스펙트럼

분석기

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

저주파발진기로부터 얻는 변조입력 신호레벨의 변화단위는 2 ㏈이하로 한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우, 수검기기를 최고 전력이 송신될 수 있는 변조 방식으로 구동시키고 최고 전력제어레벨로 동작시킨다.

시험절차

일반적인 경우

수검기기를 무변조으로 동작시켰을 때 그 평균전력을 측정한다. 단, 전원을 인가한 후 송신기가 안정될 때까지의 사이(통신시간 제한기능을 갖는 것은 제한시간의 사이)에 측정한다.

첨두전력을 측정하는 경우에는 수검기기를 변조조건으로 하고 스펙트럼분석기를 사용하여 치환 측정하거나 또는 평균전력을 변조파형에 따라 환산하여 구한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우, 제13조 제6항에 따라 모든 공중선에 공급되는 전력을 합산하거나 최대 공중선 단자에서 측정한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기에 1,400 ㎐의 정현파신호를 가하고, 그 레벨을 순차적으로 변화시켜서 송신기출력의 평균전력을 측정한다.

상기의 조작을 송신기 출력이 포화될 때까지 계속하고 변조입력 대 송신기출력의 곡선을 그린다.

이 특성곡선으로부터 송신기출력의 최대값을 구한다.

스펙트럼분석기로 공중선전력 측정의 경우

출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 50분의 1 내외
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)
채널간격	수검기기의 출력신호가 단일주파수 채널인 경우에는 소인폭과 같이 하고 복수채널인 경우에는 규정의 대역폭(또는 채널간격)을 설정한다.

공중선 전력을 측정한다.

인접채널 누설전력 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 전력이 누설되어 인접채널에 영향을 주는 정도를 측정함을 목적으로 한다.

시험 구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

스펙트럼분석기

저주파발진기

변조도계

의사부하

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

스펙트럼분석기

부호발생기

의사부하

F3E, G3E 전파를 이용하는 기기의 경우

수검기기

혼합기

국부발진기

저주파발진기

대역여파기

변조도계

전력계

의사부하

시험절차

스펙트럼 분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 4~6배
샘플링수	1001점
분해능대역폭	필요주파수대폭의 100배 내외
비디오대역폭	300 ㎐ 이하
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)

수검기기를 무변조으로 동작하고 이때의 스펙트럼분석기의 측정치(기준전력)를 P0라 한다. 수검기기를 무변조으로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균전력을 측정하여 기준전력(P0)으로 한다.

수검기기가 데이터정보를 전송하는 기기인 경우는 변조신호원에 의해 규정변조도(규정에 변조입력레벨)로 한다.

수검기기가 음성정보를 전송하는 특정소출력무선기기인 경우는 1250 ㎐로 60％ 변조되는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값보다  10 ㏈ 큰 변조신호를 수검기기에 가한다.

스펙트럼분석기의 인접채널전력비(이하 “ACPR”이라 한다.) 측정모드로 하여 측정한다.

채널간격이 100 ㎑인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 100 ㎑ 떨어진 주파수의 (±)40 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구한다.

발신전용휴대무선전화장치

채널간격이 25 ㎑인 경우에는 반송파주파수로부터 상하로 25 ㎑떨어진 주파수의 (±)8 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력 Pu, P1을 구하고 기준전력에 대한 각각의 비 (Pu/P0), (P1/P0)를 구한다.

특정소출력무선기기

무선호출국용무선설비의기기

채널간격이 12.5 ㎑인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 12.5 ㎑ 떨어진 주파수의 (±)4 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구하여 기준전력(P0)과의 비를 구한다.

수검기기가 A3E 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조입력(2,500 ㎐의 주파수를 50 ％변조)을 가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널간격만큼(5 ㎑, 10 ㎑) 떨어진 주파수대역 내에서 복사된 각 전력을 구하여 기준전력 (P0)과의 비를 구한다.

F3E 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조입력(1,250 ㎐의 주파수를 1.5 ㎑변조)을 인가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널간격(6 ㎑)만큼 떨어진 주파수대역 내에서 복사된 전력을 구하여 기준전력(P0)과의 비를 구한다.

스펙트럼분석기에 ACPR 측정모드가 없는 경우에는 6.2.3의 구성과 아래의 절차를 이용하여 상하 채널 전력을 측정하고 기준전력과의 비를 구한다.

F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신장치

간이무선국용 무선설비의 기기

주파수공용무선전화장치

(상측채널 전력의 측정 방법)

수검기기를 무변조 송신조건으로 하고 국부발진기의 주파수(FL)를 수검기기의 반송주파수(F0)-대역여파기의 중심주파수(F1)로 한다.

FL의 값을 증가시켜 출력전력이 P0 보다 6 ㏈ 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).

FL을 FL1+⊿f로 한다.

수검기기를 1,250 ㎐ 60% 변조로 하는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 ㏈의 변조신호를 수검기기에 가한다.

이때의 출력전력 (Pu)을 구한다.

(하측채널 전력의 측정방법)

수검기기를 무변조 송신조건으로 하고 국부발진기의 주파수(FL)를 수검기기의 반송주파수(F0)-대역여파기의 중심주파수(F1)로 한다.

FL의 값을 감소시켜 출력전력이 P0 보다 6 ㏈ 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).

FL을 FL1-⊿f로 한다.

수검기기를 1,250 ㎐, 60% 변조로 하는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 ㏈의 변조신호를 수검기기에 가한다.

이때의 출력전력 (P1)을 구한다.

대역외영역 불요발사 측정방법

시험목적

수검기기가 전파를 발사할 때 대역외 영역에서 발사되는 불요발사가 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

스펙트럼분석기

음성신호분석기

레벨계

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

(신호음․감시가청음 포함)

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

부호발생기

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼

분석기

수검기기

의사부하

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

수검기기

의사부하

의사부하

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

부호발생기는 수검기기를 사용시 변조하는 최대 송신속도와 동일한 송신속도의 부호신호를 발생할 수 있는 것이라야 한다.

시험절차

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 7배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1/50배 내외
비디오대역폭	300 ㎐ 이하
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

수검기기를 무변조으로 동작하고 이때의 스펙트럼분석기의 측정치(기준전력)를 P0라 한다. 수검기기를 무변조으로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균전력을 측정하여 기준전력(P0)으로 한다.

변조신호 1,250 ㎐의 정현파를 입력하여 수검기기의 최대주파수 편이의 60％로 변조하고 이때의 변조입력을 측정한다.

저주파발진기를 음성신호분석기로 절체하고, 변조입력을 ⓐ에서 구한 값보다 10 ㏈ 큰 값으로 한다.

변조입력을 차단한 조건에서 수검기기를 동작하고 스펙트럼 분석기로 반송파의 전력(기준전력 : P0)을 측정한다.

데이터정보를 전송하는 장치의 경우에는 펄스부호발생기로  최대 송신속도의 표준부호신호를 발생시켜 수검기기에 인가하여 규정된 변조도를 유지한다.

이동가입무선전화장치의 감시가청은 주파수편이 ±2 ㎑, 신호음은 주파수편이 ±8 ㎑

코드분할다중접속(이하 “CDMA”라 한다.)방식을 이용하는 경우 표준 CDMA 신호

변조신호를 내장하고 있는 기기의 경우에는 내장 변조신호원을 최대 송신속도로 한다.

필요주파수대폭 양 끝으로부터 규정된  이격된 주파수까지(일반적으로 필요주파수대폭의 약 250% 이격된 주파수까지)의 각 주파수마다의 전력이 허용치 내에 있는지 확인한다.

스퓨리어스영역 불요발사강도 측정방법

시험목적

수검기기의 송신시 발생되는 스퓨리어스가 다른 무선기기에 혼신 등의 영향을 미치지 않도록 규정된 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

적용대상기기 ①의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

여파기기능장비

적용대상기기 ②의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

스펙트럼 분석기

여파기기능장비

수검기기

의사부하

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

의사부하

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

여파기기능장비

수검기기

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

스펙트럼분석기

여파기기능장비

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

대역저지여파기를 이용하여 기본파 성분을 충분히 감쇠시킨다.

A3E의 경우에는 의사부하를 가변용량(최대 100 pF)과 50 Ω의 직렬부하로 하고 여파기기능장비 대신 고주파감쇠기를 추가 연결한다.

시험절차

수검기기를 무변조으로 동작시키고 가변용량을 조정하여 기본파출력을 최대로 하여 전력을 측정한다.

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	할당주파수의 3저조파에서 3고조파 까지 측정될 수 있도록 설정한다.
분해능대역폭	검사주파수에 따른 기준대역폭 이상으로 한다 9 ㎑ ~ 150 ㎑ : 1 ㎑ 150 ㎑ ~ 30 ㎒ : 10 ㎑ 30 ㎒ ~ 1 ㎓ : 100 ㎑ 1 ㎓ 초과 : 1 ㎒ 우주업무용 : 4 ㎑
비디오대역폭	분해능대역폭의 3배 이상 (일반적으로 자동모드)
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

J3E전파의 경우에는 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80 %변조조건(송신기출력이 정격출력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

H3E전파의 경우에는 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80 % 변조(스펙트럼분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80 %가 되는 변조조건)로 한다.

상기 조건에도 불구하고 기술기준이나 표준에 별도로 규정되어 있는 경우에는 해당 규정을 따른다.

스펙트럼분석기로 스퓨리어스영역 불요발사 전력을 측정한다.

스펙트럼분석기의 측정주파수대역폭(SPAN)을 SM.329에서 규정한 전체 범위로 설정하여 스퓨리어스영역 불요발사 최대값을 측정한다.

필요한 경우, 스펙트럼분석기의 중심주파수를 불요발사 최대값 주파수로 설정하고, 측정주파수대역폭을 줄여서 정밀 측정할 수 있다.

기술기준에서 기본파 전력에 대한 상대값으로 규정된 경우 기본파 전력과 스퓨리어스영역 불요발사 측정값의 상대값을 구하고, 스퓨리어스영역 불요발사 절대값으로 규정된 경우 불요발사 측정값을 기록한다.

반송파전력비 측정방법(단측파대(SSB) : Single Side Band)

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 전력이 규정된 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다

시험구성도

수검기기

의사부하

주파수측정기

저주파발진기

전력계

시험절차

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 3~5배
샘플링수	1001점
분해능대역폭	가능한한 최소
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80 % 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건에서 스펙트럼분석기를 이용하여 상측파대 전력과 반송파전력의 비를 구한다.

종합왜율 및 잡음 측정방법

시험목적

송수신설비의 송수신시 발생하는 왜곡과 잡음이 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

선택호출장치, 주파수공용무선전화장치, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신장치의 경우

의사부하

왜율잡음계

저주파발진기

수검기기

변조도계

선택호출장치의 수신기, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 수신장치, 28 ㎒ 이하의 단측파대를 사용하는 단일통신로 수신장치의 경우

수검기기

왜율잡음계

저주파발진기

전력계

SG

28 ㎒ 이하의 단측파대를 사용하는 단일통신로 송신장치의 경우

수검기기

의사부하

저주파발진기

스펙트럼분석기

전력계

왜율잡음계

SSB검파기

측정기의 조건

연속 톤 스켈치를 갖는 수검기기인 경우는 변조도를 설정한 후에 변조도계의 저역여파기를 300 ㎐로 설정한다.

시험절차

(송신기의 경우)

수검기기를 1000 ㎐의 정현파 신호에 의해 70 ％ 변조조건에서 작동시킨다.

이 조건으로 복조출력의 아래의 수식에 의하여 시나드(이하 “SINAD"라 한다.)를 측정한다.

SINAD : Signal To Noise Ratio And Distortion

(SINAD = (S+N+D)/(N+D),  S : 신호, N : 잡음,  D : 왜곡성분)

(수신기의 경우)

SG의 주파수를 시험주파수에 설정하고 1 ㎑의 정현파로 70 % 변조한다.

20 ㏈μ이상의 수검기기 입력전압을 가할 수 있도록 SG의 출력을 조정한다.

수검기기의 복조출력이 정격출력의 1/2이 되도록 수검기기 출력을 조정한다.

SG의 출력을 시험방법 ⓔ에서 정한 값으로 유지하면서 이때의 수검기기의 복조출력의 SINAD를 측정한다.

(SSB 송신기의 복조법)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80% 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건으로 송신기 출력을 SSB복조기에 가하고 왜율잡음계로 SINAD를 측정한다.

(SSB 송신기의 스페아나법)

스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수는 측파대 및 고조파성분에 둔다

소인주파수폭은 500 ㎐로 한다.

분해능대역폭은 100 ㎐ 이하로 한다.

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80 % 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건에서 스펙트럼분석기를 이용하여 측파대신호(S, 1000 ㎐) 및 7차까지의 고주파성분(D)를 측정하여 (S+D)/D를 구한다.

(SSB의 수신기)

SG를 무변조으로 하고, 그 출력 주파수가 시험주파수(수검기기의 복조출력주파수가 1,400 ㎐ 로 되는 주파수)를 설정한다.

SG의 출력을 수검기기의 수신기입력전압이 30 μV가 되도록 설정한다.

SG의 출력을 공급하고 수검기기의 고주파단 이득조정기를 감도측정시와 동일하게 유지하고 저주파 이득조정기를 조정해서 수검기기의 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 한다.

수검기기의 출력에서 수신출력(1,400 ㎐)과 그 중 포함된 불요파 성분의 비를 SINAD로 구한다.

프리엠파시스 측정방법

시험목적

음질개선을 위해 오디오단에서 사용하는 프리엠파시스가 규정된 특성값을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

레벨계

검파기

시험절차

수검기기를 1,000 ㎐의 정현파신호를 변조하여 주파수편이가 1 ㎑되도록 저주파발진기의 출력을 조절한다.

이 조건에서 수검기기의 출력을 복조하고 그 출력레벨을 구한다.

저주파발진기의 출력레벨을 바꾸지 않고, 출력주파수만을 300 ㎐에서 3,000 ㎐까지 순차 변화시켰을 때의 복조출력레벨을 구한다.

시험방법 ⓑ, ⓒ에서 구한 값으로 비를 구한다.

송신시간제한 측정방법

시험목적

수검기기의 데이터 송신시 규정된 제한 시간내에서 동작하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

시간계

대향수검기기

측정기의 조건

수검기기가 단속송신적산 시간제한기능을 갖는 경우는 대향수검기기를 포함해서 측정계를 구성한다.

필요시에는 시간계의 앞에 증폭기 또는 감쇠기를 둔다.

시간계로는 스펙트럼분석기, 유니버설카운터, 스톱워치, 오실로스코프 등을 쓴다

시험절차

한번 송신할 때마다 시간제한을 하는 기기의 경우

수검기기를 송신조건으로 유지하고 송신을 시작해서 자동적으로 송신이 종료될 때까지의 시간을 측정한다.

단속송신적산 시간제한기능을 갖는 기기의 경우

수검기기를 송신조건으로 하고 규정의 제한 시간내에 대향수검기기와의 사이에서 1회의 수신을 포함하여 2회의 송신을 계속해서 한다.

송신을 시작해서부터 2회째의 송신이 자동적으로 종료될 때까지의 시간을 측정한다.

변조도 측정방법

시험목적

수검기기 신호의 변조되는 정도가 규정치 이상을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

변조도계

SG

시험절차

SG에서 발생한 신호와 수검기기를 통과한 변조된 신호를 분석, 변조분석기로 변조도를 측정한다.

전계강도 측정방법

전계강도 측정방법은 별표 4에 따른다.

출력제어기능 측정방법

시험목적

이동국이 송신조건에서 발사하는 출력이 제어가능한지의 여부와 출력제어기능 작동시의 출력전환시간이 규정된 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

의사부하

기지국 시뮬레이터

수검기기

스펙트럼분석기

전력계

의사부하

오실로스코프

측정기조건

오실로스코프의 시간축을 μs 단위로 설정한다.

시험절차

기지국 시뮬레이터에 의한 주파수 전환여부를 스펙트럼 분석기를 측정한다.

출력제어기능을 동작했을 때와 동작하지 않을 때의 전력값의 차를 측정한다.

출력제어기능을 작동시킬 때, 출력이 전환되는 시간을 오실로스코프로 측정한다.

부차적으로 발사되는 전파의 세기 측정방법

시험목적

수검기기가 수신조건에서 발생시키는 부차적인 전파가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기의 공중선 단자를 따로 가진 경우

의사부하

스펙트럼분석기

수검기기

측정기의 조건

별도의 규정이 없는 경우, 스펙트럼분석기는 스퓨리어스영역 발사 측정방법의 측정기 조건과 동일하게 설정한다.

시험절차

수검기기를 수신조건으로 하고 이 때의 출력전력을 스펙트럼분석기로 측정한다.

스퓨리어스리스폰스 측정방법

시험목적

수검기기의 스퓨리어스 리스폰스(수신기내부에서 발생하는 각종 방해신호를 억압할 수 있는 능력)가 최소허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검

기기

전압계

SG

의사부하

가변

감쇠기

시험절차

일반적인 경우

SG를 1,000 ㎐로 30%변조하고, 발진주파수는 수검기기의 희망동조주파수(시험주파수)로 조정한다.

수검기기를 최적의 조건으로 조정한다.

SG의 출력전압을 조정하여 수신기의 출력이 정격출력이 되도록 하고, 이때의 SG 출력레벨을 V1 ㏈ 라고 한다.

부하저항(Re) 양단의 전압을 전압계로 측정한다. 이때의 지시레벨을 A ㏈ 라고 한다.

SG의 발진주파수를 스퓨리어스 주파수로 조정한다.

SG의 변조 조건과 수검기기의 설정조건은 항시 일정하게 유지한다.

이 시험은 원칙적으로 수검기기의 중간주파수로부터 시험주파수의 3배까지의 주파수범위에 대해서 행한다.

SG의 출력레벨을 조정하여 수신기의 출력이 전자전압계 A ㏈가 되도록 한다. 이때의 SG의 출력레벨을 V2 ㏈라고 한다.

스퓨리어스리스폰스는 V2 ㏈ － V1 ㏈ 이다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG를 무변조으로 하여 출력주파수를 시험주파수로 한다.(수검기기의 복조주파수는 1,400 ㎐의 주파수)

수검기기의 각단의 조정기를 취급설명서에 기재한 방법으로 조정하여(기재가 없는 경우에는 고주파 이득조정기를 최대로 하고 저주파 이득조정기를 조정한다) 수검기기의 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 한다.

SG의 출력을 상기의 값보다 스퓨리어스리스폰스 허용치 ＋ 10 ㏈ 정도 큰 값으로 하고 그 주파수를 변화시켜 수검기기의 복조출력이 규정출력 이상되는 주파수를 구한다. 이 시험은 원칙적으로 시험주파수의 1/3배에서 3배까지의 주파수범위에 대해서 행한다.

상기 시험방법 ⓒ에서 구한 각 주파수에 대하여 SG의 출력을 조정하여 수검기기 복조출력이 규정출력과 같게 될 때까지 SG 출력에서 수신기 입력전압을 구한다.

상기 시험방법 ⓓ에서 구한 값과 3 ㎶와의 비를 구한다.

통과대역폭 및 감쇠량 시험방법

시험목적

수신기의 통과대역폭 특성과 주파수대역별 감쇠량이 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검

기기

전압계

SG

의사부하

가변

감쇠기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

전자전압계

SG

주파수계

시험절차

일반적인 경우

SG를 무변조로 하여 시험주파수(수검기기에서 복조주파수가 1,400 ㎐로 되는 주파수)를 발진시킨다.

수검기기의 자동이득조정(이하 “AGC”라 한다.)을 끄(이하 “OFF”라 한다.), 수신기의 각 증폭기가 포화되지 않도록 SG의 출력을 낮춘다(증폭기의 조정은 저주파단의 이득을 최대로 하고, 고주파단의 이득조정을 한다).

이때의 전압계 지시(A ㏈)와 SG 출력전압(B ㏈)을 기억한다.

수검기기가 최량으로 조정된 조건에서 SG의 발진주파수를 위에 설정한 조건에서 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A ㏈를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.

각 이동주파수에 대한 SG의 출력레벨 각 B ㏈와 계기의 지시 A ㏈에 대한 차(A－B) ㏈를 구하여 그래프로 그린다.

이 특성곡선으로 다음 사항을 계산한다.

통과대역폭 : 중심주파수에서 －6 ㏈ 감쇠되는 2개의 주파수에 의해서 정해지는 주파수 간격

감쇠량 : 통과대역으로부터 양측의 곡선사면에 대해 다음 식으로 계산하여 기울기를 구한다.

[eqn: rmDeltaB_x /(f_x －f_e )][㏈/㎑]

[eqn: rmDeltaB_x]	: fx와 fe 사이의 감쇠량의 차

[eqn: rmf_e]  : 통과대역단의 주파수

[eqn: rmf_x]  : 기타 측정점의 주파수

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기를 최량으로 조정하고, SG의 발진주파수를 위에 설정한 조건에서 2.3 ㎑ 낮춘 후, 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A ㏈를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.

절차 ⓐ의 측정을 시험주파수 ± 2.3 ㎑ 범위에 걸쳐서 시행하고 각 이동주파수에 대한 SG의 출력레벨 각 B ㏈와 계기의 지시 A ㏈에 대한 차(A－B) ㏈를 구하여 그래프로 그린다.

이 특성곡선으로부터 -6 ㏈점의 통과대역폭과 -26 ㏈, -46 ㏈, -66 ㏈점의 감쇠량을 구한다.

반송파 감지 장치 측정방법

시험목적

수검기기가 다른 무선기기에서 발사된 전파를 수신했을 때, 동일한 주파수의 전파를 발사하지 못하도록 하는 기능이 규정대로 동작하는지의 여부를 측정하는데 목적이 있다.

시험구성도

공중선의 단자가 있는 경우

수검기기

의사부하

전력계

써큐레이타

SG

측정기의 조건

수검기기의 고주파 출력이 작은 경우는 써큐레이타 대신에 수검기기의 신호와 SG의 신호를 분리할 수 있는 장치를 사용할 수 있다.

시험절차

공중선의 단자가 있는 경우

SG의 출력을 차단하고 수검기기를 송신조건으로 하여 전력계로 그 동작을 확인한다.

수검기기를 수신조건으로 한다.

SG의 출력주파수를 수검기기의 수신주파수로 하고 규정의 출력(규정의 수신기 입력전압이 되는 출력)을 가한다.

이 조건에서 수검기기의 송신스위치를 ON으로 하고 전력계로 송신전력이 없는 것을 확인한다.

상호변조특성 측정방법

시험목적

수검기기가 수신시 발생한 상호변조신호의 레벨이 허용치 이하인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

전자전압계

SG-1

가변감쇠기

의사공중선

SG-2

시험절차

SG-1 및 SG-2를 모두 정지하고 수검기기의 스켈치도 정지시킨 조건에서 수신기의 잡음출력을 측정한다.

SG-1을 동작시켜서 수신기의 시험주파수 fr에 맞추고 무변조로 한다.

수신기를 최량의 조건으로 조정하고, 이때의 잡음출력이 최소가 되도록 SG-1의 출력을 조정한다.

SG-1의 주파수를 fr＋∆f로 조정한다.

SG-2도 무변조로 동작시키고 fr＋2∆f로 조정한다.

SG-1 및 SG-2의 출력을 증가하면 상호변조로 인하여 생기는 fr에 의해서, 수신기 출력의 잡음이 억압되어서 감소하므로, 이때 한쪽 SG의 주파수를 미세하게 조정하여 잡음출력이 최소가 되게 한다.

SG-1의 출력을 크게 하고 SG-2의 출력을 조정하여 수신기의 잡음출력이 측정방법 ⓐ에서 구한 값보다 20 ㏈ 낮게 한다.

이때의 SG-1의 출력에 대하여 SG-2의 출력레벨을 기록한다.

SG-1의 출력을 순차로 감소하고 그때마다 잡음억압이 20 ㏈를 유지하도록 SG-2를 조정하고 SG-1 및 SG-2의 출력레벨을 대조하여 기록한다.

SG-1 및 SG-2의 각 출력레벨로부터 의사공중선의 정합손실 6 ㏈를 감한 값을 구하고 잡음억압 20 ㏈의 특성곡선을 그린다.[횡축은 SG-2의 fr＋2∆f입력레벨(㏈) 종축은 SG-1의 fr＋∆f입력레벨]

SG-1 및 SG-2의 출력이 같은 점을 연결하는 직선을 기입하고, 이것과의 교점을 P라 한다.

감도 측정방법

시험목적

수검기기의 최저 수신감도가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

일반적인 경우

수검기기

전압계

SG

의사부하

가변감쇠기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

왜율잡음계

SG

측정기의 조건

일반적인 경우

수검기기의 출력임피던스와 동일한 감쇠기로 정합시키는 것이 바람직하다.

수검기기의 스켈치 동작을 OFF 시키고, 오디오 볼륨을 최대로 한다.

SG를 희망주파수로 톤 신호 1,000 Hz, 최대주파수편이의 75%로 변조하여 10 ㎶의 전압으로 발진시킨다.

수검기기를 동조시키고, 수검기기의 오디오 볼륨을 조절하여 오디오 분석기 측정 레벨을 3 ㏈ 낮게 한다.

의사공중선은 수검기기의 종류에 따라 적당한 것을 선택한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG는 수검기기의 복조출력주파수를 1,000 ㎐로 유지하는데 필요한 주파수 설정 정도와 안정도를 가질 것.

시험절차

일반적인 경우

SG를 OFF 시킨 후 수검기기의 잡음출력 레벨을 오디오 분석기를 이용하여 확인한다.

SG를 무변조로 ON 시킨 후 출력레벨을 조절하여 오디오분석기의 출력레벨이 ⓐ에서 측정한 잡음레벨 보다 20 dB 감쇠되도록한 후 SG 출력레벨을 기록한다(수검기기 감도).

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG의 주파수를 수검기기의 복조출력 주파수가 1,000 ㎐ 되도록 설정한다.

SG를 무변조으로 하고 그 출력을 수검기기의 수신기 입력전압이 3 ㎶로 되도록 설정한다.

이 조건으로 수검기기의 각단 조정기를 취급설명서에 기재한 방법에 의하여 조정(기재사항이 없을 경우에는 저주파단 이득조정기를 최대로 하고, 고주파단 이득조정기를 조정한다)하여 수검기기의 복조출력이 정격출력의 1/2이 되도록 한다.

이 조건에서 수검기기 복조출력신호의 SINAD(S+N+D/N+D)를 측정한다.

시각장애인용 무선기기의 경우

시험구성도와 같이 SG를 수험기기의 RF 수신부 입력단에 연결하고 수험기기의 RF 수신부 출력단에 Audio 분석기와 연결한다.

1 ㎑의 오디오 신호로 최대 주파수 편이의 60%(1.5 ㎑) FM으로 변조한 신호를 60 ㏈㎶의 세기로 인가한다.

위와 같은 조건에서 오디오 분석기의 [CCITT (C-message filter)]을 ON 시킨 후 SINAD 미터 기능 선택, SINAD 미터를 관찰하면서 SG의 입력레벨을 조절하여 SINAD 미터의 출력이 12 ㏈를 표시하는 수신기 입력레벨을 기록(㎶)한다.

감도억압효과 측정방법

시험목적

수검기기의 감도억압효과(방해파에 의해 희망파 출력이 저하되는 현상)가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

레벨계

SG-1

임피던스변환기

의사부하

HPF

SG-2

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

레벨계

SG-1

주파수계

정합기

SG-2

측정기조건

일반적인 경우

SG-1의 출력을 기술기준에 있는 감도세기보다 6㏈ 높게 설정한 후 무변조로 희망주파수를 발진시킨다.

수신기는 AGC 정지, 최량의 조건으로 조정하여 정격출력이 되도록 감도, 음량을 조절한다.

고역여파기는 기본파(1,000 ㎐)를 통과시키는 것이어야 하고 잡음제거용이다.

SG-2를 방해전파용으로 사용하고 이동된 주파수(예컨데 ∆f)는 무변조로 발진하여 가한다.

수검기기의 출력임피던스가 600 Ω이면 임피던스변환기는 필요 없다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG-1을 희망파, SG-2를 방해파로 한다.

시험절차

일반적인 경우

SG-2의 출력을 점차 증가하면서 신호파의 수신기출력이 3 ㏈(전압으로 6 ㏈)변화(일반적으로 감소한다)하였을 때의 방해파의 의사공중선 입력레벨을 기억한다.

각 희망측정 주파수마다, 방해신호의 주파수편차를 동일한 값으로 설정하여 변경함과 동시에 무변조방해신호의 입력레벨을 시험방법 ⓐ에서 정한 방법으로 가하여 그 측정치를 기록한다. (예) 시험방법 ⓐ의 측정에서 중심주파수로부터의 이동주파수가 10 ㎑, 20 ㎑, 30 ㎑이며 이때의 의사공중선 입력레벨에서 의사공중선 정합손실을 감한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG-2의 출력을 끊고 SG-1을 무변조으로 한다.

SG-1의 출력주파수를 시험주파수(수검기기의 복조출력주파수가 1,500 ㎐되는 주파수로 하여 그 출력을 수신기 입력전압이 10 ㎶가 되도록 설정한다).

이 조건에서 수검기기의 각 단의 조정기를 조정하여 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 설정한다.

SG-2의 출력을 접속하여 무변조으로 한다.

SG-2의 출력주파수를 시험주파수보다 4 ㎑ 높을 주파수로 설정하여 그 출력전압을 변화시켜 수검기기의 복조출력이 시험방법 ⓒ의 값보다 3 ㏈ 저감한 때의 방해파 수신기 입력전압을 구한다.

SG-2의 출력주파수를 시험주파수보다 4 ㎑ 낮은 값으로 설정하고 시험방법 ⓔ와 같이 측정한다.

상기 시험방법 ⓔ와 ⓕ로 측정이 불가능한 경우(출력저하가 3 ㏈가 되지 않을 경우)에는 방해파 입력전압을 10 ㎷로 하여 그때의 수검기기의 복조출력을 측정하여 시험방법 ⓒ의 값과의 비(억압치)를 구한다.

디엠파시스 측정방법

시험목적

수검기기의 디엠파시스 기능이 규정된 허용치이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

SG

수검기기

레벨계

저주파발진기

의사부하

시험절차

SG의 주파수를 시험주파수로 설정하고 1,000 ㎐의 정현파신호를 70％변조한다.

수검기기에 수신기 규정복조출력(정격출력의 1/2)이 얻어지도록 수검기기출력을 조정한다.

SG의 주파수편이를 1 ㎑, 수검기기의 수신기 입력전압을 10 ㎶로 하고 이때의 수검기기의 복조출력을 측정한다.

SG의 변조주파수만을 300 ㎐에서 3,000 ㎐까지 순차 변화시켰을 때의 복조출력레벨을 구한다.

시험방법 ⓒ, ⓓ에서 구한 값으로 비를 구한다.

국부발진기 주파수변동 측정방법

시험목적

국부발진기의 주파수가 단위 시간동안 변동하는 범위가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

주파수측정장치

시험절차

일반적인 경우

수검기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부발진 주파수를 측정한다.

주파수가 안정되었을때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 fmax, 최소치를 fmin, 정상적인 국부발진주파수를 fs라 하였을때 (fmax - fs)/fs[%] 및 (fs - fmin)/fs[%] 를 구한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부발진 주파수를 측정한다.

주파수가 안정 되었을 때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 Fmax, 최소치를 Fmin, 정상적인 국부발진주파수를 Fs라 하였을때 (Fmax - Fs) 및 (Fs - Fmin)를 구한다.

종합주파수 특성 측정방법

시험목적

수검기기의 주파수별 송신특성이 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

측정기의 조건

스펙트럼 분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수 ＋ 변조주파수
소인주파수폭	10 ㎑
분해능대역폭	300 ㎐이하
비디오대역폭	자동

시험절차

J3E전파의 경우

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 25% 변조조건(송신기 출력이 정격출력의 25%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

변조주파수를 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 송신기 출력을 전력계 또는 스펙트럼분석기로 측정하여 변조주파수 대 송신기출력의 곡선을 구한다.

350 ㎐에서 2,700 ㎐까지의 송신기출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.

변조주파수의 변화방법 예 : 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 간격을 150 ㎐마다 변화시킨다. 단 2,700 ㎐도 측정한다.

H3E전파의 경우

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 25%변조조건(스펙트럼분석기에 의해 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파진폭의 25%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

변조주파수를 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 측파대진폭을 스펙트럼분석기로 측정하여 변조주파수 대 측파대의 진폭의 곡선을 구한다.

350 ㎐에서 2,700 ㎐까지의 송신기출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.

수신 주파수 안정도 측정방법

시험목적

o	지정주파수를 중심으로 출력이 안정적으로 얻어질 수 있는 주파수 범위가 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

스펙트럼 분석기 또는 주파수계

SG

측정기의 조건

수신기에 탑재된 수신주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

시험구성도와 같이 측정기 및 수검기기의 변조되기 전단자와 스펙트럼분석기에 수험기기를 연결한다.

SG에 신청한 중심주파수를 입력한 후, 무변조 신호를 수검기기에 인가한다.

스펙트럼분석기에 2차(또는 최종) 중간주파수를 중심주파수로 설정하여 최대값 유지(Maxhold) 조건으로 5분정도 지난후에 중심주파수로부터 주파수 안정도가 ±500 ㎐ 이내인지 확인 기록한다.

인접채널 선택도

시험목적

o	시험대상기기의 수신감도와 인접채널에 존재하는 방해신호(Unwanted Signal)를 측정하여 레벨비(㏈) 구하는 것을 목적으로 한다.

시험구성도

SG-1

신호 혼합기

오디오 분석기

SG-2

수검기기

측정기의 조건

수신기에 탑재된 수신주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

시험구성도와 같이 SG를 수험기기의 수신부 입력단에 연결하고 수험기기의 수신부 출력단에 오디오 분석기와 연결한다.

SG-2는 OFF 조건에서 감도 측정법에 따라 감도를 측정한 후 SG-1의 출력레벨 기록하고, SG-1의 출력레벨을 감도레벨보다 3 ㏈ 높게 조정(이때, SINAD는 변동됨)해야 한다.

SG-2는 상하 인접채널 주파수로 설정하여 변조(톤 주파수 400 ㎐, 최대주파수편이 1.5 ㎑) 입력(방해신호)신호를 수험기기에 인가한 조건에서 SINAD 미터가 12 ㏈가 될 때까지 SG-2의 출력레벨(방해신호 레벨)을 조정한 후, SG-2의 출력레벨을 기록(㏈m)한다.

상하 인접채널(±12.5 ㎑)에서 12 ㏈ SINAD가 되는 수검기기의 감도레벨과 SG-2의 출력레벨 차이 중 더 낮은 값을 기록한다.

28. 송신전감지(LBT) 측정방법

28.1 시험 구성도

수검기기

의사부하

(감쇠기)

스펙트럼

분석기

SG

펄스

발생기

28.2 측정기의 조건

ⓐ SG의 신호는 무변조로 연속 송신한다.

ⓑ 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	적절히 설정
분해능대역폭	가능한한 최소
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	연속소인

28.3 시험 절차

ⓐ SG 출력이 OFF 조건에서, 수검기기를 송신조건으로 하여 스펙트럼 분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.

ⓑ SG의 주파수를 ⓐ과정에서 확인한 주파수로 설정하여 ON 하는 경우 수검기기는 SG의 송신 주파수로 전파를 발사하지 않음을 스펙트럼 분석기를 통해 확인하다.

ⓒ 위의 ⓐ~ⓑ과정을 3회 이상 반복 측정하여 수검기기가 SG의 송신주파수로 전파를 발사하지 않음을 확인한다.

[별표 4] 복사 시험방법

1. 일반적 사항

1.1 복사 측정방법은 방송통신표준에서 정한 공중선 치환법 외에도 전계강도, 자계강도 측정법 등 국제적으로 유효성이 검증된 시험절차를 적용하여 측정할 수 있다.

1.2 수검기기 중 액체 속에 넣어서 측정하는 기기는 규정된 전원전압 시험 중 발생할 수 있는 전기적 쇼트 발생을 방지하기 위하여 정격전압 시험만을 적용한다.(예, 체내이식 무선의료기기의 이식용 무선기기)

1.3 체내이식 무선의료기기 중 이식용 무선기기의 출력 및 불요발사 측정을 위한 시험 구성은 다음과 같으며, 이때 인체조직 유사 액체의 온도 조건은 22℃ ∼ 38℃ 범위에서만 측정한다.

1.3.1 시험 구성도

1.3.2  모의인체는 모의인체 외피와 인체조직 유사 액체로 구성된다.

1) 모의인체 외피의 외형(원통형)

2) 모의인체 외피 및 플라스틱 격자는 상대유전율이 5이하이고 손실 탄젠트가 0.05이하인 아크릴 용기, 플렉시유리(plexiglas) 등의 저(低)유전율과 저(低)손실의 재료로 만들어야 한다.

3) 모의인체 외피의 크기는 직경(외경) 300±5 ㎜, 높이 760±5 ㎜, 두께 6.35 ± 1.2 ㎜가 되어야 한다.

4) 인체조직 유사 액체(400 ㎒ 기준)의 비유전율(dielectric constant)은 62.5 ± 5% 이내이고 도전율(conductivity)은 0.9 ± 5% 이내(S/m)이다.

5) 인체조직 유사 액체(400 ㎒ 기준)의 조성비

성 분	비 율(무게)	비 고
증류수	52.4%
소금(NaCl)	1.4%
설탕(Sugar)	45.0%
셀룰로즈(HEC)	1.0%
방부제(Bacteriacide)	0.1%

1.3.3 수검기기 설치 절차

1) 원통형 용기내 1/2 위치에 플라스틱격자를 설치하고, 그 위에 수검기기를 위치시킨다.

2) 수검기기 공중선은 용기측면으로부터 6±0.5 cm 위치하도록 하며, 수검기기 공중선을 수평 및 수직으로 위치시킨 후 각각에 대해서 측정한다.

3) 체내이식 무선의료기기의 경우, 여기서 명시하지 않은 사항에 대하여는 유럽표준(ETSI EN 301 839-1)에서 정한 기준을 준용할 수 있다.

1.4 밀리미터파를 사용하는 무선기기의 시험방법은 다음과 같이 적용 할 수 있다.

1.4.1 시험구성도

1.4.2 수검기기 설치 절차

1) 시험기기 및 치환용 공중선은 회전대 위에 올려 지상 1.5m(밑부분) 이상에서 설치하여야 한다.

2) 측정용 공중선의 지상 높이는 서로 마주하는 시험기기 및 치환용 공중선의 지상 높이의 ±50cm 사이의 가변하여 조절한다.

3) 시험기기와 측정용 공중선의 거리는 원칙적으로 3m로 한다.

4) 측정용 공중선 및 치환용 공중선은 지향성이 있는 형태로 광대역 특성을 가지며 시험기기의 공중선과 동일 편파이어야 한다.

2. 복사전력 측정방법

2.1 시험 구성도

표준신호

발생기

치환용 공중선

수검기기

제어기

수검시험

스펙트럼 분석기 또는

전계, 자계 강도측정기

2.2. 측정기 조건

o 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	1 ㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

2.3 시험 절차

복사전력 시험은 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차를 따른다.

3. 주파수 허용편차 측정방법

3.1 시험 구성도

수검기기

주파수계

3.2 측정기의 조건

ⓐ 주파수계는 주파수 카운터 또는 스펙트럼 분석기를 이용한다.

ⓑ 측정하고자 하는 주파수의 진폭변동을 피하기 위해서는, 주파수계에 대한 적절한 입력레벨을 감안하여 감쇠기의 감쇠 값을 설정한다.

ⓒ 스펙트럼분석기를 이용하는 경우 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

3.3 시험 절차

ⓐ 무변조의 경우는 주파수계로 직접 측정한다.

ⓑ 수검기기가 무변조로 설정이 안 될 경우는 10회이상 소인후 최고 레벨에서 3 ㏈ 낮은 레벨의 2개 주파수를 측정한다. 다음 식을 이용하여 측정값을 구한다.

:  측정 값 = (fmax+fmin)/2

4. 점유주파수대폭 측정방법

4.1 시험 구성도

의사신호

발생기

수검기기

스펙트럼

분석기

컴퓨터

4.2 측정기의 조건

o 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	지정주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

4.3 시험 절차

ⓐ 위에서 규정대로 스펙트럼 분석기를 설정한다.

ⓑ 10회 이상 소인을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다.

ⓒ 이 값을 중심으로 20 ㏈ 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 20 ㏈ 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.

ⓓ 위에서 구한 “상한 주파수”와 “하한 주파수”의 차를 기록한다.

5. 불요 발사

5.1 시험 구성도

표준신호

발생기

수검기기 제어기

수검기기

스펙트럼분석기

컴퓨터

치환용 공중선

5.2 측정기의 조건

ⓐ 불요발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

소인주파수 범위	30 ㎒ ~ 3 ㎓ 범위
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	단일 소인

ⓑ 불요발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	측정하고자 하는 주파수
소인주파수폭	0 ㎐
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	sample
소인횟수	단일 소인

5.3 시험 절차

1) 불요발사 주파수 탐색

ⓐ 측정용 공중선을 수직편파로 설정하여 수검기기와 측정 공중선을 같은 높이로 마주 보도록 설치한다.

ⓑ 스펙트럼 분석기를 위의 5.2 ⓐ에서 규정한 바와 같이 설정하고, 불요 발사 주파수를 검색한다. 이때 스위프 주파수 범위를 100 ㎒, 10 ㎒, 1 ㎒로 줄여가며 불요발사 주파수를 찾는다.

2) 불요발사 세기 측정

ⓐ 스펙트럼 분석기를 위의 5.2의 ⓑ와 같이 설정한다.

ⓑ 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차에 따라 불요발사 세기를 측정한다.

6. 부차적 전파 발사

6.1 시험 구성도

수검기기

스펙트럼

분석기

컴퓨터

표준신호

발생기

치환용 공중선

6.2 측정기의 조건

ⓐ 부차적 전파발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

소인주파수 범위	30 ㎒ ~ 3 ㎓ 범위
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	단일 소인

ⓑ 부차적 전파발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	부차적전파발사 주파수
소인주파수폭	0 ㎐
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	sample
소인횟수	단일 소인

6.3 시험 절차

1) 부차적 전파발사의 주파수 탐색

ⓐ 측정공중선을 수직편파로 설치한다. 수검기기와 측정용 공중선의 높이를 같게 하고 방향을 마주보게 한다.

ⓑ 스펙트럼 분석기를 위의 6.2 ⓐ와 같이 설정하고, 송신신호를 수신하여 부차적 전파발사 주파수를 측정한다.

2) 부차적 전파발사 강도 측정

ⓐ 스펙트럼 분석기를 6.2의 ⓑ와 같이 설정한다.

ⓑ 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차에 따라 부차적 전파발사 세기를 측정한다.