오염부하량할당대상자가 설치하여야 하는 측정기기의 종류 및 부착방법 등에 관한 규정

[시행 2016.1.1] [환경부고시 제2012-200호, 2015.10.7, 일부개정]

오염부하량할당대상자가 설치하여야 하는 측정기기의 종류 및 부착방법 등에 관한 규정

법제처	- / -	국가법령정보센터

환경부(고객지원센터), 1577-8866

제1조(목적) 이 규정은 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 "한강법"이라 한다) 시행규칙」제8조의13제1항,「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 "낙동강법"이라 한다) 시행규칙」제24조제1항,「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 "금강법"이라 한다) 시행규칙」제22조제1항,「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(이하 "영산강·섬진강법"이라 한다) 시행규칙」제24조제1항 및「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률(이하 "수생태법"이라 한다) 시행령」제9조제3항 규정에 의하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정 통보를 받은 오염부하량할당대상자가 설치하여야 하는 오염부하량 및 배출량을 측정할 수 있는 기기(이하 "측정기기"라 한다)의 종류 및 부착방법 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2012.9.25]

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2012.9.25>

1. "환경기초시설"이라 함은 다음 각목의 시설을 말한다.

가. 한강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

나. 낙동강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

다. 금강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

라. 영산강·섬진강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

마. 수생태법 제35조제4항 규정에 의한 공동방지시설

2. "오·폐수배출시설"이라 함은 제1호의 환경기초시설을 제외한 700㎥/일 이상 2,000㎥/일 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설을 말한다.

3. "기타시설"이라 함은 700㎥/일 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설로서 다음 각목의 시설을 말한다.

가. 한강법 시행규칙 제8조의12 제3호의 규정에 의한 시설

나. 낙동강법 시행규칙 제22조제3호의 규정에 의한 시설

다. 금강법 시행규칙 제20조제3호의 규정에 의한 시설

라. 영산강·섬진강법 시행규칙 제22조제3호의 규정에 의한 시설

마. 수생태법 시행규칙 제16조제1항제2호의 규정에 의한 시설

4. "측정대행업 등록업체"라 함은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제16조제1항에 따라 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 등록한 자를 말한다.

제3조(측정기기 부착대상) 측정기기의 부착대상자는 한강법 시행규칙 제8조의11제2항, 낙동강법 시행규칙 제23조제2항, 금강법 시행규칙 제21조제2항, 영산강·섬진강법 시행규칙 제23조제2항 및 수생태법 시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정을 받은 오염부하량할당대상자(이하 "할당대상자"라 한다)로 한다.

[전문개정 2012.9.25]

제4조(부착하여야 하는 측정기기의 종류) 할당대상자가 부착하여야 하는 측정기기의 종류는 별표 1과 같다.

제5조(측정기기 부착에 관한 특례) ①다음의 경우에는 수질자동측정기기 및 유량연속자동측정기를 부착하지 아니할 수 있다.

1. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조제1항에 따른「환경오염공정시험기준」에 따라 스스로 오염부하량 및 배출량을 측정하거나 측정대행업 등록업체에 위탁하여 측정하는 경우로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 환경기초시설(2,000㎥/일 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설에 한한다) 또는 오·폐수배출시설에서 주 2회 이상 오염부하량 및 배출량을 측정하는 경우. 이 경우 2일 연속하여 측정하여서는 아니 된다.

나. 기타시설에서 주 1회 이상 오염부하량 및 배출량을 측정하는 경우. 이 경우 측정주기는 일정하여야 한다.

2. 수생태법 제38조의2제1항 및 같은 법 시행령 제35조제1항에 따라 적산유량계·수질자동측정기기를 부착하는 사업장에 해당하는 경우

②제1항제1호에 따라 오염부하량 및 배출량을 측정할 경우 시료채취는 조업시간 중 6시간 내에 30분 이상의 간격으로 2회 이상 채취한 후 이를 혼합하여 단일시료로 하여야 한다.

③제1항제1호에 따라 오염부하량 및 배출량을 측정하는 측정대행업 등록업체 또는 할당대상자는 시료를 4℃ 이하에서 보관할 수 있는 복합시료 채취기를 설치·운영하거나 냉장시설에 시료를 보관하여야 한다.

④제1항제2호 및 제2항에 따른 자동측정기기 부착 사업장 중 화학적산소요구량(COD) 자동측정기 또는 총유기탄소(TOC) 자동측정기를 설치하여 운영하는 사업장의 경우는 일정간격으로 측정한 30회 이상의 BOD 측정치를 활용하여 별지 제1호서식에 따른 생물화학적산소요구량(BOD)과의 환산식을 마련하여야 한다.

제6조(측정기기 부착내역의 제출) 할당대상자는 한강법 시행규칙 제8조의11제3항제2호, 낙동강법 시행규칙 제23조제3항제2호, 금강법 시행규칙 제21조제3항제2호, 영산강·섬진강법 시행규칙 제23조제3항제2호 및 수생태법 시행규칙 제15조제2항의 규정에 의한 측정기기의 부착내역 등을 별지 제2호서식에 따라 작성하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정권자에게 제출하여야 한다.

[전문개정 2012.9.25]

제7조(측정기기의 부착방법 등) ①할당대상자중 측정기기를 설치하고자 하는 자는 수생태법 시행령 별표 8(측정기기의 부착방법)에 따른 방법으로 해당 측정기기를 부착하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 설치된 측정기기의 운영자는 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」제11조에 따라 당해 측정기기를 적정하게 관리하여야 한다.

제8조(규제의 재검토) 환경부장관은「행정규제기본법」및「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2015년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<개정 2015.10.7>

부칙  <제2012-193호, 2012.9.25>

이 고시는 2013년 6월 1일부터 시행한다.

부칙  <제2012-200호, 2015.10.7>

이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.