2014. 9. 3   환경부고시 제2014-160호

개정 2015. 12. 17  고시 제2015-229호

공공수역 방사성물질 측정망 운영계획

2015. 12.

◈ 목  차 ◈

제Ⅰ장 총괄	1

1. 목적	1

2. 법적근거	1

3. 조사기관 및 운영체계	1

4. 조사지점	2

제Ⅱ장 측정망 운영관리	3

1. 방사성물질 측정망 운영	3

2. 조사지점의 신설 및 변경	4

3. 시료의 채취 및 측정ㆍ분석	5

제Ⅲ장 측정자료의 관리ㆍ활용	6

1. 측정자료의 처리 및 보고	6

2. 측정자료의 활용	7

제Ⅳ장 부칙	8

별표

[별표 1] 방사성물질 측정망 운영지점	9

[별표 2] 방사성물질 공정시험기준	14

서식

[별지 제1호서식] 공공수역 방사성물질 측정망 관리대장	19

[별지 제2호서식] 시료 채취 기록부	20

[별지 제3호서식] 방사성물질 측정망 운영결과	21

[별지 제4호서식] 방사성물질 측정망 특이 측정값 보고	22

공공수역 방사성물질 측정망 운영계획

제Ⅰ장 총 괄

1. 목 적

방사성물질, 방사성폐기물의 하천․호소 등의 공공수역 유입 여부 조사 및 환경정책 수립의 기초자료를 확보하기 위한 방사성물질 측정망 운영과 관련된 세부사항 규정

2. 법적 근거

가. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제16조의2(방사성물질 등의 유입여부 조사)

나. 법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제26조의4(방사능 조사 방법 등)

3. 조사기관 및 운영체계

가. 조사기관

방사성물질 측정망 운영에 필요한 측정·조사 등은 국립환경과학원, 4대강 물환경연구소가 실시

나. 운영체계

						환 경 부 (운영총괄)
											국립환경과학원 (자료관리 및 평가)
한강물환경연구소				금강물환경연구소					낙동강물환경연구소					영산강물환경연구소
한강수계 측정·분석 등				금강수계 측정·분석 등					낙동강수계 측정·분석 등					영산강·섬진강수계 측정·분석 등

4. 조사지점

(단위: 개소)

구 분		계	하천		호소
			개	지점명	소계	지점명
계		72	65		7
한강 수계	소계	24	23		1
	남한강	8	8	영월2, 충주댐, 석문천, 달천4, 섬강4-1, 강천, 강상, 경안천5
	북한강	6	6	양구서천, 소양강2, 의암댐, 홍천강1, 묵현천, 삼봉리
	한강	7	6	구리, 탄천5, 노량진, 안양천2, 가양, 임진강4	1	팔당댐2
	안성천	3	3	안성천2, 안성천3, 오산천2-1
낙동강 수계	소계	20	17		3
	낙동강	16	14	안동1, 반변천2-1, 안동3, 영주서천2, 내성천3-1, 상주3, 왜관, 금호강6, 고령, 황강1, 남강4-1, 남지, 물금, 구포	2	임하댐1, 남강댐1,
	태화강	1	1	학성
	형산강	1	1	형산강4
	회야강	2	1	회야강2	1	회야호1
금강 수계	소계	14	12		2
	금강	10	8	옥천, 대청댐, 갑천5-1, 청원-1, 미호천6-1, 공주1, 부여1, 논산천4	2	대청댐2, 용담댐1
	만경강	2	2	삼례, 김제
	동진강	1	1	동진강3
	삽교천	1	1	곡교천2
영산강․ 섬진강 수계	소계	14	13		1
	영산강	8	8	담양, 우치, 광주1, 황룡강3-1, 지석천4, 광산, 나주, 무안2
	섬진강	5	4	적성, 보성천-1, 구례, 하동	1	주암호1
	탐진강	1	1	탐진강3

5. 조사항목·주기

조사항목		조사주기	비 고
세슘	134Cs	2회/년
	137Cs	2회/년
요오드	131I	2회/년

* 세슘, 요오드 농도가 WHO 음용수 권고기준(10 Bq/L)을 초과하는 지점에 대해서는 주간단위 조사 실시

제Ⅱ장 측정망 운영관리

1. 방사성물질 측정망 운영

가. 일반 사항

1) 측정망의 효율적 운영을 위해 이 계획이 정하는 범위 내에서 각 조사기관은 세부적인 운영계획 수립(시료채취 일정, 정도관리시행, 운영결과평가 등)

2) 조사기관은 조사업무의 안정성 및 연속성을 확보할 수 있도록 조사지점별, 업무기능별 담당자를 지정 관리(분석기기 관리, 시료채취 및 분석, 측정 값 검증, 결과입력, 담당자 및 대무자 지정 등)

3) 조사기관은 측정망 관리대장을 작성하여 사무실 내에 비치[공공수역 방사성물질 측정망 관리대장(별지 제1호서식)]

나. 기관(부서)별 임무

1) 환경부

가) 측정망 운영계획 수립

나) 측정망 운영기관 지도․감독

다) 측정결과 및 평가결과 공표 등

2) 국립환경과학원

가) 측정망 세부운영계획 수립 및 측정망 관련 계획(안) 제시

나) 측정망 운영결과 취합 및 농도변화 추이 분석(총괄) 등

3) 4대강 물환경연구소

가) 측정망 수계별 세부운영계획 수립

나) 측정지점 시료채취, 측정·분석

다) 측정망 운영결과 및 농도변화 추이 분석 등

※ 한강물환경연구소와 낙동강물환경연구소의 조사지점은 인력, 장비 등 측정·조사여건이 확보될 때까지 각각 국립환경과학원과 금강물환경연구소에서 대행

2. 조사지점의 신설 및 변경

가. 기본 원칙

1) 방사성물질에 대한 조사·관리 필요성이 새로이 제기되는 지점 신설

2) 하천 복개, 건천화 등 급격한 하천환경변화로 인한 시료채취 불가 등의 사유로 기존 위치에서 조사가 불가능한 경우 변경 또는 폐쇄

나. 신설․변경 절차

1) 조사기관은 소관 조사지점의 신설․변경이 필요하다고 판단될 때에는 현지 조사결과, 검토의견 등의 자료를 첨부하여 국립환경과학원으로 제출

※ 신설․변경의 고시에 필요한 관련자료 제시(위치, 조사기관 등)

2) 국립환경과학원은 조사기관의 제출자료를 검토하여 검토의견 및 신설․변경안을 환경부에 제시

3) 환경부는 국립환경과학원의 검토의견 및 신설․변경안을 바탕으로 측정지점 신설․변경계획을 수립하고 차기 「공공수역 방사성물질 측정망 운영계획」에 반영

4) 환경부는 측정지점 신설․변경계획이 반영된 「공공수역 방사성물질 측정망 운영계획」에 대해 관계기관의 의견을 수렴ㆍ검토하여 고시

다. 신설․변경 지점의 조사개시 및 자료관리

1) 신설․변경 지점에 대한 조사 개시는 해당 조사지점의 변경사항이 반영된 이 고시의 시행일 규정에 따름

※ 별도로 시행일을 규정하지 아니한 경우에는 이 고시 시행일 익월부터 조사를 개시하고 측정결과를 공식 활용

3. 시료의 채취 및 측정․분석

가. 시료의 채취방법, 채취시료의 보존, 측정·분석은 [별표2] 방사성물질 공정시험기준(감마분광분석법을 이용한 방사성물질 분석)에 따름

※ [별표2] 방사성물질 공정시험기준(감마분광분석법을 이용한 방사성물질 분석) 이외의 방법이라도 측정결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 국내ㆍ외에서 공인된 방법에 따라 측정․분석할 수 있음.

나. 조사기관은 시료채취(별지 제2호서식)부터 결과산출까지 일련의 과정을 [별표2] 방사성물질 공정시험기준(감마분광분석법을 이용한 방사성물질 분석)에 따라 기록 관리

※ 검출하한치를 만족하도록 시료별·핵종별 환경조사(시료채취, 전처리, 계측 및 분석) 방법과 기술에 따른 절차서를 작성하여 수행

다. 시료채취 시기 및 지점

1) 시료채취 시기는 조사기관의 세부계획에 따르되, 가능한 수질이 안정되고 대표적 상태라고 판단되는 때에 채취

2) 시료채취 지점은 정해진 지점에서 채취하되, 물 흐름, 하상 등 현장여건을 감안하여, 대표성과 기존자료와의 연속성을 확보할 수 있는 지점에서 채취

4. 조사결과의 기재방법

가. 항목별 단위, 검출하한치 및 기재방법

조사항목		단위	검출하한치	기재방법
세슘	134Cs	Bq/L	0.5	유효숫자 세자리
	137Cs	Bq/L	0.5
요오드	131I	Bq/L	1.0

※ 검출하한치란 사용한 환경조사 방법으로 측정 가능한 최소한의 방사능 농도

나. 검출하한치 미만의 입력 및 처리

1) 각 항목별 조사결과에서 방사성물질이 검출되지 않은 경우에는 불검출로 명기하되, 최소검출가능농도를 함께 명기하여 그 미만으로 표시하고(< 0.00123), 평균값 산출 등 측정값 활용 시에는 최소검출가능농도도 포함하여 사용

※ 최소검출가능농도(MDA, Minimum Detectable Activity)란 방사능계측기, 시료량, 회수율, 계측시간 등의 계측조건에 따라 정해지는 검출 가능한 최소 방사능농도

2) 방사성물질이 검출된 측정값이 조사기관에서 준수하도록 제시한 검출하한치보다 작더라도 측정값을 기록

다. 수치 맺음법

1) 수질측정망 운영계획(환경부고시 제2015-115호, 2015.7.20.) 준용

제Ⅲ장 측정자료의 관리․활용

1. 측정자료의 처리 및 보고

가. 조사기관의 측정자료 처리

1) 조사기관은 조사지점별로 조사항목마다 평균값과 평상시 변동범위(최소값~최대값)를 설정한다.

※ 평균값과 평상시 변동범위는 최소한 3년 이상 수행한 조사결과로 설정

2) 방사성물질이 검출되지 않는 경우에는 최소검출가능농도를 명기하고 그 미만이라고 표시

3) 평균값 산출시 모든 조사결과가 최소검출가능농도 미만인 경우, 평균값은 표시하지 않으며 평상시 변동범위는 최소검출가능농도 중에서 가장 낮은 값을 명기하고 그 미만이라고 표시

나. 조사기관의 측정자료 확인

1) 조사기관은 측정결과가 산출된 즉시 오염도 경향 등을 파악하여 아래사항에 따른 특이 측정값 해당 여부 확인

가) 조사계획에 의한 조사지점에서의 방사성물질 조사결과가 최근 3년 이상 값(그 이하의 경우에는 확보된 자료만)의 평균치의 5배를 초과한 경우

나) 같은 조사지점에서 최근 3년 동안 최소검출가능농도 미만으로 조사된 시료에서 인공방사성물질이 검출된 경우

다) 조사항목 이외의 인공방사성물질이 검출된 경우

2) 특이 측정값이 확인된 경우에는 주변 현장여건, 기기이상여부, 정도관리, 원자력관련 사고 등 제반절차를 정밀 검토하여 유효측정값으로 사용여부 결정

가) 시료채취나 측정․분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효측정값으로 사용하되, 신속한 원인 규명 및 대응조치 실시

나) 기기오류 등 바로 잡을 수 없는 오류에 의한 경우에는 측정주기 내 재시험을 실시하고 측정주기 내 재시험 불가 시 결측 처리

다. 조사기관의 측정결과 보고

1) 조사기관은 환경부 On-line망(행정포털)을 이용한 문서 보고 실시

2) 조사기관은 소관 측정망에 대한 ‘방사성물질 측정망 운영결과(별지 제3호서식)’를 상반기 측정결과는 7월 말까지, 하반기 측정결과는 익년 1월 말까지 환경부 및 국립환경과학원으로 제출

3) 조사기관은 특이 측정값이 발견되었을 경우 즉시 국립환경과학원으로 보고하고, 국립환경과학원은 정밀조사를 실시하여 별지 4호서식에 따라 보고서를 환경부에 제출

2. 측정자료의 활용

가. 국립환경과학원은 조사기관 측정결과의 이상여부를 최종 확인한 후 측정결과를 확정하고, 환경부는 이를 공개

제Ⅳ장 부칙

1. (시행일) 이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

2. (재검토 기한) 이 고시는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후 2018년 12월 31일까지 법령이나 현실 여건의 변화 등을 재검토하여야 한다.

[별표 1]

방사성물질 측정망 운영지점(제Ⅰ장 4. 조사지점 관련)

1. 방사성물질 측정망

가. 하천지점

구분	권역	수계	명칭	채 수 지 점	경위도	본/지류	조사기관
1	한강	남한강	영월2	강원도 영월군 영월읍 정양리(팔흥교)	37˚9'25.81“ 128˚29'53.1"	본	한강물환경연구소
2			충주댐	충북 충주시 종민동 (댐앞)	37˚0'2.52“ 127˚59'47.39"	본	한강물환경연구소
3			석문천	충북 충주시 살미면 문강리(문강교)	36˚53'6.31“ 127˚56'54.61"	지	한강물환경연구소
4			달천4	충북 충주시 단월동 (단월교)	36˚56'29.43“ 127˚53'59.44"	지	한강물환경연구소
5			섬강4-1 (섬강B)	강원 원주시 부론면 흥호리 (섬강교)	37˚14'11.08“ 127˚45'7.95"	지	한강물환경연구소
6			강천	경기 여주군 여주읍 단현리(강천보 상류 400m)	37˚16'25.1“ 127˚41'7.83"	본	한강물환경연구소
7			강상	경기 양평군 강상면 교평리(양평교)	37˚29'1.61“ 127˚29'28.48"	본	한강물환경연구소
8			경안천5	경기 광주시 초월면 서하리(서하교)	37˚25'19.79“ 127˚18'46.51"	지	한강물환경연구소
9		북한강	양구서천	강원 양구군 양구읍 정림리(정림교)	38°5'56.06“ 127˚59'12.57"	지	한강물환경연구소
10			소양강2 (소양B)	강원 춘천시 신북읍 천전리(세월교)	37˚55'23.78“ 127˚47'40.33"	지	한강물환경연구소
11			의암댐	강원 춘천시 신동면 의암리(신연교)	37˚50'5.35“ 127˚40'41.1"	본	한강물환경연구소
12			홍천강1	강원 홍천군 홍천읍 연봉리(홍천교)	37°41'2.71“ 127˚52'49.42"	지	한강물환경연구소
13			묵현천	경기 남양주시 화도읍 금남리	37˚37'46.54“ 127˚21'11.23"	지	한강물환경연구소
14			삼봉리	경기 남양주시 조안면 삼봉리	37˚35'28.56“ 127˚20'40.24"	본	한강물환경연구소
15		한강	구리	경기 구리시 토평동 (강동대교)	37˚34'31.77“ 127˚9'38.17"	본	한강물환경연구소
16			탄천5	서울 강남구 삼성동 (도보교)	37°30'36.75″ 127°4'14.24″	지	한강물환경연구소
17			노량진 (한강H)	서울 용산구 이촌동 (한강대교)	37˚30'44.15“ 126˚57'46.4"	본	한강물환경연구소
18			안양천2	경기 안양시 동안구 비산동(비산대교)	37°23'41.1″ 126°56'0.48″	지	한강물환경연구소
19			가양	서울 강서구 가양동 (구암공원앞)	37˚34'2.68“ 126˚51'45.87"	본	한강물환경연구소
20			임진강4	경기 파주시 문산읍 운천리(통일대교)	37˚54'2.44“ 126˚44'42.36"	지	한강물환경연구소
21		안성천	안성천2	경기 안성시 공도읍 건천리(안성천교)	36˚57'47.5“ 127˚10'30.71"	본	한강물환경연구소
22			안성천3	경기 평택시 군문동 (군문교)	36˚58'49.01" 127˚4'55.29"	본	한강물환경연구소
23			오산천2-1	경기 오산시 누읍동 (무명교, 탐동대교 하류)	37°7'48″ 127°3'30.1″	지	한강물환경연구소
24	낙동강	낙동강	안동1	경북 안동시 성곡동 (영락교)	36˚34'38.9“ 128˚46'0.71"	본	낙동강물환경연구소
25			반변천2-1 (반변B)	경북 안동시 용상동 (용정교)	36˚32'54.23“ 128˚45'14.16"	지	낙동강물환경연구소
26			안동3	경북 안동시 남후면 단호리(단호교)	36˚32'58.39“ 128˚35'51.69"	본	낙동강물환경연구소
27			영주서천2	경북 영주시 문수면 탄산리(승평교)	36˚44'24.35“ 128˚37'51.43"	지	낙동강물환경연구소
28			내성천3-1 (내성B)	경북 예천군 용궁면 향석리(성저교)	36˚35'3.96“ 128˚18'27.37"	지	낙동강물환경연구소
29			상주3 (낙본D)	경북 상주시 낙동면 낙동리(낙단대교)	36˚21'6.06“ 128˚17'49.55"	본	낙동강물환경연구소
30			왜관	경북 칠곡군 왜관읍 (왜관대교)	35˚59'53.59“ 128˚23'46.6"	본	낙동강물환경연구소
31			금호강6 (금호C)	대구 달서구 파호동 (강창교)	35˚51'3.03“ 128˚28'26.66"	지	낙동강물환경연구소
32			고령	경북 고령군 성산면 삼대리(고령교)	35˚45'0.2“ 128˚23'22.84"	본	낙동강물환경연구소
33			황강1 (황강A)	경남 거창군 남하면 무릉리(남하교)	35˚40'7.39“ 127˚56'34.97"	지	낙동강물환경연구소
34			남강4-1 (남강E)	경남 함안군 대산면 장암리(송도교)	35˚22'49.43“ 128˚25'29"	지	낙동강물환경연구소
35			남지	경남 함안군 칠서면 계내리(남지교)	35˚22'38.23“ 128˚28'33.7"	본	낙동강물환경연구소
36			물금 (낙본K)	경남 양산시 물금읍 물금리(물금 취수장 취수탑)	35˚18'44.77“ 128˚58'28.26"	본	낙동강물환경연구소
37			구포	부산 북구 구포동 (구포대교)	35˚12'9.55“ 128˚59'35.98"	본	낙동강물환경연구소
38		태화강	학성	울산 남구 삼산동 (학성교)	35˚32'47“ 129˚20'34.07"	본	낙동강물환경연구소
39		형산강	형산강4	경북 포항시 남구 상도동(연일대교)	35˚59'57.57“ 129˚20'47.68"	본	낙동강물환경연구소
40		회야강	회야강2	울산 울주군 웅촌면 곡천리(초전교)	35˚27'33.41“ 129˚12'57.97"	본	낙동강물환경연구소
41	금강	금강	옥천	충북 옥천군 동이면 적하리(금강2교)	36˚17'1.67“ 127˚38'47.78"	본	금강물환경연구소
42			대청댐	대전 동구 추동 (추동취수탑)	36˚22'6.11“ 127˚28'43.66"	본	금강물환경연구소
43			갑천5-1 (갑천A)	대전 유성구 문평동 (금강합류 0.5㎞전)	36˚27'7.44“ 127˚24'9.11"	지	금강물환경연구소
44			청원-1 (금본G)	세종 부강면 부강리 (동양시멘트옆 가교)	36˚30'49.16“ 127˚21'55.75"	본	금강물환경연구소
45			미호천6-1 (미호C)	세종 연기면 세종리 (월산교)	36˚31'19.44“ 127˚19'15.83"	지	금강물환경연구소
46			공주1	충남 공주시 금성동 (금강교)	36˚27'24.28“ 127˚8'27.58"	본	금강물환경연구소
47			부여1	충남 부여군 규암면 외리(백제교)	36˚16'17.72“ 126˚53'35.16"	본	금강물환경연구소
48			논산천4 (논산A)	충남 논산시 강경읍 북옥리(강경천 합류후 배수장 옆)	36˚10'3.79“ 127˚1'7.86"	지	금강물환경연구소
49		만경강	삼례	전북 완주군 삼례읍 (삼선철교)	35°53'43.34″ 127°4'10.48″	지	금강물환경연구소
50			김제 (만경B)	전북 김제시 백구면 백구리(백구제수문앞)	35˚54'13.83“ 126˚57'31.24"	본	금강물환경연구소
51		동진강	동진강3 (동진A)	전북 김제시 부량면 옥정리(군포교)	35˚42'51.26" 126˚49'9.94"	본	금강물환경연구소
52		삼교천	곡교천2	충남 아산시 염치읍 강청리(강청교)	36˚49'6.75“ 126˚56'8.9"	지	금강물환경연구소
53	영산강 · 섬진강	영산강	담양	전남 담양군 담양읍 금월리(금월교)	35˚19'49.02" 127˚1'10.66"	본	영산강물환경연구소
54			우치 (영본A)	광주 북구 우치동 (용산교)	35˚14'29.77“ 126˚53'34.36"	본	영산강물환경연구소
55			광주1	광주 서구 치평동 (하수처리장상류 1km)	35˚9'29.51“ 126˚49'32.41"	본	영산강물환경연구소
56			황룡강3-1	광주 광산구 황룡동 (송정2교)	35˚7'20.58“ 126˚47'1.29"	지	영산강물환경연구소
57			지석천4	전남 나주시 금천면 신가리(지석대교)	35˚3'9.6“ 126˚46'33.3"	지	영산강물환경연구소
58			광산 (영본B)	전남 나주시 노안면 학산리 (승촌보 상류 500m)	35˚3'46.3“ 126˚46'22.7"	본	영산강물환경연구소
59			나주	전남 나주시 삼도동 (나주대교)	35˚2'8.81“ 126˚44'10.22"	본	영산강물환경연구소
60			무안2 (영본E)	전남 무안군 삼향읍 (방조제앞)	34˚46'49.6“ 126˚28'3.37"	본	영산강물환경연구소
61		섬진강	적성	전북 순창군 적성면 고원리(적성교)	35˚23'52.12“ 127˚13'19.48"	본	영산강물환경연구소
62			보성천-1	전남 곡성군 죽곡면 하한리(압록교)	35˚11'24.24“ 127˚22'40.98"	지	영산강물환경연구소
63			구례	전남 구례군 토지면 송정리(수위표앞)	35˚11'12.96“ 127˚33'36.21"	본	영산강물환경연구소
64			하동	경남 하동군 하동읍 읍내리(섬진교)	35˚3'38.16“ 127˚44'30.74"	본	영산강물환경연구소
65		탐진강	탐진강3 (탐진B)	전남 강진군 군동면 석교리(석교교, 강진취수장취수보)	34˚37'52.54“ 126˚48'53.1"	본	영산강물환경연구소

2) 호소지점

구분	권역	수 계	명 칭	채 수 지 점	경위도	조사기관
1	한강	한강	팔당댐2	경기 남양주시 조안면 능내리(댐앞)	37˚31'20.09" 127˚17'00.03"	한강물환경연구소
2	낙동강	낙동강	임하댐1	경북 안동시 임하면 천전리(댐앞)	36˚31'59.85" 128˚53'19.94"	낙동강물환경연구소
3
			남강댐1 (진양호)	경남 진주시 판문동(댐앞)	35˚10'4.8" 128˚2'2.26"	낙동강물환경연구소
4		회야강	회야호1	울산 울주군 청량면 (취수탑 부근)	35˚28'21.43" 129˚16'54.48"	낙동강물환경연구소
5	금강	금강	대청댐2	충북 청주시 문의면 덕유리(댐앞)	36˚16'56.53" 127˚17'28.93"	금감물환경연구소
6			용담댐1	전북 진안군 안천면 삼락리(댐앞)	35˚56'15.56" 127˚31'48.82"	금감물환경연구소
7	영산강 ․ 섬진강	섬진강	주암호1	전남 순천시 주암면 대광리(댐앞)	35˚3'23.78" 127˚14'26.74"	영산강물환경연구소

[별표 2]

방사성물질 공정시험기준(감마분광분석법을 이용한 방사성물질 분석)
(제Ⅱ장  3. 시료의 채취 및 측정․분석 관련)

1. 측정원리

감마분광분석법은 비파괴분석법으로 시료에서 방출되는 자연 및 인공 방사성 핵종의 정성·정량 분석에 사용된다. 일반적으로 고순도 게르마늄(HPGe, High Purity Germanium) 검출기로 구성된 감마분광계는 시료로부터 방출되는 감마선을 고순도 게르마늄 반도체 검출기로 측정하는 시스템이며, 이를 통해 획득한 스펙트럼 분석을 통해 시료 중 방사성 동위원소(감마핵종)의 종류와 그 농도를 정성·정량 분석한다. 방사성 동위원소(감마핵종)들은 항상 고유한 에너지의 감마선을 방출하므로 특정 에너지를 측정함으로써 그 에너지에 해당하는 방사성 핵종과 농도를 알 수 있다. 감마분광계는 고순도 게르마늄 검출기와 냉각장치, 신호처리 장치 및 분석 소프트웨어, Background 저감을 위한 납 차폐체 등으로 구성되어있다. 환경시료 중 감마핵종 분석은 NaI 검출기도 사용되고 있으나 HPGe 검출기에 비해 분해능이 낮아 HPGe 검출기가 주로 사용되고 있다.

2. 시약 및 표준용액

◦ 정제수

◦ 밀봉 표준선원 (Disc 선원) : 감마분광계 시스템 점검 시 사용

◦ 개봉 또는 용적 교정용 표준선원 : 효율 교정 시 사용

3. 기구 및 장비

◦ 마이크로 피펫

◦ 분석저울

◦ 교정용 표준선원

◦ 1,000 mL 마리넬리 비커(2,000 mL 플라스틱 보관용기)

◦ 유성마커펜

◦ 지지대나 로프에 매달 수 있는 채수기

◦ 감마분광계(HPGe 검출기)

4. 시료채취 및 전처리

하천·호소 시료에서 감마핵종 (134Cs, 137Cs & 131I) 분석이 필요할 경우의 시료채취 및 전처리 방법을 기술하였다.

4.1 시료채취 방법

가. 시료채취 지점이 정해지면 마리넬리 비커 또는 플라스틱 보관용기에 유성 마커펜을 사용하여 필요한 사항 (Sample ID 등)을 적는다. 이때 시료 채취 기록부를 함께 작성하는데 채수용기에는 최소한의 정보만을 기록하고 다른 자세한 정보는 시료 채취 기록부에 기록한다. 정확한 시료 채취 지점을 GPS(Global Positioning System) 등을 이용하여 기록하고 시료 채취 지점의 특이사항과 날씨 등에 대한 정보를 기록한다.

나. 채수기와 마리넬리 비커는 시료채취 지점에서 일차로 채수한 시료로 잘 세척해준다. 일차 채수한 시료는 버리고 새로 채수한 시료로 마리넬리 비커 또는 플라스틱 보관용기에 채운다. 가급적이면 부유물이나 퇴적토 등이 같이 채취 되지 않도록 주의한다.

다. 유성 마커펜을 사용하였지만 물기로 인해 기록내용이 지워지거나 번지는 경우를 방지하기 위해서 채수가 완료된 마리넬리 비커 또는 플라스틱 보관용기는 수건이나 휴지 등을 사용하여 잘 건조시킨 후 옮긴다.

라. 실험실에 돌아오면 절차에 따라 시료를 접수 등록하고 24 시간 내에 감마분광계를 이용하여 시료를 계측한다.

5. 시험방법

채수한 시료는 1,000 mL 마리넬리 비커로 옮겨 기준 높이까지 채워서 맞춘 다음 전자저울로 정확한 무게를 확인한 후 기록한다. 시료가 채워진 1,000 mL 마리넬리 비커는 검출기로 옮기고 납 차폐체를 닫은 후 검출하한치 (Cs 동위원소 : 0.5 Bq/L & 131I : 1 Bq/L) 충족시킬 수 있는 시간 동안 계측한다 (아래의 표 1 참조). 계측이 끝나면 스펙트럼 파일을 분류하기 쉬운 파일명으로 저장하고 감마분광계 소프트웨어를 사용하여 최종결과를 계산한다. 134Cs이 검출되어 나올 경우 보정값을 이용하여 합성효과에 대한 보정을 반드시 해 주어야 한다. 134Cs 합성효과 보정 방법은 감마분광계 검교정 지침에 따른다. 단, 결과값에 대한 측정불확도가 20%가 넘는 경우에는 이를 만족하도록 재계측 한다.

표 1 : 계측시간에 따른 검출하한치 예시 (상대효율 50% 감마 검출기 사용)

Counting time (Sec.)	134Cs (Bq/L)	137Cs (Bq/L)	131I (Bq/L)
4,000	0.27	0.29	0.23
6,000	0.23	0.26	0.21
8,000	0.18	0.20	0.21
10,000	0.16	0.16	0.18
12,000	0.16	0.15	0.16
14,000	0.12	0.13	0.14
16,000	0.11	0.14	0.13
18,000	0.11	0.13	0.11
20,000	0.12	0.13	0.09

6. 최종결과의 계산

각 핵종에 대한 방사능은 다음과 같은 식으로 산출된다.

[eqn: rm A`＝` {N} over {epsilon gamma tm} `Bq]/L

[eqn: A _{t_1} =Ae ^{- lambda t _{1}}]

N	각 핵종에 대한 감마선 방출 비율이 가장 큰 피크에너지에서의 피크면적

ε	에너지피크에서의 감마계수효율

[eqn: gamma]	동에너지의 감마방출률

t	측정시간(초)

m	시료의 질량 또는 부피

[eqn: A _{t_1}] 기준일로부터 [eqn: t _{1 }]시간이 지난 후 방사능농도

[eqn: t _{1 }] 기준일로부터 경과한 시간

7. 최소검출가능농도의 계산 (MDA : Minimum Detectable Activity)

최소검출가능농도는 아래의 식을 이용하여 계산하며 분석프로그램을 이용하여 구한다.

가. 측정시간, 효율, 질량 또는 부피의 함수로 표현된다.

[eqn: MDA= {2.71+4.65 sigma _{B}} over {t _{b} TIMES epsilon _{E} TIMES m(V)} = {2.71+4.65 sqrt {r _{B} TIMES t _{b _{}}}} over {t _{b} TIMES epsilon _{E} TIMES m(V)}]

[eqn: t _{b}]	기저방사능의 측정시간

[eqn: r _{B}]	기저방사능의 계수율

나. 효율 및 질량은 정해진 값이기 때문에 결국 측정시간에 따라서 최소검출가능농도가 결정된다. 측정시간을 오래하면 할수록 이 측정 장치의 최소검출가능농도는 낮아지게 된다.

8. 측정불확도

각 핵종에 대한 불확도는 다음 사항을 고려하여 산출한다.

○ 에너지 및 효율교정에 의한 불확도

○ 시료의 측정에 의한 불확도

○ 시료 전처리에 의한 불확도

○ 붕괴보정에 따른 불확도

상대합성 불확도

[eqn: r(u _{c} ) == {u(A)} over {A} = sqrt {( {u(N _{nt} )} over {N _{nt}} ) ^{2} +( {u( epsilon )} over {epsilon } ) ^{2+} ( {u(ce)} over {ce} ) ^{2+} ( {u( gamma )} over {gamma } ) ^{2+} ( {u(m)} over {m} )}]

8.1 샘플전처리 단계 불확도 (무시 가능)

가. [eqn: r(u _{m} )= {u(m)} over {m}] : 샘플전처리에 의한 불확도

a. 샘플무게 측정에 의한 불확도

b. 측정오염 및 샘플의 손실에 의한 불확도

c. 샘플의 비 균질성에 의한 불확도

8.2 측정단계에 의한 불확도

가. [eqn: r(u _{epsilon } )= {u( epsilon )} over {epsilon }] : 효율을 구하기 위한 불확도(A type과 B type 불확도가 있음)

a. 상업용 소프트웨어 curve fitting에 의한 보정 불확도 (A type) : [eqn: epsilon _{fit}]

b. 에너지 보정 불확도(A type) : [eqn: epsilon _{cert}]

나. [eqn: r(u _{ce} )= {u(ce)} over {ce}] : 표준선원 불확도(B type)

다. [eqn: r(u _{nt} )= {u(N _{nt} )} over {N _{nt}}] : 피크면적을 구할 때 생기는 통계적 불확도(피크면적 산출 및 기저 방사선 측정에 의한 불확도를 포함(A type 불확도)

a. 백그라운드 및 샘플 계측 추정시 생기는 불확도 : [eqn: N _{nt} =N _{t} -N _{b}]

[eqn: N _{t}] : 샘플 스펙트럼에 의한 총 피이크 면적

[eqn: N _{b}] : 피크부분의 백그라운드

라. [eqn: r(u _{K} )= sum _{i=1} ^{5} ( {u(K _{i} )} over {K _{i}} )]: 붕괴보정에 의한 불확도 (B type 불확도, 무시 가능)

8.3 핵자료 데이터에 의한 불확도

가. [eqn: ( {u( gamma )} over {gamma } )] : 핵자료 데이터를 이용한 방출에 대한 불확도 (B type 불확도)

9. 결과 값의 표기

결과 값의 단위는 Bq/L로 표기하는 것을 원칙으로 한다. 측정된 데이터는 측정값 기준으로 유효숫자 다섯 자리로 표시하고, 이 원칙은 결과 값이나 MDA 모두 적용된다. 단, 보고서 작성 시에는 유효숫자를 세 자리로 사용한다. 그 예로, 유효숫자는 측정값의 유효숫자 사용을 원칙으로  0.00123이 측정값이고 0.0005612가 측정불확도일 경우 그 결과는 0.00123 ± 0.00056 Bq/L로, 10.1234가 측정값이고 1.1234가 측정불확도일 경우 그 결과는 10.1 ± 1.2 Bq/L와 같이 표기한다. 방사성동위원소의 측정값이 검출하한치 미만이지만 측정값 표기 필요 시 유효숫자는 세 자리 사용을 원칙으로 하는데 그 예로, < 0.0120, < 0.230 혹은 < 1.00 등과 같이 검출하한치를 표기한다. 또한 측정불확도 표기 시 신뢰의 수준을 약 95%로 하며, 표기는 포함인자 (k=2) 로 한다.

[별지 제1호서식]

공공수역 방사성물질 측정망 관리대장

지 점 명				측정망 분 류			예) 하천수				구분	본류명 :
												지류명 :
관리기관				수계구간 및 유역								유역면적	km2
주 소				위치 좌표			위치정확도 10m 이내인 GPS에 의한 측정값 기재					환경기준 등급 구간명	“예” : 본류Ⅱ구간
위 치	상류조사지점에서 “예” 1) A지천합류후 - km 2) 본류 A지점에서 - km											발원지에서 km
수문자료 (하천수에 해당)	연평균유량 (㎥/s)	연평균수심 (m)			하 폭 (m)				하상현황			주변 관측소 및 보조수위표
기 타	일반현황(“예” 호소인 경우 수심, 체류시간, 저수량 등), 특이사항 등
주 요 오 염 원	상류 5km이내 주요오염원만 기재							기준이 되는 지형지물 : (예 : ◦◦교)
* 주변 하천망 모식도						* 조사지점 사진
관 리 담 당 자
직위(급)			성 명							담 당 기 관

※ 규격은 A4용지, 측정기관별 측정망운영 관리대장을 측정망별로 구분․작성하여 비치, 활용

[별지 제2호서식]

시료 채취 기록부

시료채취일 및 시간
기상상태
시료채취지점 (GPS 혹은 GRID Ref.)
시료채취자		서명
특이사항 (전처리 세부사항)

[별지 제3호서식]

방사성물질 측정망 운영결과

□ 방사성물질 측정망 운영결과

지 점	항목별 분석결과(Bq/L)			비고
	137Cs	134Cs	131I

※ 항목별 분석결과는 시료채취시점을 기준으로 붕괴 보정한 값을 입력

□ 방사성물질 측정망 운영결과 현황

구분	지점수(A)	조사 지점수(B)	미조사 지점 수 (A-B)	미조사 지점 및 사유
계
하천수
호소수

□ 조사지점별 방사성물질 측정망 운영결과 평가

조사 지점	조사 항목	과거 운영결과(Bq/L)			금년 운영결과(Bq/L)		특이사항	원인분석
		누적 평균값	전년 상반기	전년 하반기	금년 상반기	금년 하반기

[별지 제4호서식]

방사성물질 측정망 특이 측정값 보고

1. 기관명 :

2. 특이 측정값 보고 내용

지점	조사 항목	보고내용		최근 3년 이상
		분석결과	단위	평균	변동범위	전체 지점 최대치

3. 특이 측정값 원인

□ 주변 환경요인  □ 자연현상  □ 원인불명  □ 기타 (   )

4. 조치사항

□ 추가 원인규명 불필요  □ 추가 원인규명 후 서면보고

5. 추가 원인규명 불필요 사유

□자연현상 증빙자료 첨부	□원인규명 자료 첨부	□원인분석 및 평가로 갈음

6. 원인분석 및 평가

수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제16조의2 및 같은법 시행규칙 제26조의3 규정에 의거「공공수역 방사성물질 측정망 운영계획」에 따라 특이 측정값 보고서를 제출합니다.

년   월   일

제출인           (서명 또는 인)

환경부장관 귀중