「국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침」

신·구조문 대조표

현  행

개정(안)

제1장 총칙

2. 적용범위

가. 방위사업청

나. 국방부

다. 국방부 직할기관 및 부대(이하 “직할기관”이라 한다.)

라. 육․해<추가>․공군(이하 “각 군”이라 한다)

마. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다)<추가>

바. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다)

제1장 총칙

2. 적용범위

가. 방위사업청

나. 국방부

다. 국방부 직할기관 및 부대(이하 “직할기관”이라 한다.)

라. 육․해(해병대 포함)․공군(이하 “각 군”이라        한다.)

마. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다.)와 그 부설기관(방위산업기술지원센터, 이하 “방산기술센터”라 한다.

바. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다)

제1장 총칙

4.1 인용규격

KS A 0001   규격서의 서식 및 작성방법

KS A ISO 80000 양 및 단위

KS A ISO 80000-1

KS A 0005   제도 통칙

KS A 0106   도면의 크기 및 양식

KS A 0107   제도에 사용하는 문자

KS A 0108   제도-길이치수 및 각도치수의 허용한계 기입방법

KS A 0109   제도-표시의 일반원칙(선에 대한 기본

사항)

KS A 0110   제도-척도

KS A 0111   제도에 사용하는 투상법

KS A 0112   제도에 있어서 도형의 표시방법

KS A 0113   제도-치수의 기입방법

KS B 7091  CAD 제도

KS X 6711  칼스(CALS) 표준화 지침

제1장 총칙

4.1 인용규격

KS A 0001   표준서의 서식 및 작성방법

KS A ISO 80000 양 및 단위

KS A ISO 80000-1~13 양 및 단위(일반사항 ~ 정보과학 및 정보기술)

KS A 0005   제도 통칙(도면 작성의 일반코드)

KS B ISO 5457  제품의 기술 문서-도면의 크기 및 양식

KS A 0107   제도-문자

KS B ISO 129-1  제도－치수 및 공차의 표시－제1부：일반원칙

KS A  ISO 128-21 제도-표시의 일반원칙-제21부: CAD에 의한 선의 준비

(좌동)

KS A 0111   제도-투상법

KS A ISO 128-1   제도-표현의 일반원칙-제1부: 소개 및 색인

삭제

(좌동)

삭제

제1장 총칙

4.1 법령 및 기타 문서

민군겸용기술사업 촉진법

민군겸용기술사업공동 시행규정

민군규격통일화업무지침

문교부 고시 제88-1호 한글 맞춤법

문화관광부고시 제2005-32호 외래어 표기법

제1장 총칙

4.1 법령 및 기타 문서

민·군기술협력사업 촉진법

민·군기술협력사업 공동시행규정

민·군규격 표준화 업무지침

한글 맞춤법(문화체육관광부 고시)

외래어 표기법(문화체육관광부 고시)

제1장 총칙

5.3 기타 사항

가. (생략)

나. 부품번호

군수품을 식별하기 위하여 각각의 완성품, 구성품, 부품에 부품번호를 다음과 같이 부여한다.

1) (생략)

2) 부품번호는 도번과 동일하게 부여한다.

3) 한 도면에 여러 개의 부품이 있는 경우 각 부품별로 도면번호 뒤에 대시(-) 및 일련번호를 붙여 부여한다.

4) ~ 5) (생략)

다. 단위계는  KS A ISO 1000에 따라 SI단위계를 기본으로 사용하되 ----(중략)---- 허용한다.

제1장 총칙

5.3 기타 사항

가. (생략)

나. 부품번호

군수품을 식별하기 위하여 각각의 완성품, 구성품, 부품에 부품번호를 다음과 같이 부여한다.

1) (생략)

2) 부품번호는 도번과 동일하게 부여한다.

단, 규격화 완료된 무기체계의 경우에는 기존에 부여된 부품번호를 그대로 사용 할 수 있다.

3) 한 도면에 여러 개의 부품이 있는 경우 각 부품별로 도면번호 뒤에 대시(-) 및 일련번호를 붙여 부여한다.

4) ~ 5) (생략)

다. 단위계는  KS A ISO 80000-1에 따라 SI단위계를 기본으로 사용하되 ----(중략)---- 허용한다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.9.4 부호(Symbol)

일반적으로 ----(중략)---- 있다. 방정식과 표에 사용되는 다른 부호는 KS A ISO 31-11 또는 ----(중략)---- 사용하지 않는다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.9.4 부호(Symbol)

일반적으로 ----(중략)---- 있다. 방정식과 표에 사용되는 다른 부호는 KS A ISO 80000-2 또는 ----(중략)---- 사용하지 않는다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.21 규격서의 용지 및 여백

나. 규격서는 KS A 0106의 A4크기로 -----(중략)---- 둔다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.21 규격서의 용지 및 여백

나. 규격서는 KS B ISO 5457의 A4크기로 -----(중략)---- 둔다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.22 규격서의 페이지 표시

<신설>

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.22 규격서의 페이지 표시

규격서가 여러 페이지로 구성된 경우 해당 페이지별 표시는 다음과 같이 되도록 설정한다.

규격서 해당 페이지 표시 :

해당 페이지 / 전체 페이지 수

제2장 규격서 작성법

2. 규격번호 및 군급분류번호 부여

2.1 규격번호 부여

규격번호 부여체계는 다음과 같다.

-------- (중략) -------------

KDS는 ------- (중략) ---- 분석시험평가국에서 부여한다.

(이하 생략)

제2장 규격서 작성법

2. 규격번호 및 군급분류번호 부여

2.1 규격번호 부여

규격번호 부여체계는 다음과 같다.

-------- (중략) -------------

KDS는 ------- (중략) ---- 분석시험평가국에서 부여한다.

(이하 생략)

제2장 규격서 작성법

4. 규격서 개정 시 요구사항

4.1.2 서식

개정본 규격서 작성 시 개정내용만을 표기하는 것이 아니라 개정내용을 반영한 1장∼6장으로 구성된 전체 규격서를 작성하고 그림11의 양식에 따라 개정내역을 부록으로 첨부한다. (이하 생략)

제2장 규격서 작성법

4. 규격서 개정 시 요구사항

4.1.2 서식

개정본 규격서 작성 시 개정내용만을 표기하는 것이 아니라 개정내용을 반영한 1장∼6장으로 구성된 전체 규격서를 작성하고 그림11의 양식에 따라 개정내역을 부록으로 첨부한다. (이하 생략)

제2장 규격서 작성법

6. 전산서식의 작성

국방규격 작성기관(또는 국방규격 작성관리기관)은  다음의 서식으로 규격서의 정보를 국방표준종합정보시스템에 등록한다.

<규격서 정보>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
규격종류	약식규격종류	규격번호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
규격서명	규격기능	제/개정사유
조건부필수	조건부필수	필수
G	H	I
개정항목명	적용장비명	제정기관명
조건부필수	조건부필수	조건부필수
J	K	L
ICS코드1	ICS코드2	ICS코드3
조건부필수	조건부필수	조건부필수
M	N	O
규격서파일명
필수
P

A항 ~ O항 (생략)

P항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\규격서\KDC1234-T2020 -2.HWP

<추가>

제2장 규격서 작성법

6. 전산서식의 작성

국방규격 작성기관(또는 국방규격 작성관리기관)은  다음의 서식으로 규격서의 정보를 국방표준종합정보시스템에 등록한다.

<규격서 정보>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
규격종류	약식규격종류	규격번호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
규격서명	규격기능	제/개정사유
조건부필수	조건부필수	필수
G	H	I
개정항목명	적용장비명	제정기관명
조건부필수	조건부필수	조건부필수
J	K	L
ICS코드1	ICS코드2	ICS코드3
조건부필수	조건부필수	조건부필수
M	N	O
규격서파일명	유형1	유형2
필수	필수	필수
P	Q	R
구규격서번호	공개등급	비공개사유
조건부필수	필수	조건부필수
S	T	U

A항 ~ O항 (좌동)

P항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\규격서\KDC 1234-T2020-2.HWP

Q항 : 성능형, 상세형 구분을 입력한다.

(예) 성능형, 상세형, 성능/상세형

R항 : 무기체계, 전력지원체계 구분을 입력한다.

(예) 무기체계, 전력지원체계, 기준/절차서

S항 : 기존 규격서를 대체하고 제정되는 규격서일 경우 기존 규격서 번호를 입력한다.

T항 : 공개등급을 입력한다.

U항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제2장 규격서 작성법

그림 12. 포장제원표 양식

…(중략)…

<포장제원표 전산서식 작성요령>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
포장제원표번호	품명	적용장비명
필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
개정차수	제정기관명	수량 (단위포장)
조건부필수	조건부필수
G	H	I
크기-가로 (단위포장)	크기-세로 (단위포장)	크기-높이 (단위포장)
J	K	L
중량 (단위포장)	수량(내부포장)	크기-가로 (내부포장)
M	N	O
크기-세로 (내부포장)	크기-높이 (내부포장)	중량(내부포장)
P	Q	R
수량 (외부포장)	크기-가로 (외부포장)	크기-세로 (외부포장)
S	T	U
크기-높이 (외부포장)	중량(외부포장)	포장제원표 파일
V	W	X

A항 ~ F항 (생략)

G항 : 개정일 경우 차수를 숫자로 기입한다.

H항 ~ W항 (생략)

X항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예)C:\포장\PS123456789R1.hwp

* PS업체부품번호-개정차수.확장자

<추가>

제2장 규격서 작성법

그림 12. 포장제원표 양식

…(중략)…

<포장제원표 전산서식 작성요령>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
포장제원표번호	품명	적용장비명
필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
개정차수	제정기관명	수량 (단위포장)
조건부필수	조건부필수	선택
G	H	I
크기-가로 (단위포장)	크기-세로 (단위포장)	크기-높이 (단위포장)
선택	선택	선택
J	K	L
중량 (단위포장)	수량(내부포장)	크기-가로 (내부포장)
선택	선택	선택
M	N	O
크기-세로 (내부포장)	크기-높이 (내부포장)	중량(내부포장)
선택	선택	선택
P	Q	R
수량 (외부포장)	크기-가로 (외부포장)	크기-세로 (외부포장)
선택	선택	선택
S	T	U
크기-높이 (외부포장)	중량(외부포장)	포장제원표 파일
선택	선택	필수
V	W	X
공개등급	비공개사유
필수	조건부필수
Y	Z

A항 ~ F항 (좌동)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우   숫자를 정수로 입력한다 (예) 0, 1, 2, 3, ··

H항 ~ W항 (좌동)

X항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\포장\PS-123456789-R1.hwp

* PS-업체부품번호-개정차수.확장자

Y항 : 공개등급을 입력한다.

Z항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제3장 도면 작성법

1.7.1 도면의 크기

도면의 크기는 KS A 0106(도면의 크기 및 양식)의 A계열 크기(제1우선)를 적용하며, -----(중략)--- 표 1과 같다.

제3장 도면 작성법

1.7.1 도면의 크기

도면의 크기는 KS B ISO 5457(제품의 기술 문서- 도면의 크기 및 양식)의 A계열 크기(제1우선)를 적용하며, -----(중략)--- 표 1과 같다.

제3장 도면 작성법

1.9.5 수출도면 번호부여

가. 수출도면 : EX00

<추가>

제3장 도면 작성법

1.9.5 수출도면 번호부여

가. 수출도면 : EX+국가전화번호 2~3자리

보기 : 부품도면이 A12345678인 경우

- 인도네시아 수출도면 :

A12345678EX62

- 슬로바키아 수출도면 :

A12345678EX421

제3장 도면 작성법

2. 세부사항

2.2.1 표제란

…(중략)…

그림 3. 표제란 및 부품목록란 양식 크기

제3장 도면 작성법

2. 세부사항

2.2.1 표제란

…(중략)…

그림 3. 표제란 및 부품목록란 양식 크기

제3장 도면 작성법

2. 세부사항

2.2.3 수정내용란

---- (중략) ------

보기 수정내용란 작성 사례

제3장 도면 작성법

2. 세부사항

2.2.3 수정내용란

---- (중략) ------

보기 수정내용란 작성 사례

제3장 도면 작성법

3.2 도면 전산화

가. CAD로 작성된 도면

1) CAD원본 제출

2) 도면단위로 파일작성. 단 여러장 도면의 경우 한 면(Sheet)에 한 장씩 작성 [(한면에 여러 장 작성 금지)]

3) CAD에 사용하는 글꼴은 OS에서 제공하는 글꼴 중 고딕계열 적용 (자체 생성 글꼴 사용 금지)

제3장 도면 작성법

3.2 도면 전산화

가. CAD로 작성된 도면

1) CAD(확장자 dwg) 원본 제출

※ CATIA, Pro-E, Creo, UG-NX 등 3D CAD 계열의 2D 도면 제출 불가

2) (좌동)

3) CAD에 사용하는 글꼴은  OS에서 제공하는 글꼴 중 굴림, 맑은고딕, 나눔고딕, 돋움 또는 한국건설기술연구원에 제공하는 KOSDIC 글꼴 만을 사용 (자체 생성 글꼴, 유료글꼴 사용 금지)

제3장 도면 작성법

도면번호	변경구분	도면명
필수	필수	조건부필수
A	B	C
시트번호	원도	작성관리기관
필수	조건부필수	필수
D	E	F
개정차수	작성기관	작성부서
조건부필수	필수	필수
G	H	I
작성부서 설계자성명	작성부서 제도자성명	작성부서 검도자성명
필수	필수	필수
J	K	L
승인부서	승인부서 승인자성명	승인부서 검도자성명 1
필수	필수	필수
M	N	O
승인부서 검도자성명 2	도면크기	2D도면파일
조건부필수	조건부필수	필수
P	Q	R
3D도면파일
조건부필수
S

4. 도면정보 전산관리서식의 작성

A항~F항 : (생략)

G항 : 개정일 경우 알파벳으로 기입한다. 여러 페이지로 구성된 도면일 경우 전 페이지에 걸쳐 동일한 수정부호를 적용한다. (예) A, B, C, D, … , Z, AA, AB

R항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\도면\12342323-001005 -A.dwg

S항 : 3D 도면이 존재하는 경우, 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\도면\12345678-001005RA_3D.CATpart

(CATIA, UG-NX, Creo 등 )

<추가>

제3장 도면 작성법

도면번호	변경구분	도면명
필수	필수	조건부필수
A	B	C
시트번호	원도	작성관리기관
필수	조건부필수	필수
D	E	F
개정차수	작성기관	작성부서
조건부필수	필수	필수
G	H	I
작성부서 설계자성명	작성부서 제도자성명	작성부서 검도자성명
필수	필수	필수
J	K	L
승인부서	승인부서 승인자성명	승인부서 검도자성명 1
필수	필수	필수
M	N	O
승인부서 검도자성명 2	도면크기	2D도면파일
조건부필수	조건부필수	필수
P	Q	R
3D도면파일	적용장비명	공개등급
조건부필수	필수	필수
S	T	U
비공개사유
조건부필수
V

4. 도면정보 전산관리서식의 작성

A항~F항 : (생략)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 알파벳(대문자)을 입력한다. 여러 페이지로 구성된 도면일 경우 전 페이지에 걸쳐 동일한 수정부호를 적용한다.

(예) 0, A, B, C, … , Z, AA, AB

R항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\도면\12342323-001-005-R0.dwg

S항 : 3D모델이(CATIA, UG-NX, Creo 등 ) 존재하는 경우, 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\3D모델\3D-12345678-RA.CATproduct

3D모델 다수의 파일로 구성된 경우 최상위 조립체의 이름을 품목번호로 기입하고 하나의 파일(zip)로 압축하여 제출한다.

(예) C:\3D모델\3D-12345678.ZIP

※ 3D 모델은 아래 형식만 업로드 가능

- CATIA V4, V5: CATproduct,

CATpart, 3DXML

- CATIA V6: 3DXML

- NX: 7.5, 8, 8.5

- Pro/ENGINEER: Wildfire 4.0, 5.0, Creo Parametric 1.0, 2.0

- I-deas: 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3

- SolidWorks: 2012, 2013

- Autodesk Inventor: 2012, 2013

- STEP, JT

T항 : 적용장비명을 입력한다.

U항 : 공개등급을 입력한다.

V항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제3장 도면 작성법

5. <신설>

제3장 도면 작성법

5. MBD(Model Based Definition) 및 3D 도면 작성법

5.1 정의

5.1.1 MBD(Model Based Definition)

CAD 3D 모델에 치수, 공차, 텍스트, 심볼 등을 직접 표기하여 제품 형상정의에 적용하는 모델 형식으로 ASME Y14.41에 의거 작성

5.1.2 3D 도면

MBD의 포맷을 변환하여 전용 CAD 소프트웨어를 사용하지 않고 조회가 가능한 도면 형식

5.2 도면 작성법

1, 2, 3, 4항의 요건을 준수하여 도면 작성 단, 1.7항 및 2항의 도면 크기 및 양식 요구조건은 적용하지 않으며, 양식에서 요구하는 내용은 도면에 포함되어야 한다.

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

1. 부품/BOM목록 작성법

가. (생략)

나. 부품/BOM목록의 …(중략)… 다음과 같다.

< BOM 기본정보 >

부품관리번호	상위 부품관리번호	단위
필수	필수	필수
A	B	C
수량	개정상태	대체 부품관리번호
필수	필수	조건부필수
D	E	F

A항∼F항 : (생략)

<추가>

<BOM 변경내역>

부품관리번호	항목명 또는 상위부품 관리번호	자료구분
필수	선택	필수
A	B	C
∼을	~으로	사유
필수	필수	필수
D	E	F

A항∼F항 : (생략)

<부품 공개>

부품관리번호	공개여부
필수	필수
A	B

A항 : (생략)

B항 : 부품공개는 Y, 비공개는 N을 선택한다.

<추가>

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

1. 부품/BOM목록 작성법

가. (현행과 같음)

나. 부품/BOM목록의 …(중략)… 다음과 같다.음과 같다.

< BOM 기본정보 >

부품관리번호	상위 부품관리번호	단위
필수	필수	필수
A	B	C
수량	개정상태	대체 부품관리번호
필수	필수	조건부필수
D	E	F
~을	~으로
필수	필수
G	H

A항∼F항 : (생략)

G항 : 개정 전 내용을 입력한다.

H항 : 개정 후 내용과 사유를 입력한다.

<BOM 변경내역>

<삭제>

<부품 공개>

부품관리번호	공개여부
필수	필수
A	B
공개사유
조건부필수
C

A항 : (좌동)

B항 : 공개등급을 입력한다.

C항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

2. 품질보증요구서(QAR) 작성법

2.1 품질보증요구서의 작성 방법

A항∼G항 : (생략)

H항 : 승인부서(기관의 부서 혹은 업체명)을 기입한다.

I항 : 승인부서 작성자 또는 번역자의 이름을 서명 또는 입력한다.

J항 : 작성부서 승인자의 이름을 서명 또는 입력한다.

K항~N항 : (생략)

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

2. 품질보증요구서(QAR) 작성법

2.1 품질보증요구서의 작성 방법

A항∼G항 : (생략)

H항 : 작성부서(기관의 부서 혹은 업체명)을 기입한다.

I항 : 승인부서 작성자 또는 번역자의 이름을 서명 또는 입력한다.

J항 : 승인부서 승인자의 이름을 서명 또는 입력한다.

K항~N항 : (생략)

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

2. 품질보증요구서(QAR) 작성법

2.4 전산서식의 작성

업체부품번호	부품관리번호	변경구분	QAR번호
필수	조건부필수	필수	필수
A	B	C	D
명칭	원도명	적용장비명	개정차수
필수	조건부필수	조건부필수	조건부필수
E	F	G	H
제정기관명	QAR파일
조건부필수	필수
I	J

A항~G항 : (생략)

H항 : 개정일 경우 차수를 숫자로 기입한다.

I항 : (생략)

J항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\QAR\QAR12345678RA.hwp

<추가>

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR)작성법

2. 품질보증요구서(QAR) 작성법

2.4 전산서식의 작성

업체부품번호	부품관리번호	변경구분	QAR번호
필수	조건부필수	필수	필수
A	B	C	D
명칭	원도명	적용장비명	개정차수
필수	조건부필수	조건부필수	조건부필수
E	F	G	H
제정기관명	QAR파일	공개등급	비공개사유
조건부필수	필수	조건부필수	조건부필수
I	J	K	L

A항~G항 : (좌동)

H항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 알파벳(대문자)을 입력한다.  (예) 0, A, B, C, … , Z, AA, AB

I항 : (좌동)

J항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\QAR\QAR-12345678-RA.hwp

K항 : 공개등급을 입력한다.

L항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제5장 소프트웨어 기술자료 작성법

1. 소프트웨어 기술자료 작성 원칙

가. ~ 나. (생략)

다. 내장형 소프트웨어는 ---- (중략)----- 관리한다.

마. (생략)

제5장 소프트웨어 기술자료 작성법

1. 소프트웨어 기술자료 작성 원칙

가. ~ 나. (좌동)

다. 내장형 소프트웨어는 ---- (중략)----- 관리한다.

라. (생략)

제5장 소프트웨어 기술자료 작성법

8. 소프트웨어 기술자료 기본정보 전산서식의 작성방법

8.1 기술자료 기본정보 작성 서식

업체부품번호	변경구분	자료번호	자료구분
필수	필수	필수	필수
A	B	C	D
자료명	제정기관명	개정차수	첨부파일명
조건부필수	조건부필수	조건부필수	필수
E	F	G	H
수정전 소프트웨어 탑재부품번호	소프트웨어 탑재부품번호
조건부필수	조건부필수
I	J

A항~F항 : (생략)

G항 : 개정일 경우 차수를 숫자로 기입한다. (예) 1.5, 2, 5

H항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\SW\SW12345678SPSR1.HWP

J항~K항 : (생략)

<추가>

제5장 소프트웨어 기술자료 작성법

8. 소프트웨어 기술자료 기본정보 전산서식의 작성방법

8.1 기술자료 기본정보 작성 서식

업체부품번호	변경구분	자료번호	자료구분
필수	필수	필수	필수
A	B	C	D
자료명	제정기관명	개정차수	첨부파일명
조건부필수	조건부필수	조건부필수	필수
E	F	G	H
수정전 소프트웨어 탑재부품번호	소프트웨어 탑재부품번호	적용장비명	공개등급
조건부필수	조건부필수	필수	필수
I	J	K	L
비공개사유
조건부필수
M

A항~F항 : (생략)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 숫자를 정수로 입력한다

(예) 0, 1, 2, 3, ...

H항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\SW\SW-12345678-SPS-R1.HWP

J항~K항 : (생략)

K항 : 적용장비명을 입력한다.

L항 : 공개등급을 입력한다.

M항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

제6장 보 칙

1.재검토기한

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 지침 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 9월 2일까지로 한다.(이하 생략)

<추가>

제6장 보 칙

1.재검토기한

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 2016년 7월 1일기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

부  칙 <제000호, 2016. 00. 00.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 청 예규 제000호의 개정에도 불구하고 제3장(도면 작성법)의 MBD 및 3D도면 작성법은 국방표준종합정보시스템 기능 개발이 완료될 때까지 종전 지침(청 예규 제248호)를 적용한다.

부록 A 용 어 정 의

<추가>

A.20 성능형 규격서 (Performance Specification)  ~  A.50 호환성(Interchangeability)

부록 A 용 어 정 의

A.20 샘플링 (Sampling)

모집단으로부터 샘플을 추출하는 방법을 말하며, 샘플링방법에는 단순랜덤샘플링(Simple Ramdom Sampling),계통샘플링(Systematic Sampling), 2단계샘플링(Two-Stage Sampling),층별샘플링(Stratified Sampiing), 집락샘플링(Cluster Sampling)이  있으며 검사방법에는 계수형 샘플링검사와 계량형 샘플링검사가 있다.

A.21 성능형 규격서 (Performance Specification) ~A.51 호환성(Interchangeability)

부록 B 규격서 작성서식

B.4.2 스타일

제 목	서체	글자 크기	문단 정열	행간	장평	자간	비 고
바탕글	신명조	11	양쪽 혼합	160	100	-2	본문과 동일
국방 규격	신명조	21	가운데	160	100	S. 3	□를 세 번 친다
본문	신명조	11	양쪽 혼합	160	100	-2
재고 번호	신명조	10	양쪽 혼합	150	100	-2	왼쪽여백 45포인트
품명	신명조	12	가운데	160	100	0
큰제목	고딕	11	양쪽 혼합	160	100	0
<추가>
규격 제목	고딕	11	〃	160	100	30	2.적용문서에 포함되는 문서종류
규격 내용	신명조	11	〃	160	100	-2	2.적용문서에 포함되는 문서내용
표제목	고딕	11	가운데	160	100	0	표의 제목
표내용1	고딕	10	가운데	150	100	0	표 안의 각 항목 제목
표내용2	신명조	10	가운데	150	85	-3	표내용
그림 제목	고딕	11	가운데	160	100	0	그림, 사진, 도면 등의 제목
쪽번호	하단 중앙에 아라비아 숫자, 줄표 넣기

부록 B 규격서 작성서식

B.4.2 스타일

제 목	서체	글자 크기	문단 정열	행간	장평	자간	비 고
바탕글	신명조	11	양쪽 혼합	160	100	-2	본문과 동일
국방 규격	신명조	21	가운데	160	100	S. 3	□를 세 번 친다
본문	신명조	11	양쪽 혼합	160	100	-2
재고 번호	신명조	10	양쪽 혼합	150	100	-2	왼쪽여백 45포인트
품명	신명조	12	가운데	160	100	0
큰제목	고딕	11	양쪽 혼합	160	100	0
작은 제목	신명조	11	양쪽 혼합	160	100	0
규격 제목	고딕	11	〃	160	100	30	2.적용문서에 포함되는 문서종류
규격 내용	신명조	11	〃	160	100	-2	2.적용문서에 포함되는 문서내용
표제목	고딕	11	가운데	160	100	0	표의 제목
표내용1	고딕	10	가운데	150	100	0	표 안의 각 항목 제목
표내용2	신명조	10	가운데	150	85	-3	표내용
그림 제목	고딕	11	가운데	160	100	0	그림, 사진, 도면 등의 제목
쪽번호	하단 중앙에 아라비아 숫자, 줄표 넣기

부록 B 규격서 작성서식

B.4.3 본문입력

가. 큰 제목은 1. 2. 3.…등 한 자리 숫자로 정의되는 제목으로서 고딕으로 처리하고, 1.1, 2.2.2, …등 두 자리 이하 제목은 본문과 동일한 서체(신명조) 사용

나. ~ 라. (생략)

부록 B 규격서 작성서식

B.4.3 본문입력

가. 본문의 서식(서체, 글자크기 등)은 “B.4.2”의 스타일에 맞추고, 큰 제목은 1. 2. 3.…등 한 자리 숫자로 정의되는 제목으로 고딕으로 처리하고, 작은제목은 1.1, 2.2.2, …등 두 자리 이하 숫자로 정의되는 제목은 본문과 동일한 서체(신명조) 사용 으로 처리.

나. ~ 라. (좌동)

부록 B 규격서 작성서식

B.4.4 표 작성

가. 표 번호와 표 제목은 고딕으로 하며, 표 번호와 표 제목 사이는 칸을 띄워서 표기하며 전체적으로는 표 상단 중앙에 위치 할 것.

나. ~다. (생략)

<추가>

부록 B 규격서 작성서식

B.4.4 표 작성

가. 표 번호와 표 제목은 “캡션 넣기” 기능을 사용하여 입력하고, 서체는 고딕으로 하며, 표 번호와 표 제목 사이는 칸을 띄워서 한 행으로 표기하며 전체적으로는 표 상단 중앙에 위치 할 것.

나. ~다. (좌동)

라. 표는 텍스트가 없는 빈 줄에서 입력하고, “표/셀 속성의 기본”에서 “글자처럼 취급”을 선택

마. 표의 내용이 길어 페이지를 벗어날 경우 표를 나누지 않고 “표/셀 속성의 표”에서 “쪽경계에서”의 “나눔”을 선택 (단, 이 경우 “표/셀 속성의 기본”에서 “글자처럼 취급”의 체크를 해제)

바. 표를 이용하여 서식을 맞추는 용도로 사용금지

부록 B 규격서 작성서식

B.4.5 그림, 사진, 도면

가. 그림과 도면은 컴퓨터로 그릴 수 있으면 그리고 스캔이나 그림명령을 사용할 경우는 “그림메뉴”에서 “기타”를 선택 후 “그림삽입”을 선택하여 삽입할 것.

나. (생략)

다. 그림, 사진, 도면의 제목은 하단 중앙에 고딕으로 할 것.

부록 B 규격서 작성서식

B.4.5 그림, 사진, 도면

가. 그림과 도면은 이미지 형식(jpg, gif, tif, bmp, png)으로 삽입하고 “개체 속성”에서 “글자처럼 취급”에 체크 할 것 (문서작성기를 이용하여 직접 작성 금지)

나. (좌동)

다. 그림, 사진, 도면의 제목은 그림의 “캡션 넣기” 기능을 사용하여 한 행으로 입력하며 하단 중앙에 고딕으로 할 것.

부록 B 규격서 작성서식

B.5.3.1 비고와 각주

-----(중략) ------

보기 1. 길이 치수는 특별히 지시(1)가 없는 한, …

각주(1) 포락의 조건 〔KS A 0108〕의 적용을          …

부록 B 규격서 작성서식

B.5.3.1 비고와 각주

-----(중략) ------

보기 1. 길이 치수는 특별히 지시(1)가 없는 한, …

각주(1) 포락의 조건 〔KS B ISO 129-1〕의 적용을 …

부록 B 규격서 작성서식

B.5.6.8.1 양

양 기호는 KS A ISO 31-1~13에 따른다.

B.5.6.8.2 단위

----- (중략) ---------- 단위를 문장 중에서 숫자와 조합할 때에는 KS A ISO 31-1~13에

-------- (중략) -------기입하여도 좋다.

부록 B 규격서 작성서식

B.5.6.8.1 양

양 기호는 KS A ISO 80000-2~12에 따른다.

B.5.6.8.2 단위

----- (중략) ---------- 단위를 문장 중에서 숫자와 조합할 때에는 KS A ISO 80000-2~12에 -------- (중략) -------기입하여도 좋다.

부록 B 규격서 작성서식

B.5.6.10 규격서의 크기

규격서의 크기는 KS A 5201의 A4를 원칙으로 한다.

B.6.6 괄호

----- (중략) --------

참고문헌

KS A 0001 규격서의 서식

KS A 0005 제도통칙

KS A 0106 도면의 크기 및 양식

KS A 5201 종이의 재단 치수

부록 B 규격서 작성서식

B.5.6.10 규격서의 크기

규격서의 크기는 KS M ISO 216을 따른다.

B.6.6 괄호

----- (중략) --------

참고문헌

KS A 0001 표준서의 서식

KS A 0005 제도통칙(도면 작성의 일반코드)

KS B ISO 5457  제품의 기술 문서-도면의 크기 및 양식

KS M ISO 216 필기용지와 각종 인쇄물-A와B열, 기계방향 표시

부록 C  규격서 세부 작성법

C.2.1.4 용어 선택 기준

----- (중략) --------

라. 맞춤법 및 외래어 표기

1) 모든 맞춤법은 한글 맞춤법(문교부 고시 제88-1호, 1988.1.19)에 따름

2) 외래어의 표기는 “외래어 표기법” (문교부 고시 제85-11호, 1986.1.7)에 따라 ----- (중략) -------- 생략함

부록 C  규격서 세부 작성법

C.2.1.4 용어 선택 기준

----- (중략) --------

라. 맞춤법 및 외래어 표기

1) 모든 맞춤법은 한글 맞춤법(문화체육관광부 고시 제88-1호, 1988.1.19.)에 따름)

2) 외래어의 표기는 “외래어 표기법” (문화체육관광부 고시 제85-11호, 1986.1.7)에 따라 ----- (중략) -------- 생략함

부록 C  규격서 세부 작성법

C.3.4.2 검사의 분류

<추가>

검사의 분류는 다음에 예시된 바와 같이 4장의 첫 문단에 명기되어야 한다.(이하 생략)

부록 C  규격서 세부 작성법

C.3.4.2 검사의 분류

검사에는 일반적으로 (1) 최초생산품 검사, (2) 품질적합성 검사, (3) 확인 검사로 나눌 수 있으며, 검사에 따르는 결점은 중요도에 따라 치명결점, 중결점, 경결점 등으로 분류하고, 각각의 결점에 대하여 전수검사,  샘플링검사(계수형, 계량형 샘플링 검사)를 정하며 샘플링 검사에는 합격품질수준(AQL)을 결정하여야 한다.

검사의 분류는 다음에 예시된 바와 같이 4장의 첫 문단에 명기되어야 한다.(이하 생략)

부록 C  규격서 세부 작성법

C.3.6.7 특허 고지

규격서가 특허품목을 포함하도록 작성되었다면, 규격서는 포함된 특허품을 나열하여야 하고, 다음과 같은 문단을 포함하도록 한다.

보기

“6.X 특허 고지

정부는 정부에 이익이 되거나 정부에 납품되는 장비에 사용할 장비 제조자에게 이익이 된다면, 다음 특허품의 로열티를 면제한다.

특허청 특허 번호”

만약 로열티 면제가 불가능하다면, 규격서는 그 특허품의 소멸시효와 정부는 로열티 면제를 받지 못한다는 문구를 특허품 리스트와 함께 기록하여야 한다.

부록 C  규격서 세부 작성법

C.3.6.7 특허 고지

규격서가 특허품목을 포함하도록 작성되었다면, 규격서는 포함된 특허품을 나열하여야 하고, 조치 방안(통상 실시권 설정 여부 등)을 명시하여야 한다.

부록 D 성능형 규격 작성 가이드

D.3.10 연동요구조건(Interface Requirements)

3.10.1.5 포대 전원

함포는 함정으로부터 -----(중략)----- 평균 180.6㎾이어야 한다.

부록 D 성능형 규격 작성 가이드

D.3.10 연동요구조건(Interface Requirements)

3.10.1.5 포대 전원

함포는 함정으로부터 -----(중략)----- 평균 180.6 ㎾이어야 한다.

부록 E 국방규격 전산파일명 작성법

E.2 국방규격 전산파일명 표기 원칙

가. 국방규격 전산파일명은 아래의 원칙에 따라 표기한다.

구 분		파일명 작성법
국방 규격서		KDS(C)	0000	- (T)	0000		- 0
		정식(약식)	군급번호	(약식규격부호)	일련번호		개정차수
도면	1매	00000000	RA
		도번 (8자리)	개정차수
	2매 이상	00000000	001	005	RA
		도번 (8자리)	도면순서	총도면수	개정차수
품질보증 요구서 (QAR)		QAR	00000000	RA
		약어	QAR 번호	개정차수
<삭제>		<삭제>	<삭제>	<삭제>
		<삭제>	<삭제>	<삭제>
포장 제원표		PS	000000000	R1
		약어	NIIN번호 또는 부품번호	개정차수
소프트 웨어 산출물 명세서		SW	00000000	SPS	R1
		약어	도번 (8자리)	산출물 명세서 개정차수 약어 (SDP, STP, IDD, IRS등)
소프트 웨어 소스		00000000	SWP	R1	.zip
		도번 (8자리)	약어	개정차수

1)~3) (생략)

부록 E 국방규격 전산파일명 작성법

E.2 국방규격 전산파일명 표기 원칙

가. 국방규격 전산파일명은 아래의 원칙에 따라 표기한다.

구 분		파일명 작성법
국방규격서		KDS(C)	0000	-(T or D)	0000		-0
		정식(약식)	군급번호	(약식규격부호)	일련번호		개정차수
		(예) KDS 1234-5678-0, KDC 8765-D4321-7
도면	1매	00000000	-R0
		도면번호	개정차수
		(예) A1234578-R0, Q1234578-RC
	2매 이상	00000000	-001	-005	-RA
		도면번호	도면순번	총도면수	개정차수
		(예) 1234578-002-005-R0, AD12345678-006-033-RQ
3D모델		3D	-00000000	-RA
		약어	도면번호	개정차수
		(예) 3D-12345678-R0, 3D-F12345678-RK
품질보증 요구서 (QAR)		QAR	-00000000	-RA
		약어	도면번호	개정차수
		(예) QAR-1234578-R0, QAR-N12345678-RH
포장제원표		PS	-000000000	-R1
		약어	NIIN번호 또는 부품번호	개정차수
		(예) PS-1234578-R0, PS-N12345678-R7
소프트웨어 산출물		SW	-00000000	-SCS			-R1
		약어	도면번호	산출물 약어 (SRS, SDD, STD 등)			개정차수
		(예) SW-1234578-STR-R0, SW-A12345678-SPS-R1
소프트웨어 소스		SW	-00000000	-SWP	-R1
		약어	도면번호	약어	개정차수
		(예) SW-1234578-SWP-R0, PS-F12345678-SWP-R9

1)~3) (현행과 같음)