국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침

방위사업청 지침 제2006-36호 (제정  2006. 7. 3.)

방위사업청 지침 제2008-25호 (개정  2008.11. 7.)

방위사업청 지침 제2010-27호 (개정  2010. 6. 11.)

방위사업청 지침 제2011-31호 (개정  2011. 10. 27.)

방위사업청 지침 제2012-31호 (타규정 개정  2012. 9. 5.)

방위사업청 예규 제94호 (개정  2012. 10. 26.)

방위사업청 예규 제131호 (개정  2013. 4. 29.)

방위사업청 예규 제248호 (개정  2014. 9.  3.)

방위사업청 예규 제303호(개정 2016. 03. 14.)

방 위 사 업 청

목  차

제1장. 총칙

1.  목적	1

2.  적용범위	1

3.  분류	1

4.  인용규격 및 참조문서	1

4.1  인용규격	1

4.2  법령 및 기타문서	2

5.  국방규격 작성 및 적용원칙	2

5.1  국방규격 작성전 고려사항	2

5.2  국방규격 작성시 고려사항	3

5.3  기타사항	4

제2장. 규격서 작성법

1.  규격서 작성 일반 사항	5

1.1  개요	5

1.2  작성 원칙	5

1.3  필요조건 설정	5

1.3.1  자료 필요조건	5

1.3.2  인증 자료	6

1.4  부품번호 <삭제>

1.5  모델번호 지정	6

1.6  모델번호 지정 체계	6

1.7  계약 및 행정 요구사항	6

1.8  비밀 자료 <삭제>

1.9  문장	7

1.9.1  맞춤법 및 형식	7

1.9.2  영어 표기시 줄임말 사용	7

1.9.3  약어	7

1.9.4  부호(Symbol)	7

1.9.5  소유권명	8

1.9.6  일반적으로 사용하는 단어와 문장	8

1.10  소수의 사용	9

1.11  단위계의 사용  <삭제>

1.11.1  단위표시의 혼용  <삭제>

1.12  밑줄	9

1.13  항목 번호	10

1.13.1  항목 제목	10

1.14  쪽 번호	10

1.15  표	10

1.15.1  표 번호와 제목	11

1.15.2  표 서식	11

1.15.3  연속되는 표	11

1.16  그림	11

1.16.1  그림번호와 제목	12

1.16.2  연속되는 그림	12

1.17  각주와 주기	12

1.17.1  본문에서의 각주	12

1.17.2  표에서의 각주	12

1.17.3  그림 주기	12

1.18  용어 정의	13

1.19  상호 참조	13

1.20  다른 문서의 인용	13

1.21  규격서의 용지 및 여백	14

1.22  규격서의 페이지 표시	14

2.  규격번호 및 군급분류번호 부여	14

2.1  규격번호 부여	14

2.2  군급분류번호 부여	15

3.  국제표준분류체계(ICS) 코드 부여	15

3.1  ICS 코드 개요	15

3.2  부여 방법	15

4.  규격서 개정 시 요구사항	15

4.1 개정	15

4.1.1  일반원칙	16

4.1.2  서식	16

4.1.3  개정 차수 표기 <삭제>

4.1.4  부품번호 변경	16

4.1.5  개정일자 표기 <삭제>

4.2  고지	16

4.2.1  목적	16

4.2.2  고지의 종류	16

4.2.3  고지 방법	17

5.  약식규격서의 작성	17

5.1  포장 규격서	17

5.1.1  작성범위	17

5.1.2  작성대상	17

5.1.3  규격서 구성	17

5.2  도면규격서 <삭제>

5.2.1  작성범위 <삭제>

5.2.2  작성대상 <삭제>

5.2.3  규격서 구성 <삭제>

5.3  임시규격서	17

5.3.1  작성범위	18

5.3.2  규격서 구성	18

6.  전산서식의 작성	18

그림목차	23

제3장. 도면 작성법

1.  일반사항	47

1.1  일반사항	47

1.2  정의	47

1.3  종류	47

1.4  도면 형식 및 적용	48

1.5  도면 작성 원칙	48

1.6  도면 작성 및 승인	48

1.7  도면 크기 및 양식	48

1.7.1  도면의 크기	48

1.7.2  양식	49

1.8  도면 명칭	49

1.8.1  도면 명칭 부여 원칙	49

1.8.2  표준품명	49

1.8.2.1  표준품명의 구성	50

1.8.2.2  품명 표기 원칙	50

1.8.2.3  용어 선택 기준	51

1.9  도면번호	52

1.9.1  도면번호 구성 및 분류	52

1.9.2  인식문자	53

1.9.3  도면번호군 할당	53

1.9.4  부속도면 번호부여	54

1.9.5  수출도면 번호부여	55

1.10  부품번호 <삭제>

1.11  소프트웨어 기술자료 번호 <삭제>

2.  세부사항	55

2.1  양식 작성법	55

2.1.1  도면양식상의 문자	56

2.1.2  도면양식에서의 선	57

2.1.3  각 명기란의 치수	57

2.1.4  보조도번	57

2.2  기입방법	57

2.2.1  표제란	57

2.2.2  부품 목록란	60

2.2.3  수정 내용란	61

2.2.4  수정내용의 도면 표기	62

2.3  주기	62

2.4  용어	63

2.5  제도	63

2.5.1  치수 기입 방법	63

2.6  관련 목록	64

3.  관리	64

3.1  도면 관리등록	64

3.2  도면 전산화	64

3.3  도면의 수정 및 폐지	65

3.4  도면 보관	65

4. 도면정보 전산관리서식의 작성	66

5. MBD(Model Based Definition) 및 3D 도면 작성법	69

5.1 정의	69

5.1.1 MBD(Model Based Definition)	69

5.1.2 3D 도면	69

5.2 도면 작성법	69

제4장. 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR) 작성법

1.  부품/BOM목록 작성법	70

2.  품질보증요구서(QAR) 작성법	75

2.1  품질보증요구서의 작성 방법	75

2.2  품질보증요구서의 작성 형식	76

2.3  서식 및 형식	77

2.4  전산서식의 작성	78

제5장. 소프트웨어 기술자료 작성법

1.  소프트웨어 기술자료 작성 원칙	82

2.  소프트웨어 기술자료 번호 구성	82

3.  소프트웨어 기술자료 및 영문약어	82

4.  기술자료 표기법	83

5.  소프트웨어 기술자료와 타 국방규격간 연계방법	83

5.1  국방규격서 연계방법	83

5.2  도면 연계 방법	83

5.2.1  도면 주기란 표기 방법	83

5.2.2  "소프트웨어 산출물 명세서(SPS)" 표기 방법	84

5.3  자료목록 표기 방법 <삭제>

5.4  품질보증요구서 연계 방법	85

6.  소프트웨어 부품번호 부여방법	85

7.  소프트웨어 산출물 명세서 작성 서식 및 형식	86

8.  소프트웨어 기술자료 기본정보 전산서식의 작성방법	86

8.1  기술자료 기본정보 작성 서식	86

8.2  CSCI 구조 작성	87

8.3  분류체계	88

제6장. 보칙

1. 재검토기한	90

부록목차	92

부록 A. 용어 정의	93

부록 B. 규격서 작성 서식	101

부록 C. 규격서 세부 작성법	113

부록 D. 성능형 규격 작성 가이드	132

부록 E. 국방규격 전산파일명 작성법	163

부록 F. 소프트웨어 기술문서 작성 서식	164

부록 G. 부품기본정보 및 BOM 생성 절차	167

제1장 총칙

1. 목적

이 지침은 국방규격을 작성하는데 필요한 서식 및 세부방법 등 표준화된 작성기준을 제공하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

가. 방위사업청

나. 국방부

다. 국방부 직할기관 및 부대(이하 “직할기관”이라 한다.)

라. 육․해(해병대 포함)․공군(이하 “각 군”이라 한다)

마. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다)와 그 부설기관(방위산업기술지원센터,        이하 “방산기술센터”라 한다.

바. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다)

3. 분류

국방규격은 다음과 같이 분류한다.

가. 정식규격, 약식규격(임시/포장/도면 규격)

나. 기타 기술문서(도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술문서 등)

4. 인용규격 및 참조문서

본 항에서 인용한 규격서, 표준서, 지침서들은 본 지침의 일부로 구성한다. 인용규격의 경우 최신 본을 적용한다.

4.1 인용규격

KS A 0001   표준서의 서식 및 작성방법

KS A ISO 80000-1~13 양 및 단위(일반사항 ~ 정보과학 및 정보기술)

KS A 0005   제도 통칙(도면 작성의 일반코드)

KS B ISO 5457  제품의 기술 문서-도면의 크기 및 양식

KS A 0107   제도-문자

KS B ISO 129-1  제도－치수 및 공차의 표시－제1부：일반원칙

KS A  ISO 128-21 제도-표시의 일반원칙-제21부: CAD에 의한 선의 준비

KS A 0110   제도-척도

KS A 0111   제도-투상법

KS A ISO 128-1   제도-표현의 일반원칙-제1부: 소개 및 색인

삭제

KS B 7091  CAD 제도

삭제

MIL-STD-129   Military marking for shipment and storage

MIL-DTL-31000  Technical data packages

MIL-PRF-28000  Digital representation for communication of product data:

IGES application Subsets and IGES application protocols

ASME Y14.38a   Abbreviation And Acronyms

4.2 법령 및 기타 문서

국가표준 기본법

산업 표준화법

민․군기술협력사업 촉진법

방위사업관리규정

민․군기술협력사업 공동시행규정

표준화업무지침

민․군규격표준화업무지침

무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침

한글 맞춤법(문화체육관광부 고시)

외래어 표기법(문화체육관광부 고시)

KH2  군급분류집

KH6  지정품명집

국방 표준 바코드 운용 지침서

5. 국방규격 작성 및 적용원칙

5.1 국방규격 작성 전 고려사항

국방규격을 작성하기 전 다음 사항들에 대하여 확인 및 검토한다.

가. 적용할 수 있는 명확한 규격 및 적용 가능 자료

1) 재고번호, 적용 장비 등의 목록화 자료

2) 체계개발단계 최종 기술자료

3) 최신의 기술교범 및 공인된 기술자료, 객관성 있는 시방서

4) 관련 지침 및 법규 등

나. 개발시험 자료 : 화학, 물리, 기능, 환경조건, 신뢰도, 정비 유지성 등

다. 운용시험 자료 : 각종 작전환경 및 이와 동등한 조건에서 군 요구 운용능력 충족 여부의 확인. 단, 국내 시험시설 불비 등으로 일부 운용시험을 실시하지 못하였을 경우에는 원제작국 시험평가서로 대체할 수 있으며 구성품은 장비부착시험만으로 이를 대체 가능

라. 설계(개발)시 작성 또는 적용한 각종 규격 및 기술자료(소프트웨어 포함)

마. 기술협력 생산사업일 경우 원제작사의 관련 규격서 및 기술자료

바. 기 규격화 여부 확인

사. 필요시 견본

아. 특허, 실용신안, 디자인 등 지식재산권 출원, 등록 여부

5.2 국방규격 작성 시 고려사항

국방규격의 작성 시 다음 사항을 고려한다.

가. 규격서는 이 지침에서 정하는 “부록B 규격서 작성서식” 및 “부록C 규격서 세부작성법”에 따라 작성한다.

나. 국방규격을 작성할 때에는 군수품의 호환성을 제고하고 다양성을 지양하기 위하여 국방표준․ 국방규격․KS․정부 관계기관 규격을 인용할 수 있다.

다. 국방표준․KS․정부 관계기관 규격이 제정되어 있지 않을 때에는 다음 각 호의 자료를 인용할 수 있다.

1) 국제표준

2) 외국 국가표준

3) 외국 정부규격 및 외국 군사규격

4) 내․외국학회 및 산업단체규격

5) 내․외국 회사규격

6) 관계문헌

라. 특허, 실용신안 등 지식재산권을 가지고 있는 특정 제조자의 장비 및 물자에 대하여는 원칙적으로 규격에 적용할 수 없다.  다만, 현실적으로 불가피한 경우에는 특정 상품 뒤에 “또는 동등 이상의 것”이란 문구를 기재하고 품질과 성능의 요구조건을  기재하여 경쟁계약이 가능하도록 한다.

마. 이 지침에 명시되지 않은 작성형식은  KS A 0001의 서식이 정하는 바에 따른다.

바. 군수품 포장 표지는 국방부 지침 “국방 표준 바코드 운용 지침서” 및 포장 규격서(KDC 0001-P4001)에 따라 작성한다. 단, 탄약 관련 품목은 별도의 규격(국방규격서, 도면 등)으로 제정하여 관리 할 수 있다.

5.3 기타 사항

가. 국방규격 기술문서에 비밀내용이 포함될 경우 ‘보안업무규정’에 정한 기준에 따라        분류, 작성하여야 하며, 기술문서의 제목은 비밀로 분류하지 않아야 한다.

나. 부품번호

군수품을 식별하기 위하여 각각의 완성품, 구성품, 부품에 부품번호를 다음과 같이 부여한다.

1) 부품번호는 일 품목 일 부품번호 부여를 원칙으로 한다.

2) 부품번호는 도번과 동일하게 부여한다.단, 규격화 완료된 무기체계의 경우에는        기존에 부여된 부품번호를 그대로 사용 할 수 있다.

3) 한 도면에 여러 개의 부품이 있는 경우 각 부품별로 도면번호 뒤에 대시(-) 및 일련번호를 붙여 부여한다.

4) 민수부품(국내, 국외)이나 외국규격에 대해서는 제작사 부품번호나 KS, ISO 등 해당 규격에서 정한 호칭번호를 사용한다.

5) 품목의 형태(form), 기능(function), 조립 및 장착(fit) 특성이 변경될 경우 반드시 부품번호를 변경한다.

다. 단위계의 사용

단위계는 KS A ISO 80000-1에 따라 SI단위계를 기본으로 사용하되 필요 시 일반적으로 사용되는 공학단위(kgf, kgf/㎡ 등)도 허용한다. 기존의 인치-파운드 표준화 문서를 개정할 때에는 SI단위계로 변환할 것을 우선 고려하여야 하며, 어떠한 방법으로 SI단위계로 체계화할 것인지 여부를 결정하여야 한다. 일반적으로 다음과 같은 방법으로 한다.

1) 인치-파운드단위계 환산표 복잡한 자료나 최초의 자료에 명시된 수치의 유지가 필요하다고 판단되는 복잡하지 않은 자료는 인치-파운드단위계 환산표 작성이 필요하다. 기본자료는 SI단위계의 수치를 그대로 유지 하도록 하며 인치-파운드단위계 수치에 대해서는 환산표를 참조하도록 한다. 환산표는 기술적인 형태에 대해 기본 자료를 참조시켜야 하며, 대응하는 값을 정확히 선정하여 SI단위계의 대응값 만을 열거하도록 한다.

2) 인치-파운드단위계 각주 측정단위가 몇 가지 밖에 되지 않는 비교적 간단한 문서에 대하여는 주기 또는 각주를 사용하여 인치-파운드계 변환  치수를 명시할 수 있다.

3) 단위표시의 혼용

규격에는 SI단위와 인치-파운드 단위가 같이 혼용되어 사용되는 것을 가능한 지양하도록 한다. 하지만 인치-파운드 단위를 사용하는 외국의 자료를 한국화한 경우에는 이해를 돕기 위하여 특정한 SI 단위를 그에 상응하는 인치-파운드 단위로의 변환을 표나 괄호 안에 병기하여 표시하는 것은 허용할 수 있다.

제2장 규격서 작성법

1. 규격서 작성 일반 사항

1.1 개요

본 장은 규격서 작성에 필요한 일반적 형태, 서식 등의 일반적 요구조건에 대하여 규정한다.  본 장은 목차, 도표, 번호, 표제어, 주석 등을 포함하며, 규격서 구성형식에 대한 점검사항은 그림 1을 참조하고, 필요시 표준 항목 목록은 그림 2를 참조한다.

1.2 작성 원칙

규격서는 획득하고자 하는 품목의 기본적인 기술적 필요조건을 포함하여 제정되어야 한다. 유사 제품도 최대한 단일 규격을 적용할 수 있도록 해야 한다. 규격은 최대한 경쟁을 유도할 수 있도록 작성되어야 하며, 가능하다면 규격 필요조건은 최대한 요구조건을 만족할 수 있어야 한다.  국방규격은 제품의 특성, 군수지원의 효율성, 경제적 조달, 국내의 기술수준 및 능력 등을 고려하여 성능형 규격과 상세형, 또는 두 가지가 혼합되어 있는 혼합형 규격 중에서 효과적인 방법을 선택하여 작성한다. (성능형 규격과 상세형 규격의 차이점은 C.3.3.2와 C.3.3.3 참조).

1.3 필요조건 설정

규격서는 적용문서, 필요조건, 검증항목이 유사 품목에 적용할 수 있도록 구성 및 작성되어야 한다. 규격의 설정 및 적용 방법은 다음의 항목을 참조하여 필요조건을 설정하여야 한다.

가. 성능 요구조건

1) 형 및 종

2) 기능 요구조건

3) 운용 요구조건

나. 환경 요구조건

다. 개발 요구조건

라. 설계 요구조건

1.3.1 자료 필요조건

규격서의 필요조건에는 도면, 보고서, 매뉴얼이나 다른 형태의 자료의 개발 , 준비사항, 권리의 획득, 납품, 정비, 최신화, 승인, 또는 계획의 배포등과 관련된 사항을 포함해서는 안 된다. 자료는 오로지 계약에 의해서 요구할 수 있다.

1.3.2 인증 자료

규격은 인증 획득 또는 유지를 위해 필요한 자료를 포함해서는 안 된다. 왜냐하면 인증 관련 자료는 규격제정 또는 품질보증활동 시 요구하는 자료이기 때문이다.

1.4 부품번호 <삭제>

1.5 모델번호 지정

모델번호는 규격서의 제목에 기본명을 보충하기 위해 지정한다. 모델번호는 통신, 전자, 광학, 항공기 지원, 비행기, 미사일, 엔진(로켓, 항공기용), 트럭과 같이 장비 범위로 표준화한다.  다만, 모델번호 지정은 제품이나 장비의 물리적 혹은 기능적으로 상호 호환 가능하도록 할당되어야 한다. 모델번호 지정은 구성품이나 부품에 부품번호를 할당할 목적으로 사용되어서는 안 된다. 다만, 규격서에서 취급하는 품목이나 장비의 종류, 등급 또는 형태를 나타내기 위해 사용되어야 한다.

부여시기 및 절차에 관한 사항은 방위사업관리규정에서 정하는 목록화 절차에 따른다.

1.6 모델번호 지정 체계

산업계에서 일반적으로 사용하고 있는 모델번호를 군사용으로 사용이 가능한 경우, 산업계 또는 상업적 모델번호 지정 체계를 그대로 사용해야 한다. 다만, 산업계의 모델번호 지정 체계가 없을 때에는 규격서에 제품이나 장비의 범주 안에서 할당할 수 있는 모델번호 부여 방법이나 절차를 적용한다.

1.7 계약 및 행정 요구사항

규격서에는 계약 내용의 일부가 되어야 할  계약상의 필요조건, 예를 들어, 가격, 납품장소, 지불방법, 하자 변제, 재작업, 수리, 재제출, 계약 품질요구사항, 의뢰, 납기, 기록 유지, 그리고  불일치 물자를 수락하기 위한 정부 행위 등이 포함되어서는 안 된다. 계약, 행정적 관리, 하자보증 규정은 규격서의 필요조건으로 만들어져서는 안 된다. 획득을 위해 필수적으로 고려되어야 할 계약과 관리규정은 정보용으로 규격의 6장에 포함할 수 있다.  또한, 규격서에는 정부 계약관리 부서의 강제적인 요구사항 또는 지침이 규정되어서는 안 된다. 이러한 것에는 검사, 감사, 재확인, 인증 및 기술적 승인과 같은 품질보증 기능과 관련된 지시를 포함한다.

1.8 비밀 자료 <삭제>

1.9 문장

문장은 애매한 표현이 없어야 하고 주제를 오해하지 않도록 간결하고 쉽게 작성되어야 한다. 생소한 단어, 2개 이상의 의미를 갖는 단어, 생소한 전문적 또는 직업적 표현은 피해야 한다. 문장은 짧아야 하고, 구두점은 읽기 편하고 오독하지 않도록 사용해야 한다.  어순을 잘 작성하여 구두점을 최소화한다.  구두점을 잘못 찍거나 생략했을 때 문장의 뜻이 완전히 뒤바뀌는 경우가 있기 때문에 명확한 문장을 위해 많은 구두점이 필요로 할 때는 문장을 올바르게 만들 수 있는가를 우선 고려해야 한다.  이런 오류를 피하기 위해서는 복문으로 이루어진 절을 분리된 문장으로 변환하도록 유의하여야 한다. 규격서의 명확성과 활용도를 높이기 위하여 용어의 구성과 일관성은 유지하여야 한다. 모든 문장은 어문규범에 따라 완벽하게 작성되어야 한다.

1.9.1 맞춤법 및 형식

철자, 구두점, 음절, 합성어, 표 작성, 문법과 형식의 요소들은 한글 맞춤법 및 KS에서 지정한 기준에 따른다.

1.9.2 영어 표기시 줄임말 사용

영어 표기시 줄임말의 사용은 ASME Y14.38에 따른다. 문장 중에 최초로 줄임말의 단어를 사용할 때는 줄임말과 함께 괄호에 생략되지 않은 모든 철자를 기입한다. 예를 들어, ckt(circuit), freq conv(frequency converter), mwp(maximum working pressure)와 같이 한다. 이 규정은 표나 방정식에 최초로 줄임말이 사용될 때는 적용하지 않는다. 그림이나 표에 줄임말을 사용할 때는 문장 속에 표시하지 않고 가능한 도표 하단에 도표에서 사용된 줄임말을 각주를 달아서 전체 철자를 기입한다.

1.9.3 약어

문장 중에 최초로 약어를 사용할 때는 한글명을 우선 기입하고 괄호 안에 전체 단어와 약어를 함께 기입한다. 예를 들어 “북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization, NATO)”와 같이 한다.  이 규정은 테이블이나 방정식에 최초로 사용되는 약어에는 적용하지 않는다. 도표에 약어를 사용할 때는 문장 속에 표시하지 않고 규격서의 다른 부분에 도표에 사용된 약어를 각주를 달아서 표기한다. 규격서 6장에 약어 리스트를 포함시킨다.

1.9.4 부호(Symbol)

일반적으로 문장 중에 사용되는 부호는 범위나 공차를 표현하기 위한 부호 "+", "-", "±", 각도 부호 "°", 미터 단위계인 "mm"와 "㎎" 과 같은 것들이 있다. 방정식과 표에 사용되는 다른 부호는 KS A ISO 80000-2  또는 관련학계 관례에 따른다.  그림에 사용되는 그래픽 부호는 학계에서 채택하거나 인정된 표준에 따른다.  철자 하나로 된 부호는 본래의 의미와 혼돈할 수 있기 때문에 될 수 있는 한 사용하지 않는다.

1.9.5 소유권명

한 회사의 제품을 독점적으로 제공하는 상표명, 저작권명, 또는 다른 소유권명은 제품의 기술적 사항, 조성, 성분을 충분히 서술할 수 없을 경우를 제외하고는 사용하지 않는다.  예를 들면, 가능한 상용 제품들은 “또는 동등 이상”이라는 단어를 명기하거나 폭넓은 경쟁을 보장하기 위한 특징 또는 개별적 특성을 요구하는 표현 등이 포함되어야 하며, 규정된 특성들이 입찰에 어떤 제한을 주지 않도록 하여야 한다. 규격서에 정확한 요구사항을 규정하는 것이 불가능 할 때에는 부품 제조자의 부품번호 또는 도면번호를 적용할 수 있다. “또는 동등 이상”을 정의하기 위하여 요구되는 특징 또는 개별적 특성은 명시되어야 한다.

1.9.6 일반적으로 사용하는 단어와 문장

다음 사항은 규격에서 일반적으로 사용되는 문장으로 아래와 같이 적용한다.

가. 인용 문헌은 이러한 형식으로 인용한다.

1) “... 에 적합하게”

2) “... 에 규정된 것과 같이”

3) “... 에 따라”

어떤 경우든, 주어진 문서 또는 직접 연관된 문서들을 통해 동일한 작업을 할 때        사용한다.

나. “달리 규정하지 않는 한”은 행위의 대안을 제시할 때 사용한다. 이 표현은 항상 문장의 시작부에 사용하며, 가능하다면 절의 시작부에 사용한다.

이 표현은 계약서의 보다 명확한 설명 또는 규격서의 다른 절의 참고를 위해서, 규격서 6장에서 제공한 참고문헌을 최대한 명확하게 하고자 할 때 사용한다.

다. 규격서의 요구사항을 참고하거나 참고한 요구사항을 명백하고 쉽게 찾고자 할 때는 간단하게 “... 에 규정한 것과 같이”로 표현한다.

라. 제한을 나타내는 상황에서는 다음과 같은 어구로 표현한다.

상한 규제로 “지름은 ... 보다 크지 않아야 한다.”, 또는 하한 규제로 “지름은 ... 보다 작지 않아야 한다.”

마. 문서의 식별 표시를 하여야 쉽게 알 수 있을 때에는 “도면”과 “회보”와 같은 문서의 종류를 번호 앞에 사용한다.  그러나, 규격서, 표준서, 그리고 핸드북은 그것 자체로 문서를 쉽게 인식할 수 있으므로 번호 앞에 “규격서”, “표준서” 등을 붙이지 않는다. 예를 들어 “KDS 1320-0001”이라 하지 “규격서 KDS 1320-0001”이라 하지 않는다. 그러나, 도면의 경우는 “도번 30000101”이라 표현한다.

바. 그림이나 표의 내용을 참고할 때는 다음의 문구를 사용한다.

“그림 1에 있는”, “표 2에 있는”

사. 강조형태의 동사인 “... 하여야 한다.”는 규격서 3, 4, 5장에서 요구사항을 구속하는 규정으로 표현할 때 일반적으로 사용된다.

예를 들어, 규격서의  요구사항 부분(3장)에서는 “게이지는 ...을 지시해야 한다.”로, 품질 적합성 부분(4장)에서는 “지시기의 눈금은 0으로 맞추어야 하고, 교류전류 220V에서 작동하여야 한다.”로 표현한다.

규정된 시험 절차에서는, 일반적으로 “다음 시험은 수행되어야 한다.” 혹은 유사한 어휘를 사용하여 강제적인 표현으로 나타낸다.

그러므로, "지시계의 눈금을 0으로 맞추고 교류 전류 220V가 적용되어야 한다."와 같이 표현한다.

아. “... 할 것이다.”, “... 한다."는 정부에서 선언적인 뜻을 표현하고자 할 때 사용되며,

가까운 미래에 요구할 것을 나타낼 경우에도 사용한다.

자. 비강제적 규정을 나타내고자 할 때에는 “하도록 한다.”와 “할 수 있다.”를 쓴다.

차. 불명확한 정의, 예를 들어 “이고/이거나”, “적당한”, “정확한”, “최상의”, “가능한 한 최고로”와 같은 표현은 사용하지 않는다.

“예를 들어”, “기타 등등”과 “즉”과 같은 용어의 사용도 피한다.

1.10 소수의 사용

규격에는 가능한 분수를 사용하지 않고 소수를 사용한다.

1.11 단위계의 사용 <삭제>

1.11.1 단위표시의 혼용 <삭제>

1.12 밑줄

1.13.1항에 의하여 규정한 것을 제외하고, 강조의 목적으로 문단 중 일부에 밑줄을 긋거나 문장을 고딕체 등으로 강조하지 않는다.  요구되는 제품이나 행위를 획득하는데 있어서 모든 요구조건은 동일하게 중요하다.  머리말에 밑줄을 그어서는 안 되나, 표나 그림에는 밑줄을 그을 수 있다(2.16.1 및 2.17.1 참조).

1.13 항목 번호

각각의 항목과 세부 항목은 표현된 각 영역 내에서 연속적으로 번호가 부여되어야 하며, 세부적으로 분류 표시된 번호를 분리하기 위해서 마침표를 사용하여야 한다.

보기  항목번호를 부여한 사례

필요조건․․․․․․․․․․․    3

첫 번째 항목․․․․․․․․․    3.1

첫 번째 세부항목․․․․․․․    3.1.1

두 번째 항목․․․․․․․․․    3.2

두 번째 중 첫 번째 항목 ․․․    3.2.1

두 번째 중 두 번째 항목 ․․․    3.2.2

항목번호와 혼동하는 것을 피하기 위해 동일 항목 또는 세부 항목 내에서의 세세항목은 “가, 나, 다, ...”로 식별하도록 한다. 만일 추가적인 세부단계가 필요하지 않는다면 문장을 간결하게 하기 위해 항목번호는 가능한 5단계까지로 제한하는 것이 좋다.

1.13.1 항목 제목

각각의 항목과 세부 항목은 제목을 부여하여야 한다. 항목과 세부항목 제목은 밑줄 또는 고딕체, 굵은 글자체로 써야 한다.

1.14 쪽 번호

모든  규격서의 쪽 번호는 각각의 낱장 하단 중앙에 연속되는 아라비아 숫자로 표기한다.

1.15 표

본문을 표현하는데 있어 보다 명확히 하고자 하고, 문장으로 표현할 수 없거나 적절한 정보를 제공하게 할 때 표를 사용한다. 이해하기 어렵거나 복잡한 표는 피하는 것이 좋다. 표는 본문 내용을 충분히 이해할 수 있도록 상세하게 만들어야 한다.  표는 관련되는 첫 번째 항목(절)이나 가까이 있는 절 근처에 위치하도록 한다. 만일 표 위치가 부적절하면 다음 장에 표현하여도 된다. 표의 수가 많거나 항목을 따라 연속적으로 표현할 수 없을 경우, 그리고 표를 이해하거나 설명하는데 어려움이 있을 경우에는 표 번호를 부여하여 순서대로 규격의 맨 끝에 그림, 부록이나 목차의 앞에 나타낼 수 도 있다. 표에 나타난 내용은 본문에서 다시 설명하지 않는다.

1.15.1 표 번호와 제목

본문의 모든 표에는 제목과 번호를 부여한다. 그리고 표의 제목은 고딕체를 사용하고 번호를 부여한다. 표의 번호는 “표” 다음에 아라비아 숫자를 순차적으로 명기한다. 표 제목은 표의 상단 중앙에 표시하고 표 번호와 같은 줄에 나타낸다. 만일 표의 제목이 너무 길어 한 줄에 표현 할 수 없을 경우에는 여러 줄로 나타낼 수 있으며, 이때 두 번째 줄부터는 첫 번째 줄의 첫 문자에 맞추어 쓴다. 만일 표의 내용이 항목의 일부분으로 표현되거나 명확히 표 제목이 불필요한 경우에는 표 제목을 붙이지 않아도 된다.

1.15.2 표 서식

표는 표의 내용을 명확히 하기 위해 가로 세로로 선을 그어 사각형 형태로 나타낸다. 표의 내용은 충분히 알려주고자 하는 내용과 연관성이 있어야 되고 간결하게 하기 위해 조직적이면서 일관성 있게 표현하여야 한다. 만일 표의 폭이 부적절하거나 세로로 나타내기에 불충분하면 반시계 방향으로 90°돌려서 가로로 작성할 수 있다. 표의 크기가 너무 크면 표를 나누어 작성하여도 되지만 가능하면 한 장에 표시하는 것이 좋다.

1.15.3 연속되는 표

그룹 사이를 분리하는 선을 필요로 하는 그룹이나 형태의 표가 아니라면, 표가 다음 쪽까지 계속 이어질 경우에 쪽 끝의 표에 가로 선을 그리지 않는다. 장황하고 긴 그룹의 내용을 표로 문서화할 때에는 그 해당 그룹 전체를 한 쪽에 나타내도록 한다. 표가 다음 쪽까지 계속될 때 제목은 반복해서 쓰되 제목 끝에 대시를 붙여 “계속”이라고 써야한다. 예를 들어, “표 2. 인증 검사 - 계속”과 같이 표현한다. 전체 표제는 쪽 상단에 계속해서 표시한다. 모든 정보가 입력되면 가로 선을 그어 표를 완성한다.

1.16 그림

규격서의 그림에는 사진, 그림, 그래프 등이 해당되며, 그림은 관련된 항목(절)의 문장과 일관성을 유지하고, 연관성이 있어야 한다. 그림은 2장 적용문서에서 명시된 도면 등과 혼동되지 않아야 한다. 숫자는 띄어 쓰지 말고 붙여 써야 한다. 그림은 그림을 참고로 하는 첫 번째 항목 내에 있거나 항목 바로 다음에 위치하여야 한다. 만일 그림의 수가 많거나 항목을 따라 연속적으로 표현할 수 없을 경우, 그리고 그림을 이해하거나 설명하는데 어려움이 있을 경우에는 규격서 본문 뒤의 부록이나 목차 앞에 혹은 표들에 연이어서 각각의 그림번호를 부여하고 여기에 모든 그림을 나타낼 수 있다. 만일 그림을 세로로 표현하기가 곤란한 경우에는 반 시계 방향으로 90° 돌려서 표시할 수 있다.

1.16.1 그림번호와 제목

그림번호는 본문 내에서 참조 될 수 있도록 하기 위하여 아라비아 숫자로 규격서의 본문의 순서대로 연속적으로 부여하여야 한다. 만일, 문장 내에 그림이 단 한 개만 있을지라도 번호와 제목을 부여한다. 그림에 가장 높은 번호를 부여한 후 또 다른 그림이 추가되면 다음으로 높은 번호를 부여한다. 그림번호는 "그림"이라는 단어를 앞에 명기하고 다음에 아라비아 숫자를 순차적으로 명기한다. 그림번호와 제목에는 밑줄을 치지 않는 것을 원칙으로 하지만 필요에 따라 강조를 위하여 밑줄을 긋거나 고딕체, 혹은 굵은 글자체로 나타낼 수 있다. 그림 제목은 그림의 중앙 하단에 쓰고 그림번호와 같은 줄에 쓴다. 그림의 제목은 가능한 한 너무 길지 않고 한 줄에 쓸 수 있도록  간결하게 표현하고, 두 줄이 될 경우 두 번째 줄의 첫 문자는 첫 번째 줄의 첫 문자 바로 밑에 쓴다.

1.16.2 연속되는 그림

큰 그림은 분할해서 나타낼 수 있으나 가능하면 한 장에 표시하도록 한다. 그림이 다음 장까지 연속되면 그림 제목의 끝에 대시를 표시하고 “계속”이라는 단어를 쓴다.

1.17 각주와 주기

각주와 주기는 다음에 명시한 방법에 따라서 사용된다.

1.17.1 본문에서의 각주

본문에 대한 각주는 가능한 사용하지 않는 것이 좋다. 각주의 목적은 본문의 일부 내용으로는 타당하지 않으나 추가로 정보를 제공하고자 할 경우에 사용한다. 각주는 해당 쪽의 맨 하단에 위치하되 각주 내용을 본문과 구별이 되도록 분리선을 긋고 각주내용을 기재한다. 각주 번호는 아라비아 숫자로 연속되게 부여한다. 아라비아 숫자는 본문에서 참조사항을 확인하는데 사용된다.

1.17.2 표에서의 각주

표에서의 각주는 데이터로써 나타낼 수 없는 필수적인 정보를 가지고 있는 경우에 사용된다. 각각의 표에 필요한 각주는 표마다 번호를 부여하고 각주를 붙인다. 각주 번호나 기호는 해당되는 단어 바로 하단에 표시하고 표시된 번호에 따라 각주를 작성한다. 번호가 부여된 각주는 표 바로 하단에 번호순으로 나열하고 설명한다. 표에서 사용된 각주 번호는 혼란 될 수 있으므로, 위 첨자를 사용하거나, 십자(†) 표시를 하거나 혹은 다른 기호 등을 사용하여야 한다.

1.17.3 그림 주기

그림 주기는 문서 내에 있는 본문 각주와 분리하여 번호를 부여하여야 한다. 제도나 단위와 관련된 주기는 그림 바로 아래 혹은 그림제목 상단에 연속적으로 부여한다. “주기”라는 단어는 좌측에 기록하고 설명이 필요한 자료는 아라비아 숫자를 기록하고 내용을 쓴다.

보기

“주기

1. 치수 단위는 mm 임.

2. 동등의 인치-파운드 단위는 정보용임”

1.18 용어 정의

용어 정의는 본문에서 명확하게 설명되어 있는 경우에는 포함하지 않을 수 있지만, 필요한 경우에는 6장에 가나다 순으로 명시한다. 규격서에 용어 정의가 수록되어 있는 경우에는 각각의 용어들과 관계되는 문단에는 6장에 용어 정의가 되어 있음을 나타내기 위하여 “(6장 참조)”와 같이 표시한다. 국방부 및 방위사업청의 훈령이나 관련 문서에 표준화된 용어 정의가 있을 경우에는, 이들 상위문서에서 참조한 정의를 인용하도록 한다.

1.19 상호 참조

규격 내에서 필요조건을 명확히 하고, 앞뒤가 모순되거나 불필요한 반복을 방지하기 위해서는 상호 참조사항을 사용하여야 한다. 규격 내에 있는 항목을 상호 참조할 경우에는 규격서의 특정 항목번호만을 표시하며, “항목”이라는 단어는 표시하지 않는다(예를 들어, “항목 3.1.1 참조”, “3.1.1항 참조”라 하지 않고 “3.1.1 참조”라 한다).

1.20 다른 문서의 인용

규격서에서 적절한 다른 문서를 인용하는 것은 필요조건을 반복하지 않도록 하고, 다른 문서에 명시된 정확한 시험절차를 활용할 수 있는 효과적인 방법이다. 불필요하거나 잘 짜여지지 않는 다른 문서를 인용하면 비용이 상승되고, 또 다른 문서를 인용하는 정도가 과도하게 되며, 모호하고 불필요한 요구조건이 유발될 수 있다. 규격에서 필요조건으로 다른 문서를 인용할 때는 2장에 적용문서를 명기하고 다음 절차에 따라야 한다.

가. 만일 인용내용(정보)이 한 쪽 미만이고, 내용을 인용하는 것이 저작권 침해가 아니라면 다른 문서를 인용하지 않고 규격에 바로 포함시켜도 된다.

나. 인용문서는 사용이 승인된 최신판(폐기된 것이거나 구판이 아니어야 함)으로 현재 유효한 것이어야 한다. 이러한 인용문서는 특별히 필요한 경우를 제외하고는 원래의 규격번호 만을 표기하고, 개정차수나 국방규격 작성관리기관 등을 명시하지 않는다.

다. 만일 전체 인용 문서를 적용할 필요성이 없고 문서의 적절한 부분, 즉, 규정된 형태, 등급, 종류 혹은 시험방법이나 명확한 기술(예를 들어, KDS 0000-0000에 따른 도장 필요조건) 등을 인용함으로써 필요조건에 맞출 수 있다면 해당부분 만을 인용하는 것이 좋다.

그러나, 문서가 개정되면서 번호 등을 재부여하기 때문에 다른 문서의 그림, 표, 항목 등의 번호는 인용하지 않아야 한다.

라. 다음과 같은 형태의 문서는 인용할 수 없다

1) 훈령, 지침, 규정(법규), 다른 형태의 정책문서는 인용문서로 참조할 수 없다. 다만, 단순히 정보용으로 6장에 수록하는 것은 가능하다.

2) 관리, 제조, 그리고 공정 형식의 문서는 계약문서에서 인용되어진다. 이러한 문서들은 인용문서로 참조할 수 없다.

3) 저작권이나 산업재산권이 포함된 규격서, 표준서, 도면, 기타 문서들은 지식재산권 침해의 요인이 되므로 지적소유권자의 사전 동의 없이 인용문서로 참조할 수 없다.

1.21 규격서의 용지 및 여백

가. 규격서는 전자문서로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 규격서는 KS B ISO 5457의 A4크기로 작성하는 것을 원칙으로 하고, 각 쪽의 여백은 상 5, 머리말 20, 하 5, 꼬리말 20, 좌 30, 우 25 밀리미터를 둔다.

1.22 규격서의 페이지 표시

규격서가 여러 페이지로 구성된 경우 해당 페이지별 표시는 다음과 같이 되도록 설정한다.

규격서 해당 페이지 표시 :

해당 페이지 / 전체 페이지 수

2. 규격번호 및 군급분류번호 부여

2.1 규격번호 부여

규격번호 부여체계는 다음과 같다.

KDS(KDC) 군급분류번호-(약식규격부호) 및 일련번호-개정차수

KDS는 표준 및 정식규격, KDC는 약식규격을 의미한다. 군급분류는 규격화이전 계획지원부에서 부여받은 분류번호를 사용하며, 약식규격부호는 임시규격(T), 포장규격(P), 도면규격(D)로 표시하며, 정식규격의 경우는 별도로 표시하지 않는다. 일련번호는 군급 분류별로 누적된 번호체계를 말하며, 국방규격 제/개정 심의 후 분석평가국에서 부여한다.

보기

"KDS STD-5678-1"     : 표준 1차 개정

"KDS 1234-5678"      : 정식규격 최초 제정

"KDS 1234-5678-1"    : 정식규격 1차 개정

"KDC 1234-T5678-2"   : 임시규격 2차 개정

2.2 군급분류번호 부여

군급분류번호는 KH2(군급분류번호집)에 따르며 군급분류가 적용되지 않는 절차, 원자재, 공정 규격 등은 0010 ∼ 0999를 적용하며 세부 분류는 다음 기준에 따른다.

군급분류	해당 분야	군급분류	해당 분야
0010 ～ 0099	제도, 기호, 단위, 검사	0500 ～ 0599	정보, S/W
0100 ～ 0199	금속, 기계, 가공	0600 ～ 0699	시험법
0200 ～ 0299	표면처리, 도금	0700 ～ 0799	전자, 전기
0300 ～ 0399	화공약품, 고무, 수지류	0800 ～ 0899	종이, 섬유, 원사
0400 ～ 0499	표기, 포장	0900 ～ 0999	기타 분야

3. 국제표준분류체계(ICS) 코드 부여

3.1 ICS 코드 개요

ICS 코드는 국제표준화기구인 ISO가 개발 및 관리하는 코드체계로 규격/표준 분류를 위해 개발된 코드이다.

3.2 부여 방법

ICS 코드는 각 국방규격 작성관리기관이 세부 절차 및 ICS 코드가 상술되어 있는  “International Classification for Standards" 최신판(ISO 발간)과 기존의 국방규격에  부여된 ICS 코드 등을 종합·판단하여 해당 국방규격에 부여한다.

4. 규격서 개정 시 요구사항

4.1 개정

4.1.1 일반 원칙

규격서 개정은 규격제정 방법에 준하여 작성한다.  하나의 개정판이 만들어졌을 때, 규격서 전체 내용을 분석 및 최신화하여야 하며 본 지침의 요구조건에 부합되도록 작성한다.

4.1.2 서식

개정본 규격서 작성 시 개정내용만을 표기하는 것이 아니라 개정내용을 반영한 1장∼6장으로 구성된 전체 규격서를 작성한다. 개정으로 인해 본문내 문단, 그림, 표 및 쪽 등의 변동사항이 있는 경우 순서에 맞게 번호를 다시 부여한다.

4.1.3 개정 차수 표기 <삭제>

4.1.4 부품번호 변경

규격 개정으로 특정부품의 특성이나 물리적, 기능적인 호환성에 영향을 받는 경우 해당 부품에 대하여 새로운 부품번호를 할당해야 한다. 이전의 부품번호를 대체할 수 있는 새로운 부품번호에 대한 상호 비교표가 규격에 포함되어야 한다. 대체 자료 생성시 기존 자료는 삭제하지 말고 남겨 놓아야 한다. 개정으로 인해 각 항목에 대한 특성에는 영향을 미치지 않아야 하며 이전 부품번호는 유지하되 새로운 부품번호는 새로 부여되어야 한다.

4.1.5 개정일자 표기 <삭제>

4.2 고지(Notice)

4.2.1 목적

고지는 새로운 설계, 취소, 회복, 활성 또는 규격서의 유효함 등을 알리기 위해 사용하며, 개정 또는 수정사항을 알리기 위해 사용되어서는 안 된다.

4.2.2 고지의 종류

가. 유효성 확인 고지

나. 새로운 설계에 대한 적용을 중단하는 고지

다. 비활성 고지

라. 폐지 고지

마. 활성 전환 고지

4.2.3 고지 방법

고지 방법은 해당 규격서의 형식으로 문서로 하여야 하나 정보체계와 목록자료 배포로 대체하여 적용한다. 국방규격 작성관리기관은 정보체계 및 규격목록에 고지 내용을 포함하도록 하여야 한다.

5. 약식규격서의 작성

5.1  포장규격서

5.1.1 작성범위

포장규격서는 군수품의 포장기준이 해당 품목 규격서에 포함되지 않은 품목에 대하여 군수품의 수명을 보존하고 수송, 저장, 취급 등 물품을 효과적으로 관리하기 위해 제정하여 사용하는 규격서이다. 국방규격 작성관리기관은 필요시 해당품목에 대한 포장제원표를 작성하여 기존 포장규격서에 추가/수정/폐지토록 한다.

5.1.2 작성대상

포장규격서는 별도의 포장방법이 규제되지 않은 아래사항에 대하여 작성한다.

가. KS 등 상용품목으로 지정되어 상용포장으로는 군의 관리에 애로가 있는 경우

(이 경우에도 가능한 별도의 포장규격 제정을 지양하고 표기사항의 부착으로만 그 목적을 달성할 수 있을 경우에는 상용포장을 그대로 적용한다.)

나. 정부 부처, 공공기관, 외국 업체의 규격을 그대로 적용 구매하는 경우

다. 현품 구매

라. 완성장비 규격은 있으나 포장사양이 미 규제된 경우 등

5.1.3 규격서 구성

포장규격서의 구성은 포장규격 KDC 0001-P4001에 따르며 포장제원표를 첨부한다. 포장제원표 작성서식은 그림12를 참조한다.

5.2  도면규격서 <삭제>

5.3  임시규격서

5.3.1 작성 범위

임시규격서는 기술 자료가 미비할 때 제정하는 규격서로 동일품목 구매에 재사용하지 못하며 재사용시 규격제정 절차에 따른다.

5.3.2 규격서 구성

임시규격서의 구성은 “C.3 규격서 본문구성 및 작성법”에 따라 작성한다.

6. 전산서식의 작성

국방규격 작성기관(또는 국방규격 작성관리기관)은  다음의 서식으로 규격서의 정보를 국방표준종합정보시스템에 등록한다.

<규격서 정보>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
규격종류	약식규격종류	규격번호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
규격서명	규격기능	제/개정사유
조건부필수	조건부필수	필수
G	H	I
개정항목명	적용장비명	제정기관명
조건부필수	조건부필수	조건부필수
J	K	L
ICS코드1	ICS코드2	ICS코드3
조건부필수	조건부필수	조건부필수
M	N	O
규격서파일명	유형1	유형2
필수	필수	필수
P	Q	R
구규격서번호	공개등급	비공개사유
조건부필수	필수	조건부필수
S	T	U

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

(업체부품번호와 부품관리번호 중 하나는 반드시 입력해야 한다.)

※ 부품관리번호는 번호체계를 표준화하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 방위     사업청에서 BOM을 구성하는 모든 부품에 부여하는 번호

C항 : 제정일 경우 추가, 개정일 경우 수정을 기입한다.

D항 : 제정일 경우 KDS (국방/표준), KDS (국방/정식), KDC (국방/약식) 중 선택하여         기입한다.

E항 : 약식규격일 경우 임시, 포장, 도면 중 선택하여 기입한다.

F항 : 개정일 경우 규격번호를 기입한다.

(예) KDS 4005-1005, KDC 1005-T0012

G항 : 제정 또는 규격서명이 변경될 경우 기입한다.

(예) 발전기,이동식

H항 : 제정일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(화력,탄약,기동,일반장비,통신전자,항공,함정,특수무기,장구 및 침구류,계급장           및 표지장,피복,화학,급식,유류,의무,일반보급,고무피혁,페인트,수공구,공병물자,          용역,기타)

I항 : B항이 추가일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(신규 조달지원,부대시험품 조달,유사규격 통·폐합,3군 공통품목,국산대체,개발,기타)

B항이 수정일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(수요군 요청,국품연제안건의,감사처분 요구,업체요청,법령/규정변경,자체검토,기타)

J항 : B항이 수정일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(필요조건,검사 및 시험,관련문서 및 자료,제조 및 가공,도면,포장 및 표지,기타)

K항 : 제정 또는 적용장비가 변경되는 경우, 최종장비의 명칭(모델번호)를 기입한다.

(예) 한국형전투차량(KMP-200K), 다목적헬기(KUH)

L항 : 제정일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(국방부, 육군, 해군, 공군, 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원)

M항 : 제정 또는 ICS 코드가 변경되는 경우 ICS코드를 기입한다.

(예) 95.02, 49.030.99

N, O항 : ICS 코드가 복수인 경우 기입한다.

P항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\규격서\KDC 1234-T2020-2.HWP

Q항 : 성능형, 상세형 구분을 입력한다.

(예) 성능형, 상세형, 성능/상세형

R항 : 무기체계, 전력지원체계 구분을 입력한다.

(예) 무기체계, 전력지원체계, 기준/절차서

S항 : 기존 규격서를 대체하고 제정되는 규격서일 경우 기존 규격서 번호를 입력한다.

T항 : 공개등급을 입력한다.

U항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

<규격서 변경 내역>

업체부품번호	부품관리번호	자료구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
자료번호	시트번호	항목명 좌표명
필수	조건부필수	필수
D	E	F
∼을	∼으로	사유
필수	필수	필수
G	H	I
형상통제변경사유
필수
J

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

C항 : “규격서”를 기입한다.

(예) 규격서

D항 : 규격번호를 기입한다.

(예) KDS 4005-1005, KDC 1005-T0012

E항 : 기입하지 않는다. (도면만 해당)

F항 : 기술자료의 조항 또는 좌표(도면)를 기입한다.

(예) 4.1. 재질, 5.2.1.2, C5

G항 : 변경전의 내용을 기입한다.

(예) 알루미늄으로 제작한다.

H항 : 변경후의 내용을 기입한다.

(예) 스텐인레스로 제작한다.

I항 : 사유를 기입한다. (예) 부식방지, 구조강화

J항 : 『표준화 업무지침』별지 12호 서식의 형상통제 제안서 전산입력 코드를 기입한다.

(예) C1, A4, S1, R8

<인용규격 정보>

변경구분	업체부품번호	부품관리번호
필수	조건부필수	조건부필수
A	B	C
규격번호	인용규격 종류	인용규격번호
조건부필수	필수	필수
D	E	F
인용규격서명
조건부필수
G

A항 : 제정일 경우 추가, 개정일 경우 수정을 기입한다.

B항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별 한다면 자체 번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별 한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

C항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

D항 : 규격번호를 기입한다.(개정일 경우 필수)

(예) KDS 4005-1005, KDC1005-T0012

* 개정차수는 표기하지 않는다.

E항 : 국방규격이 인용하는 규격의 종류를 기입한다.

F항 : 국방규격이 인용하는 규격번호를 기입한다.

G항 : 인용규격서명을 기입한다.

그림 목차

<그림 1>  규격서 초안 작성시 점검 항목	24∼25

<그림 2>  표준 항목 목록	26

<그림 3>  규격서 1장 작성 사례	27

<그림 4>  규격서 2장 작성 사례	28

<그림 5>  규격서 3장 작성 사례(성능형 규격)	30∼31

<그림 6>  규격서 3장 작성 사례(상세형 규격)	32∼34

<그림 7>  규격서 4장 작성 사례	35∼36

<그림 8>  규격서 5장 작성 사례	37

<그림 9>  규격서 6장 작성 사례	38

<그림 10> 부록 작성 사례	39

<그림 11> 부록 개정내역 작성사례 <삭제>

<그림 12> 포장제원표 양식	41

그림 1. 규격서 초안 작성시 점검 항목

(이 점검항목은 규격서 작성시 점검할 수 있는 참고사항이지 강제적인 사항은  아니다.)

1. 비밀 분류 2. 문서 식별번호(규격번호) 3. 초안 표시 4. 표제 5. 제목 6. 대체 정보 7. 머리말 8. 참고 사항 9. 군급번호 또는 범위 명시 1장. 적용범위 및 분류 1. 적용범위 2. 분류 2장. 적용자료 및 문서 1. 일반 요구사항 2. 문서번호 및 제목 3. 인용문서 4. 문서 발행기관 5. 우선순위 3장. 필요조건 1. 일반규격서, 기술시방서에 관한 내용 2. 인증 3. 최초생산품 4. 견본	5. 자재 6. 환경 고려사항 7. 재활용, 재생, 재투입 물자 8. 설계 9. 구성 10. 하드웨어 11. 신뢰성 12. 정비성 13. 운반성 14. 성능 특성 15. 에너지 효율 16. 인적 요소 17. 안전 18. 화학적, 물리적 특성 19. 전자기 간섭 20. 치수 21. 중량 22. 색상 23. 끝손질 24. 명판 25. 위조 방지 26. 관급품 27. 정부 대여품 28. 일솜씨 29. 4장의 검사/시험되는 항목에 대한 필요 조건

그림 1. 규격서 초안 작성시 점검 항목(계속)

4장. 검사와 시험 및 품질보증 1. 검사의 분류 2. 검사 조건 3. 인증 검사 4. 최초생산품 검사 5. 품질적합성 검사 6. 확인검사 5장. 포장 및 표시 1. 포장 관련 사항 2. 표시 관련 사항 6장. 주기 1. 삽입 주기 2. 사용 목적 3. 구매 요구조건 4. 기술 교범 5. 인증 관련 주기 6. 견본 관련 정보 7. 용어 정의 8. 폐지 정보 9. 대체 정보 10. 상호 참조표 11. 관급품 12. 정부 대여품 13. 특허	14. 부품번호 15. 핵심어(주제어) 목록 16. 국제표준화 협정 부록 색인 종결부

그림 2. 표준 항목 목록

다음에 열거한 사항은 항상 요구되거나 가능한 경우 요구되는 표준 항목들이다.

*로 표시한 항목을 제외하고는 아래 인용된 표현에서 벗어나지 않아야 한다.  *로 표시한 항목은 적용 가능한 표현의 예이므로, 정확한 표현은 상황에 맞게 변경해야 할 것이다.

항상 요구되는 항목

규격서 시작부 (부록 C.2 참조)

규격의 식별 (부록 C.2.2 참조)

규격서 종결부 (부록 C.6 참조)

적용 가능한 경우 요구되는 항목

일반적인 적용 문서 (부록 C.3.2.1 참조)

정부 문서 (부록 C.3.2.1.1 참조)

비정부 문서 (부록 C.3.2.1.2 참조)

우선순위 (부록 C.3.2.1.3 참조)

품질인증 요구조건 (부록 C.3.3.5 참조)

최초생산품 요구조건 (부록 C.3.3.6 참조)

재활용, 복구, 환경 친화적인 자재(부록 C.3.3.11 참조)

* 검사의 분류 (부록 C.3.4.2 참조)

* 검사의 조건 (부록 C5.3.4.3 참조)

포장 (부록 C.3.5 참조)

품질인증 관련 고지 (부록 C.3.6.4 참조)

관급품 및 정부 대여품 (부록 C.3.6.6 참조)

특허 관련 고지 (부록 C.3.6.7 참조)

* 핵심어(주제어) 목록 (부록 C.3.6.9 참조)

그림 3. 규격서 1장 작성 사례

III급 비밀

국  방  규  격

기어축,스퍼형

(GEAR SHAFT,SPUR)

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격서는 증기로 작동되는 압력완화 밸브에 대하여 적용한다.

1.2 분류

Ⅲ

압력완화 밸브는 규정된 바와 같이 다음 형태와 조성을 갖는다(6.2 참조).

1.2.1 형태

압력완화 밸브의 형태는 다음과 같다.

형태 Ⅰ : 대기압 배출

형태 Ⅱ : 고압 배출

1.2.2 조성

압력완화 밸브의 조성은 다음과 같다.

조성 A :  크롬 : 2.25 %

몰리브덴 : 1.00 %

조성 B :  크롬 : 1.25 %

몰리브덴 : 0.50 %

III급 비밀

그림 4. 규격서 2장 작성 사례

2. 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 정부문서

2.2.1 규격, 표준 및 핸드북

규 격 서

국방규격서

KDS 0050-9001        품질보증 요구서, Ⅴ형 품목

KDS 2590-0198        차량용 전기부품의 방수 시험 절차

미 연방규격서

VV-F-800             Fuel Oil, Diesel

미 군사규격서

MIL-PRF-5624        Turbine Fuel, Aviation, Grades JP-4 and JP-5

표준서

한국산업표준

KS A ISO 2859        계수값 검사에 대한 샘플링 검사 절차

KS M 2121            내연 기관용 윤활유

KS M 2610            경유

미 군사표준서

MIL-STD-454         Standard and General Requirements for Electronic

Equipment

그림 4. 규격서 2장 작성 사례(계속)

2.2.2 기타 정부 문서, 도면, 간행물

도  면

Q65011720         엔진, 디젤식, KVT903-T400

기 타

국방표준 바코드 운용지침서

2.3 비정부 문서

기  타

SAE J1995       Engine Power Test Code-Spark

Ignition and Compression

Ignition-Gross Power Rating

2.4 우선순위

본 규격서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 규격서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 규격서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

그림 5. 규격서 3장 작성 사례(성능형 규격)

3. 필요조건

3.1 최초생산품

규정되어 있을 경우(6.2 참조), 제출된 샘플에 대하여 4.3에 따라 최초생산품 검사를 받아야 한다.

3.2 재료

계약자는 본 규격서에 규제된 모든 성능이나 환경 요구조건에 일치될 수 있는 재료를 선택하여야 한다. MIL-P-11268에 적합한 재료를 추천하나, 이것은 의무사항은 아니다. 재활용 자재는 가능하면 최대한 사용하여야 한다.

3.3 설계

쌍안경은 도번 DLSM-B-805103에 일치하여야 하며, 전차의 열 영상 장비와 적절히 조립됨을 보증하여야 한다.

3.4 중량

쌍안경의 총 중량은 4.5 kg을 초과하지 않아야 한다.

3.5 성능특성

3.5.1 관측각

관측각은 39도 이상이어야 한다.

3.5.2 배율

배율은 4.5배 이상이어야 한다.

3.5.3 관측범위

쌍안경은 지름을 이용하여 산출시 최소한 50 %의 중첩을 제공하여야 하는데, 이 중첩은 상의 면적이 아니다. 이 조건은 고정된 디옵터의 조절 상태에서 만족하여야 한다.

3.5.4 초점

렌즈의 초점은  -2.5 ± 0.3 디옵터 이어야 한다.

3.5.5 편평도

쌍안경의 접선 방향 편평도는 40 ㎜ 형식에서는 바깥의 50 %는 ±0.50 디옵터 이내이어야 하며, 고정된 디옵터의 조절 상태에서는 중앙의 50 %는 ±0.25 디옵터 이내 이어야 한다.

그림 5. 규격서 3장 작성 사례(성능형 규격) (계속)

3.5.6 분해능

쌍안경의 축 방향 분해능은(관측 부분의 중앙 25 %) ㎜당 35.9줄 쌍 보다 적지 않아야 한다. 나머지 관측 부분은 ㎜당 17.9줄 쌍의 분해능을 가져야 한다.

3.5.7  효과적인 초점 거리

효과적인 초점 거리는 44.0 ± 0.4 ㎜에 있어야 한다.

3.5.8 선형 변형

쌍안경의 선형 변형은 고정된 디옵터 조절 상태에서 측정하였을 때 40 ㎜ 형식의 가장자리에서 5.3 ± 0.1 % 원통형 변형만이 허용된다.

3.6 환경 조건

3.6.1 온도 충격

쌍안경은 - 57 ℃에서 + 71 ℃ 사이의 급격한 온도 변화에 이상이 없어야 한다.

3.6.2 충격

쌍안경은 4.4.2에 규정된 충격시험에 이상이 없어야 한다.

3.6.3 진동

쌍안경은 4.4.3에 규정된 진동시험에 이상이 없어야 한다.

3.6.4 고도

쌍안경은 해발 3 500 m 고도에서 정상적으로 작동하여야 한다.

3.7 청결

쌍안경은 먼지, 손자국, 습기, 오물 등과 같은 이물질이 없어야 하며, 이러한 것들은 육안 검사 시 검출할 수 있어야 한다.

3.8 색상

쌍안경의 색상은 KS M 5550의 색상번호 17875의 흰색에 따라야 한다.

3.9 명판

쌍안경은 재고번호, 제조자 이름, 부품 번호 등이 새겨진 명판을 부착하여야 한다.

그림 6. 규격서 3장 작성 사례(상세형 규격)

3. 필요조건

3.1 최초생산품

규정되어 있는 경우에는(6.2 참조), 샘플은 4.3에 따른 최초생산품 검사를 받기 위하여 제출되어야 한다.

3.2 재료 및 구성품

재료 및 구성품은 본 규격서에서 요구된 적용 규격서, 표준서 및 시방에 일치하여야만 한다. 달리 규정하지 않는 한(6.2 참조), 비금속 재료는 납품 24개월 이전에 제작된 것을 투입하여야 하며, 고무재질의 경우에는 납기 12개월 이전에 제조된 것을 투입하여야 한다.

3.2.1 조끼

조끼는 다음의 재질로 만들어야 한다.

가. 아라미드 mesh  뒷면과 양측면은 MIL-C-43989에 일치하는 재질로 만들어야 한다.

나. 기초 소재  기초 직물은 MIL-C-83429, 형태 Ⅱ, 종류 1에 일치하는 소재로 만들어야 한다.

다. 고정 테이프  후크 및 파일 고정 테이프는 MIL-F-21840, 형태 Ⅱ, 종류 1에 일치하여야 하며, 시방의 그림에서와 같이 부착되어야 한다.

3.2.2 공기 주머니

공기 주머니는 아래와 같이 구성된다.

가. 코팅 천  코팅 천은 열 봉합이 가능한 SAE AMS 3272에 일치하는 폴리우레탄 코팅 나일론 재질이어야 한다.

나. 주머니 레이스  케이싱에 들어가는 주머니 레이스에 사용되는 코드는 MIL-C-5040, 형태 Ⅲ에 일치하는 나일론이어야 한다.

다. 접착제 주머니에 부품들을 부착하는 접착제는 3M사의 부품번호 2141PT 혹은 이와 동등 이상의 클로로펜(chloropene)이어야 한다.

그림 6. 규격서 3장 작성 사례(상세형 규격) (계속)

3.3 시방 작업 패턴을 재단하기 위한 표준 시방은 정부에서 제공된다(6.3 참조). 작업 패턴은 정부의 표준 시방에서 ± 1.6 ㎜ 이내이어야 하며, 패턴 부품들은 표1에서 규정한 것과 같아야 한다. 표 1. 패턴
	패턴 부품		재 질				재단 부품수
	주머니 분할기		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				2
	뚜껑 - 오른쪽		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				1
	뚜껑 - 왼쪽		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				1
	주머니		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				2
	전면 주머니 케이싱		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				1
	후면 주머니 케이싱		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				1
	후드 케이싱		녹색 직조물 (MIL-C-83429)				2
	주머니 실린더 홀더		황색 코팅 천(SAE AMS 3273)				1
	주머니 램프		황색 코팅 천(SAE AMS 3273)				1
	주머니		황색 코팅 천(SAE AMS 3273)				2
	전반부		Raschel 니트 재질(MIL-C-43989)				1
	후반부		Raschel 니트 재질(MIL-C-43989)				2
	실드		플라스틱(L-P-375, 형태Ⅱ, 종류 1)				1
3.4 제조 3.4.1 재단 가장자리 코팅되지 않은 나일론 테이프, 가죽 띠, 코드의 재단 가장자리는 헤어짐을 방지하기 위하여 제품을 만들기 전에 인두로 그을려야 한다. 3.4.2 실 실은 MIL-T-83193에 일치하는 아라미드 계열의 실이어야 한다.

그림 6. 규격서 3장 작성 사례(상세형 규격) (계속)

3.4.3 솔기 및 바느질

바느질은 FED-STD-751에 일치하여야 한다. 각각의 바느질 열은 솔기의 가장자리와 평행하여야 하고 곧 바라야 한다. 어떠한 바느질 선의 진직도는 1.6 ㎜ 공차 이내에서 유지되어야 한다. 바느질의 끝마무리는 최소 12.7 ㎜ 이상을 접어서 박음질하여야 한다. 박음질은 실의 끊어짐이나 건너 띔, 벗어남이 25.4 ㎜를 초과하지 않아야 한다.

3.4.4 시침질

시침질 당 바느질 수는 2.54 ㎜ 길이의 시침질당 최소 14회의 바느질 수를 포함하여야 한다.

3.5 성능 특성

3.5.1 점착력

코팅된 표면간의 점착력은 25.4 ㎜ 당 20.0 kg 이상이어야 한다.

3.5.2 작동

구명조끼는 10초 이내에 설계 형상으로 팽창되어야 한다. 부양체 조립체로 부터 탄소 산화물의 흐름을 방해하거나 탄소 산화물의 누설이 없어야 한다.

3.5.3 부양성

팽창된 구명조끼는 물 표면으로부터 구명조끼가 완전히 잠기지 않고 14.5 kg의 납추나 철 구조물을 부양할 수 있어야 한다.

3.5.4 압력

주머니의 압력은 4.7.2.4에 따라 시험하였을 때 0.40 ㎏f/㎠ 보다 낮지 않아야 한다.

3.6 일솜씨

구명조끼는 모든 느슨한 실이나 린트천, 이물질 등이 없어야 한다. 구명조끼는 품질이 균질하여야 하며 성능이나 수명에 악영향을 줄 수 있는 결함이나 불균일성이 없어야 한다.

그림 7. 규격서 4장 작성 사례

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 분류

본 규격서에 규정된 검사 분류는 다음과 같다.

가. 최초생산품 검사 (4.2 참조)

나. 품질적합성 검사 (4.3 참조)

4.2 최초생산품 검사

최초생산품 검사는 최초생산품 샘플이 요구되어 있는 경우(3.1 참조)에 1개의 완전한 펌프 조립체에 대하여 수행되어야 한다. 이 검사는 시험 4.5.1에서 4.5.6까지와 4.4에 규정된 시험을 모두 포함하여야 한다.

4.3 품질적합성 검사

품질적합성 검사는 시험 4.5.1에서 4.5.6까지와 4.4에 규정된 시험을 모두 포함하여야 한다.

4.4 시험

각 펌프 조립체는 3.2에서 3.5까지 규정된 필요조건에 일치함을 보장하기 위하여 시험을 받아야 한다. 규정된 필요조건에 일치하는 계약자 표준 생산품의 어떠한 개조나 재설계 제품은 정확성 및 적합성에 대한 보다 정밀한 검사를 받아야 한다. 이 검사의 요소는 모든 육안 검사와 치수 측정들로 이루어져야 한다. 규정된 필요조건의 어떠한 불일치 사항이나 효율성의 저하와 방해를 초래하는 어떠한 결함의 존재는 불합격으로 판정되어야 한다.

4.5 검사방법

4.5.1 정역학

펌프 및 부속품은 3.6.2에 일치함을 판정하기 위하여 5분간 21.0 ㎏f/㎠의 게이지 압력으로 정역학 시험에 제출되어야 한다.

4.5.2 성능

4.5.2.1 시험조건

각각의 비중 0.80 및 0.98에서 온도 16.0℃ 상태로 JP-5 및 해군 특수연료에 대한 시험의 모든 데이터는 해면상태 즉, 760.0 ㎜Hg 기압으로 보정하여야 한다.  시험용 유체로는 16.0 ℃에서 26.0 ℃ 사이의 물을 사용하여야 한다.

그림 7. 규격서 4장 작성 사례(계속)

4.6.4 경사운전

엔진은 규정된 각각의 경사 상태에서 작동시켜 3.2.1.5에 일치하는지 확인한다.

4.6.5 냉각수 펌프

4.6.2.1에 따른 시험시 냉각수 펌프 성능을 측정하여 3.2.1.10에 일치하는지 확인한다.

4.6.6 전자기 간섭 억제

엔진은 MIL-STD-461에 따라 시험을 실시하여 3.3.3에 일치하는지 확인한다.

4.6.7 내구도

엔진은 3.2.1.11에 규정된 400시간 내구도 시험을 실시하여 3.2.1.11에 일치하는지 확인한다.

4.6.8 윤활유 소비율

엔진은 표 5의 50시간 운전 주기에 따라 25시간 운전 후 운전상태가 안정되었을 때 윤활유 소비율을 측정하여 3.2.1.8에 일치하는지 확인한다.

4.6.9 배기 매연 농도

엔진은 4.6.2.1에 따른 시험시 엔진속도범위 2 000～2 800 rpm에서 배기농도를 측정하여 3.2.1.6에 일치하는지 확인한다.

4.6.10 증기 및 물 분사 세척

엔진은 3.2.3.4에 규정된 방법에 따라 증기 및 물 분사 세척 시험을 실시하여 3.2.3.4에 일치하는지 확인한다.

4.6.11 엔진분해

엔진을 아래의 검사를 수행할 수 있는 범위까지 분해 확인하여 3.4.4에 일치하는지 확인한다.

가. 윤활유 오염

나. 엔진블록, 오일팬, 여과기 및 부속장비 구동 케이스내의 먼지, 칩 또는 이물질

다. 메인베어링 볼트 토오크

라. 커넥팅로드 볼트 토오크

마. 실린더 보어 끌림, 긁힘, 벗겨짐 등

그림 8. 규격서 5장 작성 사례

5. 포장 및 표시

5.1 포 장

5.1.1 단위포장

작업등 세트의 구성품은 청결하게 한 후 관련도면에 따라 포장되어야 한다.

5.1.2 외부포장

단위포장 및 부수장비 포장상자를 외부포장상자에 넣고 관련 도면에 따라 포장한다.

5.2 표 시

5.2.1 단위포장

단위 포장에서는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용 장비, 단위, 수량, 제조 연월일, 제조회사(상호, 주소, 연락처), 바코드를 선명하게 표시하여야 하며, 세부내용은 관련도면에 따른다.

5.2.2 외부포장

외부 포장에서는 국방부표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용 장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조 연월일, 제조회사(상호, 주소, 연락처), 바코드를 선명하게 표시하여야 하며 세부내용은 관련도면에 따른다.

5.3 포장 표지의 바코드 표시

바코드 표시방법 등 일반사항은 국방표준 바코드 운용지침서에 따른다.

그림 9. 규격서 6장 작성 사례

6. 주기

6.1 목적

본 규격서에 의해 규정된 압축기는 선상에서의 화재 진화에 사용하기 위한 것으로 별도의 물을 준비할 필요가 없다.

6.2 구매 요구조건

구매문서는 다음과 같이 규정한다.

가. 규격서 제목, 번호 및 일자

나. 형 및 등급(1.2 참조)

다. 조달 및 소요 제기시 인용된 국방규격목록의 간행물. 필요시, 민간의 참조문서의 특정 간행물(2.2.1 및 2.2.2 참조)

라. 최초 생산품이 요구되는 경우(3.1 참조)

마. 아연 도금, 필요시(3.2 참조)

바. A로트 혹은 B로트 시험이 요구되는 경우(4.2.1 참조)

6.3 대체 정보

본 표준은 MIL-C-1567A(1969. 3.31), MIL-C-4585D(1956. 6. 1), MIL-C-9631B(1969. 5.23)의 3종을 대체한다.

6.4 부품번호(PIN)

본 규격서에 의해 획득되는 압축기의 부품번호는 아래 방식에 의해 부여한다.

M

28970-

X

X

군사용 규격 의미

규격번호

형(1.2 참조)

등급(1.2 참조)

6.5 주제어 목록

카드뮴 도금

압축기

펌프

6.6 이전 간행물에 대한 변경

변경과 관계되는 이전 간행물에 대한 변경을 식별하기 위한 여백의 기호가 이 개정판에서는 사용되지 않는다.

<삭제>

그림 10. 부록 작성 사례

부 록 A 티타늄관의 초음파 탐상 검사 방법 A.1 개요 A.1.1 개요 이 부록은 이음매 없는 티타늄관 및 용접관(이하 ‘관’이라 한다)의 결함을 검출하는 초음파 검사방법에 대하여 구체적으로 설명하였다. 이 부록은 본 규격서의 일부로써 유효하다. A.2 적용문서 (이 장은 이 부록에서는 적용되지 않는다.) A.3 절차 A.3.1 교정 표준시편 교정을 위한 표준 시편은 검사하는 관과 동일한 재질, 공칭 치수, 표면 상태로 제작되어야 한다. A.3.1.1 인공 홈의 종류 및 치수 표준 시편에 사용되는 인공 홈의 종류는 직선으로 하며, 모양은 이 부록의 뒤에 있는 그림 1과 같이 한다. A.3.1.2 인공 홈의 치수 및 치수 허용차 표준 시편에 적용하는 인공 홈의 치수 및 치수 허용차는 표 1에 따른다.
		표 1. 인공 홈의 치수 및 치수 허용차
	홈의 호칭	깊 이	깊이의 허용차	길 이	나 비
	N-0.08	0.08 ㎜	± 0.05 ㎜	10 ㎜ 이상 25 ㎜ 이하	1.0 ㎜ 이하
	N-0.20	0.20 ㎜
	N-0.40	0.40 ㎜	± 15 %(최소치 ± 0.05 ㎜)
	N-12.5	두께의 12.5 %
	N-15	두께의 15.0 %
	N-20	두께의 20.0 %

그림 11. 부록 개정내역 작성사례 <삭제>

그림 12. 포장제원표 양식

포 장 제 원 표

구분	단 위 포 장	내 부 포 장	외 부 포 장
재질	폴리에틸렌 가공지 1종 이상 단면 (KS A 1505)	외부 포장용 골판지 양면 골판지 1종이상 (KS T 1034) 골판지 상자 형식 0201형상자 (KS T 1006) 저장 및 운반에 지장이 없는 점착테이프 (나비 25mm±1.0)	외부 포장용 골판지 2중 양면 골판지 2종 (KS T 1034) 골판지 상자 형식 0201형상자 (KS T 1006) 포장용 폴리프로필렌밴드 16호이상 (KS T 1039) 저장 및 운반에 지장이 없는 점착테이프 (나비 50mm±1.5)
수량	2 개	5 봉투 (10 개)	20 상자 (200 개)
크기	150 × 150 mm	130 × 130 × 50 mm	275 × 275 × 280 mm
중량	0.15 kg	1 kg	20 kg
방법	가공지 봉투에 넣고 봉한다.	상자에 넣고 테이프로 봉한다.	상자에 넣고 테이프로 봉한다.
결속			밴드로 ∥형, #형 또는 기타 적합한 방법으로 결속한다.
표지	포장규격서 본문참조	포장규격서 본문참조	포장규격서 본문참조
주기	제품치수 : 117×117×1.52 mm 제품중량 : 0.07 kg

※ 포장제원표 양식은 A4 용지 기준 좌여백 10mm, 우여백 10mm, 상여백 5mm, 머리말 20mm, 하여백 5mm, 꼬리말 20mm 크기로 작성함을 원칙으로 한다.

A항 : 삭제

B항 : 삭제

C항 : 삭제

D항 : 삭제

E항 : 삭제

F항 : 삭제

G항 : 삭제

H항 : 삭제

※ 이상 본문 작성에 관한 세부 지침은“포장제원표 작성 실무편람”(2010.5) 참조

<포장제원표 전산서식 작성요령>

업체부품번호	부품관리번호	변경구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
포장제원표번호	품명	적용장비명
필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
개정차수	제정기관명	수량 (단위포장)
조건부필수	조건부필수	선택
G	H	I
크기-가로(단위포장)	크기-세로(단위포장)	크기-높이(단위포장)
선택	선택	선택
J	K	L
중량(단위포장)	수량(내부포장)	크기-가로(내부포장)
선택	선택	선택
M	N	O
크기-세로(내부포장)	크기-높이(내부포장)	중량(내부포장)
선택	선택	선택
P	Q	R
수량(외부포장)	크기-가로(외부포장)	크기-세로(외부포장)
선택	선택	선택
S	T	U
크기-높이(외부포장)	중량(외부포장)	포장제원표 파일
선택	선택	필수
V	W	X
공개등급	비공개사유
필수	조건부필수
Y	Z

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

(업체부품번호와 부품관리번호 중 하나는 반드시 입력해야 한다.)

※ 부품관리번호는 번호체계를 표준화하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 방위     사업청에서 BOM을 구성하는 모든 부품에 부여하는 번호

C항 : 제정일 경우 추가, 개정일 경우 수정을 기입한다.

D항 : 아래의 우선순위에 따라 포장제원표 번호를 입력한다.

1. 품목식별번호(NIIN, 9자리)

2. 도면번호

3. 업체부품번호

E항 : 제정 또는 포장제원표명이 변경될 경우 포장제원표명을 기입한다.

(예) 볼트.자체잠금식

F항 : 제정 또는 적용장비가 변경되는 경우, 최종장비의 명칭(모델번호)를  기입한다.

(예) 한국형전투차량(KMP-200K), 다목적헬기(KUH)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우   숫자를 정수로 입력한다 (예) 0, 1, 2, 3, ··

H항 : 제정일 경우 작성관리기관명을 기입한다.

I항 : 단위포장의 수량(개)를 기입한다.(예, 2)

J항 : 단위포장의 가로(mm)를 기입한다.(예, 150)

K항 : 단위포장의 세로(mm)를 기입한다.(예, 150)

L항 : 단위포장의 높이(mm)를 기입한다.(예, 150)

M항 : 단위포장의 중량(kg)을 기입한다.(예, 1.5)

N힝 : 내부포장의 수량(개)을 기입한다.(예, 2)

O항 : 내부포장의 가로(mm)를 기입한다.(예, 150)

P항 : 내부포장의 세로(mm)를 기입한다.(예 1.5)

Q항 : 내부포장의 높이(mm)를 기입한다.(예, 150)

R항 : 내부포장의 중량(KG)을 기입한다.(예 1.5)

S항 : 외부포장의 수량(개)를 기입한다.(예 1.5)

T항 : 외부포장의 가로(mm)을 기입한다.(예, 150)

U항 : 외부포장의 세로(mm)을 기입한다.(예, 150)

V항 : 외부포장의 높이(mm)을 기입한다.(예, 150)

W항 : 외부포장의 중량(kg)을 기입한다.(예 1.5)

X항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\포장\PS-123456789-R1.hwp

* PS업체부품번호-개정차수.확장자

Y항 : 공개등급을 입력한다.

Z항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

<포장제원표 변경내역>

업체부품번호	부품관리번호	자료구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
자료번호	시트번호	항목명 좌표명
필수	조건부필수	필수
D	E	F
∼을	∼으로	사유
필수	필수	필수
	H	I
G
형상통제변경사유
필수
J

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

(업체부품번호와 부품관리번호 중 하나는 반드시 입력해야 한다.)

※ 부품관리번호는 번호체계를 표준화하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 방위     사업청에서 BOM을 구성하는 모든 부품에 부여하는 번호

C항 : “포장제원표”를 기입한다. (예) 포장제원표

D항 : 포장제원표 번호를 기입한다.

(예) 3712345678, Q12345678

E항 : 기입하지 않는다. (도면만 해당)

F항 : 기술자료의 조항 또는 좌표(도면)를 기입한다.

(예) 4.1. 재질, 5.2.1.2, C5

G항 : 변경전의 내용을 기입한다. (예) 알루미늄으로 제작한다.

H항 : 변경후의 내용을 기입한다. (예) 스텐인레스로 제작한다.

I항 : 사유를 기입한다. (예) 부식방지, 구조강화

J항 :『표준화 업무지침』별지 12호 서식의 형상통제 제안서 전산입력 코드를 기입한다.

(예) C1, A4, S1, R8

제3장 도면 작성법

1. 일반사항

1.1 일반사항

본 지침은 도면의 작성, 승인 및 도면 작성의 기본적인 요소들에 대한 내용을 언급하였다. 본 지침 이외의 내용은 관련 한국 산업표준(이하 ‘KS’라 한다)을 참고로 하며(제3장 2.5항 참고)  KS가 없을 경우에는 정부 부처규격, 국제표준, 국방규격, 외국 국가표준, 외국정부규격 및 외국군사규격 등의 순으로 그 적용순위를 정하여 도면의 작성, 관리에 참고로 한다. 기타 사업의 특수성이 있는 경우에는 개발기관, 소요군, 개발업체 등의 관련 부서/기관과의 협의에 따라 별개의 지침을 수립할 수 있으며, 관련 지침은 본 지침의  범위 내에서 사업의 효율성을 위하여 사업 특성에 맞게 조정하여 수립한다.

본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 KS A 3007(제도용어) 와 KS B 7090(CAD용어)에 따른다.

1.2 정의

도면은 제품의 물리적 및 기능적 요구조건을 서술(그림이나 문장에 의해 직접, 혹은 참조문서에 의해)하는 기술문서 혹은 디지털데이터 파일이다. 도면은 그림이나 문장에 의해 다양한 정보를 전달한다. 일반적으로 여러 형태의 도면은 품목의 최종 제품 요구조건을 완전하게 정의하도록 요구되는 관련 목록들과의 조합으로 구성되어 있다.

1.3 종류

도면은 도면의 성질, 용도, 내용 등에 따라 분류될 수 있으며 가장 많이 사용되고 있는 제작도면(working drawing)은 부품도(part drawing), 부분조립도(partial assembly drawing), 조립도(assembly drawing)가 있다. 또한, 도면은 아래 요소들에 의해 분류할 수 있다.

가. 개념설계 도면

나. 개발설계 도면

다. 제품 도면

라. 상용 도면

마. 전용 검사장비 도면

바. 전용 공구 도면

1.4 도면 형식 및 적용

가. 상세, 조립, 통제, 설치 및 개략 도면

필요한 경우, 제품 특성의 통제와 기술적 설명을 제공한다.

나. 부수 도면(최종 제품도면을 보충하는 도면) 및 특수용도 도면 형식은 군수, 형상 관리, 제조 및 다른 기능을 지원한다.

다. 부가적인 군사용 고유도면

제품 조달, 설계 통제, 구매 품목 통제, microcircuit 도면, 페인트 배합, 소프트웨어,  수송성, 위장 패턴, 제품 간의 조합, 키트, 포장 관련 포함사항 등이 있다.

1.5 도면 작성 원칙

도면은 설계자의 요구 및 지시 사항 등의 기술정보를 제품 생산자 또는 사용자에게 신속․정확하면서 간단명료하게 전달하는 매개체로 도면의 정보를 사용자에게 확실하게 전달하기 위해서는 다음의 기본적인 요건을 만족하여야 한다.

가. 대상물의 모양, 크기, 위치 등의 정보를 이해하기 쉽도록 표현하여야 하고 필요시  면의 표면, 재료, 가공 방법 등의 정보를 포함하도록 한다.

나. 명확하게 표현하여 애매한 해석이 되지 않도록 한다.

다. 가능한 넓은 기술 분야에 걸쳐 적합성 및 보편성을 가져야 한다.

라. 무역 및 기술의 국제교류를 위한 국제성을 가져야 한다.

마. 도면의 보존, 검색, 이용이 용이하고 확실하게 될 수 있는 내용과 양식으로 구성 하여야 한다.

1.6 도면 작성 및 승인

도면은 규격서와 함께  국방규격 작성관리기관 및 관련 업체가 작성하며 기관별 작성대상 품목은 규격서 작성 범위와 동일하다. 도면은 일매일도, 일품일도를 원칙으로 하고 품목의 특성에 따라 합리적인 범위 내에서 다품일도 및 일품다도를 적용할 수 있다. 도면의 작성 및 승인 절차와  승인범위는 해당 국방규격 작성관리기관에서 수행한다.

1.7 도면 크기 및 양식

1.7.1 도면의 크기

도면의 크기는 KS B ISO 5457(제품의 기술 문서- 도면의 크기 및 양식)의 A계열 크기(제1우선)를 적용하며, 연장된 크기나 특별히 큰 크기를 적용할 필요가 있을 경우 제2우선. 제3우선에서 지정한 크기를 적용한다. 호칭에 따른 크기는 표 1과 같다.

표 1. 도면의 크기

호 칭	A0	A1	A2	A3	A4
크 기 (mm)	1 189×841	841×594	594×420	420×297	210×297

1.7.2 양식

도면에 적용하는 양식에 관한 사항은 다음에 따른다.

가. 필수 표기사항

1) 윤곽선

2) 표제란(주명기란)

3) 중심 마크

4) 수정란

나. 권장 표기사항

1) 비교눈금

2) 도면의 구역을 표시하는 구분선 및 구분기호

3) 재단 마크

4) 부품목록란

5) 보조도번란

1.8 도면 명칭

1.8.1 도면 명칭 부여 원칙

도면 명칭(이하 “도명”이라 한다)은 가능하다면 표준품명을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 제품 특성상 표준품명을 적용하기 곤란할 때에는 일반적으로 군에서 통용되는 용어나 약어를 사용하며 사전에 규격서 작성관리기관의 장의 승인을 득하여야 한다.

부여시기 및 절차에 관항사항은 방위사업관리규정에서 정하는 목록화 절차에 따른다.

1.8.2 표준품명

표준품명은 지정품명집 KH6을 참고로 하여 방위사업청(계획지원부)에서 부여하며 규격서나 도면의 제목에 우선 적용한다. 표준품명과 지정품명집에서 부여된 것과 다른 품명을 사용할 경우에는 목록화 기관인 방위사업청(계약관리본부)과 규격서 작성관리기관이 협의하여 사용하여야 한다.

1.8.2.1 표준품명의 구성

표준품명은 기본명과 수식어 및 부가명으로 구성된다.

가. 기본명

기본명은 어떤 품목에 대하여 하나의 개념을 정립하기 위한 하나의 명사 (예를 들면 “의자”, “칫솔” 등) 또는 하이픈으로 연결된 명사군(예를 들면 “녹음기-재생기”, “송신기-수신기” 등), 그리고 단일명사로 어떤 품목에 대한 기본 개념을 설명하기에 적합하지 않을 때 사용되는 최소한의 단어로 사용되는 명사구(예를 들면 “재봉틀”, “챠트판” 등)이다.

나. 수식어

수식어는 기본명에 의해 확정된 어떤 품목의 개념의 범위를 나타내기 위해 사용하는 명사(명사구) 또는 형용사(형용사구)이며, 품목의 형상, 구조, 형태, 기능, 사용목적 및 사용처(적용장비) 등을 표현한다.

다. 부가명

물품취급자가 품명에 의해 품목을 용이하게 식별할 수 있도록 품명 말미에 재고번호별 치수, 호수 등의 품목 기본 특성 및 별칭을 괄호 안에 표기한다.

1.8.2.2 품명 표기 원칙

제목의 표기시는 아래 원칙에 따라 부여한다.

가. 역명법 표기

표준품명은 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에 품목의 기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에 표기하고, 콤마(,) 뒤에 수식어를 표기

나. 역명법 표기 예외(순명법 표기)

1) 영문표기는 역명법 사용이 문제가 없으나 한글 표기시 일반적으로 통용되는 명칭과 현저하게 상이하여 사용상 문제가 있는 경우

보기  PEPPER,RED,GRIND (고추,적색,갈은형 → 고춧가루)

2) 품명을 역명법으로 표기시 품목의 기본적인 개념이 잘못 이해될 우려가 있을 경우

보기  “계산척(SLIDE RULE)”, “챠트판(CHART BOARD)”, “급수 펌프 조립체

(WATER PUMP ASSEMBLY)“ 등

3) 수식어가 단순한 재료를 의미하지 않고 지정된 용도로 사용되는 경우

보기  “납땜인두(SOLDERING IRON)”, “푸주칼(BUTCHER'S STEEL)”

4) 일반적인 용기를 의미하지 않고 어떤 지정된 용기를 의미하는 경우

보기  “접속함(JUNCTION BOX)”

다. 부가명 표기

품명 말미에 괄호로 묶어서 표기한다.

라. 콤마(,)의 사용

1) 기본명이나 다른 선행하는 수식어로부터 수식어를 분리할 때 사용

보기  “톱,수동식,가로켜기용”

2) 품명이 세 개 이상의 주요한 요소를 포함할 때 사용

보기  “아스프린,페노바르비탈,인산코데인,페나세틴 및 카페인 정”

3) “,”의 앞과 뒤는 붙임

1.8.2.3 용어 선택 기준

표준품명에 적용되는 용어는 한글 맞춤법에 따른 표준어를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 가능하면 KS 및 관련 산업계에서 통용되는 용어를 선택한다.

가. 기본명

1) 어떤 품목의 특수한 기본개념을 의미하는 명사나 명사구 사용

보기  기록액체(×) → 잉크(○), 보는 유리(×) → 거울(○)

2) 가장 일반적으로 알려진 보편타당성 있는 용어 사용

3) 약어, 심벌, 기호는 가급적 사용금지

보기  티브이(×) → 텔레비전(○), 브이티알(×) → 영상기록기(○)

4) 불확정 명사나 비한정 용어의 사용금지

보기  세트, 키트, 유니트, 모듈, 액 ․․․․ 등

5) 외래어보다는 한글명칭 우선 사용

보기  팩스(×) → 모사전송기(○)

6) 특수용어, 기술용어는 정부 또는 해당 공인협회 등에서 승인한 용어 사용

7) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

보기  크리넥스(×) → 화장지(○), 스카치테이프(×) → 접착테이프(○)

나. 수식어

1) 의약품, 화학, 기타 특별한 경우를 제외하고는 2개 이내의 수식어로 제한

2) 제1수식어는 기본명의 개념을 한정하며, 제2수식어는 제1수식어로 제한된 기본명의

다른 특성을 표현

3) 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용 목적이나 사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택

보기  스위치,전조등용,광선택용(×) → 스위치,광선택용,전조등용(○)

4) 재질(재료)명의 수식어 사용금지

보기  튜브,황동제(×) → 튜브,금속제(○)

다. 부가명

1) 품목의 용이한 식별을 위하여 치수, 모델번호, 별칭, 통상명칭 등을 괄호로 묶어서 표기하고 한글품명에만 사용

보기1 타이어,공기압식,차량용(11.00-20)

: 기본명,1차수식어,2차수식어(부가명)

보기2) 전차,전투용,무한궤도식(K2)

2) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

라. 맞춤법 및 외래어 표기

1) 모든 맞춤법은 한글 맞춤법(문교부 고시 제88-1호, 1988.1.19)에 따름

2) 외래어의 표기는 “외래어 표기법” (문교부 고시 제85-11호, 1986.1.7)에 따라 소리 나는 대로 표기함. 다만, 장음부호로 쓰였던 “아, 어, 오, 우, 이”의 모음표기는 생략함

보기  비임(BEAM) → 빔, 오옴(OHM) → 옴, 초우크(CHOKE) → 초크

1.9 도면번호

1.9.1 도면번호 구성 및 분류

도면번호의 구성은 8단위 숫자로 하는 것을 원칙으로 하며 8단위 숫자로 불가능할 경우는 16단위까지 사용할 수 있다. 도번의 첫 숫자는 다음과 같이 분야별로 번호를 부여한다.

가. 예  비             (1XXXXXXX)

나. 총  포             (2XXXXXXX)

다. 탄  약             (3XXXXXXX)

라. 사통․광학         (4XXXXXXX)

마. 통신․전자         (5XXXXXXX)

바. 기  동             (6XXXXXXX)

사. 물자․화생방․공병 (7XXXXXXX)

아. 항공․유도         (8XXXXXXX)

자. 함정․수중병기     (9XXXXXXX)

1.9.2 인식문자

도번의 중복을 방지하기 위하여 규격서 작성관리기관은 인식문자를 번호 앞에 붙여 도번을 부여하며, 규격서 작성관리기관별 인식문자는 다음과 같다

가. 국방과학연구소 : 없음

나. 방위사업청 : A

다. 국방기술품질원 : Q

라. 육군 : AD

마. 해군 : N

바. 공군 : F

방위사업청의 도면번호군 할당은 분석평가국에서 수행하고 기타기관은 자체에서 번호군을 할당한다.

1.9.3 도면번호군 할당

도면번호군(이하 “도번군”이라 한다.)은 접수된 순위대로 분야별 도면번호(이하 “도번”이라 한다.) 범위를 국산화율 증가 예상, 장비 구성품 통합 도번군 소요량, 유지 부품류 군수지원 범위 등을 고려하여 부여한다. 또한, 체계 장비의 경우 부체계를 식별하기 위하여 부체계별 도번군을 사전 할당할 수 있으며, 도번 범위 배정에 따라 식별, 색출 및 활용이 용이하도록 총조립도, 부분조립도 등으로 구분하고 조립 또는 분해 순으로 서로 관련되도록 부여하여야 한다.

보기 : 총포 접수 순위1, 도면매수 296매, 여유량 약 30매, 부여도번 330매

부여범위  20000001 ～ 20000330

총포 접수 순위2, 도면매수 928매, 여유량 약 100매, 부여 도번 1 030매

부여범위  20000331 ～ 20001360

총포 접수 순위3, 도면매수 417매, 여유량 약 40매, 부여 도번 460매

부여범위  20001361 ～ 20001820

해설) 접수순위1 장비는 1～ 330번의 도번군을 부여하고 이 중 296번까지는 사용하고 나머지 34장은 향후 발생될 신규 도면 작성에 대비 여유번호로 남긴다. 따라서, 접수순위 2번 장비는 297번이 아닌 도번 첫째자리수가 1이 되도록 331에서 시작하여 1360번까지 부여하고, 접수순위 3번은 같은 방법으로 1361번부터 1820번까지 부여한다.

체계장비의 경우 완성장비, 구성품, 조립체, 부품 등으로 구성되는 도번군 부여에 대한 보기는 그림 1과 같다.

					완성장비 (630 매) 20160001~ 20160630
구성품 A (100 매) 20160011~ 20160110				구성품 B (160 매) 20160111~ 20160270			구성품 C (155 매) 20160271~ 20160425			구성품 D (200 매) 20160431~ 20160630
		조립체 1 (50 매) 20160121~ 20160170			조립체 2 (100 매) 20160171~ 20160270
		부품류			부품류					부품류

그림 1. 도번군 부여 사례

1.9.4 부속도면 번호부여

제품에 부속되는 도면작성이 필요한 경우에는 그 부품도면의 도번에 대시(-)번호를 부여한다.

부품도번 - 특성기호 일련번호

특성부호는 다음과 같이 부여한다.

가. 게이지도면 : G

나. 공구도면   : T

다. 치구도면   : J

라. 금형도면   : D

마. 설치도면   : E

바. 포장도면   : P

보기 : 부품도면이 Q65101001 인 경우

- 게이지도면 : Q65101001-G1, G2, G3 ...

- 공구도면   : Q65101001-T1, T2, T3 ...

- 치구도면   : Q65101001-J1, J2, J3 ...

- 금형도면   : Q65101001-D1, D2, D3 ...

- 설치도면   : Q65101001-E1, E2, E3 ...

- 포장도면   : Q65101001-P1, P2, P3 ...

1.9.5 수출도면 번호부여

가. 수출도면 : EX+국가전화번호 2~3자리

보기 : 부품도면이 A12345678인 경우

- 인도네시아 수출도면 : A12345678EX62

- 슬로바키아 수출도면 : A12345678EX421

1.10 부품 번호 <삭제>

1.11 소프트웨어 기술자료 번호 <삭제>

2. 세부사항

2.1 양식 작성법

가. 도면의 내곽선 내에는 표제란, 수정내용란, 부품목록란 및 보조 도번란을 둔다. 표제란은 우측 하단에, 수정내용란은 우측 상단에, 부품목록란은 표제란 바로 위에, 보조도번란은 좌측 상단에 두는 것을 원칙으로 하되, 도면 크기와 형태에 따라 적절한 위치에 표기할 수 있다.  필요시, 부품목록은 도면 설계의 전산화를 위하여 도면에서 분리하여 부품목록도면으로 작성할 수 있다.

나. 윤곽선은 내곽선과 외곽선으로 구성되며 도면상의 여백은 표2. 및 그림2.와 같다.  또한, 윤곽선을 2등분하는 중심마크를 표시하며 그 화살표로부터 좌우, 상하로 구분선을 두되, 내곽선과 외곽선 밖으로 나오지 않게 한다.

다. 각 구획란에 1, 2, 3, … 등의 아라비아 숫자를 상․하단에 좌로부터 기입하며 좌우는 아래에서 위로 A, B, C, … 등의 알파벳 대문자를 기입하여 도면상의 위치를 좌표로 표시할 수 있게 한다.

표 2. 도면 여백

호칭크기 (mm)	A0	A1	A2	A3	A4
a×b	841×1,189	594×841	420×594	297×420	297×210
c	10	10	10	10	5
d	5	5	5	5	5
e	25	25	20	20	15

그림 2. 도면 여백

2.1.1 도면양식상의 문자

모든 문자는 고딕계열로 하는 것을 원칙으로 하며 “국방규격 작성관리기관명”은 해당란에 가득 들도록 하고 나머지 문자는 여백과 모양을 고려하여 명확하게 쓴다. 일반적으로 한 난에 명칭과 기입사항을 함께 기입할 경우 그 난의 명칭은 좌측 상단에 작게 기입한다. 표제란의 문자는 원칙적으로 도면의 정위치에서 읽는 방향으로 기입한다.

2.1.2 도면양식에서의 선

도면 양식에 적용하는 선은 표 3과 같이 적용한다. 내곽선은 외곽선 보다 보통 2배 이상의 굵기의 실선을 사용하는 것이 좋으며, 필요한 경우에는 동일 굵기의 실선을 2 ～ 3중으로 표시할 수 있다. 중심마크는 4변의 중앙에 각각 표시하며 화살표를 사용할 경우에는 화살표가 내부를 향하도록 한다. 내곽선은 굵기 0.5 mm 이상의 실선으로 하는 것을 원칙으로 하되 CAD도면의 경우에는 가는 실선을 여러 줄로 표시할 수 있다.

표 3. 도면 양식에 사용하는 선

단위 : mm

선 구분	내곽선	중심마크	외곽선	구분선
선 굵기/모양	0.5 이상 굵은 실선	0.5 이상 (화살표)	0.5	0.5 길이 5 이하

2.1.3 각 명기란의 치수

각 명기란의 치수는 A0, A1, A2, A3 모두 그림 3과 같으며, A4의 경우는 표제란이 도면 아래 전체에 걸쳐 나타내고 부품목록란은 표시하지 않는다. 보조도번란 및 수정내용란은 도면의 여백 등을 고려하여 적절한 크기로 작성한다. 구분선은 100mm 간격으로 표시한다.

2.1.4 보조도번

보조도번은 도면의 좌측 상단 부위에 명시한다. 다만 도면크기가 큰 경우 도번 확인을 쉽게 하기 위해 도면 중앙 하단 부위에 보조도번을 추가 할 수 있다.

2.2 기입방법

2.2.1 표제란

도면의 명칭 및 번호, 국방규격 작성관리기관명 및 작성자, 승인부서, 승인자 등의 관리요소를 비롯하여 재질, 열처리, 피막처리, 부품중량 등의 품목의 개략적인 특성과 그 품목의 식별요소인 부품번호 및 해당품목의 구성체계 등을 알 수 있는 관련도면, 적용품목 등을 기입한다. 기타 도면 크기,  척도, 매수(도면이 여러 매인 경우) 등을 표기할 수 있다. 아래의 표제란은 가장 널리 사용하는 사례이며 표제란의 세부 작성방법은 다음과 같다.

그림 3. 표제란 및 부품목록란 기입방법

A항 : “국방규격 작성관리기관명”을 기입한다.

B항 : 도면의 명칭을 기입한다.

C항 : 도면의 크기를 A0 - A4 등으로 기입한다.

D항 : 도면번호를 기입한다.

E항 : 동일한 도면번호에 대하여 여러 장의 도면이 있을 경우 기입한다.

F항 : 도면의 작성부서(기관의 부서 혹은 업체명)를 기입한다.

G항～I항 : 작성부서(기관의 부서 혹은 업체명)의 설계자, 제도자, 검도자 이름을 알아볼

수 있도록 서명  또는 입력한다.

J항～L항 : 승인부서의 검도자, 승인자를 알아볼 수 있도록 서명 또는 입력하며 개정시에도

변경하지 않는다.

(도면 승인부서에서 기입).

M항 : “국방규격 작성관리기관의 부서명 또는 팀명 ”으로 기입한다.

N항 : 삭제

O항 : 척도를 양의 정수형으로 기입한다. 척도가 지정되지 않은 경우에는 “NS”로 표기한다.

보기) 1 : 1, 2 : 1, 1 : 5

P항 : 치수 단위를 알파벳의 인쇄체 소문자로 기입한다.

㎜ 단위와 inch 단위가 병기되는 도면의 경우 “㎜(in)”와 같이 기입하고 도면 내의 치수도 같은 방법으로 기입한다.

Q항 : 무게를 기입한다.

㎏과 lb를 병기시는 P항의 방법과 같다.

R항 : 공통 공차를 기입한다.

㎜와 inch단위 병기시는 P항의 방법과 같고 공차를 세분화할 필요가 있을 경우에는 아래 S항과 같은 요령으로 주기란에 기입한다.

* 보기  공통 공차 표기

소수	각도	분수
X.X = ±0.5 X.XX = ±0.25 X.XXX = ±0.125

상세 사항은 KS B ISO 2768-1에 따라 기입

S항 : 재질을 기입한다.

난의 여백이 부족할 경우 ‘주기 X참조’와 같이 기입하고 주기에 상세히 기입한다. 인용 규격번호와 재질기호를 병기한다.

T항 : 열처리 방법을 기입한다.

난의 여백이 부족할 경우 S항의 방법과 같다.

U항 : 보호피막 처리방법을 기입한다.

난의 여백이 부족할 경우 S항의 방법과 같다.

V항 : 대체가능 재질을 기입한다.

난의 여백이 부족할 경우 S항의 방법과 같다.

W항 : 도면상의 부품(또는 조립체)의 부품번호를 기록한다. 단, 부품이 여러 개일 경우에는 주기란에 표를 작성할 수 있으며 W항에는 ‘주기 X참조’ 혹은 ‘표 X참조’라고 명시한다.

* MS품목일 때 부품번호는 MS도면번호와 데시번호로 구성된다.

보기) MS 35678-1

X항 : 삭제

Y항 : 가장 가까운 상위 조립체(Next Ass'y) 도번을 기입한다.

Z항 : 적용되는 최종장비의 명칭(모델번호 포함)을 기입한다.

AA항 : 원도의 도면번호와 도명을 기입한다. 원도란 본도면 작성시 기준으로 한 도면을    말한다.

* A, B, D, F～N항은 도면 개정 시에도 최초 기록된 내용을 변경하지 않는다.

* 표제란 및 부품목록란의 양식 크기는 호칭 크기 A3이상의 크기인 도면에서는 그림 4와 같이 작성함을 원칙으로 한다.

AB항: 삭제

그림 4. 표제란 및 부품목록란 양식 크기

2.2.2 부품목록란

조립체 이상의 도면의 경우에는 그 부품들에 대하여 부품목록을 작성하고 여기에는 각 부품들의 품명, 수량, 부품번호, 도면번호 등을 기입한다. 부품목록을 기입할 경우에는 부품목록란의 상단으로 선을 끌어내어 난을 만들어서 사용한다. 부품을 전산 관리하기 위하여 부품목록을 별개의 도면으로 작성할 수 있으며, 이 경우에는 해당 조립체 도면번호 앞에 ‘PL-’을 붙여 일반도면과 구분한다. 부품목록란의 각 난의 작성방법은 다음과 같다.

BB항 : 조립체를 구성하고 있는 각 부품을 식별하기 용이하도록 아래에서부터  1, 2, 3, … 등으로 번호를 기입한다.

CC항 : 조립체를 구성하고 있는 각 부품의 품명을 기입한다.

DD항 : 한 개의 조립체를 구성하고 있는 각 부품의 수량을 기입한다.

EE항 : 조립체를 구성하고 있는 각 부품의 부품번호 및 기타 필요한 정보(제품의 호칭, 식별기호, 업체부품번호(카탈로그 번호) 등)를 기입한다.

FF항 : 조립체를 구성하고 있는 각 부품의 도면번호 및 기타 필요한 정보(KS규격, MIL규격, 업체명 등)를 기입한다.

기입할 필요가 없는 난은 공란으로 하거나 데시(-)로 표기한다. 한 도면상에 한 품목만을 그릴 때는 부품 목록란을 기입하지 않는다. 부품목록이 과다하여 기입란이 부족할 경우에는 부품목록 좌측 여백에 동일 형식으로 계속 기재할 수 있다.

2.2.3 수정내용란

가. 제품의 형상 및 치수, 주기 내용, 표제란 내용, 부품목록 등의 도면 구성요소의 변경이 발생되었을 경우 수정내용란에 이를 기입한다. 수정내용란의 양식 및 작성 요령은 그림 5와 같다.  여러 페이지로 구성된 도면일 경우 전 페이지에 걸쳐 동일한 수정부호를 적용하며 첫 페이지의 수정 내용란에는  “OO번째장 변경”이라고  표시하고  수정내용은 수정되는 도면 페이지에 표시한다.

나. 수정부호는 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', ...'Z' 의 순으로 부여하며 'Z'이후에는 ‘AA', 'AB',..의 순으로 부여한다.

다. 수정사항이 많이 발생되거나 도면을 재작성하여야 할 경우에는 해당도면의 내용 및 수정내용란의 기존 수정 내용을 삭제 후 다음차수 수정부호를 표기하고 “내용”에는 “전면 재작성”이라고 기입한다.

그림 5.  수정내용란 기입방법

A항 : 수정 차수를 표시하는 식별부호를 기입한다.

보기  1차 수정시

수정부위가 한 곳 : A

수정부위가 여러 곳 : 부호는 ‘A’로 표기하고 C항에 1, 2, 3, …으로 표기한다.

2차 이상 수정시 : B, C, D, …

B항 : 도면상 수정부위의 위치를 기입한다.

보기  A4, D3

C항 : 수정 전의 내용을 간략하게 기입하며 필요시 관련 근거를 기입한다.

D항 : 승인부서 수정자의 이름을 알아볼 수 있도록 서명 또는 입력한다.

E항 : 승인부서 승인자의 이름을 알아볼 수 있도록 서명 또는 입력한다.

F항 : 삭제

보기  수정내용란 작성 사례

☞ 도면이 1장인 경우

부호	위치	내 용	수정자	승인자
A	A6 A3	1. 품번 22 추가 2. 치수 1.6 을	홍 길 동	이 순 신
B	B7 C7	1. 수량 "600" 을 2. 품번 23~26 추가	홍 길 동	이 순 신

☞ 도면이 여러장인 경우

• 첫 번째 장의 수정내용란 표시

부호	위치	내 용	수정자	승인자
A	A6	1. 품번 22 추가 2. 치수 1.6 을	홍 길 동	이 순 신
B	B7 C7	1. 수량 "600" 을 2. 품번 23~26 추가 2 번째장 변경	홍 길 동	이 순 신

• 두번째 장의 수정내용란 표시

부호	위치	내 용	수정자	승인자
B	E7 C7 C7	1. 주기 3 추가 2. "KS B 1326" 을 3. "부품목록 24" 추가	홍 길 동	이 순 신

2.2.4 수정내용의 도면 표기

가. 도면의 수정이 발생된 경우 도면의 수정부위에는 적당한 크기의 원을 표시하고 원안에 수정내용란에서 명시한 수정부호와 내용상 순번을 같이 표기한다.

나. 전면 재작성시에는 도면 내용에 수정부호를 표기하기 않는다.

2.3 주기

주기는 공통적이고 널리 사용되는 공학적 용어로 짧고 간결한 문장으로 설명하며, 주기위치는 수정내용란에서 아래 방향으로 5 ㎝ 이상 떨어진 곳을 사용함을 원칙으로 하되, 필요시 도면 구성상 적절한 위치에 조절하여 표기할 수도 있다. 주기는 도면 전체에 대한 설명일 수 있고 아니면, 일부에 대하여 설명할 수도 있다. 주기에는 계약상의 요구조건이나 자료의 제출, 승인, 배포와 관련된 요구조건은 포함하지 않는다. 대개 주기는 도면의 첫 번째 장에 위치하도록 하거나 첫 번째 장에 주기의 위치(예를 들어, 부품목록 상이나 별도의 관련 목록 등)를 표시하도록 한다. 주기에 대한 이해의 증진을 위하여 가능한 다음 순서에 따라 기입한다.

가. 재질 및 대체 재질

나. 열처리 및 용접

다. 보호피막처리

라. 공정관련 지시사항 및 요구조건

마. 환경적 요구조건

바. 성능 및 시험방법

사. 공차 및 특기사항

아. 제안된 공급원

자. 탑재된 소프트웨어

관련규격(국방규격, MIL-SPEC 등) 번호를 기입할 경우에는 특별한 사유가 없는 한 개정번호가 아닌 원 규격번호를 인용 기입한다. 도면은 국방표준, KS, 정부규격, 국제표준, 외국 국가표준 등의 적용규격을 참고로 하여 작성하고 지식재산권(특허, 실용신안 등)을 가지고 있는 제조자의 장비 및 물자는 원칙적으로 규격에 적용할 수 없으나, 현실적으로 불가피한 경우로서 특정 상품 뒤에 ‘또는 동등이상의 것’이란 문구를 기재하고 품질과 성능의 요구조건을 기재하여 경쟁계약이 가능하도록 한다.

2.4 용어

모든 용어는 한글 표기를 원칙으로 하며, 다음 순위에 따른다.

가. KS 제정용어

나. 관련 학회에서 공인하는 용어

다. 기타 특수한 가공방법, 공정 재료명칭 등에 관한 용어는 바른 이해를 위해서는 원어를 괄호 안에 병기할 수 있다.

2.5 제도

도면의 작성에 필요한 제도관련 사항은 KS A 0005 및  KS A ISO 128-21을 적용한다.

2.5.1 치수 기입 방법

가. 치수는 가로쓰기를 원칙으로 하고 가로쓰기가 현저히 불합리할 경우 치수선의 방향으로 기입할 수 있다.

나. 소수 이하 공차의 자릿수는 치수의 자릿수와 같아야 한다.

예) 25.4±0.12(×) 25.40±0.12(ㅇ)

2.6 관련 목록

도면의 작성과 관련되는 목록에는 아래와 같은 목록들이 있다.

가. 부품 목록(Parts List)

목록이 적용되는 제품에 사용되는 모든 부품과 원자재(공정에 소요되는 자재는 제외, 부자재 등)를 도표화한 것으로 실제 기술도면의 부품으로써 해당 도면에 표시되는 경우가 많다. 그러나 도면으로부터 독립적으로 유지되고 관련 도면과 별도로 분리된 문서로서 별도의 부품목록으로 유지할 수도 있다.

나. 자료 목록(Data List)

자료 목록이 적용되는 품목에 관계되는 모든 기술도면, 관련 목록, 규격서, 표준 및 부수 자료목록을 도표화한 것이다.

다. 색인 목록(Index List)

목록이 적용되는 자료목록 및 제품에 관계되는 하위의 색인목록을 도표화한 것이다.

라. 배선 목록(Wire List)

식별 및 끝남을 표시하는 조립체 내의 모든 배선에 대하여 도표화한 목록이다.

마. 적용 목록(Application List)

설치할 상위 조립체와 부품들에 대하여 도표화한 것으로 일반적으로 목록이 사용되어질 곳에서 참조된다.

3. 관리

3.1 도면 관리등록

도면은 손상 없이 영구 보존될 수 있도록 관리되어야 하며, 전산파일은  국방표준종합정보시스템에 등재하여 관리한다.

3.2 도면 전산화

도면은 가능한 전산 S/W인 CAD(Computer Aided Design)를 사용하여 작성하고 국방 CALS 표준 및 국제표준에 적합할 수 있는 도면 데이터의 표준을 사용함으로써, 국방망 및 인터넷을 통한 관련기관 및 군수품 제조업체간에 원활한 정보공유가 이루어질 수 있어야 한다.

또한, 다양한 CAD로 작성된 도면을 호환성 있게 교환하고 공유하기 위해서는 공통적이고 광범위하게 사용되고 있는 표준에 따라 작성하는 것이 필요하다.

현재 적용하고자 하는 도면 표준에 대한 내용을 간략히 요약하면 다음과 같으며, CALS 표준에 대한 세부사항은 KS X 6711(CALS 표준화 지침)에 따라야 한다.

가. CAD로 작성된 도면

1) CAD(확장자 dwg) 원본 제출

※ CATIA, Pro-E, Creo, UG-NX 등 3D CAD 계열의 2D 도면 제출 불가

2) 도면단위로 파일작성. 단 여러장 도면의 경우 한 면(Sheet)에 한 장씩 작성 [(한면에 여러 장 작성 금지)]

3) CAD에 사용하는 글꼴은 OS에서 제공하는 글꼴 중 굴림, 맑은고딕, 나눔고딕, 돋움 또는 한국건설기술연구원에 제공하는 KOSDIC 글꼴 만을 사용 (자체 생성 글꼴, 유료글꼴 사용 금지)

나. Raster Graphics/트레이싱지로 작성된 도면

1) 1순위 : TIFF (압축 알고리즘 : CCITT G4 표준)

(원래의 이미지와 1:1 유지)

※ 용지 크기별 해상도 (400dpi)

용지크기	해상도 크기
A0	13,240 * 18,720
A1	9,360 * 13,240
A2	6,600 * 9,360
A3	4,680 * 6,600
A4	3,300 * 4,680

2) 2순위 : PLT 포맷

신규 도면 작성은 CAD 시스템으로 하여야 하고 상기 Vector Graphics의 우선순위에 따라 전산 표준을 적용하여야 한다. 트레이싱지, 종이 및 AP카드 등의 형태로 작성된 기존 도면은 가급적 기술변경 시 CAD형태로 전환하여야 한다.

3.3 도면의 수정 및 폐지

도면은 산업의 발전, 군 군사요구도의 변경, 사용자의 개선 요구 등의 변경 사유가 발생하였을 경우 관련 도면을 수정 및 폐지한다. 도면 수정 및 폐지 절차는 방위사업관리규정 및 해당 기관의 형상관리업무절차에 따른다. 각 도면들은 최신의 수정 상태를 식별할 수 있어야 하며, 자료 소유권의 변경을 포함하는 모든 도면과 관련된 변경은 유효한 도면의 수정란에 기록하여야 한다. 또한 도면수정 이력은 “도면정보 전산관리 서식 및 도면 변경내역”을 작성하여 국방표준종합정보시스템에 등록하여야 하며, 도면수정 이력도 검색할 수 있어야 한다.

3.4 도면 보관

각 국방규격 작성관리기관은 관리 대상 도면에 대하여 통합 관리하도록 한다. 일반적인 관리 절차는 다음 순서에 따르되 가능한 전산매체로 관리되도록 한다.

가. 각 국방규격 작성관리기관은 기술자료 현황을 유지하여야 한다.

나. 모든 기술 자료는 전산화하여 보관함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 요약된 목록을 전산화하여 보관할 수 있다.

다. 기술자료의 멸실, 손상 및 파손을 방지하여 영구 보존 관리되어야 하고 그 관리를 위하여 마이크로필름화 또는 전산매체에 수록하는 등의 대책이 있어야 한다.

라. 장기 보존을 위하여 화재 방지시설이 구비된 장소에 적정 온도 및 습도가 유지되도록 하여야 한다.

4. 도면정보 전산관리서식의 작성

도면번호	변경구분	도면명	시트번호
필수	필수	조건부필수	필수
A	B	C	D
원도	작성관리기관	개정차수	작성기관
조건부필수	필수	조건부필수	필수
E	F	G	H
작성부서	작성부서 설계자성명	작성부서 제도자성명	작성부서 검도자성명
필수	필수	필수	필수
I	J	K	L
승인부서	승인부서 승인자성명	승인부서 검도자성명 1	승인부서 검도자성명 2
필수	필수	필수	조건부필수
M	N	O	P
도면크기	2D도면파일	3D도면파일	적용장비명
조건부필수	필수	조건부필수	필수
Q	R	S	T
공개등급	비공개사유
필수	조건부필수
U	V

A항 : 도면번호를 기입한다.

(예) A87654321, Q12345678

B항 : 제정일 경우 추가, 개정일 경우 수정을 기입한다.

C항 : 제정 또는 도면명을 수정 할 경우 도면명을 기입한다. (예) 케이블조립체

D항 : 시트번호를 기입한다. (예) 총 10장 중 1번째 시트일 경우, 001010

E항 : 원도의 도면번호와 도명을 기입한다. (예) LKJ-2054, 너트

F항 : 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(국방부, 육군, 해군, 공군, 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 알파벳(대문자)을 입력한다.

(예) 0, A, B, C, … , Z, AA, AB

H항 : 작성기관(기관 또는 업체)명을 기입한다.

(예) OO중공업, XX정밀

I항 : 작성기관의 부서명을 기입한다.

(예) OO형상관리팀, XX설계팀

J항 : 작성부서 설계자 성명을 기입한다.

K항 : 작성부서 제도자 성명을 기입한다.

L항 : 작성부서 검도자 성명을 기입한다.

M항 : 국방규격 작성관리기관의 부서명 또는 팀명을 기입한다.

(예) ooo사업팀, XX과

N항 : 승인부서 승인자 성명을 기입한다.

O, P항 : 승인부서 검토자 성명을 기입한다.

Q항 : 제정 또는 도면크기를 수정할 경우 도면크기를 기입한다. (예) A3, A2

R항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\도면\12342323-001-005-R0.dwg

S항 : 3D모델이(CATIA, UG-NX, Creo 등 ) 존재하는 경우, 경로를 포함한 첨부파일명을        기입한다.

(예) C:\3D모델\3D-12345678-RA.CATproduct

3D모델 다수의 파일로 구성된 경우 최상위 조립체의 이름을 품목번호로 기입하고 하나의 파일(zip)로 압축하여 제출한다.

(예) C:\3D모델\3D-12345678.ZIP

※ 3D 모델은 아래 형식만 업로드 가능

- CATIA V4, V5: CATproduct,

CATpart, 3DXML

- CATIA V6: 3DXML

- NX: 7.5, 8, 8.5

- Pro/ENGINEER: Wildfire 4.0, 5.0, Creo Parametric 1.0, 2.0

- I-deas: 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3

- SolidWorks: 2012, 2013

- Autodesk Inventor: 2012, 2013

- STEP, JT

T항 : 적용장비명을 입력한다.

U항 : 공개등급을 입력한다.

V항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

<도면 변경내역>

업체부품번호	자료구분	자료번호	시트번호
공란	필수	필수	조건부필수
A	B	C	D
항목명 좌표명	∼을	∼으로	사유
필수	필수	필수	필수
E	F	G	H
형상통제변경사유
필수
I

A항 : 공란을 유지한다

B항 : “도면”을 기입한다. (예) 도면

C항 : 도면번호를 기입한다.

(예) A12345678, Q12345678

D항 : 도면의 총매수와 시트번호를 기입한다.

(예) 총 10장 중 1번째 시트일 경우, 001010

E항 : 기술자료의 조항 또는 좌표(도면)를 기입한다.

(예) 도면전체(수정사항이 많아 도면을 재작성하는 경우), 4.1. 재질, 5.2.1.2, C5

F항 : 변경전의 내용을 기입한다. (예) 알루미늄으로 제작한다.

다만, 수정사항이 많이 발생하여 도면을 재작성하는 경우에는 “전면수정”이라고         기입한다.

G항 : 변경후의 내용을 기입한다. (예) 스텐인레스로 제작한다.

다만, 수정사항이 많이 발생하여 도면을 재작성하는 경우에는 “전면수정”이라고         기입한다.

H항 : 사유를 기입한다. (예) 부식방지, 구조강화

I항 :『표준화 업무지침』별지 12호 서식의 형상통제 제안서 전산입력 코드를 기입한다.

(예) C1, A4, S1, R8

5. MBD(Model Based Definition) 및 3D 도면 작성법

5.1 정의

5.1.1 MBD(Model Based Definition)

CAD 3D 모델에 치수, 공차, 텍스트, 심볼 등을 직접 표기하여 제품 형상정의에 적용하는 모델 형식으로 ASME Y14.41에 의거 작성

5.1.2 3D 도면

MBD의 포맷을 변환하여 전용 CAD 소프트웨어를 사용하지 않고 조회가 가능한 도면 형식

5.2 도면 작성법

1, 2, 3, 4항의 요건을 준수하여 도면 작성 단, 1.7항 및 2항의 도면 크기 및         양식 요구조건은 적용하지 않으며, 양식에서 요구하는 내용은 도면에 포함되어야       한다.

제4장 부품/BOM목록 및 품질보증요구서(QAR) 작성법

1. 부품/BOM목록 작성법

가. 품목을 구성하는 전 부품, 조립품 및 관련 문서들에 대한 도면번호와 명칭, 부품번호, 구성수량 , 부품수준(level) 및 수정여부 등의 정보들을 기입한다. 도면을 작성한 품목은 물론이고 MS, KS 등의 표준을 적용규격으로 하는 부품에 대해서도 작성하여 자료를 보관, 관리 및 검색에 활용할 수 있다.

나. 부품/BOM목록의 부품 순서는 조립되거나 분해되는 순으로 하여야 하고 하위 부품은 상위부품의 아래의 순서에 있게 함으로써 품목의 구성 체계를 추적할 수 있도록 하여야 한다. 부품마스터 작성법은 다음과 같다.

부품관리번호	품목식별번호	지정품명부호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
A	B	C
군급분류	비지정품명(한글)	비지정품명(영문)
조건부필수	조건부필수	조건부필수
D	E	F
도면번호	도면부품번호	원생산자 생산자부호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
G	H	I
원생산자 부품번호	원생산자 품명	원생산자 사업자번호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
J	K	L
원생산자 사업자명	기본단위	중량
조건부필수	필수	선택
M	N	O
중량단위	부피	부피단위
선택	선택	선택
P	Q	R
사양	검사장비 수량	업체생산자부호
선택	선택	필수
S	T	U
업체부품번호	업체한글품명	업체영문품명
필수	필수	선택
V	W	X
규격종류	규격번호	규격부품번호
조건부필수	조건부필수	조건부필수
Y	Z	AA
상용부품 여부	개정상태
선택	필수
AB	AC

A항 : 부품관리번호가 존재하면 부품관리번호를 기입하고, 부품관리번호가 존재하지 않을 경우 업체부품번호(V항)과 동일한 내용을 기입한다.

(예) 1430A12345678, 6520A87654321, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 해당부품의 품목식별번호(NIIN)가 존재하는 경우 품목식별번호(NIIN) 9자리를           기입한다.

(예) 371234567, 001234567

C항 : 부품관리번호와 재고번호(NSN)가 부여되지 않는 경우 또는 변경하는 경우, 지정품명부호를 기입한다.

(예) 12345, 32145, 77777

D항 : 부품관리번호와 재고번호(NSN)가 부여되지 않는 경우 또는 변경하는 경우, 군급분류부호를 기입한다.

(예) 1340, 1650, 9999

E항 : F항에 비지정품명부호 “77777”를 기입하는 경우, 비지정품명(한글)을 기입한다.

(예) 나사,기계용

F항 : F항에 비지정품명부호 “77777”를 기입하는 경우, 비지정품명(영문)을 기입한다.

(예) SCREW,MACHINE

G항 : 해당품목의 국방도면이 존재하는 경우 국방도면번호를 기입한다.

(예) A12345678, Q87654321

H항 : 일도 다품인 경우 국방도면부품번호를 기입한다.

(예) A12345678, Q87654321

일도 일품인 경우 G항과 동일한 내용을 기입한다.

I항 : 원생산자의 생산자부호가 존재하는 경우 생산자부호(NCAGE)를 기입한다.

(예) 1234F, 01567

J항 : 해당품목의 원생산자부품번호가 존재하는 경우 원생산자부품번호를 기입한다.

(예) CACW1002-2, 9898765590

K항 : J항이 입력된 경우, 원생산자 품명을 기입한다.

(예) 바퀴고정용 나사

L항 : 원생산자의 사업자번호가 존재하는 경우 사업자번호를 기입한다.

M항 : J항이 입력된 경우, 원생산자명을 기입한다.

(예) OO정밀공업, XX ELECTRIC

N항 : 품목의 단위를 입력한다.

(예) EA(개), BX(박스), FT(피트), KT(KIT), GT(나무상자), DU(말), IN(inch), PI(필), PC(Piece), SE(Sales Unit), SH(Sheet), ROL(Role), CT(종이상자), CS(Case), LI(Liter), DR(드럼), GL(US갈론) 등

O항 : 중량을 기입한다. (예) 14, 5, 109

P항 : 중량의 단위를 기입한다.

(예) G(Gram), KG(Kilogram), KT(Kilotonne), LB(US Pound), MG(Milligram),

OZ(Ounce), TON(Tonnes) 등

Q항 : 부피를 기입한다. (예) 10, 6, 209

R항 : 부피의 단위를 기입한다.

(예) inch3, cm3, ft3, L(Liter), m3, mL, mm3 등

S항 : 사양을 기입한다. (예) 10, 6, 209

T항 : 검사장비의 수량을 기입한다. (예) 1, 6, 20

U항 : 작성기관의 생산자부호를 기입한다.

(예) 1234F, 4999F

V항: 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출 자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

W항 : 작성기관이 관리하는 부품의 한글품명을 기입한다. (예) 운전석용 의자

X항 : 작성기관이 관리하는 부품의 영문품명을 기입한다. (예) 날개용 둥근머리리벳

Y항 : Z항이 입력되는 경우 규격의 종류를 기입한다. (예) KS, 외국 등

Z항 : 해당품목의 규격이 존재하는 경우(국방규격 제외) KS, MIL, MS 등의 규격번호를 기입한다.

(예) KS A 1002, MIL-A-21180, MS1049238, FED-STD-1001,

JAN-A-489, PPP-B-566, SAE AIR 1228, NAS 1081, AN 1234

AA항 : Z항이 입력된 경우 해당품목에 부여된 유일한 번호를 기입한다.(KS의 경우            KS 규격서에서 지정한 호칭을 동일하게 기입)

(예) KS B 1002 호칭지름6각볼트 A M12X80-8.8 MFZn2-C,

MIL-A-21180-6-2, MS1049238-3-10

AB항 : 상용부품인 경우 Y, 아니면 N을 선택한다.

AC항 : 부품관리번호가 존재하지 않을 경우 추가, 기존 부품관리번호의 정보를 변경할 경우 수정을 기입한다.

※ G, H, J, AA항 중 1개 이상의 항목에 값을 반드시 기입해야 한다.

※ 부품단위로 위 서식을 작성한다.

일도 다품, 동일규격번호의 다른 품목의 경우, 모든 부품의 서식을 각각 작성한다.

(예) 도면 1장 10개의 부품인 경우, 10개의 서식(10줄) 작성

< BOM 기본정보 >

부품관리번호	상위 부품관리번호	단위
필수	필수	필수
A	B	C
수량	개정상태	대체부품관리번호
필수	필수	조건부필수
D	E	F
~을	~으로
필수	필수
G	H

A항 : 부품관리번호가 존재하면 부품관리번호를 기입한다. 부품관리번호가 존재하지         않으면 업체부품번호를 기입한다.

※ 업체부품번호는 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호이다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) 1560A12345678, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 부품관리번호가 존재하면 부품관리번호를 기입한다. 부품관리번호가 존재하지 않으면 업체부품번호를 기입한다.

※ 업체부품번호는 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호이다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) 1560A12345678, Q87654321-2, SSP1234-1

C항 : 품목의 단위를 입력한다.

(예) EA(개), BX(박스), FT(피트), KT(KIT), GT(나무상자), DU(말), IN(inch),

PI(필), PC(Piece), SE(Sales Unit),

SH(Sheet), ROL(Role), CT(종이상자),

CS(Case), LI(Liter), DR(드럼), GL(US갈론) 등

D항 : 품목의 수량을 기입한다. (예) 14, 5, 109

E항 : 개정일 경우 추가, 수정, 삭제, 대체 중 하나를 선택하여 기입한다.

- 추가 : 새로운 BOM을 구성하는 경우

- 수정 : 기존 BOM의 정보를 변경하는 경우

- 삭제 : 기존 BOM의 부품을 제거하는 경우

- 대체 : 기존 BOM의 부품을 삭제하고, 삭제된 위치에 추가하는 경우(대체되어 추가되는 부품의 단위와 수량은 C항과 D항에 기입)

F항 : E항이 “대체”일 경우 부품관리번호를 기입한다. (부품관리번호가 존재하지 않는 경우 업체부품번호를 기입)

(예) 1560A12345678, Q87654321-2, SSP1234-1

G항 : 개정 전 내용을 입력한다.

H항 : 개정 후 내용과 사유를 입력한다.

<BOM 변경내역> 삭제

<부품 공개>

부품관리번호	공개여부
필수	필수
A	B
공개사유
조건부필수
C

A항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 업체부품관리번호를 기입한다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호, 또는 재고번호 존재 시 재고      번호를 기입한다.

B항 : 공개등급을 입력한다.

C항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

2. 품질보증요구서(QAR) 작성법

품질보증요구서(Quality Assurance Requirement)는 부품, 조립체의 형상 및 기능, 안전과 관련되는 특성 등에 대한 품질보증을 위하여 확인하여야 할 위치, 확인 항목, 합격품질수준(AQL) 등을 명시한다. 아울러 규격서가 제정되는 품목은 규격서에서 요구하는 품질보증항목 이외에 추가로 요구하는 항목은 최소화되어야 한다.

2.1 품질보증요구서의 작성 방법

품질보증요구서(QAR) 명 칭 : A 적용장비 : B				QAR 번호	C
				매 수	D 매중 매
				원 도	E
				국방규격 작성관리기관명 F
1. 적용문서 2. 일반검사 G 3. 확인규정 4. 시험방법 및 절차
작성부서	H	작성자	I			승인자	J

그림 7. 품질보증요구서 서식

A항 : 해당 도면의 명칭을 기입한다.

B항 : 해당 도면의 완성장비의 명칭(모델번호 포함)을 기입한다.

C항 : 해당 도면번호를 기입한다.

D항 : 여러 장의 QAR가 있을 때 기입한다.

E항 : 원도 번호를 기입한다.

F항 : 규격서 작성관리기관명을 기입한다.

G항 : 도면상에 설정된 필요조건과 일치하는지의 여부를 판단하는데 필요한 검사 사항을 정하는 내용을 기입한다.

H항 : 작성부서(기관의 부서 혹은 업체명)를 기입한다.

I항 : 승인부서 작성자 또는 번역자의 이름을 서명 또는 입력한다.

J항 : 승인부서 승인자의 이름을 서명 또는 입력한다.

K항 : 삭제

L항 : 삭제

M항 : 삭제

N항 : 삭제

2.2 품질보증요구서(QAR)의 작성 형식

가. 적용문서

품목의 품질보증에 필요한 참고도면, 재료규격, 제조 및 시험방법 등에 대한 규격 및 참고문서를 나열한다.

나. 일반검사규정

해당 품목에 대한 품질보증을 위하여 최소한의 성능 특성 및 호환성에 대한 결점을 치명결점(Critical Defect), 중결점(Major Defect), 경결점(Minor Defect)으로 분류하고 이에 따른 검사수준과 AQL(합격 품질수준) 및 검사방법을 제시한다.

다. 확인규정

품목을 제작함에 있어서 일치해야 할 시험 제원을 밝힌다. 계약업체는 적용문서에서 규정한 요구사항을 만족하는 품목을 제공하여야 하며, 필요에 따라 이를 입증하기 위한 시험 성적서(확인서)를 제출하여야 한다.

라. 시험방법 및 절차

필요한 경우 시료의 채취방법과 열처리 공정을 규정하며 특수한 시험 절차를 요구한다.

마. 기타

대체로 QAR는 위의 형식에 의하여 제정되나 필요한 경우 특수검사 방법 및 필요조건을 첨가한다.

2.3 서식 및 형식

가. 품질보증요구서는 전자문서로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 품질보증요구서가 여러 장으로 작성된 경우에는 첫 장은 그림 7 서식으로 작성하고,   연속되는 장은 그림 8 서식으로 작성한다.

다. 품질보증요구서 양식은 A4 용지 기준 좌여백 10mm, 우여백 10mm, 상여백 5mm,   머리말 20mm, 하여백 5mm, 꼬리말 20mm 크기로 작성함을 원칙으로 한다..

라. 품질보증요구서 개정시 개정내용만을 표기하는 것이 아니라 개정내용을 반영한   그림 7~8 서식에 따라 완본으로 작성한다.

국방규격 작성관리기관명	QAR번호		매수	매중 매

그림 8. 품질보증요구서 서식(을지)

2.4  전산서식의 작성

업체부품번호	부품관리번호	변경구분	QAR번호
필수	조건부필수	필수	필수
A	B	C	D
명칭	원도명	적용장비명	개정차수
필수	조건부필수	조건부필수	조건부필수
E	F	G	H
제정기관명	QAR파일	공개등급	비공개사유
조건부필수	필수	조건부필수	조건부필수
I	J	K	L

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

(업체부품번호와 부품관리번호 중 하나는 반드시 입력해야 한다.)

※ 부품관리번호는 번호체계를 표준화하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 방위     사업청에서 BOM을 구성하는 모든 부품에 부여하는 번호

C항 : 새로운 QAR을 추가하는 경우 추가, 기존 QAR의 정보를 변경하는 경우 수정을 기입한다.

D항 : QAR번호(도면번호)를 기입한다.

(예) A80001001, Q87654321

E항 : 제정일 경우 QAR의 명칭을 기입한다.

(예) 나사,기계용

F항 : 원도가 존재할 경우 원도번호를 입력한다.

(예) CACW1002-2

G항 : 제정 또는 적용장비가 변경되는 경우, 최종장비의 명칭(모델번호)를 기입한다.

(예) 한국형전투차량(KMP-200K), 다목적헬기(KUH)

H항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 알파벳(대문자)을 입력한다.

(예) 0, A, B, C, … , Z, AA, AB

I항 : 제정일 경우, 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.(국방부, 육군, 해군, 공군, 방위

사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원)

J항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\QAR\QAR-12345678-RA.hwp

K항 : 공개등급을 입력한다.

L항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

<품질보증요구서 변경내역>

업체부품번호	부품관리번호	자료구분
필수	조건부필수	필수
A	B	C
자료번호	시트번호	항목명 좌표명
필수	조건부필수	필수
D	E	F
∼을	∼으로	사유
필수	필수	필수
G	H	I
형상통제변경사유
필수
J

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

1. 신규부품 : 입력하지 않는다

(업체부품번호란에 업체부품번호를 입력)

2. 기존부품 : 방위사업청에서 부여한 부품관리번호를 기입한다.

(업체부품번호와 부품관리번호 중 하나는 반드시 입력해야 한다.)

※ 부품관리번호는 번호체계를 표준화하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 방위     사업청에서 BOM을 구성하는 모든 부품에 부여하는 번호

C항 : “품질보증요구서”를 기입한다.

(예) 품질보증요구서

D항 : 품질보증요구서 번호를 기입한다.

(예) A87654321. Q32165487

E항 : 기입하지 않는다. (도면만 해당)

F항 : 기술자료의 조항 또는 좌표(도면)를 기입한다.

(예) 4.1. 재질, 5.2.1.2, C5

G항 : 변경전의 내용을 기입한다. (예) 알루미늄으로 제작한다.

H항 : 변경후의 내용을 기입한다. (예) 스텐인레스로 제작한다.

I항 : 사유를 기입한다. (예) 부식방지, 구조강화

J항 :『표준화 업무지침』별지 12호 서식의 형상통제 제안서 전산입력 코드를 기입   한다.

(예) C1, A4, S1, R8

제5장 소프트웨어 기술자료 작성법

1. 소프트웨어 기술자료 작성 원칙

가. 소프트웨어 기술자료는 형상품목(CSCI) 단위로 작성함을 원칙으로 한다.

나. 소프트웨어 기술자료는 관련 규격(국방규격서, 도면, 부품/BOM목록, QAR)과  연계 관리한다.

다. 소프트웨어는 소프트웨어 산출물 명세서에 표기된 실행 파일이 탑재되는   최상위 부품의 도면과 연계하여야 하며, 컴퓨터에 설치되는 소프트웨어는 설치매체   (디스크 등)를 도면으로 제정하여 관리한다.

라. 본 지침에서 미 언급된 소프트웨어 기술자료의 상세작성법은 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침」 및 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무 지침서」에 따른다.

2. 소프트웨어 기술자료 번호 구성

소프트웨어 기술자료는 도면번호와 기술자료의 영문약어로 구성한다.

도면번호   + 영문약어

｜           ┖ 소프트웨어 기술자료 영문약어

소프트웨어 형상품목(CSCI)의 도면번호

3. 소프트웨어 기술자료 및 영문약어

소프트웨어 기술자료 국방규격화 대상은 「방위사업관리규정」 및 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리지침」을 따르며 영문약어는 아래와 같다.

약 어	소프트웨어 기술자료 종류
SDP	소프트웨어개발계획서 (Software Development Plan)
SRS	소프트웨어요구사항명세서 (Software Requirement Specification)
SDD	소프트웨어설계기술서 (Software Design Description)
IDD	인터페이스설계기술서 (Interface Design Description)
DBDD	데이터베이스설계기술서 (Database Design Description)
STP	소프트웨어시험계획서 (Software Test Plan)
STD	소프트웨어시험절차서 (Software Test Description)
STR	소프트웨어시험결과보고서 (Software Test Report)
FIG	펌웨어 설치절차서 (Firmware Installation Guide)
SVD	소프트웨어버전기술서 (Software Version Description)
SIP	소프트웨어설치계획서 (Software Install Plan)
SPS	소프트웨어산출물명세서 (Software Product Specification)
SCS	소프트웨어목록명세서 (Software Catalog Specification)

4. 기술자료 표기법

소프트웨어 기술자료의 표기는 도면번호에 기술자료 영문약어 3자리로 표기한다.

보기  Q65101000SRS

5. 소프트웨어 기술자료와 타 국방규격간 연계 방법

5.1 국방규격서 연계 방법

소프트웨어를 내장한 장비의 국방규격서는 "2항의 적용문서" "도면" 다음에 "소프트웨어 기술자료"를, 3항 필요조건에 관련사항을 표기한다.

보기  2. 적용문서

소프트웨어 기술자료

40002400SRS  소프트웨어 요구사항 명세서

40002400SDD  소프트웨어 설계기술서

40002400SPS  소프트웨어 산출물명세서

3. 필요조건

"...에 탑재되는 소프트웨어는 2항에 따른다."

5.2 도면 연계 방법

5.2.1 도면 주기란 표기방법

탑재된 소프트웨어를 도면 주기란에 표기하고, 이를 소프트웨어 기술자료와 연계한다.

보기  도면 주기란 표기방법 :

주기 x. 탑재된 소프트웨어

품번	파일명	SW 부품번호	관련문서
A	B	C	D

A항 : 파일이 탑재되는 부품의 부품목록란의 품번 기록

B항 : 소프트웨어의 파일명(소프트웨어 산출물 명세서상의 파일명) 기록

보기  control.bin, bitetest.hex

C항 : 소프트웨어의 부품번호 기록(소프트웨어 산출물 명세서상의 소프트웨어 부품번호)

보기  40002488E1, 40002488E2

D항 : 소프트웨어 산출물 명세서의 번호 및 관련 항목번호 등 특기사항 기록

5.2.2 “소프트웨어 산출물 명세서(SPS)” 표기방법

가. 실행파일과 소스파일과의 연계성, 요구사항과의 추적성은「무기체계 소프트웨어 개발  및 관리 지침」에 따라 표기한다.

나. 도면과 소프트웨어 기술 자료간의 연계방법은 "소프트웨어 산출물 명세서" 3항에 다음과 같이 디바이스 목록으로 표기한다.

식별자	용 도	도면번호
A	B	C

A항 : HDEV : 컴퓨터 탑재형, FDEV : 마이크로프로세서 탑재형

LDEV : 하드웨어 로직 디바이스탑재형

보기  HDEV-001

B항 : 삭제

C항 : 해당 디바이스의 용도 기록

보기  AAA장비 제어기 소프트웨어 탑재

D항 : 해당 디바이스의 도면번호 기록

E항 : 삭제

다. 3.1항에 디바이스별로 다음과 같이 실행파일 목록을 표기한다. 실행파일 목록 기술시       실행파일이 위치한 폴더별로 구분하여 표기한다.

구 분	순번	파일명	버전	크기	첵섬	생성일	SW 부품번호	기능설명
A	B	C	D	E	F	G	H	I

A항 : 파일 구분

보기  실행파일, DLL파일, 환경파일

B항 : 일련번호

C항 : 소프트웨어의 파일명 기록

보기  control.bin, bitetest.hex

D항 : 파일의 버전 기록

보기  국방규격 제정시 1.0, 국방규격 개정시 2.0, 3.0...으로 증가

E항 : 파일의 크기 기록

보기  123,456(Byte 단위)

F항 : 파일의 첵섬 값 기록

G항 : 파일의 최종 생성일 기록

보기  2010.01.10 (YYYY.MM.DD 형태)

H항 : 도면상에 표기되는 소프트웨어의 부품번호 기록

보기  40002488E01, 40002488E02

I항 : 소프트웨어의 기능 설명

5.3 <삭제>

5.4 품질보증요구서 연계 방법

소프트웨어를 내장한 장비의 품질보증요구서는 "2항의 적용문서" "도면" 다음에 "소프트웨어 기술자료"를, 3항 필요조건에 관련사항을 표기한다.

보기  2. 적용문서

소프트웨어 기술자료

40002400SRS

소프트웨어 요구사항 명세서

40002400SDD

소프트웨어 설계기술서

40002400SPS

소프트웨어 산출물명세서

3. 필요조건

"...에 탑재되는 소프트웨어는 2항에 따른다."

6. 소프트웨어 부품번호 부여방법

가. 모든 실행파일에 대해서는 소프트웨어 부품번호를 부여․관리한다.

나. 삭제

다. 삭제

라. 소프트웨어 부품번호의 표기방법은 도면번호, 파일종류, 일련번호 순으로 표기한다.

보기

도면번호   파일종류  일련번호

Q40002488     X        X

｜         ｜        ┖ ③ 일련번호

① 도면번호   ② 파일 종류

① 도면번호 : 파일이 탑재된 도면번호

② 파일 종류 :

- E : 실행가능파일

- S : 삭제

- H : 삭제

- L : 라이브러리 파일, 오브젝트 파일 등

- C : 기타 파일

③ 소프트웨어별 일련번호(3자리)

7. 소프트웨어 산출물 명세서 작성 서식 및 형식

가. 소프트웨어 기술문서는 전자문서로 작성하는 것을 원칙으로 하며, XML(eXtensible      Markup Language)로 변환이 가능한 문서편집기(예 : □글, MS word 등)를 사용하여      작성한다. 단, 소프트웨어 시험결과 등은 자동화 도구를 이용한 산출물을 포함할      수 있다.

나. 삭제

다. 소프트웨어 기술문서 작성 서식은 부록 B.4 규격서 작성서식을 준수하여야 하며,   세부적인 작성 방법은 「무기체계 소프트웨어  개발 및 관리 실무지침서」를 따른다.

라. 소프트웨어 개정 시 개정내용을 반영한 완본 기술자료 작성을 원칙으로 한다.

8. 소프트웨어 기술자료 기본정보 전산서식의 작성방법

8.1 기술자료 기본정보 작성 서식

업체부품번호	변경구분	자료번호	자료구분
필수	필수	필수	필수
A	B	C	D
자료명	제정기관명	개정차수	첨부파일명
조건부필수	조건부필수	조건부필수	필수
E	F	G	H
수정전 소프트웨어 탑재부품번호	첨부파일명	소프트웨어 탑재부품번호	적용장비명
조건부필수	필수	조건부필수	필수
I	H	J	K
공개등급	비공개사유
필수	조건부필수
L	M

A항 : 작성기관이 관리하는 CSCI 최상위 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 새로운 소프트웨어 기술자료를 추가하는 경우 추가, 기존 소프트웨어 기술자료의 정보를 변경하는 경우 수정을 기입한다.

C항 : 소프트웨어 기술자료의 자료번호(CSCI 최상위 부품의 도면번호)를 기입한다.

(예) A80001001, Q87654321

D항 : 제정인 경우 소프트웨어 기술자료의 구분을 기입한다.

(예) 소프트웨어 요구사항 명세서, 소프트웨어 설계 기술서 등

E항 : 제정 또는 자료명이 수정되는 경우 CSCI 최상위 부품의 도면명을 기입한다.

F항 : 제정일 경우 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.(국방부, 육군, 해군, 공군, 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원)

G항 : 제정일 경우 숫자 “0”을, 개정일 경우 숫자를 정수로 입력한다.

(예) 0, 1, 2, 3, ...

H항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\SW\SW-12345678-SPS-R1.HWP

I항 : B항이 수정이고 C항이 실행파일인 경우 해당 소프트웨어가 탑재되는 하드웨어의 업체부품번호를 기입한다.

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

J항 : C항이 실행파일인 경우 해당 소프트웨어가 탑재되는 하드웨어의 업체             부품번호를 기입한다.

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

K항 : 적용장비명을 입력한다.

L항 : 공개등급을 입력한다.

M항 : 공개등급이 비공개일 경우 사유를 입력한다.

8.2 CSCI 구조 작성

업체부품번호	CSCI번호	CSCI구조명	CSCI구분	상위CSCI번호
필수	필수	필수	필수	필수
A	B	C	D	E

A항 : 작성기관이 관리하는 CSCI 최상위 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 업체부품번호에 일련번호(5자리, 작성기관이 임의부여)를 추가하여 기입한다.

(예) 1234567800001, 1234567800002

C항 : CSCI, CSC, CSU, 모듈명을 기입한다.

(예) 훈련모의 CSCI, 차량조종기능 CSC, 차량제어 CSU, 발사기능 모듈

D항 : 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(CI : CSCI, CS : CSC, CU : CSU, MD : 모듈)

E항 : 상위의 CSCI, CSC, CSU의 CSCI 번호(B항)를 기입한다.

(예) 1234567800001, 1234567800002

※ 추가, 수정 구분없이 전체 목록을 작성하여 첨부한다.

8.3 분류체계

업체부품번호	분류체계 구분	첨부파일명
필수	필수	조건부필수
A	B	C

A항 : 무기체계 최상위의 업체부품번호를 기입한다.

작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.

(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : T2(별지2), T3(별지3), T4(별지4), T5(별지5) 중 하나를 기입한다.

(예) T2, T3, T4, T5

※『무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침』의 별지 2 분류체계 식별자 초안,    별지 3 분류체계 식별자 목록, 별지 4 분류체계 내장형 소프트웨어 총괄    자료 목록, 별지 5 분류체계 속성자료 목록

C항 : 경로를 포함한 첨부파일명을 기입한다.

(예) C:\SW\SW12345678-T2-R2.xls

※ 추가, 수정 구분없이 전체 목록을 작성하여 첨부한다.

<소프트웨어 기술자료 변경내역>

업체부품번호	자료구분	자료번호	시트번호
필수	필수	필수	조건부필수
A	B	C	D
항목명 좌표명	∼을	∼으로	사유
필수	필수	필수	필수
E	F	G	H
형상통제변경사유
필수
I

A항 : 작성기관이 관리하는 부품의 유일한 번호를 기입한다.(제출자료의 업체부품번호 중복불가)

1. 작성기관이 도면부품번호로 부품의 유일성을 식별한다면 도면부품번호 기입

2. 작성기관이 자체번호로 부품의 유일성을 식별한다면 자체번호 기입

3. 작성기관이 원생산자부품번호로 유일성을 식별한다면 원생산자부품번호 기입

(예) A80001001, Q87654321-2, SSP1234-1

B항 : 다음 중 하나를 선택하여 기입한다.

(소프트웨어 기술문서, 소프트웨어 소스, 소프트웨어 CSCI)

C항 : 소프트웨어 기술자료의 자료번호(도면번호)를 기입한다.

(예) Q12345678

D항 : 기입하지 않는다. (도면만 해당)

E항 : 기술자료의 조항을 기입한다. (예) 4.1. 사용범위, 5.2.1.2

F항 : 변경전의 내용을 기입한다. (예) 코드 A, B, C를 사용한다.

G항 : 변경후의 내용을 기입한다. (예) 코드 A, B, C, D를 사용한다.

H항 : 사유를 기입한다. (예) 소프트웨어 오류수정

I항 :『표준화 업무지침』별지 12호 서식의 형상통제 제안서 전산입력 코드를 기입          한다.

(예) C1, A4, S1, R8

제6장 보칙

1. 재검토기한

「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

부  칙 <제2012-31호, 2012. 9. 5.>

(방위사업청 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른 지침 일괄개정 규정)

(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부  칙 <제94호, 2012. 10. 26.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부  칙 <제131호, 2013. 4. 29.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 청 예규 제131호의 개정에도 불구하고 ‘13.6.28.(국방규격의 효력발생일 기준)까지 종전 규정(청 예규 제94호)을 적용할 수 있다. 단, 시스템의 장애로 사용이 불가할 경우, 오프라인으로 작업할 수 있다.

부  칙 <제248호, 2014.  9.  3.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

부  칙 <제303호, 2016. 03. 14.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 청 예규 제303호의 개정에도 불구하고 제3장(도면 작성법)의 MBD 및 3D도면 작성법은 국방표준종합정보시스템 기능 개발이 완료될 때까지 종전 지침(청 예규 제248호)를 적용한다.

부록 목차

부록 A. 용어 정의	93

부록 B. 규격서 작성 서식	101

부록 C. 규격서 세부 작성법	113

부록 D. 성능형 규격 작성 가이드	132

부록 E. 국방규격 전산파일명 작성법	163

부록 F. 소프트웨어 기술문서 작성 서식	164

부록 G. 부품기본정보 및 BOM 생성 절차	167

부록 A

용 어 정 의

A.1 견본(Standard Samples)

의류의 색깔, 모피나 목재의 조직과 같이 시험 절차서나 설계 자료로는 요구하는 품질과 특성을 명확히 표현할 수 없어, 해당 품목의 품질과 특성을 입증하기 위하여 조달기관이나 사용자로부터 제공되는 대표적인 샘플을 말한다.

A.2 견본조달

정식규격 또는 약식규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가 없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여 모델번호, 주요 성능, 관련도면이 포함된 사양서를 이용하여 현품으로 구매하는 조달방식을 말한다.

A.3 군급분류

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 크게 분류하고, 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것으로 4자리로 구성되며, 앞의 두 자리 숫자는 군(群), 뒤의 두 자리는 급(級)이라 한다.

A.4 군사요구도

군사적 목적에 부합될 수 있도록 수요기관이 요구하는 군수품의 필요성, 운영개념, 작전운영성능 등 제반요건을 말하며, 통상 무기체계 이외의 장비에 대하여 사용한다.

A.5 군수품

가. 군에 소요되는 「물품관리법」상의 물품으로서 국방부 및 그 직할기관과 육·해·공군에서 관리하는 동산 중 현금, 유가증권을 제외한 모든 동산을 말한다.

나. 군부대를 장비하여 유지하며, 작전하는데 필요한 모든 품목, 식량, 의류, 장비, 무기, 탄약, 연료, 물자 그리고 모든 종류의 기계를 포함한다.

A.6. 규격(Standard Specification)

일반적으로 공업품의 물리적 및 화학적 특성, 제조방법, 시험방법을 과학적으로 규정한 표준을 말하며, 특히 제품구매 및 용역에 대한 규격을 지칭하며 정식규격과 약식규격으로 구분된다. 국방규격은 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술문서 등의 기술자료로 구성된다.

A.7 규격서(Specification)

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 문서를 말하며, 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사 방법 등이 포함되며, 국방규격서는 정식규격서와 약식규격서로 구분한다.

가. 정식규격서는 일정한 형식과 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하기 위하여 작성된 규격서이다.

나. 약식규격서는 용도와 조건에 따라 임시규격서, 포장규격서, 도면규격서로 구분한다.

1) 임시규격서는 기술자료가 미비할 때 제정하는 규격서로서 정식규격화하지 아니하고는 원칙적으로 동일품목 구매에 재사용하지 못하는 규격서이다.

2) 포장규격서는 완성장비 부품 등 포장사항이 규제되지 않는 품목의 수송, 취급의 편의성을 위하여 포장조건을 정한 규격서를 말한다.

3) 삭제

4) 도면규격서는 군용물자 부품 등 단순 기능품을 구매하는데 적용하기 위해 도면 위주로 작성한 규격서를 말한다.

A.8 기술협력생산

외국에서 개발되어 실용화되었거나 실용화를 위하여 시험평가결과 전투용 적합으로 판단되어 생산중인 무기체계를 외국의 원제작업체와 기술협력에 의하여 생산권한을 양도, 대여 또는 지원하에 국내에서 생산하는 것을 말한다.

A.9 개발시험평가 (Development Test and Evaluation : DT&E)

체계개발단계에서 제작된 시제품에 대하여 기술상의 성능 (신뢰도·유지성·적합성·호환성· 내환경성·안전성 등)을 측정하고 설계상의 중요한 문제점이 해결되었는가를 확인 평가하여 무기체계획득 과정에 있어서 기술적 개발 목표가 충족되었는지를 결정하기 위하여 수행되는 시험평가를 말한다.

A.10 데이터(Data)

관측치나 측정치, 조사자료 등과 같이 실험이나 관측, 조사의 결과를 그대로 표에 정리한 자료 또는 정보를 말한다.

A.11 도면

군수품의 형태, 치수, 내부구조, 기타 내용을 기하학적인 표현방법에 의하여 나타낸 그림으로 국방규격의 경우 일부 품질보증의 방법이 포함되며, 내용에 따라 조립도, 부분조립도, 부품도, 상세도, 공정도, 접속도, 배선도, 배관도, 계통도, 기초도, 배치도, 장치도, 외형도, 구조선도, 곡선면도 등이 있다.

A.12 등급(Grade)

이 용어는 일반적으로 품질의 차이를 의미하고 A등급 또는 B등급처럼 대문자로 표현한다.

A.13 로트(Lot)

합격 기준에 일치하는지를 결정하기 위해 샘플로 얻어지고 검사되는 제품의 집단이다.

A.14 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호부여, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

A.15 무기체계

유도무기․항공기․함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비․부품․시설․소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 말한다.

A.16 미터 단위계

미터 단위계는 국제도량측정국(International Bureau of Weights and Measures)의 국제단위계(Le System International d'Unites(SI))에 기초를 한 국제단위(International System of Units)에 의해 규정된 기본적인 측정 시스템이다. 이 단위들은 IEEE 268에 수록되어 있다.

A.17 민·군 겸용기술(Dual Use Technology : DUT)

현재 보유하고 있지 않은 기술을 민과 군이 공동으로 연구 개발하여 겸용할 수 있는 기술 및 민과 군이 각각 보유하고 있는 기술 중에서 상호 전환하여 활용할 수 있는 기술을 말한다.

A.18 부품번호(Part Number)

제품을 생산하는 생산자들이 생산품을 식별하고 공정통제, 자재청구 및 불출 목적상 부속품에 부여한 번호를 말한다.

A.19 상세형 규격서(Detail Specification)(설계형 규격서)

상세형 규격서란 구매에 적용될 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과 요구 성능의 달성방법을 구체적으로 기술한 규격을 말한다.

A.20 샘플링 (Sampling)

모집단으로부터 샘플을 추출하는 방법을 말하며, 샘플링방법에는 단순랜덤샘플링(Simple Ramdom Sampling), 계통샘플링(Systematic Sampling), 2단계샘플링(Two-Stage Sampling),층별샘플링(Stratified Sampiing), 집락샘플링(Cluster Sampling)이  있으며 검사방법에는 계수형 샘플링검사와 계량형 샘플링검사가 있다.

A.21 성능형 규격서(Performance Specification)

성능형 규격서란 요구되는 결과를 얻기 위한 구체적인 방법을 기술하지 않고 요구 성능, 환경조건, 연동성․호환성 등만을 명시한 규격을 말한다.

A.22 소프트웨어

컴퓨터 프로그램과 데이터베이스 및 관련 문서를 포함한다.

A.23 소프트웨어 기술자료

형상통제대상인 10종의 소프트웨어 문서와 소프트웨어 산출물명세서에 포함된 유지보수 및 재사용을 위한 각종 컴퓨터파일 (원시파일, 각종 라이브러리 및 오브젝트코드, 실행파일 등)을 포함한다.

A.24 수리부속품

부분품, 결합체, 구성품을 통칭하여 수리부속품이라 한다.

가. 부분품(part)

한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목을 말한다. 볼트, 너트, 와셔, 핀 등을 그 예로 들 수 있다.

나. 결합체(assembly)

두 개 또는 그 이상의 부분품(part)이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목을 말하며, 이것은 부분품으로 분해될 수 있다. 카뷰레터, 제네레타, 증폭기, 방아틀뭉치, 노리쇠 뭉치 등은 결합체의 대표적인 예에 속한다.

다. 구성품(component)

두 개 이상의 결합체(assembly)가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목을 말한다. 엔진, 트랜스미션 등은 구성품의 예에 속하는 품목이다.

A.25 시제품

체계개발단계에서 설계에 적용된 각종기술이 요구운영능력을 충족시키는데 적합한가를 평가하기 위하여 제조된 제품으로서 개발시험평가 및 운용시험평가의 대상이 된다.

A.26 시험평가(Test and Evaluation, T＆E)

시험평가 대상에 대해 성능, 기술, 품질측면 또는 운용 관리적 측면에서 제반 요구조건 및 개발목표의 충족여부와 운용적합성, 효율성, 안전성 등을 확인 검증하는 절차로서 일반적으로 개발시험평가(Development Test & Evaluation, DT&E)와 운용시험평가 (Operational Test & Evaluation, OT&E)로 구분한다.

A.27 연구개발

무기체계 획득방법 중 하나로서 우리가 보유하지 못한 기술을 국내단독 또는 외국과 협력하여 공동으로 연구하고, 연구된 기술을 실용화하여 필요한 무기체계를 생산․획득 하는 방법을 말하며, 연구개발의 종류는 체계연구개발과 핵심기술 연구개발로 구분한다.

A.28 운용시험평가(Operational Test & Evaluation : OT&E)

소요군이 체계개발단계에서 제작된 시제품 또는 완성품에 대하여 각종 작전환경 또는 이와 동등한 조건에서 작전운용성능 충족여부와 운용적합성, 효율성, 안전성 등을 확인하고, 전력화지원요소 등에 대한 적합성을 시험 평가하는 것을 말한다.

A.29 부품/BOM(부품목록/자재명세서(BOM:Bill Of Materials))

특정 제품이 어떤 부품들로 구성되는가에 대한 데이터로 최종 제품과 부품들과의 관계를 계층적으로 표현하여 제품을 구성하는 부품정보 및 부품 구조정보가 결합된 구조 목록

A.30 인증(Qualification)

이것은 획득에 앞서 행하는 독립적인 과정이며 이 과정에 의해 제조자의 능력 또는 제조자나 배급자의 제품이 규격서 필요조건과 관련 법령이 정하는 인증의 획득을 요구하는 품목인가, 혹은 국방 품질시스템 규격(KDS 0050-9000)을 만족하는 시스템에 대한 인증과 이의 후속 인증이 만족하는지 검사, 시험, 증명되는 과정이다.

A.31 작전운용성능(Required Operational Capability : ROC)

군사전략 목표달성을 위해 획득이 요구되는 무기체계의 운용개념을 충족시킬 수 있는 성능수준과 무기체계능력을 제시한 것으로서 연구개발 또는 국외도입 무기체계의 획득을 위한 시험평가의 기준이 된다.

A.32 국가재고번호

보급품을 표시하기 위하여 각 보급품에 체계적으로 부여한 번호로써 군급분류번호, 국가부호, 품목식별번호로 구성된 번호를 말한다.

A.33 조성(Composition)

이 용어는 각 제품의 화학적인 조성 성분에 따라 엄격하게 구분되는 제품을 분류하는데 사용되고 통상적인 분류에 따라 나타낸다.

A.34 종(Class)

이 용어는 제품 형태 분류에 의해서는 제공되지 않는 특성치의 부가적인 분류를 나타내는 것으로 제품 품질이나 등급의 차이를 제공하지는 않지만, 특정하고도 동등하게 중요한 용도에 적용된다. 이 용어는 일반적으로  1종(Class 1) 또는 2종(Class 2)처럼 아라비아 숫자로 나타낸다.

A.35 지식재산권(Intellectual Property)

지식재산권은 문화·예술작품·과학적 발명·상표 등 인간의 지적, 정신적 활동의 결과로 발생되는 권리를 말하며, 산업 활동과 관련되는 특허, 실용신안, 의장, 상표를 중심으로 하는 산업재산권과 문화 창달과 관련되는 문학, 음악, 미술작품 등과 같이 학문적 예술적 창작을 중심으로 하는 저작권으로 크게 구분된다.

A.36 지정품명

동일품목에는 동일품명이 부여될 수 있도록 품명의 뜻을 정의하고 그 사용을 인가한 품명을 말한다.

A.37 체계(System)

주어진 임무유형과 운용형태를 수행하거나 지원할 수 있는 품목, 결합체(또는 세트), 숙련도, 그리고 기술이 합쳐진 구성체를 말한다. 한 완전한 시스템에는 그 시스템 본연의 운용 내지는 비운용 또는 지원환경에서 독자적으로 운용하는 데 소요되는 관련시설, 품목, 재료, 근무 및 인원 등이 포함된다.

A.38 체계개발(Full Scale Development)

설계 및 시제품을 제작하여 개발시험평가와 운용시험평가를 거쳐 양산예정인 무기체계를 개발하는 개발단계를 말한다.

A.39 초도생산

연구개발(기술협력생산을 포함한다)에 의한 획득사업의 당해 사업 계획물량 중 최초(초도)에 사업 승인된 물량을 생산(양산)하는 것을 말한다.

A.40 탐색개발(Exploratory Development)

연구개발의 첫 번째 단계로 개발하고자 하는 체계의 부체계 또는 주요 구성품에 대한 위험분석, 기술 및 공학적 해석, 시뮬레이션을 실시하며, 핵심요소 기술연구와 필요시 1:1 모형을 제작하여 비교 검토 후 체계개발단계로 전환할 수 있는 가능성을 확인하는 단계를 말한다.

A.41 포장

환경 악화와 손상 또는 두 경우로부터 제품을 보호하기 위해 사용되는 과정과 절차이다. 포장은 세척, 건조, 보관, 포장, 표기 그리고 결합(unitization)을 포함한다.

A.42 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 작성되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 목적으로 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서.<KS A ISO/IEC Guide 2 : 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

A.43 표준화(Standardization)

군수품의 조달․관리 및 유지를 경제적․효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격관리, 형상관리 등에 관한 제반활동을 말한다.

A.44 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름으로 기본명과 수식어로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다.

※ 역명법 : 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식으로 예를 들어 '전차(기본명), 전투용(제1수식어), 무한궤도식(제2수식어)'으로 표현된다.

A.45 품질보증요구서(Quality Assurance Requirement)

국방규격의 일부분으로서, 품질보증을 위하여 검사하여야 할 개수를 지정하고 그 검사 특성 및 방법과 합격품질수준(AQL)을 명시하는 문서를 말하며, 이는 기술자료 묶음에 포함된다.

A.46 한국산업표준(KS : Korea Industrial Standard)

산업표준화법에 의하여 국가기술표준원 주관으로 제정한 국가표준으로 제품, 방법, 기본표준화를 그 대상으로 하며, 산업제품이 KS에 합당하다는 취지를 특정한 마크인 ㉿표시제도의 기준규격으로도 사용된다.

A.47 형(Type)

설계 모델, 모양 혹은 다른 형상과 관련하여 유사 품목이나 공정의 차이를 제공하며 일반적으로 “Ⅰ형”, “Ⅱ형”과 같이 로마문자로 표시한다.

A.48 형상(Configuration)

제품화된 품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며, 규격서나 도면 등 기술 자료에 치수, 모양, 재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

A.49 형상관리(Configuration Management)

품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경통제 및 형상식별서(도면·규격서 등)와 제품의 합치여부를 점검하며, 승인된 형상변경의 이행현황 등 필요한 정보를 기록·유지하는 활동을 말한다.

A.50 모델번호

형상통제의 수단을 제공하고 식별을 용이하게 하기 위하여 군수품의 품명에 부가하여 부여된 번호로 알파벳과 숫자를 합하여 사용한다.

A.51 호환성(Interchangeability)

서로 교환이 될 수 있는 성질을 말하며, 제품에 따라 치수상(규격상)의 호환성과 성능상의 호환성이 문제된다. 이는 표준화된 제품(장비 및 수리부속품)일 때 호환성은 더욱 높다.

부록 B

규격서 작성서식

B.1 개요

본 부록은 국방규격의 작성 시 규격서의 구성 및 세부 작성서식에 대한 지침을 제공하는데 있다. 본 지침은 강제적인 것은 아니나, 규격서의 통일을 위해서는 특별한 사유가 없는 한 따를 것을 권장한다.

B.2 적용문서

본 부록은 아래 문서를 참조하여 작성되었으며, 본 부록에서 규정되지 않은 사항에 대하여는 KS의 작성 서식에 준하여 작성한다.

가. KS A 0001 규격서의 서식

나. 방위사업관리규정(방위사업청)

다. 표준화업무지침(방위사업청)

라. 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(방위사업청)

B.3 규격서의 배열

B.3.1 두문

가. 규격서의 분류 :  방위사업청 규정에 의한다.

나. 제정기관표지 : 표제 좌상단에 국방부 표지를 기재한다.

다. 품명의 표제 : 필요에 따라 품명의 표제 하단에 영문으로 표시할 수 있다.

라. 규격번호 : 표준화업무지침의 규격번호 부여방법에 따른다.

마. 재고번호 : 필요시 군수품 분류에 의한 재고번호를 기재한다.

바. 제정년월일 : 확정된 년월일을 기재한다.

사. 개정년월일 : 최신 개정 년월일을 기재한다.

아. 다만, “라”, “마”, “바”, “사” 항목은 전산으로 관리하고 규격서에 표기하지 않고 규격서 인쇄시 머리말 꼬리말로 표기한다.

B.3.2 본문

B.3.2.1 적용범위 및 분류

1.1 적용범위 : 규격서의 내용을 간결하고 명확하게 포괄적으로 기재한다.

1.2 분류 : 품종에 대한 형, 구분, 등급, 조성, 외형 등을 기재한다.

B.3.2.2 적용자료 및 문서

가. 규격서의 일부를 구성하는 관련 타 규격서

나. 규격서의 일부를 구성하는 계약담당관에 제공하는 자료 및 문서

다. 규격서의 일부를 구성하는 관련 표준 및 참조문서

규격서(KS, 국방규격, FED규격, MIL규격, 국제규격 등), 표준서(국방표준, FED표준, MIL표준 등), 도면, 소프트웨어 기술자료, 기타 간행물의 순으로 기록

주기 : 인용하는 규격서는 개정번호나 개정기호, 개정일자를 명기하지 않고 최초 규격 번호 및 규격명 만을 명시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 개정된 규격서의 체계가 원 규격과 너무 상이하여 개정규격을 적용하여야 할 경우에는 개정 규격번호를 명기한다.

B.3.2.3 필요조건

제품이나 용역의 기술적인 성능, 품질, 호환성, 상호 운용성 등의 특성 또는 기능 등의 필요조건 및 그에 수반하는 설명을 기재한다.

B.3.2.4 검사와 시험 및 품질보증

전 “3”장의 필요조건에 일치함을 검증하기 위한 방법 및 절차에 관한 사항을 기재한다. 시험방법은 국내에서 수행 가능하여야 하며 국내 시험이 불가능한 경우에는 대체방법을 제시할 수 있어야 한다.

B.3.2.5 포장 및 표시

제품을 보존하기 위한 내․외부 포장 방법 및 표시 등에 관하여 필요한 사항을 기재한다.

B.3.2.6 주기

가. 규격조건을 더욱 명확히 하는데 참고될 사항

나. 용도, 발주 제원 등의 참고사항

1) 관련표준, 특허, 국제관계사항

2) 최신자료의 제공에 관한 사항

3) 주기에 기재한 사항과 타 절과의 관련사항

다. 재고번호 등 기타 필요한 주기

B.3.3 미문

가. 외국의 규격을 한국화한 경우에는 원 규격을 기록한다.

나. 규격내용에 대하여 질의를 할 수 있는 연락처(주소, 전화번호 등)를 기록한 서식, 부속서, 규격목록 등을 추가할 수 있다.

B.4 규격서 작성서식

B.4.1 편집용지

용지종류 : A4

용지방향 : 보통(종)

여백주기 : 위쪽      5

	아래쪽 왼쪽 오른쪽 머리말 꼬리말 제본	5 30 25 20 20 0

B.4.2 스타일

제 목	서체	글자 크기	문단 정열	행간	장평	자간	비 고
바탕글	신명조	11	양쪽혼합	160	100	-2	본문과 동일
국방규격	신명조	21	가운데	160	100	S. 3	□를 세 번 친다
본문	신명조	11	양쪽혼합	160	100	-2
재고번호	신명조	10	양쪽혼합	150	100	-2	왼쪽여백 45포인트
품명	신명조	12	가운데	160	100	0
큰제목	고딕	11	양쪽혼합	160	100	0
작은제목	신명조	11	양쪽혼합	160	100	0
규격제목	고딕	11	〃	160	100	30	2.적용문서에 포함되는 문서종류
규격내용	신명조	11	〃	160	100	-2	2.적용문서에 포함되는 문서내용
표제목	고딕	11	가운데	160	100	0	표의 제목
표내용1	고딕	10	가운데	150	100	0	표 안의 각 항목 제목
표내용2	신명조	10	가운데	150	85	-3	표내용
그림제목	고딕	11	가운데	160	100	0	그림, 사진, 도면 등의 제목
쪽번호	하단 중앙에 아라비아 숫자, 줄표 넣기

☞ 규격내용은 탭□키 30mm 설정

☞ 표내용2는 가운데 맞춤으로 되어있는데 용도에 따라 변경 사용

B.4.3 본문입력

가. 본문의 서식(서체, 글자크기 등)은 “B.4.2”의 스타일에 맞추고, 큰 제목은 1. 2. 3.…등 한 자리 숫자로 정의되는 제목으로 처리하고, 작은 제목은 1.1, 2.2.2, …등 두 자리 이하 숫자로 정의되는 제목으로 처리

나. 첫 번째 줄의 첫 행은 스페이스바를 2번치고 시작

다. 행이 계속 연결될 때는 행 끝에서 □키를 치지 말고 계속 연결하여 치며, 연결되는 첫 문자는 첫 행의 첫 문자와 동일한 위치(내어 쓰기 2칸 또는 10PT)에서 시작

라. 상세 내용 작성 시 “가”, “1)”의 순서로 작성하며, “가” 항의 첫 행은 상위 문장과 동일한 들여쓰기(스페이스바 2번)를 적용하며, 행이 계속 연결될 때는 첫행의 첫 문자와 동일한 위치에서 시작

B.4.4 표 작성

가. 표 번호와 표 제목은 “캡션 넣기” 기능을 사용하여 입력하고, 서체는 고딕으로 하며, 표 번호와 표 제목 사이는 칸을 띄워서 한 행으로 표기하며 전체적으로는 표 상단 중앙에 위치 할 것.

나. 표 바깥쪽 선은 굵은 선으로 안쪽 선은 가는 선으로 할 것.

다. 표 내용 입력시 가운데정렬과 양쪽혼합을 적절히 선택하여 사용하고 양쪽 혼합일 때는 왼쪽, 오른쪽 여백을 1을 줄 것.

라. 표는 텍스트가 없는 빈 줄에서 입력하고, “표/셀 속성의 기본”에서 “글자처럼 취급”을   선택

마. 표의 내용이 길어 페이지를 벗어날 경우 표를 나누지 않고 “표/셀 속성의 표”에서   “쪽경계에서”의 “나눔”을 선택 (단, 이 경우 “표/셀 속성의 기본”에서 “글자처럼 취급”의   체크를 해제)

바. 표를 이용하여 서식을 맞추는 용도로 사용금지

B.4.5 그림, 사진, 도면

가. 그림과 도면은 이미지 형식(jpg, gif, tif, bmp, png)으로 삽입하고 “개체 속성”에서 “글자처럼 취급”에 체크 할 것 (문서작성기를 이용하여 직접 작성 금지)

나. 사진이나 그림, 도면 중 가)항 방법으로 안 되는 것은 원고를 그대로 첨부하고 본문에 들어 갈 자리를 남겨 놓을 것.

다. 그림, 사진, 도면의 제목은 그림의 “캡션 넣기” 기능을 사용하여 한 행으로 입력하며 하단 중앙에 고딕으로 할 것.

B.5 문장 작성시 유의사항

B.5.1 문장

문장은 한글을 사용하여 항목별로 쓰며, 한글만으로 뜻의 전달이 불분명한 경우에는 한자나 영어를 ( )안에 병기한다. 쓰기 방법은 왼쪽에서부터 가로쓰기로 한다.

B.5.2 항목

가. 항목에는 가능한 제목을 붙인다.

나. 항목은 단원별로 숫자의 조합에 의하여 번호를 붙이되 원칙적으로 5단계를 초과하지 않아야 한다. 번호간에는 띄어쓰기를 하지 않는다.

보기  3.

3.1

3.1.1

3.1.1.1

B.5.3 각주

B.5.3.1 비고와 각주

각주는 다음에 따르되 동일 위치에 “비고”와 “각주”가 있을 때는 “각주”를 우선 기재한다.

가. (1), (2), (3), …과 같이 ( )안의 중앙 상부에 작은 숫자번호를 부여하거나, *표를 사용한다.

보기 1. 길이 치수는 특별히 지시(1)가 없는 한, …

각주(1) 포락의 조건 〔KS B ISO 129-1〕의 적용을 …

보기 2.

표 2.   표면 거칠기

적용 범위		부품 등급
		A	B	C
표면거칠기	자리면*	6.3a	6.3a	-
	기타 부분	12.5a	-	-

* 양 모떼기 너트는 아래 면을 자리면으로서 취급한다.

나. 각주의 번호는 두문, 본문, 미문, 부록 별로 원칙적으로 일련번호를 부여한다.

다. 각주에는 “각주”의 문자에 이어서 해당하는 주기부호를 기재하고 그 뒤에 문장을 기재한다. 또한, 동일 위치에 2개 이상 각주를 이어서 기재할 경우에는 2번째 이하의 주기 부호 앞에 “각주” 문자는 기재하지 않는다.

보기 1. 각주 (1) 1란을 우선적으로 필요에 따라 …

(2) 유압기, 수압기 및 그들이 사용하는 .....

라. 주기의 내용이 용어의 정의인 경우, 주기는 원칙적으로 문장의 형태가 아니라 명사구의 형태로 표시한다.

B.5.4. 참고

본문, 부속서 중의 문장, 그림, 표 등의 바로 뒤에 넣는 “참고”에는 번호를 붙이지 않는다.

B.5.5. 참조의 표시 방법

참조하는 항목, 그림․표, 부표 등을 표시할 필요가 있는 경우에는 그 문장의 끝과 “.”사이에

참조하는 항목 등의 번호와 “참조”라는 문자를 ( )에 넣어 기재한다.

보기 1. …로 한다(그림 1 참조).

보기 2. …, 그 특성치를 측정하여 평균치를 구한다(5.1 참조).

B.5.6. 그림

B.5.6.1 그림․표의 구분

그림․표에는 그것이 관계되는 문장 부근에 게재하는 그림․표와 그것이 관계되는 본문, 부속서의 각 끝에 모아서 게재하는 그림․표가 있다.

B.5.6.2 그림․표의 번호

그림․표에는 각각에 대하여 본문, 부속서 별로 일련번호를 붙이며, 하나일 경우에도 그 그림이나 표에 번호 “1”을 붙인다.

보기 1. 그림 1   표 1    부록 A 그림 1   부록 C 표 2

B.5.6.3 그림․표의 제목

그림․표에는 “그림” 및 “표”의 문자에 이어서 번호 및 제목을 기재한다.

B.5.6.4 서로 관련되어 있는 그림과 표의 번호

그림과 표가 서로 관련되어 있는 경우, 표가 그림에 명백히 종속되어 있을 때는 그림의 번호만을, 또 그림이 표에 명백히 종속되어 있는 경우에는 표의 번호만을 붙인다.

B.5.6.5 그림 그리기 방법

그림 그리기 방법은 KS A 0037 “제도에 관한 한국산업표준”에 따른다.

B.5.6.6 단위기호 표시법

가. 일괄하여 표시할 경우

그림․표의 오른쪽 위에 “단위:…”와 같이 표시한다.

보기
		표1 치수
				단위 : mm

나. 표 중에 단위 기호를 표시할 경우

표 중에 단위 기호를 표시할 때에는 표제란이 가로방향일 경우에는 표제란의 아래쪽에, 또 표제란이 세로방향으로 나열될 때에는 오른쪽에 ( )를 붙이지 않고 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만 혼동의 우려가 있을 경우에는 단위 기호에 ( )를 붙여도 좋다. 일괄하여 표시한 단위기호와 다른 단위기호를 표 중에 표시할 때에는 ( )를 붙인다.

보기 1.                      표 1  정격

정격전압 kV	정격차단전류 kA	정격3상 차단용량 MVA
7.2	8.0	100
	12.5	160

보기 2.                   표 2  고무의 특성

항 목	A 형	B 형
쇼어경도 HS	80 ～ 95	75 ～ 85
인장강도 MPa	9.8 이상	9.8 이상
신장률 %	200 이상	130 이상

보기 3                      표 3  치수

단위: cm

내용품 무게 kg	상자내부치수	1 형
		A 형	B 형
			위판	아래판
3 000 이하	90 이하	1.8	1.5	1.2(합판 0.4)
7 000 이하	180 이하	2.1	1.8	1.5(합판 0.5)
15 000 이하	350 이하	2.4	2.1

B.5.6.7 공란

표 중의 일부에 그것에 대하여 규정하지 않기 때문에 공란이 있을 경우에는 그 중앙부분에 “-”를 넣고, 공란이 많을 때는 “-”를 넣지 않고 기입란과 공란을 굵은 괘선으로 구별한다.

B.5.6.8 양, 단위, 수치, 식

B.5.6.8.1 양

양 기호는 KS A ISO 80000-2~12에 따른다.

B.5.6.8.2 단위

단위의 표시방법은 원칙적으로 SI단위를 적용하며, 필요시( )안에 국제단위계를 표기한다. 원규격의 치수를 인용할 필요성이 있을 경우에는 ( )안에 국제단위계 대신 원규격의 표기단위를 표시할 수 있다. 단위를 문장 중에서 숫자와 조합할 때에는 KS A ISO 80000-2~12에 정하는 기호를 사용한다. 다만, 각도와 시간의 단위는 문자로 기입 가능하나, 동일 규격 중에서는 기호나 문자의 어느 것으로 통일하여야 한다. 단위를 문장 중에서 숫자와 조합하지 않을 때에는 문자로 기입하여도 좋다.

B.5.6.8.3 수치의 표시방법

가. 소수를 표시하는 경우에는 소수점은 아랫점으로 한다.

나. 분수․대분수의 표시는 분자와 분모 사이에 가로선을 사용하여 표시하고 빗금은 사용하지 않는다. 단, 호칭을 표시할 경우에는 빗금을 사용하여도 무방하다.

보기   [eqn: {1} over {2} {1} over {4}][eqn: 1 {1} over {8}] (○)    1/4 1/2 (×)    PT1/2" (○)

다. 자릿수가 많은 수치를 표시할 경우에는 읽기 쉽게 하도록 소수점에서 세어서 좌우로 3자리씩의 군으로 나누어 표기한다. 군 사이의 간격은 활자폭의 [eqn: {1} over {4}]간격을 두도록 하고 쉼표 등으로 구별해서는 안 된다.

보기  14 500 (14,500으로 표기하지 않는다.)

B.5.6.8.4 허용차의 표시 방법

기준치 뒤에 플러스 쪽의 허용차는 “＋”, 마이너스 쪽의 허용차는 “－”를 붙이고 양쪽으로 같은 값을 가질 때에는 “±”를 붙여 기재한다. 다만, 허용차가 0일 때는 부호를 붙이지 않는다.

B.5.6.8.5 식

식은 양 기호를 사용하여 수학적으로 바른 형태로 표현하고, 문장 중에 잇지 않고 행을 바꾸어 기재하며 그 아래에 양기호의 설명을 넣는다.

B.5.6.9 규격의 인용 및 관련규격의 목록

B.5.6.9.1 규격의 인용

규격 중에 다른 규격을 인용할 경우에는 다음에 따른다.

가. 다른 규격 전체를 인용할 경우에는 인용하는 규격의 규격번호만을 기재한다.

나. 다른 규격의 일부를 인용할 경우에는 인용규격의 규격번호 및 인용하는 사항(항목 번호, 항목제목, 종류기호 등)을 기재한다.

보기  KS B 0233의 4.2.2(제품의 인장시험)

B.5.6.9.2 관련 규격의 목록

참조하는 것이 좋은 규격에서 그 목록이 필요한 경우에는 본문의 최종페이지(부속서가 있을 경우에는 그 최종페이지) 아래쪽에 가로선을 구분하여 기재하거나 다음 페이지에 별도 수록할 수 있다.

B.5.6.10 규격서의 크기

규격서의 크기는 KS M ISO 216의 A4를 원칙으로 한다.

B.6. 기타 참고사항

B.6.1 영문 규격의 명칭

가. 영문은 국제규격에서 사용하거나 국제적으로 널리 통용되는 표현을 사용한다.

나. 영문의 명사는 일반적으로 복수형으로 한다.

다. 규격서 제목의 영어 명칭은 대문자로 한다. 본문 중에 나오는 규격서 명칭이나 품명 등 명사형 및 명사구는 단어의 최초문자만을 대문자로 한다. 다만, 접속사, 전치사 등은 소문자로 표기한다. 기타 사항은 일반 영어문장 작성법을 준용하여 적용한다.

B.6.2 한정, 접속 등에 사용하는 말

가. “이상” 및 “이하”는 그 앞에 있는 수치 등을 포함한다.

나. “미만” 및 “초과”는 그 앞에 있는 수치 등을 포함하지 않는다.

다. “및”은 병합의 뜻으로서 병렬하는 어구가 2개일 때에는 그 접속에 사용하고, 3개 이상일 때에는 처음 쪽을 쉼표로 구분하고 마지막 어구를 잇는데 사용한다. 다만, 마지막 어구 뒤에 “등” 또는 “기타”가 이어진 경우에는 “및”을 사용하지 않는다.

라. “과(와)”는 병합의 뜻으로서 “및”을 사용하여 나열한 어구를 다시 크게 병합할 필요가 있을 때는 그 접속에 사용한다.

보기  모양, 치수 및 무게와 이들의 허용차…

마. “또는”은 선택의 뜻으로서 나열하는 어구가 2개일 때는 그 접속에 사용하고, 3개 이상일 때는 처음 쪽을 쉼표로 구분하고 마지막 어구를 잇는데 사용한다. 다만, 마지막 어구에 “등” 및 “기타”를 붙여서는 안 된다.

바. “혹은”은 선택의 뜻으로서 “또는”을 사용하여 나열한 어구를 다시 선택의 뜻으로  나눌 때 사용한다.

사. “경우” 및 “때”는 한정조건을 표시하는데 사용한다. 다만, 한정조건이 2중으로 있는 경우에는 큰 쪽 조건에 “경우”를 사용하고 작은 쪽 조건에 “때”를 사용한다.

보기  그림과 표가 서로 관련되어 있을 경우, 표가 그림에 명확히 종속되어 있을 때는…

아. “시”는 시기 또는 시각을 확실하게 할 필요가 있을 경우에 사용한다.

자. “에서” 및 “까지”는 각각 시, 장소 등의 기점 및 종점을 표시하는데 사용하며, 그 앞에 있는 수치 등을 포함한다.

차. “보다”는 비교를 표시할 경우에만 사용하고, 그 앞에 있는 수치 등을 포함하지 않는다.

카. “또한” 또는 “또”는 주로 본문 중에서 보충적 사항을 기재하는데 사용한다.

타. “다만”은 주로 본문 중에서 제외되는 보기 또는 예외적인 내용을 기재하는데 사용 한다.

B.6.3 기술부호

가. 마침표 “.”는 문장의 끝에 찍는다. 다만, ( )안 문장의 맨 뒷부분, 제목, 기타 간단한 어구 등에는 사용하지 않는다.

나. 쉼표 “,”는 문장 중에서 어구의 끊음 또는 계속을 명백히 하기 위하여 사용한다.

1) 명사를 2개 이상 나열하여 뒤에 “및”, “또는” 등을 붙이는 경우

2) 대등한 관계에서 나열하는 2개 이상의 구를 “등” 등으로 받는 경우

3) “때”, “후”, “경우”, “다음”과 같은 말 뒤에 문장이 이어지는 경우.

다만, 뒤에 “또는” 이나 “및”으로 이어질 경우에는 붙이지 않는다.

4) 문장의 처음에 부사(접속부사 포함)를 두는 경우 그 부사의 뒤

다. 중점 “․”은 다음 경우에 사용하며, 중점을 사용할 경우는 마지막 말을 “및”, “또는” 등의 접속사로는 연결하지 않는다.

1) 명사를 나열하는 경우 등 쉼표로 단락한 것으로는 문장이 읽기 어려운 경우

보기  재료․치수․무게 등

2) 제목․표제․표 등에서, 명사의 연결 등의 경우에서 체제를 좋게 하고 싶을 때

3) 2개 이상 명사의 각각에 같은 수식어구 등이 걸리는 경우

라. 쌍점 “:”은 식 또는 문장 중에 사용한 기호․용어를 설명할 때, 그 기호․용어 다음에 붙인다.

B.6.4 인용 부호

인용부호 “  ”는 어구를 인용할 경우 또는 문자․기호․용어 등을 명백히 할 필요가 있는 경우에 사용한다. “「 」”는 사용하지 않는다.

B.6.5 연속 부호

연속부호 “∼”는 “…에서 …까지”의 의미를 부호로 표시할 경우에 사용한다. 이 경우, 단위를 표시할 필요가 있을 때는 오른쪽에 오는 숫자 뒤에만 단위기호를 붙인다.

보기  1. 2.1∼2.5의 규정에 따라

2. 호칭지름 4∼10 mm인 경우에는

B.6.6 괄호

괄호는 소괄호 “( )” 및 대괄호 “〔 〕” 로 하여 보충․주해 등에 사용하며, 그 사용법은 다음에 따른다.

가. 일반적으로 소괄호를 사용한다.

나. 대괄호는 이미 소괄호가 붙어 있는 부분을 다시 괄호로 표기할 필요가 있을 경우에 사용한다.

참고문헌   KS A 0001  규격서의 서식

KS A 0005  제도통칙(도면 작성의 일반코드)

KS A 0102  양의 기호, 단위 기호 및 화학 기호

KS A 0105  계량 및 측정단위와 그 사용법

KS B ISO 5457  제품의 기술 문서-도면의 크기 및 양식

KS M ISO 216 필기용지와 각종 인쇄물-A와B열, 기계방향 표시

부록 C

규격서 세부 작성법

C.1 개요

이 부록은 규격서를 작성하는데 필요한 세부 양식 요구조건을 규정한다.

C.2 규격서 시작부

규격서의 시작부 상단 중앙에는 “국방규격서”를 명시하고 좌측에는 국방부표지를 표시한다. 규격제정 이전의 규격서 초안 첫 쪽 중앙 상단 “국방규격” 아래에 “(초안)”이라고 기록하여야 한다.

보기

“국방규격”

C.2.1 규격서 제목

규격서 제목은 표준품명을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 제품 특성상 다음 지침과 일치하지 않을 경우에는 목록화 기관인 방위사업청(계약관리본부)과 규격서작성관리기관이 협의하여 사용하여야 한다. 주요 조립체 또는 최종 제품에 관한 언급은 유사 품목과 구별할 필요성이 있을 경우에만 제목에 포함시켜야 한다.

C.2.1.1 표준품명

표준품명은 지정품명집 KH6을 참고로 하여 방위사업청(계약관리본부)에서 부여하며 규격서나 도면의 제목에 우선 적용한다.

C.2.1.2 표준품명의 구성

표준품명은 기본명과 수식어 및 부가명으로 구성된다.

가. 기본명

기본명은 어떤 품목에 대하여 하나의 개념을 정립하기 위한 하나의 명사 (예를 들면 “의자”, “칫솔” 등) 또는 하이픈으로 연결된 명사군(예를 들면 “녹음기-재생기”, “송신기-수신기” 등), 그리고 단일명사로 어떤 품목에 대한 기본 개념을 설명하기에 적합하지 않을 때 사용되는 최소한의 단어로 사용되는  명사구(예를 들면 “재봉틀”, “챠트판” 등)이다.

나. 수식어

수식어는 기본명에 의해 확정된 어떤 품목의 개념의 범위를 나타내기 위해 사용하는 명사(명사구) 또는 형용사(형용사구)이며, 품목의 형상, 구조, 형    태, 기능, 사용목적 및 사용처(적용장비) 등을 표현한다.

다. 부가명

물품취급자가 품명에 의해 품목을 용이하게 식별할 수 있도록 품명 말미에 재고번호별 치수, 호수 등의 품목 기본 특성 및 별칭을 괄호 안에 표기한다.

C.2.1.3 품명 표기 원칙

제목의 표기 시는 아래 원칙에 따라 부여한다.

가. 역명법 표기

표준품명은 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에 품목의 기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에 표기하고, 콤마(,) 뒤에 수식어를 표기

나. 역명법 표기 예외(순명법 표기)

1) 영문표기는 역명법 사용이 문제가 없으나 한글 표기시 일반적으로 통용되는 명칭과 현저하게 상이하여 사용상 문제가 있는 경우

보기  PEPPER, RED, GRIND (고추, 적색, 갈은형 → 고춧가루)

2) 품명을 역명법으로 표기시 품목의 기본적인 개념이 잘못 이해될 우려가 있을 경우

보기  “계산척(SLIDE RULE)”, “챠트판(CHART BOARD)”, “급수펌프조립체 (WATER PUMP ASSEMBLY)“ 등

3) 수식어가 단순한 재료를 의미하지 않고 지정된 용도로 사용되는 경우

보기  “납땜인두(SOLDERING IRON)”, “푸주칼(BUTCHER'S STEEL)”

4) 일반적인 용기를 의미하지 않고 어떤 지정된 용기를 의미하는 경우

보기  “접속함(JUNCTION BOX)”

다. 부가명 표기

품명 말미에 괄호로 묶어서 표기한다.

라. 콤마(,)의 사용

1) 기본명이나 다른 선행하는 수식어로부터 수식어를 분리할 때 사용

보기  “톱, 수동식, 가로켜기용”

2) 품명이 세 개 이상의 주요한 요소를 포함할 때 사용

보기  “아스프린, 페노바르비탈, 인산코데인, 페나세틴 및 카페인 정”

3) 한 품명 내 수식어 사이는 붙여 쓴다.

C.2.1.4 용어 선택 기준

표준품명에 적용되는 용어는 한글 맞춤법에 따른 표준어를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 가능하면 KS 및 관련 산업계에서 통용되는 용어를 선택한다.

가. 기본명

1) 어떤 품목의 특수한 기본개념을 의미하는 명사나 명사구 사용

보기  기록액체(×) → 잉크(○), 보는유리(×) → 거울(○)

2) 가장 일반적으로 알려진 보편타당성 있는 용어 사용

3) 약어, 심벌, 기호는 가급적 사용금지

보기  티브이(×) → 텔레비전(○), 브이티알(×) → 영상기록기(○)

4) 불확정 명사나 비한정 용어의 사용금지

보기  세트, 키트, 유니트, 모듈, 액 등

5) 외래어보다는 한글명칭 우선 사용

보기  팩스(×) → 모사전송기(○)

6) 특수용어, 기술용어는 정부 또는 해당 공인협회 등에서 승인한 용어 사용

7) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

보기  크리넥스(×) → 화장지(○), 스카치테이프(×) → 접착테이프(○)

나. 수식어

1) 의약품, 화학, 기타 특별한 경우를 제외하고는 2개 이내의 수식어로 제한

2) 제1수식어는 기본명의 개념을 한정하며, 제2수식어는 제1수식어로 제한된 기본명의 다른 특성을 표현

3) 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용 목적이나 사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택

보기  스위치, 전조등용, 광선택용(×) → 스위치, 광선택용, 전조등용(○)

4) 재질(재료)명의 수식어 사용금지

보기  튜브, 황동제(×) → 튜브, 금속제(○)

다. 부가명

1) 물품취급자가 품목 식별시 일반적으로 널리 사용하는 품목의 치수, 호수 등 최소한의 물품별 고유 기본 특성

보기  전투복 상의(1호), 전투화(240미리), 경유(DF-1), 건전지(BA-30S)

2) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

라. 맞춤법 및 외래어 표기

1) 모든 맞춤법은 한글 맞춤법(문화체육관광부 고시)에 따름

2) 외래어의 표기는 “외래어 표기법” (문화체육관광부 고시)에 따라 소리 나는 대로 표기함. 다만, 장음부호로 쓰였던 “아, 어, 오, 우, 이” 의 모음표기는 생략함

보기  비임(BEAM) → 빔, 오옴(OHM) → 옴, 초우크(CHOKE) → 초크

C.2.2 규격의 식별

규격서는 첫 장 우측 상단에 규격서의 식별을 위하여 다음 절에 규정한 사항을 기록하여야 한다.

C.2.2.1 규격번호, 재고번호 및 일자

규격서 식별을 위해 규격번호, 재고번호, 제․개정 일자를 순서대로 기록한다. 규격번호는 “KDS” 또는 “KDC" 다음에 한 칸을 띄고 ”군급번호“, ”-“ 와 ”일련번호“를 이어서 쓴다.

다음 줄에는 재고번호를 기록하며, 하나의 규격서에 둘 이상의 재고번호가 있을 경우 재고번호 4개 이하는 재고번호를 모두 표시하고 5개 이상인 경우는 “대표재고번호 등 (품목수) 품목”으로 표기한다.

제정일자는 규격 심의 승인날짜(효력발생일자)를 표기하며, 첫 번째 쪽에 있는 규격번호 밑에 표시해야 한다(재고번호가 있을 경우 재고번호 밑에 표시).초안인 경우는 이 공간에 날짜를 기록해서는 안 된다. 그 위치는 그 규격서가 승인될 때까지 빈 공간으로 남겨두어야 한다.

만일, 개정이 발생하면 제정일자 밑에 최종 개정일자를 표기한다.

보기  규격번호 : KDS 6500-1001

ICS 코드 : XX.XXX.XX

재고번호 : 0000000000000

제정일자 : 2002. 10. 30

개정일자 : 2003. 12. 31

※ 규격번호, ICS코드, 재고번호, 제정일자, 개정일자를 전산으로 관리하는 경우 규격서에 명기하지 않고 규격서 인쇄시 머리말 꼬리말로 명시한다.

C.2.2.2 임시규격서를 정식규격화한 경우의 표기

임시규격서는 군수품의 구매 및 획득시 기술자료가 미비할 때 제정하는 규격서로서 정식규격화하지 아니하고는 동일 품목의 군수품 구매에 원칙적으로 재사용하지 못하는 규격서를 말하며 다음 방법으로 명확하게 구분한다.

가. 국방규격 표시를 "KDC"로 표시하고 일련번호 앞에 "T"를 붙인다.

나. 이를 정식규격으로 대체할 경우에는 다음과 같이 표시한다.

보기  규격번호 : KDS 0050-9001-2

ICS 코드 : XX.XXX.XX

재고번호 : 0000000000000

제정일자 : 2002. 6. 30

아래 문서를 대체

규격번호 : KDC 0050-T4001

※ 규격번호, ICS코드, 재고번호, 제정일자, 개정일자를 전산으로 관리하는 경우 규격서에

명기하지 않고 규격서 인쇄시 머리말 꼬리말로 명시한다.

C.3 규격서 본문 구성 및 작성법

모든 규격서는 아래와 같이 번호와 제목이 부여된 6개의 장을 포함하여야 한다. 목차표와 겉표지는 사용하지 않는다. 장문의 규격서인 경우, “가, 나, 다, ...” 순서 색인이 사용될 수 있다 (C.5 참조).

1. 적용범위 및 분류

2. 적용자료 및 문서

3. 필요조건

4. 검사와 시험 및 품질보증

5. 포장 및 표시

6. 주기

각 장에 해당된 정보가 없는 경우 장 제목 하단에 다음과 같이 표시하여야 한다.

보기

"해당 없음"

C.3.1 1장 작성법(1.적용범위 및 분류)

C.3.1.1 적용범위

적용범위는 품명과 이를 수식하는 말과 규격서의 적용범위에 대하여 명확하고 간결하게 표현하며, 품목의 용도와 관련된 정보를 포함할 수 있다.

C.3.1.2 분류

형, 등급, 종과 같은 분류지정이 필요한 경우 1장의 분류항에서 정의한다. 분류항이 불필요한 경우는 생략한다. 분류 명칭은 규격서 내에서 동일하게 사용되어야 한다. 분류체계는 산업관례의 변화와 같은 부득이한 경우를 제외하고 규격서 개정 시에도 동일하게 유지되어야 한다. 품목의 호환성에 영향을 미치는 변화가 있는 경우, 원래의 명칭을 삭제하고, 새로운 분류를 추가한다.  품목의 변화 없이 명칭에 변화가 있을 경우에는 신, 구 명칭을 비교한 상호 참조표를 6장에 수록하여야 한다.

C.3.1.2.1 기타 분류

품명, 형, 등급, 종 등으로 위에서 명시한 것처럼 차이점을 명확히 나타내지 못한다면, 색상, 형태, 크기, 동력 공급, 온도 범위, 상태, 단위, 포장, 계급, 용도, 절연재, 종류, 다양성 같은 다른 항목을 사용할 수 있다.

C.3.1.2.2 신뢰성 수준에 대한 분류

규격이 여러 수준의 신뢰성 요구조건을 포함하고 있을 때, 규격의 1장에는 신뢰성 수준을 포함해야 한다.

C.3.2 2장 작성법(2.적용자료 및 문서)

C.3.2.1 적용문서 배열

2장에는 3장 또는 4장에 필요한 요구조건 및 요구조건에 일치하는 유용한 정보를 포함한 참조될 문서만을 나열해야 한다. 자료가 예 또는 배경정보로서만 인용될 경우에는 2장에 포함할 필요는 없다. 만일, 참조된 규격의 수가 너무 많을 때에는 규격서의 6장에 명기하고 이를 2장에서 언급하여야 한다. 참조될 규격서의 형태에 관해서는 2.2.1을 참조한다. 2장의 첫 항목은 다음과 같이 기술하도록 한다.

보기

“2.1 일반사항

아래문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다”

C.3.2.1.1 정부문서

국가 및 정부부처 규격, 표준서, 핸드북은 문서 제목과 식별자(규격번호)를 기술하며, 가능한 개정번호, 접미어는 제외한다. 제목은 문서에 명시된 것을 사용해야 한다.

다음 형태의 간행물은 가능하다면 아래의 순서대로 배열되어야 한다.

규격서

국방규격서

미 연방규격서

미 군사규격서

기타 규격서

표준서

한국산업표준(KS)

국제표준(ISO)

국방표준

미 군사표준

기타 표준

도면

(규격서에 참조된 세부도면이 조립도면에 기록되어 있으면 조립도면을 기록한다.)

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

교범

핸드북

규정

편람

회보

기타

C.3.2.1.2 비정부문서와 기타 간행물

일반적으로 정부에 의해 제정되지 않는 비정부문서와 기타 간행물은 각각의 민간 표준화 기관별로 적당한 순서(숫자 순, 또는 가나다 순)로 기록하여야한다. 문서는 가능하다면, 제목과 식별번호를 기록하여야 한다. 제목은 목록에서보다는 문서에서 명시한 것을 사용한다.

비정부문서는 다음 순서로 기록한다.

규격서

표준서

도면

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

C.3.2.1.3 우선순위

본 표준서 안에서 언급된 참고문서와 규격서의 요구조건 사이에 발생할 수 있는 혼란을 피하기 위하여, 다음과 같은 표현이 포함되어야 한다.

보기

“2.4 우선순위

본 규격서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가  있는 경우에는 본 규격서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 규격서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

C.3.3  3장 작성법 (3.필요조건)

C.3.3.1 일반원칙

가. 정부가 요구하는 실질적이고 필수적인 필요조건을 기술하여야한다.

나. 필요조건은 경쟁을 유발할 수 있는 방법으로 기술하여야 한다.

다. 필요조건은 분명하여야 하며 시험이나 검사를 통한 정부 수락에 대한 확고한 기준이나 불합격에 대한 명확한 기준을 제공하여야 한다.

라. 필요조건 고려항목은 그림1을 참고한다.

C.3.3.2 성능형 규격서

성능형 규격서의 필요조건은 제품의 형상, 기능, 그리고 요구되어지는 것이 무엇인가를 명기하여야 한다. 성능형 규격서의 필요조건은 필요조건을 달성할 수 있는 방법을 기술해서는 안 되고, 특정 재료나 제품의 사용이나, 상세 설계방법 또는 기존 제품과 상호 호환성을 보증하는데 필요한 요구조건의 범위를 넘어선 제조 요구조건을 기술해서도 안 된다. 성능형 규격서로 지정된 일반 규격서의 부수 규격내에 있는 요구조건 역시 성능 요구조건으로 기술되어야 한다. 그림5는 성능형 규격서의 필요조건 예를 나타낸 것이다(부록 D 성능형 규격 작성 지침 참조).

C.3.3.3 상세형 규격서

상세형 규격서는 모든 상세 필요조건 혹은 성능과 상세 필요조건이 혼합된 상태로 구성 될 수 있다. 가능한 범위까지 최대한 확장하면, 상세형 규격서의 필요조건은 “성능”을 나타내는 것이 되어야한다. 상세형 규격서는 재질, 설계, 제조 필요조건 또는 필요조건이 획득 대상의 적합성, 안전성, 호환성 보증할 수 있는 범위까지 규제할 수 있도록 구체적으로 기술되어야만 한다. 그림6은 상세형 규격서의 필요조건 예를 나타낸 것이다.

C.3.3.4 특성

규격서는 해당 군수품의 모든 성능 특성, 신뢰성, 정비성, 환경 문제 등에 대한 필요조건을 규정해야 한다.

C.3.3.4.1 성능 특성

성능 특성 항에는 적당한 제목 하에 체계, 품목, 구성품이 가져야 할 모든 성능필요조건에 대한 공통 필요조건과 세부 필요조건을 기술하여야 한다.

C.3.3.4.2  신뢰성

신뢰성 필요조건 항에는 신뢰도를 신뢰 수준을 포함하여 수치로 규정하여야 하며, 가능하면 임무수행 또는 하드웨어의 고장간 평균시간(MTBF)의 항으로 규정하여야 한다. 최초에 설정한 신뢰도는 수용 가능한 최소의 필요조건으로서 규정할 수도 있다.  탐색개발 기간 또는 동등한 기간에 현실적인 필요조건이 결정되어야 하고 검증을 위한 필요조건도 포함되어야 한다. 제품 규격서에서 신뢰도 필요조건을 목표치로 규정하여서는 절대로 안 된다.

C.3.3.4.3  정비

필요조건은 평균수리시간(MTTR) 또는 비행/운용시간당 정비인시와 같은 항목에 대하여 수치로 규정하여야 한다. 현실적인 필요조건의 결정은 신뢰도에 대한 C.3.3.4.2에서의 내용과 동일하다. 접근 용이성, 모듈화 등에 대한 질적인 필요조건이 필요에 따라 규정될 수도 있다.

C.3.3.4.4  환경조건

체계나 장비가 수송, 저장, 지원 및 사용 중에 당면할 것으로 예상되는 환경이 규정되어야 하며 필요에 따라 기후, 충격, 진동, 소음, 유해가스 등과 같은 환경조건에 대한 규정을 부절로 포함시킬 수 있다.

C.3.3.4.5  수송성

수송 및 취급에 관한 어떤 특수한 필요조건이 있으면 이 제목 하에 규정되어야 한다.

C.3.3.4.6  호환성

이 항에서는 구성품 및 조립체의 호환 가능 또는 대체 가능한 수준에 대한 필요조건을 규정해야 하며 기재 사항은 설계 조건 설정을 목적으로 한다.

C.3.3.5  인증

인증 요구조건이 적절하게 포함된 규격에 대하여는 다음 문구 중 하나가 3장에 포함되어야 한다.

보기 1

품질경영시스템 인증에 대하여는

“3. 인증

본 규격서에 준하여 공급되는 제품은 계약 전에 국방 품질경영시스템규격에 의한 품질경영시스템 인증을 획득한 제조자에 의해 생산된 제품이어야 한다.”

보기 2

제품 인증에 대하여는:

“3. 인증

본 규격서에 준하여 공급되는 제품은 계약 전에 관련 법령이 정하는 인증기관에 의하여 해당 제품에 대한 제조 및 표시 허가를 획득한  제조자에 의해 생산된 제품이어야 한다.”

C.3.3.6 최초생산품

최초생산품은 실험 시제품(Test samples), 예비생산(Pre-production models), 시제생산(Initial production samples), 초도생산품 로트(First lots), 시험 로트(Pilot lots)를 포함한다. 만약 최초생산품이 계약을 통한 정규양산에 앞서 규격상의 요구 조건과 일치하는가에 대한 시험이 필요할 경우 다음과 같은 문구(문장)가 명기 되어야한다.

보기

“3. 최초생산품

최초생산품은 4._. 과 일치하는 최초생산품 검사를 받아야한다.”

C.3.3.7 안전

이 항에서는 사람이나 장비에 오는 위험을 예방하거나 제한하기 위한 필요조건을 규정한다.  이들 필요조건은 공인된 문서를 참조하여 기술한다.  조립, 분해, 시험, 수송, 저장, 운용 또는 정비상의 위험으로 인한 해당품목 특유의 안전특성에 대한 업무지침 또는 상위 규격서에 의해 규정되지 않았을 경우에는 이 항목 내에서 규정되어야 한다. 안전한계나 비상운용에 대한 제한사항이 적용될 경우에는 이를 포함하여야 한다. 여기에는 손상을 방지하거나 또는 고장난 품목의 복구를 위하여 필요한 내부 고정 장치와 비상 및 예비회로를 포함해야 한다.

C.3.3.8  인간공학

체계/형상품목에 대한 인간공학적 필요조건이 이 항에 규정되어야 하고 관련 적용문서는 참조하여 포함시킨다. 또한 이 항은 기능을 사람에게 할당할 때의 제한사항, 통신 및 사람/장비의 상호 작용 같은 것을 규정하여야 한다. 운용상의 민감성이나 직무의 중요성으로 인한 집중적인 인간공학적 주의를 요하는 분야, 장소 또는 장비가 포함되어야 하며, 인간 실수의 영향이 특별히 중요한 분야도 포함된다.

C.3.3.9 견본

견본의 사용은 최소한으로 유지하여야 한다. 왜냐하면 견본의 사용은 연속되는 생산 품목의 수락을 결정하는데 여러 가지 문제점을 야기 시킬 수 있기 때문이다. 적절한 검사는 입증된 형상 공차 또는 성능 같은 모든 필요조건이 유용하다는 사실을 필요로 한다. 견본은 이러한 모든 정보를 제공하지 못하기 때문에 규격서나 도면이 제공되어야 한다. 견본의 사용은 상세한 시험절차나 설계 자료 획득이 불가능한 경우 또는 모피의 조직, 천의 색상 또는 나무결과 같이 특정 품질 및 특성을 명확하게 표현하기 어려운 경우에 한정하여야 한다. 나아가 규격서는 견본에서 관찰하여야 할 특성과 그 등급을 기술하여야 한다. 견본이 제공되어야 한다면, 그것은 3장에서 기술하여야 한다. 견본을 관찰하거나 획득하는 방법 및 절차는 6장에 명기되어야 한다.

C.3.3.10 유독성 화합물, 위험물질, 오존 감소물질 등

유독성 화합물, 위험물질, 오존 감소물질(ODCs, Ozone Depleting Chemicals) 등의 사용은 가능하다면 피해야한다. 특정한 화학약품을 규정하는 것보다는 요구되는 수준의 성능 요구조건을 규제하여야 한다.

C.3.3.11 재활용, 재생, 환경친화물질

가능하다면 규격서는 재활용, 재생, 환경친화물질로 만들어진 제품의 사용이나 획득을 장려하는 다음의 문구를 포함하여야 한다.

보기

“3.X 재활용, 재생, 환경친화물질

가능한 재활용, 재생, 환경친화물질을 사용하여야 한다.  재활용, 재생, 환경 친화 물질은, 그 제품이 운용 및 유지 정비상의 요구조건을 만족하거나 장비 순기 비용상의 장점을 가지고 있다면, 가능한 최대 범위까지 사용되어야한다.”

C.3.3.12 관급 재산

규격의 일부로서 정부에 의해 제공되는 모든 재산은 품번, 고유번호, 재고번호 등에 의해서 구분되고, 기록되어야 한다. 한 개의 완성품을 만들기 위하여 필요한 각각의 부품 수량이 등재되어야 한다. 각 품목은 준비된 보충용을 공급하기 위하여 번호가 표기되어야 한다. 규격이나 도면과 같은 모든 정부 공급 재산은 2장에 등재되지 않아도 된다. 규격으로 2장에 등재된 문서는 관급 재산으로 고려되지 않는다.

C.3.3.13 정부 대여 재산

시험이나 어떤 다른 목적으로는 정부가 계약자에게 대여하거나, 제품에 조립되어도 그것의 동질성을 잃지 않은 재산은 이 제목 아래 열거되어야 한다.

C.3.4 4장 작성법 (4. 검사와 시험 및 품질보증)

C.3.4.1 일반원칙

4장에는 제품의 수락을 위하여 3장의 필요조건을 입증하기 위한 모든 품질보증 및 검사활동이 명기되어야 한다(그림7 참조). 검사의 책임, 품질보증 프로그램 요구조건의 설정, 품질보증 기간(하자 책임), 규격 불일치품에 대한 처리, 규격 불일치 사항에 대한 계약자의 책임과 같은 계약서에서 요구하여야 할 품질 요구조건을 서술하여서는 안 된다.

C.3.4.2 검사의 분류

검사에는 일반적으로 (1) 최초생산품 검사, (2) 품질적합성 검사, (3) 확인 검사로 나눌    수 있으며, 검사에 따르는 결점은 중요도에 따라 치명결점, 중결점, 경결점 등으로 분류하고,    각각의 결점에 대하여 전수검사,  샘플링검사(계수형, 계량형 샘플링 검사)를 정하며 샘플링    검사에는 합격품질수준(AQL)을 결정하여야 한다.

검사의 분류는 다음에 예시된 바와 같이 4장의 첫 문단에 명기되어야 한다.

보기 1

4.1 검사의 분류

본 규격서 안에서 명기된 검사 요구 사항은 다음과 같이 분류된다.

가. 인증검사(4.2 참조)

나. 품질적합성 검사(4.3 참조)

보기 2

4.1 검사의 분류

본 규격서 안에서 명기된 검사 요구사항은 다음과 같이 분류된다.

가. 최초생산품 검사

나. 품질적합성 검사

C.3.4.3. 검사 조건

검사가 행해지는 환경 조건이 규정되면 다음과 같은 문구를 명기할 수 있다.

보기

4.X 검사 조건

특별한 언급이 없으면 모든 검사는 시험조건(적용 가능한 시험절차서 또는

규격서 내의 적용 가능한 조건)과 일치한 상태에서 실시한다.

C.3.4.4 최초생산품 검사

3장에서 최초생산품 검사가 규정되었을 때, 4장은 검사 절차, 검사 순서, 검사 단위 수량 및 요구조건에 일치함을 결정하기 위한 기준 등이 명기되어야 한다. 적절한 최초생산품 검사나 시험과 연관되는 요구조건을 상호 참조할 수 있도록 도표화하는 것을 권장한다.

C.3.4.5 인증 검사

3장에 인증 필요조건이 명기되었을 때 4장에는 검사 절차, 검사 순서, 검사 단위 수량 및 요구조건과 일치함을 결정하기 위한 기준 등이 명기되어야 한다. 인증에 요구되는 검사나 시험 항목들, 그리고 각각의 절차나 시험항목과 연관되는 필요조건들은 가능한 도표화하여 표시한다.

C.3.4.6 품질적합성 검사

품질적합성 검사는 생산제품이, 규격의 요구조건에 만족함을 입증하기 위하여 필요로 하는 시험과 검사로 구성되어야 한다. 품질적합성 검사 항목에는 검사 절차, 검사 단위 수량, 그리고 필요조건과 일치함을 결정하기 위한 기준 등이 서술되어야 한다. 품질적합성 검사나 시험은 최초생산품 검사에 명기된 검사나 시험 항목과 동일하여도 되지만, 규격서에 있는 인증내용을 타당화하는데 사용되는 긴 항목이나 특별한 시험들을 반복하여서는 안 된다. 적절한 품질적합성 검사나 시험과 연관되는 필요조건을 상호 참조할 수 있도록 아래와 같이 도표화하는 것을 권장한다.

보기

표 X. 시 험 절 차

필 요 조 건	시 험 절 차		비 고
	최초생산품	양 산 품
3.3.1	4.2.1	4.2.1
3.3.2.1	4.2.2.1
3.3.2.2.	4.2.2.2	4.2.2.2
3.3.2.3	4.2.2.3
3.3.3.1	4.2.3	4.2.3
3.3.3.2	4.2.3
3.4	4.2.4	4.2.4

C.3.4.6.1 품질적합성 검사 샘플링

규격서에는 성능의 입증 및 호환성 확보를 위한 최소한의 샘플링 조건, 합격품질수준만을 명시한다. 일반적인 치수검사 조건은 가능하면 포함하지 않도록 하며 계약서상의 품질보증 항목에 명기하거나 계약업체의 자체품질계획에 포함하여 제출하도록 하고 규격서에는 명기하지 않을 것을 권장한다.

C.3.4.7 결함 분류

가능하다면, 결함의 분류는 4장에 명시되어야 한다. 검사 결과를 보고하는데 참고 목적으로 요구된다면, 결함의 분류는 다음과 같이 숫자로 기록하여야 한다.

1 ∼  99 : 치명결점

101 ∼ 199 : 중결점

201 ∼ 299 : 경결점

만약 추가적인 그룹이 필요하다면 301, 401, 501 등과 같은 순으로 선택한다. 만약 어떤 그룹의 결점수가 100을 초과할 경우 계속되는 순서는 101a, 102a, 103a와 같이 첨자를 붙여 사용한다.

C.3.5 5장 작성법 (5. 포장 및 표시)

포장 요구조건은 군수의 물류체계를 고려하여 국방규격 작성관리기관에서 설정하며, 가능하면 품목별로 작성하는 것은 지양하고 유사 품목별로 포장표준화를 이루도록 한다. 다음 표준요구조건은 제품의 포장이 요구되는 모든 규격서에 사용된다.

C.3.5.1 일반사항

필요하다면 보존과 단위포장, 내부포장, 외부포장 및 포장의 표지에 대한 일반 필요조건을 규정할 수 있다. 하나 이상의 보존 및 단위포장, 내부포장 수준이 포함되는 경우에는 수준 선정을 위한 조건들이 설명되어야 한다.

C.3.5.2 특수 필요조건

필요하다면 제품의 보존, 단위포장, 내부포장 및 외부포장에 사용되는 특수 필요조건은 직접 또는 타 규격서, 간행물 또는 도면을 참조하여 5장에 포함하도록 한다.

C.3.5.3 보존 및 단위포장

보존 및 단위포장에 대한 필요조건은 세척, 건조, 품질 저하를 방지하는데 적합한 보존 방법, 적절한 보호포장 등을 포함할 수 있다.

C.3.5.4 내부포장

내부포장에 대한 필요조건은 적절한 보호포장, 내부포장 완충재, 내부 용기 및 수송 용기를 제외한 포장 식별표지까지도 포함할 수 있다.

C.3.5.5 외부포장

외부포장에 대한 필요조건은 외부 수송용기, 그 안에 들어 있는 품목 조립체 또는 내부포장, 필요한 칸막이, 받침, 완충재 및 전천후 보호막이에 대해 규정할 수 있다.

C.3.5.6 표지

표지에 관한 필요조건은 「유해화학물질관리법」, 「고압가스안전관리법」, 「소방법」, 「총포․도검․화약류등단속법」등 관련법규와 MIL-STD-129를 참조하여 설정한다.  MIL-STD-129를 참조할 수 없는 경우에는 C.3.5.2  특수 필요조건에 다음의 내용을 상세하게 또는 공인된 문서를 참조하여 포함한다.

가. 내부포장 및 수송용기 상의 적합한 제품식별표지

나. 적용될 경우, 납품과 저장에 필요한 모든 표지

다. 규정, 법규 및 운송업자에 의하여 요구되는 모든 표지

라. 안전과 안전한 납품에 필요한 모든 표지

C.3.6 6장 작성법 (6.주기)

C.3.6.1 주기

6장은 일반적이고 보충적인 성격의 정보를 제공할 뿐 강제적인 요구조건은 나타내지 않는다. 이는 규격의 적합성, 제품의 적당한 형태나 등급의 선택, 추가적인 대체 데이터, 견본들이나 등급과 같은 제품의 변화, 의사 결정에 도움이 되는 정보를 제공하기 위하여 작성된다. 6장은 가능하면 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

가. 용도

나. 기술교범 규격 정보

다. 견본

라. 인증

마. 비밀문서(4.8 참조)

바. 용어 정의(4.19 참조)

사. 상호 참조표

아. 관급 및 정부 대여재산

자. 특허 고지

차. 부품번호

카. 핵심어(주제어) 색인

타. 삭제

C.3.6.2 용도

본 규격에 준한 제품의 사용과 관련된 정보는 6.1의 서두에 명기한다. 규격서 안에 등급과 형별 차이점은 규격서 안에서 설명되어야한다.

C.3.6.3 견본

만약 규격서의 3장에서 C.3.3.9에 일치하는 견본을 규정하고 있다면, 견본을 구하고 시험할 수 있는 정보는 이 문단 상에서 명시되도록 한다.

C.3.6.4 인증

제품의 인증이나 제조자의 품질경영시스템에 대한 인증이 규격서에서 요구되면, 그러한 인증에 관한 정보가 이 항목에서 언급되어야 한다.

C.3.6.5 상호 참조표

신규 제정된 규격서나 대체 사용된 규격서의 부품번호와 개정전 규격서의 부품번호와의 상호 참조표가 포함되어야 한다.

C.3.6.6 관급 및 정부 대여 재산

관급 및 정부 대여 재산이 규격서 상에 포함되어 있으면, 다음의 문단이 6장에 추가되어야 한다.

보기 1

“6.X 관급 재산

계약 공무원은 3._._.에 나열된 관급품을 제공하도록 조치하여야 한다.”

보기 2

“6.X 정부 대여 재산

계약 공무원은 3._._.에 나열된 정부대여 재산을 제공하도록 조치하여야 한다.”

C.3.6.7 특허 고지

규격서가 특허품목을 포함하도록 작성되었다면, 규격서는 포함된 특허품을 나열하여야 하고, 조치 방안(통상 실시권 설정 여부 등)을 명시하여야 한다.

C.3.6.8 부품번호

규격서가 부품번호의 지정을 요구한다면(2.5 참조), 6장에서는 “부품번호”라는 제목 하에 부품번호가 어떻게 구성되었는지를 설명하거나 적절한 관련 문서 또는 부품 식별번호 구성을 설명하는 부록을 어떻게 참조하는지를 기술하도록 한다.

C.3.6.9 핵심어(주제어) 목록

규격서는 필요한 경우 검색으로 문서를 식별할 수 있도록 핵심어(주제어) 목록을 포함할 수 있다. 그러한 핵심어들은 표준 용어에 일치하여야 하며, 주제 색인 목록으로 사용하는데 충분하도록 명확하고 정확하여야 한다. 만약 규격서가 독극물이나 위험물질, 또는 기타 법령에서 정한 환경 오염물질을 필요로 한다면 이들은 핵심어 목록에 포함되어야 한다. 핵심어는 문서의 제목에 나타난 단어를 반복해서는 안 된다. 핵심어는 주요 명사나 단어가 앞에 나오고 이어서 컴마로 분리된 수식어가 오도록 하며, 가나다 순서로 일렬로 배치하여야 한다. 공인된 명사로 간주되는 “회로기판”과 같은 단어 그룹은 분리하여서는 안 된다. 가능하다면 등재된 핵심어의 숫자는 25개를 초과하지 않도록 한다.

C.3.6.10 <삭제>

C.4 부록 작성법 (부록)

C.4.1 개요

필요시, 부록도 규격의 일부로 포함된다. 본문 내용 및 표지에 대해서 별도의 표는 작성하지 않는다.

C.4.2 목적

부록은 규격의 끝 부분에 위치하며 보충 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성한다.(그림 10 참조)

C.4.3 번호 및 제목

부록 쪽은 규격서가 끝나는 다음 쪽에서  부터 시작된다. 각 쪽의 상부 중앙에는 규격 번호를 표시하며 그 두 줄 아래에 “부록”이라고 쓴다. 부록이 두 개 이상일 경우에는 A, B 등의 알파벳 식별번호를 사용한다. 제목은 첫 시작 쪽에만 쓰되 “부록”이라는 글자 한 줄 아래에 쓴다.

C.4.4 구성 및 항목번호

부록에 사용하는 각 장은 부록 문자에 일치하는 하나의 문자 다음에 마침표를 찍은 후 아라비아 숫자를 쓴다.  예를 들어 부록 A에 있는 첫 번째 장은 “A.1”이 되고 부록 B에 있는 두 번째 장은 “B.2”가 된다. 부록의 각 장에 있는 연속적으로 계속되는 문단 및 하부 문단은 다음과 같이 번호를 사용 할 수 있다.

부록 D의 필요조건 ----------   D.3

첫 번째 문단  ---------------   D.3.1

첫 번째 하부 문단 ------------   D.3.1.1

두 번째 문단 ----------------   D.3.2

C.4.5 쪽 번호

부록의 쪽 번호는 규격서 본문의 마지막 쪽에 연속해서 계속된다.

C.4.6 범위

적절한 적용 가능 범위 및 사용을 위해 첫 번째 문단에 부록의 범위와 한계를 서술한다. 다음과 같은 문구가 포함 될 수 있다.

보기

“이 부록은 규격의 일부분으로써의 효력을 가진다.(또는 가지지 않는다.) 여기에 포함된 내용은 (적용 또는 지침)을 위한 것이다.”

C.4.7 참고문서

부록에만 관련하여 요구되거나 참고한 문서는 “적용 문서”라는 표제로 부록에 나열하며, 규격서 본문의 2장에는 수록하지 않는다. 참고문서는 본 지침의 2장에서 규제한 바와 같이 명시한다.

C.5 색인 및 규격서 식별표시

C.5.1 색인

본문 내용을 손쉽게 참고하기 위해 규격서의 끝 부분에 “가, 나, 다, ...” 순서로 색인 목록을 둘 수 있다. 색인 사용은 방대한 규격에 한정하여 사용한다. 사용 시에 색인은 본 규격과 부록 뒤에 놓으며 쪽 번호도 본 규격과 부록 뒤의 마지막 쪽에 이어서 번호를 사용한다. 문서 식별번호는 각 쪽의 중앙 상단에 위치하여야 한다.

C.5.2 규격서 식별표시 <삭제>

C.6 <삭제>

부록 D

성능형 규격 작성 가이드

본 지침은 성능형 규격 구성에 대한 각 장/항 별 작성요령에 대해 설명하고, 성능형 규격 작성 시 참고할 수 있도록 현 국방규격/미 군사규격 중 적절한 사례를 들어 설명하였다.

D.1.1장 적용범위 및 분류

규격서 1장은 규격서의 적용범위 및 적용품목의 분류에 대한 사항을 기재하는 항목으로 원칙적으로 규격서에서 규정하는 특정품목, 공정, 또는 시험방법에 관한 용도 및 일반사항들만 규정한다. 적용범위만 규정할 때에는 “항”제목을 부여하지 않으며, 분류를 포함할 때에만  “1.1 적용범위”, “1.2 분류”로 “항”제목을 부여하여 구별한다.

D.1.1 적용범위

적용범위는 품명과 이를 수식하는 말과 규격서의 적용범위에 대한 명확하고 간결한 표현으로 구성되며, 필요시 특정한 세부 적용범위 보다는 품목의 용도와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 가능하다면 참고내용은 6장에 수록될 정보로 작성되도록 한다. 적용 범위에 필요조건 및 그림은 포함하지 않는다.

즉 본 항에는 그 규격이 규정하는 내용의 개요 및 그 규격이 적용할 수 있는 범위를 규정한다.

D.1.2 분류

본 항에는 규격서에 2개 이상의 형상품목을 포함할 경우에 작성하며(모든 규격서에 작성 불필요), 일반적으로 품종에 대한 형(Type), 종(Class), 등급(Grade), 조성(Composition) 등의 분류 명칭으로 작성한다.

가. 형(Type) : 규격에서 규정하는 품목이나 공정의 설계, 모델, 형상의 차이로 구분

* 일반적으로 로마숫자로 표시(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ.. 등)

나. 종(Class) : 형에서 구분이 안된 특성상의 차이로 구분

* 일반적으로 아라비아숫자로 표시(1, 2, 3, 4, 5.. 등)

다. 등급(Grade) : 품질상의 차이로 구분

* 일반적으로 영문대문자로 표시(A, B, C, D.. 등)

라. 조성(Composition) : 화학 조성면에서 차이로 구분

* 적절한 문자, 기호 등으로 표시

보기 1. 헬멧, 전투차량 승무원용

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격서는 전차 및 장갑차의 무전기(VRC-946K계열) 및 상호통화기세트(VIC-7K)에 전원아답타를 연결하여 사용하는 헬멧, 전투차량 승무원용 KHH-80A1 (이하 “기갑병헬멧” 이라 한다.)에 대해 적용한다.

1.2 분류

기갑병 헬멧은 크기에 따라 아래와 같이 분류한다.

형	분 류	크 기	삭 제
Ⅰ형	표준형	1.8kg 이내	삭 제
Ⅱ형	대형	2.0kg 이내	삭 제
Ⅲ 형	특대형	2.2kg 이내	삭 제

보기 2. 쓰레기봉투

1. 적용범위 및 분류

본 규격은 음식 및 오염된 플라스틱 쓰레기 처리를 위한 유연성이 있는 봉지에 대해 적용한다.

D.2.2장 적용자료 및 문서

규격서 2장의 적용자료 및 문서에는 규격, 표준, 도면, 기타 간행물 등으로 구분하며 규격서 내의 3장, 4장 및 5장에 참조하고 있는 모든 자료/문서를 포함하여야 한다. 자료가 예 또는 배경정보로서만 인용될 경우에는 2장에 포함할 필요는 없다. 만일, 참조된 규격의 수가 너무 많을 때에는 규격서의 6장에 명기하고 이를 2장에서 언급할 수 있다.

일반적으로 소수의 규격을 적용문서로 기술하며, 주로 시험방법 표준, 연동성 관련 도면/규격 등을 기술한다.

2장은 일반적으로 다음과 같이 구성한다.

2.1 일반사항

2.2 정부문서

2.3 비정부문서 및 기타 간행물

2.4 우선순위

D.2.1 일반사항

본 항에는 적용문서의 적용원칙에 대해 기재한다. 일반적으로 다음과 같이 기술할 수 있다.

“아래문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용되며, 문서의 개정기호에 관한사항이 명시되어 있지 않는 한 입찰 공고일 당시에 유효한 최신판을 적용한다.”

D.2.2 정부문서

본 항에는 적용 문서 중 국가 및 정부부처 규격, 표준, 핸드북 등에 대해 식별번호(규격번호 등) 및 문서제목을 기재하며, 가능한 개정번호, 접미어(규격 작성관리기관 기호)는 제외한다. 제목은 문서에 명시된 것을 사용해야 한다. 국가 및 부처 규격, 표준, 핸드북, 도면, 그리고 적용 가능한 간행물은 정부(국가), 국방부, 방위사업청 및 산하기관(예를 들면, 각 군, 군수사, 국과연 등)과 같은 각각의 단체 명칭에 대하여 숫자순으로 배열하여야 한다.

적용문서로 재료, 부품, 구성품, 제조공정 문서 및 기타 상세형 규격은 가급적 사용을 배제하고, 시험방법 표준, 연동성 관련 도면/규격 위주로 기재한다.

정부문서는 가능하다면 아래의 순서대로 배열한다.

규격서

국방규격서

미 연방규격서

미 군사규격서

기타 규격서

표준서

한국산업표준

국방표준서

미 연방표준서

미 군사표준서

기타 표준서

도면

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

교범

핸드북

규정

편람

회보

기타

D.2.3 비정부문서 및 기타 간행물

정부에 의해 제정되지 않는 비정부문서와 기타 간행물은 각각의 민간 표준화 기관별로 적당한 순서(숫자 순, 또는 가나다 순)로 기록하여야한다. 문서는 가능하다면, 식별번호와 문서제목을 기록하여야 한다. 문서제목은 문서에 명시된 것을 사용한다.

비정부문서는 가능하다면 아래의 순서대로 배열한다.

규격서

표준서

도면

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

D.2.4 우선순위

규격서 안에서 언급된 적용문서와 규격서의 요구조건 사이에 발생할 수 있는 혼란을 피하기 위하여, 다음과 같은 표현이 포함될 수 있다.

“본 규격서의 내용과 적용문서의 내용이 상이할 경우에는 본 규격서의 내용을 우선 적용한다.”

보기  속도계(SPEEDOMETER)

2 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 본 규격서와 함께 적용되며, 문서의 개정기호에 관한사항이 명시되어 있지 않는 한 입찰 공고일 당시에 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 정부문서

표준서

미 군사표준

MIL-STD-202   Test Method Standard - Electronic and Electrical Component Parts

MIL-STD-461    Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment

2.3 비정부문서 및 기타 간행물

규격서

ASTM B 117   Standard Practice For Operating Salt Spray Apparatus

ASTM G 21    Standard Practice For Determining Resistance of Synthetic

Polymeric Materials to Fungi

2.4 우선순위

본 규격서의 내용과 적용문서의 내용이 상이할 경우에는 본 규격서의 내용을 우선 적용한다.

D.3.3장 필요조건

규격서의 3장은 일반적으로 그 규격서가 만들고자 하는 제품의 필수 요구조건을 기술하되 제품의 형상, 기능, 호환성 및 연동성 위주로 명기하여야 한다.

성능형 규격의 필요조건은 필요조건을 달성할 수 있는 방법을 기술해서는 안 되고, 특정 재료 및 제품의 사용이나, 상세 설계방법 또는 기존 제품과 상호 호환성을 보증하는데 필요한 요구조건의 범위를 넘어선 제조 요구조건을 기술해서도 안 된다.

다음은 규격서 3장을 작성할 때 고려되어야 하는 몇 가지 구성 항을  기술하였다. 규격서의 특성에 따라 아래 항 중 일부는 생략할 수 있고 필요하다면 다른 항도 적절히 추가하여 작성 할 수도 있다.

3.1   설계(또는 구성)

3.2   재료

3.3   부품

3.4   공정

3.5   제조 및 조립

3.6   성능 특성

3.7   물리적 특성

3.8   환경요구조건

3.9   일솜씨

3.10  연동요구조건

3.11  운용 특성

3.12  신뢰성

3.13  정비유지성

3.14  호환성

각 항목은 필요시 유사한 항목끼리 적절히 합치거나 분리하여 작성 할 수도 있고 항목명도 변경가능하다

예를 들면 “재료”, “공정”, “부품” 항은 하나의 항으로 합쳐 “재료 및 부품”  또는 “재료, 부품 및 공정” 등으로 표현할 수 있고, “연동요구조건”, “운용 특성”항도 하나의 항으로 작성할 수 있다.

또한, 필요시 항목명도 적절히 변경가능하고, 기동 장비 등의 경우에는 “내구도” 등에 관한 항목도 추가할 수도 있다.

다음은 각 항목별에 대한 세부 작성요령을 설명한다.

D.3.1 설계(Design)(또는 구성)

성능형 규격에는 일반적으로 ‘방법(how-to)’ 또는 특정 설계요구 조건을 명시하지 않으나, 아주 중요한 상호호환성이나 인터페이스에 관한 설계정보는 포함 가능하다.

특히, 기존 장비의 미리 정해진 해법(solution)의 특정 특성을 반영한 설계정보를 제외하는 것이 중요하다.

보기  1 1/4톤 트럭

3.1 설계(또는 구성)

차량은 관련 도면 및 규격에 따라 제조되고 조립되어야 한다.

3.1.1 엔 진

엔진은 디젤, 터보차저인터쿨러(TCI : Turbo Charger Intercooler), 수냉식으로 130PS 이상이어야 한다.

3.1.1.1 배출가스

엔진조립체 상태의 배출가스는 일산화탄소 3.0g/㎾.h 이하, 질소산화물 7.0g/㎾.h 이하, 탄화수소 1.0g/㎾.h 이하, 입자상물질 0.15g/㎾.h 이하, 매연 20％ 이하이어야 한다.

3.1.2 동력전달 구성품

3.1.2.1 변속기

변속기는 전진 5단, 후진 1단 변속이 가능한 수동 변속기이어야 한다.

3.1.2.2 중간변속기

중간변속기는 고, 저속 변속이 가능하여야 하며, 4륜구동(4×4)이 가능하여야 한다.

3.1.2.3 차동장치

차량 전·후방 각각의 차축에는 차동장치가 구성되어야 하며, 후방 차동장치에는 한쪽 휠이 구동력을 상실하였을 때, 다른 쪽 휠에 구동력 전달이 가능토록 하는 차동 잠금 기능이 있어야 한다.

3.1.3 현가장치

전후방 현가장치는 판스프링 및 통형 완충기로 구성되어야 한다.

3.1.4 휠 및 타이어

차량의 모든 휠은 단륜으로 구성하여야 하며, 타이어는 레이디얼 플라이 및 튜브리스이어야 한다.

3.1.5 제동장치

제동장치는 동시에 작동하는 2개의 회로로 분리된 유압식이어야 하며, 유압 작동력을 증대하는 배력 장치를 갖추어야 한다.

3.1.6 조향장치

조향장치는 동력식이며, 동력조향장치가 고장시 기계식 조향 링키지가 구성되어 수동 조작이 가능하여야 한다.

D.3.2 재료(Materiel)

성능형 규격의 재료에 대한 세부적인 사항은 생산업체에 일임하지만 약간의 재료 특성(예 : 부식내성)은 필요시 명시할 수 있다.

단, 성능이나 기능에 아주 중요한 영향을 미치는 재료 정보는 포함해야 하나, 그 수는 가능한 최소화 한다.

재료, 부품, 공정 항목은 적절히 합치거나 분리할 수도 있다.

보기 1. 쌍안경

3.2 재료

계약자는 본 규격서에 규제된 모든 성능이나 환경 요구조건에 일치될 수 있는 재료를 선택하여야 한다. MIL-P-11268에 적합한 재료를 추천하나, 이것은 의무사항은 아니다. 재활용 자재는 가능하면 최대한 사용하여야 한다.

보기 2. 야간투시경

3.2 부품 및 재료

계약자는 본 규격서에 규정된 운용 및 환경 요구조건을 만족시킬 수 있는 부품과 재료를 사용해야 한다. 적용도면에 명시된 재료는 추천사항이지 의무사항은 아니다.

D.3.3 부품(Parts)

성능형 규격에는 일반적으로 특정 부품을 명시하지 않고 3장의 필요조건(성능, 환경조건, 호환성, 연동성 등)을 만족시킬 수 있는 적절한 부품을  선택하여 적용할 수 있도록 기술한다.

보기  속도계(SPEEDOMETER)

3.3 부품

3.3.1 케이스 창

케이스 창은 외부 전원으로 조명되는 다이얼을 쉽게 볼 수 있는 부품이어야 한다.

3.3.2 포인터

포인터는 다이얼이나 창에 닿지 않아야 하며, 포인터의 모양은 다이얼의 수치를 읽기 쉽게 가리킬 수 있는 모양으로 되어야 한다. 또한 포인터의 상위 부분의 1/2 이상은 무광택의 흰색이어야 한다.

D.3.4 공정(Processes)

성능형 규격에는 공정에 대한 요구조건은 거의 규정하지 않는다.  필요시 계약자가 3장의 필요조건(성능, 환경조건, 호환성, 연동성 등)을 만족시킬 수 있는 효율적인 공정을 선택하여 적용할 수 있도록 기술한다.

필요시 “공정”항은 “제조 및 조립”항과 합쳐 기술 할 수도 있다.

보기  모터, 유입식

3.4 공정

3.4.1 전기도금

모든 알루미늄 합금 부품들은 계약조건에 따라 전기도금을 하고 본 규격서의 성능 및 환경조건에 만족해야 한다.

D.3.5 제조 및 조립(Construction, Fabrication, Assembly)

성능형 규격에는 거의 명시하지 않는다.

D.3.6 성능(Performance) 특성

성능 특성 항에는 적당한 제목 하에 체계, 품목, 구성품이 가져야 할 모든 성능필요조건에 대한 공통 필요조건과 세부 필요조건을 기술하여야 한다.

성능형 규격은 어떤 항목이나 시스템의 운용에 대한 능력 또는 기능 측면에서 발휘해야 할 사항을 기술하며, 목표나 최선이 아닌 성능 특성의 상한 및 하한을 요구조건으로 기술한다.

보기 1. 쌍안경

3.6 성능 특성

3.6.1 관측각

관측각은 39도 이상이어야 한다.

3.6.2 배율

배율은 4.5배 이상이어야 한다.

3.6.3 관측범위

쌍안경은 지름을 이용하여 산출시 최소한 50 %의 중첩을 제공하여야 하는데, 이 중첩은 상의 면적이 아니다. 이 조건은 고정된 디옵터의 조절 상태에서 만족하여야 한다.

3.6.4 초점

렌즈의 초점은  -2.5 ± 0.3 디옵터 이어야 한다.

3.6.5 편평도

쌍안경의 접선 방향 편평도는 40 ㎜ 형식에서는 바깥의 50 %는 ±0.50 디옵터 이내이어야 하며, 고정된 디옵터의 조절 상태에서는 중앙의 50 %는 ±0.25 디옵터 이내 이어야 한다.

3.6.6 분해능

쌍안경의 축 방향 분해능은(관측 부분의 중앙 25 %) ㎜당 35.9줄 쌍 보다 적지 않아야 한다. 나머지 관측 부분은 ㎜당 17.9줄 쌍의 분해능을 가져야 한다.

3.6.7  효과적인 초점 거리

효과적인 초점 거리는 44.0 ± 0.4 ㎜에 있어야 한다.

3.6.8 선형 변형

쌍안경의 선형 변형은 고정된 디옵터 조절 상태에서 측정하였을 때 40 ㎜ 형식의 가장자리에서 5.3 ± 0.1 % 원통형 변형만이 허용된다.

보기 2. 레이더 세트

3.6 성능 특성

3.6.1 시스템 성능

3.6.1.1 최대탐지거리

최대탐지거리는 안테나 높이 20 m, 표적크기 2 ㎡, 표적높이 1 m인 조건에서 자유공간상 12.2 NM이상 이어야 한다.

3.6.1.2 최소탐지거리

최소탐지거리는 50 m이하 이어야 한다.

3.6.1.3 최대전시가능거리

레이더의 최대전시 가능거리는 108 NM 이상이어야 한다.

3.6.1.4 거리정확도

탐지표적에 대한 거리 정확도는 단 펄스모드 기준시 12 m이내 이어야 한다.

3.6.1.5 거리분해능력

탐지표적에 대한 거리분해 능력은 단 펄스모드 기준시 50m이내 이어야 한다.

3.6.1.6 방위 정확도

탐지표적에 대한 방위정확도는 2도이내 이어야 한다.

3.6.1.7 방위분해능력

탐지표적에 대한 방위분해능력은 2도이내 이어야 한다.

D.3.7 물리적 특성(Physical Characteristics)

성능형 규격에는 품목이 운용되어야 할 환경조건이나 인간요소, 인터페이스(interface), 운용성(interoperability)에 필요한 정도의 것만 명시하고 필요 시 총중량 및 포장치수를 포함할 수 있다.

보기 1. 포탑, 상륙돌격장갑차(병력용)

3.7 물리적 특성

3.7.1 전체 최대치수

3.7.1.1 폭

포탑이 탑재된 상태에서(총은 전방지향) 선회베어링 중심에서 포탑의 외부 최우측 지점까지는 622.3 ㎜(24.5 inch) 이하이어야 한다.

3.7.1.2 길이

포탑의 길이는 차량의 해치작동에 간섭되지 말아야 한다.

3.7.1.3 높이

해치 폐쇄 및 무장수평상태에서 차량지붕으로부터 포탑정점까지의 높이는 981 ㎜(38.625 inch)이하이어야 한다.

3.7.2 중량

포탑의 중량(사수제외, 무장, 탄약 및 포탑에 장착되는 모든 부수품목 포함)은 1 049∼1 115 ㎏(2 314∼2 458 lbs)이어야 한다.

보기 2. 공기 조절기

3.7 물리적 특성

3.7.1 중량

공기조절기의 중량은 71 ㎏ 이하이어야 한다.

3.7.2 크기

냉난방장치의 크기 치수 및 공차는 다음과 같다.

폭 1000(㎜) × 깊이 480(㎜) × 높이 400(㎜), 공차 ± 5(㎜) (장착부 치수)

D.3.8 환경요구조건(Environmental Requirements)

장비나 물자가 수송, 저장, 지원 및 사용 중에 당면할 것으로 예상되는 환경조건이 규정되어야 한다. 필요에 따라 기후, 충격, 진동, 소음, 유해가스 등과 같은 환경조건에 대한 규정을 부절로 포함시킬 수 있다.

보기 1. 레이더 세트

3.8 환경 조건

3.8.1 온도

3.8.1.1 고온

레이더 장비는 +50 ℃온도에서 성능의 저하 없이 동작할 수 있어야 하며 안테나는 +71 ℃(송수신기 및 원격운용기 +63 ℃)에 노출시에도 견딜 수 있어야 한다.

3.8.1.2 저온

안테나는 -28 ℃(송수신기 및 원격운용기 0 ℃)에서 성능의 저하 없이 동작할 수 있어야 하며, 안테나는 -51 ℃(송수신기 및 원격운용기 -10 ℃)까지 내려가는 저온에 노출 시에도 견딜 수 있어야 한다.

3.8.2 습도

레이더 장비는 온도 +30 ℃∼+50 ℃에서 상대습도 90±5 %까지 운용 가능하여야 한다.

3.8.3 소음

레이더 장비의 소음은 송수신기 70 ㏈이내, 원격운용기 63 ㏈이내, 안테나는 79 ㏈이내 이어야 한다.

3.8.4 빙부하

안테나는 4.5 lb/ft²의 부하에서 정상동작하여야 한다.

3.8.5 경사

레이더 장비는 경사도 +45도∼-45도 조건하에서 정상동작하여야 한다.

3.8.6 수밀

안테나는 MIL-STD-180E TABLE Ⅱ의 수밀조건하에서 정상동작하여야 한다.

3.8.7 진동

레이더 장비는 주파수는 5∼33 ㎐, 진폭 0.01∼0.10 inch, X, Y, Z 방향에 대하여 진동 시험 후 정상동작하여야 한다.

3.8.8 충격

레이더 장비는 MIL-S-901D GRADE A, TYPE A, CLAS Ⅰ(안테나), CLASSⅡ(송수신기 및 원격운용기)에 따라 충격 시험 후 정상동작하여야 한다.

3.8.9 염수분무

안테나는 MIL-STD-810E 509.3에 따라 장비 또는 시편을 제작하여 시험 실시 후 이상이 없어야 한다.

보기 2. 시험세트, 사격통제장치용

3.8 환경 조건

3.8.1 온도

3.8.1.1 운용 시험

사통 시험세트는 주위 온도 +10 ℃∼+40 ℃에서 정상 동작하여야 한다.

3.8.1.2 비 운용 시험

사통 시험세트는 주위 온도 -40 ℃∼+63 ℃에 노출 후 표준 대기 상태에서 정상 동작하여야 한다. 단, 전원 시험세트는 주위 온도 -20 ℃∼+50 ℃에 노출 후 표준대기 상태에서 정상 동작하여야 한다.

3.8.2 진동

사통 시험세트는 주파수 범위 5∼500 ㎐의 임의진동(Random Vibration)을 3축(X, Y, Z)에 각각 가한 후 정상 동작하여야 한다.

3.8.3 정비 충격

사통 시험세트는 정비 작업 중 또는 콘솔에 설치 및 해체 작업 중에 발생될 수 있는 정비 충격을 가한 후 정상 동작하여야 한다.

D.3.9 일솜씨(Workmanship)

성능형 규격에는 기본적인 요구조건만 명시한다. 필요 시 계약자가 일솜씨 관련 요구조건 만족시킬 수 있는 효율적인 방법을 선택하여 적용할 수 있도록 기술한다.

보기  소음기관단총, 9 밀리미터

3.9  일솜씨

모든 부품 및 조립체는 완전하고 숙련된 일솜씨로 제작, 조립되어야 하며 덧살, 날카로운 모서리, 그리스, 먼지, 녹, 부식물 및 기타 이물질이 없어야 한다. 사용되는 세척방법은 어떠한 부품에도 해롭지 않아야 하며, 세척제로 인하여 부품이 오염되어서는 안 된다.

D.3.10 연동요구조건(Interface Requirements)

연동요구조건은 일반적으로 형태(form)나 적합성(fit) 요구조건은 상호 운용성 및 상호호환성을 보장해야 한다.

규격을 작성 시 연동요구조건은 주의 깊게 제기, 검토하여야 한다. 예를 들어, 적절한 수준에서 정비가 될 수 있도록 규격에 필요한 연동요구조건을 열거하여야 하지만, 더 좋은 연동을 보장하기 위하여 과도한 설계방안을 요구하여서는 안 된다.

보기 1. 포병전술 사격지휘장비

3.10  통신장비 연동기능

포병전술 사격지휘장비는 다음과 같은 유무선 통신장비와 연결되어 구성 장비간에 정보를 교환할 수 있어야 한다.

가. PRC-999K 무전기, VRC-946K 계열 무전기

나. C-939K 원격 조정기 세트

다. TA-512K 전술용 전자식 전화기

보기 2. 포, 함정탑재용, 구경 5인치 62 구경장

3.10 외부 연동 정의
이 장은 함포의 포대, 탄 및 탄 이송에 대한 외부 연동을 정의한다.

3.10.1 포대에 대한 함포 연동

3.10.1.1 연속 정렬

함포는 양탄기가 여러 가지 구조의 탄약고 배치에 맞추어 변경될 수 있는 것을 제외하고는 도면의 규정에 따라야 한다.

3.10.1.2 구성품 연동

함포의 주요 구성품은 상호간 및 본 규격서에 규정된 요구 조건, 달리 인용된 참조 문서에 따라 함정과 기계적, 기능적 및 전기적으로 연동되어야 한다.

3.10.1.3 설치 적응성

함포는 중앙, 좌/우현 및 포좌(Sponson) 어디에도 설치될 수 있어야 한다.

3.10.1.4 포대 공압

함정에서 공급되는 공압은 포연 분사장치(gas ejector system)에서는 공기 유동량이 1.38 ㎥(48.7ft3)/min일 때 12.3 kg/㎠ (175psig)이고, 선회 및 고저 비상 구동장치에서는 1.27 ㎥(45ft3)/min일 때 7.0 kg/㎠(100psig)이어야 한다.

3.10.1.5 포대 전원

함포는 함정으로부터 주 전원을 공급받는다. 전원의 총 전력량은 평균대기 부하(Standby load)가 31.8 ㎾이고, 사격 부하는 평균 180.6 ㎾이어야 한다.

3.10.1.6 440 VAC 전원 공급

여러 가지 구동 장치를 위한 440 V, 3상, 60 Hz 주 전원은 함상 전원 장치로부터 공급되어야 한다.

3.10.1.7 비상 전원

함포의 440 V, 3상, 60 Hz 비상 전원은 함정 주 비상 전원 장치에 의해 공급되어야 한다.

D.3.11 운용 특성(Operating Characteristics)

본 항은 장비의 운용에 대한 요구사항이 있을 경우에 작성한다.

보기  발전기세트, 가솔린엔진식

3.11 운용 성능

3.11.1 운용 시험

발전기 2대를 조절기에 연결하고 무선 접속부 세트 GRC-650K 및 다중 집선기 세트 GTC-620K를 연결시켜 4시간씩 교대로 운전하며 24시간 운용할 때 통신의 두절 없이 동작하여야 한다. 단, 위 시험을 대체 부하로 수행할 경우에는 실 부하 조건으로 실시한다.

3.11.2 전환 시험

발전기 2대를 작동시켜 조절기에 연결하고 선택스위치를 5회 절환시 GRC-650K 및 GTC-620K에 전원 공급이 중단되지 않아야 한다.

D.3.12 신뢰성(Reliability)

신뢰성 필요조건 항에는 신뢰도를 신뢰 수준을 포함하여 수치로 규정하여야 하며, 가능하면 임무수행 조건으로 규정하되 각 요구조건(예 : 평균고장시간 MTBF, 평균교체주기 MTBR 등)에 대해 최소치를 명시한다.

보기 1. 포탑, 상륙돌격장갑차

3.12 신뢰성

포탑은 창정비 없이 600시간 또는 4827 ㎞(3000 mile)를 운용할 확률이 90 % 이상이어야 한다. 포탑의 신뢰성은 차량의 최초 600시간 또는 4827 ㎞(3000 mile) 운용구간에 걸쳐 12.5 임무시간을 완수할 확률이 90 % 이상이어야 한다. 따라서 결과적인 고장간 평균시간(MTBF)은 118.5시간 이상이어야 한다.

보기 2. 1 1/4톤 트럭

3.12 신뢰성

주행조건에 따라 주행하는 동안 고장간 평균 주행거리(MKBF)가 K311A1은 3 360㎞이상, K312A1은 2 575 ㎞이상이어야 한다.

D.3.13 정비성(Maintainability)

정비성은 평균수리시간(MTTR) 또는 비행/운용시간당 정비인시와 같은 항목에 대하여 수치로 규정하여야 한다. 현실적인 필요조건의 결정은 신뢰도에 대한 내용과 유사하다.

규격에는 정비성에 대한 아래의 요구조건 등을 기술한다.

가. 평균 및 최대 고장시간

나. 평균 및 최대 정비시간

다. 운용 및 정비시간 비율

라. 정비시 요구되는 인원수

보기 1. 1 1/4톤 트럭

3.13 정비성

3.1.1의 주행조건에 따라 주행하는 동안 운전자나 승무원이 실시하는 점검 및 수리시간을 제외한 총 정비율(MR)이 K311A1은 0.157이하, K312A1은 0.250이하 이어야 한다.

보기 2. 포탑, 상륙돌격장갑차

3.13 정비성

본 항의 규정은 MIL-STD-721에 따른다.

3.13.1 정비시간

포탑은 운용시간당 0.40 정비인시 이하의 정비율(MR)을 가져야 한다. 최대정비 시간은 표2와 같다.

표2. 최대 정비시간

정비범위	시간	정비계단
승무원 정비 및 점검(2명)	1.0 정비인시	1, 2 계단
계획 부대정비	4.0 정비인시	2, 3 계단
비계획 부대정비	4.0 정비인시	2, 3 계단
비계획 직접지원	12.0 정비인시	4 계단

3.13.2 정비율 계산

정비율(MR)은 소요된 모든 정비인시(승무원 정비 및 점검 제외)를 합하여 그것을 총운용 시간으로 나누어서 계산한다.

3.13.3 고장율 및 수리시간

평균수리시간(MTTR)은 전체시험기간 동안에 발생하는 고장률로 정의된다. 평균수리시간은 1.5시간 이하가 되어야 한다. 이것으로 고유가동성(Ai)은 98 %이상이 된다. Ai=MTBF÷(MTBF+ MTTR)로 계산되며, 여기서 MTBF는 고장간 평균시간이다.

D.3.14 호환성(Interchangeability)

이 항에는 구성품 및 조립체의 호환 가능 또는 대체 가능한 수준에 대한 필요조건을 규정해야 한다.

보기 1. 모터, 유압식

3.14 호환성

모터를 구성하고 있는 동일한 제작사의 동일한 부품번호를 모든 부품들은 조립이나 성능상의 변동 없이 서로 교환이 가능해야 한다.

보기 2. 전차장 조준경

3.14 호환성

KCPS의 모든 구성품들은 같은 부품번호를 가진 구성품에 대하여 형상변경이나 성능저하 또는 ±3.5mil  이상의 포구조준감사 조정 없이 상호 교환이 가능해야 한다.

보기 3. 소음기관총, 9밀리미터

3.14 호환성

도면상에 달리 규정되지 않는 한, 동일 부품(수리부속 포함)은 상호 호환성이 있어야 하며, 10정에 대한 호환성 시험은 4.6.14항에 제시된 규정에 따라야 한다.

D.4.4장 검사와 시험 및 품질보증

4장에는 제품, 재료, 공정 또는 성능이 규격서 3장의 필요조건과 일치하는 가를 확인하기 위하여 행해지는 모든 품질보증 및 검사활동을 기술한다.

검사와 시험에는 일반적으로 (1) 최초생산품 검사, (2) 품질적합성 검사, (3) 확인 검사로 나눌 수 있으며, 검사와 시험에 따르는 결점의 분류는 KS A ISO 2859에 따라 치명결점, 중결점, 경결점 등으로 분류하고 각각의 결점에 대하여 합격품질수준(AQL)을 결정하여야 한다.

성능형 규격에는 재료, 제조방법 등이 일반적으로 명기되지 않으므로 인해 발생될 수 있는 성능품질의 편차의 확대성을 고려하여, 최초생산품 검사항목에 이를 반영하는 것이 필요하다.

이 장에서는 어떤 검사가 그 제품, 재료 또는 공정에 대한 필요조건과 직접 관련되는가를 명확히 나타내기 위하여 3장의 필요조건 규정 항 순서와 동일 순서로 규정하여야 하며 일반적으로 다음과 같은 항을 포함하되 필요시 가감 또는 변경할 수 있다.

4.1 일반사항

4.2 검사의 분류

4.3. 검사방법 및 절차

D.4.1 일반사항

제품의 품질보증을 위한 일반사항 즉, 검사책임, 품질보증 제도, 검사장비  등 필요한 사항들을 기술하되 필요 시 항목을 가감, 변경하여 작성한다.

“검사의 책임”항은 규격서에 규정된 검사/시험 수행에 대한 책임은 계약자에 있고, 정부는 규정된 모든 검사/시험 입회 또는 별도의 검사 수행 등 모든 검사/시험을 할 권리를 보유한다는 것을 기술한다.

보기 1. 1 1/4톤 트럭

4.1. 일반 사항

4.1.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 계약자는 본 규격서에 명시된 모든 검사를 수행할 책임이 있다. 계약자는 정부가 인정하는 범위 내에서 자체 또는 다른 적절한 시설을 이용하여 검사를 수행할 수 있다. 정부는 제품이 규정된 요구조건과 일치하는지를 확인하기 위하여 검사가 필요하다고 생각될 때에는 규격서에 명시되어 있는 어떠한 검사라도 수행할 권리가 있다.

4.1.2 품질보증제도

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 계약자는 계약에 의해 제품의 검사 및 공급을 원활히 할 수 있는 효과적인 품질보증 제도를 갖추어야 한다.

4.1.3 정부확인

계약자가 실시하는 모든 품질보증 활동은 정부의 확인을 받아야 하며, 확인 중에 발견된 모든 결함사항은 계약자가 즉시 수정 보완하여야 한다. 정부가 확인하는 사항은 다음과 같고, 확인된 결함에 대해 수정 보완 조치가 완전히 끝날 때까지 장비의 수락이 지연될 수 있다.

가. 문서화된 품질보증 계획의 실행, 방법 및 절차의 적용 여부 확인

나. 제품의 품질에 대한 계약자의 제시 자료 및 제품 확인

보기 2. 지상감시레이더

4.1. 일반 사항

4.1.1 검사책임

별도로 규정하지 않으면 납품자는 이 규격서에 규정된 모든 검사를 수행할 책임이 있으며 정부 또는 대행기관이 인정하는 자체 설비 또는 공인된 일반시험소를 이용할 수 있다. 정부 또는 대행기관은 납품물자 및 용역이 규정된 필요조건과 일치하는지 확인하기 위하여 검사가 필요하다고 판단되면 이 규격서에 규정된 어떠한 시험도 실시할 권리를 갖는다. 납품자는 정부 또는 대행기관의 승인 아래 이 규격서에 규정된 검사 또는 이와 동등한 검사를 실시할 수 있다.

4.1.2 검사장비

납품자는 검사에 필요한 장비를 준비 및 정비할 책임이 있으며 정부 또는 공인기관의 승인을 얻어 사용한다.

4.1.3 검사의 조건

지상감시레이더의 검사는 별도로 규정하지 않으면 아래 조건 하에서 실시한다. 이때 검사는 무순이며 전용 검사 장비를 사용할 수 있다.

가. 주위온도 : 23 ± 10 ℃

나. 상대습도 : 50 ± 30 %

D.4.2 검사의 분류

제품의 품질확인을 위한 검사의 종류에 대해 일반적으로 다음과 같이 분류한다. 필요시 검사의 종류를 가감 또는 변경하여 기술할 수도 있다.

가. 최초생산품 검사

나. 품질적합성 검사

다. 확인 검사

라. 기타 검사(필요시)

성능형 규격은 상세형 규격에 비해 제품의 변경(개선을 위한 재료 및 공정의 변경이 상세형 규격보다 유연함) 사항에 대한 성능 입증을 위해 최초생산품 검사에 대한 필요성이 비교적 많이 강조된다.

또한 양산품 수락을 위한 품질적합성 검사는 효율적으로 수행할 수 있도록 세부 검사 수행계획(검사를 위한 로트구성, 샘플수량, 검사방법 등)을 계약자에게 작성토록 명시할 수 있다.

D.4.2.1 최초생산품 검사

규격서의 필요조건에 일치하는 제품을 생산할 수 있는지 확인하기 위하여 양산 최초생산 물량에 대해 실시하며 일반적으로 다음과 같은 경우에 적용토록 하기 위해 명시된 검사이다.

가. 계약업체가 정부에 해당제품을 처음 납품하고자 할 때

나. 계약업체가 정부에 해당제품을 납품한 실적이 있으나

1) 공정이나 규격의 중요사항이 변경되었을 때

2) 장기간 생산이 중단된 경우

3) 이전 계약으로 납품한 제품이 수명 기간 중 중대한 문제가 발생 되었을 때

또한, 최초생산품 검사는 품질적합성검사와 연관되는 요구조건을 상호 참조할 수 있도록 도표화하는 것을 추천한다(표 1~2 참조).

D.4.2.2 품질적합성 검사

품질적합성 검사는 생산제품이, 규격의 요구조건에 만족함을 입증하기 위하여 필요로 하는 검사로 구성되어야 한다. 품질적합성 검사 항목에는 검사 절차, 검사 단위 수량, 그리고 필요조건과 일치함을 결정하기 위한 기준 등이 서술되어야 한다.

품질적합성 검사는 최초생산품 검사에 명기된 검사항목과 동일하여도 되지만, 규격서 요구사항 입증이 장기 소요되는 항목이나 특별한 시험들은 반복하지 않는 것이 바람직하다.  적절한 품질적합성 검사에 연관되는 필요조건을 최초생산품 검사와 상호 참조할 수 있도록 도표화하는 것을 추천한다(표 1~2 참조).

또한, 단일 계약건으로 장기간 생산 납품하는 품목에 대해서는 최초생산품 검사에서 입증된 전체적인 품질 수준이 생산기간 동안에 유지되고 있는지 확인하기 위해 실시하는 ‘확인검사’를 추가할 수 있다.

표 1. 검사의 분류

항번	항목	검사절차	최초생산품검사	품질적합성검사	확인검사	비고
3.3.1	환경조건	4.3.1	o	o	o
3.3.2.1	진동	4.3.2.1	o	o	o
3.3.2.2.	충격	4.3.2.2	o	o	o
3.3.2.3	고도	4.3.2.3	o		o
3.3.3.1	온도	4.3.3.1	o	o	o
3.3.3.2	습도	4.3.3.2	o		o
3.4	전기적특성	4.4	o	o	o

표 2. 검사의 분류

필 요 조 건		검 사 절 차			비 고
항번	항목	최초생산품검사	품질적합성검사	확인검사
3.3.1	환경조건	4.3.1	4.3.1	4.3.1
3.3.2.1	진동	4.3.2.1	4.3.2.1	4.3.2.1
3.3.2.2.	충격	4.3.2.2	4.3.2.2	4.3.2.2
3.3.2.3	고도	4.3.2.3		4.3.2.3
3.3.3.1	온도	4.3.3.1	4.3.3.1	4.3.3.1
3.3.3.2	습도	4.3.3.2		4.3.3.2
3.4	전기적특성	4.4	4.4	4.4

D.4.2.3 검사시료 샘플링

샘플링은 규격 요구조건 일치 여부를 입증하기 위한 중요한 과정이다. 규격서에는 성능의 입증 및 호환성 확보를 위한 최소한의 샘플링 조건, 합격품질수준 만을 명시하고 일반적인 치수검사 조건은 가능하면 포함하지 않도록 한다. 그러한 조항은 가능하다면 해당 제품도면에 대한 품질보증요구서(QAR)상에 기술하도록 하고 규격서에는 명기하지 않을 것을 권장한다.

D.4.2.4 결함 분류

가능하다면, 결함의 분류는 4장에 명시되어야 한다. 결함의 분류는 다음과 같이 숫자로 기록하여야 한다.

1 ∼  99 : 치명결점

101 ∼ 199 : 중결점

201 ∼ 299 : 경결점

만약 추가적인 그룹이 필요하다면 301, 401, 501 등과 같은 순으로 선택한다. 만약 어떤 그룹의 결점수가 100을 초과할 경우 계속되는 순서는 101a, 102a, 103a와 같이 첨자를 붙여 사용한다.

보기  지상감시레이더

4.2 검사의 분류

검사는 다음과 같이 분류한다.

가. 최초 생산품 검사

나. 품질 적합성 검사

다. 확인 검사

4.2.1 최초생산품 검사

계약서에 별도로 규정하지 않으면 정부품질보증기관은 개발완료 후 최초 생산되는 생산품에 대하여 본 규격서에 따라 최초생산품 검사를 실시한다. 규격서의 필요조건에 대한 입증이 한 번 완료되면 잔여 생산품에 대해서는 4.2.2항에 규정된 품질적합성 검사를 실시하여야 한다. 최초생산품의 수량은 계약서에 별도로 규정하지 않으면 2대로 표 5에 규정된 최초생산품 검사를 실시하여야 한다.

4.2.1.1 최초생산품 검사 불량

최초생산품 검사시 이 규격서의 필요조건에 일치하지 않는 품목에 대해서는 생산자는 결함의 원인을 규명하고, 수정 및 정비 후 재검사를 실시하여야 한다.

4.2.1.2 최초생산품 납품

계약서에 별도로 규정하지 않으면 최초생산품 검사에 합격한 장비는 납품될 수 있다. 단, 신뢰도 시험을 한 장비는 납품에서 제외 한다.

4.2.2 품질적합성 검사

품질적합성 검사는 표 5에 규정된 바와 같이 전수검사와 확인검사로 구분되며 4.3에 규정된 검사방법에 따라 실시되어야 한다.

4.2.2.1 전수 검사 (100 % 검사)

표 5의 전수검사로 규정된 필요항목에 대하여 이 규격서에서 규정한 시험 및 검사를 실시하여야 한다.

4.2.2.2 전수검사 불량

전수검사에서 불량으로 판정된 모든 생산품은 불합격처리 할 수 있다. 불합격된 생산품은 수정 및 정비 후 재검사를 받을 수 있다.

표 5. 검사의 분류

검사항목	필요조건	시험방법	최초생산품 검사		품질적합성검사
			시료 1	시료 2	전수 검사	확인검사
						시료 1	시료 2
성능 직류전원 교류전원 최대탐지거리 탐지정확도 거리 분해능 방위각 분해능 탐지 방식 방위각 작동 범위 고각 조절 범위 원격 운용 거리 지역 탐색 표적 획득 및 추적 데이터 전송 표적 위치 식별 표적 구분 전시	3.4. 3.4.1.1.1 3.4.1.1.2 3.4.1.2 3.4.1.3 3.4.1.4.1 3.4.1.4.2 3.4.1.5 3.4.1.6 3.4.1.7 3.4.1.8 3.4.1.9 3.4.1.10 3.4.1.11 3.4.1.12 3.4.1.13	4.4 4.4.1.1.1 4.4.1.1.2 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.1.4.1 4.4.1.4.2 4.4.1.5 4.4.1.6 4.4.1.7 4.4.1.8 4.4.1.9 4.4.1.10 4.4.1.11 4.4.1.12 4.4.1.13	O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O	O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O
신뢰도	3.5	4.5	O

4.2.3 확인검사

별도로 규정하지 않으면 공급자는 검사기간, 경비, 재사용 불능 등의 이유로 전수검사에 포함되어 있지 않은 필요조건의 품질을 유지 조정하기 위하여 확인 검사를 실시하여야 한다. 확인검사 주기는 최초생산품 검사 실시 이후 생산 누적 대수 50 대 마다 실시한다. 확인검사 시료는 2 대로 한다.

4.2.3.1 확인 검사 불량

확인 검사 중에서 어느 항목이라도 만족시키지 못할 경우에 불합격으로 판정한다. 공급자는 불합격 원인을 규명하고 그 결과와 수정방안을 정부 검사관에게 통보하여 정부 검사관의 승인을 얻은 후 시정 조치를 하며 불합격된 검사 항목부터 검사를 다시 실시한다. 시정 조치를 한 후 정부 검사관은 장비의 성능이 규정된 필요조건과 일치하는지 확인하기 위하여 필요한 경우에는 이 규격서에 규정된 어떠한 검사도 재실시할 권리를 가진다.

D.4.3 검사방법 및 절차

3장(필요조건)에 명시된 요구항목(성능, 호환성, 연동성, 환경조건 등)에 대한 요구조건을 입증 또는 확인하는데 필요한 세부 검사방법 및 절차를 기술한다.

성능형 규격에서는 양산품 수락을 위한 품질적합성 검사는 효율적으로 수행할 수 있도록 세부 검사 수행계획(검사를 위한 로트구성, 샘플수량, 검사방법 등)을 계약자에게 작성토록 명시할 수 있다.

보기  A, B-스풀조립체

4.3 검사방법 및 절차

4.3.1 전기적 특성시험

스풀은 다음의 시험절차에 따라 시험 하였을 때 3.3.1항의 모든 전기적 특성을 만족시켜야 한다.

4.3.1.1 부피저항율

스풀의 부피저항율은 KS C 3102, 3002의 시험방법 및 절차에 따라 측정하여야 하며, 3.3.1항의 필요조건에 일치하여야 한다.

4.3.1.2 내전압

스풀은 KDS 0710-0015(전기전자부품의 시험방법)의 시험방법 301에 따라 시험하며 3.3.1항의 필요조건에 일치하여야 하고, 다음 세부사항을 적용한다.

가. 시험전압 : 350VAC, 또는 500VDC

나. 시험전압 인가점 : 스풀의 도체와 도체간

4.3.1.3 절연저항

스풀은 KDS 0710-0015의 시험방법 302에 따라 시험하여야 하며 3.3.1항의 필요조건에 일치하여야 한다.

4.3.2 인장력

인장 시험기를 이용하여 피복된 상태의 스풀 와이어를 시험 시 3.3.2항의 필요조건을 만족하여야 한다.

4.3.3 정전용량

스풀의 도체와 도체 각각의 양단에 정전용량 측정기(LCR METER)를 연결하여 정전 용량을 측정 시 3.3.3항의 필요조건에 일치하여야 한다.

4.3.4 감쇠율

A, B-스풀을 연결하고 신호 주파수는 1㎑로 하여 시단부와 종단부 사이의 감쇠율을 측정 시 3.3.4항의 필요조건을 만족하여야 한다.

4.3.5 풀림시험

품질보증요구서(QAR Q55407900) 4.1항에 따라 시험 시 3.3.5항의 필요조건을 만족하여야 한다.

4.3.6 환경시험

환경시험은 아래 표6에 따른다.

<표6> 환경시험 항목

항 목	필요조건	검사방법
고 온 저 온 진 동 수 압 충 격	3.3.6.1항 3.3.6.2항 3.3.6.3항 3.3.6.4항 3.3.6.5항	4.3.6.1항 4.3.6.2항 4.3.6.3항 4.3.6.4항 4.3.6.5항

4.3.6.1 고온시험

스풀의 고온시험은 KDS 0010-0003의 시험방법 501에 따르며 다음의 조건으로 시험한다.

단계 1 : 고온조에 스풀을 투입한다.

단계 2 : 내부온도를 +55℃±2℃로 24시간 유지시킨다.

단계 3 : 상온에서 2시간 저장 후 3.3.6.1항의 필요조건을 만족시켜야 한다.

4.3.6.2 저온시험

스풀의 저온시험은 KDS 0010-0003의 시험방법 502에 따르며 다음의 조건으로 시험한다.

단계 1 : 저온조에 스풀을 투입한다.

단계 2 : 내부온도를 -10℃±1℃로 24시간 유지시킨다.

단계 3 : 상온에서 2시간 저장 후 3.3.6.2항의 필요조건을 만족시켜야 한다.

4.3.6.3 진동시험

스풀의 진동 시험은 KDS 0010-0003의 시험방법514-1에 따르며 아래 표7의 조건으로 시험한 후 3.3.6.3항의 필요조건을 만족시켜야 한다.

<표7> 진동시험 조건

주파수(㎐)	진폭/가속도	시험시간	시험축	SWEEP TIME
10 ~ 30	±0.45㎜±10%	180분 (각축60분)	x,y,z	7분
31 ~ 100	1.7g±10%
101 ~ 150	1.0g±10%	30분 (각축10분)	x,y,z	7분

4.3.6.4 수압시험

품질보증요구서(QAR Q55407900) 4.2항에 따라 시험 시 3.3.6.4항의 필요조건을 만족시켜야 한다.

4.3.6.5 충격시험

스풀의 충격시험은 KDS 0010-0003의 시험방법 516-1에 따르며 아래 표8의 조건으로 시험한 후 3.3.6.5항의 필요조건을 만족시켜야 한다.

<표8> 충격시험 조건

방향	횟수	충격값	지속시간
X(+)	각1회	14ｇ± 15%	8㎳
		11.5ｇ± 15%	11㎳
Y(+)	각1회	28ｇ± 15%	8㎳
		23ｇ± 15%	11㎳
Z(+)	각1회	28ｇ± 15%	8㎳
		23ｇ± 15%	11㎳

D.5.5장 포장 및 표시

이 장에는 품목의 특성에 따라 저장 및 수송하는 동안 품질이나 외형의 손상이 없도록 적절한 포장 및 포장물의 내용을 알 수 있는 표시 방법이 기술되어야 한다.

포장 요구조건은 군수의 물류체계를 고려하여 개발기관에서 설정하며, 가능하면 품목별로 작성하는 것은 지양하고 유사 품목별로 포장 표준화를 이루도록 한다.  제품의 특성상 특별한 조건이 요구될 경우 적절히 기술할 수 있다.

일반적으로 다음과 같은 항을 포함하되 필요시 가감 또는 변경할 수 있다.

5.1 포장

5.2 표시

성능형 규격의 경우 계약서/구매요구서에 구매조건에 적합한 포장조건을 명시하도록 할 수 있다.

D.5.1 포장

포장은 제품의 특성, 용도, 유통 경로, 저장기간, 취급 횟수 등을 고려하여 경제적인 포장이 되도록 하며, 동일 품목이라도 일반 운영물자와 비축물자, 장기 저장물자, 특수지역 보급 물자 등으로 구분하여 적정한 포장방법으로 규제할 필요가 있다.

포장은 필요에 따라 단위포장, 내부포장, 외부포장으로 구분할 수 있다. 각각의 포장에 대하여 재료, 수량, 방법을 규정하고 결속은 외부포장에 명시한다.

포장재료 및 방법은 KDC 0001-P4001을 참조하여 작성한다.

D.5.2 표시

제품의 식별, 보호, 안전 운반 및 저장에 필요한 표지에 대해 기술한다. 필요하다면, 표지에 관한 필요조건은 「유해화학물질관리법」, 「고압가스안전관리법」, 「소방법」, 「총포․도검․화약류 등 단속법」등 관련법규를 참조하여 설정한다.  5장의 “표시”항은 “3장 필요조건”에서 규정하는 제품 표지(명판 등)와는 구별되어야 한다.

보기  작업등 세트

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 단위포장

작업등 세트의 구성품은 청결하게 한 후 관련도면(또는 계약요구조건)에 따라 포장되어야 한다.

5.1.2 외부포장

단위포장 및 부수장비 포장상자를 외포장상자에 넣고 관련도면(또는 계약요구조건)에 따라 포장한다.

5.2 표시

5.2.1 단위포장

단위 포장에서는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용 장비, 단위, 수량, 제조년월일, 제조회사명을 선명하게 표시하여야 하며, 세부내용은 관련도면(또는 계약요구조건)에 따른다.

5.2.2 외부포장

외부 포장에서는 국방부표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용 장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조년월일, 제조회사명을 선명하게 표시하여야 하며 세부내용은 관련도면(또는 계약요구조건)에 따른다.

D.6.6장 주기

6장에는 요구조건은 필요하지 않으며 일반적이고 보충적인 성격의 정보를 기술한다. 이는 규격의 용도, 제품의 적당한 형태나 등급의 선택, 추가적인 대체 자료 등과 같은 정보를 제공하기 위하여 작성된다. 6장에는 다음과 같은 사항들을 포함할 수 있으며 적절히 가감 변경할 수 있다.

6.1  용도

6.2  조달 요구조건

6.3  기술교범 규격 정보

6.4  견본

6.5  용어 정의

6.6  상호 참조표

6.7  관급 및 정부 대여재산

6.8  핵심어(주제어) 색인

상기 사항 중 자주 명기되는 6.1, 6.2항에 대해 설명하겠다.

D.6.1 용도

본 규격에 준한 제품의 사용과 관련된 정보는 6.1의 서두에 명기한다. 규격서 안에 등급과 형별 차이점은 규격서 안에서 설명되어야 하며 어떤 제품이나 재료가 잘 적용되지 않는 특별한 경우가 있을 경우, 이러한 정보는 명기하도록 한다.

D.6.2 조달 요구조건

이 항목에는 입찰공고, 계약서 또는 기타 구매문서로 조달기관에 의해 행하여지는 모든 선택사항이 수록되도록 한다.

보기 1. 압축기 세트

6. 주기

6.1 용도

본 규격서에 의해 규정된 압축기는 선상에서의 화재 진화에 사용하기 위한 것으로 별도의 물을 준비할 필요가 없다.

6.2 조달 요구조건

조달문서는 다음과 같이 규정한다.

가. 규격서 제목, 번호 및 일자

나. 형 및 등급(1.2 참조)

다. 조달 및 소요 제기시 인용된 국방규격목록의 간행물. 필요시, 민간의 참조문서의 특정 간행물(2.2.1 및 2.2.2 참조)

라. 최초 생산품이 요구되는 경우(3.1 참조)

마. 아연 도금, 필요시(3.2 참조)

바. A로트 혹은 B로트 시험이 요구되는 경우(4.2.1 참조)

보기 2. 조준등, 적외선 광학용

6. 주기

6.1 용도

본 규격서는 조준등, 적외선-광학용에 대하여 적용한다.

6.2 조달요구조건

조달문서에는 다음 사항을 규정한다.

가. 본 규격의 제목, 규격번호 및 규격 제정일

나. 최초생산품 시험 실시 여부

6.3 관급 자재

계약서 또는 구매요구서 상에 별도의 규정이 없는 한, 정부는 4절의 “검사 및 시험”에 사용할 아래 표6의 관급자재를 공급하여야 한다.

표6. 관급자재

품 명	수 량
구경 5.56㎜ 탄환 및 탄창	필요량
M16A1 소총	필요량
K-1A 소총	필요량
K-2 소총	필요량
야간투시경,KAN/PVS-7	필요량

6.4 신뢰도시험 시제에 대한 조치

최초생산품 시료중 신뢰도 시험에 사용된 조준등은 납품할 수 없다.

부록 E

국방규격 전산파일명 작성법

E.1 개요

본 부록은 국방규격 전산파일명 작성법 표준 제시를 통해 전산파일명만으로 자료 구분, 개정차수, 매수 등의 기본정보 확인 및 원활한 전산등재가 가능하게 한다.

E.2 국방규격 전산파일명 표기 원칙

가. 국방규격 전산파일명은 아래의 원칙에 따라 표기한다.

구 분		파일명 작성법
국방규격서		KDS(C)	0000	-(T or D)	0000		-0
		정식(약식)	군급번호	(약식규격부호)	일련번호		개정차수
		(예) KDS 1234-5678-0, KDC 8765-D4321-7
도면	1매	00000000	-R0
		도면번호	개정차수
		(예) A1234578-R0, Q1234578-RC
	2매 이상	00000000	-001	-005	-RA
		도면번호	도면순번	총도면수	개정차수
		(예) 1234578-002-005-R0, AD12345678-006-033-RQ
3D모델		3D	-00000000	-RA
		약어	도면번호	개정차수
		(예) 3D-12345678-R0, 3D-F12345678-RK
품질보증 요구서 (QAR)		QAR	-00000000	-RA
		약어	도면번호	개정차수
		(예) QAR-1234578-R0, QAR-N12345678-RH
포장제원표		PS	-000000000	-R1
		약어	NIIN번호 또는 부품번호	개정차수
		(예) PS-1234578-R0, PS-N12345678-R7
소프트웨어 산출물		SW	-00000000	-SCS			-R1
		약어	도면번호	산출물 약어 (SRS, SDD, STD 등)			개정차수
		(예) SW-1234578-STR-R0, SW-A12345678-SPS-R1
소프트웨어 소스		SW	-00000000	-SWP	-R1
		약어	도면번호	약어	개정차수
		(예) SW-1234578-SWP-R0, PS-F12345678-SWP-R9

1) 재고번호가 미 부여된 포장제원표는 부품번호 또는 도면번호를 파일명으로 사용할      수 있다.

2) 파일명은 빈칸 없이 붙여서 작성한다.(국방규격서 파일명은 제외)

3) 소프트웨어 소스는 실행․소스․헤더․오브젝트 등 각종 파일을 하나로 압축제출

부록 F

소프트웨어 기술문서 작성 서식

F.1 개요

본 부록은 소프트웨어 기술자료 작성시 기술자료의 구성 및 세부 작성서식에 대한 지침을 제공하는데 있다. 본 지침은 강제적인 것은 아니나, 규격서의 통일을 위해서는 특별한 사유가 없는 한 따를 것을 권장한다.

F.2 적용문서

본 부록은 아래 문서를 참조하여 작성되었으며, 본 부록에서 규정되지 않은 사항에 대하여는 KS의 작성 서식에 준하여 작성한다.

가. KS A 0001 규격서의 서식(표준서의 서식 및 작성방법)

나. 방위사업관리규정(방위사업청)

다. 표준화업무지침(방위사업청)

라. 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(방위사업청)

마. 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무 지침서(방위사업청)

F.3 문서편집기

소프트웨어 기술문서 작성은 XML(eXtensible Markup Language)로 변환이 가능한 문서편집기(예 : □글, MS word 등)를 사용한다. 각종 자동화 도구의 산출물을 기술문서 대신 제출할 경우 문서 표준 및 세부 구성항목에 대하여 사전 협의를 거친다.

F.4 편집설정

가 편집용지 : A4

용지방향 : 보통(종)

용지여백 : 위쪽    5

	아래쪽 왼쪽 오른쪽 머리말 꼬리말 제본	5 30 25 20 20 0

나 스타일 설정

구 분	정렬	서체	강조	글자 크기	행간	장평	자간	들여 쓰기	비 고
01_바탕글	혼합	신명조		11pt	160	100	-2	0	기본바탕
02_본문_항목제목	혼합	고딕		11pt	160	100	0	0	본문 항목번호 및 제목
03_본문_내용	혼합	신명조		11pt	160	100	-2	0	본문내용, 목차
04_도표그림_제목	가운데	고딕		11pt	160	100	0	0	표 및 그림의 제목
05_도표내용_항목제목	가운데	고딕		10pt	150	100	0	0	표 안의 각 항목 제목
06_도표내용_본문_중앙	가운데	신명조		10pt	150	85	-3	0	표 내용 중앙정렬
07_도표내용_본문_혼합	혼합	신명조		10pt	150	85	-3	3	표 내용 혼합정렬
08_표지_제목	가운데	신명조	강조	21pt	160	100	0	0
09_표지_장비명	가운데	고딕	강조	21pt	160	100	0	0
10_표지_작성자	가운데	신명조		12pt	160	100	0	0	작성자, 검토자, 승인자
11_표지_목차	혼합	신명조		11pt	160	100	0	0	텝설정 : 위치-435.0pt, 종류-오른쪽, 모양-“…”
12_머리꼬리말	혼합	신명조		11pt	160	100	-2	0
13_주석	혼합	굴림		9pt	140	100	0	0
쪽 번호	하단 중앙에 아라비아 숫자, 줄표 넣기

F.5 본문작성

가 본문 입력

1) 본문 작성 시 1단계 항목이 바뀔 때는 페이지를 넘겨서 작성한다.

2) 모든 항목의 제목 다음에 오는 본문내용은 첫 행을 제외한 제목문자와 동일한 위치만큼 들여쓰기 할 것.

3.1.1 소프트웨어의 채택

여기에서는 재사용이 가능한 소프트웨어의 식별, 판단 및 ... ...

3) 내용 없이 다음 항목의 제목만 연결될 때는 행을 안 띄우고 전항의 내용 다음에 제목이 올 때는 한 행을 띄울 것.

3.1 이용 가능한 소프트웨어

3.1.1 소프트웨어의 채택

여기에서는 재사용이 가능한 소프트웨어의 식별, 판단 및 ... ...

□

3.1.2 소프트웨어의 구성도

4) 2단계 항목이 바뀔 때는 두 행을 띄운다.

2 참조문서

다음과 같은 사항 중 해당사항이 있는 경우 그에 대한 개요를 ... ...

2.1 정부문서

□

□

2.2 비정부문서

5) 행이 계속 연결될 때는 행 끝에 엔터키를 치지 말고 계속 연결하여 입력한다.

1.2.1 시스템 개요

주1)XXX 세트 XXX-XXK는 쌍방 무선 전화 통신을 위한 단거리, 휴대용 주파수 변조(FM)방식 송ㆍ수화기로 음성 및 데이터를 고정 방식... ...

주1) XXX 세트는 XXX 체계 중 XXX 소프트웨어, XXX 소프트웨어, XXX 소프트웨어를 통합한 소프트웨어이다.

6) 경고표지부터 쪽 번호를 “새 번호로 시작”으로 초기화할 것

나 표 및 그림 작성

1) 본문 시작 시 표 번호 및 그림번호를 “새 번호로 시작”으로 초기화할 것.

2) 표 및 그림의 개체속성은 “글자처럼 취급”으로 선택하고, 위․아래는 한 행을 띄울 것.

3) 표 번호 및 표 제목은 캡션기능을 사용하여 자동 부여하고 상단에 중앙정렬할 것.

4) 표 바깥쪽 및 제목란 구분선은 굵은 선(약 0.4mm)을 사용할 것.(기본 : 0.12mm)

5) 그림 번호 및 제목은 캡션기능을 사용하여 자동 부여하고 하단에 중앙정렬할 것.

6) 그림 사용 시 “문서에 포함”을 선택하여 작성할 것.

F.6 표준서식

소프트웨어 기술자료의 표준서식은「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼」의 산출물 표준서식을 따르고, 작성 예시는 「무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 실무 지침서」의 소프트웨어 기술문서 작성방법 예시를 따른다.

부록 G

부품기본정보 및 BOM 생성 절차

G.1 목적

본 부록은 국내 연구개발 및 양산․구매 무기체계의 BOM을 구성하는 부품의 기본정보관리 업무에 대한 세부관리 절차를 제공함을 목적으로 한다.

G.2 적용범위

이 절차는 분석평가국 및 기타 관련부서 에서 수행하는 국내 연구개발 및 양산․구매 무기체계의 BOM을 구성하는 부품의 기본정보 생성 및 운영 업무에 적용한다.

G.3 용어의 정의

가. 부품기본정보

부품 자체의 특성, 부품 확보를 위한 운영 특성/유지 보전 특성을 만족시키기 위한 부품별 기본적인 정보로 재고번호와 표준관리번호를 기준으로 관리

나. 부품관리번호

번호체계를 표준화 하여 일관성과 유일성을 가진 코드로 미목록화 부품들에 부여하는 번호

다. BOM(Bill Of Materials : BOM)

특정 제품이 어떤 부품들로 구성되는가에 대한 데이터로 최종 제품과 부품들과의 관계를 계층적으로 표현하여 제품을 구성하는 부품 정보 및 부품 구조정보가 결합된 구조를 BOM이라 하며, 이는 용도와 부서에 따라 설계 BOM과 제조 BOM, 기타 BOM등으로 구분한다.

라. 개발 BOM(Engineering BOM : E-BOM)

제품이 설계된 후에 그 결과로 나오는 BOM이며, 이는 제품을 기능 중심의 하위 부품으로 계층적으로 나눈 형태로 TDP에 포함됨.

마. 기타 BOM(Others BOM)

위의 구분에는 해당하지 않지만 다른 부서 기능의 요구에 따라 필요한 정보를 제공하는 모든 형태의 BOM을 의미

바. 국방규격 작성관리기관

계획지원부, 통합사업관리팀, 국과연, 각 군

* 방위사업관리규정 제601조에 규정된 기관

G.4 업무분장

가. 분석평가국

1) 부품기본정보 관련 제도 및 방침 수립

나. 계약관리본부

1) E-BOM구성 대상 부품기본정보의 생성․확인 및 변경

2) 미목록화 부품 부품관리번호 생성 및 관리

3) E-BOM 최신화 유지/관리

다. 국방규격 작성관리기관

부품기본정보, 설계BOM, 구성부품 변경 제안

라. 국방규격 작성기관

1) BOM구성 대상부품의 기본정보 및 부품관리번호 생성 요청서를 작성하여 국방규격 작성관리기관 또는 관련부서에 제출

2) 부품기본정보 및 BOM 정보의 변동사항이 발생될 경우 즉시 국방규격 작성관리기관 및 기타 관련 부서에 통보

G.5 부품기본정보 생성 절차

가. 부품기본정보 생성 목적 및 대상

1) 부품기본정보는 장비에 대한 기본정보를 재고번호 및 부품관리번호를 기준으로 생성하여 관리함으로써 BOM 구성 및 운영에 필요한 정보의 통합적 활용이 가능하게 함을 목적으로 한다.

2) 부품기본정보 생성 대상은 국내연구개발 및 양산품, 구매사업 중 국방규격이 제정된 장비로 다음 각 호와 같다.

(1) 국방규격이 제정된 장비의 구성 부품(E-BOM 생성대상 부품)

(2) 기타 BOM 구성 시 필요한 부품

나. 부품기본정보 제출

1) 국방규격 작성관리기관 등 부품기본정보 생성 요청기관은 규격 제․개정 기술검토 시 E-BOM구성 대상 부품에 대한 부품기본정보를 제4장 부품 및 BOM 기본정보 입력양식에 의해 작성 후 계획지원부장에게 제출한다.

다. 부품기본정보 확인

1) 부품기본정보 확인 부서는 부품기본정보 생성 요청된 부품에 대하여 다음 각 호의 자료 검색을 실시하여 중복성을 확인하여야 한다.

(1) 품명 일치

(2) 생산자와 참조번호 일치

(3) 생산자부호의 일치성/존재성(나토/미국 발간목록에 존재 여부)

2) 중복성 검색하는 방법

(1) 국내 목록자료인 ”종합품목기록철(TIR)” 과 국외 목록자료인 “미연방군수자료(FED-LOG) 및 나토상호색인자료목록(NMCRL)”에서 목록화 여부 확인

(2) 부품기본정보관리목록에서 부품관리번호 부여 여부 확인

3) 부품기본정보 중복성 확인 부서

(1) 계획지원부 : 국내연구개발, 구매사업의 E-BOM 구성대상부품

(2) 그 외 부품의 식별 및 확인은 신규발생 부서에서 한다.

4) “1)”, “2)”항의 중복성 확인 결과 재고번호가 있는 부품은 목록 정보를 사용하고     재고번호가 없는 부품은 4장에 따라 부품기본정보 등록 작업을 수행한다.

라. 부품기본정보 등록

계획지원부장은 부품기본정보관리 대상 부품의 중복을 확인후 부품관리번호를 부여하여 부품기본정보를 등록한다.

마. 부품관리번호 부여

1) 부품관리번호는 다음 각호에 기술된 기준으로 부여한다.

(1) 국내연구개발, 구매사업의 E-BOM 구성 대상부품 : 계획지원부

(2) 부품관리번호 부여

① 번호 구성

② 번호구조 및 정의

- 1 ~4 위 : 군급번호(미 연방 보급분류(FSC) 제도)

․ 4자리 번호 사용, 처음 2자리 번호는 군(GROUP), 나머지 2자리 번호는 군(GROUP)내의 급(CLASS)로 구성

보급 군(FSG)

광역상품 영역

▼

‘철물 및 연마재’

‘HARDWARE AND ABRASIVES'

보급 분류(FSC)

그룹내의 동종상품 영역

▼

‘나사’

‘SCREWS'

53 05  M  50323131

- 5 위 : 관리기관 부호

부호	M	비고
관리기관 또는 생성부서	방위사업청

- 6 ~ 13 위 : 일련번호(0000001 ~ 9999999)

G.6 부품기본정보의 활용 및 관리

가. 부품기본정보가 확정된 부품에 대한 정보는 BOM의 기초 DATA로 활용토록 한다.

나. 재고번호가 취소된 부품은 부품관리번호를 부여하여 기본정보를 관리한다.

다. 본 절차에 명시되지 않는 사항은 방위사업관리규정, 표준화 업무지침에 따른다.