구매요구서의 서식 및 작성에 관한 지침

방위사업청 예규 제305호(2016. 03. 14. 제정)

방 위 사 업 청

목    차

제1조(목적)	1

제2조(적용범위)	1

제3조(적용법규 및 인용규격)	1

제4조(구매요구서 작성 원칙)	1

제5조(구매요구서 작성 일반사항)	1

제6조(구매요구서 작성 시 고려사항)	1

제7조(기타 사항)	2

부칙

[별표 1] 용어 정의	4

[별표 2] 구매요구서 작성 서식	9

[별표 3] 구매요구서 세부 작성법	22

[별표 4] 구매요구서 전산파일명 작성법	39

[별표 5] 구매요구서 작성 사례	40

제1조(목적) 이 지침은「표준화 업무지침」제20조에 따라 구매요구서를 작성하는데

필요한 서식 및 세부방법 등 표준화된 작성기준을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 이 지침은 다음 각 호의 기관에 적용한다.

1. 방위사업청

2. 국방부

3. 국방부 직할기관 및 부대(이하 “직할기관”이라 한다)

4. 육․해(해병대 포함)․공군(이하 “각 군”이라 한다)

5. 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다)와 그 부설기관(방위산업기술지원센터,

이하 “방산기술센터”라 한다)

6. 국방기술품질원(이하 “기품원”이라 한다)

제3조(적용법규 및 인용규격) 이 지침에 대해서는「산업표준화법」,「방위사업관리규정」,「표준화 업무지침」,「한글 맞춤법」,「외래어 표기법」, KH2 군급분류집, KH6 지정품명집, 국방 표준 바코드 운용 지침서 등이 적용되고 인용한 규격서, 표준서, 지침서 등은 이 지침의 일부로써 그 효력을 가진다. 인용규격의 경우 최신 본을 적용한다.

제4조(구매요구서 작성 원칙) 구매요구서는 획득하고자 하는 품목의 기본적인 사양과 요구성능을 포함하여 제정되어야 한다. 구매요구서는 최대한 경쟁을 유도할 수 있도록 작성되어야 하며, 가능하다면 제원 및 요구성능은 최대한 요구조건을 만족할 수 있어야 한다. 구매요구서는 제품의 특성, 군수지원의 효율성, 경제적 조달, 국내의 기술수준 및 능력 등을 고려하여 작성한다.

제5조(구매요구서 작성 일반사항) ① 구매요구서 항목은 “1. 적용범위 및 분류”, “2. 적용자료 및 문서”, “3. 제원 및 요구성능”, “4. 검사와 시험 및 품질보증”, “5. 포장 및 표시”, “6. 기타사항” 으로 구성되며 불필요한 항목은 생략할 수 있다.

② 구매요구서 관련 용어, 세부 작성 서식, 작성법 및 작성사례 등은 별표 1 내지 별표 5에 따른다.

제6조(구매요구서 작성 시 고려사항) ① 구매요구서 작성 전 고려사항은 다음 각 호와 같다.

1. 군 요구사항

2. 시장조사를 통해, 상용품 개조여부 확인

가. 개조가 불필요한 경우

1) 상용규격(KS, 단체규격, 업체규격 등)이 있는 경우, 상용규격 적용

2) 상용규격이 없는 경우, 구매요구서 작성

나. 전면 개조 또는 신규 개발이 필요한 경우

국방규격 작성을 원칙으로 하되 비용측면에서 비경제적인 경우 구매요구서 작성

3. 특허, 실용신안, 디자인 등 지식재산권 출원, 등록 여부 확인

② 구매요구서 작성 시 고려사항은 다음 각 호와 같다.

1. 구매요구서는  별표 2. 구매요구서 작성 서식 및 별표 3. 구매요구서 세부 작성법에      따라 작성한다.

2. 구매요구서를 작성할 때에는 군수품의 호환성을 높이기 위해, 국방표준, KS, 정부      관계기관 규격을 인용할 수 있다.

3. 국방표준, KS, 정부 관계기관의 규격이 없는 경우, 다음 각 호의 자료순으로 인용할 수      있다.

가. 국제표준

나. 외국 국가표준

다. 외국 정부규격 및 외국 군사규격

라. 국내․외 학회 및 산업단체규격

마. 국내․외 회사규격

바. 관련문헌

4. 특정 제조사(국가)의 장비 및 물자에 대하여는 원칙적으로 구매요구서에 기술할      수 없다. 다만, 현실적으로 불가피한 경우에는 제조사(국가) 특정 상품 뒤에 “또는      동등 이상의 것”이란 문구를 기재하고 품질과 성능의 요구조건을 기재하여 경쟁계약이      가능하도록 한다.

5. 포장 및 표시는 “국방 표준 바코드 운용 지침서” 및 “시중에서 유통되는 동일모델의      포장규격”에 따라 작성한다.

제7조(기타 사항) ① 구매요구서에 비밀내용이 포함될 경우,「보안업무규정」에서 정한 기준에 따라 분류, 작성하여야 하며, 기술문서의 제목은 비밀로 분류하지 않아야 한다.

② 구매요구서의 관리번호는 분석평가국에서 부여하며,  “ PRD  군급번호-일련번호-개정  차수”로 표시한다.

③ 단위계의 사용은「국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침」및 KS A ISO 80000-1∼13에 따른다.

부칙 <제305호, 2016. 03. 14.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(경과조치) 청 예규 제305호의 제정에도 불구하고 기존 양식으로 작성된 구매요구서는 유지하되 새로이 제·개정되는 경우에는 이 지침을 적용한다.

제3조(재검토기한) 이 훈령은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

[별표 1]

용어 정의(제5조 관련)

1. 견본(Standard Samples)

의류의 색깔, 모피나 목재의 조직과 같이 시험 절차서나 설계 자료로는 요구하는 품질과 특성을 명확히 표현할 수 없어, 해당 품목의 품질과 특성을 입증하기 위하여 조달기관이나 사용자로부터 제공되는 대표적인 샘플을 말한다.

2. 견본조달

정식규격 또는 약식규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가 없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여 모델번호, 주요 성능, 관련도면이 포함된 구매요구서를 이용하여 현품으로 구매하는 조달방식을 말한다.

3. 구매요구서

조달요구 품목의 국방규격이 제정되어 있지 아니하거나 한국산업표준 및 정부규격    등 별도의 표준 및 규격도 적용하기 어려운 경우, 민수 상용품 조달 등을 위하여    국방규격 적용이 제한되는 경우에 해당 품목의 주요 기능, 성능 또는 필수 요구 사항을    서술하여 조달에 활용하는 기술문서

4. 군급분류

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 크게 분류하고, 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것으로 4자리로 구성되며, 앞의 두 자리 숫자는 군(群), 뒤의 두 자리는 급(級)이라 한다.

5. 군사요구도

군사적 목적에 부합될 수 있도록 수요기관이 요구하는 군수품의 필요성, 운영개념, 작전운영성능 등 제반요건을 말하며, 통상 무기체계 이외의 장비에 대하여 사용한다.

6. 군수품

가.「물품관리법」제2조제1항 본문에 따른 물품 중 국방부 및 그 직할기관, 합동참모본부, 육·해·공군에서 관리하는 물품을 말한다. 다만, 현금, 법령에 따라 한국은행에 기탁하여야 할 유가증권,「국유재산법」제5조제1항제1호에 따른 동산은 제외한다.

나. 군부대를 유지하며, 작전하는데 필요한 모든 품목, 식량, 의류, 장비, 무기, 탄약,       연료, 물자 그리고 모든 종류의 기계를 포함한다.

7. 규격(Standard Specification)

일반적으로 공업품의 물리적 및 화학적 특성, 제조방법, 시험방법을 과학적으로 규정한 표준을 말하며, 특히 제품구매 및 용역에 대한 규격을 지칭하며 정식규격과 약식규격으로 구분된다. 국방규격은 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 소프트웨어 기술문서 등의 기술 자료로 구성된다.

8. 규격서(Specification)

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 문서를 말하며, 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사 방법 등이 포함되며, 국방규격서는 정식규격서와 약식규격서로 구분한다.

가. 정식규격서는 일정한 형식과 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하기 위하여 작성된 규격서이다.

나. 약식규격서는 용도와 조건에 따라 임시규격서, 포장규격서, 도면규격서로 구분한다.

1) 임시규격서는 기술 자료가 미비할 때 제정하는 규격서로서 정식규격화 하지 아니하고는 원칙적으로 동일품목 구매에 재사용하지 못하는 규격서이다.

2) 포장규격서는 완성장비 부품 등 포장사항이 규제되지 않는 품목의 수송, 취급의 편의성을 위하여 포장조건을 정한 규격서를 말한다.

3) 도면규격서는 군용물자 부품 등 단순 기능품을 구매하는데 적용하기 위해           도면 위주로 작성한 규격서를 말한다.

9. 미터 단위계

미터 단위계는 국제도량측정국(International Bureau of Weights and Measures)의 국제단위계(Le Systeme International d'Unites(SI))에 기초를 한 국제단위(International Systeme of Units)에 의해 규정된 기본적인 측정 시스템이다. 이 단위들은 IEEE 268에 수록되어 있다.

10. 부품번호(Part Number)

제품을 생산하는 생산자들이 생산품을 식별하고 공정통제, 자재청구 및 불출 목적상 부속품에 부여한 번호를 말한다.

11. 인증(Qualification)

이것은 획득에 앞서 행하는 독립적인 과정이며 이 과정에 의해 제조자의 능력 또는 제조자나 배급자의 제품이 규격서 필요조건과 관련 법령이 정하는 인증의 획득을 요구하는 품목인가, 혹은 국방 품질시스템 규격(KDS 0050-9000)을 만족하는 시스템에 대한 인증과 이의 후속 인증이 만족하는지 검사, 시험, 증명되는 과정이다.

12. 작전운용성능(Required Operational Capability : ROC)

군사전략 목표달성을 위해 획득이 요구되는 무기체계의 운용개념을 충족시킬 수 있는 성능수준과 무기체계능력을 제시한 것으로서 연구개발 또는 국외도입 무기체계의 획득을 위한 시험평가의 기준이 된다.

13. 국가재고번호

보급품을 표시하기 위하여 각 보급품에 체계적으로 부여한 번호로써 군급분류번호, 국가부호, 품목식별번호로 구성된 번호를 말한다.

14. 지식재산권(Intellectual Property)

지식재산권은 문화·예술작품·과학적 발명·상표 등 인간의 지적, 정신적 활동의 결과로 발생되는 권리를 말하며, 산업 활동과 관련되는 특허, 실용신안, 의장, 상표를 중심으로 하는 산업재산권과 문화 창달과 관련되는 문학, 음악, 미술작품 등과 같이 학문적 예술적 창작을 중심으로 하는 저작권으로 크게 구분된다.

15. 지정품명

동일품목에는 동일품명이 부여될 수 있도록 품명의 뜻을 정의하고 그 사용을 인가한    품명을 말한다.

16. 체계(System)

주어진 임무유형과 운용형태를 수행하거나 지원할 수 있는 품목, 결합체(또는 세트), 숙련도, 그리고 기술이 합쳐진 구성체를 말한다. 한 완전한 시스템에는 그 시스템 본연의 운용 내지는 비운용 또는 지원환경에서 독자적으로 운용하는 데 소요되는 관련시설, 품목, 재료, 근무 및 인원 등이 포함된다.

17. 포장

환경 악화와 손상 또는 두 경우로부터 제품을 보호하기 위해 사용되는 과정과 절차이다. 포장은 세척, 건조, 보관, 포장, 표기 그리고 결합(unitization)을 포함한다.

18. 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 작성되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 목적으로 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서.<KS A ISO/IEC Guide 2 : 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

19. 표준화(Standardization)

군수품의 조달․관리 및 유지를 경제적․효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격관리, 형상관리 등에 관한 제반활동을 말한다.

20. 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름으로 기본명과 수식어로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다.

※ 역명법 : 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식으로 예를 들어 '전차(기본명), 전투용(제1수식어), 무한궤도식(제2수식어)'으로 표현된다.

21. 한국산업표준(KS : Korea Industrial Standard)

산업표준화법에 의하여 국가기술표준원 주관으로 제정한 국가표준으로 제품, 방법, 기본표준화를 그 대상으로 하며, 산업제품이 KS에  합당하다는 취지를 특정한 마크인 ㉿표시제도의 기준규격으로도 사용된다.

22. 형(Type)

설계 모델, 모양 혹은 다른 형상과 관련하여 유사 품목이나 공정의 차이를 제공하며 일반적으로 “Ⅰ형”, “Ⅱ형”과 같이 로마문자로 표시한다.

23. 형상(Configuration)

제품화된 품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며, 규격서나 도면 등 기술 자료에 치수, 모양, 재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

24. 호환성(Interchangeability)

서로 교환이 될 수 있는 성질을 말하며, 제품에 따라 치수상(규격상)의 호환성과 성능상의 호환성이 문제된다. 이는 표준화된 제품(장비 및 수리부속품)일 때 호환성은 더욱 높다.

[별표 2]

구매요구서 작성 서식(제5조 관련)

1. 적용문서

별표2는 아래 문서를 참조하여 작성되었으며, 별표2에서 규정되지 않은 사항에 대하여는    KS의 작성 서식에 준하여 작성한다.

가. KS A 0001 표준서의 서식 및 작성방법

나.「방위사업관리규정」(방위사업청 훈령)

다.「표준화업무지침」(방위사업청 예규)

2. 구매요구서의 배열

2.1 두문

가. 분류 :「표준화업무지침」에 따른다.

나. 품명의 표제 : 필요에 따라 품명의 표제 하단에 영문으로 표시할 수 있다.

다. 구매요구서 관리번호

라. 재고번호 : 필요시 군수품 분류에 의한 재고번호를 기재한다.

마. 제정년월일 : 확정된 년월일을 기재한다.

바. 개정년월일 : 최신 개정 연월일을 기재한다.

사. 작성기관

2.2 본문

2.2.1 적용범위 및 분류

가. 적용범위 : 구매요구서의 내용을 간결하고 명확하게 포괄적으로 기재한다.

나. 분류 : 품종에 대한 형, 구분, 등급, 조성, 외형 등을 기재한다.

2.2.2 적용자료 및 문서

가. 구매요구서의 일부를 구성하는 관련 타 규격서

나. 구매요구서의 일부를 구성하는 계약담당관에 제공하는 자료 및 문서

다. 구매요구서의 일부를 구성하는 관련 표준 및 참조문서

규격서(KS, 국방규격, FED규격, MIL규격, 국제규격 등), 표준서(국방표준, FED표준, MIL표준 등), 도면, 소프트웨어 기술자료, 기타 간행물의 순으로 기록

단, 인용하는 규격서는 개정번호나 개정기호, 개정일자를 명기하지 않고 최초       규격 번호 및 규격명 만을 명시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 개정된 규격서의       체계가 원 규격과 너무 상이하여 개정규격을 적용하여야 할 경우에는 개정 규격번호를       명기한다.

2.2.3 제원 및 요구성능

제품이나 용역의 기술적인 성능, 품질, 호환성, 상호 운용성 등의 특성 또는 기능 등의 제원과 요구 성능 등을 기재한다.

2.2.4 검사와 시험 및 품질보증

2.2.3의 제원 및 요구성능에 일치함을 검증하기 위한 방법 및 절차에 관한 사항을 기재한다. 시험방법은 국내에서 수행 가능하여야 하며 국내 시험이 불가능한 경우에는 대체방법을 제시할 수 있어야 한다.

2.2.5 포장 및 표시

제품을 보존하기 위한 내․외부 포장 방법 및 표시 등에 관하여 필요한 사항을 기재한다.

2.2.6 기타사항

가. 구매요구서 조건을 더욱 명확히 하는데 참고 될 사항

나. 용도, 발주 제원 등의 참고사항

1) 관련표준, 특허, 국제 관계사항

2) 최신자료의 제공에 관한 사항

다. 재고번호 등 기타 필요한 사항

3. 구매요구서 작성 서식

3.1 편집용지

용지종류 : A4

용지방향 : 보통(종)

여백주기 :

위쪽 왼쪽 머리말 제본	25 30 10 0	아래쪽 오른쪽 꼬리말	25 25 10

3.2 스타일

구 분	서체	글자 크기	문단 정열	행간	장평	자간	비 고
바탕글	신명조	11	양쪽혼합	160	100	-2	본문과 동일
구매요구서	신명조	21	가운데	160	100	S. 3	□를 세 번 친다
본문	신명조	11	양쪽혼합	160	100	-2
재고번호	신명조	10	양쪽혼합	150	100	-2	들여쓰기 300포인트
품명	신명조	12	가운데	160	100	0
큰제목	고딕	12	양쪽혼합	160	100	0
규격제목	신명조	11	양쪽혼합	160	100	30	2.적용문서에 포함되는 문서종류
규격내용	신명조	11	양쪽혼합	160	100	-2	2.적용문서에 포함되는 문서내용
표제목	고딕	11	가운데	160	100	0	표의 제목
표내용1	고딕	10	가운데	150	100	0	표 안의 각 항목 제목
표내용2	신명조	10	가운데	150	85	-3	표내용
그림제목	고딕	11	가운데	160	100	0	그림, 사진, 도면 등의 제목
쪽번호	하단 중앙에 아라비아 숫자, 줄표 넣기

☞ 표내용2는 가운데 맞춤으로 되어있는데 용도에 따라 변경 사용

3.3 본문입력

가. 큰 제목은 1. 2. 3.…등 한 자리 숫자로 정의되는 제목으로서 고딕으로 처리하고, 1.1, 2.2.2, …등 두 자리 이하 제목은 본문과 동일한 서체(신명조) 사용

나. 첫 번째 줄의 첫 행은 스페이스바를 2번치고 시작

다. 행이 계속 연결될 때는 행 끝에서 □키를 치지 말고 계속 연결하여 치며, 연결되는 첫 문자는 첫 행의 첫 문자와 동일한 위치(내어 쓰기 2칸 또는 10PT)에서 시작

라. 상세 내용 작성 시 “가”, “1)”의 순서로 작성하며, “가” 항의 첫 행은 상위 문장과 동일한 들여쓰기(스페이스바 2번)를 적용하며, 행이 계속 연결될 때는 첫 행의 첫 문자와 동일한 위치에서 시작

3.4 표 작성

가. 표 번호와 표 제목은 고딕으로 하며, 표 번호와 표 제목 사이는 칸을 띄워서

표기하며 전체적으로는 표 상단 중앙에 위치 할 것.

나. 표 바깥쪽 선은 굵은 선으로 안쪽 선은 가는 선으로 할 것.

다.  표 내용 입력시 가운데정렬과 양쪽혼합을 적절히 선택하여 사용하고 양쪽 혼합일

때는 왼쪽, 오른쪽 여백 1을 줄 것.

3.5 그림, 사진, 도면

가. 그림과 도면은 컴퓨터로 그릴 수 있으면 그리고 스캔이나 그림명령을 사용할

경우는 “그림메뉴”에서 “기타”를 선택 후 “그림삽입”을 선택하여 삽입할 것.

나. 사진이나 그림, 도면 중 가항 방법으로 안 되는 것은 원고를 그대로 첨부하고

본문에 들어 갈 자리를 남겨 놓을 것.

다. 그림, 사진, 도면의 제목은 하단 중앙에 고딕으로 할 것.

4. 문장 작성시 유의사항

4.1 문장

문장은 한글을 사용하여 항목별로 쓰며, 한글만으로 뜻의 전달이 불분명한 경우에는 한자나 영어를 ( )안에 병기한다. 쓰기 방법은 왼쪽에서부터 가로쓰기로 한다.

4.2 항목

가. 항목에는 가능한 제목을 붙인다.

나. 항목은 단원별로 숫자의 조합에 의하여 번호를 붙이되 원칙적으로 5단계를 초과

하지 않아야 한다. 번호 간에는 띄어쓰기를 하지 않는다.

보기  3.

3.1

3.1.1

3.1.1.1

4.3 각주

4.3.1 비고와 각주

각주는 다음에 따르되 동일 위치에 “비고”와 “각주”가 있을 때는 “각주”를 우선 기재한다.

가. (1), (2), (3), …과 같이 ( )안의 중앙 상부에 작은 숫자번호를 부여하거나, *표를 사용한다.

보기 1. 길이 치수는 특별히 지시(1)가 없는 한, …

각주(1) 포락의 조건 〔KS B ISO 129-1〕의 적용을 …

보기 2.

표 2.   표면 거칠기

적용 범위		부품 등급
		A	B	C
표면거칠기	자리면*	6.3a	6.3a	-
	기타 부분	12.5a	-	-

* 양 모떼기 너트는 아래 면을 자리면으로서 취급한다.

나. 각주의 번호는 두문, 본문, 미문, 부록 별로 원칙적으로 일련번호를 부여한다.

다. 각주에는 “각주”의 문자에 이어서 해당하는 주기부호를 기재하고 그 뒤에 문장을 기재한다. 또한, 동일 위치에 2개 이상 각주를 이어서 기재할 경우에는 2번째 이하의 주기 부호 앞에 “각주” 문자는 기재하지 않는다.

보기 1. 각주 (1) 1란을 우선적으로 필요에 따라 …

(2) 유압기, 수압기 및 그들이 사용하는 .....

라. 주기의 내용이 용어의 정의인 경우, 주기는 원칙적으로 문장의 형태가 아니라

명사구의 형태로 표시한다.

4.4 참고

본문, 부속서 중의 문장, 그림, 표 등의 바로 뒤에 넣는 “참고”에는 번호를 붙이지 않는다.

4.5 참조의 표시 방법

참조하는 항목, 그림․표, 부표 등을 표시할 필요가 있는 경우에는 그 문장의 끝과   “.”사이에 참조하는 항목 등의 번호와 “참조”라는 문자를 ( )에 넣어 기재한다.

보기 1. …로 한다(그림 1 참조).

보기 2. …, 그 특성치를 측정하여 평균치를 구한다(5.1 참조).

4.6 그림

4.6.1 그림․표의 구분

그림․표에는 그것이 관계되는 문장 부근에 게재하는 그림․표와 그것이 관계되는 본문, 부속서의 각 끝에 모아서 게재하는 그림․표가 있다.

4.6.2 그림․표의 번호

그림․표에는 각각에 대하여 본문, 부속서 별로 일련번호를 붙이며, 하나일 경우에도 그 그림이나 표에 번호 “1”을 붙인다.

보기 1. 그림 1   표 1    부록 A 그림 1   부록 C 표 2

4.6.3 그림․표의 제목

그림․표에는 “그림” 및 “표”의 문자에 이어서 번호 및 제목을 기재한다.

4.6.4 서로 관련되어 있는 그림과 표의 번호

그림과 표가 서로 관련되어 있는 경우, 표가 그림에 명백히 종속되어 있을 때는 그림의 번호만을, 또 그림이 표에 명백히 종속되어 있는 경우에는 표의 번호만을 붙인다.

4.6.5 그림 그리기 방법

그림 그리기 방법은 KS A 0037 “제도에 관한 한국산업표준”에 따른다.

4.6.6 단위기호 표시법

가. 일괄하여 표시할 경우

그림․표의 오른쪽 위에 “단위:…”와 같이 표시한다.

보기
		표1 치수
				단위 : mm

나. 표 중에 단위 기호를 표시할 경우

표 중에 단위 기호를 표시할 때에는 표제란이 가로방향일 경우에는 표제란의 아래쪽에, 또 표제란이 세로방향으로 나열될 때에는 오른쪽에 ( )를 붙이지 않고 표기하는 것을 원칙으로 한다. 다만 혼동의 우려가 있을 경우에는 단위 기호에 ( )를 붙여도 좋다. 일괄하여 표시한 단위기호와 다른 단위기호를 표 중에 표시할 때에는 ( )를 붙인다.

보기 1.                      표 1  정격

정격전압 kV	정격차단전류 kA	정격3상 차단용량 MVA
7.2	8.0	100
	12.5	160

보기 2.                   표 2  고무의 특성

항 목	A 형	B 형
쇼어경도 HS	80 ～ 95	75 ～ 85
인장강도 MPa	9.8 이상	9.8 이상
신장률 %	200 이상	130 이상

보기 3                     표 3  치수                       단위: cm

내용품 무게 kg	상자내부치수	1 형
		A 형	B 형
			위판	아래판
3 000 이하	90 이하	1.8	1.5	1.2(합판 0.4)
7 000 이하	180 이하	2.1	1.8	1.5(합판 0.5)
15 000 이하	350 이하	2.4	2.1

4.6.7 공란

표 중의 일부에 그것에 대하여 규정하지 않기 때문에 공란이 있을 경우에는 그 중앙 부분에 “-”를 넣고, 공란이 많을 때는 “-”를 넣지 않고 기입란과 공란을 굵은 괘선으로 구별한다.

4.6.8 양, 단위, 수치, 식

4.6.8.1 양

양 기호는 KS A ISO 80000-2∼12에 따른다.

4.6.8.2 단위

단위의 표시방법은 원칙적으로 SI단위를 적용하며, 필요시( )안에 국제단위계를 표기한다. 원규격의 치수를 인용할 필요성이 있을 경우에는 ( )안에 국제단위계 대신 원규격의 표기단위를 표시할 수 있다. 단위를 문장 중에서 숫자와 조합할 때에는 KS A ISO 80000-2∼12에서 정하는 기호를 사용한다. 다만, 각도와 시간의 단위는 문자로 기입 가능하나, 동일 규격 중에서는 기호나 문자의 어느 것으로 통일하여야 한다. 단위를 문장 중에서 숫자와 조합하지 않을 때에는 문자로 기입하여도 좋다.

4.6.8.3 수치의 표시방법

가. 소수를 표시하는 경우에는 소수점은 아랫점으로 한다.

나. 분수․대분수의 표시는 분자와 분모 사이에 가로선을 사용하여 표시하고 빗금은 사용하지 않는다. 단, 호칭을 표시할 경우에는 빗금을 사용하여도 무방하다.

보기   [eqn: {1} over {2} {1} over {4}][eqn: 1 {1} over {8}] (○)    1/4 1/2 (×)    PT1/2" (○)

다. 자릿수가 많은 수치를 표시할 경우에는 읽기 쉽게 하도록 소수점에서 세어서 좌우로 3자리씩의 군으로 나누어 표기한다. 군 사이의 간격은 활자폭의 [eqn: {1} over {4}]간격을 두도록 하고 쉼표 등으로 구별해서는 안 된다.

보기  14 500 (14,500으로 표기하지 않는다.)

4.6.8.4 허용차의 표시 방법

기준치 뒤에 플러스 쪽의 허용차는 “＋”, 마이너스 쪽의 허용차는 “－”를 붙이고 양쪽으로 같은 값을 가질 때에는 “±”를 붙여 기재한다. 다만, 허용차가 0일 때는 부호를 붙이지 않는다.

4.6.8.5 식

식은 양 기호를 사용하여 수학적으로 바른 형태로 표현하고, 문장 중에 잇지 않고 행을 바꾸어 기재하며 그 아래에 양기호의 설명을 넣는다.

4.6.9 규격의 인용 및 관련규격의 목록

4.6.9.1 규격의 인용

구매요구서 중에 다른 규격을 인용할 경우에는 다음에 따른다.

가. 다른 규격 전체를 인용할 경우에는 인용하는 규격의 규격번호만을 기재한다.

나. 다른 규격의 일부를 인용할 경우에는 인용규격의 규격번호 및 인용하는 사항(항목 번호, 항목제목, 종류기호 등)을 기재한다.

보기  KS B 0233의 4.2.2(제품의 인장시험)

4.6.9.2 관련 규격의 목록

참조하는 것이 좋은 규격에서 그 목록이 필요한 경우에는 본문의 최종페이지(부속서가 있을 경우에는 그 최종페이지) 아래쪽에 가로선을 구분하여 기재하거나 다음 페이지에 별도 수록할 수 있다.

4.6.10 구매요구서의 크기

구매요구서의 크기는 KS M ISO 216의 A4를 원칙으로 한다.

5. 기타 참고사항

5.1 영어 표기 시 줄임말 사용

영어 표기 시 줄임말의 사용은 ASME Y14.38에 따른다. 문장 중에 최초로 줄임말의 단어를 사용할 때는 줄임말과 함께 괄호에 생략되지 않은 모든 철자를 기입한다. 예를 들어, ckt(circuit),  freq conv(frequency converter), mwp(maximum working pressure)와 같이 한다. 이 규정은 표나 방정식에 최초로 줄임말이 사용될 때는 적용하지 않는다. 그림이나 표에 줄임말을 사용할 때는 문장 속에 표시하지 않고 가능한 도표 하단에 도표에서 사용된 줄임말을 각주를 달아서 전체 철자를 기입한다.

5.2 약어

문장 중에 최초로 약어를 사용할 때는 한글명을 우선 기입하고 괄호 안에 전체 단어와 약어를 함께 기입한다. 예를 들어 “북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization, NATO)”와 같이 한다. 이 규정은 테이블이나 방정식에 최초로 사용되는 약어에는 적용하지 않는다. 도표에 약어를 사용할 때는 문장 속에 표시하지 않고 구매요구서의 다른 부분에 도표에 사용된 약어를 각주로 달아서 표기한다.

5.3 영문 규격의 명칭

가. 영문은 국제규격에서 사용하거나 국제적으로 널리 통용되는 표현을 사용한다.

나. 영문의 명사는 일반적으로 복수형으로 한다.

다. 구매요구서 제목의 영어 명칭은 대문자로 한다. 본문 중에 나오는 규격서 명칭이나 품명 등 명사형 및 명사구는 단어의 최초문자만을 대문자로 한다. 다만, 접속사, 전치사 등은 소문자로 표기한다. 기타 사항은 일반 영어문장 작성법을 준용하여 적용한다.

5.4 한정, 접속 등에 사용하는 말

가. “이상” 및 “이하”는 그 앞에 있는 수치 등을 포함한다.

나. “미만” 및 “초과”는 그 앞에 있는 수치 등을 포함하지 않는다.

다. “및”은 병합의 뜻으로서 병렬하는 어구가 2개일 때에는 그 접속에 사용하고,

3개 이상일 때에는 처음 쪽을 쉼표로 구분하고 마지막 어구를 잇는데 사용한다.

다만, 마지막 어구 뒤에 “등” 또는 “기타”가 이어진 경우에는 “및”을 사용하지

않는다.

라. “과(와)”는 병합의 뜻으로서 “및”을 사용하여 나열한 어구를 다시 크게 병합할

필요가 있을 때는 그 접속에 사용한다.

보기  모양, 치수 및 무게와 이들의 허용차…

마. “또는”은 선택의 뜻으로서 나열하는 어구가 2개일 때는 그 접속에 사용하고,

3개 이상일 때는 처음 쪽을 쉼표로 구분하고 마지막 어구를 잇는데 사용한다.

다만, 마지막 어구에 “등” 및 “기타”를 붙여서는 안 된다.

바. “혹은”은 선택의 뜻으로서 “또는”을 사용하여 나열한 어구를 다시 선택의 뜻으로

나눌 때 사용한다.

사. “경우” 및 “때”는 한정조건을 표시하는데 사용한다. 다만, 한정조건이 2중으로

있는 경우에는 큰 쪽 조건에 “경우”를 사용하고 작은 쪽 조건에 “때”를 사용한다.

보기  그림과 표가 서로 관련되어 있을 경우, 표가 그림에 명확히 종속되어   있을 때는…

아. “시”는 시기 또는 시각을 확실하게 할 필요가 있을 경우에 사용한다.

자. “에서” 및 “까지”는 각각 시, 장소 등의 기점 및 종점을 표시하는데 사용하며,

그 앞에 있는 수치 등을 포함한다.

차. “보다”는 비교를 표시할 경우에만 사용하고, 그 앞에 있는 수치 등을 포함하지

않는다.

카. “또한” 또는 “또”는 주로 본문 중에서 보충적 사항을 기재하는데 사용한다.

타. “다만”은 주로 본문 중에서 제외되는 보기 또는 예외적인 내용을 기재하는데 사용한다.

5.5 기술부호

가. 마침표 “.”는 문장의 끝에 찍는다. 다만, ( )안 문장의 맨 뒷부분, 제목, 기타 간단한

어구 등에는 사용하지 않는다.

나. 쉼표 “,”는 문장 중에서 어구의 끊음 또는 계속을 명백히 하기 위하여 사용한다.

1) 명사를 2개 이상 나열하여 뒤에 “및”, “또는” 등을 붙이는 경우

2) 대등한 관계에서 나열하는 2개 이상의 구를 “등” 등으로 받는 경우

3) “때”, “후”, “경우”, “다음”과 같은 말 뒤에 문장이 이어지는 경우.

다만, 뒤에 “또는” 이나 “및”으로 이어질 경우에는 붙이지 않는다.

4) 문장의 처음에 부사(접속부사 포함)를 두는 경우 그 부사의 뒤

다. 중점 “․”은 다음 경우에 사용하며, 중점을 사용할 경우는 마지막 말을 “ 및”,

“또는” 등의 접속사로는 연결하지 않는다.

1) 명사를 나열하는 경우 등 쉼표로 단락한 것으로는 문장이 읽기 어려운 경우

보기  재료․치수․무게 등

2) 제목․표제․표 등에서, 명사의 연결 등의 경우에서 체제를 좋게 하고 싶을 때

3) 2개 이상 명사의 각각에 같은 수식어구 등이 걸리는 경우

라. 쌍점 “:”은 식 또는 문장 중에 사용한 기호․용어를 설명할 때, 그 기호․용어 다음에 붙인다.

5.6 인용 부호

인용부호 “  ”는 어구를 인용할 경우 또는 문자․기호․용어 등을 명백히 할 필요가 있는 경우에 사용한다. “「 」”는 사용하지 않는다.

5.7 연속 부호

연속부호 “～”는 “…에서 …까지”의 의미를 부호로 표시할 경우에 사용한다. 이 경우, 단위를 표시할 필요가 있을 때는 오른쪽에 오는 숫자 뒤에만 단위기호를 붙인다.

보기  1. 2.1～2.5의 규정에 따라

2. 호칭지름 4～10 mm인 경우에는

5.8 괄호

괄호는 소괄호 “( )” 및 대괄호 “〔 〕” 로 하여 보충․주해 등에 사용하며, 그 사용법은 다음에 따른다.

가. 일반적으로 소괄호를 사용한다.

나. 대괄호는 이미 소괄호가 붙어 있는 부분을 다시 괄호로 표기할 필요가 있을 경우에 사용한다.

참고문헌   KS A 0001  표준서의 서식 및 작성방법

KS A 0005  제도통칙(도면 작성의 일반코드)

KS B ISO 5457  제품의 기술문서-도면의 크기 및 양식

[별표 3]

구매요구서 세부 작성법(제5조 관련)

1. 구매요구서 시작부

구매요구서의 시작부 상단 중앙에는 “구매요구서”를 명시하고 구매요구서 제정 이전의 구매요구서 초안 첫 쪽 중앙 상단 “구매요구서” 아래에 “(초안)”이라고 기록하여야 한다.

보기

“구매요구서”

1.1 구매요구서 제목

구매요구서 제목은 표준품명을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 주요 조립체 또는 최종 제품에 관한 언급은 유사 품목과 구별할 필요성이 있을 경우에만 제목에 포함시켜야 한다.

1.1.1 표준품명

표준품명은 지정품명집 KH6을 참고로 하여 구매요구서 작성기관에서 부여한다.

1.1.2 표준품명의 구성

표준품명은 기본명과 수식어 및 부가명으로 구성된다.

가. 기본명

기본명은 어떤 품목에 대하여 하나의 개념을 정립하기 위한 하나의 명사 (예를 들면 “의자”, “칫솔” 등) 또는 하이픈으로 연결된 명사군(예를 들면 “녹음기-재생기”, “송신기-수신기” 등), 그리고 단일명사로 어떤 품목에 대한 기본 개념을 설명하기에 적합하지 않을 때 사용되는 최소한의 단어로 사용되는  명사구(예를 들면 “재봉틀”, “챠트판” 등)이다.

나. 수식어

수식어는 기본명에 의해 확정된 어떤 품목의 개념의 범위를 나타내기 위해 사용하는 명사(명사구) 또는 형용사(형용사구)이며, 품목의 형상, 구조, 형태, 기능, 사용목적 및 사용처(적용장비) 등을 표현한다.

다. 부가명

물품취급자가 품명에 의해 품목을 용이하게 식별할 수 있도록 품명 말미에 재고번호별 치수, 호수 등의 품목 기본 특성 및 별칭을 괄호 안에 표기한다.

1.1.3 품명 표기 원칙

제목의 표기시는 아래 원칙에 따라 부여한다.

가. 역명법 표기

표준품명은 품명에 의한 유사품목의 식별을 용이하게 하고, 각종 문서상에 품목의

기본개념을 우선적으로 표기할 수 있도록 기본명을 앞에 표기하고, 콤마(,) 뒤에

수식어를 표기

나. 역명법 표기 예외(순명법 표기)

1) 영문표기는 역명법 사용이 문제가 없으나 한글 표기시 일반적으로 통용되는

명칭과 현저하게 상이하여 사용상 문제가 있는 경우

보기  PEPPER, RED, GRIND (고추, 적색, 갈은형 → 고춧가루)

2) 품명을 역명법으로 표기시 품목의 기본적인 개념이 잘못 이해될 우려가 있을 경우

보기  “계산척(SLIDE RULE)”, “챠트판(CHART BOARD)”, “급수펌프조립체 (WATER PUMP ASSEMBLY)“ 등

3) 수식어가 단순한 재료를 의미하지 않고 지정된 용도로 사용되는 경우

보기  “납땜인두(SOLDERING IRON)”, “푸주칼(BUTCHER'S STEEL)”

4) 일반적인 용기를 의미하지 않고 어떤 지정된 용기를 의미하는 경우

보기  “접속함(JUNCTION BOX)”

다. 부가명 표기

품명 말미에 괄호로 묶어서 표기한다.

라. 콤마(,)의 사용

1) 기본명이나 다른 선행하는 수식어로부터 수식어를 분리할 때 사용

보기  “톱, 수동식, 가로켜기용”

2) 품명이 세 개 이상의 주요한 요소를 포함할 때 사용

보기  “아스프린, 페노바르비탈, 인산코데인, 페나세틴 및 카페인 정”

3) 한 품명 내 수식어 사이는 붙여 쓴다.

1.1.4 용어 선택 기준

표준품명에 적용되는 용어는 한글 맞춤법에 따른 표준어를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 가능하면 KS 및 관련 산업계에서 통용되는 용어를 선택한다.

가. 기본명

1) 어떤 품목의 특수한 기본개념을 의미하는 명사나 명사구 사용

보기  기록액체(×) → 잉크(○), 보는유리(×) → 거울(○)

2) 가장 일반적으로 알려진 보편타당성 있는 용어 사용

3) 약어, 심벌, 기호는 가급적 사용금지

보기  티브이(×) → 텔레비전(○), 브이티알(×) → 영상기록기(○)

4) 불확정 명사나 비한정 용어의 사용금지

보기  세트, 키트, 유닛, 모듈, 액 등

5) 외래어보다는 한글명칭 우선 사용

보기  팩스(×) → 모사전송기(○)

6) 특수용어, 기술용어는 정부 또는 해당 공인협회 등에서 승인한 용어 사용

7) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

보기  크리넥스(×) → 화장지(○), 스카치테이프(×) → 접착테이프(○)

나. 수식어

1) 의약품, 화학, 기타 특별한 경우를 제외하고는 2개 이내의 수식어로 제한

2) 제1수식어는 기본명의 개념을 한정하며, 제2수식어는 제1수식어로 제한된   기본명의 다른 특성을 표현

3) 품목의 형상, 구조, 형태 및 기능을 표시하는 수식어는 그 품목의 사용 목적이나

사용처를 표시하는 수식어에 우선하여 채택

보기  스위치, 전조등용, 광선택용(×) → 스위치, 광선택용, 전조등용(○)

4) 재질(재료)명의 수식어 사용금지

보기  튜브, 황동제(×) → 튜브, 금속제(○)

다. 부가명

1) 물품취급자가 품목 식별시 일반적으로 널리 사용하는 품목의 치수, 호수 등   최소한의 물품별 고유 기본 특성

보기  전투복 상의(1호), 전투화(240미리), 경유(DF-1), 건전지(BA-30S)

2) 특정업체의 상표명, 저작권명 사용금지

라. 맞춤법 및 외래어 표기

1) 모든 맞춤법은 “한글 맞춤법(문화체육관광부 고시)”에 따름

2) 외래어의 표기는 “외래어 표기법(문화체육관광부 고시)”에 따라 소리 나는

대로 표기함. 다만, 장음부호로 쓰였던 “아, 어, 오, 우, 이” 의 모음표기는

생략함

보기  비임(BEAM) → 빔, 오옴(OHM) → 옴, 초우크(CHOKE) → 초크

1.2 구매요구서의 식별

구매요구서는 첫 장 우측 상단에 구매요구서의 식별을 위하여 다음 절에 규정한 사항을 기록하여야 한다.

1.2.1 구매요구서 관리번호, 재고번호 및 일자

구매요구서 식별을 위해 관리번호, 재고번호, 작성․수정 일자를 순서대로 기록한다. 관리번호는 PRD 군급번호 다음에 하이폰(-) 일련번호 (-) 개정차수를 이어서 쓴다.

다음 줄에는 재고번호를 기록하며, 하나의 구매요구서에 둘 이상의 재고번호가 있을 경우 재고번호 4개 이하는 재고번호를 모두 표시하고 5개 이상인 경우는 “대표재고번호 등 (품목수) 품목”으로 표기한다.

작성일자는 확정날짜를 표기하며, 첫 번째 쪽에 있는 구매요구서 밑에 표시해야 한다(재고번호가 있을 경우 재고번호 밑에 표시). 초안인 경우는 이 공간에 날짜를 기록해서는 안 된다. 그 위치는 그 구매요구서가 승인될 때까지 빈 공간으로 남겨두어야 한다.

만일, 수정이 발생하면 작성일자 밑에 최종 수정일자를 표기한다.

보기  관리번호 : PRD 1000-0001-1

재고번호 : 0000000000000

작성일자 : 2013. 12. 31

작성기관 : 육군 군수사

2. 구매요구서 본문 구성 및 작성법

모든 구매요구서는 아래와 같이 번호와 제목이 부여된 6개 항목을 포함하여야 한다. 목차표와 겉표지는 사용하지 않는다. 장문의 구매요구서인 경우, “가, 나, 다, ...” 순서 색인이 사용될 수 있다.

1. 적용범위 및 분류

2. 적용자료 및 문서

3. 제원 및 요구성능

4. 검사와 시험 및 품질보증

5. 포장 및 표시

6. 기타사항

단, 상기 항목 중 불필요 항목은 생략할 수 있다.

2.1 「1.적용범위 및 분류」작성법

2.1.1 적용범위

적용범위는 품명과 이를 수식하는 말과 구매요구서의 적용범위에 대하여 명확하고 간결하게 표현하며, 품목의 용도와 관련된 정보를 포함할 수 있다.

2.1.2 분류

형, 등급, 종과 같은 분류지정이 필요한 경우 “1. 적용범위 및 분류” 의 분류항에서 정의한다. 분류항이 불필요한 경우는 생략한다. 분류 명칭은 구매요구서 내에서 동일하게 사용되어야 한다. 분류체계는 산업관례의 변화와 같은 부득이한 경우를 제외하고 구매요구서 개정 시에도 동일하게 유지되어야 한다. 품목의 호환성에 영향을 미치는 변화가 있는 경우, 원래의 명칭을 삭제하고, 새로운 분류를 추가한다. 품목의 변화 없이 명칭에 변화가 있을 경우에는 신, 구 명칭을 비교한 상호 참조표를 “6. 기타사항” 에 수록하여야 한다.

2.1.2.1 기타 분류

품명, 형, 등급, 종 등으로 위에서 명시한 것처럼 차이점을 명확히 나타내지 못한다면, 색상, 형태, 크기, 동력 공급, 온도 범위, 상태, 단위, 포장, 계급, 용도, 절연재, 종류, 다양성 같은 다른 항목을 사용할 수 있다.

2.1.2.2 신뢰성 수준에 대한 분류

구매요구서가 여러 수준의 신뢰성 요구조건을 포함하고 있을 때, 구매요구서의   “1. 적용범위 및 분류” 에는 신뢰성 수준을 포함해야 한다.

2.2 「2.적용자료 및 문서」

2.2.1 적용문서 배열

“2. 적용자료 및 문서” 에는 “3. 제원 및 요구성능” 또는 “4. 검사와 시험 및 품질보증” 에 필요한 요구조건 및 요구조건에 일치하는 유용한 정보를 포함한 참조될 문서만을 나열해야 한다. 자료가 예 또는 배경정보로서만 인용될 경우에는 “2. 적용자료 및 문서” 에 포함할 필요는 없다. 만일, 참조된 규격의 수가 너무 많을 때에는 구매요구서의 “6. 기타사항”에 명기하고 이를 “2. 적용자료 및 문서” 에서 언급하여야 한다. 참조될 구매요구서의 형태에 관해서는 2.2.1을 참조한다. “2. 적용자료 및 문서” 의 첫 항목은 다음과 같이 기술하도록 한다.

보기

“2.1 일반사항

아래 문서 및 도면은 규정된 범위 내에서 이 구매요구서와 함께 적용되며,        별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.”

2.2.1.1 정부문서

국가 및 정부부처 규격, 표준서, 핸드북은 문서 제목과 식별자(관리번호)를 기술하며, 가능한 수정번호, 접미어는 제외한다. 제목은 문서에 명시된 것을 사용해야 한다.

다음 형태의 간행물은 가능하다면 아래의 순서대로 배열되어야 한다.

규격서

국방규격서

미 연방규격서

미 군사규격서

기타 규격서

표준서

한국산업표준(KS)

국제표준(ISO)

국방표준

미 군사표준

기타 표준

도면

(구매요구서에 참조된 세부도면이 조립도면에 기록되어 있으면 조립도면을 기록한다.)

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

교범

핸드북

규정

편람

회보

기타

2.2.1.2 비정부문서와 기타 간행물

일반적으로 정부에 의해 제정되지 않는 비정부문서와 기타 간행물은 각각의 민간 표준화 기관별로 적당한 순서(숫자 순, 또는 가나다 순)로 기록하여야한다. 문서는 가능하다면, 제목과 식별번호를 기록하여야 한다. 제목은 목록에서보다는 문서에서 명시한 것을 사용한다.

비정부문서는 다음 순서로 기록한다.

규격서

표준서

도면

소프트웨어 기술자료

기타 간행물

2.2.1.3 우선순위

표준서 안에서 언급된 참고문서와 구매요구서의 요구조건 사이에 발생할 수 있는 혼란을 피하기 위하여, 다음과 같은 표현이 포함되어야 한다.

보기

“2.4 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가  있는 경우에는 이 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

2.3 「3.제원 및 요구성능」

2.3.1 일반원칙

가. 정부가 요구하는 제품의 제원 및 요구성능을 기술하여야한다.

나. 경쟁을 유발할 수 있는 방법으로 기술하여야 한다.

다. 시중에 유통되고 있는 동일 모델을 가능한 사용할 수 있도록 기술되어야 한다.

2.3.2 구매요구서

상용품 구매요구서의 제원과 요구성능은 제품의 형상, 기능, 그리고 요구되어지는 것이 무엇인가를 명기하여야 한다. 성능형으로 작성되어야 하므로, 요구성능을 달성할 수 있는 방법을 기술해서는 안 되고, 특정 재료나 제품의 사용이나, 상세 설계방법 또는 기존 제품과 상호 호환성을 보증하는데 필요한 요구조건의 범위를 넘어선 제조 요구조건을 기술해서도 안 된다.

2.3.3 특성

구매요구서는 해당 상용품에 대해 제원 및 요구성능을 규정해야 한다.

2.3.3.1 성능 특성

성능 특성 항에는 적당한 제목 하에 체계, 품목, 구성품이 가져야 할 모든 성능필요조건에 대한 공통 필요조건과 세부 필요조건을 기술하여야 한다.

2.3.2  신뢰성

신뢰성 항에는 신뢰도를 신뢰 수준을 포함하여 수치로 규정하여야 하며, 가능하면 임무수행 또는 하드웨어의 고장간 평균시간(MTBF)의 항으로 규정하여야 한다. 최초에 설정한 신뢰도는 수용 가능한 최소의 필요조건으로서 규정할 수도 있다. 구매요구서에 신뢰도 필요조건을 목표치로 규정하여서는 절대로 안 된다.

2.3.3.3  정비

평균수리시간(MTTR) 또는 비행/운용시간당 정비인시와 같은 항목에 대하여 수치로 규정하여야 한다. 현실적인 필요조건의 결정은 신뢰도에 대한 2.3.2에서의 내용과 동일하다.  접근 용이성, 모듈화 등에 대한 질적인 필요조건이 필요에 따라 규정될 수도 있다.

2.3.3.4  환경조건

체계나 장비가 수송, 저장, 지원 및 사용 중에 당면할 것으로 예상되는 환경이 규정되어야 하며 필요에 따라 기후, 충격, 진동, 소음, 유해가스 등과 같은 환경조건에 대한 규정을  포함시킬 수 있다.

2.3.3.5  수송성

수송 및 취급에 관한 어떤 특수한 필요조건이 있으면 이 제목 하에 규정되어야 한다.

2.3.3.6  호환성

이 항에서는 구성품 및 조립체의 호환 가능 또는 대체 가능한 수준에 대한 필요조건을 규정해야 하며 기재 사항은 설계 조건 설정을 목적으로 한다.

2.3.4  인증

인증 요구조건이 적절하게 포함된 구매요구서에 대하여는 다음 문구 중 하나가 “3. 제원 및 요구성능” 에 포함되어야 한다.

보기 1

품질경영시스템 인증에 대하여는

“3. 인증

이 구매요구서에 준하여 공급되는 제품은 계약 전에 국방 품질경영시스템규격에 의한 품질경영시스템 인증을 획득한 제조자에 의해 생산된 제품이어야 한다.”

보기 2

제품 인증에 대하여는:

“3. 인증

이 구매요구서에 준하여 공급되는 제품은 계약 전에 관련 법령이 정하는 인증기관에       의하여 해당 제품에 대한 제조 및 표시 허가를 획득한 제조자에 의해 생산된       제품이어야 한다.”

2.3.5 최초생산품

최초생산품은 실험 시제품(Test samples), 예비생산(Pre-production models), 시제생산(Initial production samples), 초도생산품 로트(First lots), 시험 로트(Pilot lots)를 포함한다. 만약 최초생산품이 계약을 통한 정규양산에 앞서 규격상의 요구 조건과 일치하는가에 대한 시험이 필요할 경우 다음과 같은 문구(문장)가 명기 되어야한다.

보기

“3. 최초생산품

최초생산품은 4._. 과 일치하는 최초생산품 검사를 받아야한다.”

2.3.6 안전

이 항에서는 사람이나 장비에 오는 위험을 예방하거나 제한하기 위한 필요조건을 규정한다. 이들 필요조건은 공인된 문서를 참조하여 기술한다.  조립, 분해, 시험, 수송, 저장, 운용 또는 정비상의 위험으로 인한 해당품목 특유의 안전특성에 대한 업무지침 또는 상위 규격서에 의해 규정되지 않았을 경우에는 이 항목 내에서 규정되어야 한다. 안전한계나 비상운용에 대한 제한사항이 적용될 경우에는 이를 포함하여야 한다. 여기에는 손상을 방지하거나 또는 고장난 품목의 복구를 위하여 필요한 내부 고정 장치와 비상 및 예비회로를 포함해야 한다.

2.3.7  인간공학

체계/형상품목에 대한 인간공학적 필요조건이 이 항에 규정되어야 하고 관련 적용문서는 참조하여 포함시킨다. 또한 이 항은 기능을 사람에게 할당할 때의 제한사항, 통신 및 사람/장비의 상호 작용 같은 것을 규정하여야 한다. 운용상의 민감성이나 직무의 중요성으로 인한 집중적인 인간공학적 주의를 요하는 분야, 장소 또는 장비가 포함되어야 하며, 인간 실수의 영향이 특별히 중요한 분야도 포함된다.

2.3.8 견본

견본의 사용은 최소한으로 유지하여야 한다. 왜냐하면 견본의 사용은 연속되는 생산 품목의 수락을 결정하는데 여러 가지 문제점을 야기 시킬 수 있기 때문이다. 적절한 검사는 입증된 형상 공차 또는 성능 같은 모든 필요조건이 유용하다는 사실을 필요로 한다. 견본은 이러한 모든 정보를 제공하지 못하기 때문에 구매요구서가 제공되어야 한다. 견본의 사용은 상세한 시험절차나 설계 자료 획득이 불가능한 경우 또는 모피의 조직, 천의 색상 또는 나무결과 같이 특정 품질 및 특성을 명확하게 표현하기 어려운 경우에 한정하여야 한다. 나아가 구매요구서는 견본에서 관찰하여야 할 특성과 그 등급을 기술하여야 한다. 견본이 제공되어야 한다면, 그것은 “3. 제원 및 요구성능” 에서 기술하여야 한다. 견본을 관찰하거나 획득하는 방법 및 절차는 “6. 기타사항” 에 명기되어야 한다.

2.3.9 유독성 화합물, 위험물질, 오존 감소물질 등

유독성 화합물, 위험물질, 오존 감소물질(ODCs, Ozone Depleting Chemicals) 등의 사용은 가능하다면 피해야한다. 특정한 화학약품을 규정하는 것보다는 요구되는 수준의 성능 요구조건을 규제하여야 한다.

2.3.10 재활용, 재생, 환경친화물질

가능하다면 구매요구서는 재활용, 재생, 환경친화물질로 만들어진 제품의 사용이나 획득을 장려하는 다음의 문구를 포함하여야 한다.

보기

“3.X 재활용, 재생, 환경친화물질

가능한 재활용, 재생, 환경친화물질을 사용하여야 한다.  재활용, 재생, 환경 친화 물질은, 그 제품이 운용 및 유지 정비상의 요구조건을 만족하거나 장비 순기 비용상의 장점을 가지고 있다면, 가능한 최대 범위까지 사용되어야한다.”

2.3.11 관급 재산

정부에 의해 제공되는 모든 재산은 품번, 고유번호, 재고번호 등에 의해서 구분되고, 기록되어야 한다. 한 개의 완성품을 만들기 위하여 필요한 각각의 부품 수량이 등재되어야 한다. 각 품목은 준비된 보충용을 공급하기 위하여 번호가 표기되어야 한다. 규격이나 도면과 같은 모든 정부 공급 재산은 “2. 적용자료 및 문서” 에 등재되지 않아도 된다. 규격으로 “2. 적용자료 및 문서” 에 등재된 문서는 관급 재산으로 고려되지 않는다.

2.3.12 정부 대여 재산

시험이나 어떤 다른 목적으로는 정부가 계약자에게 대여하거나, 제품에 조립되어도 그것의 동질성을 잃지 않은 재산은 이 제목 아래 열거되어야 한다.

2.4 「4. 검사와 시험 및 품질보증」

상용시장의 생산 절차 및 표준검사 방법을 준용하고 추가 요구사항은 최소화한다.    제품 품질보증활동 수행 시 생산품의 견본을 요청할 수 있다. 초도생산품 검사는    필요한 경우 요구할 수 있다. 품질보증 방법이 없는 경우를 제외하고 검사요구의    상세한 절차는 구매요구서에서 최소화한다.

2.5 「5. 포장 및 표시」

포장은 시중에 유통되고 있는 동일모델의 포장규격 및 동등이상을 따른다. 그러나 필요하다면 보존과 단위포장, 내부포장, 외부포장 및 포장의 표지에 대한 일반 필요조건을 규정할 수 있다. 하나 이상의 보존 및 단위포장, 내부포장 수준이 포함되는 경우에는 수준 선정을 위한 조건들이 설명되어야 한다.

2.5.1 특수 필요조건

필요하다면 제품의 보존, 단위포장, 내부포장 및 외부포장에 사용되는 특수 필요조건은 직접 또는 타 규격서, 간행물 또는 도면을 참조하여 “5. 포장 및 표시” 에 포함하도록 한다.

2.5.3 보존 및 단위포장

보존 및 단위포장에 대한 필요조건은 세척, 건조, 품질 저하를 방지하는데 적합한 보존 방법, 적절한 보호포장 등을 포함할 수 있다.

2.5.4  내부포장

내부포장에 대한 필요조건은 적절한 보호포장, 내부포장 완충재, 내부 용기 및 수송 용기를 제외한 포장 식별표지까지도 포함할 수 있다.

2.5.5 외부포장

외부포장에 대한 필요조건은 외부 수송용기, 그 안에 들어 있는 품목 조립체 또는 내부포장, 필요한 칸막이, 받침, 완충재 및 전천후 보호막이에 대해 규정할 수 있디.

2.5.6 표시

표시에 관한 필요조건은「유해화학물질관리법」,「고압가스안전관리법」,「소방법」, 「총포․도검․화약류등단속법」등 관련법규와 MIL-STD-129를 참조하여 설정한다.

MIL-STD-129를 참조할 수 없는 경우에는 2.5.1 특수 필요조건에 다음의 내용을 상세하게 또는 공인된 문서를 참조하여 포함한다.

가. 내부포장 및 수송용기 상의 적합한 제품식별표지

나. 적용될 경우, 납품과 저장에 필요한 모든 표지

다. 규정, 법규 및 운송업자에 의하여 요구되는 모든 표지

라. 안전과 안전한 납품에 필요한 모든 표지

2.6 「6.기타사항」

2.6.1 기타사항

“6. 기타사항” 은 일반적이고 보충적인 성격의 정보를 제공할 뿐 강제적인 요구조건은 나타내지 않는다. 이는 구매요구서의 적합성, 제품의 적당한 형태나 등급의 선택, 추가적인 대체 데이터, 견본들이나 등급과 같은 제품의 변화, 의사 결정에 도움이 되는 정보를 제공하기 위하여 작성된다. “6. 기타사항” 은 가능하면 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

가. 용도

나. 기술교범 규격 정보

다. 견본

라. 인증

마. 용어 정의

바. 상호 참조표

사. 관급 및 정부 대여재산

아. 특허 고지

자. 부품번호

차. 핵심어(주제어) 색인

2.6.2 용도

이 구매요구서로 조달되는 제품의 사용과 관련된 정보는 6.1의 서두에 명기한다. 등급과 형별 차이점은 구매요구서 안에서 설명되어야한다.

2.6.3 견본

만약 구매요구서의 “3. 제원 및 요구성능” 에서 2.3.8에 일치하는 견본을 규정하고 있다면, 견본을 구하고 시험할 수 있는 정보는 이 문단 상에서 명시되도록 한다.

2.6.4 인증

제품의 인증이나 제조자의 품질경영시스템에 대한 인증이 구매요구서에서 요구되면, 그러한 인증에 관한 정보가 이 항목에서 언급되어야 한다.

2.6.5 상호 참조표

신규 작성된 구매요구서나 대체 사용된 구매요구서의 부품번호와 수정 전 구매요구서의 부품번호와의 상호 참조표가 포함되어야 한다.

2.6.6 관급 및 정부 대여 재산

관급 및 정부 대여 재산이 구매요구서 상에 포함되어 있으면, 다음의 문단이 “6. 기타사항” 추가되어야 한다.

보기 1

“6.X 관급 재산

계약 공무원은 3._._.에 나열된 관급품을 제공하도록 조치하여야 한다.”

보기 2

“6.X 정부 대여 재산

계약 공무원은 3._._.에 나열된 정부대여 재산을 제공하도록 조치하여야 한다.”

2.6.7 특허 고지

구매요구서가 특허품목을 포함하도록 작성되었다면, 구매요구서는 포함된 특허품을 나열하여야 하고, 조치 방안(통상 실시권 설정 여부 등)을 명시하여야 한다.

2.6.8 부품번호

구매요구서가 부품번호의 지정을 요구한다면, “6. 기타사항” 에서는 “부품번호”라는 제목 하에 부품번호가 어떻게 구성되었는지를 설명하거나 적절한 관련 문서 또는 부품 식별번호 구성을 설명하는 부록을 어떻게 참조하는지를 기술하도록 한다.

2.6.9 핵심어(주제어) 목록

구매요구서는 필요한 경우 검색으로 문서를 식별할 수 있도록 핵심어(주제어) 목록을 포함할 수 있다. 그러한 핵심어들은 표준 용어에 일치하여야 하며, 주제 색인 목록으로 사용하는데 충분하도록 명확하고 정확하여야 한다. 만약 구매요구서가 독극물이나 위험물질, 또는 기타 법령에서 정한 환경 오염물질을 필요로 한다면 이들은 핵심어 목록에 포함되어야 한다. 핵심어는 문서의 제목에 나타난 단어를 반복해서는 안 된다. 핵심어는 주요 명사나 단어가 앞에 나오고 이어서 콤마로 분리된 수식어가 오도록 하며, 가나다 순서로 일렬로 배치하여야 한다. 공인된 명사로 간주되는 “회로기판”과 같은 단어 그룹은 분리하여서는 안 된다. 가능하다면 등재된 핵심어의 숫자는 25개를 초과하지 않도록 한다.

3. 부록 작성법

3.1 개요

필요시, 부록도 구매요구서의 일부로 포함된다. 본문 내용 및 표지에 대해서 별도의 표는 작성하지 않는다.

3.2 목적

부록은 규격의 끝 부분에 위치하며 보충 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성한다.

3.3 번호 및 제목

부록 쪽은 구매요구서가 끝나는 다음 쪽에서 부터 시작된다. 각 쪽의 상부 중앙에는 구매요구서 관리번호를 표시하며 그 두 줄 아래에 “부록”이라고 쓴다. 부록이 두 개 이상일 경우에는 A, B 등의 알파벳 식별번호를 사용한다. 제목은 첫 시작 쪽에만 쓰되 “부록” 이라는 글자 한 줄 아래에 쓴다.

3.4 구성 및 항목번호

부록에 사용하는 각 장은 부록 문자에 일치하는 하나의 문자 다음에 마침표를 찍은 후 아라비아 숫자를 쓴다. 예를 들어 부록 A에 있는 첫 번째 장은 “A.1”이 되고 부록 B에 있는 두 번째 장은 “B.2”가 된다. 부록의 각 장에 있는 연속적으로 계속되는 문단 및 하부 문단은 다음과 같이 번호를 사용 할 수 있다.

부록 D의 필요조건 ----------   D.3

첫 번째 문단  ---------------   D.3.1

첫 번째 하부 문단 ------------   D.3.1.1

두 번째 문단 ----------------   D.3.2

3.5 쪽 번호

부록의 쪽 번호는 구매요구서 본문의 마지막 쪽에 연속해서 계속된다.

3.6 범위

적절한 적용 가능 범위 및 사용을 위해 첫 번째 문단에 부록의 범위와 한계를 서술한다. 다음과 같은 문구가 포함 될 수 있다.

보기

“이 부록은 구매요구서의 일부분으로써의 효력을 가진다(또는 가지지 않는다.).

3.7 참고문서

부록에만 관련하여 요구되거나 참고한 문서는 “적용 문서”라는 표제로 부록에 나열하며, 구매요구서 본문의 “2. 적용자료 및 문서” 에는 수록하지 않는다. 참고문서는 별표3의 “2. 적용자료 및 문서” 에서 규제한 바와 같이 명시한다.

4. 색인 및 구매요구서 식별표시

4.1 색인

본문 내용을 손쉽게 참고하기 위해 구매요구서의 끝 부분에 “가, 나, 다, ...” 순서로 색인 목록을 둘 수 있다. 색인 사용은 방대한 구매요구서에 한정하여 사용한다. 사용시에 색인은 본 규격과 부록 뒤에 놓으며 쪽 번호도 이 규격과 부록 뒤의 마지막 쪽에 이어서 번호를 사용한다. 문서 식별번호는 각 쪽의 중앙 상단에 위치하여야 한다.

4.2 구매요구서 식별표시

구매요구서 식별을 용이하게 하기 위해 첫 장을 제외한 구매요구서 우측 상단 여백에 관리번호를 표시한다.

[별표 4]

구매요구서 전산파일명 작성법(제5조 관련)

1 개요

구매요구서 전산파일명 작성법 표준 제시를 통해 전산파일명만으로 자료 구분, 버전 등의 기본정보 확인 및 원활한 전산등재가 가능하게 한다.

2 구매요구서 전산파일명 표기 원칙

가. 구매요구서 전산파일명은 아래의 원칙에 따라 표기한다.

구 분	파일명 작성법
구매요구서	PRD		0000	-	0000	-	0
	Purchase Requirement Document		군급번호		일련번호		개정차수

[별표 5]

구매요구서 작성 사례(제5조 관련)

그림 1. 다축 트레일러 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

다축 트레일러

관리번호 :

재고번호 : 2330002001737

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위

이 구매요구서는 상용 트렉터에 연결하여 일반화물 및 콘테이너를 운송하는 3축 차량인 40피트 평판 트레일러(이하 “트레일러”라고 함)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래문서는 규정된 범위 내에서 본 구매요구서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 표준 및 규격

KDC 0001-P4001     포장, 군 운용 장비 유지 부품

KDS 8455-0002      국방부 표지

2.3 지침 및 규정

법률 제10907호(시행 2012.1.26) 방위사업법

법률 제11588호(시행 2013.06.19.) 자동차관리법

훈령 제1388호(시행 2012.2.3) 국방전력발전업무훈령

훈령 제188호(시행 2012.8.1) 방위사업관리규정

국토교통부령 제1호(시행 2013.03.23) 자동차안전기준에 관한 규칙

포장제원표 작성 실무편람('10.5.24, 방위사업청)

국방 표준 바코드 운용지침서('11.3.1, 국방부

2.4 우선순위

본 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

트레일러의 주요 제원은 아래 <표 1> 과 같다.

표  폭발물 운반 트레일러 제원

항 목		제 원
전 장(㎜)		12410 이하
전 폭(㎜)		2500 이하
전 고(㎜)		1410 이하
축간거리(㎜)		7675,1300,1300 이내
오바항	후론트(㎜)	935 이하
	리 어(㎜)	1020 이하
중 량	차량중량(㎏)	7850 이하
	최대적재(㎏)	40000

3.2 요구성능

3.2.1 69톤 상용 트렉터에 연결 운용이 가능하도록 제작되어야 한다.

3.2.2 20피트 컨테이너 2개를 적재할 수 있어야 한다.

3.2.3 공병자재 적재 및 결박을 할 수 있는 결박 고리를 좌□우 각각 6개씩 설치해야 한다.

3.2.4 도장은 흰색 에나멜 방청도료로 한다.

3.2.5 이 사양은 제작 공법상 문제로 인한 일부 설계변경은 기본사양과 자동차 안전기준 범위내에서 임의로 설계 변경될 수 있다.

3.3 부수기재 및 교범

본 트레일러는 주장비(40피트 평판 트레일러(화물 및 콘테이너 운송용)) 이외에 아래 <표 2>의 부수기재 및 교범을 갖추어야 한다. 추가하거나 제외할 경우에는 구매자와 공급자가 협의하여 계약 시에 정하도록 한다.

표 . 부수기재 및 교범

부수기재 및 교범	수 량	비고
공병자재 결박용 권양기	6개
예비타이어	2개
예비타이어 탈․부착용 레바	1개
OVM 공구함	1세트
타이어 교체용 기본공구 (휠 렌치, 유압작키, 브레이크 고장시 해제공구 등)	1세트
도서(취급설명서, 정비지침서, 부품 카달로그)	1세트	통합 가능

※ 권양기 규격: 능력 4톤 이상, 두께 8㎜이상, 길이 4000㎜이상

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사

4.2.1 검사물의 크기 및 구성방법은 검사하는데 필요, 충분하게 구성되어져야 한다.

4.2.2 검사방법

주요 검사항목에 대한 관련 서류를 제출한다. 구매자가 직접 서류를 검토 및 확인할 수 있고, 자동차관리법에 명시된 “성능시험대행자”로부터 검사항목에 대한 기술검토 보고서로 대체할 수 있다.

표 3. 트레일러 검사항목 및 서류

검사항목	검토내용	제출서류
차체 강도검사	⋅설계 강도계산서 검토 ⋅차체 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	차체 강도계산서 강재구조 해석보고서
차축(액슬) 강도검사	⋅설계 강도계산서 검토 ⋅차축 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	차축(액슬) 강도계산서
축 하중 분포검사	⋅분포도 계산서 검토	축 하중 분포도 계산서
현수장치 강도 검사	⋅실린더 설계 강도계산서 검토 ⋅실린더 설계와 동일성 확인 육안검사 결과	현수장치 강도 계산서

4.3 품질보증

품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증항목 등)은 공급자와 구매자가 협의하여 계약서 및 별도 품질보증서에 명시한다. 또한, 리콜 및 품질보증에 관한 책임은 공급자에게 있다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

포장은 구매자의 별도 요구사항이 없는 한 공급자 포장방식에 따른다.

5.2 표시

5.2.1 장비표지판은 사용자가 확인할 수 있는 위치에 부착하며, 품명, 모델명 및 번호, 일련번호, 제작년도, 제조사명, 자체중량, 적재중량, 총중량 등을 포함되어야 한다. 장비표지판 재질은 방청 효과가 있으며 쉽게 변형이 이루어지지 않는 재질로 제작한다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항 등은 계약 후 20일 이내에 구매자와 협의해야 한다.

6.2 제품 공급 후 3일간 장비의 조작 및 사용자 정비 등의 운용자 교육을 실시한다.

6.3 위장은 국방규격에 준하여 [표 4]를 참조하여 도장하며, 도장 표면은 거칠지 않고, 무광으로 한다. 재료는 우레탄(무광)으로 하고, 특수도장시 크롬도금된 엠블렘류 및 부착물도 도장될 수 있도록 한다.

표 4. 위장 도장색(국방색)

번 호	색 상	색상번호	비 율
1	녹 색	FS-34094	45 %
2	황 토 색	FS-33105	45 %
3	모 래 색	FS-33303	5 %
4	검 은 색	FS-37030	5 %

6.4 장비형상(참고사항)

장비형상(참고사항)은 다축 트레일러 형상 및 주요성능을 참조한다.

그림 2. 개인화기주야조준경(Ⅱ형) 전용 탄피받이 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

개인화기주야조준경(Ⅱ형) 전용 탄피받이

관리번호 :

재고번호 : 1005375308492

1005375308472

작성일자 : 2014. 3. 21.

작성기관 : 기동장비사업팀

1. 적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

이 구매요구서는 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K1A기관단총 및 K2소총 사격시 배출 비산되는 탄피를 회수하는 전용 탄피받이(이하 “탄피받이”이라 한다)에 대하여 적용한다.

1.2. 분 류

탄피받이는 표 1과 같이 분류한다.

표1. 탄피받이의 분류

순위	재고번호	품 명	비 고
1	1005375308492	백,탄피용	K1A기관단총용 조준경 (1240-375246753) 전용
2	1005375308472	백,탄피용	K2소총용 조준경 (1240-375246756) 전용

2. 적용자료 및 문서

2.1 표준 및 규격

KS B 6260	분말 소화기

KS T 1002	수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41	포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002	국방부 표지

3. 제원 및 요구성능

3.1. K1A기관단총용 탄피받이

3.1.1. 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K1A기관단총에 탈‧부착되어야 한다.

3.1.2. K1A기관단총, 조준경, 장착대의 변형없이 탈‧부착되어야 한다.

3.1.3. 크기(참고치수) : 110 × 205 × 120 (mm)

3.1.4. 무게 : 250g 이하

3.2. K2소총용 탄피받이

3.2.1. 개인화기주야조준경(Ⅱ형)이 결합된 K2소총에 탈‧부착되어야 한다.

3.2.2. K2소총, 조준경, 장착대의 변형없이 탈‧부착되어야 한다.

3.2.3. 크기(참고치수) : 110 × 205 × 120 (mm)

3.2.4. 무게 : 250g 이하

3.3. 공 통

3.3.1. 탄피받이는 고정대, 탄피 회수 주머니, (필요시)기타 부품으로 구성된다.

3.3.1.1. 고정대

3.3.1.1.1. K1A기관단총 또는 K2소총과 100회 결합 및 탈착 후 변형되지 않아야 한다.

3.3.1.2. 탄피 회수 주머니

3.3.1.2.1. 색상 : 디지털무늬

3.3.1.2.2. 재질 : 폴리에스테르천 또는 나일론천 등

3.3.1.2.3. 탄피 축출이 원활하게 회수될 수 있는 구조이어야 한다.

3.3.1.3. 소총과 결합 등을 위한 기타 부품을 활용할 수 있다.

3.3.2. 탄피받이를 소총에 결합하였을 시 내부 변형률이 적어 부착력이 좋아야 하며    접합부분이 변형되거나 파손되지 않아야 한다.

3.3.3. 무리한 힘을 가하지 않고 소총에 탈‧부착할 수 있어야 한다.

3.3.4. 탄피받이와 소총의 결합으로 인한 소총 기능 발휘의 제한이 없어야 한다.

3.3.4.1. 사격시 소총 노리쇠의 후퇴 및 전진이 방해받지 않아야 한다.

3.3.4.2. 소총의 조정간을 안전, 단발, 점사, 연발로 변경함에 제한이 없어야 한다.

3.3.4.3. 조준경, 단안형야간투시경 등의 장착에 제한되지 않아야 한다.

3.3.4.4. 탄피받이 장착시 조준경 시계의 가림이 없어야 한다.

3.3.4.5. “3.3.5. 탄피 회수 성능” 시험간 총기반동에 의해 탈착되지 않아야 한다.

3.3.4.6. 탄피받이로 인해 영향을 받지않고 원활하게 탄피 배출이 되어야 한다.

3.3.5. 탄피 회수 성능

구 분	시료수	기 준
세트 1 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 2 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 3 : K1기관단총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 4 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 5 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
세트 6 : K2소총 + 조준경 + 탄피받이	1	단발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		점사 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.
		연발 30발 사격시 전량 회수되어야 한다.

※ 각 30발 단위 사격 후 탄피받이에서 탄피를 완전히 제거하고 다음 사격 진행

4. 검사와 시험

4.1. 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 계약자에게 있다. 계약자는 품질보증에 필요한 자체 또는 공인기관 발급의 증빙자료(제품보증서, 최종제품 검사 및 시험성적서, 자기인증서)를 소요군에 제출하여야 한다.

4.2. 수락검사

4.2.1. 수락검사는 육군 특전사령부 군수지원대 주관으로 기품원, 사업팀 등 관련기관이

참여하는 수락검사팀을 구성하여 실시한다.

4.2.2. 계약업체는 방위사업청과 협의하여 수락검사 계획(수락검사 절차, 시기, 방법, 내용)을수락검사 2개월 전에 제출하여야 한다. 단, 사업추진상 방위사업청과 협의하에 제공시기는 조정될 수 있다.

4.2.3. 계약업체는 수락검사시까지 나타난 결함 및 보완 요구사항에 대해 납품 전까지 계약업체 책임으로  조치를 완료해야 하며, 결함 및 보완 요구사항에 따른 추가 수락검사 및 기타검사로 납품 지연시 그 귀책사유는 계약업체에 있다.

4.2.4. 계약업체는 수락검사에 소요되는 제반비용을 부담해야 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장등급

탄피받이의 포장등급은 KDC 0001-P4001 B급으로 한다.

5.2 포장방법

5.2.1 단위포장

재질 : 포장용 폴리에틸렌 필름 1종 (KS T 1093)

수량 : 1개

크기(참고치수) : 195 × 305 mm

중량 : 250g 이하

방법 : 포장용 폴리에틸렌 필름 봉투에 넣고 봉한다. (제품사용서 포함)

5.2.2 외부포장

재질 : 이중양면골판지 1종 이상, 0201형 상자 (KS T 1034, KS T 1006) 폴리   프로필렌밴드 12호 이상 (KS T 1039)

수량 : 100개

크기(참고치수) : 1030× 680× 270 mm

중량 : 25.1kg 이하

방법 : 상자에 넣고 봉함부분을 포장 폴리프로필렌 접착테이프 (KS T 1046)로 봉한다.

결속 : 폴리프로필렌 밴드로 Ⅱ형, #형 또는 기타 적합한 방법으로 견고히 결속      한다.

5.3 표지

5.3.1 단위포장

상자에는 국방부표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 단위, 수량, 제조년월일, 제조        회사명을 선명히 표시하여야 한다.

5.3.2 외부포장

상자에는 국방부표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 단위, 수량, 중량, 부피,        로트번호, 제조년월일, 제조회사명을 선명히 표시하여야 한다.

5.3.3 표지의 크기

표지의 크기에 대해서는 검사관과의 협의에 의한다.

5.3.4 포장 및 표지

포장 및 크기는 운반 및 취급에 이상이 없어야 한다.

6. 기타사항

6.1. 완제품은 이 구매요구서에 기재된 모든 조건과 일치해야 한다.

6.2. 물품제조 및 계약이행에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권, 실용신안   등을 사용할 때에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 계약업체가 진다.

6.3. 계약업체는 제안제품의 최적의 성능발휘를 위해 추가 기능을 제안할 수 있다.

6.4. 형 상

K1A기관단총용 탄피받이	K2소총용 탄피받이
장착대	장착대

※ 상기 형상자료는 참고용임.

그림 3. 소화기(3.3kg) 구매요구서 작성사례

구 매 요 구 서

소 화 기(3.3㎏)

관리번호 :

재고번호 : 5120002546618

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서 신형 군용 트럭(K311A1, K511A1, K711A1)에 휴대하여 화재발생시 초기 소화에 사용하는 소화기(3.3㎏)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 표준 및 규격

KS B 6260	분말 소화기

KS T 1002	수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41	포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002	국방부 표지

2.2 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나       차이가 있는 경우에는 이 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여     되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

3.1.1 소화기의 주요 제원은 아래 <표 1> 과 같다.

표  소화기(3.3㎏) 제원

항 목	제 원
약재중량	3.3㎏
크 기	424 × 145㎜(가로 × )
총 중량	5.3㎏이하
압 력	7 ～ 9.8㎏/㎠
소화능력	A3:B5:C

3.2 요구성능

3.2.1 KFI(한국소방산업기술원) 인증 제품이어야 하며. 점검표 및 위치스티커를 포함하여 납품하여야 한다.

3.2.2 기타 명시되지 않은 사항은 KS B 6260을 적용하며, 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 이상을 적용한다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사방법

완제품의 겉모양은 육안으로 검사하되 치수는 측정기기를 이용하여 측정한다.

※ 기술적 시험방법은 KS B 6260(분말 소화기)을 적용한다.

4.3 품질보증

KS, 우수품질 표시품목, 국가통합인증마크(KC) 표시품목, 부품․소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법에 따른 신뢰성 인증품목, 제품 구조 및 기능이 단순한 품목은 입증서류(제품보증서, 최종제품 검사/시험성적서)로 대체한다. 그 외 품목은 국방품질보증제도에 따라 품질보증활동을 수행한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

수송 포장에 대한 계열 치수는 KS T 1002에 따라 포장 치수를 정한다. 제품포장은 KS A ISO/IEC GUIDE41 포장에 대한 권고사항에 따라 제품보호에 지장이 없는 한 최소화 하여야 한다. 포장 크기 및 방법은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

5.2 표시

5.2.1 제품에는 잘 보이는 곳에 지워지지 않는 방법으로 호칭, 적정하중, 제조회사 또는 약호을 표시한다.

5.2.2 포장에는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조일자, 제조회사 등을 선명하게 표시하여야 하며 재고번호, 수량, 제조일자, 제조회사는 바코드화 한다. 표시 크기 및 항목은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 필요시 납품시 제원, 구성현황, 부품목록, 사용법, 주의사항(안전지침) 등이 포함된 『사용설명서』를 함께 납품하여야 한다.

6.2 참고형상

비고 이 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 4. 인식표줄 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

인식표줄

관리번호 :

재고번호 : 8465371800643

작성일자 : 2014. 11.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 군에서 장병에게 지급되는 인식표줄에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 자료 및 문서

KS D 3698          냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS W 1115         항공 우주용 스테인리스강의 부동태화 처리

KS T 1006          골판지 상자 형식

KS T 1046          포장용 폴리프로필렌 점착 테이프

KS T 1062          외부포장용 합판지상자

KS T 1093          포장용 폴리에틸렌 필름

KDS 8455-0002      국방부 표지

8455-00000-001       인식표줄 도면

2.2 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 구성품

인식표 줄은 이음쇠, 구슬, 연결선으로 제작되어야 하며 목걸이줄과 인식표 걸이줄로 1세트 형식으로 구성되어야 한다.

3.2 제원

3.2.1  인식표줄 주요 제원은 아래 <표1> 과 같다.

표  인식표 줄 제원

항목		제원	재질
구성품 두께	이음쇠	0.2㎜	KS D 3698 STS 304 또는 동등 이상의 재질
	구슬	0.23㎜
	연결선	0.13㎜
목걸이줄		670.0±5.0㎜
인식표줄		150.0±5.0㎜

3.2.2 세부 형상 및 치수는 8455-00000-001에 따른다.

3.3 요구성능

3.3.1 인식표줄은 평평하게 펴서 구슬 꼬임 및 비틀림이 없도록 인장시험기에 장치하여 0 ∼ 14.5㎏ 범위의 하중을 점차적으로 증가시키되 0 ∼ 6.8㎏까지 상승시간은 1분으로 하고 계속하여 14.5㎏까지 하중을 점차적으로 증가시킨다. 이때 절단강도는 6.8㎏ ～ 14.5㎏ 범위 내에서 절단되어야 한다.

3.3.2 인식표줄의 보호피막처리는 KS W 1115 Ⅱ형으로 처리하여야 한다.

3.3.3 인식표줄은 아령형상으로 제작한 다음 이음쇠를 연결하여야 한다.

3.3.4 인식표줄은 아령형상의 구슬과 연결선이 자유롭게 회전되어야 하고 길이방향으로 쉽게 구부러져야 하며 헝크러져서는 안 된다.

3.3.5 이음쇠는 인식표줄의 이음 또는 풀림작동이 유연하여야 한다.

3.3.6 인식표줄은 찌그러짐, 비틀림, 날카로움 등이 없어야 하며 기름, 더러움 및 불쾌한 냄새가 없어야 하며 인체에 해로운 영향을 미치는 결함이 없어야 한다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사 및 시험

계약업체는 치수와 중량, 색상, 외형상태 등을 육안검사를 통해 실시하고, 제원 및 요구성능 중 재질, 3.3.1과 3.3.2의 기준충족 여부는 공인시험기관에서 발급된 성능 시험성적서를 제출한다. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6의 사항은 검사관의 관능검사를 실시한다.

4.2 품질보증 및 안전성능

품질보증 및 기간은 계약조건에 따라 정하고 품질보증서에 명시한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 단위포장

5.1.1.1 재료 : 두께 0.06㎜이상의 폴리에틸렌 필름(KS T 1093)

5.1.1.2 수량 : 1개(조립상태)

5.1.1.3 방법 : 폴리에틸렌필름 봉투에 넣고 열봉함하거나 폴리에틸렌 필름 지퍼식 봉투에 넣고 밀봉한다.

5.1.2 내부포장

5.1.2.1 재료 : 외부포장용 합판지상자(KS T 1062) 1종 이상, 상자의 형식(KS T 1006) 코드번호 0504, 포장용 폴리프로필렌 점착 테이프(KS T 1046), 두께 0.06㎜이상의 폴리에틸렌 필름(KS T 1093)

5.1.2.2 수량 : 1상자(속포장 10개), (단위포장 100개)

5.1.2.3 방법 : 속포장은 단위포장 10개를 폴리에틸렌 필름 봉투에 넣고 열봉함 하거나, 폴리에틸렌 필름 지퍼식 봉투에 넣고 밀봉한다. 단위포장은 속포장 10개를 상자에 넣고 날개를 끼운 다음 봉함 부분을 점착시 테이프(2종, 나비 25㎜)로 봉한다.

5.1.3 외부포장

5.1.3.1 재료 : 양면골판지 3종 이상, 상자의 형식(KS T 1006) 코드번호 0204, 포장용 폴리프로필렌 점착 테이프(KS T 1046)

5.1.3.2 수량 : 1개(내부포장 10상자)

5.1.3.3 방법 : 양면골판지 상자에 넣고 날개를 접어 봉합부분을 점착식 테이프(1종, 나비 50㎜) 로 봉한 후 폴리프로필렌밴드로 “#”형이 되게 결속한다.

5.2  표시

5.2.1 완제품에는 사용상 지장이 없으며 잘보이는 부분에 적당한 크기의 군용표지(KDS 8455-0002)를 표시하여야 한다.

5.2.2 단위포장, 속포장, 내부포장에는 군용표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 수량, 제조년월일을 인쇄한다.

5.2.3 외부포장 상자는 국방표준바코드 운용지침서의 양식을 적용하여 군용표지(KDS 8455-0002) 재고번호, 품명, 수량, 중량, 로트번호, 제조년월일, 제조회사명을 흑색으로 선명히 표시할 것이며 재고번호, 수량, 제조일자는 바코드화하여 선명하게 표시하며 크기와 표시 여부는 사용자와 협의하여 결정한다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 참고형상

비고 본 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 5. 에어건 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

에어건(엔진크리너용)

관리번호 :

재고번호 : 494037X021398

작성일자 : 2015. 01.

작성기관 : 육군 군수사령부

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 엔진의 기름때, 기계의 기름때, 기계부속의 세척에 사용하는 엔진크리너용 에어건(이하 “에어건”라고 함)에 대해 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 자료 및 문서

KS T 1002                수송 포장 계열 치수

KS A ISO/IEC GUIDE41   포장에 대한 권고 사항

KDS 8455-0002            국방부 표지

2.2 규정 및 지침

국방 표준 바코드 운용지침서(국방부)

2.3 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 사이에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 본 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 본 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 제원

3.1.1  에어건의 주요 제원은 아래 <표1> 과 같다.

표  엔진크리너용 에어건 제원

항 목	제 원
사용압력	10kgf/cm2 이상
재 질	폴리에스테르 수지
참조번호	KEC-033

※ 상기 기본제원과 동등 이상의 제품이어야 한다.

3.2 요구성능

3.2.1 분사조절 노즐을 좌우로 돌려 분사량 조절이 가능하여야 한다.

3.2.2 노즐이 쉽게 휘어지지 않아야 하며, 장시간 사용하여도 손이 피로하지 않도록 설계 제작되어야 한다.

3.3 형상 및 참조번호

형상 및 참조번호는 구매품목의 기본적인 제원을 위한 참고용이며, 특정 제조사 및 모델을 지정하는 것이 아니다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

4.2 검사방법

완제품의 겉모양은 육안으로 검사하되 치수는 측정기기를 이용하여 측정하고 경도 및 강도는 해당 시험기를 이용 측정한다.

4.3 품질보증

KS, 우수품질 표시품목, 국가통합인증마크(KC) 표시품목, 부품․소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법에 따른 신뢰성 인증품목, 제품 구조 및 기능이 단순한 품목은 입증서류(제품보증서, 최종제품 검사/시험성적서)로 대체한다. 그 외 품목은 국방품질보증제도에 따라 품질보증활동을 수행한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

수송 포장에 대한 계열 치수는 KS T 1002에 따라 포장 치수를 정한다. 제품포장은 KS A ISO/IEC GUIDE41 포장에 대한 권고사항에 따라 제품보호에 지장이 없는 한 최소화 하여야 한다. 포장 크기 및 방법은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

5.2 표시

5.2.1 제품에는 잘 보이는 곳에 지워지지 않는 방법으로 호칭, 등급 기호, 제조회사 또는 약호을 표시한다.

5.2.2 포장에는 국방부 표지(KDS 8455-0002), 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 중량, 부피, 로트번호, 제조일자, 제조회사 등을 선명하게 표시하여야 하며 재고번호, 수량, 제조일자, 제조회사는 바코드화 한다. 표시 크기 및 항목은 수요자와 협의하여 결정할 수 있다.

6. 기타사항

6.1 이 구매요구서에서 언급되지 않은 사항, 추가 문의사항, 모호한 사항 등은 시중에 보편적으로 유통되는 상용품과 동등 또는 이상의 것에 준하거나, 계약 후 20일 이내에  수요자와 협의하여 해결하도록 한다.

6.2 필요시 납품시 제원, 구성현황, 부품목록, 사용법, 주의사항(안전지침) 등이 포함된 『사용설명서』를 함께 납품하여야 한다.

6.3 참고형상

비고 본 형상은 참고용이며 특정 제조사/모델을 지정하는 것이 아니다.

그림 6. 특수조끼 구매요구서 작성사례

구   매   요   구   서

특수조끼

관리번호	: PRD 8415-0001-1
재고번호	: 841537X042137
작성일자	: 2013. XX. XX
작성기관	: 육군 군수사

1. 적용범위 및 분류

이 구매요구서는 특전사용 특수조끼에 대하여 적용한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 일반사항

아래 문서는 규정된 범위 내에서 이 구매요구서와 함께 적용되며, 별도로 명시되지 않는 경우 유효한 최신판을 적용한다.

2.2 표준 및 규격

KDS 8415-3007-4	특전복

KDS 8355-0002	포장 및 표지 규격

KS K 0210-1	섬유제품의 혼용률 시험방법 - 섬유감별

KS K 0411	인장강도 시험

KS K 0530	직물의 봉합 강도 시험 방법

2.3 규정 및 지침

법률 제11713호(시행 2013.3.23) 방위사업법

훈령 제1388호(시행 2012.2.3) 국방전력발전업무훈령

훈령 제216호(시행 2013.4.15) 방위사업관리규정

법률 제11690호(시행 2013.3.23) 품질경영 및 공산품 안전관리법

국방규격의 서식 및 작성에 관한 지침(’08.11.7, 방위사업청)

포장제원표 작성 실무편람('10.5.24, 방위사업청)

국방 표준 바코드 운용지침서('11.3.1, 국방부)

2.4 우선순위

이 구매요구서의 내용과 이 문서에서 인용한 참고문서 간에 일관성이 없거나 차이가 있는 경우에는 이 구매요구서의 내용이 우선한다. 그러나 특별한 면제가 부여되지 않는 한, 이 구매요구서의 어떤 항목도 관련 법률이나 규정에 우선할 수 없다.

3. 제원 및 요구성능

3.1 요구성능

3.1.1 원단

구분	재질	인장강도(N)		인열강도(N)		내수도 (mmH2O)	블로킹	발수도
주머니	나일론 66 ATY 500D PU	경사	위사	경사	위사	700이상	4급 이상	4급 이상
		1700 이상	1200 이상	80 이상	70 이상
몸체, 요대	나일론 66 ATY 1000D PU	경사	위사	경사	위사	700이상
		2400 이상	2000 이상	136 이상	136 이상

비고 색상 : 주원단의 색상, 패턴, IR은 특전복(KDS8415-3007-4)기준 적용

염색견뢰도 : 일광, 세탁, 마찰 4급이상

원단 시험법 :  KS K 0210-1 : 2008

3.2 구성

3.2.1 중량 / 규격

총 중량은 1.5 ㎏ 이하(사이즈 “중” 기준)이어야 하며, 허용치는 + 100 g 이하이어야 한다.

3.2.2 크기(㎝)

대(가로 60×세로 64), 중(가로 57×세로 62), 소(가로 54×세로 60) 3가지로 구분한다.

비고 허용치 : ±1 ㎝

3.2.3 후면 가슴둘레 및 신장크기에 따른 상․하 조절 가능하도록 제조한다.

비고 허리 및 상․하 조절 가능한 세폭 직물 띠를 부착한다.

3.2.4 각종 주머니(공통)

개인 임무에 따라 필요주머니의 탈부착 가능하도록 제조해야하며, 특수조끼 몸체에 결합할 수 있도록 뒷면에 세폭 직물 띠고리와 단추를 부착한다. 또한, 특수조끼 몸체에 25 mm 세폭 직물 띠를 고정하여 부착한다.

비고 나침의/포승줄 주머니의 크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 10 ㎝, 독도경/구급대 주머니의  크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 12 ㎝, 수류탄주머니의 크기는 5 ㎝ × 8 ㎝ × 10 ㎝,

음어/지도주머니의 크기는 30 ㎝ × 23 ㎝ 로 제작한다.

비고 허용치 : ±0.5 ㎝

3.2.5 앞여밈

버클을 이용하여 신속한 착용 및 탈의가 가능하도록 제조한다.

비고 가슴 복부는 고정부착(2개), 허리는 벨트형으로 탈․부착이 가능하도록 제조한다.

특전복 및 기능성 방한복 앞여밈 상태에서 사용 가능하도록 제조한다.

3.2.6 권총 / 30발 주머니

권총 탄창주머니는 소형으로 제조(5㎝×8㎝×13㎝), 30발 탄창주머니는 삽입이 가능한 크기로 제조(5 ㎝ × 8 ㎝ × 19 ㎝)해야 하며, 주머니의 여닫이가 편리하도록 뚜껑에 손잡이를 달아주고 잠금장치를 위해 접착포와 단추부착, 바닥에 물 배출구를 뚫어 내부에 스며든 물이 빠지도록 한다.

3.2.7 무전기 주머니

신속한 삽입 및 수신이 가능하도록 제조(5 ㎝ × 8 ㎝ × 19 ㎝)해야 하며, 주머니의 균형 유지를 위해 안테나 홈을 적용하고, 주머니의 여닫이가 편리하도록 뚜껑에 손잡이를 달아주고 잠금장치를 위해 접착포와 단추부착, 바닥에 물 배출구를 뚫어 내부에 스며든 물이 빠지도록 한다.

3.2.8 피아식별띠 / 후레쉬 걸이부착

피아식별띠 착용 용이하도록 15mm 세폭 직물 고리를 부착한다.

비고 후레쉬(ㄱ자) 휴대가 가능하도록 후레쉬 걸이를 부착한다.

3.2.9 허리벨트

하단부에 수통 및 대검, 권총집 꽂이용 벨트를 부착(탈․부착식)한다.

비고 벨트 탈거 후에도 자체적으로 착용이 가능하도록 조끼 내에 접착포를 부착한다.

3.2.10 허리조임띠

옆구리 좌우측에 조끼 착용 시 벌어짐을 방지하기 위한 조임띠를 부착(양 끝에 공격배낭 연결용 25 mm 버클(+) 부착)한다.

3.2.11 어깨끈

왼쪽 어깨 앞쪽 상단에 개인 주기표를 부착 할 수 있는 접착포를 부착(2.7㎝ × 10 ㎝)하고, 어깨끈 뒷부분 연결끈 좌우측에 공격배낭 연결용 25 mm 버클(+)을 부착한다.

3.2.12 세폭 직물

세폭 직물은 늘어짐 방지를 위해 말아 정리 할 수 있도록 세폭 직물 끝에 25 mm 접착포를 부착한다.

3.2.13 이음부분 봉제

이음 및 덧댐 부분은 2중 이상 봉제 처리한다.

비고 봉제부분의 인장강도는 500 N 이상, 이음 및 덧셈부분 800 N 이상이어야 한다.

장식, 세폭 직물의 봉제 부위는 나일론 또는 폴리에스터를 사용한다. 또한,   이중보강 바텍 부위는 20수 3합을 사용하고, 그 외 부분은 20수 4합을 사용  한다.

비고 시험방법은 KS K 0530: 2007을 적용한다.

3.3 재질 및 색상

구분		재 료 명	용 도	비 고
원재료및부자재	1	나일론66	몸체/요대(디지털무늬)	1,000D
	2	플라스틱	버클(국방색)	나일론
	3	나일론6	각종 세폭직물(국방색)	나일론
	4	망 사	음어 주머니(국방색)	폴리에스타
	5	망 사	지도 주머니(국방색)	폴리에스타
	6	나일론66	수류탄 주머니(디지털무늬)	500D
	7	나일론66	30발 탄입대(디지털무늬)	500D
	8	나일론66	P-96K 주머니(디지털무늬)	500D
	9	나일론66	권총 주머니(디지털무늬)	500D
	10	나일론66	나침의, 독도경, 구급대, 포승줄주머니(디지털무늬)	500D

3.4 제조 및 봉제사항

3.4.1 겉감은 경. 위사 방향을 잘 맞추어 재단하고 겉감의 각 부속 몸판은 이색지가 사용되지 않도록 재단 및 봉제를 하여야 한다.

3.4.2 땀수는 50 mm 안에 본봉 13땀 이상으로 균일하게 봉제하고, 봉제 시작과 끝음에는 2번 이상 재점검 한다.

3.4.3 재단된 부위의 봉제 시 시접은 5 mm이상으로 한다.

3.4.3.1 완제품 양산 이전에 시제품을 수요자에게 제시하여 규격 및 군사요구도에 이상 유무 확인을 득하여 검사관에 제시 후 표준제품으로 선정하여 양산 하도록 한다.

3.4.3.2 조끼 후면은 특전배낭 구성품인 공격배낭과 반드시 호환되게 제조 되어야 한다.

비고 공격배낭은 특전배낭과 특수조끼에 상호 교환 부착 활용

3.4.3.3 원단 및 세폭 직물의 염색견뢰도(일광, 세탁, 마찰)는 4급 이상을 적용한다.

3.4.3.4 세폭 직물의 조직은 이중직으로 하고, 중량은 35 g/m 이하, 두께는 1.2 mm 이하로  한다.

3.4.3.5 제조 시 디지털무늬 날염이 불가한 원부자재는 국방색을 사용 한다.

3.4.3.6 기타 이 구매요구서에 명시되지 않은 사항은 도면, 또는 견본 및 수요자의 요구사항을 따른다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사의 책임

계약서에 달리 규정하지 않는 한, 검사의 책임은 공급자에게 있다. 공급자는 품질보증에 필요한 공인기관 발급의 증빙자료(제품보증서, 최종제품검사 및 시험성적서)를 수요자에게 제출하여야 한다.

※ 이 구매요구서에서 요구하지 않은 증빙자료는 공급자가 적극 준비하여 제출하여야     하고, 자체 발급의 증빙자료는 수요자와 협의 하에 제출할 수 있다.

4.2 검사방법은 육안검사와 치수검사 등 품질보증 사항은 섬유제품류 검사기준(KDS 0000-3001)TI-11 으로 한다.

4.3 납품 시 원단과 부자재의 시험성적서 원본을 같이 제시 한다.

4.4 납품수량 중에 무작위로 2개를 선별하여 공인기관시험기관에서 시험을 실시하고, 시험수량은 납품수량에 미포함 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 완제품 포장은 1개씩 비닐포장해서 5개 단위로 폴리플로필렌 밴드 12호 이상 (KS T 1039)으로 결속한 후 종이상자 1개에 2 묶음(10개)을 넣어 포장한다.(세부 방법은 수요자와 협의)

5.1.2 사용설명서(A4 크기의 칼라제본)를 1개당 1부를 넣어 포장한다.(별지#참조)

5.2 표시

포장표면에는 국방부 표지(KDS 8455-0002),『국방표준바코드 운용지침서』의 양식을 적용하여 재고번호, 품명, 적용장비, 단위, 수량, 제조일자, 유효일자, 제조회사, 계약번호 등을 흑색으로 각인 또는 인쇄하여 부착하되 재고번호, 수량, 제조일자는 바코드화하여 선명하게 표시하며 크기와 표시 여부는 수요자와 협의하여 결정한다.

6. 기타사항

6.1 제품형상(참고사항)

비고 이 형상은 참고용이며, 현재 군에서 운용중인 모델이다.