금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업(대동제)

대덕연구개발특구 4지구(대동제)개발사업계획(변경)

2016. 3.

	대전지방국토관리청

목   차

요 약		개발사업계획 주요내용

제 1 장		서 론

1.1 배경 및 목적	1

1.1.1 배    경	1

1.1.2 목    적	1

1.2 사업의 범위 및 추진경위	1

1.2.1 사업의 범위	1

1.2.2 추 진 경 위	3

제 2 장		현황조사 및 관련계획

2.1 현황조사	5

2.1.1 대동제 제방현황	5

2.1.2 유역의 일반현황	7

2.2 관련계획검토	21

2.2.1 금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)	21

제 3 장		실시설계

3.1 설계기준	31

3.1.1 설계적용 기준 및 법령	31

3.2 축 제 공	31

3.2.1 계획법선	31

3.2.2 제방단면 결정	33

3.3 호 안 공	36

3.3.1 호안설치 기준	37

3.3.2 호안공법 검토	39

3.3.3 호안공법 선정	48

3.4 제방표준단면	49

3.4.1 제방표준단면	49

3.4.2 제방 안정 검토	50

3.5 배수시설물 계획	51

3.5.1 계획빈도, 배수유역 및 유출율 산정	51

3.5.2 적용산식	51

3.6 부체도로 계획	52

3.6.1 부체도로 계획	52

제 4 장		사 업 시 행 계 획

4.1 사업시행법률	55

4.2 사업시행자	55

4.3 사업시행기간	55

4.4 개발사업	56

대덕연구개발특구 개발사업계획(변경)

금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업(대동제)

【 요    약 】

2016. 2

	대전지방국토관리청

개발사업계획 주요내용

Ⅰ. 개발계획(대동제) 변경사유 및 고시사항

Ⅱ. 계획의 개요

Ⅲ. 개발 계획

Ⅳ. 사업시행계획

Ⅰ. 개발계획(대동제) 변경사유 및 고시사항

1. 대덕연구개발특구 Ⅳ지구(대동제)개발계획 변경사유

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제6조의2에 따른 대덕연구개발특구 4지구(대동제) 개발계획의 경미한 변경사항(사업시행자의 성명)이 발생하여 이를 변경하고자 함.

2. 대덕연구개발특구 Ⅳ지구(대동제)개발계획 고시사항

□ 특구개발사업의 명칭․위치 및 면적

가. 명 칭 : 대덕연구개발특구 Ⅳ지구(대동제) 개발계획

나. 위 치 : 대전광역시 유석구 대동 일원

다. 면 적 : 사업대상용지 126,536㎡(대덕특구 Ⅳ지구 총 면적 28,603천㎥)

□ 특구개발사업의 목적

○ 금강(국가하천) 하천연안의 토지 및 가옥 등을 홍수피해로부터 보호 및 지역주민의 안정된 생활 도모

□ 사업시행자(변경)

구 분	사업시행자의 명칭	사업시행자의 주소	사업시행자의 성명
당 초	대전지방국토관리청	대전광역시 동구 계족로 447	윤 왕 로
변 경	대전지방국토관리청	대전광역시 동구 계족로 447	김 일 환

□ 토지이용계획 및 기반시설계획

가. 토지이용계획

구 분		면 적(천㎡)			비 고
		기 정	증 감	변경
계		28,603	-	28,603
녹지지역		28,603	-	28,603
	(하천)*	3,933	-	3,933

나. 기반시설계획

구분	위치	면적(㎡)			비 고
		기 정	변 경	증‧감
제방	대전광역시 유성구 대동, 금탄동 일원	126,536	-	126,536	홍수 피해 예방 등을 위한 제방시설 축조

□ 재원조달계획

○ 국토교통부 대전지방국토관리청 예산

□ 인구수용계획 및 주거시설 조성계획

○ 해당사항 없음

□ 교통처리계획

○ 해당사항 없음

□ 대학․연구소 및 기업유치계획

○ 해당사항 없음

□ 교육․문화․복지시설 설치계획

○ 해당사항 없음

□ 환경보전계획

○ 해당사항 없음

□ 공원•녹지계획

명 칭	위 치	면 적(천㎡)			비고
		기정	변경	증‧감
국가하천(금강)	유성구 대동, 금탄동 일원	3,933	3,933	-

Ⅱ. 계획의 개요

1. 배경 및 목적

□ 배 경

금강의 계획홍수량(Q=7,235㎥/s) 유하 시 약 14.62ha 정도가 침수되어 농경지 및 비닐하우스 약 42동 등이 홍수피해 발생 우려.

	과업 시점부 제내측 전경
침수피해 예상지역	과업 종점부 제내측 전경

금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)에서 본 사업지구는 치수적으로 불안전한 지구로 축제계획지구로 계획되어 있음.

<표 1> 축제계획지구

하천명	사 업 내 용	지구명	안별	구간(No.)	연 장 (m)	비탈경사		비 고
						현상태	사업후
금 강	축 제	대 동	좌안	121+260 ～122+890	1,560	-	1:3
주】자료 : 금강수계 하천기본계(2011.08, 대전지방국토관리청)

□ 목  적

본 과업은 국가하천인 금강 하천연안의 토지 및 가옥 등을 홍수 피해로부터 보호하여 지역사회 발전과 지역주민들의 안정된 사회생활을 도모하고자 하며, 이에 따른 하천정비사업을 시행할 사업예정지에 대하여 조사측량 및 토질조사의 시행 등 세부 실시설계를 수행하여 공사시행에 필요한 제반사항을 작성하는데 있다.

2. 사업의 범위

□ 사업의 범위

하 천 명 : 금강(국가하천)

사업연장 : L = 1,560m

주요 사업내용

제 방 축 제 : L = 1,560m

고 수 호 안 : 개비온 매트리스 L = 1,450m

배수구조물 : 배수통문(2개소), 배수통관(2개소)

부 체 도 로 : 13개소

부  대  공 : 1식

3. 추진경위

2014. 07. 28 : 실시설계용역 착수

2014. 08. 18 : 공공측량작업계획서 제출

2014. 10. 22 : 토질조사계획서 제출

2014. 11. 03 ~ 04 : 주민설명회 개최

2014. 12. 01 : 관계기관협의 요청

2015. 02. 05 : 공법 및 기술자문

2015. 03. 24 : 공법 및 기술자문 조치계획 결과보고

<< 사업지구 위치도 >>

Ⅲ. 개발계획

1. 계획제방

금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)의 계획법선 적용

대동제 제방표준단면

하천명	제방명	계 획 홍수량 (㎥/s)	제 방 여유고 (m)	둑 마 루 폭 (m)	제방비탈경사		호안형식	비 고
					제내측	제외측
금 강	대동제	7,175	1.5 이상	6.0	1:3.0	1:3.0	매트리스 게비온

대  동  제 (일반구간)

대 동 제 (관리용도로 설치구간)

2. 배수시설물 계획

계획배제량을 고려한 단면계획

외수의 역류에 의한 제내지 침수를 방지하기 위하여 유출부에 문비 설치계획

계획 배수시설물 현황

하천명	제방명	구조물명	위치 (NO.)	안별	집수 면적 (㎢)	기 존 규 격	배제량 (㎥/s)	소 요 단면적 (㎡)	계획단면	비고
금 강	대동제	제1배수통관	3+9.90	좌안	0.026	0.5×1.5×0.6	0.31	0.15	Φ1000×1
		제1배수통문	16+16.00	좌안	0.103	1.2×1.2×1련	1.23	0.59	2.0×2.0×1
		제2배수통문	27+32.00	좌안	1.040	1.5×1.8×2련	13.22	6.35	2.0×2.0×2
		제2배수통관	35+7.00	좌안	0.061	Φ600×1련	0.75	0.36	Φ1000×1

3. 부체도로 계획

부체도로는 농기계 등의 통행을 고려하여 폭은 4.0m로 하고 콘크리트포장을 계획.

계획 부체도로 설치현황

하천명	제방명	측 점 (No.)	위 치 (제내․외지)	폭 (m)	길 이 (m)	비 고
금 강	대동제	No.0	제내지	4.0	17.8	제1부체도로
		No.0+29.0	제외지	4.0	53.4	제2부체도로
		No.9+27.0	제내지	4.0	8.1	제3부체도로
		No.13	제내지	4.0	10.6	제4부체도로
		No.19+9.0	제내지	4.0	26.6	제5부체도로
		No.19+9.0	제내지	4.0	20.0	제6부체도로
		No.22+9.9	제내지	4.0	31.1	제7부체도로
		No.22+9.9	제내지	4.0	26.3	제8부체도로
		No.26+1.3	제내지	4.0	46.8	제9부체도로
		No.26+1.3	제내지	4.0	22.3	제10부체도로
		No.34+33.7	제내지	4.0	44.4	제11부체도로
		No.34+34.0	제외지	4.0	57.5	제12부체도로
		No.34+35.4	제내지	4.0	35.5	제13부체도로
		No.1	제내지	4.0	7.6	제1진입도로
		No.17	제내지	4.0	9.5	제2진입도로
		No.24	제내지	4.0	10.5	제3진입도로
		No.25	제내지	4.0	9.7	제4진입도로

4. 토지이용 계획

사업시행에 따른 사업편입 현황

대동제 사업부지 편입면적

지 목	합 계		국공유지		사 유 지		비 고
	필 지	면적	필 지	면적	필 지	면적
총 계	128	126,536	39	49,153	89	77,383
전	15	9,878	3	1,735	12	8,143
답	81	70,452	9	6,461	72	63,991
임야	4	4,783	1	1,747	3	3,036
도로	11	3,357	11	3,357	-	-
천	7	33,672	5	31,459	2	2,213
구거	7	3,692	7	3,692	-	-
수도부지	3	702	3	702	-	-

Ⅳ. 사업시행계획

1. 사업시행법률

본 하천정비사업은 「하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지․보수)」에 의거 상위계획인 “금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)”을 토대로 실시설계를 수행하고 이에 대한 하천공사를 시행.

특구지역 내에 이루어지는 사업으로 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법 제6조의2(특구개발계획)」에 따른 개발계획 승인절차를 거쳐 사업시행.

2. 개발사업

특구의 명칭․위치 및 면적

명   칭 : 금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업(대동제)

위   치 : 대전광역시 유성구 대동 일원

면   적 : 126,536㎡

특구개발사업의 시행자

사업시행자의 명칭 : 국토교통부 대전지방국토관리청

사업시행자의 명칭 : 대전광역시 동구 계족로 447

대 표 자 의  성 명 : 대전지방국토관리청장 김 일 환

특구개발사업의 시행방법 및 시행기간

특구개발사업의 시행방법

․공영개발방식

특구개발사업의 시행기간

․사업 착수일 : 개발계획의 승인

․준공 예정일 : 2018년 7월

재원조달방법

국토교통부 대전지방국토관리청 예산

인구수용계획 및 주거시설 조성계획

해당없음

교통처리계획

해당없음

대학․연구소 및 기업유치계획

해당없음

보건의료․교육․문화․복지시설 설치계획

해당없음

환경보전계획

해당없음

외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획

해당없음

개발이익의 재투자에 관한 사항

해당없음

공원․녹지계획

하천(A=126,536㎡)

	제 1 장 서 론
		1.1 배경 및 목적 1.2 사업의 범위 및 추진경위

제 1 장  서     론

1.1 배경 및 목적

제 1장 서  론

	대전지방국토관리청

1.1.1 배 경

본 사업은 상위계획인 “금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)”에 근거하여 시행되는 사업으로 상기 하천기본계획에서 본 사업지구에 대하여 홍수범람 시 피해액과 홍수피해 방지를 위한 치수사업 시행에 따른 소요비용 등을 검토하여 합리적인 치수사업의 기본방향을 제시하였는바, 이에 따른 금회 사업지구에 대한 현장조사를 실시하고 해당 지역 주민들의 의견을 수렴하여 하천정비 사업을 시행.

1.1.2 목 적

본 사업은 국가하천인 금강 하천연안의 토지 및 가옥 등을 홍수 피해로부터 보호하여 지역사회 발전과 지역주민들의 안정된 사회생활을 도모하고자 하며, 이에 따른 하천정비사업을 시행할 사업예정지에 대하여 조사측량 및 토질조사의 시행 등 세부 실시설계를 수행하여 공사시행에 필요한 제반사항을 작성하는데 있다.

1.2 사업의 범위 및 추진경위

금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업 실시설계

	대전지방국토관리청

1.2.1 사업의 범위

○ 하 천 명 : 금강(국가하천)

○ 사업연장 : L = 1,560m

○ 주요 사업내용

제 방 축 제	: L = 1,560m

고 수 호 안	: 개비온 매트리스 L = 1,450m

배수구조물	: 배수통문(2개소), 배수통관(2개소)

부 체 도 로	: 13개소

부  대  공	: 1식

<< 사업 위치도>>

1.2.2 추진경위

날 짜	내 용	비 고
2014. 07. 28	․용역착수
2014. 07. 28	․과업수행계획서 제출
2014. 08. 04	․현장조사(1차)
2014. 08. 18	․공공측량작업계획서 제출
2014. 08. 18	․관계기관 자료협조 요청
2014. 09. 23	․현장조사(2차)
2014. 10. 22	․토질조사계획서 제출
2014. 11. 03 ~ 04	․주민설명회 개최
2014. 11. 10	․주민설명회 결과 보고
2014. 11. 24	․용역중간보고
2014. 11. 25	․공공측량성과심사 요청
2014. 12. 01	․관계기관 협의 요청
2014. 12. 29	․주민설명회 개최(옥룡제)
2015. 01. 13	․관계기관 협의결과 보고
2015. 01. 23	․주민설명회 결과 보고(옥룡제)
2015. 02. 05	․공법 및 기술자문(마무리 단계)
2015. 03. 24	․공법 및 기술자문(마무리 단계)조치계획 결과 보고

	제 2 장 현황조사 및 관련계획
		2.1 현황조사 2.2 관련계획 검토

제 2 장  현황조사 및 관련계획

2.1 현황조사

제 2장 현황조사 및 관련계획

	대전지방국토관리청

2.1.1 대동제 제방현황

본 대동제는 국가하천인 금강의 좌안측에 위치하는 제방으로 행정구역상 대전시 유성구 대동에 속하며, 현장답사 결과를 정리하면 아래와 같다.

대 동 제
사업지구 전 경
				상 류 전 경
	위 치 도			하 류 전 경
대 표 단 면
기성제 현 황	제방상태	․무제부
	토지이용현황	제내지	․비닐하우스, 농경지		제외지	․농경지
	호 안 형 식	-
	특 기 사 항	․시점과 종점부에 광역상수도 및 양수장이 위치

현황 및 기본계획	구 분	현 황	기 본 계 획
	둑마루폭(m)	-	6.0 (Q=7,175㎥/s)
	여 유 고(m)	(-)3.11 ~ 1.75	1.50
	비 탈 경 사	제외지 : - 제내지 : -	제외지 : 1:3.0, 제내지 : 1:3.0
	하 폭(m)	290 ~ 420	305 ~ 450
현 장 조 사 결 과	․무제부구간으로 계획홍수위 보다 약 0.06m~3.11m 정도 현 지반이 낮아 홍수시 침수피해 우려가 높음. ․넓게 조성된 배후지의 농경지는 경지정리가 이루어졌으며, 하천과 인접하여 다수의 비닐하우스가 위치하고 있음.
정 비 방 향	․전 구간이 무제부구간이며, 치수안전성 확보를 위한 제방 축조계획을 수립. ․농경지가 넓게 조성되어 있어 제방둑마루 또는 관리용도로를 설치하여 농기계 등의 통행이 이루어질 수 있는 방안검토.

현 지반은 계획홍수위 보다 최대 3.11m 까지 낮아 계획홍수량 유하시 침수피해가 불가피한 실정으로 홍수 시 침수피해 예상면적은 약 14.62ha 정도로써 하천과 인접한 비닐하우스 42동과 농경지에 대하여 침수피해 우려가 있는 것으로 조사되었다.

	과업 시점부 제내측 전경
침수피해 예상지역	과업 종점부 제내측 전경

2.1.2 유역의 일반현황

본 사업은 금강(국가하천) 하천연안에 위치하여 하천변의 토지 및 가옥 등을 홍수로부터 보호하기 위하여 시행되는 사업으로 금강 유역의 개황 및 수계현황 등 유역의 일반현황을 정리하며, 다음과 같다.

가. 유역의 개황

금강은 우리나라 중서부에 위치하여 북쪽으로는 한강유역과 접하고 남쪽으로는 섬진강과 만경강유역과 접하며 서쪽으로는 서해와 접하고 있다. 행정구역으로는 대전광역시와 충청남․북도, 전라북도, 경상남․북도, 경기도 일부 등 총 9개시, 18개군, 5개구가 속하여 유역면적은 9,912.15㎢이고 유로연장은 397.79㎞이다.

금강은 소백산맥 고봉 중 전라북도 장수군 장수읍 수분리에 위치한 신무산(EL. 896m)에서 발원하여 북쪽으로 흐르다가 용담댐 수몰지를 지나 아주 심한 사행을 거듭하며 무주에서 남대천을 우안측으로 합류시키고 영동에서는 영동천과 초강천을 우안측으로 합류시켜 대청댐 수몰지에 이르게 된다. 이후 북서쪽으로 유향을 바꾸어 대청댐 수몰지를 지나 신탄진 부근에서 국가하천인 갑천이 좌안측으로 합류하고 계속하여 북서류 하면서 부강 부근에서 미호천이 우안측으로 합류한 후 유향을 남서쪽으로 바꾸어 남서류하다가 세종시 금남면 도남리의 청벽산에서 북서류하며 공주부근에서 다시 남서쪽으로 유향을 바꾸어 유하한다. 이후 금강은 부여와 강경, 입천면 등에서 유향을 바꾸며 금천과 논산천, 길산천 등을 합류하여 충청남도 서천군 마서면 도삼리와 전라북도 군산시 성산면 성덕리와 연결된 금강 하구둑을 거쳐 서해로 유입된다.

나. 수계의 구성

금강의 수계현황을 살펴보면 법정하천은 총 468개소이고 총연장은 3,745.81㎞로써 국가하천은 갑천을 포함하여 7개소에 총연장 481.50㎞로 전체 하천연장의 12.85%를 차지하며, 지방하천은 461개소, 총연장 3,264.31㎞로 전체 하천연장의 87.15%를 차지하고 있다. 금강수계 주요 하천현황은 아래 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 수계구성 현황

하 천 명	유 로 연 장 (km)	유 역 면 적 (㎢)	하천연장 (km)		비 고
			국가하천	지방하천
금 강	397.79	9,912.15	360.70	32.40
무주남대천	52.10	464.17		45.49
영 동 천	31.08	144.87		24.80
초 강	66.30	665.16		60.20
보 청 천	72.11	553.38		67.31
소 옥 천	30.29	180.32		17.60
회 인 천	13.70	52.52		11.62
주 원 천	6.92	7.80		3.18
품 곡 천	5.00	23.26		4.50
갑 천	73.70	648.87	33.53	28.18
유 등 천	44.40	289.14	15.53	22.00
대 전 천	26.29	89.31		22.40
미 호 천	89.20	1,855.35	39.13	48.50
백 곡 천	24.00	126.71		23.50
보 강 천	21.90	157.71		19.00
무 심 천	34.50	197.32		34.50
조 천	30.00	136.21		24.27
유 구 천	40.13	282.60		35.50
지 천	50.39	250.66		46.30
금 천	26.78	165.19		22.70
석 성 천	20.94	145.78		19.60
논 산 천	57.10	667.16	21.45	11.60
노 성 천	27.72	200.24	4.75	16.00
강 경 천	27.31	124.74	6.41	19.05
마 산 천	11.80	38.01		9.77
어 량 천	13.00	22.88		11.05
길 산 천	23.82	113.68		20.40

주】자료 : 하천일람, 국토해양부(2009년 12월 기준)

<그림 2-1> 금 강 유 역 도

	표 시			구 분	개소수	연장(㎞)
				국가하천	7	481.50
				지방하천	461	3,264.31
	합 계				468	3,745.81

<그림 2-2> 금강유역 하천모식도

다. 유역의 주요특성

1) 유역면적 및 유로연장

유역면적 및 유로연장은 유출에 직접적으로 영향을 미치는 주요한 인자로서, 논산천의 주요지점에 대한 유역면적, 유로연장, 유역 평균 폭, 형상계수 등 유역의 평면적 특성은 <표 2-2>과 같다.

<표 2-2> 유역의 특성

하천명	주 요 지 점	유역 면적 (㎢)	유로 연장 (㎞)	유역평균폭 A/L(㎞)	형상계수 (A/L2)	비 고
금 강	금강 하구둑	9,912.15	397.79	24.92	0.063
	논산천 합류후	9,376.62	368.30	25.46	0.069
	규암 수위표	8,328.51	345.20	24.13	0.070
	미호천 합류후	6,864.22	288.53	23.79	0.082
	대청댐 지점	4,189.09	262.70	15.95	0.061
	보청천 합류후	3,564.75	180.00	19.80	0.110
	무주남대천 합류후	1,522.04	88.60	17.18	0.194
	용담댐 지점	928.83	65.00	14.29	0.220

유역의 형상계수는 유역형태를 나타내는 무차원 단위의 수치로서 형상계수가 1.0에 가까울수록 유역의 형상은 정방형에 근접하며, 형상계수가 0에 가까울수록 장방형에 가까운 형태를 보여준다. 일반적으로 정방형에 가까운 유역에서는 장방형 유역에 비해 하천에서의 홍수파 도달시간이 짧아 첨두홍수량이 크게 발생하는 특징이 있다.

본 금강의 주요지점에 대한 유역형상계수 분석결과를 살펴보면 금강 하구둑지점의 형상계수는 0.063, 논산천 합류후는 0.069, 미호천 합류후는 0.082, 대청댐 지점은 0.061로 장방형에 가까워서 첨두홍수량이 급격히 증가하지는 않지만 수위가 장시간 지속될 위험이 있고 대청댐 상류지역은 대청댐 하류지역보다 형상계수가 다소 높게 나타났으나, 형상계수가 0에 가까워 하류지역과 비슷한 유출특성을 갖는 것으로 보인다.

2) 표고별 누가면적 및 구성비

표고별 면적분포는 표고에 따라 변하는 강우, 증발, 식생, 수문사항 등에 영향을 미치는 요인으로 지형의 입체적 특성을 분석하는 방법의 하나로 이용되고 있다.

금강 유역의 표고별 누가면적 및 구성비는 <표 2-3>와 같다.

<표 2-3> 표고별 누가면적 및 구성비

구 분		금 강			비 고
		전 체	대청댐 하류	대청댐 상류
EL. 0m 이상	면적(㎢)	9,912.15	5,723.06	4,189.09
	구성(％)	100.00	100.00	100.00
EL. 100m 이상	면적(㎢)	6,727.80	2,646.10	4,081.70
	구성(％)	67.87	46.24	97.44
EL. 200m 이상	면적(㎢)	4,270.40	1,067.80	3,202.60
	구성(％)	43.08	18.66	76.45
EL. 300m 이상	면적(㎢)	2,590.30	372.70	2,217.60
	구성(％)	26.13	6.51	52.94
EL. 400m 이상	면적(㎢)	1,511.20	116.40	1,394.80
	구성(％)	15.25	2.03	33.30
EL. 500m 이상	면적(㎢)	875.80	31.70	844.10
	구성(％)	8.84	0.55	20.15
EL. 600m 이상	면적(㎢)	515.10	9.10	505.90
	구성(％)	5.20	0.16	12.08
EL. 700m 이상	면적(㎢)	311.00	2.20	308.80
	구성(％)	3.14	0.04	7.37
EL. 800m 이상	면적(㎢)	186.80	0.20	186.60
	구성(％)	1.88	0.00	4.45
EL. 900m 이상	면적(㎢)	105.90	-	105.90
	구성(％)	1.07	-	2.53
EL. 1,000m 이상	면적(㎢)	54.50	-	54.50
	구성(％)	0.55	-	1.30
EL. 1,100m 이상	면적(㎢)	25.40	-	25.40
	구성(％)	0.26	-	0.61
EL. 1,200m 이상	면적(㎢)	11.30	-	11.30
	구성(％)	0.11	-	0.27
EL. 1,300m 이상	면적(㎢)	4.70	-	4.70
	구성(％)	0.05	-	0.11
EL. 1,400m 이상	면적(㎢)	1.90	-	1.90
	구성(％)	0.02	-	0.05
EL. 1,500m 이상	면적(㎢)	0.60	-	0.60
	구성(％)	0.01	-	0.01

3) 유역의 평균표고 및 지표면경사

유역의 평균고도 및 평균경사는 유역 지표면의 특성을 나타내는 것으로 유출, 토사의 침식 등과 관계가 깊은 인자이며 금회 과업하천인 금강 하구의 평균고도는 EL. 224.46 m이며 평균 경사는 15.30 %로 보이고 있다. 지표면경사도는 하류지역에 가까울수록   완만한 하천의 특성을 띠고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-4> 평균표고 및 평균경사

하천명	지 점	유역면적 (㎢)	유로연장 (㎞)	평균고도 (EL. m)	평균경사 (%)	비 고
금 강	금강 하구둑	9,912.15	397.79	224.46	15.30
	대청댐 지점	4,189.09	262.27	359.02	18.70
	용담댐 지점	928.83	65.00	510.14	19.90

표고분포도	경사분포도

<그림 2-3> 표고 및 경사분포도

라. 임상 및 토지이용 현황

1) 임 상

본 유역내 임상은 통계연보의 임상별 산림면적을 이용하여 산정하였으며, 총 임야면적은 597,092 ha로 이중 입목지가 약 578,183 ha인 96.83 %를 차지하며 무입목지는 약 18,909 ha로써 3.17% 정도로서 대체적으로 식생상태는 양호하며, 입목지 중에는 침엽수가 약 35.74%, 활엽수가 33.85%, 혼효림이 27.02%로 나타나 비교적 골고루 분포하고 있는 것으로 조사되었다.

한편, 소유권별로는 국유림이 15.08%, 공유림이 7.07%, 사유림이 77.85%로 나타나 사유림 비율이 높은 것으로 조사되었으며, 세부적으로 임상별 및 소유권별 임야면적을 표시하면 다음 <표 2-5>, <표 2-6>와 같다.

<표 2-5> 임상별 임야면적

하천명	행정구역		행정구역 면 적 (㎢)	임 야 면 적 (ha)	입 목 지 (ha)					무입 목지 (ha)
	시·도	시·군			계	침엽수	활엽수	혼효림	죽림
금 강	대전광역시	동구	136.6	8,753	8,683	4,377	2,662	1,644	-	70
		중구	62.1	3,447	3,378	1,291	1,522	565	-	69
		서구	95.5	5,131	5,113	2,924	1,566	623	-	18
		유성구	177.2	9,782	9,590	5,362	1,967	2,261	-	192
		대덕구	68.6	2,883	2,847	1,319	932	596	-	36
	세종특별자치시		464.9	18,535	18,327	7,055	7,985	3,287	-	208
	충청북도	청주시	152	3,826	3,673	1,504	1,577	592	-	153
		청원군	605.8	35,464	33,781	14,646	12,816	6,319	-	1,683
		보은군	449.8	30,189	29,434	10,731	9,312	9,391	-	755
		옥천군	537	34,500	33,349	8,270	13,587	11,490	2	1,151
		영동군	845.5	64,227	61,588	15,814	23,892	21,873	9	2,639
		증평군	81.8	4,145	4,046	1,877	1,088	1,081	-	99
		진천군	407.3	24,114	22,960	6,955	7,535	8,470	-	1,154
		괴산군	50.5	3,842	3,757	1,281	1,029	1,447	-	85
		음성군	218.5	10,636	10,076	2,813	3,882	3,381	-	560

<표 2-5> 임상별 임야면적 - 계 속

하천명	행정구역		행정구역 면 적 (㎢)	임 야 면 적 (ha)	입 목 지 (ha)					무입 목지 (ha)
	시·도	시·군			계	침엽수	활엽수	혼효림	죽림
금 강	충청남도	천안시	267.2	13,777	13,125	4,598	5,622	2,905	-	652
		공주시	864.3	53,356	50,793	17,050	17,137	16,599	7	2,563
		논산시	554.8	21,293	20,611	8,650	6,663	5,295	3	682
		계룡시	60.7	3,565	3,471	1,218	1,049	1,204	-	94
		금산군	576.6	40,781	40,180	19,586	12,750	7,843	1	601
		부여군	568.4	26,986	26,395	11,213	7,896	7,250	36	591
		서천군	175.4	7,378	6,715	3,969	1,434	1,267	45	663
		청양군	354.6	22,750	21,223	11,252	3,642	6,322	7	1,527
	전라북도	군산시	47.4	991	930	543	98	275	14	61
		익산시	228	5,490	5,382	2,706	654	1,940	82	108
		완주군	82.1	5,907	5,641	1,787	2,881	971	2	266
		진안군	528.7	40,047	39,502	14,108	14,717	10,677	-	545
		무주군	631.9	51,842	50,883	14,661	20,929	15,293	-	959
		장수군	319.9	24,268	23,787	10,851	7,809	5,126	1	481
	경상남도	거창군	0.8	62	61	25	9	27	-	1
	경상북도	상주시	276.1	18,152	17,941	4,538	7,324	6,079	-	211
	경 기 도	안성시	22.1	973	941	433	169	339	0	32
	계		9912.1	597,092	578,183	213,407	202,135	162,432	209	18,909

<표 2-6> 소유권별 임야면적

하천명	행정구역		행정구역 면 적 (ha)	임 야 면 적 (ha)	국유림 (ha)			공유림 (ha)	사유림 (ha)
	시·도	시·군			계	산림청	타부서
금 강	대전광역시	동구	136.6	8,753	1,857	1,788	69	459	6,437
		중구	62.1	3,447	493	464	29	73	2,881
		서구	95.5	5,131	455	355	100	86	4,590
		유성구	177.2	9,782	1,338	565	773	963	7,481
		대덕구	68.6	2,883	658	324	334	67	2,158
	세종특별자치시		464.9	19,837	1,314	1,042	272	129	18,394

<표 2-6> 소유권별 임야면적 - 계 속

하천명	행정구역		행정구역 면 적 (ha)	임 야 면 적 (ha)	국유림 (ha)			공유림 (ha)	사유림 (ha)
	시·도	시·군			계	산림청	타부서
금 강	충청북도	청주시	152.0	3,827	508	403	105	257	3,062
		청원군	605.8	35,463	3,441	2,911	530	967	31,055
		보은군	449.8	30,188	6,115	6,070	45	2,843	21,230
		옥천군	537.0	34,500	4,518	4,438	80	1,891	28,091
		영동군	845.5	64,227	8,728	7,753	975	7,520	47,979
		증평군	81.8	4,145	629	536	93	370	3,146
		진천군	407.3	24,114	1,714	1,463	251	4,078	18,322
		괴산군	50.5	3,841	579	579	-	793	2,469
		음성군	218.5	10,635	577	514	63	2,112	7,946
	충청남도	천안시	267.2	13,126	1,075	572	503	221	11,830
		공주시	864.3	60,533	7,266	7,177	89	1,435	51,832
		논산시	554.8	22,687	2,668	1,394	1,274	851	19,168
		계룡시	60.7	4,006	1,635	441	1,194	29	2,342
		금산군	576.6	40,781	4,807	4,741	66	2,136	33,838
		부여군	568.4	29,128	2,206	2,141	65	856	26,066
		서천군	175.4	7,379	322	222	100	383	6,674
		청양군	354.6	22,749	1,472	1,343	129	306	20,971
	전라북도	군산시	47.4	993	122	72	50	29	842
		익산시	228.0	5,491	267	168	99	81	5,143
		완주군	82.1	5,905	1,220	1,184	36	556	4,129
		진안군	528.7	40,047	7,500	7,400	100	4,287	28,260
		무주군	631.9	51,842	21,002	20,623	379	3,967	26,873
		장수군	319.9	24,268	5,903	5,860	43	3,044	15,321
	경상남도	거창군	0.8	61	4	4	-	10	47
	경상북도	상주시	276.1	18,151	1,651	1,613	38	1,757	14,743
	경 기 도	안성시	22.1	973	56	55	1	27	890
	계		9,912.1	578,897	87,299	80,719	6,580	40,935	450,663

2) 토지이용 현황

본 금강유역의 토지이용현황은 총면적 9,912.15 ㎢ 중 임야면적은 6,088.0 ㎢로 총면적의 61.42 %을 차지하고 있으며, 논과 밭 등의 농경지가 2,800.04 ㎢(28.25 %), 하천은  133.82 ㎢(1.35 %), 시가지 지역은 428.79 ㎢(4.33 %), 나지와 습지, 초지는 각각 131.37 ㎢(1.32 %), 3.91 ㎢(0.04 %), 326.22 ㎢(3.29 %) 등으로 조사되었다.

<표 2-7> 금강 유역의 토지이용 현황

하천명	구분	유역 면적	농 경 지			하천	시가지	임야	나지	습지	초지
			논	밭	계
금 강	면적 (km²)	9,912.15	1,955.42	844.62	2,800.04	133.82	428.79	6,088.00	131.37	3.91	326.22
	비율 (%)	100.00	19.73	8.52	28.25	1.35	4.33	61.42	1.32	0.04	3.29

<그림 2-4> 금강 유역의 토지피복도

마. 유역의 사회․문화적현황

1) 인구현황

본 금강유역 내 행정구역은 대전광역시 5개구와 세종특별자치시 및 충청북도 등의 6도 9시 17군이 속하며, 유역 내 각 행정구역별 인구는 해당 행정구역 면적비를 이용하여 추정한 것으로 유역 내 인구는 약 3,719,959명이고 인구밀도는 375명/㎢인 것으로 나타났다.

<표 2-8> 금강유역 행정구역별 인구현황

하천명	행 정 구 역		전 체 면 적 (㎢)	유역내 면 적 (㎢)	유역내 인 구(인)			인 구 밀 도 (인/㎢)
	시․도	시․군			계	남	여
금 강	대전광역시	동 구	136.6	136.6	255,085	128,784	126,301	1,867
		중 구	62.1	62.1	265,670	132,366	133,304	4,278
		서 구	95.5	95.5	499,839	246,412	253,427	5,234
		유성구	177.2	177.2	310,952	157,170	153,782	1,755
		대덕구	68.6	68.6	207,608	105,458	102,150	3,026
	세종특별자치시		464.9	464.9	115,388	59,095	56,293	248
	충청북도	청주시	153.5	152.0	666,121	331,474	334,647	4,382
		청원군	786.8	605.8	121,649	63,040	58,609	201
		보은군	584.2	449.8	26,805	13,330	13,475	60
		옥천군	537.0	537.0	53,916	27,162	26,754	100
		영동군	845.5	845.5	51,180	25,499	25,681	61
		증평군	81.8	81.8	34,707	17,709	16,998	424
		진천군	407.3	407.3	66,567	35,149	31,418	163
		괴산군	841.9	50.5	2,299	1,168	1,131	46
		음성군	520.3	218.5	41,277	22,130	19,147	189
	충청남도	천안시	636.1	267.2	261,545	138,792	122,753	979
		공주시	864.3	864.3	119,157	59,999	59,158	138
		논산시	554.8	554.8	129,921	64,960	64,961	234
		계룡시	60.7	60.7	41,703	20,698	21,005	687
		금산군	576.6	576.6	56,804	28,771	28,033	99
		부여군	624.6	568.4	67,455	33,602	33,853	119
		서천군	358.0	175.4	29,319	14,515	14,804	167
		청양군	479.2	354.6	24,077	12,066	12,011	68

주】각 지자체(통계연보,2013)

<표 2-8> 금강유역 행정구역별 인구현황 - 계  속

하천명	행 정 구 역		전 체 면 적 (㎢)	유역내 면 적 (㎢)	유역내 인 구(인)			인 구 밀 도 (인/㎢)
	시․도	시․군			계	남	여
금 강	전라북도	군산시	394.9	47.4	33,931	17,309	16,622	716
		익산시	506.6	228.0	139,593	69,805	69,788	612
		완주군	820.8	82.1	8,810	4,519	4,291	107
		진안군	789.1	528.7	18,259	9,132	9,127	35
		무주군	631.9	631.9	25,510	12,594	12,916	40
		장수군	533.2	319.9	14,094	6,980	7,114	44
	경상남도	거창군	803.2	0.8	64	31	33	80
	경상북도	상주시	1,254.8	276.1	23,098	11,337	11,761	84
	경 기 도	안성시	553.4	22.1	7,556	3,896	3,660	342
	총 계		16,205.40	9,912.1	3,719,959	1,874,952	1,845,007	375

주】각 지자체(통계연보,2013)

2) 문화재 현황

(가) 문화재 현황

금강유역에 속하는 행정구역 내 문화재 현황을 조사한 결과 국가지정문화재가 국보 34점, 보물 183점, 사적 64점, 천연기념물 41점, 중요민속자료 28점이며 지방지정 문화재는 유형문화재가 469점, 기념물 273점, 민속자료 80점, 무형문화재 76점, 문화재자료 419점 등이 있다.

<표 2-9> 행정구역별 지정문화재 현황

행정구역		계	국가 지정문화재					시․도 지정문화재
시/도	시/군		국보	보물	사적	천 연 기념물	민 속 자 료	유형 문화재	기념물	민 속 자 료	무 형 문화재	문화재 자 료
합 계		1,667	34	183	64	41	28	469	273	80	76	419
대전시	소 계	180	-	6	1	-	-	50	45	3	20	55
	동 구	39	-	1	-	-	-	6	17	-	4	11
	중 구	42	-	-	-	-	-	9	8	1	11	13
	서 구	16	-	-	-	-	-	3	4	-	-	9
	유성구	39	-	3	-	-	-	14	11	-	2	9
	대덕구	44	-	2	1	-	-	18	5	2	3	13

<표 2-9> 행정구역별 지정문화재 현황 - 계 속

행정구역		계	국가 지정문화재					시․도 지정문화재
시/도	시/군		국보	보물	사적	천 연 기념물	민 속 자 료	유형 문화재	기념물	민 속 자 료	무 형 문화재	문화재 자 료
충 북	소 계	466	6	55	11	18	16	173	90	16	16	65
	청주시	84	2	16	4	-	5	31	14	1	7	4
	음성군	30	-	6	-	-	2	13	4	1	1	3
	진천군	40	-	2	2	1	-	13	15	1	1	5
	괴산군	69	-	7	2	8	2	22	11	3	-	14
	청원군	56	1	3	-	2	1	26	11	2	1	9
	보은군	85	3	12	3	4	2	34	6	5	3	13
	옥천군	36	-	1	-	1	-	13	11	1	-	9
	영동군	56	-	8	-	2	4	16	13	2	3	8
	증평군	10	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-
충 남	소 계	565	23	68	37	9	10	109	92	10	24	183
	천안시	60	1	8	1	2	-	8	13	-	-	27
	공주시	139	16	21	9	-	-	35	20	2	5	31
	논산시	92	-	9	2	1	3	24	15	3	1	34
	계룡시	8	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4
	금산군	40	-	1	1	2	-	8	5	-	3	20
	부여군	151	4	18	22	2	5	25	27	-	5	43
	서천군	37	-	3	2	1	1	1	8	-	6	15
	청양군	38	2	8	-	1	1	6	4	4	3	9
전 북	소계	224	4	20	12	11	-	69	12	39	8	49
	군산시	23	-	3	-	1	-	8	4	2	1	4
	익산시	71	3	6	7	1	-	18	5	15	2	14
	완주군	38	1	7	1		-	20	-	5	1	3
	진안군	30	-	2	1	4	-	6	1	5	1	10
	무주군	32	-	1	3	3	-	12	1	8	-	4
	장수군	30	-	1	-	2	-	5	1	4	3	14
경 남	거창군	77	-	6	2	1	2	24	6	4	3	29
경 북	상주시	90	-	17	1	2	-	17	19	8	1	25
경 기	안성시	65	1	11	-	-	-	27	9	-	4	13

2.2 관련계획 검토

본 사업은 상위계획인 ‘금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)’ 등을 면밀히 검토하여 하천공사에 필요한 제반사항을 결정하여 금회 사업시행이 이루어지도록 하였다.

2.2.1 금강수계 하천기본계획(2011. 08, 대전지방국토관리청)

가. 과업의 목적

금강수계 국가하천 중 금강을 비롯한 미호천 및 갑천, 유등천 등 과업하천에 대하여 「금강 유역종합 치수계획(2008, 국토해양부)」과 「4대강 살리기 사업」등으로 인해 수문량 변동 및 여건변화가 발생하여 하천관리를 위한 미비점을 보완하고자 하천법 제25조 및 동법시행령 제24조 규정에 의거 하천의 관리, 이용, 보전, 개발에 관한사항을 조사 분석하여 하천기본계획을 변경 수립함으로써 향후 수자원종합개발 지침으로 활용하기 위함.

나. 과업의 범위

금강수계 국가하천 중 금강을 포함한 4개 하천 330.88km에 대한 하천기본계획수립으로 과업의 범위는 다음 <표 2-10>과 같다.

<표 2-10> 과업의 범위

하천명		과 업 구 간		과 업 연 장 (km)	비 고
		기 점	종 점
금강	하류	대덕구 미호동 조정지댐	충남 서천군 금강하구둑	130.470
	상류	영동군 심천면 초강합류점	옥천군 동이면 금강 유원지보	21.850
		진안군 용담면 용담댐지점	영동군 심천면 초강합류점	90.015
	계			242.335
미호천		청원군 북이면 보강천 합류점	연기군 금남면 금강합류점	39.485
갑 천		서구 용촌동 두계천 합류점	유성구 봉산동 금강 합류점	33.530
유등천		중구 금산군 경계	대덕구 대화동 갑천합류점	15.530
계				330.880

다. 계획홍수량

계획홍수량이란 기본홍수량을 합리적으로 하도 및 홍수조절댐 등에 배분하여 하도계획에 기본이 되게 정한 홍수량으로 본 금강수계 하천기본계획에 제시된 계획홍수량은 아래 표와 같다.

<표 2-11> 산정지점별 홍수량 비교

하천명	산정지점명	부 호	유 역 면 적 (㎢)	금회 홍수량 (㎥/s)		계 획 빈 도 (년)	비 고
				기 본	계 획
금 강	금강하구둑	K00	9,912	17,295	14,625	100
	진두수위표	K19	7,812	15,870	12,530	〃
	유구천 합류전	K21	7,408	15,515	12,040	〃
	정안천 합류전	K23	7,210	15,385	11,835	〃
	마어구 수위표	K24	7,135	15,365	11,790	〃
	대교천 합류전	K26	7,044	17,020	12,935	200
	용수천 합류전	K28	6,947	16,980	12,795	〃
	미호천 합류전	K30	5,011	12,865	8,225	〃
	부강 수위표	K31	5,005	12,865	8,225	〃
				11,545	7,235	100
	매포 수위표	K32	4,940	11,500	7,175	〃
	갑천 합류전	K34	4,233	9,830	5,550	〃
	역조정지 댐	K35	4,199	9,830	5,550	〃
	대 청 댐	K36	4,189	9,830	5,550	〃
	용 담 댐	K53	929	4,010	2,380	〃

<그림 2-5> 홍수량 배분도

라. 계획홍수위

계획홍수위는 책정된 계획홍수량을 유하시 하도의 종단형 및 횡단형을 고려하여 결정된는 것으로 하천정비기본계획에 제시된 사업구간의 계획홍수위는 아래와 <표 2-12>와 같다. 또한 대전지방국토관리청에서 “금강 살리기 사업”의 준공성과를 토대로 계획홍수위를 재산정하여 계획홍수위를 조정하고 있으며 이에 따른 계획홍수위는 <표 2-13>와 같다.

<표 2-12> 계획 홍수위

측 점 (NO.)	거 리(m)		계획 홍수량 (㎥/s)	계획홍수위(El.m)		하 폭		기설제방고		비 고
	구간	누가		현행1	정비후2	현하폭	계획	좌안	우안
119+230	430	119,230	7,235	28.26	26.82	285	285	산	산
119+770	540	119,770	7,235	28.56	27.13	400	400	산	철
120+190	420	120,190	7,235	28.71	27.25	330	330	산	철
120+700	510	120,700	7,235	29.00	27.59	450	435	산	철
121+260	560	121,260	7,175	29.20	27.76	450	450	산	-
121+770	510	121,770	7,175	29.32	27.87	470	335	-	산
122+140	370	122,140	7,175	29.41	27.93	460	305	-	산
122+490	350	122,490	7,175	29.60	28.08	430	425	-	31.10
122+990	500	122,990	7,175	29.88	28.52	510	510	산	31.38
123+470	480	123,470	7,175	30.01	28.67	480	480	산	31.51
124+010	540	124,010	7,175	30.16	28.86	515	515	산	31.66
124+460	450	124,460	7,175	30.30	28.86	325	325	산	-
124+960	500	124,960	7,175	30.46	28.89	290	290	산	-	갑천합류후
125+660	700	125,660	5,550	30.70	29.63	385	385	34.27	산	갑천합류전
126+420	760	126,420	5,550	30.91	29.70	315	335	35.41	-
126+750	330	126,750	5,550	31.13	30.06	320	320	철	철	고속철도교
126+800	50	126,800	5,550	31.16	30.11	320	320	도	도	금강1교
126+960	160	126,960	5,550	31.18	30.18	330	330	-	-
127+460	500	127,460	5,550	31.40	30.32	345	330	-	-

주】1. 현  행 : “4대강 살리기 사업”이 시행되지 않은 상태, 최근의 하상단면을 기준으로 산정한 홍수위

2. 정비후 : “4대강 살리기 사업”완료, 계획 하천단면을 기준으로 산정한 홍수위

<표 2-13> 기 고시 홍수위 및 계획 홍수위 조정(안)

측 점 (NO.)	거 리(m)		계 획 홍수량 (㎥/s)	계획홍수위(El.m)			홍수위증․감		비 고
	구 간	누 가		정비전 1)	정비후 2)	정비후(안) 3)	3)-1)	3)-2)
119+230	430	119,230	7,235	28.26	26.82	26.97	(-)1.29	0.15
119+770	540	119,770	7,235	28.56	27.13	27.28	(-)1.28	0.15
120+190	420	120,190	7,235	28.71	27.25	27.39	(-)1.32	0.14
120+700	510	120,700	7,235	29.00	27.59	27.68	(-)1.32	0.09
121+260	560	121,260	7,175	29.20	27.76	27.93	(-)1.27	0.17
121+770	510	121,770	7,175	29.32	27.87	28.06	(-)1.26	0.19
122+140	370	122,140	7,175	29.41	27.93	28.22	(-)1.19	0.29
122+490	350	122,490	7,175	29.60	28.08	28.42	(-)1.18	0.34
122+990	500	122,990	7,175	29.88	28.52	28.81	(-)1.07	0.29
123+470	480	123,470	7,175	30.01	28.67	28.97	(-)1.04	0.30
124+010	540	124,010	7,175	30.16	28.86	29.16	(-)1.00	0.30
124+460	450	124,460	7,175	30.30	28.86	29.16	(-)1.14	0.30
124+960	500	124,960	7,175	30.46	28.89	29.18	(-)1.28	0.29
125+660	700	125,660	5,550	30.70	29.63	29.88	(-)0.82	0.25
126+420	760	126,420	5,550	30.91	29.70	29.88	(-)1.03	0.18
126+750	330	126,750	5,550	31.13	30.06	30.35	(-)0.78	0.29	고속철도교
126+800	50	126,800	5,550	31.16	30.11	30.39	(-)0.77	0.28	금강1교
126+960	160	126,960	5,550	31.18	30.18	30.49	(-)0.69	0.31
127+460	500	127,460	5,550	31.40	30.32	30.65	(-)0.75	0.33

주】1. 정비전 : ‘4대강 살리기 사업‘ 이전, 실측 하천단면을 기준으로 산정한 홍수위

2. 정비후 : ‘4대강 살리기 사업’ 계획 하천단면을 기준으로 산정한 홍수위

3. 정비후 : ‘4대강 살리기 사업’ 완료단면을 기준으로 재산정한 홍수위(안)

마. 기존 시설물현황 및 제방계획지구

대청댐 하류구간의 금강(국가하천)에 위치한 기존 시설물은 제방이 79개소 약 119㎞이며, 고수호안은 69개소 약 98㎞, 저수호안은 25개소 약 46㎞, 배수펌프장은 41개소, 통문과 통관이 각각 189개소와 216개소로 나타났고, “금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)”에 수립된 제방축제계획 중 금회 사업구간은 <표 2-15> 및 <그림 2-6>와 같다.

<표 2-14> 기존시설물 현황

구분 하천	치 수 시 설										이 수 시 설		기 타
	제 방		고수호안		저수호안		배수장 (개소)	통문 (개소)	통관 (개소)	수 제 및 낙차공	취수보 (개소)	양 수 취수장 (개소)	수위표	교량	기타
	개소	연장 (m)	개소	연장 (m)	개소	연장 (m)
금 강 하 류	79	118,944	69	97,705	25	46,150	41(2)	189	216	-	-	79(2)	12	22	8
금 강 상류1	7	10,882	6	6,542	-	-	-	10	2	-	-	6	2	14	-
금 강 상류2	36	34,190	33	27,855	-	-	-	97	271	-	2	38	4	34	-
미호천	28	63,780	19	10,928	8	2,863	20(4)	43	19	-	3	20(4)	4	17	3
갑 천	29	44,221	26	30,309	19	27,946	-	65	96	1	15	15	4	29	9
유등천	15	22,737	15	16,049	11	19,250	-	44	56	1	7	2	2	19	1
계	194	294,754	168	189,388	63	96,209	61(6)	448	660	2	27	160(6)	28	135	21

주】1. ( )안의 수치는 양/배수장 겸용임

2. 금강상류1 : 금강유원지보 ~ 초강합류점, 금강상류2 : 초강합류점 ~ 용담댐 구간임

<표 2-15> 축제계획지구

하천명	사업 내용	지구명	안별	구간(No.)	연장 (m)	비탈경사		비고
						현상태	사업후
금강	축제	마서	우안	1+430 ~1+470	240	-	1:3
하류		성덕	좌안	1+510 ~2+700	1,140	-	1:3
		제성	좌안	18+470 ~22+750	3,445	-	1:3
		유왕	우안	19+170 ～19+500	350	-	1:3
		간대	우안	27+580 ～27+630	60	-	1:3
		정고2	우안	48+880 ～49+000	240	-	1:3
		옥룡	좌안	86+300 ～86+490	240	-	1:3
		소학	좌안	87+320 ～88+530	2,220	-	1:3
		마암	좌안	93+460 ～93+810	360	-	1:3
		원봉	좌안	98+080 ～98+750	650	-	1:3
		석삼	좌안	104+260 ~105+080	765	-	1:3	행복도시
		반곡2	좌안	105+250 ~105+510	480	-	1:3	행복도시
		대동	좌안	121+260 ～122+890	1,560	-	1:3
		양지	우안	126+220 ～126+750	1,430	-	1:3
	소 계			14 개소	13,180

<그림 2-6> 금강수계 하천기본계획 평면도 - 대동제

<그림 2-6> 금강수계 하천기본계획 평면도 - 대동제

	제 3 장 실시설계
		3.1 설계기준 3.2 축 제 공 3.3 호 안 공 3.4 제방표준단면 3.5 배수시설물 계획 3.6 부체도로 계획

제 3 장  실시설계

3.1 설계기준

제 3장 실시설계

	대전지방국토관리청

3.1.1 설계적용 기준 및 법령

본 실시설계는 다음과 같은 하천공사 시행에 필요한 각종 시방서 및 관련규정에 의거하여 설정하였다.

◦ 하천설계기준⋅해설 (한국수자원학회, 2009)

◦ 하천공사 표준시방서 (한국수자원학회, 2007)

◦ 하천공사설계실무요령 (국토해양부, 2007)

◦ 토목공사 표준일반시방서 (대한토목학회, 2005)

◦ 콘크리트 표준시방서 (국토해양부, 2009)

◦ 콘크리트 구조기준 (국토해양부, 2012)

◦ 도로교 설계기준 (국토해양부, 2012)

◦ 구조물 기초설계기준 해설 (한국지반공학회, 2009)

◦ 기 수립하천정비기본계획

3.2 축 제 공

금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업 실시설계

	대전지방국토관리청

3.2.1 계획법선

하천개수계획을 수립하는데 있어 가장 신중하게 결정하여야 하는 사항 중 하나가 제방의 계획법선을 결정하는 것이다.

본 대동제는 무제부 구간으로 금회 하천개수계획 수립 시 계획법선은 기 수립 하천기본계획상의 계획법선 적용을 원칙으로 하여 하도단면의 축소로 인한 홍수위가 상승되지 않도록 제방법선 계획을 수립하되, 다음의 주요사항을 반영 결정 하였다.

◦ 제방법선의 방향은 가급적 유수의 방향에 따르고 홍수시는 유수의 직진성을 고려 홍수 때의 유수방향에 따라 완만한 곡선을 주어 유수의 수충이 최소화 되도록 하였다.

◦ 법선은 가급적 대안측과 평행하게 하여 하폭이 급격하게 변화하지 않도록 하며, 하천기본계획에서 제시된 계획하폭을 확보토록 하였다.

◦ 기존 제방을 가급적 활용하여 경제적인 축조가 되도록 하였다.

◦ 제내지측 편입 농경지를 가급적 최소화 되도록 하고 내측 토지 이용도를 높일 수 있도록 하였다.

◦ 지천은 가급적 예각으로 합류시키고 홍수 소통이 원할하도록 부드러운 곡선 형태의 제방 선형이 되도록 하였다.

◦ 제방법선은 하도단면의 축소로 홍수위가 상승되지 않도록 제내측으로 축조되도록 계획하였으며, 제내지측으로 지장물의 간섭이나, 현지여건상 제내측의 축조가 어려운 경우 홍수위가 상승되지 않도록 수리검토를 실시하여 안정한 제방축조가 되도록 하였다.

가. 대동제

대동제는 대전시 유성구 대동의 금강 좌안측 제방으로 하도는 사행하천 구간이며 만곡부 내측에 위치하는 제방이다. 제내지는 경지정리가 이루어진 농경지로써 하천과 인접하여 비닐하우스가 위치하고 있고 제방 종점부에는 수자원공사 관할의 광역상수도가 금강을 횡단하여 설치되어 있다.

본 대동제 사업구간은 전 구간이 무제부 구간이며, 농경지의 경지정리가 계획제방과 평행을 이루고 있지 못하여 계획제방의 중․하류구간은 제방축조 공사 시행 시 인접한 농경지의 과다 편입이 불가피한 실정이다.

제방 법선계획은 본 사업구간이 사행하천 구간의 만곡부 내측에 위치하여 가급적 충분한 하폭을 유지할 수 있도록 법선계획을 수립함으로써 유수 흐름에 의한 수충을 완화시키는 계획이 바람직할 것이나, 주민설명회 개최 시 지역주민들이 제방축조에 따른 농경지 편입을 최소화될 수 있도록 계획제방 법선을 하심으로 설치 건의한 사항을 감안하여 금번 법선계획은 기 수립 하천기본계획 법선을 유지하도록 제방 법선계획을 수립하였다.

<그림 3-1> 대동제 현황 항측

3.2.2 제방단면 결정

제방은 유수가 하도 밖으로 넘치는 것을 방지하고 유수소통을 원활하게 하기 위해 하천 양안에 설치하는 중요한 시설물이며, 일반적으로 제방표준 단면의 결정에는 계획홍수량, 제내지 상황, 기초 지반상태 등을 고려하여 제방단면을 결정한 후 결정된 단면에 안정계산을 실시하여 필요한 안전율을 확보할 수 있도록 최종 단면을 결정하여야 한다.

가. 둑마루 폭

제방의 둑마루 폭은 홍수시 침투수에 대한 누수방지 및 제체 안정, 하천의 유지관리 및 수방작업을 원활하게 하기 위하여 충분한 폭을 확보하도록 하여야 한다. 우리나라에서 시행하고 있는 둑마루 폭의 기준은 홍수량 규모에 따른 둑마루 폭을 제시하고 있으며 본 과업에서는 하천설계기준 및 기 수립 하천기본계획, 현지여건 등을 고려하여 결정하였다.

<표 3-1> 계획홍수량에 따른 둑마루 폭

계 획 홍 수 량 (㎥/s)	둑 마 루 폭 (m)	비 고
200 미만	4.0 이상
200 이상 ～ 5,000 미만	5.0 이상
5,000 이상 ～ 10,000 미만	6.0 이상
10,000 이상	7.0 이상

주】하천설계기준․해설(2009, 수자원학회)

<표 3-2> 제방별 둑마루폭

하천명	제방명	계 획 홍수량 (㎥/sec)	둑 마 루 폭(m)			비 고
			기본계획	설계기준	적 용
금 강	대 동 제	7,175	6.0	6.0 이상	6.0 이상

대동제는 하천설계기준에 제시된 홍수량 규모에 따른 둑마루 폭이 6.0m이며, 기 수립 하천기본계획에서도 6.0m를 제시하고 있다.

본 대동제 하천개수계획 연장이 1,560m으로 전 구간이 무제부 구간이며, 제내측으로 농경지가 넓게 조성되어 있고 용지편입 이외 제방축조에 따른 저해 지장물이 없어 하천기본계획과 설계기준에 의거 6.0m를 적용하였다.

나. 여유고 및 축제고

제방은 홍수시 홍수위의 풍랑, 도수 등에 의한 일시적인 수위상승이나 홍수시의 순시, 수방작업을 실시할 경우의 안전 등을 위하여 계획홍수위로부터 제방고까지 충분한 여유를 두고 축조하여야 한다. 이와 같이 여유고는 계획홍수량을 안전하게 소통시키기 위해서 하천에서 발생할 수 있는 여러 가지 불확실한 요소들에 대한 안전 값으로 주어진 여분의 제방높이를 말한다.

본 사업구간인 대동제의 여유고는 하천기본계획 및 하천설계기준에서 제시한 계획홍수량에 따른 여유고 기준치를 적용하였으며, 홍수량 규모에 따른 제방 여유고 기준은 아래 표와 같다.

<표 3-3> 계획홍수량에 따른 여유고

계 획 홍 수 량 (㎥/s)	여 유 고 (m)	비 고
200 미만	0.6 이상
200 이상 ～ 500 미만	0.8 이상
500 이상 ～ 2,000 미만	1.0 이상
2,000 이상 ～ 5,000 미만	1.2 이상
5,000 이상 ～ 10,000 미만	1.5 이상
10,000 이상	2.0 이상

<표 3-4> 대동제 제방여유고

하천명	제방명	계 획 홍수량 (㎥/sec)	여 유 고 (m)			비 고
			현 황	설계기준	적 용
금 강	대 동 제	7,175	- 0.06 ~ - 3.11	1.5 이상	1.5 이상

다. 제방 비탈경사

제방 비탈경사는 축제 재료의 종류, 제방고, 홍수 지속시간 및 호안의 종류 등에 따라 다소 차이는 있으나 하천설계기준에서는 제방고와 제내지반고와의 차이가 0.6m 미만인 구간을 제외하고는 1:3.0 보다 완만하게 설치함을 원칙으로 하도록 되어 있으며, 지형적인 어려움 등 불가피한 경우 제방 특성 등을 검토하여 경사를 1:2.0 또는 이보다 급하게 설치할 수 있도록 명시되어 있다. 그러나 이 경우 제방 또는 지반의 토질조건, 홍수지속시간 등을 고려하여야 한다고 규정하고 있어 수리학적·토질공학적 안정성을 반드시 검토한 후 비탈경사를 결정하여야 한다.

금회 대동제는 하천설계기준에 의거하여 제내․외측 비탈경사는 1:3.0 적용하였다.

<표 3-5> 제방별 비탈경사

하천명	제방명	기본계획		현 상 태		적 용
		제내지	제외지	제내지	제외지	제내지	제외지
금 강	대 동 제	1:3.0	1:3.0	-	-	1:3.0	1:3.0

라. 축제다짐 및 사리부설

일반적으로 축제다짐은 다짐기계에 의한 다짐으로 90%이상이 유지되어야 하며, 둑마루의 상단은 제방의 자연침하와 유지관리를 위하여 「하천공사설계실무요령(’07. 국토부)」에 의거 제방 둑마루에 사리부설을 다음과 같이 부설하였다.

(둑마루 폭 6.0m 이상)

마. 층따기 및 표토제거

금회 사업대상 제방의 축제에 따른 원지반의 층따기는 1:4보다 급한 지반에 대하여 성토구간에 실시하여 사면활동이 발생치 않도록 계획하는 것을 원칙으로 하였고 제방축제 시 제방성토구간에 1:4보다 완만한 구간 및 제내․외측 비탈면 토사유용구간에 대하여 표토제거를 실시하였으며, 이는 원지반이 농경지일 경우 포화가 잘된 이토질이 있어 축제 후 제방침하의 원인이나 이토질의 부식으로 침윤선의 취약부에 원인이 되므로 이를 제거 후 축제토록 하였다.

3.3 호안공

호안은 제방 또는 하안을 유수 및 기타 외력에 의한 파괴와 침식으로부터 직접 보호하기 위해 제방 앞비탈에 설치하는 구조물로서, 유수가 호안에 주는 영향은 유속, 수심, 홍수지속시간 및 하도형상과 수면경사 등 하도 형태에 따른 수리적 현상에 따라 달라진다.

금회 대동제는 무제구간으로 제방축조 계획 전 구간에 제방비탈면 보호를 위해 호안의 설치가 필요하다.

3.3.1 호안설치 기준

호안은 설치 위치에 따라 고수호안, 저수호안, 제방호안으로 구분되며 각각의 호안에 대한 정의를 살펴보면 다음과 같다.

․ 고수호안	: 하천이 복단면일 경우 고수부지 위의 앞비탈을 보호하기 위해 설치한다.

․ 저수호안	: 저수로에 발생하는 난류를 방지하고 고수부지의 세굴을 방지하기 위해 저수로의 하안에 설치하며, 일반적으로 홍수시에는 수중에 잠기므로 세굴에 대한 배려가 필요하다.

․ 제방호안	: 단단면하도인 경우, 혹은 복단면하도 이지만 고수부 폭이 좁고, 제방과 저수로 하안을 일체로 해서 보호해야 하는 경우에 설치하는 것으로 고수호안과 저수호안이 일체화된 것을 말한다.

<그림 3-1> 호안의 설치위치별 종류

금회 대동제는 호안설치에 따른 호안의 분류는 하도단면이 복단면으로 형성되어 고수호안에 속하는 것으로 볼 수 있다.

제방호안 및 고수호안 설치 시 아래 규정에 의거 호안머리고 및 호안기초를 설계하여야 하고 하천설계기준에 의한 수리특성별 호안설치 기준 및 호안기초의 깊이 결정 등 수리적 특성에 따른 기준은 아래와 같다.

<표 3-6> 호안 설치기준

구 분	수 리 특 성			호안의 필요성	호 안 머리고	하상재료
	유 속 (m/s)	소류력 (kg/㎡)	하상경사
급 류 부	3.0 이상	6.67 이상	1/200 이상	전구간	H.W.L까지	굵은자갈이 대부분
준급류부	3.0~2.0	6.67~5.00	1/1,000 ~1/200	〃	H.W.L까지	모래자갈과 잔자갈이 소량존재
준완류부	2.0~1.0	5.00~3.33	1/1,200 ~1/1,000	〃	H.W.L까지	주로 모래
완 류 부	1/100 이하	3.33 이하	1/2,000 이하	수충부	H.W.L까지

주】하천공사 표준시방서(1994, 건설부)

<표 3-7> 홍수시 일시적 세굴깊이

하 상 재 료	홍 수 시 하 안 의 유 속			비 고
	3 m/s 이상	3~2 m/s	2 m/s 미만
조약돌이상의 입경	1.0 m	0.5 m	-	10 cm < d < 15 cm
자갈정도의 입경	1.5 m	1.0 m	0.5 m	20 mm < d < 75 mm
잔자갈정도의 입경	-	1.5 m	1.0 m	2 mm < d < 15 mm

주】하천설계기준․해설(2009, 국토해양부)

<표 3-8> 유속에 따른 밑다짐폭 기준

하 상 재 료	홍 수 시 단 면 평 균 유 속			비 고
	2 m/s 미만	2 ~ 4 m/s	4 m/s 이상
밑다짐의 폭	2 ~ 10 m	4 ~ 12 m	6 m 이상

주】하천설계기준․해설(2009, 국토해양부)

<표 3-9> 자연형 호안공법의 수리적 특성

호 안 공 법	적 용 하상경사	대상유속 (m/s)	적 용 비탈경사	유선과의 관계	비 고
자연원형하안 (자연식생)	완류	2.0 이하	1:2이하	직선부, 사수부
인위적식생하상 (갈대류식재)	완류	2.0 이하	1:2이하	직선부, 사수부
사석호안	중류~급류	3.0 이상	1:0.5~1:1.5	수충부, 직선부
나무방틀 +자연석호안	완류~급류	2.0 이상	1:2.0이하	수충부, 직선부
식생매트호안	완류~중류	2.0 ~ 3.0	1:2이상	직선부, 사수부
인조석호안 (연결블럭)	완류~중류	3.0 이상	1:1.5이하	수충, 직선, 사수부

주】자연형 하천공법 재해특성 분석에 관한 연구(2000, 행정자치부)

3.3.2 호안공법 검토

가. 호안공법의 종류

제방 및 고수호안은 홍수시 앞비탈을 보호하기 위해 설치하며, 기본적으로 제체를 유수로부터 보호할 수 있는 구조 및 재질을 갖추어야 한다.

호안공법의 선정은 기 설치된 호안공법 및 하도의 특성(하상저하, 유속, 유량)을 고려하여 하천규모, 비탈경사, 주변여건, 타 하천의 호안공법 사례 등을 참고하여 안정성, 시공성, 경제성, 환경성 등을 충분히 검토하여 선정하여야 하며 국내에서 비교적 많이 사용되었던 제방 및 고수호안 공법은 다음의 <표 3-10>와 같다.

<표 3-10> 호안공법의 종류

대분류	중분류	소분류	비 고
고수호안	식생공	평떼, 초본류 파종
		식생매트
	돌망태	타원형
		사각형(이불형)
		매트리스형
		거북형
		옹벽형
	돌붙임	돌쌓기(찰쌓기, 메쌓기)	쌓기공법:구배가 1:1보다 급한경우
	(돌쌓기)	돌붙임(찰붙임, 메붙임)	붙임공법:구배가 1:1보다 완만한경우
		전석쌓기(찰쌓기, 매붙임)
		전석붙임(찰붙임, 매붙임)
	콘크리트블록	장방형블록
	(무공)	장대형블록
		I형블록
	콘크리트블록	소형(조립형, 결속형)
	(유공, 환경)	중형(조립형, 결속형)
		대형(조립형, 결속형)
		방틀형(조립형, 결속형)
	옹벽	콘크리트
		축조블록(자중형)
		축조블록(앵커형)

주】하천 호안공법에 대한 비교․검토(2005. 5, 부산지방국토관리청)

나. 호안공법 검토

최근의 호안공법 선정 사례를 보면 차수이외의 하천의 친수 및 미관, 환경성에도 중요시되고 있어 자연적인 미관에 가까우며 환경성에서도 양호하고 경제성, 내구성, 시공성, 현지여건 등을 종합적으로 검토하여 선정되는 바, 본 설계에서는 하천공사 설계실무요령(2007, 건설교통부)의 비탈덮기 선정기준에 의하여 검토하였으며 호안공법 선정시 평가항목과 내용은 다음의 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 호안공법 선정 평가항목

평가항목	평 가 내 용	비 고
안전성	․홍수시 발생하는 하도내 유속 및 소류력에 견딜수 있는 내구성 판단	소류력 및 유속
경제성	․단위면적(㎡)당 공사비를 산정하여 경제성 비교	동일조건 비교
시공성	․재료 취득의 용이성 및 시공방법의 간편성과 외부조건에 영향을 받는 정도를 판단	객관성 확보가 어려움
친환경성	․하천환경 및 생태계 복원에 유리한 재료와 공법을 사용하는지 여부	〃
경관성	․호안이 주변경관과 조화를 이루고 미관이 수려한지 여부에 대한 시각적 척도를 마련	〃
유지관리	․유지관리가 용이한지 여부와 별도의 주기적인 유지관리의 필요성 등을 판단	〃
범용성	․호안공법으로 일반화되어 널리 사용되는 공법인지의 여부	특허유무, 시공실적 등
기 타	․현장조건과 부합여부

주】하천공사 설계실무요령(2007, 국토건설부)

1) 호안공법별  기준항력 및 항목별 배점기준

<표 3-12> 비탈덮기 공법분류 및 기준항력

대분류	중분류	소분류	허용유속 (m/s)	허용소류력 (kg/㎡)	비 고
고수호안	식생공	평떼, 초본류 파종	2.0	2	활착시
		식생매트	3.0	8
	돌망태	타원형	5.0	25
		사각형(이불형)	5.0	25
		매트리스형	5.0	20
		거북형	5.0	25
		옹벽형	6.0	30

<표 3-12> 비탈덮기 공법분류 및 기준항력 - 계 속

대분류	중분류	소분류	허용유속 (m/s)	허용소류력 (kg/㎡)	비 고
고수호안	돌붙임(돌쌓기)	돌쌓기(찰쌓기)	6.0	50
		돌쌓기(메쌓기)	5.0	30
		돌붙임(찰붙임)	7.0	60
		돌붙임(메붙임)	5.0	40
		전석쌓기(찰쌓기)	7.0	70
		전석쌓기(메쌓기)	5.0	40
		전석붙임(찰붙임)	8.0	80
		전석붙임(메붙임)	6.0	50
	콘크리트블록	장방형블록	4.0	25
	(무공)	장대형블록	5.0	40
		I형블록	4.0	20
	콘크리트블록	소형(조립형)	3.0	15
	(유공, 환경)	소형(결속형)	4.0	25
		중형(조립형)	4.0	20
		중형(결속형)	5.0	35
		대형(조립형)	5.0	30
		대형(결속형)	6.0	50
		방틀형(조립형)	6.0	50
		방틀형(결속형)	7.0	60
	옹벽	콘크리트	8.0 이상	80
		축조블록(자중형)	5.0	50
		축조블록(앵커형)	7.0	60
저수호안	돌망태	옹벽형	5.0	30
		주머니형	5.0	30
	사석	사석부설	4.0~6.0	25~50	밑다짐
	블록	체결식	5.0~7.0	30~60	밑다짐
	방틀	목재방틀	5.0	50
		콘크리트방틀	6.0	60
		테라스식	5.0	50
		섬유망태	4.0	30

주】하천공사 설계실무요령(2007, 국토건설부)

<표 3-13> 평가항목별 배점기준

평가기준			평 가 방 법	배 점
안정성	허용 유속 (m/sec)		1 미만	2.5
			1 ~ 3	5
			3 ~ 5	7.5
			5 이상	10
	허용 소류력 (㎏/㎡)		10 미만	2.5
			10 ~ 30	5
			30 ~ 50	7.5
			50 이상	10
경 제 성 (㎡당 공사비)			100,000원 이상	5
			80,000~100,000원	8
			60,000~80,000원	11
			40,000~60,000원	14
			20,000~40,000원	17
			20,000원 미만	20
시 공 성			① 재료 구득 및 취급 어려움. 시공방법 복잡. 특수기능공 필요. 외부 환경에 영향을 받음.	5
			② 보통(①과 ③의 중간)	10
			③ 재료 구득 및 취급이 용이. 시공방법 간단. 특수기능공 필요없음. 외부 환경영향 없음.	15
친환경성			① 하천환경에 유해한 재료 이용(시멘트, 콘크리트, 화학섬유, 독성이 있는 화학약품 등), 동식물 서식처에 악영향을 주거나 오염시키는 재료와 공법을 사용하는 경우	5
			② 보통(①과 ③의 중간)	10
			③ 자연소재 이용(식생자재-초목류,관목류,수생식물 등, 식물성자재-코코넛섬유,황마,밀집,볏집 등, 천연섬유제품, 목재 등, 천연자재-석재,자연석 등), 동식물생태(나무군락, 초본, 수중식물, 어류의 서식처 등) 등 본래 하천환경 및 생태계 복원에 유리한 재료와 공법을 사용하는 경우	15
경 관 성			① 주변 자연경관과 부조화를 이룸. 미관이 불량.	4
			② 보통(①과 ③의 중간)	7
			③ 주변 자연경관과 잘 조화됨. 미관이 수려함.	10
유지관리			① 주기적인 유지관리 필요	1
			② 보통(①과 ③의 중간)	3
			③ 별도의 유지관리 필요없음.	5
범용성		특 허 유 무	특허, 특허출원중인 제품	1
			신기술, 실용신안, 의장등록 제품	3
			특허, 신기술, 실용신안, 의장등록 없음.	5
		시 공 사 례 (최근3년)	10회 미만	4
			10 ~ 30	6
			30 ~ 50	8
			50회 이상	10

2) 유속 및 소류력

본 대동제 하천공사 시행을 위한 실시설계 단면에 대하여 유속 및 소류력을 산정하였으며, 호안종류별 허용소류력은 아래와 같다.

<표 3-14> 허용 소류력

호안의 종류	허용소류력 (kg/㎡)	비 고
1) 평떼	2.0
2) 바자안의 굵은 모래	1.0
3) 바자안의 자갈	1.5
4) 바자(유수에 竝行 혹은 비스듬할 때)	5.0
5) 섶 호안	7.0
6) 돌붙임(비탈 1:1, 두께 0.3m)	16.0
7) 큰 사석	24.0
8) 돌쌓기(메쌓기)	60.0
9) 콘크리트벽	60.0
10) 방틀공	150.0 까지

주】Schoklitsch가 발표한 허용소류력

[eqn: T```=`W``R``I```= {W} over {`C ^{2}} ``V ^{2}]

여기서,    T	: 소류력 (kg/㎡)

W	: 물의 단위중량 (1,000kg/㎥)

R	: 경심 (m)

I	: 수면경사 혹은 에너지경사

V	: 평균유속 (m/sec)

C	: Chezy 유속계수[eqn: rm (V = C~ sqrtR~I ~)]

<표 3-15> 유속 및 소류력 검토결과

하천명	제방명	측점 (NO.)	누가거리 (m)	계획홍수량 (㎥/sec)	계획홍수위 (EL.m)	대표유속 (m/sec)	소류력 (kg/㎡)	비 고
금 강		120+700	120,700	〃	27.59	2.85	2.13
	대동제	121+260	121,260	7,175	27.76	3.07	2.13
		121+770	121,770	〃	27.87	3.00	2.47
		122+140	122,140	〃	27.93	3.34	3.21
		122+490	122,490	〃	28.08	3.57	3.80
		122+990	122,990	〃	28.52	2.88	2.03

<표 3-16> 호안공법 비교표

공 법 구 분				망 태 계 열		비고
				매트리스게비온	타원형돌망태
단 면
시공사진
규 격				2,000×1,000×300	1,000×950×450
특성	안정성	유속, 소류력		5m/sec, 20kg/㎡	5m/sec, 25kg/㎡
		경 사 도		1:2.0 이상	1:2.0 이상
	시 공 성			• 인력과 기계화 시공의 병행으로 시공속도 양호	• 인력과 기계화 시공의 병행으로 시공속도 양호
	친환경성			• 철망과 채움돌로 구성되며 채움돌 틈사이의 식생활착으로 자연적인 경관 연출	• 철망과 채움돌로 구성되며 채움돌 틈사이의 식생활착으로 자연적인 경관 연출
	경 관 성			• 초기 식생활착이 되지 않아 경관이 불량하나 식생활착 후 경관이 개선됨	• 초기 식생활착이 되지 않아 경관이 불량하나 식생활착 후 경관이 개선됨
	유지관리			• 홍수후 철선부위의 부유물질 제거 요망	• 홍수후 철선부위의 부유물질 제거 요망
	시공사례			• 다 수	• 다 수
	특 허			• 특허 없음	• 특허 없음
특 징				• 사각철망틀 안에 돌을 채우고 철선으로 체결 • 내구성 및 굴요성이 우수하여 세굴에 대한 저항성이 큼 • 시공시 자재 및 골재에 대한 품질관리 철저요망 • 홍수후 철선에 부유물질 걸림으로 유지관리 필요	• 타원형철망틀 안에 돌을 채우고 철선으로 체결 • 내구성 및 굴요성이 우수하여 세굴에 대한 저항성이 큼 • 시공시 자재 및 골재에 대한 품질관리 철저요망 • 홍수후 철선에 부유물질 걸림으로 유지관리 필요
개략공사비 (원/㎡) (재경비 별도)			시 공 비	15,300 원/㎡	18,400 원/㎡
			자 재 비	17,500 원/㎡	9,700 원/㎡
			합 계	32,800 원/㎡	28,100 원/㎡
추 천 안				대 동 제

<표 3-16> 호안공법 비교표 - 계 속

공 법 구 분				석 재 계 열		비고
				전석붙임	돌 붙 임
단 면
시공사진
규 격				0.5m3/EA 내외	뒷길이 0.35m이상
특성	안정성	유속, 소류력		6m/sec, 50kg/㎡	5m/sec, 40kg/㎡
		경 사 도		1:1.0 이상	1: 1.0 이상
	시 공 성			• 전문인력 시공으로 시공속도 불량	• 전문인력 시공으로 시공속도 불량
	친환경성			• 자체가 친환경적인 소재로 전석 공극 사이에 식재가 가능	• 자연석 및 잡석 사용으로 친환경적임
	경 관 성			• 외관이 자연형으로 경관이 우수	• 외관이 자연형으로 경관이 우수
	유지관리			• 유지관리 불필요	• 유지관리 불필요
	시공사례			• 다 수	• 다 수
	특 허			• 특허 없음	• 특허 없음
특 징				• 전석(자연석)을 사용하여 서로 안정되어 무너지지 않도록 설치 • 유속 및 소류력에 대한 저항력이 우수 • 곡선구간 등 시공여건에 제약을 받지 않음 • 전석 공극은 수생 곤충 및 어류의 서식처 제공 • 재료의 구득이 어렵고 시공속도가 불량	• 깬돌(잡석)을 사용하여 서로 안정되어 무너지지 않도록 설치 • 수충부 및 급류부에 안정성이 큼 • 붙임돌의 공극은 어류의 서식처 제공 • 세굴방지 효과가 큼 • 식생군락 형성이 곤란함 • 재료의 구득이 어렵고 시공속도가 불량
개략공사비 (원/㎡) (재경비 별도)			시 공 비	74,500 원/㎡	39,600 원/㎡
			자 재 비	15,400 원/㎡	22,800 원/㎡
			합 계	89,900 원/㎡	62,400 원/㎡
추 천 안

<표 3-16> 호안공법 비교표 - 계 속

공 법 구 분				블 럭 계 열		비고
				게다블럭	환경블럭
단 면
시공사진
규 격				400×250×120	1,000×1,000×200~250
특성	안정성	유속, 소류력		4m/sec, 25kg/㎡	6m/sec, 50kg/㎡
		경 사 도		1 : 2.0 이상	1 : 2.0 이상
	시 공 성			• 인력시공으로 대형블럭보다 시공속도 불량	• 블럭은 대형블럭으로 기계화 시공이 요구되며 시공이 간편
	친환경성			• 콘크리트재질의 블럭	• 공극부에 토사 채움으로 식생활착시 수변곤충의 서식처 제공
	경 관 성			• 콘크리트 재질로 경관 불량	• 블록 공극의 식재활착으로 자연스런 경관 연출
	유지관리			• 유지관리 불필요	• 유지관리 불필요
	시공사례			• 다 수	• 다 수
	특 허			• 특허 없음	• 블럭제픔으로 특허 있음
특 징				• 블록의 유공과 유공사이에 철선으로 결속 • 블록간 결속으로 호안이 일체화되어 내구성 우수 • 콘크리트 제품으로 환경성 결여 • 블록간 유공의 철선연결으로 블록파손시 부분 보수가 어려움	• 블럭간에 서로 결속하고 블록 공극에 복토하여 식생이 가능 • 블록간 결속으로 호안이 일체화되어 내구성 우수 • 블럭 개별제품으로 보수 용이 • 초기강우에 의한 복토의 유실우려가 있어 식생활착시까지 유지관리 필요
개략공사비 (원/㎡) (재경비 별도)			시 공 비	28,200 원/㎡	27,300 원/㎡
			자 재 비	14,500 원/㎡	30,000 원/㎡
			합 계	42,700 원/㎡	57,300 원/㎡
추 천 안				장수평제	양 지 제

<표 3-16> 호안공법 비교표 - 계 속

공 법 구 분				블 럭 계 열	식 생 계 열	비고
				콘크리트블럭(소형)	식생매트
단 면
시공사진
규 격				400×400×200~250	2,000 × VAR
특성	안정성	유속, 소류력		5m/sec, 40kg/㎡	3m/sec, 8kg/㎡
		경 사 도		1 : 2.0 이상	1 : 2.0 이상
	시 공 성			• 블럭은 대형블럭으로 기계화 시공이 요구되며 시공이 간편	• 매트깔기, 고정핀 시공으로 시공속도 빠름
	친환경성			• 콘크리트재질의 블럭	• 식물활착이 가능한 매로사용으로 친환경적임
	경 관 성			• 콘크리트 재질로 경관 불량	•시공후 자연적인 식생대 조성과 함께 생태계 복원에 적합
	유지관리			• 유지관리 불필요	• 지속적인 유지관리 필요
	시공사례			• 다 수	• 다 수
	특 허			• 블럭제픔으로 특허 있음	• 매트제픔으로 특허 있음
특 징				• 블럭간에 서로 결속하여 사면에 설치 • 블록간 결속으로 호안이 일체화되어 내구성 우수 • 콘크리트 제품으로 환경성 결여 • 굴요성 부족으로 지반침하에 대한 저항력이 약함	• 매트 및 고정핀을 사면에 설치 • 매트와 종자가 일체화되어 시공이 이용 • 시공초기 배면매트 역할을 하며, 식생활착에 소요되는 기간 후 부식되므로 친환경적임 • 홍수기까지 식생이 활착 할 수 있도록 시공시기의 조정과 초기관리 필요 • 빠른 유속이 있는 구간은 적용 불가능
개략공사비 (원/㎡) (재경비 별도)			시 공 비	24,200 원/㎡	4,200 원/㎡
			자 재 비	24,000 원/㎡	11,000 원/㎡
			합 계	48,200 원/㎡	15,200 원/㎡
추 천 안

<표 3-17> 호안공법별 평가표

구 분	공 법 명	평 가 기 준										비고
		안정성		경제성	시공성	친환 경성	경관성	유지 관리	범용성		계
		허용 유속	허용 소류력						특허	시공
		10	10	20	15	15	10	5	5	10	100
망태	매트리스 게비온	10	5	17	10	10	7	3	5	10	77
계열	타원형 돌망태	10	5	17	10	10	4	3	5	10	74
석재	전 석 붙 임	10	10	8	5	15	10	5	5	10	78
계열	돌붙임	7.5	10	11	5	15	7	5	5	10	75.5
블록	게 다 블 럭	7.5	5	14	15	5	7	5	5	10	73.5
	환 경 블 럭	10	10	14	15	10	7	5	1	10	82
계열	콘크리트 블 럭	10	10	14	15	5	7	5	1	10	77
식생	식 생 매 트	5	2.5	20	15	15	10	1	1	10	79.5

3.3.3 호안공법 선정

본 과업구간은 무제부 축제구간으로 현재 호안은 없는 것으로 조사되었으며 유속 및 소류력 검토결과, 유속은 3.00~3.57m/sec 정도이며, 소류력은 2.13~3.80kg/㎡ 정도로 경질성 호안의 설치가 필요한 것으로 검토됨.

호안공법은 경질성 호안 중 안전성 및 경제성, 시공성 등을 고려한 항목별 평가에서 블록계열의 환경블럭이 다소 높은 배점을 보이고 있으나, 경질성 호안공법 중 평가항목별 총 배점에서 큰 차이가 없고 경제성에서 유리하며 국가하천 등에서 설치사례가 많은 매트리스게비온을 설치토록 하였다.

3.4 제방표준단면

3.4.1 제방표준단면

본 대동제에 대한 제방표준단면은 하천기본계획과 하천설계기준에서 제시한 각종 기준을 토대로 주변여건 및 상‧하류부를 고려하여 결정하고 결정된 단면에 대하여 안정성 검토을 실시하여 필요한 안전율을 확보할 수 있도록 최종 단면을 결정하였다.

<표 3-18> 대동제 제방표준단면 제원

하천명	제방명	계 획 홍수량 (㎥/s)	제 방 여유고 (m)	둑 마 루 폭 (m)	제방비탈경사		호안형식	비 고
					제내측	제외측
금 강	대동제	7,175	1.5 이상	6.0	1:3.0	1:3.0	매트리스 게비온

대  동  제 (일반구간)

대 동 제 (관리용도로 설치구간)

<그림 3-2> 제방표준단면도

3.4.2 제방 안정검토

제방 안정성 문제는 홍수위 또는 담수로 인하여 제체내 침투와 수위급강하, 제체 재료 및 시공품질의 문제로 제방비탈면의 활동 등이 일어날 수 있다, 또한, 제방 기초지반의 지지력 부족으로 인한 과다침하가 발생할 수 있으므로 이러한 문제점들에 대한 검토를 통하여 제방의 전반적인 안정성을 확보하고 필요시 적절한 제방보강방안을 선정하여 제방의 장기적인 안정성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

가. 제방 안정성 검토결과

◦침투해석 검토결과

구 분	동수경사			침투유속		판 정
	최 대 동수경사 (imax)	한 계 동수경사 (ic)	안전율 (ic/imax) (Fs>2.0)	침투유속 Vsmax (cm/s)	한계유속 Vcr (cm/s)
대동제 No.4	0.24	0.93	3.88	8.256×10-5	2.343×10-2	O.K
제1배수통문 No.16+16	0.34	0.93	2.91	3.522×10-4	2.343×10-2	O.K
제2배수통문 No.27+32	0.25	0.93	3.72	3.140×10-4	2.343×10-2	O.K

◦비탈면 안정해석 검토결과

구 분	비탈면 안전율 (Fs)			판 정
	홍수위시	수위급강하시	지진시
대동제 No.4	2.096>1.4	1.664>1.4	1.191>1.1	O.K
제1배수통문 No.16+16	2.418>1.4	2.234>1.4	1.625>1.1	O.K
제2배수통문 No.27+32	2.347>1.4	2.284>1.4	1.625>1.1	O.K

3.5 배수시설물 계획

본 과업구간내의 배수시설물 계획은 저지대 및 농경지 배수지역과 고지(밀집주거지역) 배수지역으로 구분하여, 각 배수구역별로 소요단면을 아래와 같은 방법으로 산정하여 계획단면을 결정하였다.

3.5.1 계획빈도, 배수유역 및 유출율 산정

금회 과업구간내의 배수시설물에 대한 계획빈도는 하천설계기준(P.197)에서 20년 이상을 제시하고 있으나, 「하천공사 설계실무요령(2007, 국토해양부)」에서는 상위계획에서 제시된 빈도 적용을 기준으로하고 있어 금회 과업에서는 기 수립된 「금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)」제시된 50년 빈도를 계획빈도로 적용하였으며, 1/5,000 및 1/25,000 지형도와 금회 과업 수행 시 작성한 1/1,200 지형현황도를 이용하여 배수유역을 결정하되, 현지조사를 통하여 보완 결정하였고 유출율은 유출에 미치는 영향인자를 대별하여 농경지, 임야, 주거지역 등을 적용 지형도에서 영향인자별 면적을 구하여 면적비에 의한 유출율을 산정하였다.

3.5.2 적용산식

① 농경지 배수지역

[eqn: rm a~=~{Q over V}~ =~ A‧Rn‧f over {3.6 Tn‧V}]

② 고지 배수지역 (밀집주거지역)

[eqn: rm a~=~{Q over V}~ =~ {0.2778~ A‧r‧f} over {V}]

①, ②  식에서

[eqn: rm Q]	: 배제대상유량 (㎥/s)

[eqn: rm Rn,r~]	: 해당하천의 하천정비기본계획 계획 강우량

[eqn: rmf]	: 유출계수

[eqn: rm Tn]	: 배제시간 (1, 6시간)

[eqn: rmA]	: 집수 (유역) 면적 (㎢)

[eqn: rma]	: 배수시설  소요단면적 (㎡)

상기 식에서 배제유속은 농경지 배수지역은 2.0m/s, 고지 배수지역은 2.5m/s를 적용하였으며, 배제시간은 인구밀집지역은 1시간, 농경지 지역은 6시간동안 각각 배제되는 것으로 하여 통수단면을 산정하고 통수능이 부족한 경우 배수통관의 최소 관경을 Ø1,000㎜ 이상으로 하여 유지관리가 용이하도록 하였다. 또한 배수통관 및 배수암거의  경우 외수의 역류에 의한 제내지 침수를 방지하기 위하여 유출부에 문비를 설치계획 하였다.

<표 3-19> 계획 배수시설물 현황

하천명	제방명	구조물명	위치 (NO.)	안별	집수 면적 (㎢)	기 존 규 격	배제량 (㎥/s)	소 요 단면적 (㎡)	계획단면	비고
금 강	대동제	제1배수통관	3+9.90	좌안	0.026	0.5×1.5×0.6	0.31	0.15	Φ1000×1
		제1배수통문	16+16.00	좌안	0.103	1.2×1.2×1련	1.23	0.59	2.0×2.0×1
		제2배수통문	27+32.00	좌안	1.040	1.5×1.8×2련	13.22	6.35	2.0×2.0×2
		제2배수통관	35+7.00	좌안	0.061	Φ600×1련	0.75	0.36	Φ1000×1

3.6 부체도로 계획

부체도로는 제체에 부착되는 도로로 사람이나 가축, 농기계 등이 호안이나 비탈면으로 통행할 경우 제방의 유지관리상 문제가 발생되므로 일반도로나 기존농로 등은 접속도로를 설치하여 사람이나 가축, 농기계의 제한된 곳으로만 통행할 수 있게 하여 제체의 비탈면이 보호될 수 있도록 하여야 한다.

부체도로는 제외지측에서 진입하는 경우와 제내지측에서 진입하는 경우의 두 가지가 있으며, 대동제의 부체도로는 대부분 제내지측에서 진입하는 도로이며, 부체도로의 폭은 4 m 이상을 확보하도록 하고 부체도로의 진입은 용지보상비 및 진입의 효율성을 고려하여 계획하였다.

부체도로 상면에는 콘크리트 포장(t = 20 cm) 설치와 추락방지를 위해 부체도로 끝단에 콘크리트 경계블럭(h = 20 cm)을 설치하고 부체도로의 경사는 가급적 10 %이내로 계획하였다.

<표 3-20> 계획 부체도로 설치현황

하천명	제방명	측 점 (No.)	위 치 (제내․외지)	폭 (m)	길 이 (m)	비 고
금 강	대동제	No.0	제내지	4.0	17.8	제1부체도로
		No.0+29.0	제외지	4.0	53.4	제2부체도로
		No.9+27.0	제내지	4.0	8.1	제3부체도로
		No.13	제내지	4.0	10.6	제4부체도로
		No.19+9.0	제내지	4.0	26.6	제5부체도로
		No.19+9.0	제내지	4.0	20.0	제6부체도로
		No.22+9.9	제내지	4.0	31.1	제7부체도로
		No.22+9.9	제내지	4.0	26.3	제8부체도로
		No.26+1.3	제내지	4.0	46.8	제9부체도로
		No.26+1.3	제내지	4.0	22.3	제10부체도로
		No.34+33.7	제내지	4.0	44.4	제11부체도로
		No.34+34.0	제외지	4.0	57.5	제12부체도로
		No.34+35.4	제내지	4.0	35.5	제13부체도로
		No.1	제내지	4.0	7.6	제1진입도로
		No.17	제내지	4.0	9.5	제2진입도로
		No.24	제내지	4.0	10.5	제3진입도로
		No.25	제내지	4.0	9.7	제4진입도로

	제 4 장 사업시행계획
		4.1 사업시행법률 4.2 사업시행자 4.3 사업시행기간 4.4 계 발 사 업

제 4 장  사업시행계획

4.1 사업시행법률

제 4장 사업시행계획

	대전지방국토관리청

○ 하천법

본 사업은 「하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지․보수)」에 의거 상위계획인 “금강수계 하천기본계획(2011.08, 대전지방국토관리청)”을 토대로 실시설계를 수행하고 이에 대한 하천공사를 시행.

○ 연구개발특구의 육성에 관한 특별법

본 하천정비 사업면적이 약 12만㎡ 이상으로 「특구법」 제6조의3(특구개발계획 미수립지역의 개발 시 협의) 및 동법 시행령 제7조의3(특구개발계획 미수립지역 개발시의 협의 예외)에 의한 협의 예외대상(1만㎡ 미만)에 포함되지 않음.

따라서, 「특구법」 제4조에 의한 특구(대덕연구개발특구)로 지정된 곳으로 동법 제6조의2(특구개발계획)에 따른 개발계획 승인절차를 거쳐 사업을 시행하고자 함.

4.2 사업시행자

○신규개발사업

본 사업은 특구지역 내에 신규로 개발되는 사업(하천정비사업)으로 대전지방국토관리청이 사업시행자임.

4.3 사업시행기간

〇 개발계획의 승인(특구법 제 4조 및 동법 시행령 제6조의 2)

「하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지․보수)」에 의거 국가하천인 금강에 대하여 하천관리청에서 시행하는 사업으로 하천정비공사 시행 전에 「연구개발특구 육성에 관한 특별법 시행령 제6조의2(특구개발계획)」에 따른 개발계획 승인절차를 거쳐 시행하고자 함.

〇 개발사업의 착수(특구법 제 30조)

「연구개발특구 육성에 관한 특별법 시행령 제6조의2(특구개발계획)」에 따른 개발계획 승인 완료 시.

○ 사업추진일정

2014년 7월 25일 ~ 2015년 1월 23일 : 하천정비사업 실시설계 수립

2015년 6월 : 하천정비사업 개발계획 승인

2015년 7월 : 특구지역 내 개발사업 착수

4.4 개발사업

○특구의 명칭․위치 및 면적

명   칭 : 금강하류 대동제 등 4개소 하천정비사업(대동제)

위   치 : 대전광역시 유성구 대동 일원

면   적 : 126,536㎡

○특구지역 내 개발사업의 시행자

사업시행자의 명칭 : 국토교통부 대전지방국토관리청

사업시행자의 명칭 : 대전광역시 동구 계족로 447

대 표 자 의  성 명 : 대전지방국토관리청장 김 일 환

○특구개발사업의 시행방법 및 시행시기

특구개발사업의 시행방법

․공영개발방식

특구개발사업의 시행기간

․사업 착수일 : 개발계획의 승인

․준공 예정일 : 2018년 7월

○재원조달방법

국비(국토교통부 대전지방국토관리청)

○인구수용계획 및 주거시걸 조성계획 : 해당없음

○교통처리계획 : 해당없음

○대학․연구소 및 기업유치계획 : 해당없음

○보건의료․교육․문화․복지시설 설치계획 : 해당없음

○환경보전계획 : 해당없음

○외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획 : 해당없음

○개발이익의 재투자에 관한 사항 : 해당없음

○공원․녹지계획

하 천(A=126,536㎡)

○개발사업 관련도면

대동제 하천정비사업 계획평면도

대동제 하천정비사업 종단면도

대동제 하천정비사업 제방 표준단면도

□ 대동제 하천정비사업 계획 평면도

□ 대동제 하천정비사업 종단면도

□ 대동제 하천정비사업 제방표준단면도