부안해양경비안전서 공고 제2016 - 5호

공   고   문

유선 및 도선사업법 제8조 제5항 및 동법 시행규칙 제7조(기상특보 발효 시의 운항제한 기준)에 따라 기상특보(주의보에 한함) 발효 시 운항제한 기준을 아래와 같이 공고합니다.

□ 운항 제한 기준

구분	톤 수 별 운 항 제 한 기 준
	10톤미만 (소형유․도선)	10톤 이상～ 30톤 미만	30톤 이상～ 100톤 미만	100톤 이상
유선	전면통제	풍속 : 12㎧ 이상 파고 : 2m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 2.5m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 3m 이상 시정 : 1㎞ 이내
도선	전면통제	풍속 : 12㎧ 이상 파고 : 2m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 2.5m 이상 시정 : 1㎞ 이내	풍속 : 14㎧ 이상 파고 : 3m 이상 시정 : 1㎞ 이내
비고 : 1. 운항제한 조건은 기상청에서 발표하는 해상날씨 기준에 따른다. 2. 운항제한은 풍속․파고․시정중 한개의 조건만 해당되어도 운항을 제한한다.

□ 운항 구역

평수구역 제6구(선박안전법 시행규칙 제15조 제2항 관련 별표 4의 수역)

2016. 05. 17

부 안 해 양 경 비 안 전 서 장