위험기계․기구 안전인증 고시 신구조문 대비표

현 행	개 정 안
제4조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제4조(정의) ------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. "비상정지장치"란 프레스, 전단기 및 절곡기(이하, "프레스등"이라 한다)의 슬라이드, 램 및 빔(이하 "슬라이드등"이라 한다)의 동작을 즉시 정지시킬 수 있는 장치를 말한다.	4. -----------------------------------이하 -----------------------------------------------------------------------------------------------.
5. (생 략)	5. (현행과 같음)
6. "핀 클러치 프레스등"이란 기계 프레스등에서 클러치가 슬라이딩핀 구조로 된 것을 말한다.	6. ------------------------ 프레스등 중에서 ------------------------------------.
7. "키 클러치 프레스등"이란 기계 프레스등에서 클러치가 롤링키 구조로 된 것을 말한다.	7. ------------------------ 프레스등 중에서 ---------------------------------.
8. "마찰 클러치 프레스등"이란 기계 프레스등에서 클러치가 마찰판 구조로 된 것을 말한다.	8. ------------------------- 프레스등 중에서 ----------------------------------.
9. ∼ 13. (생 략)	9. ∼ 13. (현행과 같음)
14. "잠금장치"란 기계에서 발생되는 위험이 제거되기 전에는 가드의 문이 열리지 않도록 연동가드를 유지할 수 있는 기계적 장치를 말한다.	14. --------------------------------------------------------------------- 하는 ------------------------------------.
15. (생 략)	15. (현행과 같음)
제6조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제6조(정의) ------------------------------------.
1. ∼ 9. (생 략)	1. ∼ 9. (현행과 같음)
10. "정격하중(rated load)"이란 크레인의 권상(호이스팅)하중에서 훅, 크래브 또는 버킷 등 달기기구의 중량에 상당하는 하중을 뺀 하중을 말한다. 다만, 지브가 있는 크레인 등으로서 경사각의 위치에 따라 권상능력이 달라지는 것은 그 위치의 권상하중에서 달기기구의 중량을 뺀 하중을 말한다.	10. ---------------------------- 권상하중---------------------------------------------------------------------------. -------------------------------- 위치, 지브의 길이에 ------------------------------------------------------ 하중 가운데 최대치를 ----.
11. ∼ 17. (생 략)	11. ∼ 17. (현행과 같음)
18. 크레인의 "주요 구조부"는 다음 각 목과 같다.	18. ------------------------------------.
가. ∼ 라. (생 략)	가. ∼ 라. (현행과 같음)
<신 설>	마. 이동식 크레인 1) 연장구조물 등의 구조부분 2) 구동장치 및 유․공압계통 3) 브레이크 4) 와이어로프 또는 체인 5) 주요 방호장치 6) 훅 등의 달기기구 7) 제어반
제8조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제8조(정의) ------------------------------------.
1. ∼ 13. (생 략)	1. ∼ 13. (현행과 같음)
14. "최대작업 높이"란 사다리 붐을 최대 기립각도로 전부 신장했을 때 지표면부터 사다리 붐 최상단 지지점까지의 수직 높이를 말한다.	14. ----------------------------------------- 늘렸-----------------------------------------------------.
15. (생 략)	15. (현행과 같음)
제16조(정의) ① 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제16조(정의) ① --------------------------------------.
1. "고소작업대(mobile elevated work platform; MEWP)"란 작업대, 연장구조물(지브), 차대로 구성되며 사람을 작업 위치로 이동시켜주는 설비를 말한다.	1. --------------------------------------------------- 연장구조물-----------------------------------------------------------.
2. ∼ 4. (생 략)	2. ∼ 4. (현행과 같음)
5. "연장구조물 또는 지브(extending structure or jib)"란 차대에 연결되어 작업대를 지탱하며 필요한 위치로 이동할 수 있게 하는 것을 말한다. 형식은 단일(single)형, 텔레스코프(telescoping)형, 관절지브(articulating boom)형, 사다리(ladder)형, 가위(scissor mechanism)형 또는 이들의 조합식이 있으며, 차대 위에서 회전이 가능한 회전식과 그렇지 않은 비회전식이 있다.	5. "연장구조물(extending structure)"이란 -------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------(telescoping boom)형------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
6. ∼ 7. (생 략)	6. ∼ 7. (현행과 같음)
8. "운반위치(transport position)"란 고소작업대가 작업위치로 이동된 상태에서의 작업대 위치를 말한다.	8. -------------------------- 고소작업대를 사용장소로 운반 또는 이동하기 위한 ---------.
9. ∼ 16. (생 략)	9. ∼ 16. (현행과 같음)
17. "선회(slewing)"란 지브의 회전운동을 말한다.	17. --------------- 붐 등 연장구조물-------.
18. ∼ 21. (생 략)	18. ∼ 21. (현행과 같음)
22. "차량 탑재형 고소작업대(vehicle-mounted MEWP)"란 주행 제어장치가 차량(본체)의 운전석 안에 있는 고소작업대를 말한다.	22. --------------------------------------------- 고소장비가 차량에 탑재된 -----------------------------------.
23. ∼ 25. (생 략)	23. ∼ 25. (현행과 같음)
26. 고소작업대의 "주요 구조부"란 다음 각 목과 같다.	26. ---------------------------------------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 연장구조물(지브)	나. 연장구조물 등의 구조부분
다. ∼ 마. (생 략)	다. ∼ 마. (현행과 같음)
<신 설>	바. 와이어로프 또는 체인
<신 설>	사. 주요 방호장치
27. "적재위치(stowed position)"란 연장구조물 및 안정기가 하강 또는 수축되어 있는 제조자가 지정한 고소작업대의 상태를 말한다.	27. ------------------------------------------------------------------------------- 작업대의 위치----------.
② 고소작업대는 무게중심 및 주행장치에 따른 분류는 다음 각 호와 같다.	② ---------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 주행 장치에 따른 분류	2. -------------------
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 제2종: 차대의 제어위치에서 조작하여 작업대를 상승한 상태로 주행하는 고소작업대	나. -------------------------------------------------- 주행할 수 있는 ----
다. 제3종: 작업대의 제어위치에서 조작하여 작업대를 상승한 상태로 주행하는 고소작업대	다. ----------------------------------------------------- 주행할 수 있는 ---
제25조(재검토기간 3년) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 고시 발령 후 2018년 4월 13일까지 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 폐지 또는 개정한다.	제25조(재검토기간) 고용노동부장관은 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
<신 설>	부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별표 2부터 별표 4까지 및 별표 7의 개정규정은 2017년 1월 1일부터 적용한다.

[별표 2] 크레인 제작 및 안전기준(제7조 관련)

현        행

개   정   안

번호	구분	내 용
7	풍하중 및 지진 하중	가.∼라. (생 략) 마. 제6호사목의 지진하중은 옥외에 단독으로 설치되는 크레인에 한하여 크레인 자중(권상하물 제외)의 15%에 상당하는 수평하중을 지진하중으로 고려한다.

번호	구분	내 용
7	풍하중 및 지진 하중	가.∼라. (현행과 같음) 마. 제6호사목의 지진하중은 옥외에 단독으로 설치되는 크레인에 한하여 적용하여야 하며, 이 경우 지진하중은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다. 1) 크레인 자중(권상화물 제외)의 15%에 상당하는 수평하중 2) 별표 4 제2호의 지진하중으로 높이에 관계없이 적용. 이 경우, ‘압력용기’는 ‘크레인’, ‘응답수정계수 R=3’, ‘중요도계수 I=1’로 한다.

[별표 3] 리프트 제작 및 안전기준(제9조 관련)

현        행

개   정   안

번호	구분	내 용
6	풍하중 및 지진 하중의 계산	가.∼라. (생 략) 마. 리프트에 작용하는 수직하중의 15%에 상당하는 수평하중을 제5호가목4)에 따른 지진하중으로 고려한다.

번호	구분	내 용
6	풍하중 및 지진 하중의 계산	가.∼라. (현행과 같음) 마. 제5호가목4)의 지진하중은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다. 1) 리프트에 작용하는 수직하중의 15%에 상당하는 수평하중 2) 별표 4 제2호의 지진하중으로 높이에 관계없이 적용. 이 경우, ‘압력용기’는 ‘리프트’, ‘응답수정계수 R=3’, ‘중요도계수 I=1’로 한다.

[별표 4] 압력용기 풍하중, 지진하중 및 용접이음 기계시험 기준(제11조제2항 관련)

현        행

개   정   안

번호	구분	내 용
2	지진 하중	가. 동체의 길이가 5m 이상인 수직형 압력용기의 지진하중은 다음의 식에 따른다. 1. 밑면 전단력 [eqn: rm V= {C _{v~} BULLET I} over {R BULLET T} rm W] 여기에서 V: 밑면전단력(N){kgf} Cv: 풍력계수로서 0.7 Cq: 지진계수 I: 중요도계수로써 1 W: 압력용기의 전중량(N){kgf} R: 응답수정계수로서, 스커트지지 수직형 압력용기는 2.9, 그 외의 압력용기는 2.2 T: 압력용기의 고유진동주기(초) 다만, 밑면전단력은 다음 식의 값보다 적어서는 안되지만 [eqn: rm V=0.01C _{a} BULLET I BULLET W] 여기에서, [eqn: rm C_a]: 지진계수 다음 식의 값을 초과할 필요는 없다. [eqn: rmV = { 2.5 { C}_{a }~I } over {R } W] 2. 최상부의 지진하중 Ft = 0.07TV 여기에서, Ft: 최상부의 지진하중(N){kgf} 다만, Ft는 0.25V의 값을 초과할 필요는 없으며, 압력용기의 고유주기가 0.7초 이하일 경우에는 고려하지 않을 수 있다. 3. 해당 구간(Level)에서의 지진하중 Fχ =[eqn: rm{ (V-F _t )``w_chi```` h _ chi } over { SUM from { {i }=1} to n w_i``` h _ i }] 여기에서, Fχ: χ구간에서의 지진하중(N){kgf} wχ: χ구간에서의 압력용기의 중량(N){kgf} hχ: 압력용기의 밑면에서 χ구간까지의 높이(m) 나. 가에서 규정된 지진계수 Cv 및 Ca는 <표 4-4> 및 <표 4-5>와 같다. 다. 나의 <표 4-4> 및 <표 4-5>에서 규정된 지반종류 및 지진구역은 <표 4-6> 및 <표 4-7>과 같다. 라.∼마. (생 략)

번호	구분	내 용
2	지진 하중	가. 동체의 길이가 5m 이상인 수직형 압력용기의 지진하중은 다음의 식에 따른다. 1) 밑면 전단력 [eqn: rm V= {C _{v~} BULLET I} over {R BULLET T} rm W] 여기에서 V: 밑면전단력(N){kgf} Cv: 지진계수 <삭 제> I: 중요도계수로써 1 W: 압력용기의 전중량(N){kgf} R: 응답수정계수로서, 스커트지지 수직형 압력용기는 2.9, 그 외의 압력용기는 2.2 T: 압력용기의 고유진동주기(초) 다만, 밑면전단력은 다음 식의 값보다 적어서는 안되지만 [eqn: rm V=0.01C _{a} BULLET I BULLET W] 여기에서, [eqn: rm C_a]: 지진계수 다음 식의 값을 초과할 필요는 없다. [eqn: rmV = { 2.5 { C}_{a }~I } over {R } W] 2) 최상부의 지진하중 Ft = 0.07TV 여기에서, Ft: 최상부의 지진하중(N){kgf} 다만, Ft는 0.25V의 값을 초과할 필요는 없으며, 압력용기의 고유주기가 0.7초 이하일 경우에는 고려하지 않을 수 있다. 3) 해당 구간(Level)에서의 지진하중 Fχ =[eqn: rm{ (V-F _t )``w_chi```` h _ chi } over { SUM from { {i }=1} to n w_i``` h _ i }] 여기에서, Fχ: χ구간에서의 지진하중(N){kgf} wχ: χ구간에서의 압력용기의 중량(N){kgf} hχ: 압력용기의 밑면에서 χ구간까지의 높이(m) 나. 가목에서 규정된 지진계수 Cv 및 Ca는 <표 4-4> 및 <표 4-5>와 같다. 다. 나목의 <표 4-4> 및 <표 4-5>에서 규정된 지반종류 및 지진구역은 <표 4-6> 및 <표 4-7>과 같다. 라.∼마. (현행과 같음)

[별표 7] 고소작업대 제작 및 안전기준

현        행

개   정   안

번호	구분	내 용
128	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 <그림 7-4>과 같은 경고표지를 부착하여야 한다. <그림 7-4> 감전위험 경고 표시

번호	구분	내 용
128	경고 표시	전기장치로 인한 감전위험이 있는 곳에는 [그림 7-7]과 같은 경고표지를 부착하여야 한다. [그림 7-7] 감전위험 경고 표시