한강수계 오염총량관리계획 이행평가 지침 개정

제정 2004. 8.13 환경부훈령 제589호

개정 2006.10.26 환경부훈령 제685호

개정 2008.12.26 환경부훈령 제819호

개정 2009. 4.10 환경부훈령 제846호

제1장  총 칙

제1조(목적) 이 지침은「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제9조의 규정에 따라 오염총량관리계획에 대한 전년도의 이행사항을 평가하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “시행청”이란 오염총량관리계획을 수립‧시행 및 이행사항을 평가하는 특별시장·광역시장 및 시장‧군수을 말한다.

2. “이행평가”란 오염총량관리계획에 대한 전년도 이행사항을 본 지침에 따라 평가하는 것을 말한다.

3. “이행평가보고서”란 오염총량관리계획에 대한 전년도의 이행사항을 평가한 보고서를 말한다.

4. “수립지침”이란「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」제8조제1항 및 동법 시행령 제6조의 규정에 따라 고시한 「한강수계 오염총량관리계획 수립지침」을 말한다.

5. “건축물 산정지침”이란 「건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법」(환경부 고시)을 말한다.

6. “오염총량관리대장”이란 시행청이 단위유역내 지역개발사업에 대한 오염부하량 할당내역과 지역개발사업의 추진에 따른 오염부하량의 증감을 기록한 관리대장을 말한다.

제3조(이행평가 대상기간) 이행평가는 전년도 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 대상으로 한다.

제2장 오염총량관리대장

제4조(작성의무) 시행청은 지역개발사업 추진에 따른 오염부하량 증감내역을 파악하여 이행평가 및 향후 지역개발계획 수립에 활용하기 위하여 별지 제1호 서식의 오염총량관리대장을 작성하여야 한다.

제5조(기재대상) 오염총량관리대장은 수립지침 제2조 제17호에 따른 지역개발사업을 대상으로 한다.

제6조(기재방법) ① 오염총량관리대장에는 지역개발부하량 누적관리현황과 완공된 지역개발사업의 배출부하량 현황을 별지 제1호 서식에 따라 기재한다.

제3장  오염총량관리계획 이행평가

제7조(평가의무) ① 시행청은 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행령」 제9조의 규정에 따라 오염원 및 오염물질 발생·삭감·배출량을 산정하여 오염총량관리계획의 이행사항을 평가하여야 한다.

제8조(수질 및 유량 조사) ① 시행청은 수립지침 제20조의 규정에 따라 오염물질의 배출․삭감시설, 총량관리 단위유역 내 하천 주요지점에 대하여 수질 및 유량을 조사하여야 한다.

② 수질 및 유량의 조사항목, 조사대상, 주기는 별표 1과 같다.

③ 시료의 채취, 운반, 보존, 분석방법 및 유량측정 방법은「수질오염공정시험기준」(환경부 고시)에 따르고, 시료는 수질검사기관에 검사를 의뢰하여야 한다.

④ 제3항에 따라 채취한 시료의 검사를 의뢰할 수 있는 검사기관은 다음 각 호와 같다

1. 국립환경과학원 및 그 소속기관

2. 특별시·광역시 및 도의 보건환경연구원

3. 유역환경청 및 지방환경청

4.「환경관리공단법」에 따른 환경관리공단 및 그 소속사업소

5. 그 밖에 환경부장관이 인정하는 수질검사기관

⑤ 하천수의 수질 및 유량 측정결과는 별표 2에 따라 작성한다.

⑥ 시행청이 제1항의 규정에 따라 자동측정기기를 설치할 때에는 유역(지방)환경청에서도 모니터링이 가능하도록 하여야 한다.

⑦ 유역(지방)환경청은 시행청의 환경기초시설에 대하여 월1회 이상 수질검사 등 적정운영 여부에 대한 지도‧점검을 실시하여 그 결과를 시행청에 통보하여 하며 자동측정기기의 모니터링 결과 이상 징후 발견 시 즉시 대상시설의 방류수 수질검사를 실시하고 그 결과를 시행청에 통보하여 이행평가에 반영하도록 하여야 한다.

⑧ 시행청은 이행평가보고서에 유역(지방)환경청의 수질검사 결과를 자체 이행모니터링 결과와 함께 수록하여야 한다.

제9조(오염원 및 오염부하량 산정) ① 시행청은 수립지침에 따라 매년 12월31일을 기준으로 오염원그룹별․행정구역별(동․리 단위)․소유역별로 오염원 및 오염부하량을 산정하여야 한다.

② 오염물질 삭감시설의 배출부하량은 별표 3에서 정하는 방법에 따라 산정한다.

제10조(삭감부하량 산정) 시행청은 기준연도부터 해당연도까지 삭감계획에 대한 이행실태를 조사하고 해당연도까지 완공 또는 사용개시 된 삭감시설의 삭감부하량을 다음 각 호와 같이 산정한다.

1. 처리시설 신설에 따른 삭감부하량은 처리시설 준공 전․후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.

2. 처리시설 증설에 따른 추가 삭감부하량은 처리시설 증설 전․후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.

3. 처리공법 개선에 따른 추가 삭감부하량은 처리공법의 개선 전․후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.

4. 관거정비에 따른 추가 삭감부하량은 관거정비 전․후 처리구역의 배출부하량의 차이로 산정한다.

5. 비점오염저감시설에 따른 삭감부하량은 제8조에 따른 수질 및 유량 조사결과를 이용하여 별지 제2호 서식 및 별지 제3호 서식에 따라 산정한다.

제11조(이행평가) ① 시행청은 오염원 및 오염부하량의 증감내역과 그 원인을 분석한 후 오염총량관리계획의 전망자료와 비교하여 오염원 및 오염부하량을 평가한다.

② 시행청은 개발사업 추진에 따른 개발주체․규모․위치, 오염․삭감부하량 산출근거, 연계처리 용량 등의 자료를 오염총량관리계획의 개발계획과 비교하여 개발실적을 평가한다.

③ 시행청은 오염부하량 지정할당대상자의 할당부하량 준수여부를 별표 3의 방법에 따라 산정․평가한다.

④ 시행청은 삭감계획 이행에 따른 삭감주체․목표․방법, 시설규모 및 예산, 삭감이행시기 준수 등의 자료를 오염총량관리계획의 삭감계획과 비교하여 삭감실적을 평가한다.

⑤ 시행청은 오염총량관리계획에 따른 연차별 할당부하량을 초과된 경우에는 그 원인을 분석한다.

제12조(조치계획 수립 등) 시행청은 이행평가 결과가 오염총량관리계획의 단위유역별 할당부하량을 초과하여 최종년도 할당부하량이 초과될 우려가 있는 경우, 다음 각호 중 적정한 방안으로 조치계획을 수립하여야 한다.

1. 오염총량관리계획의 연차별 지역개발부하량을 재평가하여 개발계획의 축소 또는 유보

2. 오염총량관리계획의 연차별 할당부하량에 대한 시·공간적 분포상황을 조정

3. 오염총량관리계획의 연차별 삭감부하량을 재평가하여 삭감계획을 추가

4. 그 밖에 수질개선을 위하여 필요한 방안

제4장 이행평가보고서

제13조(제출의무) 시행청은 이행평가보고서를 작성하여 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원등에 관한 법률」 시행령 제9조에서 정하는 바에 따라 환경부장관 및 수계관리위원회에 이를 제출하여야 한다.

제14조(이행평가보고서 및 제출자료) ① 이행평가보고서에 포함되어야 할 내용은 별표 4와 같다.

② 이행평가보고서 제출 시 다음 각 호의 자료를 CD에 전산화일 형태로 저장하여 제출하여야 한다.

1. 이행평가 대상기간의 소유역별 및 동·리별 오염원 자료

2. 이행평가 대상기간의 소유역별 및 동·리별 오염물질 발생·삭감·배출량 자료

3. 하천 수질 및 유량 측정결과

4. 환경기초시설의 수질 및 유량 조사결과

5. 지정할당시설의 수질 및 유량 조사결과

6. 사업장 지도․점검 시 수질 및 유량 자료

7. 오염총량관리대장 등 관련 근거자료

제15조(이행평가보고서 검토) ① 환경부장관은 시행청이 제출한 이행평가보고서를 제출받은 날부터 7일 이내에 국립환경과학원장에게 이의 검토를 요청하여야 한다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따른 이행평가보고서의 검토를 위하여 필요한 경우 시행청에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있고 시행청은 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

③ 국립환경과학원장은 제1항에 따른 검토 요청을 받은 날부터 60일 이내에 한강수계 오염총량관리 조사․연구반의 검토를 거쳐 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 시행청의 관련 자료 제출기간은 검토기간에 산입하지 아니한다.

제16조(조치명령) ① 환경부장관은 이행평가보고서를 검토한 후 오염총량관리계획의 원활한 시행 또는 최종연도 할당부하량 준수를 위하여 필요한 경우에는 시행청에게 오염총량관리계획의 변경 등 필요한 조치나 대책을 수립하도록 요구할 수 있다.

② 시행청은 환경부장관으로부터 제1항에 따라 필요한 조치나 대책을 수립하도록 요구가 있을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제5장 보 칙

제17조(오염총량관리계획 변경승인 등) ① 이행평가 결과 오염총량관리계획의 변경이 필요한 경우에는 시행청은 환경부장관에게 검토의견을 받을 날부터 60일 이내에 오염총량관리계획 변경 승인을 신청하여야 한다.

② 환경부장관은 제1항에 따른 변경승인 신청 또는 협의요청을 받은 날부터 7일 이내에 국립환경과학원장에게 검토를 요청하여야 한다.

③ 환경부장관과 국립환경과학원장은 오염총량관리계획 변경과 관련한 검토를 위하여 필요한 경우 시행청에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있고 시행청은 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

④ 국립환경과학원장은 제2항에 따른 검토 요청을 받은 날부터 60일 이내에 한강수계 오염총량관리 조사․연구반의 검토를 거쳐 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 시행청의 관련 자료 제출기간은 검토기간에 산입하지 아니한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②(경과규정) 이 규정 개정 당시 오염총량관리계획을 시행하고 있는 시‧군은 개정 규정에도 불구하고 종전 규정에 따라 이행평가를 실시할 수 있다.

③(이행평가 대상기간에 관한 특례) 최초의 이행평가 대상기간은 오염총량관리계획 기준년도부터 승인연도 12월 31일까지로 한다.

[별표 1]

수질․유량의 조사대상 및 주기(제8조제2항 관련)

조 사 대 상			조 사 주 기
환경기초시설		공공하수처리시설(500톤/일 초과) 산업단지폐수종말처리시설	∙유입‧방류 수질 : 8일 간격으로 연간 30회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
		분뇨처리시설 축산폐수공공처리시설 농공단지폐수종말처리시설	∙유입‧방류 수질 : 월 1회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
		공공하수처리시설(500톤/일 이하)	∙방류수질 및 유량 : 분기 1회 이상
오수처리시설 축산폐수배출시설 산업폐수배출시설		1일 방류량 또는 폐수배출량이 700㎥ 이상	∙방류 수질 및 유량 : 월 1회 이상
		1일 방류량 또는 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만	∙방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
양식․매립장 폐수배출시설			∙방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
비점오염 저감시설	연중 가동되는 시설	1일 처리용량 2,000㎥ 이상	∙유입‧방류 수질 : 8일 간격으로 연간 30회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 이상, 2,000㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 : 월 1회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
		1일 처리용량 500㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
	강우시 가동되는 시설	누적처리용량 10,000㎥ 이상 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 이상	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 6회 이상
		누적처리용량 10,000㎥ 미만 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 3회 이상
하천수(오염총량관리계획에서 정한 모니터링 지점)			∙수질 및 유량 : 8일 간격으로 연간 30회 이상

비고 1. 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합 지도점검규정(환경부 훈령) 대상 시설의 경우 적합한 범위 안에서 각 규정에 따른 점검 결과를 활용할 수 있다.

2. 수질검사항목은 생물화학적산소요구량(BOD5), 화학적산소요구량(CODMn), 부유물질(SS), 총인(T-P), 총질소(T-N) 항목을 실시하고, 하천수는 수온, 용존산소(DO), 수소이온농도(pH), 전기전도도, Chl.a 항목을 추가로 실시한다.

3. 대표강우사상은 다음 각호에 따라 선정한다.

가. 총강우량 2.5밀리미터 이상

나. 선행무강우시간 24시간 이상

다. 강우사상 중 무강우시간 6시간 이내

라. 봄(4-5월), 여름(8-9월), 가을(10-11월)에 각각 1회 이상 선정

4. 강우시 가동되는 비점오염저감시설의 경우 유량 및 수질측정을 위한 채수간격은 유입(출)이 시작시점부터 1시간까지는 15분 간격, 이후 유입(출)이 중단되는 시점까지는 1~4시간 간격으로 한다.

5. 강우시 가동되는 비점오염저감시설 중 누적처리용량 3,500세제곱미터 또는 시간당 처리용량 500세제곱미터 미만인 시설로 국립환경과학원장이 정하는 비점오염저감시설 유지관리 지침에 따른 유지관리실적대장을 제출하는 경우 기본삭감량을 인정할 수 있다. 다만, 다음 각 목중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

가. 개별사업장에서 여러 개의 저감시설을 동시에 운영하여 사업장 내 시설의 전체 누적처리용량이 3,500세제곱미터 이상 또는 시간당 500세제곱미터 이상인 경우

나. 수질 및 생태계보전에 관한 법률 제53조에서 정하는 바에 따라 이행명령 등을 받은 시설

[별표 2]

하천의 수질·유량 조사결과

(제8조제5항 관련)

연 도											담당자
조사지점명											채수기관 및 채수자
위 치					경위도 좌표 : TM 좌표 :						분석기관 및 분석자
○ 조사지점별 측정결과
측정 일시				날씨		유량 (m3/s)	수온 (℃)	pH	전기 전도도 (μS/cm)			BOD5 (㎎/L)	CODMn (㎎/L)	TN (㎎/L)	TP (㎎/L)		SS (㎎/L)	DO (㎎/L)	Chl.a (μg/L)
연	월	일	시
○ 조사지점 위치도 및 현장사진

[별표 3]

오염물질 삭감·배출시설 수질·유량 산정방법

(제9조제2항 및 11조3항 관련)

1. 시설 현황

시설명	시설 해당유역			시설 위치				방류선	시료채취		시료분석
	단 위 유역명	소유역명	세유역명	시도	시군구	읍면	동리		성명 또는 상호(기관)명	전화 번호	기관명	전화 번호

2. 조사 결과표

시설명	조사 일시			날씨	유입수				배출(방류)수
	연	월	일		유량 (m3/d)	BOD5 (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)	유량 (m3/d)	BOD5 (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)

시설명	일평균 유입유량 및 수질 (㎥/일, ㎎/L)				일평균 배출(방류)유량 및 수질 (㎥/일, ㎎/L)				유입부하량 (㎏/일)			배출부하량 (㎏/일)
	유량	BOD5	TN	TP	유량	BOD5	TN	TP	BOD5	TN	TP	BOD5	TN	TP

※ 비점오염 저감시설의 경우, [별지서식 제2호, 제3호]에서 정한 방법을 따른다.

3. 지정할당시설 평가표

단위 유역	소유역	할당 시설명	할당 부하량 (㎏/일)	할당시점 평균 배출부하량 (㎏/일)	일최대 배출부하량 (㎏/일)	일평균 배출부하량 (㎏/일)	평가결과
							평가	초과율 (%)

※ 할당시설의 평가결과는 “할당부하량 준수”, “최대배출 초과”, "평균배출 초과"로 평가한다. 단, 초과의 경우에는 초과율을 함께 나타낸다.

가. 할당부하량 준수 : 일최대배출부하량이 할당부하량 이내인 경우

나. 최대배출 초과 : 일최대배출부하량이 할당부하량을 초과한 경우

다. 평균배출 초과 : 일평균배출부하량이 할당시점의 평균배출부하량을 초과한 경우

4. 유량 및 수질, 오염물질 배출량 산정방법

가. 유량 산정방법

1) 자동유량측정 대상시설

유입부(또는 최종 방류구)에 설치된 적산유량계의 연간 적산량을 연간일수로 나누어 일평균 유입(배출)유량을 산출

◦[eqn: 일평균~유입(배출)유량(m^3 /d) = {연간~총유입(배출)유량(m^3 /년)} over {연간~일수(365~ or 366일)}]

2) 수동유량측정 대상시설

유입부(또는 최종방류구)에서 측정한 유량을 산술평균하여 일평균 유입(배출)유량을 산출

◦[eqn: 일평균~유입(배출)유량(m^3 /d) = {측정~유량 합산 (m^3 /d)} over {측정횟수}]

나. 수질 산정방법

1) 유입수 수질

유입수 수질은 하루 중 유량에 따라 수질변동이 크지 않은 경우에는 측정값의 산술평균을 사용하고, 유량에 따라 수질변동이 큰 경우에는 유량 가중평균값으로 산정한다.

2) 배출(방류)수 수질

배출(방류)수 수질은 다음과 같이 산정하되, 산정된 수질이 실측자료의 최대치보다 큰 경우에는 실측자료의 최대치를 사용한다.

① 실측자료가 연간 30회 이상이고, 대수정규분포를 따를 경우,

[eqn: 유입(배출)수 수질(mg/L) = e ^{ (변환배출수수질평균 + 1.645 TIMES 변환배출수수질표준편차 )}]

∙[eqn: 변환평균 = { ln(배출수수질) + ln(배출수수질) + CDOT CDOT CDOT } over 측정횟수]

∙[eqn: 변환표준편차 = root { {｛( ln(배출수수질) - 변환평균 ｝ ^ 2 + CDOT CDOT } over { 측정횟수 -1 } }]

② 실측자료가 연간 30회 이상이고, 대수정규분포를 따르지 않을 경우,

유입(배출)수 수질 = (1-b)×Xa ＋ b×X(a+1)

∙a는 1+0.95×(측정횟수-1)의 정수부분, b는 1+0.95×(측정횟수-1)의 소수부분

∙X1,X2,X3,…,Xa,…,Xn은 배출수 수질을 오름차순으로 서열화한 값

∙Xa은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 a번째 배출수 수질

∙X(a+1)은 측정자료를 오름차순으로 서열화한 값 중 (a+1)번째 배출수 수질

③ 실측자료가 연간 30회 미만일 경우에는 실측자료의 최대치를 적용한다.

다. 오염물질 배출량 산정방법

◦[eqn: 일최대배출부하량(kg/일) = {일평균배출유량 (m^3 /일)} times {기준배출수질(mg/L) times 10^-3}]

[별표 4]

이행평가보고서에 포함되어야 할 내용

(제14조제1항 관련)

1. 평가보고서 개요

1-1 이행평가 주체

1-2 목적 및 범위

1-3 추진 경과

1-4 오염총량관리대상 오염물질

1-5 이행평가보고서 요약 (단위유역별)

◦ 유역명, 이행평가 대상기간의 수질

◦ 오염․삭감부하량 산정결과

◦ 오염․삭감부하량 증감원인

◦ 이행평가 결과

2. 유역환경조사

2-1 유역환경 개요 : 행정구역, 단위유역, 하천‧호소 현황 등 (지도 첨부)

2-2 수계환경 조사결과

◦ 오염물질 배출·삭감시설의 수질 및 유량

◦ 총량관리단위유역 유출입지점의 수질 및 유량

(유역환경청, 지방환경관서의 측정자료 활용)

◦ 오염총량관리계획에서 정한 모니터링지점의 수질 및 유량

(예를 들면, 한강A 유역내의 한강A-01 지점 등)

3. 오염원 및 오염․삭감부하량

3-1 오염원 조사방법

3-2 오염원 조사결과

3-3 오염․삭감부하량 산정방법

3-4 오염․삭감부하량 산정결과

4. 이행평가

4-1 이행평가

◦ 오염원 및 오염부하량 평가결과

◦ 개발실적 평가결과

◦ 할당부하량 평가결과

◦ 삭감실적 평가결과

4-2 할당부하량 초과원인

◦ 시행계획에 따른 연차별 할당부하량의 초과원인 분석결과

5. 조치방안

5-1 조치방안

◦ 개발계획, 할당부하량 및 삭감계획 조정방안

◦ 기타 조치방안

[별지 제1호 서식]

오염총량관리대장

총량관리단위유역명 :

(단위: BOD5, kg/일)

연도 (연차)	단위 유역명	지역개발부하량(㎏/일)
		당해년도 할당량							전년도 누적량								목표년도 할당량
		소계		지정할당			유역할당		소계			지정할당		유역할당			소계			지정할당		유역할당
○ 개발사업 추진내역
단위 유역명	개발사업 내역									지역개발부하량 사용내역(㎏/일)													비 고
	인·허가 일자	사업명	위치		사업 주체	사업기간				개발사업별 오염부하량						누적 사용량
						준공예정		사용승인		지정할당			유역할당			지정할당			유역할당
										발생	배출		발생		배출	발생		배출	발생		배출
[작성방법] 1. 연도(연차) : 계획시행년도 기재(괄호에는 오염총량관리계획기간의 연차) 2. 당해년도 할당량 : 당해년도의 단위유역별 지역개발부하량 기재 3. 전년도 누적량 : 전년도까지 단위유역내 개발사업 준공에 따른 지역개발부하량 사용량의 누적분 기재 4. 목표년도 할당량 : 오염총량관리 목표년도의 지역개발부하량으로 계획기간 중 지역개발부하량의 합을 기재 5. 인·허가 일자 : 개발사업별 사업 인·허가일자를 기재 6. 사업명 : 개발사업명을 기재(예, OO사업) 7. 위치 : 개발사업이 추진되는 사업부지의 위치를 기재(예, OO읍 OO리 OO번지 일원) 8. 사업내용 : 개발사업의 주요 내용을 기재(예, 공동주택, 교육시설(기숙사), 반도체산업시설 등 세부내용) 9. 사업주체 : 개발사업 시행 주체를 기재(예, OO건설, OO시 등) 10. 사업기간의 준공예정 : 개발사업의 추진계획상의 준공예정년도를 기재 11. 사업기간의 사용승인 : 개발사업의 사용승인 연, 월, 일을 기재 12. 개발사업별 오염부하량 : 개발사업 인·허가 시 협의된 지역개발부하량 사용내역 기재 13. 누적사용량 : 당해년도 지역개발사업 추진에 사용된 지역개발부하량 누적분 기재 14. 비고 : 토지이용계획에 따른 삭감량 산정 등에 대한 내역 기재 15. 오염부하량 산정시 소수점 3째 자리에서 반올림하여 2째 자리까지 표기

[별지 제2호 서식]

연중 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당유역			처리시설 위치											시설관리			시설책임
단위유역명	소유역명	세유역명	시도		시군구			읍면			동리		구조물명	성명		전화 번호	상호 (기관)명		전화 번호
비점 시설명	준공 연월일	처리 방법	방류선										시설개요				처리효율(%)
			소유역명			세유역명			하천명				시설용량(㎥)		체류시간(h)		BOD	TN			TP

2. 조사표

연월일	날씨	유량(㎥/일)		수질조사(㎎/L)						오염부하량(kg/일)						삭감부하량 (kg/일)
		유입유량	유출 유량	유입농도			유출농도			유입부하량			유출부하량
				BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP
연평균 삭감부하량 (kg/d)
BOD					TN							TP

[작성방법]

1. 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명을 기재한다.

2. 처리효율 : 실제 모니터링한 자료로 산정․기재한다.

3. 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다. [예] 2005년 3월 10일인 경우, “2005/03/10”으로 기재

4. 날씨 : 조사일의 기상조건을 기재하고, 강우시는 강우량을 기재한다. [예] “맑음”, “비”, “눈” 등

5. 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.

6. 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.

7. 유입(출)부하량 : 유량 값에 농도를 곱하여 산정․기재한다. 부하량(kg/d) = 유량(㎥/d) × 농도(mg/L) × 10-3

8. 연평균 삭감부하량 : ∑(유입부하량 - 유출부하량)/모니터링횟수

[별지 제3호 서식]

강우시 가동되는 비점저감시설 삭감부하량 조사표

1. 비점저감시설 현황

처리구역 해당유역						처리시설 위치														시설관리				시설책임
단위유역명		소유역명			세유역명	시도		시군구		읍면			동리				구조물명			성명		전화번호		상호 (기관)명		전화번호
비점 시설명	준공 연월일			처리 방법		시설용량 (㎥ 또는 ㎥/hr)			삭감대상부하량 (kg/day)							계획 처리효율 (%)						방류선
									BOD			TN		TP		BOD			TN		TP	소유역명	세유역명		하천명

2. 조사표

연월일	강우량	시 ․ 분	유입 유량 (㎥/s)	유출 유량 (㎥/s)	유입 농도 (㎎/L)	유출 농도 (㎎/L)	유입(출) 부하량 산정
							조사 간격 (분)	유입 수량 (m3)	유출 수량 (m3)	평균 유입 농도 (㎎/L)	평균 유출 농도 (㎎/L)	물질 유입량 (kg)	물질 유출량 (kg)	유입 부하량 (kg/d)	유출 부하량 (kg/d)

∑유입부하량 (kg/d)
∑유출부하량 (kg/d)
평균저감효율(%)
연평균삭감부하량(kg/d)

[작성방법]

1. 삭감대상부하량 : 처리대상구역 발생부하량에 시설용량에 따른 삭감대상부하비를 곱하여 산정․기재한다.

2. 계획처리효율 : 시설 설치시 계획된 예상처리효율을 기재한다.

3. 방류선 : 최종 방류구의 하천명 및 해당 소(세)유역명을 기재한다.

4. 조사표는 BOD, TN, TP에 대해 각각 작성한다.

5. 연월일 : 조사 연/월/일을 기재한다.

6. 시․분 : 시료를 채수한 시간과 분을 기재한다. [예] 오후 4시 5분인 경우, “16:05”로 기재

7. 유입(출)유량 : 자동유량측정기기로 측정하여 기재한다.

8. 유입(출)농도 : 유입수 및 유출수의 농도를 기재한다.

9. 삭감부하량 산정 : 조사간격(분)은 시료채취 시간을 분단위로 기재하고, 유입(출)수량, 평균유입(출)농도, 물질유입(출)량, 유입(출)부하량은 아래의 산정방법에 따라 산정․기재한다.

- 평균저감효율 : 1-∑유출부하량/∑유입부하량

- 연평균삭감부하량 : 삭감대상부하량× 평균저감효율

※ 단일강우 동안의 삭감부하량 산정방법

연월일	강우량	시 ․ 분	유 입 유 량 (m3/s)	유 출 유 량 (m3/s)	유 입 농 도 (mg/L)	유 출 농 도 (mg/L)	유입(출) 부하량 산정
							조사 간격 (분)	유입수량 (m3)	유출수량 (m3)	평균유입농도 (mg/L)	평균유출농도 (mg/L)	물질유입량 (kg)	물질유출량 (kg)	유입부하량 (kg/d)	유출부하량 (kg/d)
		T1	Qi1	Qo1	Ci1	Co1								∑En/(Tn-Tn-1)	∑Fn/(Tn-Tn-1)
		T2	Qi2	Qo2	Ci2	Co2	T2-T1	A1 = (Qi1+Qi2)/2 ×(T2-T1)× 60	B1 = (Qo1+Qo2)/2×(T2-T1)× 60	C1 = (Ci1+Ci2)/2	D1 = (Co1+Co2)/2	E1 = A1×C1×10-3	F1 = B1×D1×10-3
		T3	Qi3	Qo3	Ci3	Co3	T3-T2	A2 = (Qi2+Qi3)/2 ×(T3-T2)× 60	B2 = (Qo2+Qo3)/2×(T3-T2)× 60	C2 = (Ci2+Ci3)/2	D2 = (Co2+Co3)/2	E2 = A2×C2×10-3	F2 = B2×D2×10-3
		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
		Tn-1	Qin-1	Qon-1	Cin-1	Con-1	Tn-1-Tn-2	An-2 = (Qin-2+Qin-1)/2×(Tn-1-Tn-2)×60	Bn-2 = (Qon-2+Qon-1)/2×(Tn-1-Tn-2)×60	Cn-2 = (Cin-2+Cin-1)/2	Dn-2 = (Con-2+Con-1)/2	En-2 = An-2×Cn-2×10-3	Fn-2 = Bn-2×Dn-2×10-3
		Tn	Qin	Qon	Cin	Con	Tn-Tn-1	An-1 = (Qin-1+Qin)/2×(Tn-Tn-1)× 60	Bn-1 = (Qon-1+Qon)/2×(Tn-Tn-1)× 60	Cn-1 = (Cin-1+Cin)/2	Dn-1 = (Con-1+Con)/2	En-1 = An-1× Cn-1×10-3	Fn-1 = Bn-1×Dn-1×10-3