[별표9] 창호의 열관류율 계산방법(신설)

단창, 복층창의 계산 방법

단창의 열관류율 계산식은 다음과 같다.

(1)

[eqn: U _{W}] 는 창호의 열관류율

[eqn: A _{g}] 는 유리의 면적(그림 3번 부문)

[eqn: A _{f}] 는 프레임의 면적(그림 1번 및 2번 부문)

[eqn: U_{ g}] 는 유리의 열관류율(그림 3번 부문)

[eqn: U_{ f}] 는 프레임의 열관류율(그림 1번 및 2번 부문)

[eqn: l _{g}] 는 유리 가장자리 길이(그림 3번 유리와 2번 부위가 만나는 가장자리 길이)

[eqn: PSI _{ g}] 는 유리, 프레임, 간격재의 복합적인 선형 열관류율

이중창의 계산 방법

이중창의 열관류율 계산식은 다음과 같다.

(2)

[eqn: U_{ W1}], [eqn: U _{W2}] 는 식1의 단창 계산을 사용

[eqn: R _{si}] 는 실내 표면열전달저항

[eqn: R _{se}] 는 실외 표면열전달저항

[eqn: R _{s}] 는 두 개의 창 사이의 공기층 열저항

※ 일반적인 값은 부록 참조

단층 유리

(3)

[eqn: R _{si}] 는 실내 표면열전달저항

[eqn: lambda _{j}] 는 유리 또는 재료의 열전도율

[eqn: d _{j}] 는 유리판 또는 재료의 두께

[eqn: R _{se}] 는 실외 표면열전달저항

※ 일반적인 값은 부록 A 참조

복층 유리

(4)

[eqn: R _{si}] 는 실내 표면열전달저항

[eqn: lambda _{j}] 는 유리 또는 재료의 열전도율

[eqn: d _{j}] 는 유리판 또는 재료의 두께

[eqn: R _{se}] 는 실외 표면열전달저항

[eqn: R _{s,j}] 는 실외 표면열전달저항

※ [eqn: R _{s}]의 일반적인 값은 부록 C 참조

부록 A

표 A.1 표면열전달저항

	실내열전달저항 Rsi ㎡K/W	실외 열전달저항 Rse ㎡K/W
수직 또는 수평각 60도 이상	0.13	0.04
수평 또는 수평각 60도 미만	0.1	0.04

부록 B

세부 사양이 없을 경우 유리의 열전도율 [eqn: lambda]= 1.0 W/(mK)로 사용한다.

부록 C

표 C.1 창호 공기층의 열저항

공기층 두께 mm	열저항 Rs ㎡K/W
	일반 방사율을 가진 한 면에 코팅된 것				코팅되지 않은 것 (0.8초과)
	0.1이하	0.1초과 -0.2이하	0.2초과- 0.4이하	0.4초과- 0.8이하
6 -9이하	0.211	0.191	0.163	0.132	0.127
9초과-12이하	0.299	0.259	0.211	0.162	0.154
12초과-14이하	0.377	0.316	0.247	0.182	0.173
15초과-50이하	0.447	0.364	0.276	0.197	0.186
50 초과	0.406	0.336	0.260	0.189	0.179

부록 D

표 D.1 플라스틱 프레임의 열관류율

프레임 재질	프레임 종류	열관류율 Uf
폴리우레탄	PUR>5mm 이상, 금속 뼈대	2.8
PVC	2개의 빈공간 구조	2.2
	3개의 빈공간 구조	2.0

부록 E

표 E.1 알미늄 간격재의 선형 열관류율값

프레임 종류	창호의 선형 열관류율 [eqn: PSI _{g}]
	일반 복층 또는 삼중창	로이 복층 또는 삼중창
나무 또는 PVC	0.06	0.08
금속재(열교차단재 적용)	0.08	0.11
금속재(열교차단재 미적용)	0.02	0.05