공      고

국토해양부 공고 제2012 - 499호

항로표지법 제30조제2항, 같은 법 시행규칙 제27조제3항 및 항로표지 장비 및 용품의 표준화 규정 제15조에 따라 해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서 기준을 다음과 같이 개정 공고 합니다.

2012. 4. 16.

국토해양부장관

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서

1. 개정이유

해상용 등명기(300mm 점멸식)에 대해 국제항로표지협회(IALA)의 권고  사항을 반영하고 표준규격서 적용 과정에서 나타난 일부 미비점을 보완하기 위함

2. 주요 개정내용

가. 이용자의 시인성 향상을 위해 등광의 범위를 확대

나. 등광의 색도기준, 등질기준에 대해 국제권고 사항 반영

다. 일광감지기의 성능기준에 대해 국제권고 사항을 반영

라. 등명기 렌즈의 재질 및 성능 기준을 정함

마. 장비의 호환성을 위해 표준 통신 프로토콜을 정함

바. 등명기 성능개선을 위해 주요 치수 범위 내에서 디자인 자율성 부여

3. 관련법 근거

항로표지법 제30조제2항, 같은 법 시행규칙 제27조제3항

4. 장비용품 규격번호

장비 용품명	규 격	규격 번호
해상용 등명기	300mm 점멸식	해양-46161588-1122, 다

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서

1. 적용범위

이 규격서는 해상용 등명기(300mm 점멸식)의 제조구매 및 검사 시에 적용한다.

2. 다른 규정과의 관계

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격과 관련하여 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격서에서 정하는 바에 따른다.

3. 등명기 구조

가. 등명기의 구조는 상부 및 하부 등체로 구성되며 외형도는 도면 1, 도면 2와 같다.

나. 상부 등체 : 렌즈(Lens), 전구교환기, 전구

다. 하부 등체 : 하부 등체함, 섬광기, 일광감지기

4. 등광의 범위

가. 수평배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛이 보여야 한다.

나. 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10% 되는 배광곡선상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내가 되어야 한다.

5. 등광의 광색

등광의 광색 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 표시되어야 하며 광색의 색도는 다음 기준 범위를 만족하여야 한다.

광색	좌표	1	2	3	4	5
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453
	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382
홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680
	y	0.290	0.290	0.320	0.320
녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013
	y	0.720	0.520	0.397	0.494
황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560
	y	0.413	0.411	0.435	0.440

6. 등광의 부동광도

가. 고정된 상태에서의 평균 수평광도(8방위점 측정시)는 다음 값 이상이어야 한다.

(단위 : cd)

전구규격	백색	홍색	녹색	황색
DC12V-100W (할로겐, CC-8)	4,600	1,104	1,380	2,990

나. 색 렌즈 시감 투과율 적용은 백색의 부동광도 값에 홍색 24%, 녹색 30%, 황색 65%를 적용하여 부동광도 값을 산정한다.

7. 등광의 등질

가. 등질의 허용오차는 ±10% 이내로 이에 적합하여야 한다.

나. 등질은 ｢항로표지 기능 및 규격에 관한 기준｣에 따라 제작되어야 한다.

다. 등질은 회로기판(PCB)을 교체하지 않고 제어할 수 있어야 한다.

8. 전기적 특성

가. 전구교환기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 전구 절환 시간(초) : 10초 이내

3) 작동 시 모터 소모전류(1회전 이상 3회전 이내) : 700mA 이하

4) 주전구가 단선되었을 경우 다음 전구로 자동 전환되어야 한다.

5) 전구교환기 내 예비로 최소한 4～6개의 전구가 설치되어야 한다.

6) 전구 특성은 다음 값 이상이어야 한다.

전구 규격	정격전류	유리구 형 식	점등시간 (sec)	광속(lm)	수명시간(h)
허용 범위	±7%	-	-	-15%	-
12V-100W (할로겐, CC-8)	8.33A	T-3.5	0.65	2,400	2,000

나. 섬광기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 출력전압 : DC 12V±10% 이내 (전구 점등시 기준)

3) 무부하 전류 : 최대 10mA 이하(RS-232 미 접속 시)

4) 출력전류(12V-100W) : 13A 이하

5) 역극성 보호회로가 반영되어야 한다.

6) 모든 전구의 단선 시 공회전 방지 모터 보호회로가 반영되어야 한다.

7) 전원의 전극(＋, －)회로 표시를 단자에 표기하여야 한다.

8) 섬광기 회로기판은 염기 및 방수에 견디도록 코팅처리가 되어야 한다.

9) 등질 기준은 섬광기 외부에 표시하여 부착되어야 한다.

10) 외부에는 다른 장비의 접속을 통한 통신포트(RS-232 Port)가 있어야 하며, 등명기와 기타 장치간의 통신에 필요한 프로토콜은 별표 1과 같다.

다. 일광감지기

1) 일광감지기는 하부 등체에 견고하게 설치되어야 한다.

2) 일광감지기는 점등 시 50 ～ 100 lx, 소등 시 150 ～ 200 lx 범위 내에서 동작되어야 한다.

9. 환경적 성능

가. 등명기는 주위온도가 -30℃ ～ +60℃인 환경에서 정상적으로 작동되어야 한다.

나. 염기에 따른 부식을 예방할 수 있도록 내식성 재질을 활용하여야 한다

다. 상하부 등체 결합 시 수밀이 되도록 방수기능을 갖추어야 한다.

10. 등명기 렌즈

가. 원통형 렌즈로 렌즈 초점거리는 150mm±2mm이내 이어야 한다.

나. 광학적 성능이 우수한 아크릴 또는 동등 이상의 재질을 사출 성형 공정으로 제작하여 기포, 흠, 변형 등의 광학적 결점이 없어야 한다.

다. 렌즈의 정열 각도는 ±5° 이내가 되어야 한다.

라. 렌즈의 재질은 다음 값 이상 이어야 한다.

적용항목	단 위	적격사양	시험방법	비고
아이조드 충격강도	kgf․cm/cm	1.6 이상	ASTM D256
인장강도	kgf/㎟	600 이상	ASTM D638
인장신도	%	5 이상	ASTM D638
하중 변형온도	℃	80 이상	ASTM D648
수직광선 투과율	%	92 이상	ASTM D1003
굴곡 탄성율	kg/㎠	32,000 이상	ASTM D790

※ 각 시험방법에 해당되는 KSM 규격으로도 시험이 가능하며, 결과치는 본 규격서에 정하는 단위를 사용하여야 한다.

마. 렌즈 상부에는 조류 방지봉을 일체화 시키거나 부착하여야 한다.

11. 등명기 표시

등명기 하부 등체에 품명, 규격, 제작사명, 제작년도 제작번호 등 표시판을 견고하게 붙여야 한다.

부   칙

1. (시행일) 이 규격서는 공고한 날부터 시행한다. 다만, 7.등광의 등질 "나"항은 공고일로부터 1년간 기존의 규정을 적용할 수 있다.

2. (경과조치) 이 규격서 시행 당시 종전의 규정에 따라 제작한 제품은 이 규격서에 의한 것으로 본다.

3.  (재검토 기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 규격서 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규격서의 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 4월 16일까지로 한다.

<도면 1>

해상용등명기(300mm 점멸식)

▣ 상기도면의 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수 변경 가능

<도면 2>

등명기 하부 PCD 규격

※ 홀 형상은 장공형으로 제작

〔별표 1〕

등명기 프로토콜 정의서

1. 프로토콜 기본 정의

가. 통신 규격

등명기와 기타 장치간의 통신에 필요한 물리적인 규격을 정의한다.

항 목	세 부 내 용	비 고
통신 규격	RS-232C (DC 12V Level)
Baud Rate	9600bps
Data Bit	8bit
Stop Bit	1Bit
Parity Bit	None

나. 프로토콜 규격

○ NMEA-0183 프로토콜 규격을 기본 규격으로 사용한다.

○ $LISTS,inf_1,inf_2,inf_3,inf_n*CS<CR><LF>

항 목	세 부 내 용	비고
$	데이터셋의 시작을 나타낸다.
LI	등명기 정보를 나타낸다.
STS	데이터셋의 식별자
inf_1 ... inf_n	1 ... n 정보
,	서로 다른 정보를 나타내는 아이템간의 구분 문자
*	checksum을 위한 구분 문자
CS	전체 데이터셋을 검사하기 위한 체크섬주1)
<CR><LF>	데이터셋의 끝

주1) 체크섬은 데이터 시작과 끝을 나타내는 문자를 제외한 모든 문자를 8비트 문자로 XOR 조합한 결과값을 나타낸다.

다. 프로토콜 종류

○ 프로토콜의 종류는 상태 정보와 제어 명령으로 구성한다.

○ 상태정보는 제어명령의 ‘상태요청’이 입력되면 출력한다.

라. 등명기 제어 규격

○ 동기점멸은 GPS를 이용한 시각동기 점멸방식을 이용하고, 모든 등질의 시각 기준은 00시 00분 00초로 한다.

○ 시각동기 점멸 체크는 0.5초 단위로 한다.

○ GPS를 이용한 시각 보정주기는 최소 30분 이내로 하여야 한다.

○ 동기점멸 시각의 설정방법은 다음과 같이 한다.

2. 프로토콜 세부 내용

가. 상태정보 프로토콜

등명기의 상태정보를 출력할 때 사용한다.

필드	내용	단위	입출력범위	비고
$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자
vv.v	등명기의 입력 전압	V	0.0 ∽ 37.0
aa.a	등명기의 출력 전류	A	0.0 ∽ 40.0
c	CDS 상태 정보		1:밤, 0:낮
l	등명기의 점소등 상태		1:점등, 0:소등
qqq	등명기의 등질주1)
dddd.dddd	전송 시점의 날짜주2)		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각주3)		hhmmss
xxxx.xxxx	GPS 위도 정보주4)
yyyy.yyyy	GPS 경도 정보주5)
hh	CRC

주1) 등질부여 번호는「항로표지 기능 및 규격에 관한 기준」의 등질표 순서에 의한다.

주2) 월과 일의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104

주3) 시는 24시간 단위로 표현하며 시,분,초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005

주4) 위도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 36°45'21.29" -> 3645.2129

주4) 경도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 126°55'28.23" -> 12655.2823

나. 제어명령 프로토콜

등명기에 제어명령을 입력력할 때 사용한다.

필 드	내 용	단위	입출력범위	비고
$LICMD	제어명령을 나타내는 구분자
p	제어명령 코드주1)		1 ∽ 5
nnn	등명기 ID
hh	CRC

주1) 제어명령 코드

1 : 상태 요청

2 : 강제 점등

3 : 강제 소등

4 : 등명기 리셋

5 : 부동광

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서 개정(안)

1. 적용범위

이 규격서는 해상용 등명기(300mm 점멸식)의 제조구매 및 검사 시에 적용한다.

2. 다른 규정과의 관계

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격과 관련하여 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격서에서 정하는 바에 따른다.

3. 등명기 구조

가. 등명기의 구조는 상부 및 하부 등체로 구성되며 외형도는 도면 1과 같다.

나. 상부 등체 : 렌즈(Lens), 전구교환기, 전구

다. 하부 등체 : 하부 등체함, 섬광기, 일광감지기

4. 등광의 범위

가. 수평배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛이 보여야 한다.

나. 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10% 되는 배광곡선상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내가 되어야 한다.

5. 등광의 광색

등광의 광색 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 표시되어야 하며 광색의 색도는 다음 기준 범위를 만족하여야 한다.

광색	좌표	1	2	3	4	5
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453
	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382
홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680
	y	0.290	0.290	0.320	0.320
녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013
	y	0.720	0.520	0.397	0.494
황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560
	y	0.413	0.411	0.435	0.440

6. 등광의 부동광도

가. 고정된 상태에서의 평균 수평광도(8방위점 측정시)는 다음 값 이상이어야 한다.

(단위 : cd)

전구규격	백색	홍색	녹색	황색
DC12V-100W (할로겐, CC-8)	4,600	1,104	1,380	2,990

나. 색 렌즈 시감 투과율 적용은 백색의 부동광도 값에 홍색 24%, 녹색 30%, 황색 65%를 적용하여 부동광도 값을 산정한다.

7. 등광의 등질

가. 등질의 허용오차는 ±10% 이내로 이에 적합하여야 한다.

나. 등질은 ｢항로표지 기능 및 규격에 관한 기준｣에 따라 제작되어야 한다.

다. 등질은 회로기판(PCB)을 교체하지 않고 제어할 수 있어야 한다.

8. 전기적 특성

가. 전구교환기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 전구 절환 시간(초) : 10초 이내

3) 작동 시 모터 소모전류(1회전 이상 3회전 이내) : 700mA 이하

4) 주전구가 단선되었을 경우 다음 전구로 자동 전환되어야 한다.

5) 전구교환기 내 예비로 최소한 4～6개의 전구가 설치되어야 한다.

6) 전구 특성은 다음 값 이상이어야 한다.

전구 규격	정격전류	유리구 형 식	점등시간 (sec)	광속(lm)	수명시간(h)
허용 범위	±7%	-	-	-15%	-
12V-100W (할로겐, CC-8)	8.33A	T-3.5	0.65	2,400	2,000

나. 섬광기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 출력전압 : DC 12V±10% 이내 (전구 점등시 기준)

3) 무부하 전류 : 최대 10mA 이하(RS-232 미 접속 시)

4) 출력전류(12V-100W) : 13A 이하

5) 역극성 보호회로가 반영되어야 한다.

6) 모든 전구의 단선 시 공회전 방지 모터 보호회로가 반영되어야 한다.

7) 전원의 전극(＋, －)회로 표시를 단자에 표기하여야 한다.

8) 섬광기 회로기판은 염기 및 방수에 견디도록 코팅처리가 되어야 한다.

9) 등질 기준은 섬광기 외부에 표시하여 부착되어야 한다.

10) 외부에는 다른 장비의 접속을 통한 통신포트(RS-232 Port)가 있어야 하며, 등명기와 기타 장치간의 통신에 필요한 프로토콜은 별표 1과 같다.

다. 일광감지기

1) 일광감지기는 하부 등체에 견고하게 설치되어야 한다.

2) 일광감지기는 점등 시 50 ～ 100 lx, 소등 시 150 ～ 200 lx 범위 내에서 동작되어야 한다.

9. 환경적 성능

가. 등명기는 주위온도가 -30℃ ～ +60℃인 환경에서 정상적으로 작동되어야 한다.

나. 염기에 따른 부식을 예방할 수 있도록 내식성 재질을 활용하여야 한다

다. 상하부 등체 결합 시 수밀이 되도록 방수기능을 갖추어야 한다.

10. 등명기 렌즈

가. 원통형 렌즈로 렌즈 초점거리는 150mm±2mm이내 이어야 한다.

나. 광학적 성능이 우수한 아크릴 또는 동등 이상의 재질을 사출 성형 공정으로 제작하여 기포, 흠, 변형 등의 광학적 결점이 없어야 한다.

다. 렌즈의 정열 각도는 ±5° 이내가 되어야 한다.

라. 렌즈의 재질은 다음 값 이상 이어야 한다.

적용항목	단 위	적격사양	시험방법	비고
아이조드 충격강도	kgf․cm/cm	1.6 이상	ASTM D256
인장강도	kgf/㎟	600 이상	ASTM D638
인장신도	%	5 이상	ASTM D638
하중 변형온도	℃	80 이상	ASTM D648
수직광선 투과율	%	92 이상	ASTM D1003
굴곡 탄성율	kg/㎠	32,000 이상	ASTM D790

※ 각 시험방법에 해당되는 KSM 규격으로도 시험이 가능하며, 결과치는 본 규격서에 정하는 단위를 사용하여야 한다.

마. 렌즈 상부에는 조류 방지봉을 일체화 시키거나 부착하여야 한다.

11. 등명기 표시

등명기 하부 등체에 품명, 규격, 제작사명, 제작년도 제작번호 등 표시판을 견고하게 붙여야 한다.

부   칙

1. (시행일) 이 규격서는 공고한 날부터 시행한다. 다만, 7.등광의 등질 "나"항은 고시일로부터 1년간 기존의 규정을 적용할 수 있다.

2. (종전의 기준 적용) 개정 전 기준으로 사용전 검사를 받아 사용하고 있는 제품은 정기검사, 변경검사 신청 시 종전의 기준을 적용한다.

3. (경과조치) 이 규격서 시행 당시 종전의 규정에 따라 제작한 제품은 이 규격서에 의한 것으로 본다.

4. (재검토 기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 규격서 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규격서의 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 4월 16일까지로 한다.

<도면 1>

해상용등명기(300mm 점멸식)

▣ 상기도면의 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수 변경 가능

<도면 2>

등명기 하부 PCD 규격

※ 홀 형상은 장공형으로 제작

〔별표 1〕

등명기 프로토콜 정의서

1. 프로토콜 기본 정의

가. 통신 규격

등명기와 기타 장치간의 통신에 필요한 물리적인 규격을 정의한다.

항 목	세 부 내 용	비 고
통신 규격	RS-232C (DC 12V Level)
Baud Rate	9600bps
Data Bit	8bit
Stop Bit	1Bit
Parity Bit	None

나. 프로토콜 규격

○ NMEA-0183 프로토콜 규격을 기본 규격으로 사용한다.

○ $LISTS,inf_1,inf_2,inf_3,inf_n*CS<CR><LF>

항 목	세 부 내 용	비고
$	데이터셋의 시작을 나타낸다.
LI	등명기 정보를 나타낸다.
STS	데이터셋의 식별자
inf_1 ... inf_n	1 ... n 정보
,	서로 다른 정보를 나타내는 아이템간의 구분 문자
*	checksum을 위한 구분 문자
CS	전체 데이터셋을 검사하기 위한 체크섬주1)
<CR><LF>	데이터셋의 끝

주1) 체크섬은 데이터 시작과 끝을 나타내는 문자를 제외한 모든 문자를 8비트 문자로 XOR 조합한 결과값을 나타낸다.

다. 프로토콜 종류

○ 프로토콜의 종류는 상태 정보와 제어 명령으로 구성한다.

○ 상태정보는 제어명령의 ‘상태요청’이 입력되면 출력한다.

라. 등명기 제어 규격

○ 동기점멸은 GPS를 이용한 시각동기 점멸방식을 이용하고, 모든 등질의 시각 기준은 00시 00분 00초로 한다.

○ 시각동기 점멸 체크는 0.5초 단위로 한다.

○ GPS를 이용한 시각 보정주기는 최소 30분 이내로 하여야 한다.

○ 동기점멸 시각의 설정방법은 다음과 같이 한다.

2. 프로토콜 세부 내용

가. 상태정보 프로토콜

등명기의 상태정보를 출력할 때 사용한다.

필드	내용	단위	입출력범위	비고
$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자
vv.v	등명기의 입력 전압	V	0.0 ∽ 37.0
aa.a	등명기의 출력 전류	A	0.0 ∽ 40.0
c	CDS 상태 정보		1:밤, 0:낮
l	등명기의 점소등 상태		1:점등, 0:소등
qqq	등명기의 등질주1)
dddd.dddd	전송 시점의 날짜주2)		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각주3)		hhmmss
xxxx.xxxx	GPS 위도 정보주4)
yyyy.yyyy	GPS 경도 정보주5)
hh	CRC

주1) 등질부여 번호는「항로표지 기능 및 규격에 관한 기준」의 등질표 순서에 의한다.

주2) 월과 일의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104

주3) 시는 24시간 단위로 표현하며 시,분,초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005

주4) 위도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 36°45'21.29" -> 3645.2129

주4) 경도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 126°55'28.23" -> 12655.2823

나. 제어명령 프로토콜

등명기에 제어명령을 입력력할 때 사용한다.

필 드	내 용	단위	입출력범위	비고
$LICMD	제어명령을 나타내는 구분자
p	제어명령 코드주1)		1 ∽ 5
nnn	등명기 ID
hh	CRC

주1) 제어명령 코드

1 : 상태 요청

2 : 강제 점등

3 : 강제 소등

4 : 등명기 리셋

5 : 부동광

해상용 등명기(300㎜ 점멸식) 표준규격서 개정

신․구조문 대비표

현    행

개  정  안

1. 적용범위

(생 략)

2. 적용 근거 규정

이 규격서에서 규정하는 것을 제외하고 다음의 법규 및 규정을 적용한다.

가. 항로표지법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나. 전기사업법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

다. 전기용품 안전관리법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

라. 항로표지 장비․용품 검사기준

3. 등명기 구조

가. ------------ 모양과 크기는 -------------.

나. ~ 다. (생 략)

4. 등광의 범위

(생 략)

5. 등광의 광색

(생 략)

광색	좌표	1	2	3	4	비고
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.440
	y	0.382	0.264	0.332	0.432
홍색	x	0.710	0.700	0.670	0.680
	y	0.290	0.290	0.320	0.320
녹색	x	0.022	0.282	0.207	0.013
	y	0.778	0.518	0.397	0.494
황색	x	0.585	0.581	0.555	0.560
	y	0.415	0.411	0.435	0.440

6. 등광의 부동광도

(생 략)

7. 등광의 등질

가. (생 략)

나. 등질 기준은 국제항로표지협회에서 권고하고, 이 규격서에서 정한 기준에 따라 제작 되어야 한다.

다. 군섬광, 급섬광, 모르스광 섬광은 필요 시 제작․반영할 수 있다.

구 분	항로표지분류	섬광 부호
단섬광	측방, 특수표지	Fl4s, Fl5s, Fl6s
군섬광	측방, 특수표지 고립장해표지	Fl(2)6s, Fl(3)7s, Fl(4)8s Fl(5)20s, Fl(2)5s, Fl(2)10s
급섬광	북방위, 동방위 남방위, 서방위표지	Q, Q(3)10s, Q(6)+LFl15s Q(9)15s
모르스광	안전수역표지	Mo(A)8s
장섬광	안전수역표지	LFl10s
부동광	-	F

라. (생 략)

8. 전기적 특성

가. 전구교환기

1) ～ 5) (생 략)

6) (생 략)

나. 섬광기

1) ~ 2) (생  략)

3) 무부하 전류 : 최대 10㎃ 이하

4)  (생  략)

5) 정전압 회로 및 역극성 -----------------------------------------------------.

6) (생 략)

전구규격	정격전류	유리구 형 식	점등시간 (sec)	광속 (lm)	수명 시간(h)
허용범위	±7%	-	-	-10%	-
12V-100W (할로겐, CC-8)	8.33A	T-3.5	0.65	2,400	2,000

7) ~ 9) (생  략)

〈신 설〉

다. 일광감지기

1) (생 략)

2) ----------------- 다음 기준 값에서 -------------------.

항 목	동 작 기 준 값
점 등	20 ~ 150 lx
소 등	50 ~ 200 lx

9. 환경적 성능

(생 략)

10. 등명기 렌즈

가. (생 략)

나. --------------------------------------------------

-------------- 제품을 압축 성형한 것으로 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없어야 한다.

다. (생 략)

라. ------------- 은 다음 값 이상 이어야 한다.

적용항목	단 위	적격사양
용융 유동지수	10분간에 대한 g	5.8
아이조드 충격강도	kgf․cm/cm	1.6 이상
인장강도	kgf/㎟	600 이상
신장률	%	8
하중변형온도	℃	93
수직광선 투과율	%	94
굴곡 탄성율	kgf/㎟	34,000
비 중	-	1.18

(단서 신설)

마. (생 략)

11. 등명기 표시

(생 략)

1. 적용범위

(현행과 같음)

2. 다른 규정과의 관계

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격과 관련하여 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격서에서 정하는 바에 따른다.

3. 등명기 구조

가. ------------ 외형도는 --------------------.

나. ~ 다. (현행과 같음)

4. 등광의 범위

(현행과 같음)

5. 등광의 광색

(현행과 같음)

광색	좌표	1	2	3	4	5
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453
	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382
홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680
	y	0.290	0.290	0.320	0.320
녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013
	y	0.720	0.520	0.397	0.494
황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560
	y	0.413	0.411	0.435	0.440

6. 등광의 부동광도

(현행과 같음)

7. 등광의 등질

가. (현행과 같음)

나. 등질은 「항로표지 기능 및 규격에 관한 기준」에 따라 ---------------------------------------------------.

다. <삭 제>

다. (현행과 같음)

8. 전기적 특성

가. 전구교환기

1) ~ 5) (현행과 같음)

6)  (현행과 같음).

나. 섬광기

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 무부하 전류 : 최대 10㎃ 이하(RS-232 미 접속 시)

4) (현행과 같음)

5) 역극성 ----------------------------------------.

6) (현행과 같음)

전구규격	정격전류	유리구 형 식	점등시간 (sec)	광속 (lm)	수명 시간(h)
허용범위	±7%	-	-	-15%	-
12V-100W (할로겐, CC-8)	8.33A	T-3.5	0.65	2,400	2,000

7) ~ 9) (현행과 같음)

10) 외부에는 다른 장비의 접속을 통한 통신포트(RS-232 Port)가 있어야 하며, 등명기와 기타 장치간의 통신에 필요한 프로토콜은 별표 1과 같다.

다. 일광감지기

1) (현행과 같음)

2) --------------- 점등 시 50 ~ 100 lx, 소등 시 150 ~ 200 lx 범위 내에서 -------------------------.

(표 삭제)

9. 환경적 성능

(현행과 같음)

10. 등명기 렌즈

가. (현행과 같음)

나. --------------------------------------------------

-------------- 재질을 사출 성형공정으로 제작하여 기포, 흠, 변형 등의 광학적 결점이 없어야 한다.

다. (현행과 같음)

라. -------------- 기준 및 시험방법은 다음과 같다.

적용항목	단 위	적격사양	시험 방법
〈삭제〉	〈삭제〉	〈삭제〉	-
아이조드 충격강도	kgf․cm/cm	1.6 이상	ASTM D256
인장강도	kgf/㎠	600 이상	ASTM D638
인장신도	%	5 이상	ASTM D638
하중변형 온도	℃	80 이상	ASTM D648
수직광선 투과율	%	92 이상	ASTM D1003
굴곡 탄성율	kg/㎠	32,000 이상	ASTM D790
〈삭제〉	〈삭제〉	〈삭제〉	-

※ 각 시험방법에 해당되는 KSM 규격으로도 시험이 가능하며, 결과치는 본 규격서에 정하는 단위를 사용하여야 한다.

마. (현행과 같음)

11. 등명기 표시

(현행과 같음)