국토해양부 공고 제2010 - 1061호

｢항로표지법｣ 제30조제2항, 같은 법 시행규칙 제27조제3항 및 ｢항로표지장비 및 용품의 표준화 규정｣ 제16조에 따라 해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서를 다음과 같이 개정 공고 합니다.

2010. 12. 30

국토해양부장관

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서

1. 개정이유

해상용 등명기(300mm 점멸식)에 대한 미비점을 보완하고 규격을 완화하여 누구나 우수한 제품을 개발하도록 정하고자 함

2. 주요 개정내용

가. 등명기 세부 규격의 제한 부분을 일부 삭제하여 완화

나. 도면의 불필요한 세부규격을 삭제하여 규격 완화

3. 장비용품 규격번호

장비 용품명	규 격	규격 번호
해상용 등명기	300mm 점멸식	해양-632006-1115 나

해상용 등명기(300mm 점멸식) 표준규격서

1. 적용범위

이 규격서는 해상용 등명기(300mm 점멸식)의 제조구매 및 검사 시에 적용한다.

2. 적용 근거 규정

이 규격서에서 규정하는 것을 제외하고 다음의 법규 및 규정을 적용한다.

가. ｢항로표지법｣, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나. ｢전기사업법｣, 같은 법 시행령 및 시행규칙

다. ｢전기용품 안전관리법｣, 같은 법 시행령 및 시행규칙

라. ｢항로표지 장비․용품 검사기준｣

3. 등명기 구조

가. 등명기의 구조는 상부 및 하부 등체로 구성되며 모양과 크기는 도면 1과 같다.

나. 상부 등체 : 렌즈(Lens), 전구교환기, 전구

다. 하부 등체 : 하부 등체함, 섬광기, 일광감지기

4. 등광의 범위

가. 수평배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛이 보여야 한다.

나. 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10% 되는 배광곡선상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내가 되어야 한다.

5. 등광의 광색

등광의 광색 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 표시되어야 하며 광색의 색도는 다음 기준 범위를 만족하여야 한다.

광색	좌표	1	2	3	4	비고
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.440
	y	0.382	0.264	0.332	0.432
홍색	x	0.710	0.700	0.670	0.680
	y	0.290	0.290	0.320	0.320
녹색	x	0.022	0.282	0.207	0.013
	y	0.778	0.518	0.397	0.494
황색	x	0.585	0.581	0.555	0.560
	y	0.415	0.411	0.435	0.440

6. 등광의 부동광도

가. 고정된 상태에서의 평균 수평광도(8방위점 측정시)는 다음 값 이상이어야 한다.

(단위 : cd)

전구규격	백색	홍색	녹색	황색
DC12V-100W (할로겐, CC-8)	4,600	1,104	1,380	2,990

나. 색 렌즈 시감 투과율 적용은 백색의 부동광도 값에 홍색 24%, 녹색 30%, 황색 65%를 적용하여 부동광도 값을 산정한다.

7. 등광의 등질

가. 등질의 허용오차는 ±10% 이내로 이에 적합하여야 한다.

나. 등질 기준은 국제항로표지협회에서 권고하고, 이 규격서에서 정한 기준에 따라 제작 되어야 한다.

다. 군섬광, 급섬광, 모르스광 섬광은 필요 시 제작․반영할 수 있다.

구 분	항로표지분류	섬광 부호
단섬광	측방,특수표지	Fl4s, Fl5s, Fl6s
군섬광	측방, 특수표지 고립장해표지	Fl(2)6s, Fl(3)7s, Fl(4)8s Fl(5)20s, Fl(2)5s, Fl(2)10s
급섬광	북방위, 동방위 남방위, 서방위표지	Q, Q(3)10s, Q(6)+LFl15s Q(9)15s
모르스광	안전수역표지	Mo(A)8s
장섬광	안전수역표지	LFl10s
부동광	-	F

라. 등질은 회로기판(PCB)을 교체하지 않고 제어할 수 있어야 한다.

8. 전기적 특성

가. 전구교환기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 전구 절환 시간(초) : 10초 이내

3) 작동 시 모터 소모전류(1회전 이상 3회전 이내) : 700mA 이하

4) 주전구가 단선되었을 경우 다음 전구로 자동 전환되어야 한다.

5) 전구교환기 내 예비로 최소한 4～6개의 전구가 설치되어야 한다.

6) 전구 특성은 다음 값 이상이어야 한다.

전구 규격	정격 전류	유리구 형 식	점등시간 (sec)	광속 (lm)	수명시간 (h)
허용 범위	±7%	-	-	-10%	-
12V-100W (할로겐, CC-8)	8.33A	T-3.5	0.65	2,400	2,000

나. 섬광기

1) 입력전압 : DC 10V ～ 14V

2) 출력전압 : DC 12V±10% 이내 (전구 점등시 기준)

3) 무부하 전류 : 최대 10mA 이하

4) 출력전류(12V-100W) : 13A 이하

5) 정전압 회로 및 역극성 보호회로가 반영되어야 한다.

6) 모든 전구의 단선 시 공회전 방지 모터 보호회로가 반영되어야 한다.

7) 전원의 전극(＋, －)회로 표시를 단자에 표기하여야 한다.

8) 섬광기 회로기판은 염기 및 방수에 견디도록 코팅처리가 되어야 한다.

9) 등질 기준은 섬광기 외부에 표시하여 부착되어야 한다.

다. 일광감지기

1) 일광감지기는 하부 등체에 견고하게 설치되어야 한다.

2) 일광감지기는 다음 기준 값에서 동작되어야 한다.

항 목	동 작 기 준 값
점 등	20 ～ 150 lx
소 등	50 ～ 200 lx

9. 환경적 성능

가. 등명기는 주위온도가 -30℃ ～ +60℃인 환경에서 정상적으로 작동되어야 한다.

나. 염기에 따른 부식을 예방할 수 있도록 내식성 재질을 활용하여야 한다

다. 상하부 등체 결합 시 수밀이 되도록 방수기능을 갖추어야 한다.

10. 등명기 렌즈

가. 원통형 렌즈로 렌즈 초점거리는 150mm±2mm이내 이어야 한다.

나. 광학적 성능이 우수한 아크릴 또는 동등 이상의 제품을 압축 성형한 것으로 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없어야 한다.

다. 렌즈의 정열 각도는 ±5° 이내가 되어야 한다.

라. 렌즈의 재질은 다음 값 이상 이어야 한다.

적용항목	단 위	적격사양
용융 유동지수	10분간에 대한 g	5.8
아이조드 충격강도	kgf․cm/cm	1.6
인장 강도	kgf/㎟	600
신 장 률	%	8
하중 변형온도	℃	93
수직광선 투과율	%	94
굴곡 탄성율	kgf/㎟	34,000
비 중	-	1.18

마. 렌즈 상부에는 조류 방지봉을 일체화 시키거나 부착하여야 한다.

11. 등명기 표시

등명기 하부 등체에 품명, 규격, 제작사명, 제작년도 제작번호 등 표시판을 견고하게 붙여야 한다.

부   칙

(시행일) 이 규격서는 관보게재일부터 적용한다.

<도면 1> 해상용등명기(300mm 점멸식)

* 높이는 조류방지봉을 포함하여 최대 785mm, 지름은 최대 420mm 이내로 한다.