[별표 15] <개정 1998.4.4, 1999.7.1, 2004.4.20> 가스용품의 합격표시(제39조관련)
검사에 합격된 가스용품은 다음의 각인 또는 검사필증을 붙여야 한다. 다만, 가스용품이 일관공정에 의하여 제조되는 경우에는 제조공정중에 그 합격표시를 하게 할 수 있다. 1. 배관용밸브의 합격표시는 각인으로 한다. [그림 생략] 바깥지름 : 5㎜ 2. 압력조정기·가스누출자동차단장치·콕·전기절연이음관·전기융착폴리에틸렌이음관·이형질이음관·퀵카플러는 가목의 검사필증, 강제혼합식가스버너·연소기는 나목의 검사필증, 고압호스·염화비닐호스·금속플렉시블호스는 다목의 검사필증을 부착한다.
가. [그림 생략]	크기 : 15mm × 15mm 은백색바탕에 흑색문자
나. [그림 생략]	크기 : 30mm × 30mm 다만, 이동식부탄연소기의 경우에는 20mm × 20mm로 한다. 은백색바탕에 흑색문자. 다만, 업무용대형연소기·온수기·온수보일러·난방기·오븐렌지·냉난방기 및 강제혼합식 가스버너는 황색바탕에 흑색문자로 한다.
다. [그림 생략]	크기 : 20mm × 16mm 황색바탕에 흑색문자. 다만, 호스제조공정중 합격표시를 하는 경우에는 크기 및 바탕색을 그 호스규격에 적합하게 할 수 있다.