[별표 16]<개정 1989.8.28, 1992.9.26> 검사대행자의 시설과 기술인력(제114조제1항 관련)
1. 용지 및 건물면적 (단위 : ㎡)
구분	용지면적							건 물 면 적
								검 차 장					사 무 실
1개 진로당	1,650이상							200이상					60이상
주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다. 2. 용지중 수검차량의 진입로, 퇴출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장되어야 한다. 3. 사무실은 기술인력용 및 수검자대기실을 포함하되 각각 격벽시설을 하여야 한다. 4. 용지 및 건물면적은 1검사진로 증가마다 2분의 1을 증가하여야 한다.
2. 검사용 기계·기구의 수량							(단위: 대)
검사진로 품명		검 사 진 로 수												비고
		1	2	3		4			5	6	7	8
1. 제동시험기		1	2	3		4			5	6	7	8
2. 전조등 시험기		1	2	3		4			5	6	7	8
3. 사이드스립측정기		1	2	3		4			5	6	7	8
4. 속도계 시험기		1	1	2		2			3	3	4	4
5. 소음측정기(음량계)		1	1	2		2			3	3	4	4
6. 매연 측정기		1	1	2		2			3	3	4	4
7. 일산화탄소측정기		1	1	2		2			3	3	4	4
8. 탄화수소측정기		1	1	2		2			3	3	4	4
9. 가스누출감지기		1	1	2		2			3	3	4	4
10. 가시광선투과율측정기		1	1	1		1			1	1	1	1
주 : 1개의 검사기기로 2이상의 품명에 대한 검사를 할 수 있을 때에는 다른 품명의 검사기기를 설치하지 아니할 수 있다. 3. 검사기술인력확보 (1) 검사책임자 : 검사소당 1인(검사진로수가 1개진로일 때는 검사책임자 대신 검사주무로 갈음할 수 있다) (2) 검사주무 : 검사소별로 검사진로 2개진로마다 1인(검사진로수가 1개진로를 초과하는 경우 초과하는 진로에 한하여 검사원중에서 자격이 있는 자를 지정한 경우에는 당해검사원으로 갈음할 수 있다) (3) 검사원
진 로 당 연 간 검 사 대 수					검사진로당 검사원 수
(가) 7,000대 미만					1인이상
(나) 7,000대이상 15,000대 미만					2인이상
(다) 15,000대이상 25,000대 미만					3인이상
(다) 25,000대 이상					4인이상
주 : 1. 출장검사를 행하는 검사소의 경우에는 다음 산식에 의한 숫자(소숫점이하는 버림)의 검사원을 가산한다. n -1 1 + -------(n: 1주당 출장검사 일수) 6 2. 진로당 연검사대수에는 출장검사대수를 제외한다.