[별표4][적용:고압가스운반차량의 운반책임자동승에 관하여는 1979년 8월 1일부터 적용]

1. 고압가스충전용기의 운반기준
고압가스충전용기(차량에 고정된 용기에 의하여 운반하는 경우를 제외한다)를 운반할 경우의 운반기준은 다음 각호와 같다.

가. 충전용기를 차량에 적재·운반할 때에는 당해 차량의 전후 보기 쉬운곳에 각각 적색으로 "위험 고압가스"라는 경계표시를 할 것.

나. 밸브가 돌출한 충전용기는 고정식 프로텍타 또는 캡을 부착시켜 밸브의 손상을 방지하는 조치를 하여 운반할 것

다. 충전용기를 운반할 때에는 전락·전도등으로 인한 충격을 방지하기 위하여 충전용기를 와이어 또는 로프등으로 견고하게 결속할 것.

라. 충전용기의 상차 또는 하차 작업을 할때에는 난폭한 취급을 하여서는 아니되며, 충격을 최소한으로 방지하기 위하여 고무관 또는 가마니 등을 사용하고, 이를 차량등에 항시 갖추고 있을 것.

마. 운반등의 충전용기는 항시 섭씨 40도 이하를 유지할 것.

바. 충전용기는 자전거 또는 오토바이에 적재하여 운반하지 아니할 것. 다만, 액화석유용기 20킬로그램이하의 용기 1개를 세워서 적재하여 자전거 또는 오토바이 운전에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다

사. 충전용기를 차량에 적재하여 운반할 때에는 차량운행중의 동요로 인하여 용기가 충돌하지 아니하도록 하여야 하며, 충전용기를 세워서 적재할 것. 다만, 압축가스의 충전용기중 그 형태 및 운반차량의 구조상 세워서 적재하기 곤란할 때에는 적재함 높이 이내로 눕혀서 적재할 수 있다.

아. 독성가스 충전용기를 운반할 때에는 용기사이에 목재 칸막이 또는 박킹을 할 것.

자. 가연성가스 또는 산소를 운반하는 차량에는 소화설비 및 재해발생 방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구등을 휴대할 것.

차. 독성가스를 차량에 적재하여 운반할 때에는 당해 독성가스의 종류에 따른 방독면·고무장갑·고무장화 기타 보호구 및 재해발생방지를 위한 응급조치에 필요한 자재·제독제 및 공구등을 휴대할 것.

카. 염소와 아세틸렌·암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재 운반하지 아니할 것.

타. 가연성가스와 산소를 동일차량에 적재·운반할 때에는 그 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 아니하도록 적재할 것.

파. 충전용기와 소방법이 정하는 위험물과는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니할 것.

하. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 도중에 주차하고자 할 때에는 당해 충전용기의 상하차 할때를 제외하고는 제1종 보안시설의 부근 및 제2종보안시설이 밀집된 지역을 피하고, 교통량이 적은 안전한 장소에서 주차할 것.

갸. 압축가스중 가연성가스는 용적 300세제곱미터(기타 압축가스는 용적 600세제곱미터), 독성가스는 용적 100세제곱미터, 액화가스는 질량 3,000킬로그램(독성가스는 질량 1,000킬로그램) 이상의 고압가스를 차량에 적재·운반할 때에는 한국가스안전공사에서 실시하는 운반에 관한 소정의 교육을 이수한 자(이하 "운반책임자"라 한다)를 동승시켜 운반에 대한 감독을 하도록 할 것.

냐. "갸"호의 규정에 의한 고압가스를 운반할 때에는 당해 고압가스의 명칭·성질 및 이동중의 재해 방지를 위하여 필요한 주의사항을 기재한 서면을 운반책임자 또는 운전자에게 교부하고 운반중에 휴대시킬 것.

댜. 고압가스를 적재·운반하는 차량은 차량의 고장 교통사정 또는 운반책임자 운전자의 휴식등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차하지 아니하여야 하며, 운반책임자와 운전자가 동시에 차량에서 이탈하지 아니할 것.

랴. 고압가스를 운반할 때에는 운반 책임자가 운반차량 운전자에게 당해 고압가스의 위해예방에 필요한 사항을 주지시킬 것.

먀. 고압가스를 운반하는 자는 그 충전용기를 수요자에게 인도할 때까지 최선의 주의를 다하여 안전하게 운반하여야 하며, 운반도중 보관할 때에는 안전한 장소에 보관·관리할 것.

뱌. 기타 "가"호 내지 "먀"호에서 정한 운반등의 기준 이외에 필요한 사항은 동력자원부장관이 정하는 바에 의할 것.

2. 차량에 고정된 용기의 운반기준
차량에 고정된 용기에 고압가스를 충전하여 운반할 경우의 운반기준은 다음과 같다.

가. 차량의 전후 보기 쉬운 곳에 각각 적색으로 "위험 고압가스"라는 경계표시를 할 것.

나. 2개이상의 용기를 동일한 차량에 고정하여 운반하는 경우에는 다음 기준에 적합하게 할 것.

(1) 용기마다 용기의 주밸브를 설치할 것.

(2) 용기상호간 또는 용기와 차량과를 견고하게 부착하는 조치를 할 것.

(3) 충전관에는 안전밸브·압력계 및 긴급탈압밸브를 설치할 것.

다. 용기의 내용적은 가연성가스(액화석유가스를 제외한다) 및 산소에 있어서는 1만8천리터, 독성가스(액화암모니아를 제외한다)에 있어서는 8천리터를 초과하지 아니할 것. 다만, 철도차량에 고정하여 운반하는 용기를 제외한다.

라. 충전용기는 그 온도(가스온도를 계측할 수 있는 용기에 있어서는 가스의 온도)를 항상 섭씨 40도 이하를 유지할 것. 이 경우에 액화가스의 충전용기에 있어서는 온도계 또는 온도를 적절히 측정할 수 있는 장치를 설치할 것.

마. 액화가스를 충전하는 용기는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위한 방파판을 설치할 것.

바. 용기(당해 용기의 정상부에 설치한 부속품을 포함한다)의 정상부의 높이가 차량정상부의 높이보다 높을 경우에는 높이를 측정하는 기구를 설치할 것.

사. 가스를 이송 또는 이입하는데 사용되는 밸프(이하 "용기 주밸브"라 한다)를 후면에 설치한 용기(이하 "후부취출식용기"라 한다)에 있어서는 용기 주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 후밤바와의 수평거리가 40센티미터 이상 떨어져 있을 것.

아. 후부취출식용기 이외의 용기에 있어서는 용기의 후면과 차량의 후밤바와의 수평거리가 30센티미터 이상이 되도록 용기를 차량에 고정시킬 것.

자. 용기주밸브·긴급차단장치에 속하는 밸브 기타 중요한 부속품이 돌출된 용기에 있어서는 그 부속품을 차량의 우측면 이외에 설치한 견고한 조작상자내에 격납할 것. 이 경우에 조작상자와 차량의 후밤바와의 수평거리는 20센티미터 이상 떨어져 있을 것.

차. "사"호 내지 "자"호에서 정한 것 이외의 부속품이 돌출한 용기에 있어서는 그 부속품의 손상으로 가스가 누설되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것.

카. 액화가스중 가연성가스·독성가스 또는 산소의 충전용기에는 유리등 손상되기 쉬운 재료를 사용한 액면계를 사용하지 아니할 것.

타. 용기에 설치한 밸브 또는 콕크(조작 스윗치에 의하여 당해 밸브 또는 콕크를 개폐하는 경우에는 당해 조작스윗치)에는 개폐방향 및 개폐상태를 외부로부터 쉽게 식별하기 위한 조치를 할 것.

파. 운반을 게시할 때 또는 운반을  종료한 때에는 가스의 누설등의 이상유무를 점검하고, 이상이 있을 때에는 보수 기타 위험을 방지하기 위한 조치를 할 것.

하. 가연성가스 또는 산소를 운반할 때에는 소화설비 및 재해발생 방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구등을 휴대할 것.

갸. 독성가스를 운반할 때에는 당해 독성가스의 종류에 따른 방독마스크·장갑 기타 보호구 및 재해발생방지를 위한 응급조치에 필요한 자재·제독제 및 공구등을 휴대할 것.

냐. 운반하는 도중에 주차하고자 할 때에는 용기에 고압가스를 이입하거나 당해 용기로부터 고압가스를 이송할 때를 제외하고는 제1종 보안시설의 부근 및 제2종 보안시설이 밀접된 지역을 피하고, 교통량이 적은 안전한 장소에서 주차할 것. 차량의 고장, 교통사정 또는 운반책임자·운전자의 휴식등 부득이한 경우를 제외하고는 장시간 정차하여서는 아니되며, 운반책임자와 운전자가 동시에 차량에서 이탈하지 아니할 것.

댜. 압축가스중 가연성 가스 및 산소는 용적 300세제곱미터, 독성가스는 용적 100세제급미터, 액화가스중 가연성가스 및 산소는 질량 3,000킬로그램, 독성가스는 질량1,000킬로그램이상의 고압가스를 운반할 때에는 운반책임자를 동승시켜 운반에 대한 감독을 하도록 할 것.

랴. "댜"호의 규정에 의한 고압가스를 운반할때에 운반책임자는 운반도중 그 고압가스로 인한 위해가 발생할 상태로 되거나, 위해가 발생한 경우에 응급조치를 위한 긴급지원을 요청할 수 있도록 운반경로의 주위에 소재하는 당해 고압가스의 제조·저장·판매자 및 경찰서·소방서의 상황을 파악하고 있을 것.

먀. "댜"호의 규정에 의한 고압가스를 운반하는 자는 현저히 우회하거나, 부득이한 경우를 제외하고는 번화가 또는 인파를 피하여 운반할 것.

뱌. 고압가스를 운반할 때에는 당해 고압가스의 명칭·성질 및 운반중의 재해방지를 위한 필요한 주의사항을 기재한 서면을 운반책임자 또는 운전자에게 교부하고,운반중에 휴대시킬 것.

샤. 고압가스를 용기에 충전한 안전관리자는 충전용기에 대하여 고압가스의 누설여부등 용기의 안전여부를 반드시 확인한 후 그 결과를 가스충전대장에 기록·보존할 것.

야. 기타 "가"호 내지 "샤"호에서 정한 운반 기준이외에 필요한 사항은 동력자원부장관이 정하는 바에 의할 것.