[별표5]

고압가스판매시설기준 및 고압가스판매기술상기준

1.고압가스판매시설 기준

(1) 판매시설에는 고압가스보관실을 설치하고, 그 주위에는 보안벽을 설치할 것.

(2) 판매시설중 고압가스의 보관실은 그 보관할 수 있는 고압가스의 용적이 300입방미터(액화가스에 있어서는 질량 10킬로그램을 용적 1입방미터로 본다. 이하 이 표에서 같다)를 넘는 것에 있어서는 당해 보관실의 외벽으로부터 제1종 보안시설 및 제2종 보안시설까지 별표 2중 1의 (1)에 정한 보안거리를 유지할 것.

(3) 충전용기의 보관실은 별표 2중 1의 (13)에 정한 기준에 의할 것.

(4) 가연성가스 또는 독성가스의 충전용기 보관실은 제3호의 기준에 의하는 외에 별표 2중 1의 (16)에 정한 기준에 의할 것.

(5) 가연성가스 또는 산소의 충전용기 보관실에는 소화설비를 갖출 것.

(6) 판매시설중 도관은 별표 2중 1의 (35)내지 (44)에 정한 기준에 의할 것.

(7) 독성가스의 충전용기 보관실에는 독성가스가 누설된 때의 흡수장치 또는 제해장치를 설치할 것.

(8) 판매시설에는 압력계 및 계량기를 갖출 것.

(9) 전 각호에 정한 사항이외에 고압가스 보관에 관한 기준은 별표 4중 1의 고압가스저장시설기준에 의할 것.

2. 고압가스판매의 기술상 기준

(1) 고압가스판매자는 고압가스판매대장을 비치할 것.

(2) 제1호의 판매대장에는 고압가스 인수자의 주소, 성명, 수량(용적 또는 질량),용기의 기호 및 번호, 보안상황, 누설여부의  확인 (가연성가스 및 독성가스에 한한다)에 관한 사항을 기재할 것.

(3) 인도하는 충전용기는 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 구김등이 없고 고압가스가 누설되지 아니하는 것일 것.

(4) 가연성가스 또는  독성가스의 충전용기를 인도할 때에는 가스의 누설여부를 인수자의 입회하에 확인할 것.

(5) 충전용기에는 전락·전도 및 충격을 방지하는 조치를 하고, 충전용기는 항상 섭씨 35도이하의 온도로 유지할 것.

(6) 가연성가스 충전용기의 보관실에는 휴대용전등 이외의 등화를 휴대하지 아니할 것.

(7) 가연성가스 충전용기의 보관실 및 그 주위에는 연소되기 쉬운 물질을 두지 아니할 것.

(8) 고압가스는 계량법에 의한 법정단위로 계량한 용적 또는 질량으로 판매할 것.

(9) 액화석유가스를 인도할 때에는 인수처의 소비설비의 배관에 접속하여야 할 것. 다만, 옥외를 이동하며 소비하는 자에게 인도하는 경우를 제외한다.

(10) 법 제3조제4항의 규정에 의하여 품질검사를 받아야 할 고압가스는 그 충전용기에 품질표시증지를 첨부하여 인도할 것.