[별표 11의3] <개정 2010.3.29>
고전원전기장치의 충돌시험기준(제91조4항 관련)
시험조건	기준
1. 시속 48.3킬로미터의 속도로 자동차를 고정벽에 정면 충돌시킬 때	가. 화재 및 폭발이 발생하지 않을 것 나. 자동차의 정지순간부터 30분 동안 구동축전지 전해액 누출량이 5리터 이하일 것 다. 차실 내로 구동축전지 전해액이 유입되지 않을 것 라. 구동축전지 장치 중의 일부라도 차실 내로 침입하지 않을 것 마. 고전원 활선도체부와 노출 도전부(전기적 샤시)와의 절연저항은 각각 100Ω/V[DC], 500Ω/V[AC] 이상일 것
2. 시속 48.3킬로미터의 속도로 이동벽을 자동차의 뒷면에 추돌시킬 때
3. 시속 32.3킬로미터의 속도로 이동벽을 자동차의 옆면에 충돌시킬 때
4. 제1호부터 제3호까지의 조건으로 충돌시험을 한 자동차를 각각 자동차의 길이방향의 축을 중심으로 90도씩 4번을 회전시키되, 매 90도가 되는 위치에서 5분 동안 정지시키는 시험을 할 때
주 : 저속전기자동차의 경우에는 제1호의 충돌속도를 40킬로미터로 하고 제2호 및 제3호는 적용하지 아니한다.