[별표 1] <개정 2009.6.30.> 공공하수처리시설의 방류수수질기준(제3조제1항제1호 관련)
구분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유 물질 (SS) (mg/L)	총 질소 (T-N) (mg/L)	총 인 (T-P) (mg/L)	총대장균 군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
1일 하수처리용량 50㎥ 이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하	1
1일 하수처리용량 50㎥ 미만	10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하
비 고 : 1. 공공하수처리시설의 페놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목 페놀류 등 수질오염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다. 2. 겨울철(12월 1일～3월 31일까지)의 총 질소와 총 인의 방류수수질기준은 60mg/L 이하와 8mg/L 이하를 각각 적용한다. 3. 다음 각 지역에 설치된 공공하수처리시설의 방류수수질기준은 총대장균군수를 1,000개/mL 이하로 적용한다. 1) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 청정지역 2) 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역 및 그 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10km 이내의 지역 3) 「수도법」 제3조제17호에 따른 취수시설로부터 상류로 유하거리 15km 이내의 지역 4. 영 제4조제3호에 따른 수변구역에 설치된 공공하수처리시설에 대하여는 1일 하수처리용량 50㎥ 이상인 방류수수질기준을 적용한다. 5. 생태독성 방류수수질기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하되, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목3) 비고란 제2호 본문에 따른 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되고 1일 하수처리용량 500세제곱미터(㎥) 이상인 공공하수처리시설에 적용한다.