[별표 14]<개정 1991.4.27.> 기계·기구검사대행자가 갖추어야 할 시설의 기준(제95조제1항 관련)
품명	규격	수량	비고
1. 하중용암		8개
2. 분동	20㎏	32개
3. 분동	10㎏	8개
4. 분동	5㎏	8개
5. 분동	1㎏	8개
6. 분동받침판		8개
7. 분동고리		8개
7의 2 하중용저울	표시범위 0 ~ 500㎏	8개
8. U보울트		16개
8의 2 축중교정기	표시범위 0 ~ 5,000㎏	8개
9. 전조등시험교정기	광도 0 ~ 40,000cd 변위가능	4개
10. 다이얼게이지	행정 20㎜ 이상	4개
11. 인장저울	최소 2㎏ 이하, 최저 10㎏ 이상	4개
12. 속도계시험기교정기		4개
13. 버어니아캘리퍼스	200㎜ 이상	4개
14. 원주측정용파스	200㎜ 이상 측정 가능	4개
15. 다이얼게이지부착용구(스탠드마그넷)		4개
16. V블록		4개
17. 줄자	3 m 이상	4개
18. 전압변환기	0 ~ 130 V	4개
19. 수평		4개
20. 기타 공구		4조
21. 제동기시험기 교정기		1조
주 : 1. 제1호 내지 제5호·제9호 내지 제13호·제18호 및 제19호의 시설은 제98조의 규정에 의한 성능검사를 받은 것이어야 한다. 2. 제1호 내지 제7호의 시설은 제7호의2의 시설로 갈음할 수 있다.