[별표8]

기기의제조·수리시설기준 및 제조·수리기술상기준

1. 기기의 제조시설기준

기기의 제조시설로는 다음의 설비를 갖출 것.

(1) 주물설비(압축기제조에 한한다).

(2) 주물기공설비(압축기제조에 한한다).

(3) 프레스설비(응축기제조에 한한다).

(4) 제관설비(응축기제조에 한한다).

(5) 압력용기 제조설비(수액기제조에 한한다).

(6) 공작기계설비.

(7) 검사설비.

(8) 전 각호 이외에 기기의 구조별로 공업진흥청장이 정하는 설비.

2. 기기의수리시설기준

기기의 수리시설로는 다음의 설비를 갖출 것.

(1) 용접설비.

(2) 압력측정기구 및 전기측정기구.

(3) 누설검사설비.

(4) 전 각호 이외에 기기의 구조별로 공업진흥청장이 정하는 설비

3. 기기의 제조·수리기술상기준

(1) 기기의 재료는 냉매가스 또는 윤활유 등으로 인한 화학작용에 의하여 약화되지 아니하는 것일 것.

(2) 기기의 구조 및 안전장치의 규격은 공업진흥청장이 정하는 것일 것.

(3) 기기의 배관은 누설시험압력이상의 압력으로 행하는 누설시험에 합격한 것일 것.

(4) 기기의 배관 이외의 부분은 누설시험압력의 4분의 5배 이상의 압력으로 행하는 기밀시험에 합격하고 누설시험압력의  8분의 15배 이상의 압력으로 행하는 내압시험에 합격한 것일 것.

(5) 제3호 및 제4호의 누설시험 압력은 다음과 같다

냉매가스의 종 류	압 력(단위:킬로그램매평방센티미터)
	고 압 측	저 압 측
에 틸 렌 탄 산 가 스 에 탄 후 론 13 암 모 니 아 프 로 판 후 론 22 후 론 502 후 론 500 후 론 12 크 로 루 메 틸 아 황 산 가 스 이 소 브 탄 노 말 브 탄 후 론 21 후 론 114	92.0 84.0 68.0 40.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.4 13.2 12.0 9.6 8.0 8.0 4.0 2.8	68.0 56.0 40.0 40.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.2 5.6 4.8 4.0 2.4 2.8