[별표6] 기 능 사 의 고 용 구 분
구 분	처 리 능 력	고 용 구 분
압축가스 및 액화가스의 제조시설	1시간당 400입방미터 이상	1급고압가스기계기능사 1인 1급고압가스 화학기능사 1인,다만,1일 24시간 가동의 경우에는 각각 2인
	1 시간당 400 입방미터미만	2급고압가스 기계기능사 1인 2급고압가스 화학기능사 1인,다만,1일 24시간 가동의 경우에는 각각 2인
냉 동 시 설	1일의 냉동능력 100톤이상	1급 고압가스냉동기계 기능사 1인.다만,1일 24시간 가동 의 경우에는 3인
	1일의 냉동능력 3톤이상 100톤미만(자동제어장치가 있는 1일의 냉동능력 10톤이하의 에어컨디셔너를 제외한다)	2급 또는 3급 고압가스냉동기계 기능사 1인. 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인
용기의 제조 및 수리시설		1급고압가스 기계기능사 1인 1급고압가스 화학기능사 1인
기기의 제조 및 수리시설	1일의 냉동능력 20톤이상	제조시설은 1급고압가스 냉동기계 기능사 2인, 수리시설 은 1인
	1일의 냉동능력 20톤미만	제조시설은 2급 또는 3급 고압가스냉동기계 기능사 2인, 수리시설은 1인
기구제조시설		1급 또는 2급 고압가스 기계 기능사 1인
저장판매시설		기능사중 1인
참고 액화석유가스의 제조시설에 있어서의 처리능력은 섭씨 35도의 온도에서의 가압펌프의 송액량 1입방미터를 10입방미터로 본다.