[별표6]<개정 1975.9.24> 기 능 사 의 고 용 구 분
시 설 구 분	처 리 능 력	고 용 구 분
압축가스 또는 액화가스의 제조시설	압축가스제조시설에 있어서는 1시간당 400입방미터 이상, 액화가스제조시설에 있어서는 온도 35도에서의 1시간당 송액량 40입방미터 이상.	고압가스기계기능사 2급 1인 이상과 고압가스화학기능사 1급 1인 이상. 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 각각 2인 이상으로 한다.
	압축가스제조시설에 있어서는 1시간당 400입방미터 미만, 액화가스제조 시설에 있어서는 온도 35도에서의 1시간당 송액량 40입방미터 미만.	고압가스기계기능사 2급 1인 이상과 고압가스화학기능사 2급 1인 이상.다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 각각 2인 이상으로 한다.
냉 동 시 설	1일의 냉동능력 100톤 이상.	고압가스냉동기계기능사 1급 1인 이상. 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상으로 한다.
	1일의 냉동능력 3톤이상 100톤 미만.	고압가스냉동기계 기능사 2급 1인 이상 또는 고압가스냉동기계기능사보 1인 이상. 다만, 1일 24시간 가동의 경우에는 3인 이상으로 한다.
용기의 제조시설 또는 수리시설	내용적 1리터 이상.	고압가스기계기능사 1급 1인 이상과 고압가스화학기능사 1급 1인 이상.
	내용적 1리터 미만.	고압가스기계기능사 2급 1인 이상과 고압가스화학기능사 2급 1인 이상.
기기의 제조시설 또는 수리시설	1일의 냉동능력 20톤 이상.	제조시설은 고압가스냉동기계기능사 1급 2인 이상. 다만, 수리시설은 1인 이상으로 한다.
	1일의 냉동능력 20톤 미만.	제조시설은 고압가스냉동기계기능사 2급 2인 이상 또는 고압가스냉동기계기능사보 2인 이상. 다만, 수리시설은 1인 이상으로 한다.
기구의 제조시설		고압가스기계기능사 1급 1인 이상 또는 고압가스기계기능사 2급 1인이상.
저장시설 또는 판매시설		기능사중 1인 이상.
비 고 이 표에 의한 기능사의 고용의무자는 관계기술분야의 기능사의 부족으로 인하여 이 표의 고용구분에 따른 기능사의 고용이 극히 곤란한 때에는 도지사·시장·군수 또는 구청장의 승인을 얻어 2년 이내의 기간에 한하여 기능사 1급을 기능사 2급으로 갈음하거나 인원을 감하여 고용할 수 있다.