[별표 5] <개정 2016.4.12.> 기상측기의 검정기준 및 검정수수료(제10조제1항 관련)
구분 측기의 종류			검정 유형	검정기준	검정수수료(원)
온도계	유리제		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차(公差)의 범위 ㆍ5점(최저점, 중간점, 0℃, 중간점, 최고점) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	37,900
	유리제가 아닌 것		실내 검정		73,200
		금속제	현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ3점(-10℃, 0℃, 20℃) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	86,800
		박막형	현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ현장 온도 3회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	75,200
기압계	액주형		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ7점(800hPa, 850hPa, 900hPa, 950hPa, 980hPa, 1,010hPa, 1,040hPa) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	107,700
	액주형이 아닌 것		실내 검정		117,900
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ현장 기압 3회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	76,100
습도계			실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ3점(30%R.H., 60%R.H., 90%R.H.) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	97,800
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ현장 습도 3회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	75,300
풍향계	기계식		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ16방위 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	42,300
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ8방위 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	42,300
	초음파		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ16방위 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	42,300
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ현장 풍향 3회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	42,300
풍속계			실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ10점(기동, 3m/s, 5m/s, 10m/s, 20m/s, 30m/s, 40m/s, 50m/s, 60m/s, 70m/s) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	135,000
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ현장 풍속 3회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	86,100
일조계	캠벨, 졸단		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	28,700
	전자식		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ직달일사 120W/㎡ 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	143,400
일사계			실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ순간일사량 30회 평균값 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	97,600
			현장 검정		97,600
강수량계	히터 부착형		실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ2점(20mm/h, 50mm/h) 각 1회 검정 ㆍ히터의 접점(4℃±2℃)과 분점(15℃± 2℃) 상태 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	163,500
	히터 미부착형	원통형		1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	10,800
		원통형이 아닌 것		1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ2점(20mm/h, 50mm/h) 각 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	92,100
			현장 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 ㆍ1점(20mm/h) 1회 검정 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	92,100
증발계			실내 검정	1. 검정범위 ㆍ공차의 범위 2. 구조검사 ㆍ구조상태, 재질 등	10,800
			현장 검정		10,800
위의 기상측기 중 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어있는 기상측기				ㆍ 각 기상측기의 검정기준	위의 각각의 기상측기에 대한 검정수수료를 적용
※ 비고 1. "실내검정"이란 기상청 또는 검정대행기관의 검정실에서 검정 기본장비로 기상측기를 검정하는 것을 말한다. 2. "현장검정"이란 기상청 또는 검정대행기관의 검정실이 아닌 장소에서 이동식 검정장비로 기상측기를 검정하는 것을 말한다.