[별표 6] <개정 2016.4.12.> 기상측기 검정설비의 요건(제12조 관련)
관측요소	검정설비		요건
온도	검정 기본장비	챔버식 검정기 수조식 검정기	측정환경 및 범위가 -40℃～100℃(이동식 검정장비는 –20℃ ～30℃) 이상일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀온도계
기압	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 800hPa ～1,040hPa 이상일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀기압계
습도	검정 기본장비	챔버식 검정기	측정환경 및 범위가 0%R.H. ～100%R.H. 일 것
	이동식 검정장비	챔버식 검정기
	기준기	디지털 정밀습도계
풍향	검정 기본장비	풍동장치, 풍향판	측정범위가 0°～360°이고, 최소 눈금의 간격이 1° 이내일 것
	이동식 검정장비	풍향판, 풍향계
	기준기	풍향판, 풍향계
풍속	검정 기본장비	풍동장치	측정환경 및 범위가 0m/s～70m/s 이상일 것
	이동식 검정장비	풍속 표출기
	기준기	풍속계, 마이크로 마노미터, 차압계
일사	검정 기본장비	일사량 표출기	실시간 일사량(W/㎡)을 판독할 수 있을 것
	이동식 검정장비	일사량 표출기
	기준기	전천일사계 직달일사계
강수량	검정 기본장비	부피 또는 질량장치	20mm/h 및 50mm/h(이동식 검정장비는 20mm/h)의 강수량을 자동 또는 수동으로 측정할 수 있을 것
	이동식 검정장비	부피 또는 질량장치
	기준기	우량승(雨量升), 뷰렛, 저울, 분동