[별표 5의2] <개정 2012.2.15>

긴급제동신호의 작동기준(제15조제9항 관련)

순번

자동차 구분

작동기준

신호주기

1

1) 승용자동차

2) 차량총중량 3.5톤 이하 화물자동차 및 특수자동차

- 50km/h 초과의 속도에서 주제동장치 작동 시 제동감속도 6.0m/s2 이상일 때 발생될 것

- 2.5m/s2 미만으로 감속되기 이전에 긴급제동신호가 소멸 될 것

2

1) 승합자동차

2) 차량총중량 3.5톤 초과 화물자동차 및 특수자동차

- 50km/h 초과의 속도에서 주제동장치 작동 시 제동감속도 4.0m/s2 이상일 때 발생될 것

- 2.5m/s2 미만으로 감속되기 이전에 긴급제동신호가 소멸 될 것

4.0±1.0Hz

(필라멘트 광원인
경우:	4.0	+0	Hz)
		-1.0

3

바퀴잠김방지식 주제동장치 장착 자동차

제1호 또는 제2호의 기준에 따르거나, 바퀴잠김방지식 주제동장치가 최대사이클로 작동하는 경우에 발생되고, 최대사이클을 종료하였을 때 소멸될 것