[별표 5의6] <신설 2011.12.15>

내압용기의 각인 및 표시방법(제57조의15관련)

1. 합격표시 등

내압용기재검사에 합격한 내압용기에 대하여는 다음 사항을 각인할 것. 다만, 각인하기가 곤란한 내압용기의 경우에는 다목과 같은 합격표의 부착으로 각인을 갈음할 수 있다.

가. 내압용기재검사기관의 명칭 또는 약호

나. 내압용기재검사의 연월

다. 내압용기재검사 합격표

내압용기재검사 합격표							80
자동차등록번호					합격인
재검사 연월일
유효기간 만료일
최고충전압력(MPa)			개수
번호	용기의 번호		부속품의 기호와 번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80

※ 비고

1. 재질은 금속박판 또는 특수인쇄용지로 한다.

2. 글자의 표기는 3년 이상 잘 지워지지 않는 방법으로 인쇄한다.

3. 합격인은 직경 15㎜인 원형인 “합”자 표시를 한다.

4. 유효기간 만료일은 해당자동차에 장착되어 있는 내압용기 중 가장 짧은 기간을 말한다.

5. 최고충전압력은 해당자동차에 장착되어 있는 내압용기 중 가장 낮은 압력을 말한다.

6. 합격표는 연료충전구 덮개 안쪽에 붙여야 한다. 다만, 이것이 곤란한 경우 충전구 가까이 보기 쉬운 곳에 붙여야 한다.