[별표 6]<개정 1993.2.23>
단미사료제조업의 시설기준(제10조관련)
구 분	시 설 별	시 설 기 준
1. 수입곡물의 가공부산물(강피류)	양곡관리법 및 미강착유장려법 규정의 시설기준에 의함
2. 대두박	식품위생법 및 양곡관리법의 규정에 의한 시설기준에 의함
3. 섬유질사료	가. 공장건물	내화성 건물로서 제품생산에 적합할 것
	나. 저장시설	공장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 원료 및 제품을 저장할 수 있는 저장설비를 갖출 것
	다. 혼합시설	원료를 적절히 혼합할 수 있는 설비를 갖추되 그 공정은 동력에 의할 것
	라. 계량시설	제품을 정확하게 계량할 수 있는 설비를 갖출
	마. 제품포장시설	제품을 포장할 수 있는 설비를 갖출 것
	바. 수송장치	모든 원료 및 제품을 수송할 수 있는 동력운송장치를 갖출 것
	사. 생산능력	1일(8시간 가동기준)1톤이상 생산할 수 있을 것
4. 발효사료	가. 공장건물·혼합시설·계량시설·제품포장시설·수송장치	3. 의 섬유질사료제조업의 시설기준과 같음
	나. 저장시설	(1) 공장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 3주일분이상의 원료를 저장할 수 있는 저장설비와 생산능력에 적합한 규모의 제품설비를 갖출 것 (2) 탈수할 전분박의 저장설비에는 뚜껑을 할 것
	다. 탈수시설	생산능력에 알맞는 탈수설비를 갖출 것
	라. 생산능력	1일(8시간 가동기준)10톤이상 생산할 수 있을 것
5. 어분 및 어즙 흡착사료	가. 공장건물·계량시설·제품포장시설	3. 의 섬유질사료제조업의 시설기준과 같음
	나. 저장시설	공장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 7일분이상의 원료 및 제품을 저장할 수 있는 저장설비를 갖출 것
	다. 삶는시설	고열수증기로 원료를 삶을 수 있는 설비를 갖출 것
	라. 압착시설	삶은 원료를 압착할 수 있는 동력설비를 갖출 것
	마. 고형분리시설	압착과정에서 흘러나온 용액에서 고형물질인 침전물(어육등)을 분리할 수 있는 설비를 갖출 것
	바. 유수분리시설	고형분리를 거친 용액에서 기름과 물을 분리하는 설비를 갖출 것
	사. 농축시설	고형분리와 유수분리과정에서 분리된 용액을 농축할 수 있는 설비를 갖출 것(어즙흡착사료 제조시에 한한다)
	아. 건조시설	생산능력에 적합한 건조설비를 갖출 것
	자. 분쇄시설	생산능력에 적합한 분쇄설비를 갖출 것
	차. 먼지제거시설·악취제거시설·정수시설	제조과정에서 발생하는 악취를 없애고 오수를 정수하여 배수하는 설비와 먼지를 제거할 수 있는 설비를 폐기물관리법의 규정에 의하여 갖출 것
	카. 생산능력	1일(8시간 가동기준)3톤이상 생산할 수 있을 것
	※어선에 대한 특례 : 어분 및 어즙흡착사료의 제조시설이 어선에 설치되는 경우에 도지사는 가목 내지 카목에 불구하고 시설의 일부를 면제할 수 있다.
6. 육분·육골분·수지박 및 육즙흡착사료	가. 공장건물·계량시설·삶는시설·압착시설·고형분리시설·유수분리시설·건조시설·분쇄시설·먼지제거시설·악취제거시설 및 정수시설	5.의 어분 및 어즙흡착사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 저장시설	공장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 30일분이상의 원료 및 제품을 저장할 수 있는 저장설비를 갖출 것
	다. 생산능력	1일(8시간 가동기준)1톤이상을 생산할 수 있을 것
7. 우모분	가. 공장건물·저장시설·압착시설·고형분리시설·건조시설·분쇄시설·먼지제거시설·악취제거시설·정수시설·계량시설	5.의 어분 및 어즙흡착사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 삶는 시설	소화율을 향상시킬 수 있는 삶는 설비를 생산능력에 적합하게 갖출 것
	다. 생산능력	1일(8시간 가동기준)500킬로그램이상을 생산할 수 있을 것
8. 골분 및 골회	6.의 육분·육골분·수지박 및 육즙흡착사료 제조업의 시설기준과 같음. 다만, 삶는 시설,압착시설·고형분리시설 및 유수분리시설을 제외한다.
9. 피혁가공분말	가. 공장건물·건조시설·분쇄시설·먼지제거시설·악취제거시설·정수시설·계량시설	5.의 어분 및 어즙흡착사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 저장시설	공장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 15일분의 원료 및 제품을 저장할 수 있는 저장설비를 갖출 것
	다. 가수분해시설	크롬등 불순물을 제거하고 소화율을 향상시킬 수 있는 가수분해설비를 갖출 것
	라. 제품포장시설	제품을 포장할 수 있는 설비를 갖출 것
	마. 생산능력	1일(8시간 가동기준) 3톤이상을 생산할 수 있을 것
10. 인산염 및 칼 슘 염 류	가. 공장건물·저장시설·계량시설·제품포장시설	3.의 섬유질사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 건조 시설	생산능력에 적합한 원료를 건조할 수 있는 설비를 갖출 것
	다. 분쇄시설	생산능력에 적합한 분쇄설비를 갖출 것
	라. 정선시설	불순물을 제거할 수 있는 정선설비를 갖출 것
	마. 탈불시설	불소를 제거할 수 있는 설비를 갖출 것. 다만, 원료의 탈불인산공급 계약서로 대체할 경우에는 이를 면제할 수 있다.
	바. 불소정화시설	탈불과정에서 발생한 불소를 제거시킬 수 있는 설비를 갖출 것. 다만 탈불시설을 원료의 탈불인산공급계약서로 대체할 경우에는 그러하지 아니한다.
	사. 먼지제거시설	제조과정에서 발생하는 먼지를 제거할 수 있는 시설을 폐기물관리법의 규정에 의하여 갖출 것
	아. 생산능력	1일(8시간 가동기준) 1톤이상을 생산할 수 있을 것
11. 광물질 첨가물 및 혼합광물질	가. 공장건물	내화성 건물로서 제품생산에 적합할 것
	나. 저장시설·제조시설(용해·여과·농축·결정세척·건조소성 및 분쇄시설)·계량시설·제품포장시설	제품생산에 적합한 시설을 갖출 것
	다. 먼지제거시설	제조과정에서 발생하는 먼지를 제거할 수 있는 시설을 폐기물관리법의 규정에 의하여 갖출 것
12. 동물성단백질 혼 합 사 료	제5호 내지 제7호 또는 제9호의 제조시설외에 동물성단백질혼합사료 제조를 위한 혼합시설과 포장시설을 갖출 것
13.농축단백질 (대두)	식품위생법의 규정에 의한 정제식용유제조시설기준에 의함
14. 불활성 효모	가. 공장건물·저장시설·혼합시설·계량시설·제품포장시설	3.의 섬유질사료제조업의 시설기준과 같음
	나.발효·배양시설	제품생산에 적합한 시설을 갖출 것
15. 당 밀	식품위생법의 규정에 의한 시설기준에 의함
16. 도축 및 가금도축 부산물	6.의 육분·육골분·수지박 및 육즙흡착사료제조업의 시설기준과 같음
17. 동·식물성 및 기타유지류 중 혼합성 유지	6.의 육분·육골분·수지박 및 육즙흡착사료제조업의 시설기준과 같음
18. 전분(알파화전분)	가. 공장건물	내화성 건물로서 제품생산에 적합할 것
	나. 저장시설	(1) 저장건물안 또는 공장건물로부터 500미터이내에 원료를 저장할 수 있는 실내저장설비를 갖추되, 저장능력은 30일분이상일 것 (2) 생산된 제품을 저장할 수 있는 실내 저장설비를 갖추되, 저장 능력은 15일분 이상일 것 (3) 생산공정중에 소요되는 중간원료 및 부형재를 구분하여 저장하는 설비를 갖추되, 저장능력은 제품생산에 적합한 설비를 갖출 것
	다. 정수처리시설	전분을 물과 혼합하여 정제수를 만들 수 있는 설비를 갖추되, 원료투입 및 제품생산에 적합한 설비를 갖출 것
	라. 용해 및 여과시설	전분을 물과 혼합하여 전분유액을 만들 수 있는 설비 및 전분유액을 여과할 수 있는 설비를 갖출 것
	마. 알파화 시설	전분유액을 알파화시킬 수 있는 건조기설비와 이를 순간적으로 건조할 수 있는 스팀공급설비를 갖출 것
	바. 분쇄 및 체별시설	수요자가 요구하는 평균 입도에 맞게 분쇄·체별할 수 있는 설비를 갖추되, 제품생산에 적합한 설비를 갖출 것
	사. 계량시설	일정 단위로 포장할 수 있는 계량시설을 갖추되, 제품생산에 적합한 설비를 갖출 것
	아. 포장시설	수요자의 요구에 따라 적정량 단위의 포장을 할 수 있는 설비를 갖추되, 제품생산에 적합한 설비를 갖출 것
	자. 생산능력	1일(8시간 가동기준)1톤이상 생산할 수 있을 것
비 고 (1) 단미사료제조업의 등록전에 공장의 부지 및 건물에 대하여 법인의 경우에는 법인의 명의로, 법인이 아닌 경우에는 대표자의 명의로 등기를 하거나 임대차계약을 체결하여야 한다. (2) 동일 공장안에서는 제5호 내지 제7호 및 제9호의 사료중 2이상을 생산할 수 없다. 다만, 농림수산부장관이 사료의 수급조절상 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.