[별표 1]

대피시설의 안내표지판 및 유도표지판(제16조 관련)

1. 대피시설 안내표지판

비고

1. 판의 재질: 철판 또는 아크릴

2. 바탕: 적색

3. 원: 흰색

4. 삼각: 오른쪽으로부터 황색ㆍ청색ㆍ녹색

5. 대피 부호: 검은색

6. 글씨 및 방향 표시: 흰색 야광

7. 설치요령

ㆍ 받침대를 세울 경우에는 지상에서 60㎝ 높이로 함.

ㆍ 화살표는 대피시설 입구의 방향을 가리키도록 할 것. 다만, 안내표지판을 대피시설 출입문에 부착하는 경우에는 방향표시를 삭제할 것.

ㆍ 표지판의 크기는 표준규격을 원칙으로 하되 건물의 특수성에 따라 조절할 수 있음.

2. 대피시설 유도표지판

비고

1. 판의 재질: 철판 또는 아크릴

2. 바탕: 백색

3. 흰색 유도표지판 일부에 안내표지 모형을 도안하여 제작하되, 글씨(대피소)는 황색으로 함.

4. 대피유도 모형과 글씨(10m) 및 방향표시 : 청색

5. 부착위치에 따라 안내표지 모형과 유도모형을 바꿀 수 있음.

6. 설치요령

ㆍ 유도거리(10 ～ 50m)는 설치위치에 따라 조정함.

ㆍ 받침대를 세울 경우에는 지상에서 2m 높이로 함.

ㆍ 화살표는 대피시설 방향을 가리키도록 함.

ㆍ 표지판의 크기는 표준규격을 원칙으로 하되, 지역의 특수성에 따라 조절할 수 있음.

ㆍ 안내표지 모형 및 글씨, 방향 표시 및 글씨와 유도표지 모형은 야광도료 처리