[별지 제22호서식] 도로대장
1-1 도로대장(앞면)
①정리번호		②도면대조번호
③도로의 종류		④노선명		⑤노선번호
⑦노선의지정(인정)연월일	년 월 일	⑧지정(인정)의 해당사항
⑨기점	번지	⑪주요한경과지
⑩종점	번지
⑫노선의 연장
노선연장의내역	⑬전용연장
⑭중용연장
⑮통행불능연장
실연장의내역	도로	터널	교량	도선시설
	개소수	연장	종류	개소수	연장	도선장	도선
		강교			개소수	연장	척수	운항거리
철근콘크리트
목교
혼성교
미가설교
계
차도의노면의폭종류원	9.0m이상	6.0m이상9.0m이하	3.0m이상6.0m이하	3.0m 이하
포장도
사리도
계
자동차교능구간연장		철도교 또는 신설궤도와의 교차	교차방식	개소수
도로 부지 면적	국유지	지방공공단체유지	면유지	계	입체교차	과도
과선
평면교차
최소차도폭원	개소	최소곡선반경	최급종단구배및개소
		15개소	20개소	30개소	50개소	6~7%개소	8~9%개소	10%이상개소
유료 도로	구간	연장	관리자	근거 조항	요금징수기간
연장내용	도로	터널	교량	도선시설
9.0m이상		6.0m이상 9.0m이하		6.0m이상 9.0m이하		3.0m이하
주: 1. 중용연장난에는 다른 도로와 중용되는 구간의 연장을 기재하며 설연장난 구간의 연장을 기입할 것 2. 혼성교는 2종이상의 종류로 가설되어 있는 교량을 말함.

1-1. 도로대장(뒷면)

도로의 효용을 겸하는 주요한 다른 공작물의 개요

궤도 기타 주요한 점용물건의 개요

기타 특기할 사항

조제(개정)연월일

1-2. 측구조서
①도면대조번호	위치		④연장 (미터)	⑤높이(미터)	⑥비고
	②좌	③우
2809-01-15(9-1)(1) 79.8.13 승인			450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

2.실연장조서
① 구간	폭원						연장						⑬ 추가연장	⑭ 노면의 종류	⑮ 비고
	② 차도	보도		⑤ 분리대	노견		⑧ 도로	⑨ 턴넬	⑩ 교량		⑪ 도선시설	⑫ 계
		③ 좌	④ 우		⑥ 좌	⑦ 우
주 : 비고란에는 자동차 교통불능과 기타 도로의 관리상 필요한 사항을 기재할 것.
2809-01-15(9-2)C(1) 79.8.13 승인										450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

3-1 터널조서
① 도면 대조 번호	② 명칭	③ 개소	④ 연장	연장								⑬ 건설연차	⑭ 비고
				폭원			⑧ 유효고	⑨ 공	⑩ 측벽	⑪ 배수 시설	⑫ 조명 설비
				⑤ 차도	⑥ 보도	⑦ 노선
주 : 비고란에는 터널의 보전 상황과 기타 터널의 관리상 필요한 사항을 기재할 것.

3-2 철도등과 교차조서
① 도면 대조번호	② 개소	③ 철도 또는 신설궤도의 명칭	④ 고가방식		⑤ 연장	⑥ 폭원	⑦ 유효고 또는 교차각도	⑧ 비고
주 : 1. 유효고 또는 교차각란에는 입체교차일 때에는 유효고 평면일 때에는 교차각도를 기재할 것 2. 비고란에는 건널목에의 보안설비상황과 기타 철도등과의 교차에 관하여 도로의 관리상 필요 한 사항을 기재할 것.
2809-01-15(9-3)C(1) 79.8.13 승인				450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

4-1 교량조서
① 도면 대조 번호	② 명칭	③ 개소	④ 연장	폭원			⑧ 면적	⑨ 교종 및 형식	⑩ 건설연차	⑪ 내하하중	⑫ 현황	⑬ 비고
				⑤ 차도	⑥ 보도	⑦ 노선
주 : 1. 내하 하중란에는 1차선당 통행할 수 있는 최대 차량의 총중량을 기재할 것. 2. 현황란에는 자동차 교통 불능 또는 하중제한에 관한 사항을 기재할 것. 3. 비고란에는 교량의 보전상황과 기타 교량의 관리상 필요한 사항을 기재할 것.

4-2 옹벽조서
토지소재지				⑤지목	도로부지(국유지)			⑧사유지	⑨비고
①시군	②읍면	③동리	④지번		⑥저촉면적		⑦잔여면적
2809-61-15(9-4)C(1) 79.8.13 승인						450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

암거 및 배수관 조서
①도면대조번호	②위치	③규격	④연장		재질		⑦비고
					⑤관	⑥면벽
2809-61-15(9-5)C(1) 79.8.13 승인				450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

도로중심선 교점조서
①번호	②교각	③곡선반경	④절선장	⑤곡선장		⑥중앙종가	⑦곡선지점	⑧곡선종점
2809-61-15(9-6)C(1) 79.8.13 승인					450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

용지조서
토지소재지				⑤지목	도로부지(국유지)			⑧사유지	⑨비고
①시군	②읍면	③동리	④지번		⑥저촉면적		⑦잔여면적
2809-61-15(9-7)C(1) 79.8.13 승인						450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

방호책조서
①도면대조번호	위치		④연장		⑤재질	⑥비고
	②좌	③우
2809-61-15(9-8)C(1) 79.8.13 승인				450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)

9.교량재원
①번호	②교량명	③소재지	④노선명	⑤하천명	⑥비고
⑦시공청		⑧시공자
⑨착공연월일		⑩준공연월일
⑪교형
⑫교장	⑬경간장		⑭경간수		⑮교장
	총폭원		유효폭		상당면적
상부공	주형	간격		폭의높이
상판	두께		재료
난간	높이		폭		총연장		재료
기타	신축이음장치		수
하부공	교각	형식
치수		매립깊이		총높이
기초
교각	형식
치수	평수위상고		매립깊이		총높이
기호
날개벽	종류		총면적
수신	연월일	공사비	공사내용
2809-01-15(9-9)C(1) 79.8.13 승인	450mm×300mm (인쇄용지(2급) 60g/㎡)