[별지 제4호서식] 방류수수질 등의 검사 관리대장 1. 방류수수질 검사 관리대장 (㎎/L)
시료채취일시	장소	방류수수질									검사자	비고
		수온		생물화학적 산소요구량 (BOD)	화학적 산소요구량 (COD)	부유 물질 (SS)	총 질소 (T-N)	총인 (T-P)		총대장균군수(개/㎖)
210㎜×297㎜[인쇄용지(특급) 70g/㎡]
2. 찌거기 성분검사 관리대장 o 처리시설 명칭 : (㎎/㎏, 건중량기준)
시료 채취 일시			검사항목						검사 결과
			유분(광유류)
			시안화합물
			페놀류
			크롬 또는 그 화합물
			아연 또는 그 화합물
			구리 또는 그 화합물
			카드뮴 또는 그 화합물
			수은 또는 그 화합물
			유기인화합물
			비소 또는 그 화합물
			납 또는 그 화합물
			폴리클로리네이티드비페닐 - 28 폴리클로리네이티드비페닐 - 52 폴리클로리네이티드비페닐 - 101 폴리클로리네이티드비페닐 - 118 폴리클로리네이티드비페닐 - 138 폴리클로리네이티드비페닐 - 153 폴리클로리네이티드비페닐- 180
			총 폴리클로리네이티드비페닐
			나프탈렌 페난트렌 안트라센 벤조(a)피렌 플루오란텐 벤조(a)안트라센 벤조(b)플루오란텐
			총 다환방향족 탄화수소