■ 하수도법 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2012.7.4> 방류수수질 등의 검사 관리대장 1. 방류수수질 검사 관리대장 (㎎/L)
시료채취일시	장소	방류수수질							검사자	비고
		수온	생물화학적 산소요구량 (BOD)	화학적 산소요구량 (COD)	부유 물질 (SS)	총 질소 (T-N)	총인 (T-P)	총대장균군수(개/㎖)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2. 찌거기 성분검사 관리대장 o 처리시설 명칭 : (㎎/㎏, 건중량기준)
시료 채취 일시	검사항목	검사 결과
	유분(광유류)
	시안화합물
	페놀류
	크롬 또는 그 화합물
	아연 또는 그 화합물
	구리 또는 그 화합물
	카드뮴 또는 그 화합물
	수은 또는 그 화합물
	유기인화합물
	비소 또는 그 화합물
	납 또는 그 화합물
	폴리클로리네이티드비페닐 - 28 폴리클로리네이티드비페닐 - 52 폴리클로리네이티드비페닐 - 101 폴리클로리네이티드비페닐 - 118 폴리클로리네이티드비페닐 - 138 폴리클로리네이티드비페닐 - 153 폴리클로리네이티드비페닐- 180
	총 폴리클로리네이티드비페닐
	나프탈렌 페난트렌 안트라센 벤조(a)피렌 플루오란텐 벤조(a)안트라센 벤조(b)플루오란텐
	총 다환방향족 탄화수소