[별표 7] 방염업의 종류와 그 종류별 영업의 범위, 방염업의 등록기준(제21조관련) 1. 방염업의 종류와 그 종류별 영업의 범위 가. 섬유류방염업 : 커텐․카페트 등 섬유류를 주된 원료로 하는 방염대상물품을 제조 또는 가공공정에서 방염처리 나. 합성수지류방염업 : 합성수지류를 주된 원료로 한 방염대상물품을 제조 또는 가공공정에서 방염처리 다. 합판․목재류방염업 : 합판 또는 목재를 제조․가공공정 또는 설치현장에서 방염처리 2. 방염업의 등록기준 가. 공통기준 (1) 다음의 1에 해당하는 자 1인 이상을 둘 것 (가) 화공분야(공업화학기술사․공업화학기사․공업화학산업기사․화공기사를 말한다) 국가기술자격 취득자 (나) 섬유분야의 국가기술자격 취득자 (다) 초․중등교육법 제2조제4호 규정에 의한 고등학교․고등기술학교에서 화공 또는 섬유분야 학과를 졸업한 자 (라) 고등교육법 제2조제1호 내지 제6호의 1에 해당하는 학교에서 화공 또는 섬유분야 학과를 졸업한 자 (2) 전용면적 20제곱미터 이상의 시험실 1개 이상을 갖출 것 나. 방염처리시설 및 시험기기 기준
종류	방염처리시설	시험기기
섬유류방염업	1. 커텐 등 섬유류(벽포지 포함)를 방염처리하는 시설 : 200℃ 이상의 온도로 1분 이상 열처리가 가능한 가공기를 갖출 것 2. 카페트를 방염처리하는 시설 : 다음 각목 중 하나 이상의 설비를 갖출 것 가. 카페트의 라텍스코팅설비 나. 카페트 직조설비	1. 다음 각목의 1에 해당하는 연소시험기1개 이상 가. 카페트방염처리업의 경우 : 연소시험함․에어믹스버어너․가열시간계․잔염시간계․가스압력계․전기불꽃발생장치 부착 나. 그 밖의 방염처리업 : 연소시험함․마이크로 버어너․맥켈버어너․가열시간계․잔염시간계․잔신시간계․착염후초가열시간계․전기불꽃발생장치 부착된 연소시험기 2. 프라니메타 1개 이상(카페트를 제외한다) : 가로 25㎝ 세로 15㎝의 크기의 면적을 측정할 수 있을 것(최소눈금 0.1㎠ 이하)

	다. 타일카페트 가공설비	3. 항온기 1개 이상 : 열풍순환식이며 상온~107℃ 이상의 것으로 온도조절이 가능할 것(최소눈금 1℃ 이하) 4. 데시케이터 1개 이상: 지름이 36cm 이상일 것 5. 표준온도계 1개 이상 : 0~200℃, 최소눈금 0.1℃ 이하 6. 세탁기 1대 이상(커텐에 한한다) : 커텐의 방염성능시험에 적합할 것 7. 건조기 1대 이상(커텐에 한한다) : 커텐의 방염성능시험에 적합할 것 8. 카페트세탁기 1대 이상(페트에 한한다) : 카페트의 방염성능시험에 적합할 것
합성수지류방염업	다음 각호의 설비 중 하나 이상의 설비를 갖출 것 1. 제조설비 2. 가공설비 3. 성형설비	섬유류 방염처리업과 동일함
합판․목재류 방염업	1. 섬유판 외의 합판․목재류를 방염처리하는 경우 다음 각목의 설비 중 하나 이상의 설비를 갖출 것 가. 합판의 제조설비 나. 감압설비(300mmHg 이하) 및 가압설비 (7kg/㎠ 이상) 다. 합판․목재 도장설비 2. 섬유판을 방염처리하는 경우 : 제조설비 또는 가공설비를 갖출 것	1. 연소시험기 : 방염성능시험에 적합하도록 연소시험함, 마이크로 버어너, 멕켈버어너, 가열시간계, 잔염시간계, 잔신시간계, 착염후초가열시간계, 전기불꽃발생장치가 부착되어 있는 것 2. 프라니메타 : 가로 25cm 세로 15cm의 크기의 면적을 측정할 수 있을 것(최소눈금 0.1㎠ 이하) 3. 항온기 : 열풍순화식이며 상온~42℃ 이상의 것으로 온도조절이 가능할 것(최소눈금 1℃ 이하) 4. 데시케이터 : 지름이 36cm 이상일 것 5. 표준온도계 : 0~200℃, 최소눈금 0.1℃ 이하
비고 1. 2 이상의 방염업을 함께 하는 경우 실험실은 1개만 갖출 수 있다. 2. 2 이상의 방염업을 함께 하는 경우 동업종간의 중복되는 방염처리시설 및 시험기기는 이를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.