[별표 1]
배출시설(제2조 관련)
배출시설	대상 배출시설
1. 제철 및 제강시설	가. 용량이 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로 나. 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 소결로
2. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조시설	가. 용량이 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로 나. 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로(反射爐) 다. 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 라. 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 전로, 정련로, 배소로(焙燒爐), 용융·용해로 (鎔融·鎔解爐), 전해로(電解爐), 건조로
3. 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조시설
4. 동 제련, 정련 및 합금 제조시설
5. 동 압연, 압출 및 연신제품 제조시설
6. 시멘트 제조시설	연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 소성(燒成)시설
7. 석유화학계 기초 화합물 제조시설	연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 이염화에틸렌·염화비닐 제조시설
8. 소각시설	시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐기물소각시설