[별표 4]<개정 1985.7.20>
배합사료제조업의 시설기준(제10조관련)
구 분	시 설 명	시 설 기 준
1. 양축용배합사료(대용유를 제외한다)제조업	가. 공장건물	내화성 건물로서 제품생산에 지장이 없을 것
	나. 저장시설	(1) 공장건물내 또는 공장건물로부터 500미터내에 30일분 이상의 주원료와 부원료를 저장할 수 있는 저장시설을 각각 갖출 것 (2) 생산된 제품을 저장할 수 있는 저장시설을 갖추되 저장능력은 3일분 이상일 것
	다. 분쇄시설	생산능력(1일8시간 가동기준)의 70%이상을 분쇄할 수 있는 설비를 갖출 것
	라. 배합시설	주배합기 및 예비배합기를 각각 설치하되 생산능력에 지장이 없을 정도의 설비일 것
	마. 계량장치	각원료 및 제품을 계량할 수 있는 계량기를 각각 갖출 것
	바. 정선시설	제조과정에서 쇠붙이 및 이물을 제거할 수 있는 제철 및 정선설비를 갖출 것
	사. 먼지제거시설	제조과정에서 생기는 먼지를 제거할 수 있는 장치를 환경보전법에 의하여 갖출 것
	아. 제품봉합시설	제품단위대로 봉합할 수 있는 반자동 이상의 봉합장치를 갖출 것. 다만, 산물만을 생산하는 경우를 제외한다.
	자. 수송장치	모든 원료 및 제품을 수송할 수 있는 동력운송장치를 갖출 것
	차. 생산능력	1일(8시간 가동기준) 30톤이상의 제품을 생산할 수 있을 것 다만, 농수산부장관이 배합사료의 수급사정을 고려하여 생산능력을 따로 정한 때에는 그 기준에 적합할 것
	카. 작업공정	일관작업을 할 수 있는 반자동 또는 완전자동일 것
2. 대용유제조업	가. 공장건물· 저장시설· 배합시설· 계량시설· 정선시설· 먼지제거시설· 제품봉합시설	앞의 양축용 배합사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 분쇄시설	1일(8시간 가동기준) 제조량의 곡물분쇄설비를 갖출 것
	다. 생산능력	1일(8시간 가동기준) 3톤이상의 제품을 생산할 수 있을 것
3. 기타동물·어류용배합사료제조업	가. 공장건물· 저장시설· 배합시설· 계량시설· 정선시설· 제품봉합시설	앞의 양축용 배합사료 제조업의 시설기준과 같음
	나. 분쇄시설	생산능력(1일8시간 가동기준)의 50%이상을 분쇄할 수 있는 설비를 갖출 것
	다. 생산능력	1일(8시간 가동기준) 1톤이상의 제품을 생산할 수 있을 것
비 고 : (1) 배합사료제조업허가의 통지를 받은 후 시설을 완료하여 허가증을 교부 받기전까지 공장의 토지 및 건물을 법인의 경우에는 법인명의로, 법인이 아닌 경우에는 대표자의 명의로 등기를 하여야 한다. (2) 양축용 배합사료 제조업체에서 기타동물·어류용 배합사료제조업의 허가를 받고자 하는 경우에는 기타동물·어류용 배합사료의 분쇄시설·배합시설·정선시설 및 제품봉합시설을 따로 갖추어야 한다.