[별표 6의16] <신설 2014.6.10>

보조제동등의 설치 및 광도기준(제43조제2항제3호 관련)

1. 보조제동등의 설치기준

가. 설치위치

1) 너비

가) 보조제동등의 기준점은 자동차의 수직 중심면에 위치할 것. 다만, 2개의 보조제동등이 설치된 경우 가능한 한 수직 중심면에 가깝게 양쪽에 설치해야 한다.

나) 보조제동등의 기준점은 수직 중심면에서 최대 150밀리미터 이내에 설치할 것

2) 높이

가) 보조제동등의 발광면 최하단 수평면은 뒷면 창유리 노출면 최하단 아래방향으로 150밀리미터 이내이거나 지상에서 850밀리미터 이상일 것

나) 보조제동등의 발광면 최하단 수평면은 제동등의 발광면 최상단 수평면보다 높게 설치할 것

3) 길이

자동차의 뒷면에 설치할 것

나. 관측각도

1) 수평각

보조제동등의 발광면은 좌측 10도ㆍ우측 10도 이내에서 관측 가능할 것

2) 수직각

보조제동등의 발광면은 상측 10도ㆍ하측 5도 이내에서 관측 가능할 것

다. 보조제동등이 비추는 방향은 자동차 후방일 것

라. 추가적인 요구사항

1) 보조제동등은 다른 등화장치와 독립되어 설치되어야 한다.

2) 보조제동등은 자동차 실내 또는 실외에 설치해야 한다.

2. 보조제동등의 광도기준

가. 최대 및 최소광도

구 분	최소광도 (칸델라)	최대광도(칸델라)
		단일 등화	D-등화
고정광도	25 이상	110 이하	55 이하
가변광도	25 이상	160 이하	80 이하

주)

1. D-등화는 동일한 기능을 가진 2개의 독립된 등화의 조합으로 다음 각 목의 어느 하나의 조건을 만족하도록 설치할 수 있다.

가. 기준축 방향에서 투영면의 전체면적이 투영면들을 밖으로 감싸는 최소 사각형 면적의 60% 이상이어야 한다.

나. 투영된 두개의 분리된 면간 접선거리가 기준축 방향에서 15mm 이하이어야 한다.

2. 고정광도는 고정된 광도를 제공하는 보조제동등을 의미한다.

3. 가변광도는 작동조건에 따라 광도가 변하는 보조제동등을 의미한다.

나. 측정점 및 측정구역의 최소광도

측정점 및 측정구역(각도)		광도(칸델라)
H, 5U, 5D	10L, 10R	16 이상
	5L, 5R	25 이상
	V	25 이상
10U	10L, 10R	8 이상
	V	16 이상
관측각도 범위내		0.3 이상

주)

양산자동차 보조제동등의 광도기준은 ±20퍼센트 이내의 편차를 가질 수 있다. 다만, 4개의 시험품 중 1개 이상은 제2호가목 및 나목을 만족해야 한다.