[별표 4의3] <신설 2011.12.15> 부품안전기준 시험시설기준(제40조의7관련) 1. 브레이크호스
시 설 품 명		세 부 기 준
가. 체적 팽창 시험기 (유압)		○시험압력: 20MPa 이상
나. 파열강도 시험기 (유압, 공기)		○시험압력: 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)
다. 내 휨성 시험기 (유압)		○시험압력: 1.8MPa 이상
라. 인장강도 시험기 (유압, 공기)		○시험하중: 1,700N 이상
마. 항온 시험기		○시험온도: 85℃이상 ○연속시험시간: 70시간 이상
바. 저온 시험기 (유압, 공기)		○시험온도: -45 ～ -48℃ 유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
사. 호환성 시험기 (유압)		○시험온도: 120℃유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
아. 내오존 시험기 (유압, 공기)		○시험온도: 40℃ ○연속시험시간: 70시간 이상
자. 동적 오존 시험기 (유압)		○시험온도: 40℃ 유지 ○연속시험시간: 48시간 이상
차. 고온가진 시험기 (유압)		○가압성능: 5.6MPa/sec 이상 ○감압성능: 5.6MPa/sec 이상 ○가열성능: 146℃/30min 이상
카. 염수분무 시험기 (유압, 공기)		○염수분무: 24시간 이상
타. 내유성 시험기 (공기)		○시험온도: 100℃ 유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
파. 진공상태 시험기 (공기)		○시험압력: 635mmHg 이하 유지
하. 내염화 아연성시험기 (공기)		○시험유체: 염화아연 50% 수용액 ○시험시간: 200시간
거. 공기압 누설시험기 (공기)		○시험압력: 1 MPa/2분
너. 삽입게이지 (유압, 공기)		○공칭내경 측정가능
더. 확대경(유압, 공기)		○확대배율: 7배 이상
2. 등화장치
구 분	시설품명		세부기준
가. 비대칭 전조등 나. 가스방전식 전조등 다. 적응형 전조등	1. 회전가대		○ 연직면 ±30°이상 ○ 수평면 ±90°이상
	2. 조도계		○ 정도: 일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것(KS C 1601) ○ ±5% 이내
	3. 색도계		○ 측정방법: 분광측색방법 또는 자극치 직독방법
	4. 표준전구		○ 전조등용 표준전구 확보 상태 ○ 성적서 상태유지 할 것
	5. 스크린		○ cut-off line을 확인할 수 있을 것
	6. 암실		○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것
3. 후부반사기
시설품명	세부기준
가. 회전가대	○ 연직면 ±30°이상 ○ 수평면 ±90°이상
나. 반사성능시험기	○ Observation angle: 0.2～1.5° ○ 0～420mcd/Lux 이상 ○ 조사세기가 일정할 것
다. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것
라. 프로그램	○ 부품안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것
4. 좌석안전띠
시설품명		세부기준
가. 인장하중 시험기		○하중: 14,700N 이상
나. 내구성 시험기		○버클 내구성 시험기를 갖출 것 ○리트랙터 내구성 시험기를 갖출 것
다. 동하중 시험장비		○시험차를 장착한 상태에서 30g 이상의 관성하중을 가할 수 있을 것 ○대차: 시험조건에 따른 동하중 시험이 가능할 것
라. 인체모형		○인체모형(TNO-10)
마. 인체모형의 이동량 측정		○동하중 시험시 인체모형의 이동량 측정이 가능할 것
바. 냉ㆍ온장고		○온도(최소 15도이하에서 최고 70도 이상) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 온장고 ○온도(최소 -25도이하) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 냉장고
5. 후부안전판
시설품명	세부기준
1. 시험품 고정장치	○해당시험품을 고정할 수 있을 것
2. 하중부하장치	○수직모서리 곡률 반경이 5±1㎜이고 너비 200㎜, 높이 250㎜이하의 하중장치 ○하중: 해당시험품을 시험할 수 있을 것
3. 하중 측정장비	○하중 측정범위 : 해당시험품을 측정할 수 있을 것 ○정도: ±5%
4. 변위 측정장비	○변위 측정범위 : 400mm 이상 ○정도: ±5%
5. 데이터 출력장비	○하중 및 변위
※비고 1. 위 표의 규정에 따른 장비와 그 명칭이 다르거나 여러 가지의 복합적인 성능을 가진 장비로서 위 표에서 정한 세부기준보다 높은 기준을 보유한 것으로 확인되는 경우에는 해당 시설을 갖춘 것으로 본다. 2. 위 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다 ㅇ mmhg: 압력의 단위로 1기압의 1/760 ㅇ Pa: 단위면적당 압력(=1N/m^2) ㅇ N: 힘의 단위 (1kg의 질량에 1m/s^2의 가속도를 발생시키는 힘의 크기) ㅇ mcd: 1000분의 1 cd(칸델라) ＊ 1 칸델라(cd): 백금의 응고점 온도에서 흑체 1cm^2당 방출하는 정상 광도의 60분의 1 ㅇ 룩스(Lux): 광원으로부터 일정한 거리에서의 측정한 밝기(빛의 밝기의 정도) ㅇ TNO-10: 좌석안전띠의 변위 및 변형량만 측정하는 더미(인체모형) ㅇ KS C 1601: 한국산업표준 전기-광전지조도계 규격