[별표 7의2] <개정 2000.5.4> 생활소음·진동의 규제기준(제29조의2제3항관련) 1. 생활소음 규제기준 (단위 : dB(A))
대 상 지 역	시간별 소음원		조석 (05:00-08:00, 18:00-22:00)		주간 (08:00-18:00)		심야 (22:00-05:00)
주거지역,녹지지역,준도시지역중취락지구및운동·휴양지구,자연환경보전지역,기타지역안에소재한학교·병원·공공도서관	확성기	옥외설치	70이하		80이하		60이하
		옥내에서옥 외로소음이 나오는경우	50이하		55이하		45이하
	공장 · 사업장		50이하		55이하		45이하
	공 사 장		65이하		70이하		55이하
기 타 지 역	확성기	옥외설치	70이하		80이하		60이하
		옥내에서옥 외로소음이 나오는경우	60이하		65이하		55이하
	공장·사업장		60이하		65이하		55이하
	공사장		70이하		75이하		55이하
비 고 : 1. 소음의 측정방법과 평가단위는 소음·진동공정시험방법에서 정하는 바에 따른다. 2. 대상지역의 구분은 국토이용관리법(도시지역의 경우에는 도시계획법)에 의한다. 3. 규제기준치는 생활소음의 영향이 미치는 대상지역을 기준으로 하여 적용한다. 4. 옥외에 설치한 확성기의 사용은 1회 2분이내, 15분이상의 간격을 두어야 한다. 5. 공사장의 소음규제기준은 주간의 경우 특정공사의 사전신고대상 기계·장비를 사용하는작업시간이 1일 2시간 이하일 때는 ＋10dB을, 2시간초과 4시간이하일 때는 ＋5dB을 규제기준치에 보정한다.
2. 생활진동 규제기준 (단위 : dB(V))
시 간 별 대상지역				주 간 (06:00－22:00)		심 야 (22:00－06:00)
주거지역,녹지지역,준도시지역중취락지구및운동·휴양지구,자연환경보전지역,기타지역안에소재한학교·병원·공공도서관				65이하		60이하
기 타 지 역				70이하		65이하
비 고 : 1. 진동의 측정방법과 평가단위는 소음·진동공정시험방법에서 정하는 바에 따른다. 2. 대상지역의 구분은 국토이용관리법(도시지역의 경우에는 도시계획법)에 의한다. 3. 규제기준치는 생활진동의 영향이 미치는 대상지역을 기준으로 하여 적용한다. 4. 공사장의 진동규제기준은 주간의 경우 특정공사의 사전신고대상 기계·장비를 사용하는작업시간이 1일 2시간 이하일 때는 ＋10dB을, 2시간초과 4시간이하일 때는 ＋5dB을 규제기준치에 보정한다.